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PROPOSITION DE PROJET : ARGENTINE (L’)


Le présent document renferme les observations et la recommandation du Secrétariat sur la proposition de projet suivante :
Élimination progressive
	· Maîtrise des émissions de HFC-23 générées durant la production de HCFC-22 chez Frio Industrias Argentina (quatrième tranche)
	ONUDI
	Approbation globale





[bookmark: _Hlk214234586]FICHE D'ÉVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS
Argentine (l’)
	TITRE DU PROJET
	AGENCE
	RÉUNION D'APPROBATION
	MESURE DE RÉGLEMENTATION

	Maîtrise des émissions de HFC-23 générées durant la production de HCFC-22 chez Frio Industrias Argentina
	ONUDI
	87e
	0,1 kg de HFC-23 pour 100 kg de HCFC-22 produits d'ici 2022*


* Le projet a été approuvé à condition que le Gouvernement argentin veille entre autres à ce que, d'ici au 1er janvier 2022 et par la suite, les émissions de HFC-23, sous-produit de la chaîne de production de HCFC-22, soient détruites conformément au Protocole de Montréal et que les émissions de cette chaîne soient égales ou inférieures à 0,1 kg de HFC-23 par 100 kg de HCFC-22 produit.

	DERNIÈRES DONNÉES COMMUNIQUÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 7 (Annexe C Groupe l)
	Année : 2024
	158,45 tonnes PAO



	DONNÉES DE PRODUCTION VÉRIFIÉES (tm)
	Année : 2025

	Production de HCFC-22
	541,81

	Production de HFC-23
	17,36

	Émissions de HFC-23
	0,00



	PLAN D'ACTIVITÉS ACCEPTÉ
	2026
	2027
	2028
	Total

	ONUDI
	Financement ($US)
	108 983
	108 983
	108 983
	326 949



	DONNÉES DU PROJET
	2021
	2022-2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	Montant maximal autorisé de substances de l'annexe F, groupe II, par 100 kg de substances de l'annexe C, groupe I, produites (kg)
	s.o.
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	s.o.

	Montants approuvés en principe ($US)
	ONUDI
	Coûts du projet
	1 527 851
	-
	112 757
	112 757
	101 853
	101 853
	101 853
	101 853
	101 853
	2 262 630

	
	
	Coûts d'appui
	106 950
	-
	7 893
	7 893
	7 130
	7 130
	7 130
	7 129
	7 129
	158 384

	Financement approuvé par le Comité exécutif ($US)
	Coûts du projet
	1 527 851
	-
	0
	96 775
	
	
	
	
	
	1 624 626

	
	Coûts d'appui
	106 950
	-
	0
	6 774
	
	
	
	
	
	113 724

	Total des fonds demandés pour approbation à cette réunion ($US)
	Coûts du projet
	
	
	
	
	81 477
	
	
	
	
	81 477

	
	Coûts d'appui
	
	
	
	
	5 703
	
	
	
	
	5 703



	Recommandation du secrétariat :
	Approbation globale




DESCRIPTION DU PROJET
Au nom du Gouvernement de l’Argentine, l'ONUDI, en tant qu'agence d'exécution désignée, a présenté une demande de financement pour la quatrième tranche du projet visant à contrôler les émissions de HFC-23 générées par la production de HCFC-22 chez Frío Industrias Argentinas (FIASA), d'un montant de 106 035 $US, plus des coûts d'appui de l’agence de 7 422 $US.[footnoteRef:3] La demande comprend un rapport périodique sur la mise en œuvre de la quatrième tranche, le rapport de vérification sur la production de HCFC-22 et les émissions du sous-produit HFC-23 pour 2025, ainsi que le plan de mise en œuvre de la tranche pour 2026-2027.  [3:  Conformément à la lettre du 20 avril 2026 adressée à l'ONUDI par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce international et du Culte de l'Argentine.] 

Rapport sur la production de HCFC-22 et le sous-produit HFC-23 généré et émis
Comme le confirme le rapport de vérification, le Gouvernement argentin a déclaré une production totale de 541,81 tonnes métriques (tm) de HCFC-22 en 2025, avec 17,36 tm de sous-produit HFC-23 généré et 0,00 tm de sous-produit HFC-23 émis, comme le montre le tableau 1. 
Tableau 1. Production de HCFC-22 et HFC-23 généré, détruit et émis chez FIASA (tm)*
	Composante
	2022
	2023
	2024
	2025

	HCFC-22 produit
	1 311,09
	1 699,81
	1 818,76
	541,81

	HFC-23 généré
	42,05
	54,44
	58,55
	17,36

	Taux de production de sous-produits w** (%)
	3.21
	3,20
	3,22
	3,20

	HFC-23 détruit
	0,00
	58,27
	69,45
	27,37

	HFC-23 émis
	17,31
	0,00
	0,00
	0,00


*  Sources des données : article 7 (2022) et rapports de vérification (2023, 2024 et 2025).
** Taux de production de sous-produits w = HFC-23 produit / HCFC-22 produit.
Les analyses par chromatographie en phase gazeuse (CPG) des gaz évacués ont montré des concentrations systématiquement inférieures à la limite de détection de la CPG (1,14 partie par million (ppm)), ce qui indique des émissions négligeables. Le rapport annuel moyen HFC-23/HCFC-22 pour la période 2022-2025 est de 3,21 %, ce qui est inférieur au taux moyen historique de production du sous-produit HFC-23, qui est de 3,24 %.
En mai 2022, tout le HFC-23 généré avait été stocké dans la citerne cryogénique ou détruit, et aucun sous-produit de HFC-23 n'avait été émis dans l'atmosphère au-delà des quantités correspondant au taux d'efficacité de destruction et d'élimination (DRE) de l'incinérateur (99,99 %), ce qui se traduit par des concentrations inférieures à la limite de détection du GC. Aucune donnée n'est collectée sur d'éventuelles émissions fugitives. De 2022 à 2025, la FIASA n'a vendu aucun HFC-23, ni pur ni en mélange de HFC.
Rapport de vérification
Le Gouvernement argentin a communiqué des données sur la production de HCFC dans le Rapport sur la mise en œuvre du programme national (PN) 2025, qui sont cohérentes avec les données du rapport de vérification. Les données visées à l’article 7 pour 2025 n’ont pas encore été communiquées. Le rapport de vérification a confirmé que les chiffres communiqués pour 2025, présentés dans le tableau 1 ci-dessus, constituent une représentation fiable et précise de la production totale de HCFC-22 et de la génération et la destruction du sous-produit HFC-23 qui ont eu lieu chez FIASA en 2025.
Le rapport de vérification comprenait des informations hebdomadaires détaillées sur la production de HCFC-22 et le sous-produit HFC-23 généré, détruit et stocké. En 2025, le taux de génération de sous-produit s'est situé entre 2,85 et 3,35 %. La vérification a conclu que l’entreprise respectait les engagements pris au titre des obligations de l’Argentine et des lignes directrices du Comité exécutif du Protocole de Montréal concernant la surveillance de la production de HCFC-22 pour 2025.
Rapport périodique sur la mise en œuvre des deuxième et troisième tranches 
Lors de la 97e réunion, la FIASA a indiqué que l’incinérateur, qui ne fonctionnait pas en continu, avait repris son activité en décembre 2023 et avait continué à détruire le sous-produit HFC-23 tout au long de l’année 2024 ; toutes les émissions de sous-produit HFC-23 étaient stockées ou détruites, et aucune n’était rejetée dans l’atmosphère. Au 31 décembre 2024, un total de 10,01 tm (10 011 kg) de sous-produit HFC-23 avait été stocké dans la citerne de stockage cryogénique.
En 2025, comme le confirme le rapport de vérification, 541,81 tm de HCFC-22 ont été produites, 17,36 tm de HFC-23 ont été générées et 27,37 tm de HFC-23 ont été détruites, ce qui inclut les 10,01 tm de HFC-23 issues de la production de sous-produits en 2024 qui avaient été stockées dans la citerne de stockage cryogénique. Du 14 juillet 2025 au 31 décembre 2025, FIASA n'a ni produit de HCFC-22, ni généré ou détruit de HFC-23.
FIASA a maintenu le contrôle des émissions conformément à aux normes requises, les concentrations de HFC-23 dans le flux de gaz résiduaires restant inférieures à la limite de détection par GC de 1,14 ppm.
Niveau de décaissement des fonds 
En avril 2026, sur les 1 624 626 $US sollicités à ce jour, 1 528 698 $US (94 %) avaient été décaissés, comme le montre le tableau 2. Le solde de 95 928 $US devrait être décaissé en 2026 et 2027 pour soutenir les activités de surveillance et de formation.
Tableau 2. Rapport financier du projet de contrôle des émissions de HFC-23 à la FIASA ($US)
	Tranche de financement
	Fonds approuvés
	Fonds décaissés
	Taux de décaissement (%)
	Solde du fonds

	Première
	1 527 851
	1 455 058
	95
	72 793

	Deuxième et troisième
	96 775
	73 640
	76
	23 135

	Total
	1 624 626
	1 528 698
	94
	95 928


Plan de mise en œuvre de la quatrième tranche
[bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552]Les activités suivantes seront mises en œuvre entre juillet 2026 et décembre 2027:
Destruction du sous-produit HFC-23 issu de la production de HCFC-22 chez FIASA en 2025 (surcoûts d'exploitation) ; 541,81 tonnes de HCFC-22 ont été produites en 2025, avec 17,36 tonnes de sous-produit HFC-23 générées et 27,37 tonnes détruites (y compris les 10,01 tonnes stockées dans la citerne cryogénique au début de 2025) (63 535 $US) ;
Surveillance, évaluation et formation (22 500 $US) ; et
Vérification de la destruction, y compris un rapport de vérification indépendant (20 000 $US).
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT
OBSERVATIONS
Rapport sur la production de HCFC-22 et le sous-produit HFC-23 généré et émis
Rapport de vérification
Le rapport de vérification n’a pas comparé les données vérifiées avec celles figurant dans le rapport sur les données du plan de conformité (CP) du pays pour 2025. Comme indiqué dans l’examen de la demande relative aux deuxième et troisième tranches, le secrétariat a rappelé à l’ONUDI d’inclure, dans le mandat des futurs rapports de vérification, la comparaison des données vérifiées avec celles communiquées au titre de l’article 7 et dans les rapports sur les données du plan de conformité (CP). 
Le secrétariat a relevé une incohérence entre la production vérifiée de HCFC-22 (541,81 tm) et les ventes vérifiées (786,43 tm) par rapport à la variation des stocks déclarée au cours de l’année, ce qui a entraîné un ajustement des stocks de HCFC-22 de 83,78 tm. De tels ajustements des stocks sont souvent dus à des différences de pesée entre les balances installées sur les citernes de traitement et celles utilisées dans l’entrepôt des produits finis. Bien que les cellules de pesage installées sur les citernes de production soient étalonnées et certifiées chaque année, des incohérences peuvent néanmoins se produire lors du transfert du produit vers les entrepôts, notamment en raison des charges élevées manipulées pendant les opérations de pompage. Toutefois, dans ce cas précis, l’ONUDI a précisé que l’ajustement était principalement imputable à la contamination d’une citerne de HCFC-22 par du R-404A à la suite d’une erreur opérationnelle survenue lors d’une opération de recompression ; le produit concerné a été démantelé et transféré en stockage en attendant sa destruction dans l’incinérateur de la FIASA. La production étant définie comme la quantité de substances réglementées produites, moins la quantité détruite par des technologies devant être approuvées par les Parties, et moins la quantité entièrement utilisée comme intermédiaire de synthèse dans la fabrication d’autres produits chimiques, le Gouvernement argentin pourrait signaler cette destruction, une fois effectuée, au secrétariat de l’ozone afin que la quantité détruite soit déduite de la production et de la consommation calculées du pays.
La surveillance annuelle des sources ponctuelles visant à mesurer la concentration de particules totales, de monoxyde de carbone, de chlorure d’hydrogène, de fluorure d’hydrogène, de bromure d’hydrogène et de brome, ainsi que de dioxines et de furanes, afin de vérifier le respect des normes minimales suggérées pour l’exploitation des installations de destruction, comme décrit dans le rapport 2018 du TEAP, Volume 2 : Décision XXIX/4 Rapport du groupe de travail du TEAP sur les techniques de destruction des substances réglementées, prévue pour le second semestre 2025, n’a pas pu être réalisée en 2025 en raison de l’arrêt technique et commercial de l’usine de juillet à décembre. Étant donné que ce test nécessite que l’incinérateur fonctionne en régime permanent, la FIASA s’est engagée à effectuer l’échantillonnage dès la reprise de la production de HCFC-22. Les résultats seront soumis et intégrés dans les registres de vérification afin d’assurer une surveillance continue de la DRE.
Lors de la 97e réunion, le secrétariat a noté que pour 2023, l’Argentine avait déclaré avoir produit 1 669,81 tonnes de HCFC-22 dans ses rapports au titre du plan de conformité et de l’article 7, alors que la production vérifiée pour cette année-là s’élevait à 1 699,80 tonnes (soit un écart de 29,99 tonnes). Au moment de la parachemination du présent document, le pays avait corrigé le rapport de données du plan de conformité pour cette année-là, mais ne l’avait pas encore fait pour son rapport au titre de l’article 7. 
Rapport périodique sur la mise en œuvre des deuxième et troisième tranches 
Le secrétariat a noté avec satisfaction que le taux annuel de production de sous-produit HFC-23 de la FIASA en 2025 était de 3,20 %, soit un taux inférieur à la moyenne historique de 3,24 % ; que tout le sous-produit HFC-23 généré en 2025, ainsi que les 10,01 tm stockées dans la citerne cryogénique, ont été détruits en 2025, laissant la citerne cryogénique vide en décembre 2025 ; et que la FIASA a continué à stocker le sous-produit HFC-23 dans sa citerne cryogénique et à le détruire, garantissant ainsi que le Gouvernement respecte ses engagements énoncés dans la décision 87/52 et démontrant que le Gouvernement avait pris des mesures conformes à la décision 90/24 b) pour empêcher le rejet atmosphérique du sous-produit HFC-23. Aucun sous-produit de HFC-23 n’a été vendu, que ce soit sous forme pure ou en mélange de HFC, au cours de la période 2022-2025.
L'ONUDI a confirmé que, conformément à la décision 87/52 b) vi), aucun financement supplémentaire provenant d'autres sources, y compris des crédits ou des compensations liés au HFC-23, n'avait été demandé ni reçu pour la maîtrise des émissions de HFC-23, sous-produit de l'activité de la FIASA.
Plan de mise en œuvre de la quatrième tranche
Conformément au paragraphe 6 de l’Accord entre le Gouvernement de l’Argentine et le Comité exécutif, et notant que le pays était également admissible pour demander un financement pour la destruction des 10,01 tm de HFC-23 qui avaient été générées en 2024 mais détruites en 2025, comme discuté lors de la 97e réunion,[footnoteRef:4] le financement de la quatrième tranche a été ajusté à 81 477 $US, auxquels s’ajoutent les coûts d’appui de l’agence d’un montant, soit 5 703 $US, pour l'ONUDI. Un calcul détaillé des coûts éligibles figure à l’annexe I du présent document. [4:  Paragraphe 191 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/91.] 

En conséquence, le financement des coûts indirects a été ramené à 38 977 $US, et la ventilation complète des activités et des fonds à mettre en œuvre au titre de la quatrième tranche a été approuvée comme suit : 
Coûts d'investissement pour la destruction du sous-produit HFC-23 issu de la production de HCFC-22 chez FIASA en 2025 (38 977 $US) ;
Surveillance, évaluation et formation (22 500 $US) ; et
Vérification de la destruction, y compris un rapport de vérification indépendant (20 000 $US).
Après prise en compte des 17,31 tm de sous-produit HFC-23 rejetées dans l'atmosphère en 2022, et les 155,09 tm de sous-produit HFC-23 détruites au cours de la période 2022-2025, conformément au paragraphe 8 c) de l’Accord entre le pays et le Comité exécutif, le sous-produit HFC-23 restant pour lequel un financement peut être demandé lors de futures réunions en vue de sa destruction jusqu’à l’achèvement de l’Accord s’élève à 187 980 kg. 
Mise en œuvre de la politique d'égalité des sexes
Conformément aux politiques nationales, la mise en œuvre du projet favorise l'égalité des chances pour l'ensemble du personnel, en garantissant un environnement de travail sûr et inclusif. La FIASA se conforme à la législation nationale en matière de travail et de non-discrimination, qui soutient l'égalité des droits et de traitement pour tous les travailleurs. Au niveau institutionnel, le Gouvernement argentin met en œuvre les activités relevant du Fonds multilatéral, en garantissant à tous les groupes les mêmes chances de participer et de contribuer aux objectifs du projet. 
Durabilité de l'élimination progressive des HCFC et évaluation des risques
La durabilité des contrôles des émissions de HFC-23 sera maintenue et le risque d'émissions de HFC-23 réduit grâce à l'engagement continu du Gouvernement et de la FIASA à effectuer régulièrement la surveillance des activités de production et de destruction et à maintenir les performances des équipements, notamment la citerne cryogénique et l'incinérateur.
Conclusion
Le Gouvernement et la FIASA continuent de respecter les engagements liés au projet et à la présentation des rapports, et aucune émission de HFC-23 en tant que sous-produit n’a été rejetée dans l’atmosphère en 2025 au-delà de celles conformes au DRE de l’incinérateur, garantissant ainsi que les émissions de HFC-23 provenant de la chaîne de production de HCFC-22 ont été détruites conformément au Protocole de Montréal et que les émissions de cette chaîne se sont situées à un niveau égal ou inférieur à 0,1 kg d’émissions de HFC-23 pour 100 kg de HCFC-22 produits.
La FIASA a continué à gérer sa production et à entretenir son incinérateur de manière à garantir que le taux annuel de production de sous-produits de 2022 à 2025 reste inférieur au taux moyen historique de production de sous-produits de HFC-23, qui est de 3,24 %. La surveillance des gaz rejetés par l'incinérateur a montré des émissions de sous-produit HFC-23 négligeables (moins de 1,14 ppm). La vérification a confirmé la quantité de HCFC-22 produite et de HFC-23 généré, détruit et émis chez FIASA pour 2025, y compris la destruction des 10,01 tm de sous-produit qui avaient été stockées dans la citerne cryogénique au début de l'année. Les décaissements au titre des tranches approuvées s'élèvent à 94 %.
RECOMMANDATION
Le secrétariat recommande au Comité exécutif de prendre note du rapport périodique sur la mise en œuvre des deuxième et troisième tranches du projet visant à contrôler les émissions de HFC-23 générées par la production de HCFC-22 chez Frío Industrias Argentinas (FIASA), et recommande en outre l’Approbation globale de la quatrième tranche du projet et du plan de mise en œuvre de la tranche correspondant pour la période 2026-2027 pour l’Argentine, au niveau de financement indiqué dans le tableau ci-dessous, étant entendu que, conformément à l’alinéa 8 c) de l’Accord entre le Gouvernement de l’Argentine et le Comité exécutif, la quantité restante de HFC-23, sous-produit pour lequel un financement pourrait être demandé lors de futures réunions en vue de sa destruction jusqu’à l’achèvement de l’Accord, s’élève à 187 980 kg.
	
	Titre du projet
	Financement du projet ($US)
	Coûts d'appui ($ US)
	Agence d'exécution

	a)
	Maîtrise des émissions de HFC-23 générées durant la production de HCFC-22 chez Frio Industrias Argentina (quatrième tranche)
	81 477
	5 703
	ONUDI
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Annex I
CALCULATION OF ELIGIBLE COSTS
Overview
1. To calculate the total eligible funding for the fourth tranche, first the reduction attributable to HFC‑23 generated and destroyed in 2025 (US $24,576) and the reduction attributable to HFC-23 generated in 2024 and destroyed in 2025 (US $14,016) are summed (US $38,592); this total reduction is then subtracted from the agreed maximum IOCs for 2026 (US $58,968) to give US $20,376; and this amount is finally subtracted from the agreed maximum funding for 2026 (US $101,853) to arrive at eligible funding of US $81,477 (plus agency support costs of US $5,703) for UNIDO, as further detailed below.
Summary of calculations
Paragraph 6 of the Agreement between the Government of Argentina and the Executive Committee, approved at the 88th meeting, states that the funding specified in row 2.1 of Appendix 1-A in any given year will be reduced according to the following table:
	 
	xw,i-1 ≥ 3.24
	xw,i-1 < 3.24

	PHCFC-22,i-1 ≤ 1,540 and
	
	

	PHCFC-22,i-1 ≤ 1,300 and
	
	

	PHCFC-22,i-1 > 1,540 and
	
	

	PHCFC-22,i-1 > 1,300 and 
	
	


Where:
PHCFC-22,i = production of HCFC-22 in year i (mt)
QHFC-23,i = quantity of HFC-23 by-product generated in year i (kg)
DHFC-23,i = quantity of HFC-23 by-product destroyed in year i (kg)
xw,i =  (%)
IOCmax,i = the agreed maximum IOCs in year i = 
The requested funding year i is 2026 (i > 2025) to be calculated using production and destruction data from the previous year, 2025.
As the 2025 by‑product generation rate is 3.20 per cent (xw,i-1 < 3.24), and the 2025 production of HCFC‑22 is 541.81 mt (PHCFC-22,i ≤ 1,300), the following overall calculation is used:

where IOCmax,i = US $58,968
Step 1: Destruction of HFC‑23 produced in 2025
We first calculate the IOC reduction from the agreed maximum IOCs in year i ( for the quantity of HFC‑23 by‑product generated in 2025 and destroyed in the same year. The quantity of HFC‑23 by‑product generated in 2025 and destroyed in 2025 is 17.357 mt.
The reduction from the agreed maximum IOCs in year i is calculated as follows:
[max (1,000 x 541.81 x 0.0324) or (27,368 – 10,011)] x 1.40
= [max (17,554.64) or (17,356.88)] x 1.40
= US $24,576
Paragraph 7 of the Agreement does not apply to the requested funding for 2026, as there was no increase in the xw,i that was due to circumstances beyond the control of FIASA in 2025.
Step 2: Destruction of HFC‑23 produced in 2024
At the 97th meeting, it was noted that the level of eligible funding for the requested second and third tranches did not include the destruction of HFC-23 that had been generated in 2024 but then destroyed in 2025. In line with paragraph 8 of the Agreement, the country would be eligible to request funding for that destruction when it submitted its request for its next tranche in 2026, which would include verification of that and other destruction undertaken in 2025. The quantity of HFC‑23 by‑product generated in 2024 and destroyed in 2025 is 10.011 mt.
Decision 87/52(b)(iii) states that the IOCs in each annual tranche would be calculated by multiplying the quantity of HFC-23 destroyed by US $1.40/kg. As 10.011 mt from 2024 was destroyed, this would be calculated as 10,011 kg x US $1.40/kg = US $14,016.
Step 3: Calculating the full reduction in funding and total eligible
Row 2.1 of Appendix 1-A specifies a maximum level of funding of US $101,853 for the year 2026. 
Using the applicable equation from paragraph 6 of the Agreement shown above, the reduction in funding from this maximum funding level would be US $20,376, calculated as follows:
58,968 – (24,576 + 14,016) = 58,968 – 38,592 = US $20,376
Removing the total reduction amount (US $20,376) from the maximum funding level (US $101,853) results in the country being eligible for US $81,477, plus agency support costs:
101,853 – 20,376 = US $81,477
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