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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الرابع والثمانون
مونتريال،  من 16 إلى 20  ديسمبر/ كانون الأول 2019


مقترح مشروع: مصر

	تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة بشأن مقترحات المشروعات التالية:
	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، التقرير المرحلي النهائي)
	اليونيدو واليوئنديبي

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	اليونيدو، واليوئنديبي، واليونيب، وحكومة ألمانيا






المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر (التقرير المرحلي النهائي) (اليونيدو واليوئنديبي)
معلومات أساسية
1. بالنيابة عن حكومة مصر، قدمت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، ما يلي:
(أ)	التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر؛
(ب)	تقريرا عن حالة تحويل بيوت النظم والمؤسسات الـ 81 الصغيرة والمتوسطة و350 من المستخدمين الصغار، والتقرير عن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة (المقرر 82/72(ب)(1) و(4)؛
(ج)	تقرير عن المشروع بشأن تعزيز استخدام غازات التبريد ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة في تصنيع أجهزة تكييف الهواء في مصر (EGYPRA).
معلومات أساسية عن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
قطاع التصنيع
2. جميع المنشئات التسع لتصنيع الرغاوي المشمولة في المرحلة الأولى[footnoteRef:1]، استكملت التحويل مع الإزالة التامة لكمية تبلغ 92,1 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. وتضمنت المرحلة الأولى من هذه الخطة أيضا مشروعا لتحويل 81 منشأة من المنشئات الصغيرة والمتوسطة و350 من المستخدمين الصغار إلى فورمات الميثيل أو تكنولوجيات أخرى ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة (يتم اختيارها أثناء التنفيذ)، بدعم من بيوت نظمها والموزعين، من أجل إزالة 75,74 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. وتمت الموافقة على التمويل لتحويل المعدات في بيتين من بيوت النظم يمتلكمهما بلدين من بلدان المادة 5، واشتمل على المساعدة التقنية لجميع بيوت النظم والموزعين، ولتحويل المنشئات الصغيرة والمتوسطة. [1:  بما في ذلك ست منشئات (تم الموافقة على تمويلها في الاجتماع الثاني والستين) مدرجة في المرحلة الأولى في الاجتماع الخامس والستين. وتمت الموافقة على مشروع إزالة الهيدروكلوروفلوروكرون-141ب في شركة الدلتا للأجهزة الكهربائية في الاجتماع الثاني والستين، بقيمة إجمالية قدرها 422.740 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة؛ وبعد شراء المنشأة من جانب هيئة من بلد غير بلدان المادة 5، تم إلغاء المشروع وإعادة التمويل الموافق عليه إلى الصندوق في الاجتماع السبعين.] 

3. وفي الاجتماع الثاني والثمانين، تم الإبلاغ عن تحويل أحد بيوت النظم المحلية (تكنوكوم) وواحد من بيوت النظم التي يمتلكها بلد من غير بلدان المادة 5 (داو). ولم يقدم تمويل من الصندوق المتعدد الأطراف لتحويل المعدات في داو؛ غير أنه تم تمويل المساعدة التقنية لإدخال عوامل إرغاء بديلة للمستخدمين. وانسحب أحد بيوت النظم (عبيجي) ومن المتوقع التوقيع على مذكرة اتفاق[footnoteRef:2] مع بعلبكي. وتمت مساعدة ما مجموعه 24 من مستعملي المعدات اللاحقة. ومن المتوقع أن يستكمل تحويل المستعملين المتبقيين للمعدات اللاحقة وعددهم 57 مستعملا بحلول نهاية العام 2019. [2:  ترتيب تنفيذ المشروع لليوئنديبي.] 

4. وفي الاجتماع الثاني والثمانين أيضا، تم الإبلاغ عن تطوير بيتين من بيوت النظم (داو وتكنوكوم) لصياغات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة مع المياه والهيدروفلورو-أوليفينات، بل أيضا مع الهيدروفلوروكربون-fa245، والهيدروفلوروكربون-mfc365 والهيدروفلوروكربون-ea227 وهي مواد خاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالي، بالرغم من أن استخدام البدائل ذات إمكانية احترار عالمي مرتفعة كان من المتوقع أن يكون مؤقتا، وإزالة استخدامها بحلول عام 2015 على الأكثر. وأكد اليوئنديبي عدم طلب مساعدة أخرى للمستخدمين الذين تلقوا مساعدة بموجب المرحلة الأولى من مشروع بيوت النظم إذ أنهم وافقوا على التحول إلى تكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة. وأكد اليوئنديبي أيضا ان تكاليف التشغيل الإضافية لم تقدم، أو أنها ستقدم إلى العملاء إلا إذا تم استخدام تكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة، بما يتمشى مع المقرر 77/35(أ)(6).
5. وفي الاجتماع الثالث والثمانين، تم الإبلاغ عن التوقيع على مذكرة اتفاق مع شركة بعلبكي لتحويل ثمانية عملاء لإزالة 53,7 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. وقد أعدت إضافة لهذا الاتفاق مع تكنوكوم لتحويل 12 عميلا إضافيا لإزالة 11,37 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب؛ ومن المتوقع أن يتم التوقيع على مذكرة الاتفاق بحلول مايو/أيار 2019. وتشمل التكنولوجيات البديلة لبعلبكي المياه وفورمات الميثيل، بينما بالنسبة لتكنوكوم تشمل النظم القائمة على المياه والهيدروفلوروأوليفينات؛ وفي كلتا الحالتين، من المتوقع استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية على أساس موقت. وفي ذلك الوقت، لم يتم تحويل أي من المستخدمين الصغار؛ ومن المتوقع أن تبدأ هذه التحويلات في النصف الثاني من عام 2019.
6. وفيما يتعلق بالحالة عن استخدام التكنولوجيا، أفاد اليوئنديبي أن النظم القائمة على المياه قد تم إدخالها بواسطة داو وتكنولوم ووافق عليها العملاء لتطبيقات معينة؛ وأن هناك دراسات أخرى بشأن أداء الهيدروفلوروأوليفينات في البوليولات مطلوبة إذ أن بعض بيوت النظم قد أبلغ عن مشاكل في إعداد النظم، بما في ذلك مدى استقرارها. واستمر اليوئنديبي في رصد الحالة، ومن المعتزم إجراء مشاورات مع وحدة الأوزون الوطنية حول العوائق أمام إدخال تكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة في مايو/أيار 2019.
الأنشطة التمكينية لقطاع التبريد وتكييف الهواء
7. أطلقت مبادرة EGYPRA في عام 2014 لتقييم البدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة في قطاع تكييف الهواء المنزلي والتجاري وذلك ببناء النماذج واختبارها باستخدام بدائل مختلفة للهيدروكلوروفلوروكربون من أجل مقارنة أداء هذه البدائل وفعاليتها، بما في ذلك في ظل درجات الحرارة المحيطة العالية. واختبر المشروع نماذج وحدات تكييف هواء مجزأة مصممة خصيصا، مع قدرة تبريد تبلغ 120.000 وحدة حرارة و24,000 وحدة حرارة بريطانية في الساعة،[footnoteRef:3] ونماذج لوحدات مركزية، مع قدرة تبريد تبلغ 120.000 وحدة حرارة بريطانية،[footnoteRef:4] للعمل مع غازات تبريد بديلة ومقارنة أدائها مقابل خطوط أساس وحدات الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وR-410A. [3:  BTU - وحدة حرارة بريطانية. ومن حيث أطنان التبريد (TR)، 12.000 – 24.000 وحدة حرارة بريطانية في الساعة تمثل 1-2 TR.]  [4:  120.000 وحدة حرارة بريطانية في الساعة = 10 TR.] 

تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
8. أبلغت حكومة مصر عن استهلاك قدره 287,45 طن من قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2018، وهو يمثل ما نسبته 26 في المائة أقل من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المطلوب للامتثال. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2014-2018.


الجدول 1. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مصر (بيانات المادة 7 للفترة 2014-2018)
	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	خط الأساس

	أطنان مترية
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	3,172.59
	4,038.97
	4,767.59
	4,472.52
	3,919.38
	4,367.16

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0
	9.07
	5.00
	1.64
	2.00
	5.25

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	0.27
	2.70
	0.00
	2.09
	0.00
	0

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	1,118.78
	1,072.75
	731.53
	871.01
	629.47
	1,178.26

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	146.49
	42.04
	57.53
	70.54
	40.02
	251.69

	المجموع (أطنان مترية)
	4,438.13
	5,165.53
	5,561.66
	5,417.80
	4,590.87
	5,802.36

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في البوليولات سابقة الخلط المستوردة
	120.00
	100.00
	177.80
	87.95
	0
	894.00*

	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	174.49
	222.14
	262.22
	245.99
	215.57
	240.19

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0
	0.18
	0.10
	0.03
	0.04
	0.11

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	0.01
	0.06
	0.00
	0.05
	0.00
	0.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	123.07
	118.00
	80.47
	95.81
	69.24
	129.61

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	9.52
	2.73
	3.74
	4.59
	2.60
	16.36

	المجموع (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	307.09
	343.12
	346.53
	346.46
	287.45
	386.27

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في البوليولات سابقة الخلط المستوردة
	13.20
	11.00
	19.56
	9.67
	0
	98.34*


* متوسط استهلاك الفترة 2007-2009.

9. ويستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع وخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء ولتصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط. وانخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع وخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء نتيجة للصادرات المنخفضة لوحدات تكييف الهواء التي تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-22، وتحسين ممارسات الخدمة. ونظرا للتحويلات في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان، استمر الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (النقي) في الانخفاض، بينما تمشيا مع الحظر المفرض في عام 2018، لم يتم الإبلاغ عن الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في عام 2018. ويستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب في تصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ويتم إستيراده كمكونات لغاز R-406A، وهو يضاف إلى خليط المعدات القائمة على الكلوروفلوروكربون-12.
تقرير تنفيذ البرنامج القطري
10. أبلغت حكومة مصر عن بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2018 وهي تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
11. بدأ نفاذ نظام تراخيص وحصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2013 (باستثناء الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في البوليولات سابقة الخلط المستوردة). وقد فرضت الحكومة حظرا على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط منذ 1 يناير/كانون الثاني 2018. وينفذ الحظر من خلال التعاون بين وكالة الشؤون البيئية المصرية وسلطة الجمارك حيث تقوم سلطة الجمارك بالتفتيش على جميع الواردات بموجب رموز النظام المنسق العام للبوليولات بمساعدة من وحدة الأوزون الوطنية. وتمشيا مع المقرر 79/34(ج)(2)، ستحظر الحكومة استيراد واستخدام وتصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب السائب وتصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في البوليولات سابقة الخلط ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني 2019.
قطاع التصنيع
12. تم إحراز تقدم في المشروع لتحويل 81 من المنشئات الصغيرة والمتوسطة إلى تكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة، مع مذكرة اتفاق وقعت عليها ثلاثة بيوت نظم، بعلبكي وداو وتكنوكوم لتحويل 64 من مستعملي المعدات اللاحقة؛ وإضافة إلى مذكرة الاتفاق مع شركة بعلبكي لتحويل ستة علملاء إضافيين من المتوقع أن يتم التوقيع عليها بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. ومن مستعملي المعدات اللاحقة الـ64، تم تحويل 44 منهم ووقعوا على تعهد بالتوقف عن استخدام النظم القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون؛ وتم تحويل ثلاثة عملاء آخرين وهم في مرحلة التوقيع على مثل هذا التعهد، ومن المتوقع أن يتم بنهاية عام 2019. وسيتم التأكيد على العدد الفعلي لمستعملي المعدات اللاحقة المتبقيين خلال التنفيذ، ومن المتوقع أن يستكمل التحويل لجميع مستعملي المعدات اللاحقة بحلول نهاية العام 2019.
13. ويشتري معظم المستخدمين الصغار النظم على نحو غير منتظم ومن خلال الموزعين بدلا من الشراء مباشرة من خلال بيوت النظم، مما يجعل التعرف عليهم يشكل تحديات. وقد عقدت حلقة عمل للتوعية في سبتمبر/أيلول 2019 لتعريف جميع المستخدمين الصغار من أجل ضمان أنهم يستكملون التحول إلى البدائل التي لا تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2020. وحتى اليوم، لم يتم تحويل أي من المستخدمين الصغار بمساعدة من المشروع.
تقرير عن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة
14. تمكنت بنجاح بيوت النظم الثلاثة، بعلبكي وداو وتكنوكوم، من تحويل مستعملي المعدات اللاحقة فيها إلى استخدام بدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة، بما في ذلك المياه والمواد الهيدروفلوروأوليفينات، وفورمات الميثيل. وأنتجت بيوت النظم أيضا نظما ذات إمكانية احترار عالمي مرتفعة وتبيع هذه النظم إلى ا مستعملي المعدات اللاحقة وليس إلى العملاء الذين يساعدهم المشروع.
15. وقد أبلغ أحد بيوت النظم سابقا عن مشاكل تواجهه في معالجة أحد الهيدروفلوروأوليفينات. وعلى أساس مؤقت، قامت بيوت النظم بدلا من ذلك باستخدام هيدروفلوروأوليفين مختلف أدى إلى حل المشكلة؛ غير أن الهيدروفلوروأوليفين أكثر سعرا، ونظرا لإدخالة الحديث في المنطقة، هناك شواغل إزاء التسليم غير المنتظم. وتواصل اليوئنديبي رصد الحالة وتتوقع أن تتمكن بيوت النظم من حل مشاكل المعالجة التي تواجهها مع الهيدروفلوروأوليفين الأصلي، مثلما فعل بيتا النظم الآخرين.
الأنشطة التمكينية في قطاع التبريد وتكييف الهواء
16. تم اختبار 19 من النماذج المصنوعة خصيصا للوحدات المجزأة مع مكابس خاصة قدمها عدد من المنشئات في المختبرات المعتمدة المتوافرة على المستوى المحلي بغازات تبريد مقدمة من آركيما، وشامورز، ودايكين، وهني ويل. وترد تفاصيل نتائج الاختبار في المرفق الأول من الوثيقة الحالية. وأرشدت نتائج EGYPRA اختيار البدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة بواسطة منشئات قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلي.


مستوى صرف التمويل
17. حتى أكتوبر/تشرين الأول 2019، ومن أصل المبلغ الموافق عليه حتى اليوم البالغ 6.148.975 دولار أمريكي،[footnoteRef:5] تم صرف مبلغ وقدره 4.265.938 دولار أمريكي (1.255.818 دولار أمريكي ليونيدو و3.010.120 دولار أمريكي ليوئنديبي) على النحو المبين في الجدول 2. وسيتم صرف الرصيد المتبقي وقدره 1.883.037 دولار أمريكي في عامي 2019 و2020. [5:  بالإضافة إلى 2.371.840 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة الموافق عليها لستة مشروعات استثمارية في الاجتماع الثاني والستين ومدرجة في المرحلة الأولى (باستثناء التمويل لشركة دلتا للأجهزة الكهربائية التي انسحبت بعد ذلك من المرحلة الأولى).] 

الجدول 2. التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر (دولارات أمريكية)
	الشريحة
	اليونيدو
	اليوئنديبي
	المجموع
	معدل الصرف (%)

	الشريحة الأولى
	موافق عليها
	950,000
	2,000,000
	2,950,000
	98

	
	تم صرفها
	950,000
	1,954,628 
	2,904,628 
	

	الشريحة الثانية
	موافق عليها
	250,000
	2,000,000
	2,250,000
	58

	
	تم صرفها
	250,000
	1,055,492 
	1,305,492 
	

	الشريحة الثالثة
	موافق عليها
	232,575
	716,400
	948,975
	6

	
	تم صرفها
	55,818
	0
	55,818 
	

	المجموع
	موافق عليها
	1,432,575
	4,716,400
	6,148,975
	69

	
	تم صرفها
	1,255,818
	3,010,120
	4,265,938
	



تعليقات الأمانة
التعليقات على التقرير السنوي عن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
18. أصدرت حكومة مصر حصص استيراد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2019 تبلغ 289,7 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهي أقل من هدف الرقابة في بروتوكول مونتريال، وتتماشى مع الأهداف المحددة في الاتفاق بين البلد واللجنة التنفيذية.
تقرير عن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة
19. مع أن بيوت النظم الثلاثة قد تمكنت بنجاح من تحويل مستعملي المعدات اللاحقة فيها إلى بدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة، بما فيها المياه والهيدروفلوروأوليفان وفورمات الميثيل، أنتجت بيوت النظم أيضا نظما ذات إمكانية احترار عالمي مرتفعة وباعت تلك النظم إلى مستعملي المعدات اللاحقة بخلاف العملاء الذين يتم مساعدتها بموجب المشروع. ومن أجل ضمان الاستخدام المستدام للبدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة مع مستعملي المعدات اللاحقة بعد استكمال المشروع، لن يسمح إجراءات بروتوكول التسليم التابعة لليوئنديبي لبيوت النظم باستخدام بدائل ذات إمكانية احترار عالمي مرتفعة مع مستعملي المعدات اللاحقة الذين شاركوا في المشروع.
الأنشطة التمكينية في قطاع التبريد وتكييف الهواء
20. لاحظت الأمانة مع التقدير التقرير الشامل لمشروع EGYPRA. وبينما قد تم اختبار الوحدات المجزأة، هناك حاجة إلى وقت إضافي للانتهاء من اختبار الوحدات المركزية، التي تم بناؤها بالفعل، وكتابة مشروع التقرير النهائي، الذي سيتم تقديمه إلى الاجتماع السادس والثمانين، واستكمال العمل على أداة نمذجة يمكن أن يستعملها المصنّعين المحليين. وبناء عليه، طلب اليونيدو مد تاريخ إتمام المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 30 يونيه/حزيران 2020، مع ملاحظة أن جميع العناصر للمرحلة الأولى سيتم استكمالها بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، وأن تقرير إتمام المشروع سيقدم إلى الاجتماع السابع والثمانين، وأن اليونيدو ستعيد جميع الأرصدة بحلول 30 يونيه/حزيران 2020، بينما سيعيد اليوئنديبي الأرصدة بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 (تمشيا مع تاريخ الإنجاز المالي لقطاع رغاوي البوليوريثان).
21. ونظرا لأهمية اختيار البدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة في قطاع تصنيع معدات تكييف الهواء، يرفق بالوثيقة الحالية موجز الأمانة لتقرير EGYPRA وكذلك التقرير نفسه. وأرشدت نتائج المشروع مباشرة اختيار التكنولوجيا للمشروع لتحويل خمسة مصنّعين لمعدات تكييف الهواء المنزلية إلى بدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة المقدمة إلى الاجتماع الحالي، بما يتماشي والمقرر 79/34(د). وسيضاف التقرير النهائي، بمجرد توافره، إلى الموقع الشبكي للصندوق المتعدد الأطراف.[footnoteRef:6] [6:  ورقات الحقائق والتقارير النهائية للمشروعات الإيضاحية بشأن البدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة لتكنولوجيات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، http://multilateralfund.org/Our%20Work/DemonProject/default.aspx] 

22. والتمست الأمانة توضيحا عما إذا كانت نتائج واستنتاجات مشروع EGYPRA هي نفسها مثل نتائج برامج الاختبار الأخرى التي اختبرت بالمثل بدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة في قطاع تصنيع معدات تكييف الهواء، بما في ذلك المشروعات الإيضاحية التي موّلها الصندوق المتعدد الأطراف. ولم يتم مقارنة مشروع EGYPRA مقابل التقرير النهائي عن المشروع الإيضاحي لدى مصنّعي معدات تكييف الهواء من أجل تطوير معدات تكييف هواء الشباك والمغلفة باستخدام غازات تبريد ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة في المملكة العربية السعودية أو مع التقرير النهائي عن المشروع الإيضاحي لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع معدات تكييف الهواء التجاري في شركة Industrias Thermotar Ltda في كولومبيا؛ غير أنه تمت مقارنته مقابل ثلاثة برامج اختبار: AREP-II،[footnoteRef:7] وORNI،[footnoteRef:8] وPRAHA.[footnoteRef:9] ويرد في المرفق الأول بالوثيقة الحالية وصف للخصائص المميزة لمشروع EGYPRA والمقارنة مقابل برامج الاختبار الثلاثة. [7:  برنامج تقييم غاز التبريد البديل،  http://www.ahrinet.org/arep]  [8:  Abdelaziz 2015 Abdelaziz O, Shrestha S, Munk J, Linkous R, Goetzler W, Guernsey M and Kassuga T, 2015 "تقييم بدائل غازات التبريد للبيئات ذات درجات الحرارة المحيطة العالية: بدائل R-22 وR-410A لمعدات تكييف الهواء المجزأة الصغيرة"، ORNL/TM-2015/536. متاح على الموقع: https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/10/f27/bto_pub59157_101515.pdf]  [9:  تقرير مشروع PRAHA: https://www.unenvironment.org/resources/report/promoting-lowgwp-refrigerants-air-conditioning-sectors-high-ambient-temperature] 

الخلاصة
23. تقوم الحكومة بإنفاذ نظام للتراخيص والحصص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وكان الاستهلاك في عام 2018 أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال وتلك المنصوص عليها في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية. وفرض الحظر على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط منذ 1 يناير/كانون الثاني 2018، وسيفرض الحظر على استيراد واستخدام وتصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب السائب وتصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في البوليولات سابقة الخلط بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2020. وبلغ معدل الصرف العام ما نسبته 69 في المائة. ويتم تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية في قطاع التبريد وتكييف الهواء بنجاح مع بناء النماذج المنزلية والتجارية، غير أن هناك حاجة إلى وقت إضافي لاختبار وحدات تكييف الهواء المركزية، التي تم بناؤها بالفعل؛ وبناء على ذلك، هناك حاجة إلى مد الفترة حتى 30 يونيه/حزيران 2020. وقد تمكنت بيوت النظم الثلاثة بنجاح من تحويل مستعملي المعدات لاحقا إلى بدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة، وسيتم استكمال قطاع الرغاوي بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2019.
توصية الأمانة
24. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإحاطة علما بما قدمه اليونيدو، الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49:
(1)	تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر؛
(2)	تقرير عن المشروع لتعزيز غازات التبريد ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة لصناعة تكييف الهواء في مصر (EGYPRA)؛
(3)	تقرير عن حالة تحويل بيوت النظم، و81 من المنشئات الصغيرة والمتوسطة و350 من المستخدمين الصغار والتقرير عن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة؛
(ب)	الإحاطة علما بأن جميع الأنشطة للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر سيتم استكمالها بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، وإعادة أي أرصدة متبقية بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، باستثناء مكون اليونيدو في قطاع الخدمة الذي سيستكمل بحلول نهاية 30 يونيه/حزيران 2020؛
(ج)	الموافقة على تمديد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 30 يونيه/حزيران 2020 للسماح باستكمال الأنشطة المذكورة في الفقرة الفرعية (ب)؛
(د)	أن تطلب إلى حكومة مصر واليونيدو أن يقدما التقرير النهائي عن مشروع EGYPRA إلى الاجتماع السادس والثمانين؛
(ھ)	أن تطلب إلى حكومة مصر واليونيدو أن يقدما تقارير مرحلية على أساس سنوي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية من المرحلة الأولى إلى استكمال المشروع، وتقرير إتمام المشروع إلى الاجتماع السابع والثمانين.


ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
مصر
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  الثانية)
	اليونيدو (رئيسية) واليوئنديبي واليونيب وألمانيا



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم، المجموعة الأولى)
	السنة: 2018
	287.45 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة:2018

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	32.19
	
	85.83
	97.54
	
	
	
	215.57

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	
	
	
	
	0.04
	
	
	
	0.04

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب
	
	69.24
	
	
	
	
	
	
	69.24

	الهيدروكلوروفلوروكربون 142ب
	
	2.60
	
	
	
	
	
	
	2.60

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب الوارد في البوليولات سابقة الخلط المستوردة
	
	0
	
	
	
	
	
	
	0



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	386.3
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	484.61

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	174.0
	المتبقي:
	310.61



	(خامسا) خطة الأعمال
	2019
	2020
	2021
	بعد 2021
	المجموع

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	10.13
	0
	12.54
	12.75
	35.42

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	807,850
	0
	1,000,450
	1,016,714
	2,825,014

	اليوئنديبي
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	24.62
	0
	10.96
	0
	35.58

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	1,965,323
	0
	873,783
	0
	2,839,106

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	3.75
	0
	3.49
	3.83
	11.07

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	312,894
	0
	291,064
	319,611
	923,569

	ألمانيا
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	2.78
	0
	0
	0
	2.78

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	234,249
	0
	0
	0
	234,249






	(6) بيانات المشروع
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	347.64
	347.64
	347.64
	251.08
	251.08
	251.08
	251.08
	251.08
	125.54
	غير متوافر

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	347.64
	289.70
	289.70
	251.08
	251.08
	251.08
	251.08
	251.08
	125.54*
	غير متوافر

	التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	3,356,641
	0
	755,000
	0
	935,000
	0
	755,200
	0
	195,000
	5,996,841

	
	
	تكاليف الدعم
	234,965
	0
	52,850
	0
	65,450
	0
	52,864
	0
	13,650
	419,779

	
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	1,042,352
	0
	1,836,750
	0
	816,620
	0
	0
	0
	0
	3,695,722

	
	
	تكاليف الدعم
	72,965
	0
	128,573
	0
	57,163
	0
	0
	0
	0
	258,701

	
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	230,000
	0
	279,500
	0
	260,000
	0
	180,000
	0
	105,500
	1,055,000

	
	
	تكاليف الدعم
	27,480
	0
	33,394
	0
	31,064
	0
	21,506
	0
	12,605
	126,050

	
	ألمانيا
	تكاليف المشروع
	0
	0
	207,300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	207,300

	
	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	26,949
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26,949

	إجمالي التمويل الموافق عليه من اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	4,628,993
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	4,628,993

	
	تكاليف الدعم
	335,410
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	335,410

	إجمالي التمويل المطلوب للموافقة عليه في الاجتماع الحالي (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	3,078,550
	
	
	
	
	
	
	3,078,550

	
	تكاليف الدعم
	
	
	241,766
	
	
	
	
	
	
	241,766


*	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به لمجموعة المواد الأولى في المرفق جيم، سيتم تخفيضه كذلك بأكثر من 10 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون عند الموافقة على خطة مشروع تكييف الهواء المنزلي كجزء من المرحلة الثانية.
ملاحظة: سيتم النظر في اتفاق منقح في الاجتماع الرابع عشر.

	توصيات الأمانة:
	ينظر فيه بشكل إفرادي





وصف المشروع
25. بالنيابة عن حكومة مصر، قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها 3.320.316 دولار أمريكي، تتألف من 755.000 دولاراً أمريكياً، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 52.850 دولاراً أمريكياً لليونيدو، و1.836.750 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 128.573 دولاراً أمريكياً لليوئنديبي، و279.500 دولاراً أمريكياً، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 33.394 دولاراً أمريكياً لليونيب، و207.300 دولاراً أمريكياً، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 26.949 دولاراً أمريكياً لحكومة ألمانيا.[footnoteRef:10] ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الأولى، وتقرير التحقق من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2018 وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2019 إلى 2021. [10:  حسب الخطاب المؤرخ 18 سبتمبر/أيلول 2019 من وزارة البيئة في مصر الموجه إلى اليونيدو.] 

26. وفي الاجتماع التاسع والسبعين، قررت اللجنة التنفيذية أن تدعو، على أساس استثنائي، حكومة مصر الى أن تقدم بمجرد اختيار التكنولوجيا قبل 1 يناير /كانون الثاني 2020، مقترحا كجزء من المرحلة الثانية، لتحويل قطاع تكييف الھواء المنزلي الى بدائل تنخفض فيھا القدرة على الاحترار العالمي (المقرر 79/34(د)). وبالنيابة عن حكومة مصر، قدمت اليونيدو مشروعا لتحويل الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع تصنيع تكييف الهواء المنزلي بقيمة 11.710.018 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 819.701 دولاراً أمريكياً، على النحو المقدم. وسيتم إضافة المشروع، في حالة الموافقة عليه، في الاتفاق بشأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع اللجنة التنفيذية.[footnoteRef:11] [11:  حسب الخطاب المؤرخ 18 سبتمبر/أيلول 2019 من وزارة البيئة في مصر الموجه إلى اليونيدو.] 

تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
27. على النحو الوارد وصفه في الفقرة 8 من الوثيقة الحالية، أبلغت حكومة مصر عن استهلاك قدره 287,45 طن من قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2018، وهو أقل من الهدف المنصوص عليه في اتفاق البلد مع اللجنة التنفيذية لعام 2018، ويمثل ما نسبته 26 في المائة أقل من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المطلوب للامتثال.
تقرير التحقق
28. أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظام للترخيص والحصص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن الاستهلاك الكلي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2018 بلغ 287,48 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وخلص التحقق إلى أن مصر كانت في حالة امتثال للحد الأقصى من الاستهلاك المسموح به لعام 2018 لجميع مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم، حسب اتفاقها مع اللجنة التنفيذية، وأن الاستهلاك المتحقق منه والاستهلاك المبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال كانا متسقين ضمن الدقة التقريبية. ولاحظ التقرير أن شحنات مشبوهة من المواد الخاضعة للرقابة كانت موجودة في ميناء الدخول وتم وقفها بواسطة سلطة الجمارك، وأن وحدة الأوزون الوطنية والهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات تم إبلاغهما. وبمجرد التأكيد أن الشحنة لم تكن تطابق الترخيص الصادر، وأن المستورد أتيحت له الفرصة لطلب تحقق إضافي، يجب على المستورد أن يعيد الشحنة إلى المصدّر على نفقة المستورد؛ وعلاوة على ذلك، تم إخطار بلد التصدير من خلال الآلية غير الرسمية للموافقة المسبقة المستنيرة وهناك حاجة إلى الموافقة على إعادة استيراد الشحنة. واتبعت هذه العملية بالنسبة لشحنتين مشبوهتين من المواد المستنفدة للأوزون في عام 2010؛ ومنذ ذلك الحين، لم يتم تحديد أي شحنات مشبوهة، بما في ذلك تلك التي تحتوي على الكلوروفلوروكربون-11 أو الكلوروفلوروكربون-12. وبعد تعديل قانون النفايات الخطرة في عام 2009، قد تشمل العقوبة لمخالفة قواعد الاستيراد للمواد الخاضعة للرقابة في البلد السحن (حتى خمس سنوات) وغرامة تبلغ ما بين 20.000 و40.000 جنيها مصريا (بين حوالي 1.240 دولاراً أمريكياً و2.842 دولاراً أمريكياً).
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الأنشطة في قطاع التصنيع
قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان
29. يتضمن قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان ما يلي: تحويل المنشئات الثماني المتبقية لتصنيع المبردات المنزلية إلى السيكلوبانتين (بهجت، وفريش، وأوشن، وسيلتال، وستار، وتوب ميكر وتريدكو، بمساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف؛ وستقوم منشآة أفريست بتمويل تحويلها بمواردها الخاصة)؛ وتحويل منشئتين (الكتروستار وكريازي) اللتان تصنّعا دفايات مياه إلكترونية إلى السيكلوبانتين؛ ومشروع مجموعة من خلال بيت النظم مكتب بيتا الفني والتجاري لإزالة 38 منشأة صغيرة ومتوسطة إلى فورمات الميثيل، بتمويل من الصندوق المتعدد الأطراف لـ28 منشأة صغيرة ومتوسطة وتتحول العشر منشئات المتبقية بمواردها الخاصة. وبلغت الإزالة الكلية للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب التي تمت الموافقة على تمويله في القطاع الفرعي لتصنيع المبردات المنزلية 422,50 طنا متريا (46.48 طن من قدرات استنفاد الأوزون) و49,79 طنا متريا (5,48 طن من قدرات استنفاد الأوزون) في القطاع الفرعي المتبقي لرغاوي عزل البوليوريثان، لما مجموعه 472,29 طنا متريا (51,95 طن من قدرات استنفاد الأوزون). وستقوم أفريست والمنشئات العشر الصغيرة والمتوسطة بإزالة كمية إضافية قدرها 114,43 طنا متريا (12,59 طن من قدرات استنفاد الأوزون) بمواردها الخاصة. ولاحظت اللجنة التنفيذية أن حكومة مصر سيكون لها المرونة لتخصيص التمويل للمنشئات المؤهلة في قطاع رغاوي البوليوريثان التي لم يطلب التمويل لها، إذا رؤي أن ذلك ضروريا خلال التنفيذ (المقرر 79/34(هـ))
30. وتمت زيارة المنشئات الثماني لتصنيع المبردات المنزلية، والتوقيع على ترتيبات للعمل[footnoteRef:12] مع كل منها، وأعدت الاختصاصات. واستكملت المناقصة الدولية للسبع منشئات التي تم الموافقة على تمويلها من الصندوق المتعدد الأطراف، وتم اختيار مقدمي المعدات، وإصدار أوامر الشراء. وتم تسليم المعدات إلى ثلاث منشئات (بهجت، وفريش وستار) ويجري حاليا التركيب والتشغيل؛ ومن المتوقع أن يتم تسليم المعدات لمنشئتين أخريين (سيلتال وتريدكو) بحلول أكتوبر/تشرين الأول، مع توقع إتمام التركيب والتشغيل بحلول 31 ديسمبر/كانون االأول2019؛ ومن المتوقع تسليم المعدات بالنسبة لأوشن وتوب ميكر بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2019؛ ومن المتوقع أن إتمام التركيب والتشغيل في الربع الأول من عام 2020. وستوقف كلتا المنشئتان عن تصنيع الرغاوي القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني 2020. ومن المتوقع تسليم المعدات لشركة أفريست، وهي المنشأة التي لم يتم الموافقة على تمويلها، بحلول نهاية عام 2019، مع توقع إتمام التركيب والتشغيل في الربع الأول من عام 2020. وقد تعهدت المنشأة بوقف تصنيع الرغاوي القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون بدءأ من 1 يناير/كانون الثاني 2020. [12:  ترتيبات تنفيذ المشروعات التابعة لليونيدو.] 

31. وتم التوقيع على مذكرة اتفاق[footnoteRef:13] مع المنشئتين اللتان تصنّعا دفايات مياه إلكترونية (إلكتروستار وكريازي). واستكملت المناقصة الدولية، وتم اختيار مقدمي المعدات، وإصدار أوامر الشراء. ومن المتوقع تسليم المعدات بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2019؛ مع توقع إتمام التركيب والتشغيل في الربع الأول من عام 2020. وقد تعهدت المنشئتان بوقف تصنيع الرغاوي القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بدءأ من 1 يناير/كانون الثاني 2020. [13:  ترتيبات تنفيذ المشروعات التابعة لليونيدو.] 

32. وتم التوقيع على مذكرة اتفاق مع مكتب بيتا الفني والتجاري واستكملت التجارب مع فورمات الميثيل في 24 منشأة صغيرة ومتوسطة؛، ووقع عملاؤها على بيان إتمام وتعهد بوقف تصنيع الرغاوي القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتجري حاليا التجارب في الأربع منشئات الصغيرة والمتوسطة الباقية التي قدم تمويل لها؛ ومن المتوقع أن إتمام التحويلات إلى فورمات الميثيل بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2019. وأكد اليوئنديبي أن جميع المنشئات الـ28 الصغيرة والمتوسطة مؤهلة للتمويل. ووجد أن المنشئات العشر الصغيرة والمتوسطة المتبقية غير مؤهلة للتمويل؛ وبينما كانت حالة تحويلها والبديل أو البدائل المختارة غير معروفة، سيتم تحويلها بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، بما يتماشى مع الحظر في 1 يناير/كانون الثاني 2020.
المساعدة التقنية إلى قطاع تصنيع تكييف الهواء المنزلي
33. استنادا إلى البيانات المقدمة من خمسة مصنّعين لتكييف الهواء المنزلي (العربي، وفريش، وميراكو، وباور ويونيون إير) بشأن الوحدات المرجعية والتحويل المزمع، تم تقييم تغييرات غازات التبريد بجانب بيانات الأداء للتصديق عليها. وأجرى الخبير الاستشاري الدولي نمذجة مكثفة، وتحقق وتعظيم الأداء لمختلف المصنّعين. وقد أعدت نماذج للمعدات المرجعية وتم التحقق منها. وأجريت عمليات محاكاة باستخدام غازات التبريد البديلة المقترحة كإضافة وتعظيم طفيف لمطابقة قدرة خط الأساس. وتم تنظيم ست زيارات للموقع وخلالها تم توفير التدريب على أداة محاكاة النظام (نموذج تصميم المضخة الحرارية ORNL)، وكذلك حلقة عمل للتصميم من أجل مزيد من التحسين لأداء النظام مع تغيير غازات التبريد في النظام إلى غازات تبريد ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة.
الأنشطة في قطاع خدمة التبريد
34. تم إنجاز الأنشطة التالية:
(أ)	التوقيع على بروتوكول بين وكالة شؤون البيئة المصرية والهيئة العامة لحماية المستهلك، من أجل رصد منتجات غازات التبريد المزيفة في السوق المحلي؛ وإعداد اختصاصات لدراسة عن الآثار الاجتماعية الاقتصادية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستخدام البدائل في قطاع التبريد وتكييف الهواء؛
(ب)	حلقة عمل لتدريب المدربين لـ30 من مفتشي الهيئة العامة لحماية المستهلك، وتنظيم ثماني حلقات عمل لتدريب 140 مفتشا في الهيئة العامة في محافظتين، مع 10 حلقات عمل إضافية لتدريب 175 من مفتشي الهيئة العامة في المحافظات المتبقية مخطط لها في أكتوبر/تشرين الأول 2019. واشتملت الموضوعات التشريعات ورصد إمدادات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستخدامها؛
(ج)	التوقيع على بروتوكول مع وزارة الصناعة والتجارة من أجل استعراض القواعد والسياسات وإدخال تدابير لتشديد الإشراف على المواد الخاضعة للرقابة؛ وتم تحديث رموز للجمارك للمواد الخاضعة للرقابة وفقا لتحديثات المنظمة العالمية للجمارك؛
(د)	شراء 10 محددات لغازات التبريد لكي تستخدمها الجمارك ومفتشي الهيئة العامة لحماية المستهلك، وتدريب 180 مفتشا على استخدامها؛
(ھ)	مرسوم وزاري صادر في 25 يوليه/تموز 2019 لتحديث قائمة المواد الخاضعة للرقابة لتشمل جميع الخلائط المستوردة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ونشرة تنظيمية للواردات من سلطة الجمارك في عام 2019 لحظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني 2020؛ وتحديث تصاريح استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-22 للحد من الواردات إلى 40 طنا متريا؛
(و)	تم البدء في أنشطة لإنشاء برنامج إشراف على سوق غازات التبريد، بما في ذلك تعديل الإجراءات التشغيلية للقانون المصري لحماية المستهلك (181/2018) عن طريق إدراج المواد الخاضعة للرقابة في تلك الإجراءات، وإعداد مواد لحملة زيادة التوعية موجهة إلى المتاجرين وتجار التجزئة والمستهلكين عن المنتجات المزورة؛ ومن المتوقع أن تبدأ الحملة في يناير/كانون الثاني 2020؛
(ز)	تم التوقيع على بروتوكولات للتعاون مع مدرستين للتدريب المهني لبناء برنامج وطني للترخيص ويجري استعراض نهائي لمشروع نظام للترخيص؛ والتوقيع على بروتوكول تعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، التي بدأت إعداد مبادئ توجيهية لتنفذها وزارة القوى العاملة لإصدار التراخيص لمراكز الخدمة والفنيين؛[footnoteRef:14] ونشرت دعوة لمقترحات لمركز تجريبي لاسترداد غازات التبريد وخدمة الاسترجاع؛ [14:   هناك ثلاثة نظم مختلفة للتراخيص في مصر، واحد يقوده وزارة القوى العاملة، والثاني في إطار برنامج التدريب المهني، والثالث جزء من نظام التعليم المهني الذي تقوده وزارة التعليم. وفي الوقت الحاضر، شهادات التأهيل الدنيا مطلوبة اعتمادا إلى المهنة وصاحب العمل؛ وكل واحد من البرامج الثلاثة يؤهل الفنيين على النحو المطلوب في السوق؛ غير أن أفضل ممارسات الخدمة لا تشكل جزءا من المتطلبات، ولا أفضل الممارسات المتعلقة بمناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال.] 

(ح)	تحديث لتعليم الفنيين المحليين ومشروع لمناهج دراسية مهنية، وتقييم المعدات والأدوات اللازمة للتدريب؛ ويجري استعراض نهائي للتحديث والتقييم؛
(ط)	التوقيع على بروتوكول تعاون بين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء (HBRC) لتحديث الرموز الوطنية وتيسير إدخال البدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة؛
(ي)	تم تصميم حملة وطنية لزيادة التوعية حول البدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة، مع ثلاث حلقات عمل لـ188 مشاركا ودورة فنية بشأن البدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة لحوالي 50 من الباحثين في معهد الدراسات والبحوث البيئية، في جامعة عين شمس.
وحدة تنفيذ ورصد المشروع
35. قسمت إدارة المشروع إلى مكونين، يتعلق أحداهما باليونيدو والآخر باليوئنديبي، لإدارة أنشطة المشروع ذات الصلة، مع إشراف اليونيدو على جميع أنشطة المشروع والتنسيق الشامل. وعيّنت اليونيدو خبراء استشاريين وطنيين لتنسيق ورصد تنفيذ المشروع، بما في ذلك زيارة المنتفعين وأصحاب المصلحة؛ ونظمت حلقات عمل، واجتماعات وأحداث؛ وصياغة ونشر وثائق الدعم ومواد زيادة التوعية (89.397 دولاراً أمريكياً). وعيّن اليوئنديبي مدير مشروع لزيارة المنتفعين؛ وقدم الدعم التقني بشأن خصائص المعدات والإبلاغ عن التقدم المحرز في التنفيذ؛ وأعدت العقود للمنتفعين، بالتشاور مع وحدة الأوزون الوطنية واليوئنديبي؛ والتنفيذ اليومي لأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والرقابة المالية (14.314 دولاراً أمريكياً)
مستوى صرف الأموال
36. حتى سبتمبر/أيلول 2019، من أصل مبلغ 4.628.993 دولار أمريكي الموافق عليه حتى الآن (3.356.641 دولار أمريكي لليونيدو، و1.042.352 دولار أمريكي لليوئنديبي، و230.000 دولاراً أمريكياً لليونيب)، تم صرف مبلغ قدره 1.523.242 دولار أمريكي (33 في المائة) (895.028 دولاراً أمريكياً لليونيدو، و465.314 دولاراً أمريكياً لليوئنديبي و162.900 دولاراً أمريكياً لليونيب). وسيتم صرف الرصيد البالغ 3.105.751 دولار أمريكي في الفترة 2020-2021.
خطة التنفيذ للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
37. سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2020 وديسمبر/كانون الأول 2022:
(أ)	التطوير المستمر للسياسات، والإنفاذ والرصد، والتدريب، بما في ذلك بشأن برنامج الإشراف على سوق غازات التبريد؛ وتطوير إضافي لنظام ترخيص الفنيين، وتحديث مناهج التعليم الفني والمهني المحلي، وإطلاق برنامج ترخيص تجريبي (اليونيب) (140.000 دولاراً أمريكياً)؛
(ب)	التعاون المستمر مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتحديث الرموز الوطنية، واستعراض المعايير المحلية للمعدات والحاويات، والتدريب والتوعية بشأن الرموز والمعايير (اليونيب) (79.500 دولاراً أمريكياً)؛
(ج)	التدريب على المشتريات الخضراء للقطاع العام، وفريق استشاري وخبراء استشاريين (اليونيب) (60.000 دولاراً أمريكياً)؛
(د)	شراء حوالي 15 محددا لغازات التبريد (60.000 دولارا أمريكيا) وإنشاء مركزين لتدريب كبار المدربين (60.000 دولارات أمريكية) (اليونيدو)؛
(ھ)	إنشاء مركز استرجاع، بما في ذلك مختبر محلي مستقل للاختبار (150.000 دولارا أمريكيا) وبناء شبكة الاسترداد والاسترجاع عن طريق إمداد وحدات الاسترداد والاسطوانات (150.000 دولارا أمريكيا (اليونيدو)؛
(و)	حلقتان عمل لأصحاب المصلحة لمركز التدريب المهني بشأن غازات التبريد القابلة للاشتعال؛ واختيار مركز التدريب المهني وتقييم القدرة المرتبطة به وتحليل الفجوات؛ وأربعة تدريبات لكبار المدربين (بما في ذلك الأدوات والمعدات لغازات التبريد من أنواع A2 وA21 وِA3، ومؤهلات اللحام وطرائق جمع أنابيب الضغط؛ وتعديل دوائر غازات التبريد؛ واسترجاع غازات التبريد، وتهويتها والتخلص منها؛ والإبلاغ، والسجل، والتقييم)، وشراء المعدات، والأدوات ومعدات الحماية الشخصية ووحدات التدريب لمركز التدريب المهني (حكومة ألمانيا) (207.300 دولارا أمريكيا)؛
(ز)	التطوير المستمر لبرمجيات مجانية مبسطة للنمذجة يمكن استخدامها بواسطة مصنّعي تكييف الهواء المنزلي لتطوير المنتجات (اليونيدو) (100.000 دولارات أمريكية)؛
(ح)	تقديم المساعدة التقنية وبناء النماذج ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة لدى ثلاثة مصنّعين لتكييف الهواء التجاري لتطبيقات ذات قدرة تقل عن 10 أطنان من التبريد، والجمع بين التبريد البخاري غير المباشر والتمدد المباشر (لبديل ذو إمكانية احترار عالمي منخفضة) للتطبيقات التي لديها قدرة في نطاق 12-40 طن من التبريد (اليونيدو) (110.000 دولارا أمريكيا)؛
(ط)	تحويل أربعة مصنّعين لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط إلى خليط بنسبة 60/40 من الهيدروفلوروأوليفين-1234ze وايثيل ثنائي الميثيل (اليوئنديبي) (1.761.750 دولار أمريكي)؛
(ي)	ستستمر وحدة إدارة ورصد المشروع في تنسيق ورصد تنفيذ الأنشطة غير الاستثمارية والأنشطة الاستثمارية، بما في ذلك زيارة المنتفعين وأصحاب المصلحة، وتنظيم حلقات العمل والاجتماعات (اليونيدو) (125.000 دولارا أمريكيا)؛ وستبدأ تحويل منشئات الرغاوي المسحوبة بالضغط، بما في ذلك زيارات منتظمة إلى المنتفعين، وتطوير الخصائص التقنية، والدعم التقني، والإبلاغ والرقابة المالية على الأموال (اليوئنديبي) (75.000 دولارا أمريكيا).
تحويل الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع وحدات تكييف الهواء المنزلي
معلومات أساسية
38. قدمت اليونيدو مقترح مشروع لتحويل الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع وحدات تكييف الهواء المنزلية إلى الهيدروفلوروكربون-32 وR-454B، بقيمة 11.710.018 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار 819.701 دولارا أمريكيا، على النحو المقدم.
39. ويتمثل الهدف من المشروع في إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع تصنيع تكييف الهواء المنزلي عن طريق ما يلي:
(أ)	تكييف وإعادة تصميم معدات تكييف الهواء لاستخدام غازات تبريد بديلة ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة؛
(ب)	تحويل المنشئات المصنّعة إلى غازات تبريد بديلة من خلال ما يلي:
(1)	شراء معدات تصنيع جديدة عند اللزوم، بدون زيادة القدرة الإنتاجية؛
(2)	تنفيذ نظم السلامة للتخزين والمناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال؛
(3)	تقديم المساعدة التقنية لإعادة تصميم المعدات الجديدة من أجل الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة أو تعزيزها؛
(4)	تقديم المساعدة التقنية لإعادة تصميم المعدات الجديدة من أجل ضمان الامتثال للمعايير الدولية للسلامة ذات الصلة؛
(5)	تنفيذ إجراءات التشغيل للمناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال؛
(6)	الحصول على ترخيص السلامة للمعايير الدولية الحالية (مثلا، توجيهات الاتحاد الأوروبي).
وصف المشروع
40. سيقوم المصنّعين الخمس (العربي، وفريش، وميراكو، وباور، ويونين إير)، الذين هم المصنّعين الوحيدين لتكييف الهواء المنزلي في البلد، والذين اشتركوا في مشروع EGYPRA، بإزالة استخدامهم من الهيدروكلوروفلوروكربون-22. ومع أن معظم معداتهم لتكييف الهواء المنزلي يتم بيعها على الصعيد المحلي، تقوم المنشئات أيضا بالتصدير إلى منطقتي الخليج وشمال أفريقيا؛ وهم لا يصدرون إلى بلدان من غير بلدان المادة 5. وجميع المصنّعين الخمسة مملوكون 100 في المائة من بلدان المادة 5 فيما عدا ميراكو، التي لديها ملكية بنسبة 37 في المائة لبلد من غير بلدان المادة 5. ولدى بعض المصنّعين اتفاقا مع موردي تكييف الهواء العالميين ويرتبطون بذلك إليهم في الاختيار والتصميم والمكونات، مما يؤثر أيضا على اختيارهم لتكنولوجيا غازات التبريد. وكل مصنّع لديه مصنع واحد وجميعها تنتج طائفة كاملة من معدات تكييف الهواء المنزلية والأجهزة. وجميع المصنّعين الخمسة يستخدمون الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وR-410A، فيما عدا باور، الذي يستخدم فقط الهيدروكلوروفلوروكربون-22. ولم يتم تمويل أي من المصنّعين في السابق للتحول إلى تكنولوجيات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويلخص الجدول 3 حالة التصنيع في المنشئات الخمس واستلاكهها في الفترة من عام 2016 إلى عام 2018.
الجدول 3. حالة تصنيع واستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في المنشئات الخمس (أطنان مترية)
	المصنّع
	عدد خطوط الإنتاج
	تفاصيل الإنتاج
	2016
	2017
	2018

	العربي
	2
	يعمل خطا الإنتاج بسرعات مختلفة ودورات زمنية مختلفة. ويجري اختبار التسرب للوحدات الداخلية بواسطة شحن كمية صغيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 واستخدام محدد لتسرب الهالوجين.
	275
	198
	212

	فريش
	2
	لدى خطين الإنتاج بنفس السرعة والدورة الزمنية. وتستخدم فريش غرف لاختبار تسرب الهيليوم للوحدات الداخلية.

	136
	142
	147

	ميراكو
	3
	ثلاثة خطوط الإنتاج لديها نفس السرعة والدورة الزمنية. وتستخدم ميراكو غرف لاختبار تسرب الهيليوم للوحدات الداخلية.
	396
	359
	366

	باور
	1
	يعمل خط الإنتاج بدورة زمنية تبلغ حوالي سبعينيات. ويستخدم نفس الخط لإنتاج الوحدات الداخلية والخارجية. ويتم اختبار التسرب للوحدات الداخلية عن طريق شحن كمية صغيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 واستخدام محدد لتسرب الهالوجين.
	50
	43
	45

	يونيون إير
	2
	يعمل خطا الإنتاج بدورة زمنية تبلغ حوالي أربعينيات. ويتم اختبار التسرب للوحدات الداخلية عن طريق شحن كمية صغيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 واستخدام محدد لتسرب الهالوجين.
	600
	360
	240




41. وستتأثر مناطق التشغيل والاختبار في مرفق التصنيع بالتحول إلى غازات تبريد قابلة للاشتعال: اختبار التسرب (خط إنتاج الوحدة الداخلية)، ونظم التفريغ (خط إنتاج الوحدة الخارجية)، ونظم تخزين وإمداد غازات التبريد، ونظم شحن غازات التبريد (خط إنتاج الوحدة الخارجية)، ومعدات اللحام (خط إنتاج الوحدة الخارجية)، واستكشاف أخير للتسرب (خط إنتاج الوحدة الخارجية)، ومناطق إجراء الاختبار (خط إنتاج الوحدة الخارجية)، وغرف الاختبار في المختبر. وتعتبر البنية التحتية العامة للمصنع، مثل دعم نظم التهوية، والتأريض الكهربائي والحماية الاستيتاكية، على عاتق مسؤولية كل مصنّع.
تكاليف المشروع
42. يبين الجدول 4 موجزا للمعدات المطلوبة للتحويل والتكلقة الرأسمالية الإضافية لكل من المصنّعين. ويبلغ مجموع التكلفة الرأسمالية الإضافية 5.085.410 دولار أمريكي، مع تحمل المصنّعين لأي تكلفة مرتبطة بتعديلات مبادلات الحرارة.
الجدول 4. التكاليف الرأسمالية الإضافية للمنشئات الخمس، على النحو المقدم (دولار أمريكي)
	
منطقة المعالجة والمعدات
	المصنّع
	
المجموع

	
	العربي
	فريش
	ميراكو*
	باور
	يونيون إير
	

	نظام إمداد غازات التبريد (مضخة الإمداد، وخط أنابيب الإمداد، ومجسات الغاز)
	81,000 
	118,000 
	74,340 
	76,000 
	118,000 
	467,340

	خط التصنيع الداخلي (شحن المعدات، ومحطة استرجاع غازات التبريد، ونظم السلامة والتهوية)
	84,000
	0
	0
	0
	168,000
	252,000

	خط التصنيع الخارجي (شحن المعدات، ومحطة استرجاع غازات التبريد، ونظم السلامة والتهوية، واستكشاف التسرب، ومقرنات العملية)
	473,500 
	405,000 
	494,550 
	248,000 
	535,000 
	2,156,050

	منطقة إجراء الاختبار (تعديلات منطقة الاختبار، ونظم السلامة والتهوية)
	122,000 
	82,000 
	77,490 
	30,000 
	100,000 
	411,490

	غرف المختبر (محطة استرجاع غازات التبريد، ونظم السلامة والتهوية)
	183,000 
	61,000 
	38,430 
	61,000 
	61,000 
	404,430

	عامة (قطع الغيار)
	30,000 
	30,000 
	28,350 
	7,500 
	30,000 
	125,850

	الهندسة، والتركيب، والترخيص والتدريب
	143,000 
	98,000 
	118,440 
	77,000 
	138,000 
	574,440

	المساعدة التقنية
	50,000 
	50,000 
	31,500 
	50,000 
	50,000 
	231,500

	الطوارئ
	116,650 
	84,400 
	86,310 
	54,950 
	120,000 
	462,310

	المجموع
	1,283,150 
	928,400 
	949,410 
	604,450 
	1,320,000 
	5,085,410


*  بعد الأخذ في الحسبان الملكية من جانب بلد من غير بلدان المادة 5 بنسبة 37 في المائة.

43. وتم احتساب تكاليف التشغيل الإضافية استنادا إلى سنة التشغيل مع غازات التبريد الجديدة مع الأخذ في الحسبان الاستهلاك المؤهل للشركة، محتسبا على متوسط الفترة 2016-2018، وعتبة تكاليف التشغيل الإضافية البالغة 6,30 دولارا أمريكيا للكيلوغرام المنصوص عليها في المقرر 74/50.
الجدول 5. مجموع تكاليف تحويل المنشئات الخمس (دولار أمريكي)
	المنشأة
	أطنان مترية
	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	التكاليف الرأسمالية الإضافية (دولار أمريكي)
	تكاليف التشغيل الإضافية (دولار أمريكي)
	المجموع (دولار أمريكي)
	مكافئ ثاني أكسيد الكربون
(دولار أمريكي للكيلوغرام)

	العربي
	228.45
	12.56
	1,283,150 
	1,439,222 
	2,722,372 
	11.92 

	فريش
	141.67
	7.79
	928,400 
	892,502 
	1,820,902 
	12.85 

	ميراكو*
	373.67
	20.55
	949,410 
	1,483,084 
	2,432,494 
	6.51 

	باور
	46.00
	2.53
	604,450 
	289,800 
	894,250 
	19.44 

	يونيون إير
	400.00
	22.00
	1,320,000 
	2,520,000 
	3,840,000 
	9.60 

	المجموع
	1,189.78
	65.44
	5,085,410
	6,624,608
	11,710,018
	9.84      


*  بعد الأخذ في الحسبان الملكية من جانب بلد من غير بلدان المادة 5 بنسبة 37 في المائة.


44. وسيستلزم المشروع مراجعة الاتفاق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، التي تمت الموافقة عليه في الاجتماع التاسع والسبعين.
تعليقات وتوصيات الأمانة
التعليقات
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان
45. مع ملاحظة التقدم الكبير في تنفيذ التحويلات لقطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان، بما في ذلك شراء جميع المعدات المطلوبة من المنشئات التي قدمت لها المساعدة، لاحظت الأمانة عدم تسليم جميع المعدات وأن الحكومة حظرت استيراد واستخدام وتصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب السائب وتصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في البوليولات سابقة الخلط بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2020. وأكد اليوئنديبي أن أي معدات لم يتم تسليمها بعد، من المتوقع أن يتم تسليمها بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2019. وسيتطلب تركيب المعدات أن يتوقف تصنيع الرغاوي بينما يجري التركيب والتشغيل وتعظيم المعدات الجديدة؛ وبناء عليه، لن تتمكن المنشئات من الامتثال للحظر. وأكد اليوئنديبي كذلك أن المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سيتم تفكيكها وتصبح عديمة الفائدة.
تحويل الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع وحدات تكييف الهواء المنزلية
اختيار التكنولوجيا
46. في الاجتماع التاسع والسبعين، لم تتمكن الأمانة من تقييم التكاليف الإضافية للتحويل المقترح للقطاع، إذ أنه في ذلك الوقت، قررت المنشئات تقييم نتائج المشروع الجاري EGYPRA والمشروع الإيضاحي PRAHA-III قبل اختيار التكنولوجيا فيهما.
47. ولاحظت الأمانة أن المقترح يستند إلى الدروس المستفادة من EGYPRA في اختيار التكنولوجيات التي ستتحول إليها المنشئات، فضلا عن إعلامها بتقرير تقييم عام 2018 للجنة الخيارات التقنية للتبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية،[footnoteRef:15] والتقييمات التقنية الأخرى. وإذا تم تنفيذه بنجاح، سيزيد المشروع من امتثال مصر لالتزامات الرقابة في بروتوكول مونتريال وسيساعد على تجنب إدخال بدائل ذات إمكانية احترار عالمي مرتفعة (أي R-410A) في سوق تكييف الهواء المنزلي. [15:  متاح على: https://ozone.unep.org/sites/default/files/2019-04/RTOC-assessment-report-2018_0.pdf] 

48. وتمشيا مع المقرر 74/20(أ)(3)، طلبت الأمانة معلومات من الموردين عن كيف ومتى سيتم توفير للبلد إمدادات كافية من الهيدروفلوروكربون-32 (إمكانية احترار عالمي = 675) وR-454B (إمكانية احترار عالمي = 490)، والمكونات الضرورية (وخصوصا الكباسات). وأشارت اليونيدو إلى أن الهيدروفلوروكربون-32 وكباسات الهيدروفلوروكربون-32 متوافرة بالفعل، بما في ذلك الكباسات المناسبة للاستعمال في درجات الحرارة المحيطة العالية؛ وأشار الموردون المحليون أنهم سيمكنوا من تقديم كباسات الهيدروفلوروكربون-32 بحلول نهاية عام 2020. وعلى النقيضمن ذلك، لم يتم بعد إنشاء سلسلة الإمدادات لغاز التبريد ومكونات R-454B؛ وأن هناك إمدادات محدودة من غاز التبريد R-454B ولا يوجد بعد كباسات لذلك الغاز في الأسواق. ومن المتوقع أن كلا غازات التبريد والكباسات سيتم توافرهما في بلدان غير بلدان المادة 5 في عام 2023، وفي مصر بعد سنتين أو ثلاثة بعد ذلك. ونظرا لعدم توافر R-454B في السوق المحلي، وأنه من المرجح أن تستمر الحالة بعد إتمام المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، لم تتمكن الأمانة من النظر في تكاليف التحول إلى R-454B. وبناء عليه، اتفق على أن التكاليف الإضافية سيتم تحديدها استنادا إلى الانتقال إلى الهيدروفلوروكربون-32؛ غير أن المنشئات سيكون لديها المرونة أيضا في اختيار تصنيع المعدات التي تستند إلى R-454B بمجرد توافر التكنولوجيا.
التكاليف الإضافية
49. هناك حاجة إلى المناقشات حول التكاليف الرأسمالية الإضافية المتعلقة بتكلفة ماكينات الشحن؛ وعدد ماكينات اللحام بالموجات فوق الصوتية؛ وأهلية الطلب لمقرنات العملية المطلوبة بغض النظر عن غاز التبريد المستعمل؛ والتكاليف المتعلقة بالمختبرات، بما في ذلك رصد الغازات، والتهوية، وما إذا كانت هناك حاجة إلى ماكينة للاسترجاع؛ وتكلفة نظام اكتشاف تسرب الهيليوم، بالنظر إلى الممارسة في منشئتين لاختبار الوحدات الداخلية لتسربات الهيدروكلوروفلوروكربون-22؛ وأسعار قطع الغيار، وهندسة المشروع، والتركيب والتدريب، وتدقيقات السلامة. وبالإضافة إلى ذلك، كانت المساعدة التقنية المطلوبة في كل منشأة للحفاظ على كفاءة الطاقة أو تعزيزها غير مؤهلة، وكانت المساعدة التقنية لضمان الامتثال للسلامة مشمولة بالفعل في التكاليف المتفق عليها للتركيب والتدريب. غير أنه تماشيا مع المقترح من الاستعراض التقني المستقل للمشروع ونتائج مشروع EGYPRA، ترى الأمانة أن المزيد من المساعدة سيكون لازما لتحقيق الأداء الأمثل للمعدات المصنّعة لضمان إمكانية منافستها للمعدات القائمة على R-454B في السوق.
50. وبعد الأخذ في الحسبان أهلية المعدات المشتراة بعد 21 سبتمبر/أيلول 2007، تم تعديل التكاليف الرأسمالية الإضافية المتفق عليها للمنشئات الخمس من 5.085.410 دولار أمريكي إلى 4,253,197 دولار أمريكي، على النحو المبين في الجدول 6.
الجدول 6. التكاليف الرأسمالية الإضافية الموافق عليها للمنشئات الخمس (دولار أمريكي)
	
مجال المعالجة والمعدات
	المصنع
	
المجموع

	
	العربي
	فريش
	ميراكو
	باور
	يونيون إير
	

	نظام إمداد غازات التبريد
	 81,000 
	 118,000 
	 74,340 
	 40,000 
	 118,000 
	 431,340 

	خط التصنيع الداخلي
	 65,000 
	 0   
	 0   
	 0   
	 130,000 
	 195,000 

	خط التصنيع الخارجي
	 328,500 
	 304,500 
	 406,035 
	 216,500 
	 448,500 
	 1,704,035 

	منطقة إجراء الاختبار
	 122,000 
	 82,000 
	 77,490 
	 30,000 
	 100,000 
	 411,490 

	غرف المختبرات
	 71,000 
	 31,000 
	 32,130 
	 31,000 
	 31,000 
	 196,130 

	قطع الغيار
	 15,000 
	 15,000 
	 14,175 
	 7,500 
	 15,000 
	 66,675 

	الهندسة، والتركيب، والترخيص والتدريب
	 112,000 
	 72,000 
	 70,560 
	 62,000 
	 112,000 
	 428,560 

	تصميم المنتج وتعظيمه
	 150,000 
	 75,000 
	 94,500 
	 50,000 
	 150,000 
	 519,500 

	الطوارئ
	 68,250 
	 55,050 
	 60,417 
	 32,500 
	 84,250 
	 300,467 

	مجموع التكاليف الرأسمالية الإضافية
	1,012,750 
	 752,550 
	 829,647 
	 469,500 
	 1,188,750 
	 4,253,197 




51. وتمت الموافقة على تكاليف التشغيل الإضافية استنادا إلى متوسط الشحن لكل وحدة (1,30 كيلوغرام لكل وحدة)، وخفض بمقدار 30 في المائة في الشحن عند التحول من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى الهيدروفلوروكربون-32، والفرق في سعر الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (2,95 دولارات أمريكية للكيلوغرام) والهيدروفلوروكربون-32 (7,94 دولاراً أمريكياً للكيلوغرام) والتكاليف الإضافية المتعلقة بالسلامة وفروق طفيفة محتملة في سعر كباسات الهيدروفلوروكربون-32 المناسبة للاستعمال في ظروف درجات الحرارة المحيطة العالية (3,65 دولارات أمريكية للوحدة)، مما نتج عنه تكاليف تشغيل إضافية تبلغ 6,18 دولارات أمريكية للكيلوغرام.
52. وبالإضافة إلى ذلك، في الاجتماع التاسع والسبعين، اتفق على إمكانية زيادة تكاليف وحدة إدارة ورصد المشروعات إذا تم الاتفاق على مقترح قطاع تصنيع تكييف الهواء المنزلي كجزء من المرحلة الثانية،[footnoteRef:16] والتي قد حذفتها اليونيدو بدون قصد من مقترح مشروعها؛ وتمت الموافقة على تمويل إضافي قيمته 175.000 دولارا أمريكيا لوحدة إدارة ورصد المشروع. [16:  الفقرة 56 من UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/32.] 

53. وعلى ذلك الأساس، تمت الموافقة على التكاليف الإجمالية للمشروع بقيمة 10.926.623 دولار أمريكي، على النحو المبين في الجدول 7.
الجدول 7. التكاليف الموافق عليها للتحويل في المصنّعين الخمسة (دولار أمريكي)
	المنشأة
	أطنان مترية
	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	التكاليف الرأسمالية الإضافية (دولار أمريكي)
	تكاليف التشغيل الإضافية 
(دولار أمريكي)
	المجموع (دولار أمريكي)
	مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوغرام

	العربي
	228.45
	12.56
	 1,012,750 
	 1,411,809 
	 2,424,559 
	 10.61 

	فريش
	141.67
	7.79
	 752,550 
	 875,502 
	 1,628,052 
	 11.49 

	ميراكو*
	373.67
	20.55
	 829,647 
	 1,454,835 
	 2,284,482 
	 6.11 

	باور
	46.00
	2.53
	 469,500 
	 284,280 
	 753,780 
	 16.39 

	يونيون إير
	400.00
	22.00
	 1,188,750 
	 2,472,000 
	 3,660,750 
	 9.15 

	وحدة إدارة ورصد المشروع
	175,000
	

	المجموع
	1,189.78
	65.44
	 4,253,197 
	 6,498,426 
	 10,926,623 
	 9.18 


*  بعد الأخذ في الحسبان الملكية من جانب بلد من غير بلدان المادة 5 بنسبة 37 في المائة.


استدامة التحويل
54. جميع المنشئات باستثناء باور تقوم بتصنيع وحدات قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و R-410A على السواء في خطوط تصنيعها؛ وخاصة، كل خط (باستثناء الخط في باور) يمكن استخدامة لتصنيع معدات تستند إما إلى الهيدروكلوروفلوروكربون-22 أو R-410A. ونظرا لأن المنشئات تقوم بتصنيع معدات تكييف هواء منزلية قائمة على R-410A، وأن مثل هذه المعدات تتوافر بالفعل في السوق الدولي، وهي زهيدة السعر نسبيا، ويتم استيرادها أيضا إلى البلد، ترى الأمانة أن ذلك يتطلب إطارا تمكينيا لضمان استدامة الإزالة.
55. وناقشت الأمانة واليونيدو بالتفصيل خيارات مثل إطار تمكيني. وبصفة خاصة، اقترحت الأمانة أن مثل هذا الإطار يمكن أن يشمل تنفيذ تعريفة أعلى على استيراد معدات تكييف هواء منزلية قائمة على R-407C وR-410A، وضريبة على مثل هذه المعدات المصنّعة محليا تتسق مع التعريفة، وإعانة للمعدات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة. وأفادت اليونيدو أنه بينما كانت الحكومة تنظر في طائفة من تدابير السياسات، فإن هذه التدابير من المرجح ألا تكون حصرا في اختصاص الوكالة المصرية لشؤون البيئة ووحدة الأوزون الوطنية، وبما أن تنفيذ هذه التدابير سيتطلب مشاورات محلية، تحتاج الحكومة إلى وقت إضافي لاختيار هذه التدابير. وبناء عليه، اتفق على أن حكومة مصر تتعهد باعتماد وإنفاذ تدابير تنظيمية ملائمة، بجانب التقدم المحرز في مشروع التحويل، من أجل ما يلي: ضمان الرقابة الكاملة على معدات تكييف الهواء المنزلي القائمة على R-410A وR-407C المستوردة أو الموجودة في السوق المحلي؛ وضمان استعمال السوق المحلي للتكنولوجيا البديلة المختارة.
56. وسيقدم تحديث عن حالة تنفيذ تلك التدابير عند تقديم الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسيأخذ استعراض الأمانة لطلب الشريحة في الحسبان التقدم المحرز في تنفيذ إطار للبيئة التمكينية.
57. وبالإضافة إلى ذلك، اتفق على أن المنشئات الخمس ستتعهد بالمشاركة بنشاط في الجهود المبذولة لتعزيز القبول في السوق لمعدات تكييف الهواء المنزلية القائمة على التكنولوجيا المتفق عليها، وتتعهد بضمان أن تصنيعها للمعدات القائمة على R-410A للسوق المحلي تنخفض تدريجيا إلى أن تقوم المنشئات فقط بتصنيع معدات للسوق المحلي مع التكنولوجيا المتفق عليها، أو تكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة.
58. وفيما يتعلق بالتصنيع المستقبلي الممكن لكلا المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون-32 والمعدات القائمة على R-454B، لاحظت الأمانة أنه بمجرد توافر R-454B، قد تكون تكلفته أعلى من تكلفة الهيدروفلوروكربون-32. وبناء عليه، قد يكون هناك خطر بأن معدات R-454B التي تحتاج إلى خدمة سيضاف إليها الهيدروفلوروكربون-32، وهو المكون الرئيسي للـR-454B، بدلا من الخليط نفسه. وأوضحت اليونيدو أنه بينما كانت تبعات قطعة من المعدات قد تكون محدودة، فإن مثل هذه الممارسة قد تؤثر على مصداقية المعدات، جزئيا نظرا لدرجة حرارة التفريغ الأعلى للهيدروفلوروكربون-32. ومن شأن إلغاء ضمان المصنّع أن يعتبر رادعا لمثل هذه الممارسة المحتملة، فضلا عن إعداد مرافق شحن للـR-454B، إن أمكن.
59. ومع ملاحظة أن تحويل المنشئات الخمس سينتج عنه تحويل قطاع تصنيع تكييف الهواء المنزلي بأكمله، اتفق على أن حكومة مصر ستفرض حظرا على استيراد وتصنيع معدات تكييف الهواء المنزلي القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2023، تماشيا مع المقرر 79/25.
60. وفيما يتعلق بالأهلية المستقبلية للمنشئات، هناك فهم عام بأن المنشئات الخمس لن تكون مؤهلة لمزيد من التمويل من الصندوق المتعدد الأطراف لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو R-410A. وبالإضافة إلى ذلك، تفهم الأمانة أنه، تماشيا مع الفقرتين 17 و18 من المقرر 2/XXVIII، فلن تكون المنشئات مؤهلة أيضا للتخفيض التدريجي لاستهلاكها من الهيدروفلوروكربون-32، وأن هذا الفهم تتبادله مع حكومة مصر والمنشئات.
الأثر على المناخ
61. إن استبدال الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بالهيدروفلوروكربون-32 في قطاع تكييف الهواء سينتج عنه تجنب انبعاثات بكمية 2.223.435 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (أي من خط أساس الانبعاثات البالغ 5.797.387 طنا متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون إلى 3.573.952 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، استنادا إلى مؤشر الأثر على المناخ المنقح للصندوق المتعدد الأطراف.
التمويل المشترك
62. تبلغ التكاليف الإجمالية المتفق عليها لتحويل قطاع تكييف الهواء المنزلي 10.926.623 دولار أمريكي؛ والتكاليف الإضافية الأخرى، مثل الاستثمارات لتحويل مرافق المبادلات الحرارية (إذا كانت ضرورية) ستتحملها المنشئات. وستقدم حكومة مصر تمويلا مشتركا من خلال الدعم العيني لتنفيذ التدابير التنظيمية والسياساتية اللازمة للمساعدة في ضمان التحويل المستدام لقطاع تكييف الهواء المنزلي إلى بدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة.
مراجعة اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
63. تماشيا مع المقرر 79/34(د)، اقترحت الحكومة مراجعة الاتفاق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. واستنادا إلى الجدول الزمني للمشروع، اتفق على توزيع التمويل المرتبط بمشروع تحويل المنشئات الخمس لتصنيع تكييف الهواء المنزلي على شرائح السنوات 2019 و2021 و2023؛ وتغيير الأهداف للسنوات 2023 و2024 و2025 المحددة في الصف 1.2 بالحاشية في التذييل 2-ألف المتفق عليها في الاجتماع التاسع والسبعين؛[footnoteRef:17] وخصم كمية قدرها 65,44 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 من الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل للبلد، وتحديث هدف الاستخدام الخاضع للرقابة في الفقرة 1 إلى 115,54 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وإضافة فقرة جديدة 17 للإشارة إلى أن الاتفاق قد تم تعديله، على النحو المبين في المرفق الثاني بالوثيقة الحالية. وسيتم إرفاق الاتفاق المحدث الكامل بالتقرير النهائي للاجتماع الرابع والثمانين. [17:  سيتم خفض الحد الأقصى من الاستهلاك الإجمالي المسموح به لمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم، كذلك بما لا يزيد على 10 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون عند الموافقة على خطة قطاع تكييف الهواء المنزلي كجزء من المرحلة الثانية.] 

استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
64. أصدرت حكومة مصر قواعد تدعم التحويلات في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان، بما في ذلك حظر على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في البوليولات سابقة الخلط بدءا من 1 يناير/كانون الثاني 2018، وحظر على استيراد واستخدام وتصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب السائب وتصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في البوليولات سابقة الخلط، الذي سيبدأ نفاذه بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2020. وقد تعهدت الحكومة كذلك بحظر استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخلائط هذه المواد في تصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2023؛ وحظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب وخلائط هذه المواد بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2023؛ ومع الموافقة على مشروع تحويل المنشئات الخمس لقطاع تصنيع تكييف الهواء المنزلي، حظر استيراد وتصنيع معدات تكييف الهواء المنزلي القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2023؛ وتعهدت بضمان الرقابة الكاملة على معدات تكييف الهواء المنزلي القائمة على R-410A وR-407C، المستوردة أو الموجودة في السوق المحلي؛ وتعهدت بضمان استعمال الهيدروفلوروكربون-32، وإذا قررت المنشئات ذلك بمجرد توافر التكنولوجيا، تكنولوجيا R-454B بواسطة السوق المحلي.
الخلاصة
65. يتم إحراز تقدم في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتم تفعيل نظام ترخيص وحصص الاستيراد في البلد، وكان الاستهلاك المتحقق منه أقل من أهداف عام 2018. ويتم إحراز تقدم في التحويلات في قطاع رغاوي البوليوريثان، وستتمكن جميع المنشئات من الامتثال للحظر مع 1 يناير/كانون الثاني 2020 على استيراد واستخدام وتصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب السائب وتصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في البوليولات سابقة الخلط. وكان مستوى صرف الأموال 33 في المائة. وستمكن الأنشطة المخططة في إطار الشريحة الثانية تحويل قطاع تصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط، على أن أن تستكمل بتمويل من الشريحة الثالثة والمزيد من بناء القدرات للجمارك وضباط الإنفاذ، وتعزز قطاع الخدمة، وبذلك تساعد في ضمان أن البلد يستمر في الوفاء بالتزاماته للامتثال بموجب البروتوكول. ولا يوجد مشروع لتحويل قطاع تصنيع تكييف الهواء المنزلي إلى بدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة، وومن المرجح أن أربعة من المنشئات الخمس ستبدأ في التصنيع حصريا للمعدات القائمة على R-410A في خطوط إنتاجها القائمة؛ والمشروع، بما في ذلك الإطار لبيئة تمكينية، وتدابير السياسات المرتبطة به، سيكون حيويا لتجنب هذه النتيجة وإرسال إشارة إلى السوق للتحول إلى تكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة، مما قد يغير مسار التحول السلبي للسوق في هذا القطاع لمصلحة البدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة.
التوصية
66. قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:
(أ)	الإحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر؛
(ب)	الموافقة على المشروع لتحويل شركات العربي وفريش وميراكو وباور ويونيون إير من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى الهيدروفلوروكربون-32، وإذا قررت المنشئات ذلك بمجرد توافر التكنولوجيا، R-454B، المستخدم في تصنيع وحدات تكييف الهواء المنزلي بقيمة 10.926.623 دولار أمريكي زائد تكاليف الدعم البالغة 764.864 دولارا أمريكيا لليونيدو؛
(ج)	خصم كمية قدرها 65,44 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 من الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(د)	الإحاطة علما بتعهد حكومة مصر بمستوى مستدام يبلغ 115,54 طنا من قدرات استنفاد الأوزون بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2025 امتثالا لجدول بروتوكول مونتريال؛
(ھ)	الإحاطة علما بما يلي:
(1)	تعهد حكومة مصر بما يلي:
أ.	حظر استيراد وتصنيع معدات تكييف الهواء المنزلي القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2023؛
ب.	كفالة الرقابة الكاملة على معدات تكييف الهواء المنزلي القائمة على R-410A و R-407C، المستوردة أو الموجودة في السوق المحلي؛
ج.	ضمان استعمال الهيدروفلوروكربون-32، وإذا قررت المنشئات ذلك بمجرد توافر التكنولوجيا، تكنولوجيا R-454B بواسطة السوق المحلي؛
(2)	تعهد منشئات العربي، وميراكو، وباور، ويونيون إير بالمشاركة بنشاط في الجهود المبذولة لتعزيز قبول السوق لمعدات تكييف الهواء المنزلي القائمة على التكنولوجيا المتفق عليها، وضمان تصنيعها للمعدات القائمة على R-410A لغرض السوق المحلي ينخفض تدريجيا إلى أن تقوم المنشئات فقط بتصنيع المعدات للسوق المحلي بالتكنولوجيا المتفق عليها، أو تكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي أقل؛
(و)	أن الأمانة قامت بتحديث التذييل 2-ألف في الاتفاق بين حكومة مصر واللجنة التنفيذية، استنادا إلى الموافقة على مقترح المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، وخفض كمية أطنان المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه، وتحديث الهدف للاستعمال المراقب في الفقرة 1 إلى 115,54 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وإضافة فقرة جديدة 17 للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق الذي توصل إليه في الاجتماع التاسع والسبعين، على النحو الوارد في المرفق الثاني بالوثيقة الحالية؛
(ز)	الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2019-2022، بقيمة 6.991.764 دولار أمريكي، تتألف من 4.668.214 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 326.775 دولاراً أمريكياً لليونيدو؛ و1.836.750 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 128.573 دولاراً أمريكياً لليوئنديبي؛ و279.500 دولاراً أمريكياً، زائد تكاليف دعم الوكالة قيمة 33.394 دولاراً أمريكياً لليونيب؛ و207.300 دولاراً أمريكياً، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 26.949 دولاراً أمريكياً لحكومة ألمانيا.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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	المرفق الأول
المشروع بشأن تعزيز استخدام غازات التبريد ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة في تصنيع معدات تكييف الهواء في مصر (EGYPRA)

1. تم اختبار تسعة عشرة نموذجا لوحدات مجزأة صنّعت خصيصا مع كباسات مقدمة من عدد من المنشئات في المختبرات المعتمدة المتوافرة محليا بغازات تبريد مقدمة من آركيما، وشامورز، وديكين، وهاني ويل. وأعيدت الاختبارات للحصول على أفضل النتائج.
2. وأظهرت النتائج أن هناك إمكانية لتحسين القدرة وكفاءة الطاقة للنماذج التي تعمل ببدائل الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وR-410A (مع تحسينات أعلى للبدائل العاملة بالـR-410A). واعتمدت التحسينات على توافر واختيار المكونات الصحيحة للوحدات التي يمكن أن تؤدي إلى الأداء المطلوب.
3. وهناك حاجة إلى بناء القدرات لتمكين المصنّعين من تصميم، وتعظيم، واختبار الوحدات، مع غازات تبريد قابلة للاشتعال من أجل تحسين الأداء وتلبية معايير كفاءة الطاقة، وتحديث مرافق اختبارها من حيث المعدات وكذلك التعامل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال. وأظهرت النتائج أن جميع غازات التبريد المستخدمة في المشروع كانت بدائل مجدية من حيث الحرارة الدينامية، غير أنها بالمقارنة إلى وزارة المعايير الدنيا لأداء الطاقة في مصر، أظهرت النتائج أن هناك تحديات تواجهها الصناعة في توفير الكفاءة العالية لوحدات تكييف الهواء التي تستوفى المتطلبات الصارمة في السنوات القادمة. وعلاوة على ذلك، كانت الجدوى من حيث المعايير الأخرى، مثل القابلية للمقارنة، والتوافر التجاري، والسلامة، والتكلفة، تحتاج إلى إجراء بحوث إضافية بشأنها.
4. والتمست الأمانة توضيحا عما إذا كانت النتائج والاستنتاجات لمشروع EGYPRA كانت هي نفسها مثل برامج الاختبار الأخرى التي تم اختبار بدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة في قطاع تصنيع تكييف الهواء، بما في ذلك المشروعات التدليلية التي مولها الصندوق المتعدد الأطراف. ويقدم الجدول 1 مقارنة بين التصميم والمعايير وبروتوكولات الاختبار وغازات التبريد التي أجريت اختبارات لها والقيود لأربعة برامج اختبار، وهي: AREP-II،[footnoteRef:18]1 وEGYPRA، وORNL،[footnoteRef:19]2 وPRAHA.[footnoteRef:20]3 [18: 1 برنامج تقييم غازات التبريد البديلة: http://www.ahrinet.org/arep]  [19: 2 Abdelaziz 2015 Abdelaziz O, Shrestha S, Munk J, Linkous R, Goetzler W, Guernsey M and Kassuga T, 2015
"تقييم غازات التبريد البديلة لبيئات الحرارة المحيطة العالية: البدائل R-22 وR-410A لمعدات التكييف المجزأة الصغيرة"، ORNL/TM-2015/536. متاح على: https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/10/f27/bto_pub59157_101515.pdf]  [20: 3 تقرير مشروع PRAHA: https://www.unenvironment.org/resources/report/promoting-lowgwp-refrigerants-air-conditioning-sectors-high-ambient-temperature] 



الجدول 1. مقارنة بين برامج الاختبار في PRAHA وEGYPRA وORNL وAREP-II

	البرنامج
	PRAHA
	EGYPRA
	ORNL – المرحلة الأولى
تكييف الهواء المجزأ الصغير))
	AREP-II

	1
	نوع الاختبار
	نماذج مبنية خصيصا، المقارنة مع وحدات الأساس: الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و
 R-410A
	نماذج مبنية خصيصا، المقارنة مع وحدات الأساس: الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و
 R-410A
	اختبارات تعظيم طفيفة، المقارنة مع مع وحدات الأساس: الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و
 R-410A
	تعظيم طفيف أو إضافة لوحدات فردية مختبرة مقابل وحدة أساس R-410A

	2
	عدد النماذج
	13 نموذجا، كل قدرة وغاز تبريد مبنية بواسطة واحد أو اثنين من OEMs، المقارنة مع غازات التبريد المرجعية: الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و
R-410A. مجمموع النماذج ووحدات الأساس = 22
	28 نماذجا، كل له قدرات واحدة وغاز تبريد مبنيا بواسطة مصنّع معدات أصلية، بالمقارنة مع غازات التبريد المرجعية: الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و
R-410A. مجموع النماذج ووحدات الأساس: 37 
	وحدتان متوافرتان تجاريا، تعديل طفيف للمقارنة مع غازات التبريد المرجعية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و
R-410A

	22 وحدة من مختلف الـOEMs، تتراوح بين تبريد المباني المجزأ إلى العامل بالمياه

	3
	عدد الفئات
	60ميغا هرتز
	50 ميغا هرتز
	50 ميغا هرتز
	60 ميغا هرتز
	 60ميغا هرتز

	
	
	للشباك

	مجزأة صغيرة
	بأنبوب
	مغلفة
	مجزأة صغيرة
	مجزأة صغيرة
	مجزأة صغيرة
	مركزي
	وحدة مجزأة
	وحدة مجزأة
	34 MBH chiller, 2x 36 MBH split, 48 MBH packaged, 60 MBH packaged, 72 MBH packaged

	
	
	18 MBH
	24 MBH
	36 MBH
	90 MBH
	12 MBH
	18 MBH
	24 MBH
	120 MBH
	18 MBH R‑22 eq.
	18 MBH R‑410a eq.
	

	4
	ظروف الاختبار
	
ANSI/AHRI Standard 210/240 and ISO 5151 at T1, T3 and T3+ (50°C) ,واختبار الاستمرارية لمدة ساعتين في درجة حرارة 52 مئوية 
	
EOS 4814 and 3795 (ISO 5151) في الظروف T1, T2, and T3 
	
ANSI/AHRI Standard 210/240 and ISO 5153 T3 (2010) في ظروف
	ANSI/AHRI 210/240, at T1, T3, 
ودرجة حرارة 125 فهرنهايت

	5
	تسليم النماذج وإجراء الاختبار
	بنيت النماذج في ست من مصنعي المعدات الأصلية ، تم الاختبار في Intertek
	بنيت النماذج في ثماني من مصنعي المعدات الأصلية، مشاهدة الاختبار في مختبرات مصنعي المعدات الأصلية 
	ORNL, 
مورد واحد، تعظيم طفيف في الموقع
	موردين فرديين، الاختبار في مقارهم الخاصة

	6
	اختبار غازات التبريد
	Eq. to HCFC-22: HC-290, R-444B (L-20), DR-3
	Eq. to HCFC-22: HC-290, R-444B (L‑20), DR-3, R-457A (ARM-32d)
	Eq. to HCFC-22:N-20B, DR-3, ARM-20B, R-444B (L-20A), HC-290
	Eq. to R-410A: HFC-32, DR-5A, DR-55, L-41-1, L‑41-2, ARM-71a, HPR2A

	
	
	Eq. to R-410A: HFC-32, R-447A (L-41-1), R-454B (DR-5A)
	Eq. to R-410A: HFC-32, R-447A (L‑41-1), R-454B (DR-5A), ARM-71d
	Eq. to R-410A: HFC-32, R‑447A (L-41-1), DR-55, ARM-71d, HPR-2A
	

	
	
	التقرير النهائي مارس/آذار 2016
	
	
	

	7
	القيود
	بناء نماذج جديدة بكباسات مخصصة لملء غازات التبريد في صناديق بنفس الأبعاد مثل التصميم الأصلي ومقارنة الأداء والكفاءة بالنماذج المرجعية للوحدات بالهيدروكلوروفلوروكربون-22 و R-410A
	بناء نموذج جديد بكباسات مخصصة لغازات التبريد المختارة بشرط تلبية قدرات التصميم الأصلي للنماذج المختارة بالقارنة إلى الوحدات بالهيدروكلوروفلوروكربون-22 و R-410A
	تغيير بعض مكونات النموذجين للتكيف مع غازات تبريد مختلفة ضمن عملية "التعظيم الطفيف"
	· إضافة
· تعظيم طفيف عن طريق تعديل جهاز التوسع، وتعديل كمية الشحن، وتغيير نوع الزيت،
· حالة واحدة لتعديل سرعة الكباس باستخدام محركات سرعة متفاوتة



 * MBP  = آلف وحدة حرارة بريطانية




5. وبينما يتشابة مشروع EGYPRA في التصميم مع المشروعات الأخرى، فهو به الخصائص المميزة التالية:
(أ)	EGYPRA هو برنامج لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مصصم لإشراك المصنّعين المحليين في عملية صنع القرار لأفضل غازات التبريد البديلة لصناعتهم. وستعطي المرحلة الثانية من البرنامج للمصنّعين رؤية على عملية الترشيد؛
(ب)	يشرك البرنامج عددا أكبر من المصنّعين، فيما عدا بالنسبة لـAREP، ويقوم باختبار عدد أكبر من النماذج بالمقارنة إلى المشروعات الثلاثة الأخرى. واشتملت غازات التبريد البديلة الثمانية المستخدمة غازات التبريد المتاحة عند وقت بناء النماذج؛
(ج)	 لم يركز المشروع فحسب على درجة الحرارة المحيطة العالية، بل أيضا على مجموعة كاملة من درجات الحرارة التي يمكن أن تسود في مصر؛
(د)	كانت نتائج الاختبار المقدمة أسهل بكثير في تفسير العلاقة بين غاز التبريد، ودرجة الحرارة المحيطة، وتطبيقات المعدات، والأداء.
6. ولم يتم مقارنة EGYPRA مقابل التقرير النهائي عن المشروع الإيضاحي في مصنّعي تكييف الهواء من أجل إعداد تكييفات هواء للشباك والمغلفة التي تستعمل غازات تبريد ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة في المملكة العربية السعودية أو مقابل التقرير النهائي للمشروع الإيضاحي لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع معدات تكييف الهواء التجاري في Industrias Thermotar Ltda في كولومبيا.
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[bookmark: _GoBack]المرفق الثاني
نص ينبغي إدراجه في الاتفاق المنقح بين حكومة مصر واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف من أجل خفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(تم إبراز التغييرات ذات الصلة بالبنط الداكن لتيسير المراجعة)

1. يمثّل هذا الاتفاق التفاهم بين حكومة مصر واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل 1- ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها 115.54 طن من قدرات استنفاد الأوزون بحلول 1 يناير / كانون الثاني 2025 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
17.	يحل هذا الاتفاق المحدث الاتفاق التي تم التوصل إليه بين حكومة مصر واللجنة التنفيذية في الاجتماع التاسع والسبعين للجنة التنفيذية.


التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	الصف
	الوصف
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	1.1
	جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون)
	347.64
	347.64
	347.64
	251.08
	251.08
	251.08
	251.08
	251.08
	125.54
	لا ينطبق

	2.1
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون) 
	347.64
	289.70
	289.70
	251.08
	251.08
	251.08
	241.08
	241.08
	115.54
	لا ينطبق

	1.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	3,356,641
	0
	4,668,214
	0
	4,664,196
	0
	4,039,413
	0
	195,000
	16,923,464

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (دولار أمريكي) 
	234,965
	0
	326,775
	0
	326,494
	0
	282,759
	0
	13,650
	1,184,642

	3.2
	التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليؤنديبي) (دولار أمريكي)
	1,042,352
	0
	1,836,750
	0
	816,620
	0
	0
	0
	0
	3,695,722

	4.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (اليؤنديبي) (دولار أمريكي)
	72,965
	0
	128,573
	0
	57,163
	0
	0
	0
	0
	258,701

	5.2
	إجمالي التمويل الموافق عليه من الوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (دولار أمريكي)
	230,000
	0
	279,500
	0
	260,000
	0
	180,000
	0
	105,500
	1,055,000

	6.2
	إجمالي تكاليف الدعم الموافق عليها  للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (دولار أمريكي) 
	27,480
	0
	33,394
	0
	31,064
	0
	21,506
	0
	12,605
	126,050

	7.2
	إجمالي التمويل المتفق عليها للوكالة المنفذة المتعاونة (ألمانيا) (دولار أمريكي)
	0
	0
	207,300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	207,300

	8.2
	إجمالي تكاليف الدعم المتفق عليها للوكالة المنفذة المتعاونة (ألمانيا) (دولار أمريكي)
	0
	0
	26,949
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26,949

	1.3
	مجموع التمويل المتفق عليه (دولار أميركي)

	4,628,993
	0
	6,991,764
	0
	5,740,816
	0
	4,219,413
	0
	300,500
	21,881,486

	2.3
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أميركي)	
	335,410
	0
	515,690
	0
	414,721
	0
	304,265
	0
	26,255
	1,596,342

	3.3
	مجموع التكاليف المتفق عليها (دولار أميركي)
	4,964,403
	0
	7,507,454
	0
	6,155,537
	0
	4,523,678
	0
	326,755
	23,477,828

	1.1.4
	مجموع مادة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	135.97 

	2.1.4
	مادة الهيدروكلوروفلوروكربون-22  الذي يتعين إزالتها في المرحلة السابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	6.13

	3.1.4
	استهلاك مادة الهيدروكلوروفلوروكربون-22  المتبقي المؤهل (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	      98.09 

	1.2.4
	مجموع مادة الهيدروكلوروفلوروكربون-123  المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	2.2.4
	مادة الهيدروكلوروفلوروكربون-123 الذي يتعين إزالتها في المرحلة السابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	3.2.4
	استهلاك مادة الهيدروكلوروفلوروكربون-123 المؤهل المتبقي (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.11

	1.3.4
	الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	33.92**

	2.3.4
	ماد ة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب التي يتعين إزالتها في المرحلة السابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	95.69

	3.3.4
	استهلاك الهيدروفلوروكربون-141ب المؤهل المتبقي (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	1.4.4
	مجموع مادة الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب  المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	16.36

	2.4.4
	مادة الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب التي يتعين إزالتها في المرحلة السابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	3.4.4
	استهلاك مادة الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المؤهل المتبقي (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	1.5.4
	الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	26.16

	2.5.4
	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة التي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	72.18

	3.5.4
	استهلاك الهيدروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة المؤهل المتبقي (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	*  بما في ذلك إزالة 4.4 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون المتفق عليها في الاجتماع السادس والسبعين والتي تمّ إدراجها في هذا الاتفاق.
ملاحظة:  تاريخ إنجاز المرحلة الأولى حسب اتفاق المرحلة الأولى: 31 ديسمبر/كانون الأول 2019.
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