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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثاني والثمانون
مونتريال،  من 3 إلى 7 ديسمبر/ كانون الأول 2018

الاعتبارات الرئيسية لإعداد منهجية لتحديد 
نقطة البداية للتخفيض الإجمالي المستدام لقطاعي الاستهلاك والإنتاج 
بموجب تعديل كيغالي (المقرر 81/67(ھ))
مقدمة
1-       في أكتوبر 2016، وافق الاجتماع الثامن والعشرون للأطراف في بروتوكول مونتريال على تعديل البروتوكول واعتمد المقرر 2/XXVIII [footnoteRef:1]. وفي الفقرة 19 من ذلك المقرر، ُطلب من اللجنة التنفيذية أن تدرج المبدأ التالي المتعلق بالتخفيضات الإجمالية المستدامة في سياسات الصندوق المتعدد الأطراف: سيحدد الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل بالطن على أساس نقطة البداية للاستهلاك الإجمالي الوطني الأقل من المبلغ الممول من مشروعات تمت الموافقة عليها سابقا في نماذج الاتفاقات متعددة السنوات المستقبلية بشأن خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، بما يتفق مع قرار اللجنة التنفيذية 35/57. [1:   قرار متعلق بتعديل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.] 

2-       في وقت اعتماد تعديل كيغالي، كانت المعرفة المتاحة عن كمية المواد المدرجة في المرفق واو التي أنتجها واستهلكها كل بلد من بلدان المادة 5 واستخداماتها محددة. وقدمت معلومات مجمعة عن المواد الهيدروفلوروكربونية في التقارير التي أعدتها فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بموجب المقررين 5/XXV و 9/XXVI، وفي مقال في مجلة علمية[footnoteRef:2]. [2:  تتضمن تقارير فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بيانات استهلاك وإنتاج المواد الهيدروفلوروكربونية وتصورات لكل فترة خمس سنوات بين عامي 2010 و 2030. فيلدرز وآخرون. ويقدم تقرير  عام (2015) معلومات عن وفورات الغلاف الجوي في المستقبل والتأثيرات المناخية من سيناريوهات انبعاثات الهيدروفلوروكربون العالمية والإقليمية.

] 

3-      وأتيحت معلومات إضافية عن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الدراسات الاستقصائية لبدائل المواد المستنفدة للأوزون التي أجريت في 119 بلدا من بلدان المادة 5[footnoteRef:3] استجابة للفقرة 4 من المقرر 9/XXVI[footnoteRef:4]، اللاتي قدمت إلى الاجتماع الثمانين. تقدم هذه الدراسات الاستقصائية بيانات مفصلة عن مستوى استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية والبدائل الأخرى للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وعلى الرغم من إجراء الدراسات الاستقصائية في 82 في المائة من بلدان المادة 5 (119 من أصل 145)، فإن خط الأساس الكلي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهذه البلدان لا يمثل سوى 25 في المائة من إجمالي خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجميع بلدان المادة 5[footnoteRef:5]. [3:  تمت الموافقة على تمويل 127 دراسة استقصائية في الاجتماع الرابع والسبعين (مايو/ أيار 2015) والاجتماع الخامس والسبعين (نوفمبر/ تشرين الثاني 2015). وتم تقديم نتائج الدراسات الاستقصائية التي أجريت في 119 بلداً إلى الاجتماع الثمانين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/54)، التي تضم 42 بلداً مستهلكاً غير ذي حجم استهلاك منخفض و 77 ا بلدا ذي حجم استهلاك منخفض.]  [4:  مطالبة اللجنة التنفيذية بالنظر في توفير تمويل إضافي لإجراء قوائم جرد أو دراسات استقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة للأوزون في أطراف المادة 5 عند طلبهم.]  [5:  يمثل إجمالي ﺧﻂ أﺳﺎس الهيدروكلوروفلوروكربون لعدد 42 ﺑﻠﺪاً ﻏﻴﺮ ذي حجم الاستهلاك المنخفض 24 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إجمالي ﺧﻂ اﻷﺳﺎس لجميع اﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ ذي حجم الاستهلاك المنخفض، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ إجمالي ﺧﻂ أﺳﺎس الهيدروكلوروفلوروكربون لعدد ٧٧ بلدا ذي حجم الاستهلاك المنخفض ٩١ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إجمالي ﺧﻂ اﻷﺳﺎس لجميع البلدات ذات حجم اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ.] 

4-      وفي الاجتماع الحادي والثمانين، طلبت اللجنة التنفيذية من الأمانة أن تعد للاجتماع الثاني والثمانين وثيقة معلومات أولية تتضمن اعتبارات رئيسية يمكن أن تساعد اللجنة التنفيذية في وضع منهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة بموجب تعديل كيغالي لقطاعي الاستهلاك والإنتاج، مع مراعاة المناقشات التي أجريت في الاجتماع الحادي والثمانين (المقرر 81/67 (هـ)).
نطاق الوثيقة
 5-      أعدت الأمانة هذه الوثيقة وفقاً للمقرر 81/67 (هـ). وبالتالي، لا تقدم هذه الوثيقة سوى المعلومات ذات الصلة والاعتبارات الرئيسية التي يمكن أن تساعد اللجنة التنفيذية في تحديد منهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولا تصدر أي توصية سياسة بشأن هذه المسألة.
6-        وتتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية والتوصية:
            1      نظرة عامة على التخفيضات الإجمالية المستدامة في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
             2            إنتاج واستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 5
            3             التخفيضات الإجمالية المستدامة في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
            4             الاعتبارات الرئيسية في تطوير منهجية لإنشاء نقاط البداية للمواد الهيدروفلوروكربونية
         التوصية
7-     من أجل توفير معلومات تتعلق بتحديد منهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة في المواد الهيدروفلوروكربونية، وبما أنه ستحدد خطوط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية[footnoteRef:6] بحلول عام 2023 لبلدان الفئة الأولى من بلدان المادة 5[footnoteRef:7] فقط، وبحلول عام 2027 للفئة الثانية من بلدان المادة 5[footnoteRef:8]، تقدم هذه الوثيقة تقديراً لخطوط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية للامتثال لها، استناداً إلى بيانات الاستهلاك الواردة في التقارير المقدمة من فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي. وتفدم هذه المعلومات كمرجع فقط ودون المساس بأي قرارات سياسية قد تتخذها اللجنة التنفيذية ودون الإخلال بخطوط الأساس الفعلية للأطراف، التي ستحدد بعد تقديم استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في السنوات الأساسية ذات الصلة إلى أمانة الأوزون بموجب المادة 7 من بروتوكول. [6:  يطلب البروتوكول حالياً من الأطراف الإبلاغ عن خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك بلدان المادة 5 الذين لا يمكن تحديد خط أساسهم إلا بعد عدة سنوات من كونهم أطرافا، في غضون 6 أشهر من كونهم أطرافا. وينظر الأطراف حالياً في كيفية معالجة هذه المسألة (الفقرات من 10 إلى 14 من الوثيقة (UNEP/OzL.Pro.30/8/Rev.1).]  [7:  بلدان الفئة 1: جميع بلدان المادة 5 باستثناء 11 بلدا في الفئة 2.]  [8:  بلدان الفئة 2: البحرين والهند وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والكويت وعمان وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ] 

1-    نظرة عامة على التخفيضات الإجمالية المستدامة في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
8-      في الاجتماع الرابع والثلاثين في يوليه/ تموز 2001، ناقشت اللجنة التنفيذية مقترحات لتنفيذ الإطار المتعلق بأهداف وأولويات ومشكلات وطرائق التخطيط الاستراتيجي للصندوق المتعدد الأطراف خلال فترة الامتثال. بالإضافة إلى المناقشة التي عبر فيها العديد من الأعضاء عن رغباتهم في التوصل إلى تعريف متفق عليه للتخفيضات الإجمالية المستمرة والدائمة في الإنتاج والاستهلاك، طلبت اللجنة التنفيذية من الأمانة إعداد وثيقة تحتوي على تعريف لنقطة البداية لتحديد التخفيض المستدام في استهلاك المواد المستنفدة للأوزون لكل بلد من بلدان المادة 5 (المقرر 34/66 (أ)).
التخفيضات الإجمالية في استهلاك الهيدروفلوروكربون
9-      قبل تحديد نقطة البداية، يمكن أن يؤدي مشروع إزالة ممول من الصندوق المتعدد الأطراف إلى إزالة استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الشركة (الشركات) ذات الصلة؛ ومع ذلك، يمكن موازنة هذه الإزالة بزيادة الاستهلاك في الشركات الجديدة أو غيرها.
10-     استجابة للمقرر 34/66 (أ)، نظرت اللجنة التنفيذية في الاجتماع الخامس والثلاثين في ديسمبر/ كانون الأول 2001 في دراسة عن تحديد نقطة بداية لتحديد الاستهلاك المتبقي من المواد المستنفدة للأوزون المؤهلة للتمويل من الصندوق المتعدد الأطراف[footnoteRef:9]. وقدمت الدراسة تحليلاً لمواد المجموعة الأولى من المرفق ألف، المواد الهيدروفلوروكربونية، فقط، لأنها تمثل حوالي 78 في المائة من إجمالي استهلاك المواد المستنفدة للأوزون في بلدان المادة 5[footnoteRef:10]. وتم تحليل نهجين محتملين: يستند أحدهما إلى خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية المحدد للامتثال له[footnoteRef:11]؛ ويستند الآخر إلى أحدث استهلاك للمواد الهيدروفلوروكربونية. [9:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/61.]  [10:  كانت المواد الخاضعة للرقابة الأخرى تمول إما على أساس اتفاقات قطاعية (مثل الهالون وبروميد الميثيل) أو خطوط الأساس للامتثال الخاصة بها التي لم تنشأ بعد (أي رابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل).]  [11:  متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون خلال الفترة من 1995 إلى 1997. تم تحديد خطوط الأساس بعد سبتمبر/ أيلول 1998، وهو الموعد النهائي للإبلاغ عن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية لعام 1997 بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.  ] 

11-      قررت اللجنة التنفيذية[footnoteRef:12] في ختام مداولاتها بشأن الدراسة المذكورة أعلاه، في جملة أمور، أنه يجب أن يستند المزيد من التمويل إلى التزام من جانب البلد بتحقيق تخفيضات إجمالية مستدامة ومستمرة في الاستهلاك والإنتاج، حسب الاقتضاء. وعند تحديد نقاط البداية، يمكن أن تختار بلدان المادة 5 أحد الخيارين التاليين: [12:  القرار 35/.57 ] 

(1)  خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية للامتثال له أقل من الاستهلاك المرتبط بالمشروعات الموافق عليها، ولكنها لم تنفذ بعد، عندما حددت خطوط الأساس، والمشروعات الجديدة الموافق عليها بعد ذلك (الخيار 1)؛ أو
(2)  أحدث ما أبلغ عنه من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية (أي عامي 1999 أو 2000) كان أقل من الاستهلاك المرتبط بالمشروعات الموافق عليها، ولكنها لم تنفذ بعد (الخيار 2)[footnoteRef:13]. [13:  لنقاط البداية المحددة على أساس الخيار 2، ينص أحد الأحكام المتعلقة بالمقرر 35/57 على ما يلي: "يجوز للجنة التنفيذية أن توافق في حالات استثنائية على تعديل خط الأساس الناتج في المقام الأول عند النظر في مشروع مقدم من بلد ما، ومراعاة الطبيعة غير التمثيلية لبيانات الاستهلاك في العام الماضي لأسباب مثل التخزين المثبت بوضوح في فترة 12 شهراً المحددة و/ أو الصعوبات الاقتصادية الوطنية في فترة 12 شهراً المحددة (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/67 والتصويب 1). ] 

12-     عند ﺗﻨﻔﻴﺬ هذا الشرط، اعتقدت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أنه ينبغي معاملة ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻠﺪان اﻟﻤﺎدة 5 بالتساوي[footnoteRef:14]. وفي الشروط المتعلقة بالمقرر 35/57، أقرت اللجنة التنفيذية بأن بعض الاستهلاك في السنوات المستقبلية المبلغ عنه قد يكون أعلى أو أقل من المستويات التي نتجت عن الحساب المتفق عليه، ولكن إذا كانت أرقام الاستهلاك ستتجاوز المستويات الناتجة، لن تكون هذه الزيادات في الاستهلاك مؤهلة للحصول على التمويل. وتمثل نقطة البداية الحد الأقصى من المواد المستنفدة للأوزون المتبقية التي سيدفع الصندوق من أجل تخفيضها، وسيتم الإبقاء على توجيهات الأموال الحالية المتعلقة بأهلية المشروعات من جميع النواحي[footnoteRef:15]. ولكي تتفادى اللجنة التنفيذية سيناريو إدخال المواد الهيدروفلوروكربونية في منشآت التصنيع الموجودة أو الجديدة في حين تتم إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية في مرافق الإنتاج الموجودة الأخرى، وضعت اللجنة التنفيذية نقطة البداية التي تمثل الحد الأقصى من المواد الخاضعة للرقابة المتبقية التي يمكن إزالتها باستخدام الموارد المالية للصندوق المتعدد الأطراف، وبالتالي يمثل الحد الأقصى لمسؤولية التمويل للصندوق. [14:   مقتبس من المقرر 35/57 (ج).]  [15:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/67 والتصويب 1. ] 

13-     لكل بلد من بلدان المادة 5، تم تحديد نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة في الاستهلاك المؤهل للتمويل كاستهلاك إجمالي لكل مادة من المجموعة الأولى المذكورة في المرفق ألف، مقاسة بأطنان قدرات استنفاد الأوزون[footnoteRef:16]. وﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ تحديد ﺧﻄﻮط اﻷﺳﺎس للمواد الكلوروفلوروكربونية ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻣﺘﺜﺎل، وﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻴﺪ إﻧﺘﺎج واستهلاك اﻟﻤﻮاد الكلوروفلوروكربونية ﻓﻲ يوليه/ ﺗﻤﻮز 1999[footnoteRef:17]. وﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، كانت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ قد وافقت بالفعل ﻋﻠﻰ 747 مليون دولار أمريكي من أجل إزالة 113,000 طن من قدرات استنفاد الأوزون من اﻟﻤﻮاد الكلوروفلوروكربونية التي يستخدمها 64 بلدا. ﻟذﻟك، لم يتم تحديد ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ للمواد الكلوروفلوروكربونية إﻻ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف إزاﻟﺔ اﻟﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑون. [16:  كان الكلوروفلوروكربون- 11 و الكلوروفلوروكربون- 12 (كلاهما بقيمة قدرات استنفاذ الأوزون قدرها 1,0) هما المادتين الكلوروفلوروكربونيتين الأكثر شيوعاً بين جميع بلدان المادة 5. وكان يستخدم الكلوروفلوروكربون- 113 والكلوروفلوروكربون-115  أيضا، بقيم قدرات استنفاذ الأوزون قدرها 0,8 و 0,6 على التوالي، بحدٍ أقل في العديد من بلدان المادة 5. ]  [17:  اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ 99 ﺑﻠﺪاً ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻤﺎدة 5 (64 ﺑﻠﺪاً ذو حجم استهلاك منخفض و 35 ﺑﻠﺪاً غير ذي حجم استهلاك منخفض) المتاحة ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ، ﺑﻠﻎ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد الكلوروفلوروكربونية ﻏﻴﺮ الممول 71,873 ﻃﻦ من قدرات استنفاذ الأوزون (يشمل 3,183 ﻃﻦ من قدرات استنفاذ الأوزون للبلدان ذو حجم الاستهلاك المنخفض و 68,690 ﻃﻦ من قدرات استنفاذ الأوزون للبلدان غير ذي حجم الاستهلاك المنخفض)، ما يمثل حوالي 49 في المائة من خطوط أساس المواد الكلوروفلوروكربونية للامتثال.] 

التخفيضات الإجمالية في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
14-    ​​ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﺗﯾن ﻓﻲ أﺑرﯾل/ ﻧﯾﺳﺎن 2010، اﻋﺗﻣدت اﻟﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾرا ﻟﺗﻣوﯾل إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻓﻲ ﺑﻟدان اﻟﻣﺎدة 5[footnoteRef:18]. ووفقا لهذه المعايير، يتعين على بلدان المادة 5 الذين يقدموا مشروعات لإزالة اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ قبل تحديد خطوط الأساس الخاصة بهم، أن تحدد نقطة البداية وقت تقديم هذه المشروعات، على أساس أحد الخيارين: أحدث استهلاك للمواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ المبلغ عنه بموجب المادة 7؛ أو متوسط ​​توقعات الاستهلاك لعامي 2009 و 2010. وسمحت المعايير أيضا بإجراء تعديلات على نقاط البداية المتفق عليها في الحالات التي كانت فيها خطوط الأساس المحسوبة باستخدام البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من البروتوكول مختلفة عن توقعات الاستهلاك لعامي 2009 و 2010. ومثلما كانت حالة المواد الهيدروفلوروكربونية، استندت نقاط البداية لتخفيض اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ إلى حمولة الأطنان من قدرات استنفاذ الأوزون. وعلى غرار إزالة الهيدروفلوروكربون، ساعد تحديد تاريخ نهائي للقدرة التصنيعية القائمة على اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ في ضمان أنه لن يتم تمويل الاستهلاك الإضافي بسبب زيادة القدرة المحددة بعد التاريخ النهائي من الصندوق المتعدد الأطراف. [18:  المقرر 60/44.] 

15-    وبخلاف المواد الهيدروفلوروكربونية، كان على غالبية بلدان المادة 5 أن يحددوا نقاط البداية للمواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ قبل تحديد خطوط الأساس الخاصة بهم للامتثال باستخدام البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من البروتوكول[footnoteRef:19]. علاوة على ذلك، حددت نقاط بداية فردية لكل مادة من المواد الواردة في المجموعة الأولى من المرفق جيم التي يستهلكها البلد، بدلاً من قيمة واحدة لنقطة البداية استناداً إلى الاستهلاك الكلي لجميع المواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ. وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻟق باﺳﺗﮭﻼك اﻟﺷرﮐﺎت اﻟﻣؤھﻟﺔ ﻟﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑون-141ب الوارد ﻓﻲ اﻟﺑوﻟﯾوﻻت المخلوطة سابقا اﻟﻣﺳﺗوردة، الذي ﻻ يعتبر كمادة خاضعة للرقابة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ يعتبر استهلاك البلد ﻣن اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑون، وﺿﻌت اﻟﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ شروطاً ﻟﺗﻣوﯾل ھذه اﻟﺷرﮐﺎت[footnoteRef:20] ﻓﻲ اﻟﻘرارات 61/47 و 63/15 و 66/51 [footnoteRef:21] و 68/42 (ج)[footnoteRef:22]. [19:  ﻣﺗوﺳط اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن 2009 إﻟﯽ 2010. ﺗم إﻧﺷﺎء ﺧطوط اﻷﺳﺎس ﺑﻌد ﺳﺑﺗﻣﺑر/ أﯾﻟول 2011، وھو اﻟﻣوﻋد اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ للإبلاغ عن اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎم 2010 ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 7.]  [20:  ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑون-141 ب الموجود ﻓﻲ اﻟﺑوﻟﯾوﻻت المخلوطة سابقا اﻟﻣﺳﺗوردة ھﻲ ﻣﺗوﺳط اﻷطﻧﺎن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑون- 141 ب ﺑﯾن عامي 2007 و 2009]  [21:  النظر في الخصم من نقطة البداية لبلد ما للتخفيضات الإجمالية في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، الكمية أو المتوسط الكمي الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات المخلوطة سابقا المصدرة للسنة أو السنوات التي استندت إليها نقطة البداية.]  [22:   لتشجيع بلدان المادة 5 على النظر في إنشاء نظام وطني لتسجيل كميات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجودة في البوليولات المخلوطة سابقا المستوردة و/ أو المصدرة (عند الاقتضاء) لدعم الحظر المفروض على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقي وكذلك الموجودة في البوليولات المخلوطة سابقا، ليتم إصدارها فور تحويل جميع شركات الرغاوى، وتسهيل مراقبة هذه الشركات للحفاظ على إزالة  الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب.] 

16-      على الرغم من أن بعض بلدان المادة 5 اختاروا سنوات مختلفة كأساس لتحديد نقطة البداية الخاصة بهم، تمت معاملة جميع بلدان المادة 5 بالتساوي حيث منح جميع البلدان نفس الخيارات. وفي عدد من الحالات، وافقت اللجنة التنفيذية على تعديل نقاط البداية بعد تحديدهم، بما في ذلك حساب المخزونات الاحتياطية الظاهرة، وفي الحالات التي يختلف فيها الاستهلاك المتوقع لسنوات خط الأساس عن تلك المبلغ عنها بموجب المادة 7، وحالات أخرى.
17-     وعلى الرغم من أن المواد المدرجة في المجموعة الأولى بالمرفق جيم تتألف من 40 مادة هيدروكلوروفلوروكربونية مختلفة، لم تستهلك بلدان المادة 5 سوى 10 منها. ﻋﻼوة ﻋﻟﯽ ذﻟك، يمثل اﺳﺗﮭﻼك ثلاث ﻣواد هيدروكلوروفلوروكربونية، هم اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑون-22 واﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑون-141ب واﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑون-142ب، 99,8 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع ﺧط أﺳﺎس اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﮐﻟﻲ.
18-     ﯾﻌرض اﻟﺟدول 1 خطوط الأساس لإجمالي اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ وﻧﻘﺎط اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﮐل ﻣن اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ العشرة اللاتي تستهلكهم ﺑﻟدان اﻟﻣﺎدة 5.
الجدول 1. خطوط أساس اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ للامتثال لها ونقاط البداية حسب المادة اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ
	الهيدروكلوروفلوروكربون
	خط الأساس
	نقطة البداية
(طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	
	طن من قدرات استنفاذ الأوزون
	طن متري
	(% من خط الأساس)
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	46.8
	2,337.3
	(0.43)
	30.2

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	29.2
	1,326.9
	(0.25)
	26.2

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141
	0.5
	13.4
	(0.00)
	0.9

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	11,864.4
	107,858.0
	(19.99)
	10,738.4

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	2,158.2
	33,202.6
	(6.15)
	2,016.8

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	21,710.0
	394,726.7
	(73.15)
	19,883.1

	الهيدروكلوروفلوروكربون-225
	1.2
	30.3
	(0.01)
	2.8

	الهيدروكلوروفلوروكربون-225ca
	1.8
	70.0
	(0.01)
	0.4

	الهيدروكلوروفلوروكربون-225cb
	0.7
	20.9
	(0.00)
	0.7

	المجموع 
	35,812.6
	539,586.1
	(100.0)
	32,699.7

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في البوليولات*
	
	
	
	600.5


* متوسط كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الواردة في البوليولات المستوردة في الأعوام 2007 و 2008 و 2009. لم يبلغ عن هذه الكمية بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.

19-      ﻧﻈﺮاً إﻟﻰ قيم المواد المستنفذة للأوزون المنخفضة ﻧﺴﺒﻴﺎً للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الثلاث الشائع اﺳﺘﺨﺪامها (0,055 للهيدروكلوروفلوروكربون-22؛ 0,11 للهيدروكلوروفلوروكربون-141 ب؛ و 0,065 للهيدروكلوروفلوروكربون-142 ب) وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑالهيدروفلوروكربون-11 والهيدروفلوروكربون-12 (1.0 ﻟﻜﻞ منهما)، ﯾزﯾد ﺧط أﺳﺎس اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑون الإجمالي ﻋن ١٥ ضعفاً ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﻋﻧدما يحسب بالأطنان المترية عن حسابه بالأطنان من ﻗدرات اﺳﺗﻧﻔﺎد اﻷوزون.
2-           إنتاج واستهلاك اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ في بلدان المادة 5
20-   تقدم تقارير فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بيانات عالمية عن معظم اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ المنتجة وبيانات عن اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ الأكثر شيوعاً في الاستهلاك، المجمعة في بلدان المادة 5 وبلدان غير بلدان المادة 5.
الإنتاج العالمي للمواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ
21-     قدر الإنتاج العالمي الإجمالي للمواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ في عام 2015 بقيمة 314,515 طن متري، ويتألف من: 98,500 طن متري للهيدروفلوروكربون-125؛ و 71,000 طن متري للهيدروفلوروكربون-32؛ و 17,000طن متري للهيدروفلوروكربون- 143aو 126,000 طن متري للهيدروفلوروكربون-[footnoteRef:23].134a واستخدمت نسبة كبيرة من اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑون- 32 و اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑون-125 لإنتاج خلطات اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ، وهي [footnoteRef:24]R‑410C و      وR-407C[footnoteRef:25] و [footnoteRef:26]R-404A و R-407F[footnoteRef:27] و [footnoteRef:28]R 507A. [23:   فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، تقرير فرقة العمل عن المقرر 9/XXVI ، معلومات إضافية عن بدائل المواد المستنفدة للأوزون. ]  [24:   الهيدروفلوروكربون- 32 (50 في المائة) و الهيدروفلوروكربون- 125 (50 في المائة)]  [25:    الهيدروفلوروكربون- 32  (23 في المائة) و الهيدروفلوروكربون- 125 (25 في المائة) و الهيدروفلوروكربون- 134a (52 في المائة).]  [26:   الهيدروفلوروكربون- 125 (44 في المائة) و الهيدروفلوروكربون- 143a (52 في المائة) و الهيدروفلوروكربون- 134a (4 في المائة).]  [27:   الهيدروفلوروكربون- 32 (30 في المائة) و الهيدروفلوروكربون- 125 (30 في المائة) و الهيدروفلوروكربون- 134a (40 في المائة).]  [28:   الهيدروفلوروكربون- 125 (50 في المائة) و الهيدروفلوروكربون- 143a (50 في المائة).] 

22-       كمرجع، ﺑﻟﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺧط اﻷﺳﺎس ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻟدان اﻟﻣﺎدة 5، 501,266 طن متري (ﻣﻊ إﻧﺗﺎج بلد واحد يبلغ 430,962 طًن متري).
إجمالي استهلاك المواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ في بلدان المادة 5
23-      بلغ المستوى الإجمالي لاستهلاك المواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ في بلدان المادة 5، 284,325 طن متري في عام 2015؛ ويمثل استهلاك اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑون-  134aوالمواد R-410A و R-407C و R-404A و R-507A أكثر من 97 في المائة من إجمالي الاستهلاك. وفي إطار سيناريو العمل المعتاد، من المتوقع أن يرتفع إجمالي استهلاك المواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ إلى 1,021,216 طن متري في عام 2030، بمتوسط ​​معدل نمو سنوي قدره 9,9 في المائة بين عامي 2015 و 2025، على النحو المبين في الجدول 2.
الجدول 2-   استهلاك المواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ في بلدان المادة 5 الذي أبلغت عنه فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي
	الهيدروفلوروكربون
	الاستهلاك (طن متري)
	معدل النمو
(%)*

	
	2015
	2020
	2025
	2030
	

	الهيدروفلوروكربون- 134a
	78,688
	106,731
	139,547
	177,432
	5.9

	المادة R-410A
	106,661
	192,770
	284,682
	364,845
	10.3

	المادة R-407C
	55,278
	101,216
	174,433
	285,500
	12.2

	المادة R-404A
	18,202
	31,982
	55,964
	83,845
	11.9

	المادة R-507A
	18,202
	31,982
	55,964
	83,845
	11.9

	الهيدروفلوروكربون- 152a
	3,364
	5,669
	11,280
	15,225
	12.9

	الهيدروفلوروكربون- 245fa
	2,172
	3,840
	4,986
	5,504
	8.7

	الهيدروفلوروكربون-  365mfc/  الهيدروفلوروكربون- 227ea
	1,758
	3,428
	4,546
	5,020
	10.0

	المجموع
	284,325
	477,618
	731,402
	1,021,216
	9.9


* متوسط معدل النمو بين عامي 2015 و 2025.
الدراسات الاستقصائية لبدائل المواد المستنفدة للأوزون
24-      أفادت الدراسات الاستقصائية لبدائل المواد المستنفدة للأوزون التي أُنجزت في 119 بلدا من بلدان المادة 5 باستهلاك 13 مادة هيدروفلوروكربونية (نقية) و 37 خلطة من المواد الهيدروفلوروكربونية. غير أن غالبية البلدان استهلكت الهيدروفلوروكربون-  134aوالمواد R‑410A و R-404A و R‑407Cفقط، واستهلك 70 بلدا المادة R-507A. ويلخص الجدول 3 استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المبلغ عنه في الدراسات الاستقصائية خلال الفترة من عام  2012 إلى عام 2015.

لجدول 3- استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في 119 بلدا من بلدان المادة 5 على النحو الوارد في الدراسات الاستقصائية للمواد المستنفدة للأوزون
	
	42 بلدا غير ذي حجم استهلاك منخفض
	77 بلدا ذو حجم استهلاك منخفض

	الهيدروفلوروكربون
	2012
	2013
	2014
	2015
	2012
	2013
	2014
	2015

	طن متري
	 
	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروفلوروكربون- 134a
	42,422
	43,927
	50,240
	54,815
	5,177
	5,278
	5,583
	6,711

	المادة R-410A
	26,856
	33,346
	51,782
	75,700
	1,597
	1,677
	2,073
	2,791

	المادة R-404A
	7,432
	8,545
	11,757
	9,818
	1,762
	1,597
	1,938
	2,591

	 الهيدروفلوروكربون- 152a
	3,349
	4,894
	5,816
	6,523
	250
	287
	203
	246

	الهيدروفلوروكربون- 245fa
	2,853
	3,462
	3,496
	3,696
	14
	14
	13
	26

	 المادة R-407C
	2,835
	3,478
	3,912
	8,865
	1,621
	1,027
	1,301
	1,531

	المادة R-507A
	685
	779
	1,706
	1,235
	85
	100
	93
	124

	الهيدروفلوروكربون- 365mfc
	-
	19
	8
	125
	7
	8
	8
	16

	مواد هيدروفلوروكربونية أخرى
	1,160
	1,427
	2,405
	3,567
	12
	8
	8
	19

	خلطات مواد هيدروفلوروكربونية أخرى 
	1,332
	1,631
	1,832
	2,578
	557
	586
	848
	1,163

	المجموع
	88,924
	101,508
	132,954
	166,922
	11,082
	10,582
	12,068
	15,218

	النسبة المئوية للمجموع
	
	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروفلوروكربون- 134a
	47.7
	43.3
	37.8
	32.8
	46.7
	49.9
	46.3
	44.1

	المادة R-410A
	30.2
	32.9
	38.9
	45.4
	14.4
	15.8
	17.2
	18.3

	المادة R-404A
	8.4
	8.4
	8.8
	5.9
	15.9
	15.1
	16.1
	17.0

	 الهيدروفلوروكربون- 152a
	3.8
	4.8
	4.4
	3.9
	2.3
	2.7
	1.7
	1.6

	الهيدروفلوروكربون- 245fa
	3.2
	3.4
	2.6
	2.2
	0.1
	0.1
	0.1
	0.2

	 المادة R-407C
	3.2
	3.4
	2.9
	5.3
	14.6
	9.7
	10.8
	10.1

	المادة R-507A
	0.8
	0.8
	1.3
	0.7
	0.8
	0.9
	0.8
	0.8

	الهيدروفلوروكربون- 365mfc
	0.0
	0.0
	0.0
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1

	مواد هيدروفلوروكربونية أخرى
	1.3
	1.4
	1.8
	2.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1

	خلطات مواد هيدروفلوروكربونية أخرى 
	1.5
	1.6
	1.4
	1.5
	5.0
	5.5
	7.0
	7.6

	المجموع
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0







25-     يمثل إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية البالغ 166,922 طن متري في عام 2015 الذي أفادت به 119 دراسة استقصائية (انظر الجدول 3) أكثر من 61 في المائة من الاستهلاك الإجمالي لجميع بلدان المادة 5 وقدره 284,325 طن متري الذي أبلغت عنه فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي (انظر الجدول 2). ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﺛل إجمالي ﺧطوط أﺳﺎس اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ ﻟـعدد 119 ﺑﻟداً ﻣﻌﻧﯾاً حوالي 25 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﺧط اﻷﺳﺎس الإجمالي ﻟﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ لجميع ﺑﻟدان اﻟﻣﺎدة 5.
3           التخفيضات الإجمالية المستدامة في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
26-     على الرغم من أن جميع نقاط البداية قد تم اختيارها وفقاً للمقرر 35/57، اختلفت الظروف السائدة في بلدان المادة 5 خلال إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قليلاً عن تلك التي كانت موجودة خلال إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية. لذلك، تم تعديل المنهجيات المستخدمة لاختيار نقاط البداية وفقًا لذلك. وعلى نفس المنوال، تختلف الظروف السائدة في البلدان أثناء التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية عن الظروف السائدة أثناء إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو المواد الهيدروفلوروكربونية.
27-  يعرض الجدول 4 الاختلافات الرئيسية في اختيار نقاط البداية للمواد الكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية (المحتملة).
الجدول 4- نظرة عامة على خطوط الأساس ونقاط البداية لإجمالي التخفيضات في استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية
	الوصف
	الكلوروفلوروكربون
	الهيدروكلوروفلوروكربون
	الهيدروفلوروكربون

	خط الأساس: إجمالي استهلاك المواد
	المجموعة الأولى في المرفق ألف (الكلوروفلوروكربون)
	المجموعة الأولى في المرفق جيم (الهيدروكلوروفلوروكربون)
	المرفق واو و(65 في المائة من خط الأساس) المجموعة الأولى في المرفق جيم. خطان أساسيان مختلفان وجداول الإزالة*

	سنوات الأساس
	1995 و1996 و1997
	2009 و2010
	

	عدد المواد الخاضعة للرقابة 
	5، يمثل منها الكلوروفلوروكربون- 11 والكلوروفلوروكربون-  12 معظم الاستهلاك
	40، يمثل منها الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 و الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب و الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب أكثر من 99٪ من إجمالي الاستهلاك
	2020  و2021  و2022 للمجموعة  الأولى.
2024  و2025  و2026 للمجموعة الثانية.
17 في المجموعة الأولى في المرفق واو، و1 في المجموعة الثانية **
أكثر المواد استهلاكا هم أربع مواد نقية (الهيدروفلوروكربون- 134a وبدرجة أقل الهيدروفلوروكربون- 152a  والهيدروفلوروكربون- 245fa والهيدروفلوروكربون-365mfc  والهيدروفلوروكربون- 227ea)، وأربع خلطات (الموادR-410A  وR-407C  وR-404A  وR-507A)، تحتوي على اثنين أو أكثر من الهيدروفلوروكربون- 32 و الهيدروفلوروكربون- 125 و الهيدروفلوروكربون- 134a و الهيدروفلوروكربون143a- 


	إدراج المواد الخاضعة للرقابة الواردة في البوليولات المخلوطة سابقا

	لا ينطبق
	شاملا (متوسط الفترة 2007 – 2009)
	سيحدد فيما بعد

	القياس
	طن من قدرات استنفاد الأوزون؛ 1,0 للهيدروفلوروكربون- 11 و الهيدروفلوروكربون- 12؛
 و0,8 للهيدروفلوروكربون- 113 
و 0,6 للهيدروفلوروكربون- 115 
	طن من قدرات استنفاد الأوزون، 0,055 للهيدروكلوروفلوروكربون-22 و0,11  للهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب، و0,065 للهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	مكافئ ثاني أكسيد الكربون (الاستهلاك بالطن المتري مضروباً في قدرة المادة على إحداث الاحترار العالمي، التي تتراوح من 124 للهيدروفلوروكربون- 152a إلى 14,800 للهيدروفلوروكربون- 23.
نقطة البداية مقاسة بالطن

	بيانات الاستهلاك المستخدمة لحساب نقطة البداية
	تم بالفعل تحديد خطوط الأساس للمواد الكلوروفلوروكربونية للامتثال لها بموجب المادة 7 عندما اختارت بلدان المادة 5 نقاط البداية للمواد الكلوروفلوروكربونية
	تم تقدير خطوط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية *** حيث اختارت غالبية بلدان المادة 5 نقطة البداية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل عام 2011 (عندما تم الإبلاغ عن الاستهلاك لسنوات الأساس بموجب المادة 7)
	لم تتوفر بعد. سوف تصبح مواد المرفق واو موادا خاضعة للرقابة في 1 يناير/ كانون الثاني 2019 ، عندما يدخل تعديل كيغالي حيز التنفيذ


* تم الاتفاق على الجدول الزمني للتخفيض التدريجي التالي: المجموعة الأولى، 2024-2028: 100 في المائة من خط الأساس؛ و 2029–2034: 90٪ من خط الأساس؛ و2035-2039: 70٪ من خط الأساس؛ و2040-2044: 50٪ من خط الأساس؛ و2045 وما بعدها: 20 في المائة من خط الأساس. المجموعة الثانية، 2028-2031: 100 في المائة من خط الأساس؛ و2032-2036: 90٪ من خط الأساس؛ و2037-2041: 80٪ من خط الأساس؛ و-2042 - 2046: 70 في المائة من خط الأساس؛ و2047 وما بعدها: 15 في المائة من خط الأساس.
** اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑون-23، ذو القدرة على إحداث احترار عالمي قدرها 14,800، ھو ﻣﻧﺗﺞ ﺛﺎﻧوي ﻹﻧﺗﺎج اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑون -22 أساساً.
*** يتعين على البلدان الإبلاغ عن استهلاك وإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، حيثما ينطبق ذلك، بموجب المادة 7 من اللحظة التي يصبحون فيها أطرافاً في بروتوكول مونتريال.

خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية للامتثال له
28-      في تعديل كيغالي، تم الاتفاق على خطين أساسيين مختلفين لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية للامتثال لهما (معبر عنه بمكافئ ثاني أكسيد الكربون) لبلدان المادة 5:
(1) للفئة 1 من بلدان المادة 5: متوسط ​​مستويات استهلاكها خلال السنوات 2020 و2021 و 2022 ("عنصر المواد الهيدروفلوروكربونية")، زائد 65 في المائة من خط الأساس لاستهلاكهم من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ("عنصر الهيدروكلوروفلوروكربون")؛
(2) وللفئة 2 من بلدان المادة 5: متوسط ​​مستويات استهلاكها خلال السنوات 2024 و 2025 و 2026 ("عنصر الهيدروفلوروكربون")، زائد 65 في المائة من خط الأساس لاستهلاكهم من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ("عنصر الهيدروكلوروفلوروكربون").
29-    لأغراض هذه الوثيقة، تم حساب "عنصر الهيدروفلوروكربون" لخط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية لجميع بلدان المادة 5 باستخدام متوسط ​​الاستهلاك المتوقع على مدى سنوات الأساس من عام 2020 إلى عام 2022 (ينطبق على الفئة 1 من بلدان المادة 5)[footnoteRef:29]، لأن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المصنف حسب البلد غير متوفر[footnoteRef:30]. وتلاحظ الأمانة أن هذه الطريقة لتقدير عنصر إجمالي المواد الهيدروفلوروكربونية في خط الأساس لا تعزى إلى نمو استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الفئة 2 من بلدان المادة 5 في الفترة بين عامي 2023 و 2026؛ وتشير نتائج الدراسات الاستقصائية لبدائل المواد المستنفدة للأوزون من بعض بلدان من الفئة 2 من بلدان المادة 5 إلى أن هذا النمو قد يكون كبيراً. [29:   تم حساب معدل النمو السنوي بين عامي 2020 و 2025 باستخدام الاستهلاك الكلي المحدد لكل مادة من المواد الهيدروفلوروكربونية لعامي 2020 و 2025 في تقارير فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي. ]  [30:   ﮐﻣرﺟﻊ، يساوي ﺧط اﻷﺳﺎس اﻟﮐﻟﻲ ﻟﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑون للامتثال لبلدان الفئة 1 من بلدان اﻟﻣﺎدة 5 قدره 4,913 ط ﻣن ﻗدرات اﺳﺗﻧﻔﺎد اﻷوزون 13,7 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﺧط اﻷﺳﺎس اﻟﮐﻟﻲ ﻟﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑون وقدره 35,814 طن ﻣن ﻗدرات اﺳﺗﻧﻔﺎد اﻷوزون لجميع ﺑﻟدان اﻟﻣﺎدة 5. ] 

30-     وبناء على ذلك، يقدر إجمالي "عنصر الهيدروفلوروكربون" من خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية بنحو 520,909 طن متري (1,091,111,362 من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، على النحو المبين في الجدول 5.
الجدول 5 - "عنصر الهيدروفلوروكربون" من خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية للامتثال له لبلدان المادة 5
	الهيدروفلوروكربون
	2020
	2021
	2022
	خط الأساس
	% للأساس

	طن متري
	 
	 
	 
	 
	 

	الهيدروفلوروكربون– 134a
	106,731
	112,610
	118,813
	112,718
	21.6

	المادة R-410A
	192,770
	208,403
	225,303
	208,825
	40.1

	المادة R-407C
	101,216
	112,856
	125,835
	113,302
	21.8

	المادة R-404A
	31,982
	35,769
	40,004
	35,918
	6.9

	 المادة R-507A
	31,982
	35,769
	40,004
	35,918
	6.9

	الهيدروفلوروكربون– 152a
	5,669
	6,505
	7,465
	6,546
	1.3

	الهيدروفلوروكربون– 245fa
	3,840
	4,046
	4,263
	4,050
	0.8

	الهيدروفلوروكربون– 365mfc /  الهيدروفلوروكربون– 227ea
	3,428
	3,627
	3,838
	3,631
	0.7

	مجموع الطن المتري
	477,618
	519,585
	565,525
	520,909
	100.0

	مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	
	
	
	
	

	الهيدروفلوروكربون– 134a
	152,625,330
	161,032,154
	169,902,037
	161,186,507
	14.8

	المادة R-410A
	402,407,375
	435,040,855
	470,320,767
	435,922,999
	40.0

	المادة R-407C
	179,557,184
	200,206,734
	223,231,037
	200,998,319
	18.4

	المادة R-404A
	125,420,611
	140,271,531
	156,880,933
	140,857,692
	12.9

	 المادة R-507A
	127,448,270
	142,539,283
	159,417,207
	143,134,920
	13.1

	الهيدروفلوروكربون– 152a
	702,956
	806,657
	925,655
	811,756
	0.1

	الهيدروفلوروكربون– 245fa
	3,955,200
	4,167,280
	4,390,731
	4,171,070
	0.4

	الهيدروفلوروكربون– 365mfc /  الهيدروفلوروكربون– 227ea
	3,802,955
	4,023,823
	4,257,519
	4,028,099
	0.4

	مجموع مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	995,919,881
	1,088,088,317
	1,189,325,888
	1,091,111,362
	100.0



31-     يبلغ "عنصر الهيدروكلوروفلوروكربون"[footnoteRef:31] لجميع بلدان المادة 5 نحو565,091,392  من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. لذلك، يبلغ خط الأساس الإجمالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لكي تمتثل له جميع بلدان المادة 5, 1,656,202,754 من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، على النحو المبين في الجدول 6. [31:  لا يشمل "عنصر الهيدروكلوروفلوروكربون" استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-123 والهيدروكلوروفلوروكربون-225 و الهيدروكلوروفلوروكربون- 124 و الهيدروكلوروفلوروكربون- 141 لأن تعديل كيغالي حدد قيمة افتراضية للقدرة على إحداث الاحترار العالمي وهي صفر بالنسبة لهذه المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (وغيرها) حتى يتم اتخاذ قرار بشأن قيمة القدرة على إحداث الاحترار العالمي عن طريق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 9 (أ) (2) من المادة 2. ] 

الجدول 6-   تقدير خط الأساس الإجمالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لكي تمتثل له جميع بلدان المادة 5
	الوصف
	طن متري
	مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	% لمجموع الطن المتري
	% لمجموع 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	عنصر المواد الهيدروفلوروكربونية
	
	
	
	

	الهيدروفلوروكربون– 134a
	112,718
	161,186,507
	21.6
	14.8

	المادة R-410A
	208,825
	435,922,999
	40.1
	40.0

	المادة R-407C
	113,302
	200,998,319
	21.8
	18.4

	المادة R-404A
	35,918
	140,857,692
	6.9
	12.9

	 المادة R-507A
	35,918
	143,134,920
	6.9
	13.1

	الهيدروفلوروكربون– 152a
	6,546
	811,756
	1.3
	0.1

	الهيدروفلوروكربون– 245fa
	4,050
	4,171,070
	0.8
	0.4

	الهيدروفلوروكربون– 365mfc /  الهيدروفلوروكربون– 227ea
	3,631
	4,028,099
	0.7
	0.4

	مجموع الهيدروفلوروكربون
	520,909
	1,091,111,362
	100.0
	100.0

	عنصر المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (65%)
	 
	 
	 
	 

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	256,572
	464,395,998
	73.7
	82.2

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	70,108
	50,828,097
	20.1
	9.0

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب
	21,582
	49,853,674
	6.2
	8.8

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 225ca
	46
	5,553
	0.0
	0.0

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 225cb
	14
	8,071
	0.0
	0.0

	مجموع 65% من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	348,321
	565,091,392
	100.0
	100.0

	خط الأساس المركب للهيدروفلوروكربون 
	
	
	
	

	عنصر الهيدروفلوروكربون
	520,909
	1,091,111,362
	59.9
	65.9

	عنصر الهيدروكلوروفلوروكربون
	348,321
	565,091,392
	40.1
	34.1

	خط الأساس للهيدروفلوروكربون
	869,230
	1,656,202,754
	100.0
	100.0



32-      قبل تعديل كيغالي، تم تقييم الامتثال لبروتوكول مونتريال مقارنةً باستهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة المبلغ عنه مقاساً بالطن من قدرات استنفاد الأوزون؛ وبالمثل تم قياس نقاط البداية للاستهلاك بالطن من قدرات استنفاد الأوزون. وبموجب تعديل كيغالي، سيتم تقييم الامتثال لبروتوكول مونتريال مقابل استهلاك وإنتاج مواد المرفق واو المبلغ عنهما مقاسان بمكافئ ثاني أكسيد الكربون.
4-        الاعتبارات الرئيسية في وضع منهجية لتحديد نقاط البداية للمواد الهيدروفلوروكربونية
33-     في اجتماعها الثامن والسبعين، نظرت اللجنة التنفيذية في مسألة نقطة البداية للمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار البند 6 (أ) (1) من جدول الأعمال، مشروع معايير التمويل. ويحتوي المرفق الأول بهذه الوثيقة على مقتطف من تقرير الاجتماع الثامن والسبعين عن تلك المناقشات. وفي الاجتماع الثمانين، قررت اللجنة التنفيذية أن تدرج في مشروع نموذج المبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية نصاً يتعلق بالتخفيضات الإجمالية المستدامة وفقا للفقرة 19 من المقرر 2/XXVIII (المقرر 80/76 (أ) (1)).
34-     كانت المناقشات حول وضع منهجية لتحديد نقطة البداية محدودة، حيث ناقش أعضاء مجموعة الاتصال المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي في الاجتماع الحادي والثمانين معربين عن وجهات نظر مختلفة حول كيفية تحديد نقطة البداية. ووفقا للمقرر 81/67 (هـ)، حددت الأمانة اعتبارات رئيسية يمكن أن تساعد اللجنة التنفيذية في وضع منهجية لتحديد نقطة البداية، مع مراعاة تلك المناقشات. وقد تزداد القائمة الأولية للاعتبارات الرئيسية التي اقترحتها الأمانة على أساس مناقشات اللجنة التنفيذية الإضافية.
35-      يستند حساب خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية إلى استهلاك وإنتاج المواد المدرجة في المرفق واو ("عنصر الهيدروفلوروكربون") واستهلاك وإنتاج مواد المجموعة الأولى المدرجة في المرفق جيم ("عنصر الهيدروكلوروفلوروكربون")، ويقاس كلاهما بمكافئ ثاني أكسيد الكربون (بدلاً من الطن المتري). ونظرا لهذه الحقيقة، يجب تقييم عدد من النقاط التي لم تكن تتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية أو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند تحديد نقاط البداية لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المؤهلة للتمويل، من بين جملة أمور:
(1) نقطة البداية باعتبارها تركيبة من مجموعات مختلفة من المواد؛
(2) ووقت تحديد نقطة البداية؛
(ج)       وضرورة ضمان أن تكون منهجية تحديد نقطة البداية منصفة لجميع بلدان المادة 5؛
(د)     ونقاط البداية القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية النقية فقط أو على المواد الهيدروفلوروكربونية النقية وخلطات المواد الهيدروفلوروكربونية؛
(ﻫ)        وقياس نقاط البداية للمواد الهيدروفلوروكربونية بالطن ومكافئ ثاني أكسيد الكربون و/ أو كليهما؛
(و)        وأطنان إضافية من المواد الهيدروفلوروكربونية المرتبطة "بعنصر الهيدروكلوروفلوروكربون"؛
(ز)    وخط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو نقطة البداية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كأساس "لعنصر الهيدروكلوروفلوروكربون"؛
(ح)       وازدواجية الحساب المحتملة المرتبطة "بعنصر الهيدروكلوروفلوروكربون"؛
(ط)       واستيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الواردة في البوليولات المخلوطة سابقا؛
(ي)       ودور نقطة لبداية في قطاع الخدمات؛ 
(ك)       ونقطة البداية لقطاع الإنتاج.
36-         هذه النقاط موصوفة بإيجاز أدناه.
نقطة البداية كمجموعة من مجموعات مختلفة من المواد
37-      تم تحديد خط الأساس للامتثال ونقاط البداية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية لأطراف المادة 5 حصراً لكلٍ من استهلاك وإنتاج تلك المواد على التوالي. وعلى النقيض، يشمل خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية للامتثال له مواد المجموعة الأولى المذكورة في المرفق واو والمرفق جيم. ولا توجد سابقة لتحديد نقطة البداية لمجموعة واحدة من المواد بناءً على تركيبة من مجموعات مختلفة من المواد.
38-     كانت المناقشات حول منهجية لتحديد نقطة البداية للمواد الهيدروفلوروكربونية محدودة. وأثناء مناقشات فريق الاتصال حول وضع مبادئ توجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 5: مشروع معايير للتمويل الذي وضع في الاجتماع الحادي والثمانين، اقترح بعض أعضاء اللجنة التنفيذية تحديد نقطة البداية للمواد الهيدروفلوروكربونية "بعنصر الهيدروفلوروكربون" لخط الأساس، في حين اقترح آخرون خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية (أي "عنصر الهيدروفلوروكربون" زائد عنصر الهيدروكلوروفلوروكربون").
وقت تحديد نقطة البداية
39-     حتى الآن، تمت الموافقة على سبع مشروعات استثمارية قائمة بذاتها بتكلفة إجمالية قدرها 11,511,871  دولار أمريكي (زائد تكاليف دعم الوكالة) لتخفيض 837,45 طن متري تدريجياً (1,34 مليون من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاعي أجهزة تكييف الهواء وتصنيع التبريد المنزلي والتجاري في ستة بلدان[footnoteRef:32]. وعند الموافقة على تلك المشروعات، قررت اللجنة التنفيذية أن تخصم الكميات ذات الصلة من المواد الهيدروفلوروكربونية (المعبر عنها بكلٍ من الأطنان المترية ومكافئ ثاني أكسيد الكربون) من نقطة البداية الخاصة بالبلد من أجل التخفيض الإجمالي المستدام للمواد الهيدروفلوروكربونية فور تحديدها. وبناء على ذلك، ﻟم تمنع ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋدم تحديد ﻧﻘطﺔ البداية حتى الآن اﻟﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣن اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻟﯽ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺧﻔﯾض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. علاوة على ذلك، وفقا للمقرر 81/53 (ب)، ستنظر اللجنة التنفيذية في مشروعات استثمارية أخرى قائمة بذاتها للمواد الهيدروفلوروكربونية حتى الاجتماع الرابع والثمانين وتشمله. [32:   تمت الموافقة على مشروعات استثمارية للهيدروفلوروكربون في الأرجنتين وبنغلاديش وجمهورية الدومينيكان والأردن ولبنان والمكسيك (اثنان). ] 

40-     حتى وقت وضع الصيغة النهائية لهذه الوثيقة، صدق 34 بلدا من بلدان المادة 5 على تعديل كيغالي. ونظراً لأن هذه البلدان تنتمي إلى الفئة 1، وفقا للمقرر 79/46 (ب) (3)، ستكون هذه البلدان مؤهلة في عام 2019 للتمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية من أجل الوفاء بالتزامات التخفيض الأولي للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
41-     الالتزام الأول بالامتثال المتعلق باستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية هو 2024 لبلدان الفئة 1 من بلدان المادة 5 و 2028 لبلدان الفئة 2 من بلدان المادة 5. وافق الأطراف على تحديد موعد نهائي للقدرة المؤهلة في الفقرة 17 من المقرر 2/XXVIII.[footnoteRef:33] وفي عدم وجود نقطة البداية للمواد الهيدروفلوروكربونية، لن يحد هذا الموعد النهائي للقدرات المؤهلة في حد ذاته من تمويل الصندوق المتعدد الأطراف، إلا إذا وجدت آلية لضمان عدم تمويل الاستهلاك في المؤسسات غير المؤهلة من أجل الإزالة. ستكون هذه الآلية معقدة بشكل خاص إذا كانت نقطة البداية ستستند إلى قيمة واحدة. [33:  الموعد النهائي للقدرة المؤهلة هو 1 يناير/ كانون الثاني 2020 لهؤلاء الأطراف الذين لديهم سنوات أساس من 2020 إلى 2022، و 1 يناير/ كانون الثاني 2024 لهؤلاء الأطراف الذين لديهم سنوات أساس من 2024 إلى 2026. ] 

الحاجة إلى ضمان المساواة في معاملة جميع بلدان المادة 5 
42-     في حالة المواد الهيدروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، سمح لبلدان المادة 5 بالاختيار من بين خيارين مختلفين لتحديد نقطة البداية الخاصة بهم على الرغم من تحديد خط الأساس الخاص بهم بنفس الطريقة وأن جميع بلدان المادة 5 اتبعوا نفس جدول المراقبة في بروتوكول مونتريال. وعلى النقيض من ذلك، يختلف خط الأساس وجدول الرقابة للفئة 1 والفئة 2 من بلدان المادة 5 بموجب تعديل كيغالي. وسيكون من الضروري التأكد من أن منهجية تحديد نقطة البداية للمواد الهيدروفلوروكربونية تعامل جميع بلدان المادة 5 بالتساوي رغم الاختلافات في سنوات خط الأساس وفي جدول الرقابة للفئة 1 والفئة 2 من بلدان المادة 5.
43-    بالإضافة إلى ذلك، بخلاف إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فإن جدول الرقابة للمواد الهيدروفلوروكربونية هو تخفيض تدريجي، مع أهداف مختلفة للفئة 1 والفئة 2 من بلدان المادة 5[footnoteRef:34]. وعند معالجة هذه الحالة، قد يكون من الملائم النظر فيما إذا كان ينبغي خصم التخفيض التدريجي الخاص "الذيل" (أي 20 في المائة للفئة 1 من بلدان المادة 5 و 15 في المائة للفئة 2 من بلدان المادة 5) من نقطة البداية، أو بدلاً من ذلك، عدم خصم التخفيض التدريجي "الذيل" وتمويل أنشطة الإزالة اللازمة لتحقيق الامتثال فقط. في هذه الحالة، لن تمثل نقطة البداية الحد الأقصى لغطاء التمويل لأنه سيتم تمويل جزء من نقطة البداية هذه من أجل الإزالة. [34:  سوف تحتاج بلدان الفئة 1 من بلدان المادة 5 إلى تخفيض 80 في المائة من خط الأساس للهيدروفلوروكربون تدريجيا عن طريق خطوتهم النهائية للمراقبة في عام 2045، بينما تحتاج بلدان الفئة 2 من بلدان المادة 5 إلى تخفيض 85 في المائة من خط الأساس للهيدروفلوروكربون تدريجيا عن طريق خطوتهم النهائية للمراقبة في عام 2047.] 

نقاط البداية المستندة إلى المواد الهيدروفلوروكربونية النقية فقط أو على المواد الهيدروفلوروكربونية النقية وخلطات المواد الهيدروفلوروكربونية
44-     من بين المواد الهيدروفلوروكربونية الـ 17 المدرجين في المجموعة الأولى المذكورة في المرفق واو من بروتوكول مونتريال، هناك ثمانية مواد هي الأكثر استهلاكاً في بلدان المادة 5، وهي الهيدروفلوروكربون- 134a والهيدروفلوروكربون-  152a والهيدروفلوروكربون- 32 والهيدروفلوروكربون- 125 والهيدروفلوروكربون- 143a والهيدروفلوروكربون-245fa  والهيدروفلوروكربون- 365mfc والهيدروفلوروكربون- 227ea, كمواد نقية أو متضمنة في خلطات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تتكون من كميات دقيقة من مادتين أو أكثر من الهيدروفلوروكربون- 32 والهيدروفلوروكربون-  125 والهيدروفلوروكربون-  134a و/ أو الهيدروفلوروكربون- 143a.
45-     سيتم تقييم الامتثال لبروتوكول مونتريال مقارنة باستهلاك المواد المذكورة في المرفق واو المبلغ عنه. ويبين الجدول 7 تركيبة من 520,909 طن متري من المواد الهيدروفلوروكربونية المرتبطة بخط الأساس التقديري للمواد الهيدروفلوروكربونية، حسب المادة الهيدروفلوروكربونية المدرجة تحت المجموعة الأولى من المرفق واو.






الجدول 7 - تركيبة "عنصر الهيدروفلوروكربون" في خط الأساس حسب المادة المدرجة تحت المجموعة الأولى من المرفق واو
	الهيدروفلوروكربون/ خليط الهيدروفلوروكربون
	الهيدروفلوروكربون- 134a
	الهيدروفلوروكربون- 32
	الهيدروفلوروكربون- 125
	الهيدروفلوروكربون- 143a
	الهيدروفلوروكربون- 152a
	الهيدروفلوروكربون- 245fa
	الهيدروفلوروكربون- 365mfc/
-227ea
	خط الأساس

	أطنان مترية
	
	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروفلوروكربون- 134a
	112,718
	
	
	
	
	
	
	112,718

	R-410A
	
	104,413
	104,413
	
	
	
	
	208,825

	R-407C
	58,917
	26,060
	28,326
	
	
	
	
	113,302

	R-404A
	1,437
	
	15,804
	18,678
	
	
	
	35,918

	R-507A
	
	
	17,959
	17,959
	
	
	
	35,918

	الهيدروفلوروكربون- 152a
	
	
	
	
	6,546
	
	
	6,546

	الهيدروفلوروكربون- 245fa
	
	
	
	
	
	4,050
	
	4,050

	الهيدروفلوروكربون- 365mfc/-227ea
	
	
	
	
	
	
	3,631
	3,631

	مجموع الأطنان المترية
	173,072
	130,472
	166,502
	36,637
	6,546
	4,050
	3,631
	520,909

	مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	
	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروفلوروكربون- 134a
	161,186,507
	
	
	
	
	
	
	161,186,507

	R-410A
	
	70,478,569
	365,444,430
	
	
	
	
	435,922,999

	R-407C
	84,251,606
	17,590,185
	99,139,531
	
	
	
	
	200,981,323

	R-404A
	2,054,534
	
	55,314,373
	83,488,785
	
	
	
	140,857,692

	R-507A
	
	
	62,857,242
	80,277,678
	
	
	
	143,134,920

	الهيدروفلوروكربون- 152a
	
	
	
	
	811,756
	
	
	811,756

	الهيدروفلوروكربون- 245fa
	
	
	
	
	
	4,171,070
	
	4,171,070

	الهيدروفلوروكربون- 365mfc/-227ea
	
	
	
	
	
	
	4,026,779
	4,026,779

	مجموع مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	247,492,647
	88,068,754
	582,755,577
	163,766,463
	811,756
	4,171,070
	4,026,779
	1,091,093,047*


* يعزى الفارق بين هذا الرقم والرقم 1,091,111,362 المذكور في الجدول 5 إلى تقريب قيم قدرة خلطات المواد الهيدروفلوروكربونية على إحداث الاحترار العالمي.
46-     إذا اتبع نفس النهج المتبع للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ينبغي أن تدرج نقطة البداية للمواد الهيدروفلوروكربونية جميع المواد الهيدروفلوروكربونية المستهلكة، كلا من النقية أو المتضمنة في خلطات، كما لو كانت مادة نقية، و سيتم خصم أي كمية من المواد الهيدروفلوروكربونية تمت إزالتها (كلا من النقية أو المتضمنة في خلطات) كمواد نقية من نقطة البداية. وفي مثل هذه الحالة، سيكون من الضروري النظر في كيفية حساب عنصر الهيدروكلوروفلوروكربون في نقطة البداية، إن وجد. علاوة على ذلك، قد تستخدم بلدان المادة 5، في سياق خفضهم التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، مواد هيدروفلوروكربونية منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي التي لم تدرج في نقطة البداية الخاصة بهم. وينبغي أن يمول الصندوق المتعدد الأطراف هذا الاستهلاك، عندما يكون مؤهلاً. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ النهج هو أنه يمكن خصم  المواد الهيدروفلوروكربونية ذات اﻟﻘﺪرة المنخفضة على إحداث ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺮار اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ التي تستخدم تدريجيا أﺛﻨﺎء التخفيض اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ للمواد الهيدروفلوروكربونية ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ الهيدروكلوروفلوروكربون، اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن رﻗﻢ واﺣﺪ؛ وقد تكون النهج الأخرى ممكنة أيضا.
47-    من الملاحظ أن الأخطاء قد تحدث عند تفكيك خلطات المواد الهيدروفلوروكربونية إلى مكوناتها من المواد الهيدروفلوروكربونية، وخاصة إذا تم الإبلاغ عن الكميات الدقيقة لكل مكون من مكونات الخلطات بشكل خاطئ. وعند التخطيط لاستراتيجيات التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، ينبغي أن تعكس إزالة وحدة من خليط الهيدروفلوروكربون كمية كل مكون من مكوناتها؛ وإلا؛ لن تحسب كمية المكونات الإجمالية مع إجمالي كمية الخلطة. علاوة على ذلك، يمكن أن تحدث مشكلة عندما يختلف الاستهلاك المتبقي المؤهل لتمويل مكونات الهيدروفلوروكربون المكونة لخليط من المواد الهيدروفلوروكربونية عن تركيبة هذا الخليط (أي يوجد استهلاك كافي مؤهل للحصول على تمويل لبعض مكونات خلطات المواد الهيدروفلوروكربونية وليس جميعها).
48-      وبدلاً من ذلك، إذا استخدم نفس النهج المتبع مع المواد الهيدروفلوروكربونية، يمكن استخدام قيمة واحدة لنقطة البداية التي تجمع كل المواد الهيدروفلوروكربونية المدرجة في المرفق واو التي يستهلكها بلد ما. في مثل هذه الحالة، سيضاف "عنصر الهيدروكلوروفلوروكربون" لنقطة البداية، إن وجد، إلى نقطة البداية وسيتم خصم أي كمية من الهيدروفلوروكربون تمت إزالتها (سواء نقية أو مضمنة في خلطات) من نقطة البداية هذه. وبالمثل، سيتم خصم الإزالة اللاحقة لأي من  المواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي التي يتم استخدامها تدريجيا من نقطة البداية هذه.
49-     عموماً، تم إدراج استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الشركات غير المؤهلة للتمويل (مثل، المملوكة لبلد غير بلدان المادة 5 أو حددت بعد التاريخ النهائي للقدرة المؤهلة) في نقطة البداية للمواد الهيدروفلوروكربونية عندما حددت. ومع ذلك، لم يمول هذا الاستهلاك أثناء الإزالة. وبدلاً من ذلك، تمت الموافقة على التمويل لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتضمنة في نقطة البداية والتي امتثلت لمعايير الأهلية للصندوق المتعدد الأطراف فقط. وﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺑﻟدان اﻟﻣﺎدة 5، ﮐﺎن اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﮐﻟﻲ لمادة هيدروكلوروفلوروكربونية معينة مؤهلا ﻟﻟﺣﺻول ﻋﻟﯽ ﺗﻣوﯾل أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺣدد ﮐﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ. وﻻ ﯾﻣﮐن "تحويل" اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ لتلك اﻟﻣادة اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ المعينة إﻟﯽ أي مادة هيدروكلوروفلوروكربونية أﺧرى. وفي حالة استخدام قيمة واحدة لنقطة البداية التي تجمع كل المواد الهيدروفلوروكربونية التي يستهلكها بلد ما، قد يكون من الضروري تحديد الاستهلاك غير المؤهل وقت إنشاء نقطة البداية حتى يمكن استبعاد هذا الاستهلاك من نقطة البداية. ومع ذلك، من غير المحتمل أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار في ذلك الوقت. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ، حدد ھذا اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻏﯾر اﻟﻣؤھل ﺧﻼل الدراسات الاستقصائية اﻟﻣﻔﺻﻟﺔ اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ ﮐل ﻣرﺣﻟﺔ ﻣن مراحل ﺧطط إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ فقط.
50-    علاوة على ذلك، رغم عدم تمويل قدرة التحويل التي أنشئت بعد التاريخ النهائي، لم يخصم دائما استهلاك المواد  اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ المرتبط بهذه القدرة المحددة من استهلاك البلد الباقي المؤهل للتمويل، وبالتالي تم تمويله فيما بعد. وﮐﺎﻧت ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﮐل أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻘدرات اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ ﻟﻟﺗﺑرﯾد وﺗﮐﯾﯾف اﻟﮭواء، ﺣﯾث يمكن ﺗﻣوﯾل اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻘدرة اﻟﺗﻲ أنشئت ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ الانتهاء ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺔ أو ﻓﻲ منشآت ﺗﺻﻧﯾﻊ أﺧرى ﻣؤھﻟﺔ ﻟﻟﺗﻣوﯾل.
قياس خطوط أساس اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ بالطن و / أو مكافئ ثاني أكسيد الكربون و / أو كليهما
51-     عكس حالة اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ، حيث لم تسبب إزالة اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ إدخال مادة هيدروكلوروفلوروكربونية أخرى، خلال السنوات الأولى لإزالة المواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ، فمن المتوقع استبدال اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ المستخدمة حالياً في التصنيع و/ أو في صيانة المعدات وأجهزة تكييف الهواء التجارية بمواد هيدروفلوروكربونية أخرى أو خلطات المواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي. ويمكن أن يؤدي هذا النهج إلى تخفيضات كبيرة من حيث مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ولكن أدنى حد من التخفيضات من حيث الأطنان المترية.
52-      على سبيل المثال، سيؤدي استبدال إجمالي استهلاك المادة R-410A في خط الأساس للمواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ بالهيدروفلوروكربون- 32 إلى إزالة 208,825 طن متري من المادة R-410A، أو 435,922,999 مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وإدخال 208,825 طن متري من الهيدروفلوروكربون- 32 أو 140,957,137 مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ورغم أن صافي الإزالة هو صفر عند قياسه بالأطنان المترية، فهو يمثل انخفاضا بنسبة 68 في المائة في الاستهلاك بمكافئ ثاني أكسيد الكربون. وفي هذا السيناريو، تستطيع بلدان المادة 5 أن تضمن الامتثال لواحد أو أكثر من التزامات الامتثال دون خفض الأطنان المترية للمواد الهيدروفلوروكربونية المستهلكة، بل وزيادة الأطنان المترية للمواد الهيدروفلوروكربونية التي يستهلكونها ويظلوا في حالة الامتثال. في هذه الحالة، حيث تقاس الفعالية من حيث التكلفة بالدولار الأمريكي/ كجم، يمكن أن يؤدي تمويل الإزالة إلى تحمل الصندوق المتعدد الأطراف مسؤولية تمويل إضافي. وإذا كان الهدف من نقطة البداية هو الاستمرار في تمثيل أقصى غطاء تمويل يتم بموجبه تحقيق الامتثال للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، عندئذ ينبغي قياسها بالأطنان المترية. ولكن، إذا كان الهدف من نقطة البداية هو مراعاة الامتثال لأهداف بروتوكول مونتريال فقط وأن تكون مستقلة عن أقصى حد لغطاء التمويل، يمكن قياسها بمكافئ ثاني أكسيد الكربون.
53-     علاوة على ذلك، تستند فعالية تكاليف المشروعات الممولة في إطار الصندوق المتعدد الأطراف إلى الطن المتري بدلاً من الطن من قدرات استنفاد الأوزون، لأن قدرة المعدات في المنشآت الصناعية تقاس بالطن المتري، بغض النظر عن قيمة قدرات استنفاد الأوزون للمادة الخاضعة للرقابة. هذا النهج: يتوافق مع مبدأ التكاليف الإضافية بدلاً من، على سبيل المثال، النهج القائم على السوق؛ الذي سهل عمليات استعراض المشروع والموافقة عليه؛ وسمح بإجراء تحليل مقارن للمشروعات المماثلة (مثل الفعالية من حيث التكلفة المرتبطة بإزالة الهيدروفلوروكربون-11 أو الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب كعوامل إرغاء للرغاوى في العديد من التطبيقات).
54-     يعتمد اختيار الوحدات المستخدمة لتحديد نقطة البداية وما إذا كانت نقطة البداية ستظل تمثل الحد الأقصى لغطاء التمويل للصندوق على استخدام قيمة واحدة لنقطة البداية من عدمه أو ما إذا كانت نقطة البداية تدرج جميع المواد الهيدروفلوروكربونية المستهلكة في بلد ما. ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺨﻴرة، ﺴﺘﮐون ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤوﻴل اﻹﻀﺎﻓﻲ ﻟﻟﺼﻨدوق اﻟﻤﺘﻌدد اﻷطراف اﻟﻤرﺘﺒطﺔ بإدخال المواد الهيدروفلوروكربونية ذات اﻟﻘدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي محدودة بنقطة البداية. وعلى وجه الخصوص، يمكن تمويل إدخال تلك المواد، وكذلك أي نمو في استهلاكها، طالما ظل الاستهلاك في نطاق نقطة البداية المحددة لتلك المواد، وتم استيفاء معايير الأهلية الأخرى.
55-      أثناء المناقشات التي جرت في فريق الاتصال المنشأ لمناقشة المبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، اقترح بعض أعضاء اللجنة التنفيذية قياس نقطة البداية للمواد الهيدروفلوروكربونية بكلٍ من الطن المتري ومكافئ ثاني أكسيد الكربون. يمكن أن يقلل هذا النهج من المخاطر المحتملة لارتكاب أخطاء في الحسابات ويسهل إعداد وتنفيذ أنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ومع ذلك، يجب معالجة الحالات التي يوجد فيها استهلاك متبقي مؤهل للتمويل بالطن المتري وليس بالمقياس الآخر.
حمولة بالأطنان إضافية للمواد الهيدروفلوروكربونية مرتبطة "بعنصر الهيدروكلوروفلوروكربون"
56-       بعد تحديد خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية مباشرة، سيكون خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية بقيمة مفردة، تتألف من إجمالي استهلاك "عنصر الهيدروكلوروفلوروكربون" و "عنصر الهيدروفلوروكربون"، مقاسة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون. وسيتم تحديد الامتثال لبروتوكول مونتريال على أساس تلك القيمة المفردة.
57-      بما أن نقطة البداية للمواد الهيدروفلوروكربونية ستكون هي الحد الأقصى للاستهلاك المؤهل للتمويل، قد يحتاج "عنصر الهيدروكلوروفلوروكربون"، إن وجد، في خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية إلى تحويله إلى مادة هيدروفلوروكربونية أو مواد هيدروفلوروكربونية، وإجمالي الكمية التي يتعادل فيها مكافئ ثاني أكسيد الكربون مع مثيله "لعنصر الهيدروكلوروفلوروكربون" على سبيل المثال، يمكن تحويل 348,321 طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في "عنصر الهيدروكلوروفلوروكربون" من خط الأساس لعنصر الهيدروفلوروكربون" إلى 141,805 طن متري من المادة R-507A (أحد خلطات المواد الهيدروفلوروكربونية الشائع استخدامها بكثرة وتتمتع بأعلى قيمة لإمكانية إحداث الاحترار العالمي، أو إلى 395,169 طن متري من الهيدروفلوروكربون- 134a (هو الهيدروفلوروكربون الشائع استخدامه بكثرة ويتمتع بأقل قيمة لإمكانية إحداث الاحترار العالمي)، أو إلى تركيبة من المواد الهيدروفلوروكربونية وخلطات تحتوي على المواد الهيدروفلوروكربونية. وفي جميع الحالات، سيكون مكافئ ثاني أكسيد الكربون هو نفسه (أي، 565,091,392).
58-  يعرض الجدول 8 ست أمثلة على الحمولة بالطن للمواد الهيدروفلوروكربونية المرتبطة "بعنصر الهيدروكلوروفلوروكربون" في خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية.
الجدول 8- أمثلة على الحمولة بالطن للمواد الهيدروفلوروكربونية تعادل "عنصر الهيدروكلوروفلوروكربون" في خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية عند التعبير عنها بمكافئ ثاني أكسيد الكربون
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	4,377
	
	
	
	
	

	الهيدروفلوروكربون- 245fa
	2,708
	
	
	
	
	

	الهيدروفلوروكربون- 365mfc/HFC-227ea
	2,428
	
	
	
	
	

	مجموع الطن المتري الإضافي
	348,321
	395,169
	270,702
	318,541
	144,097
	141,805

	مجموع مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	565,091,392
	565,091,392
	565,091,392
	565,091,392
	565,091,392
	565,091,392


* توزيع الاستهلاك الإجمالي على المواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 5 في تقرير فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي.
59-      من الجدير بالذكر، أن القيمة 348,321 طن متري المرتبطة "بعنصر الهيدروكلوروفلوروكربون" في خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية تتكون أساسا من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (61,5 في المائة من خط الأساس)، و الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب (32.3 في المائة) والهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب (6,0 في المائة)، موزعة كما يلي:
(1) يستهلك جميع البلدان 256,572 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22، تتألف من 206,215 طن متري في قطاع التبريد وتكييف الهواء، ويستهلك بعض البلدان 50,357 طن متري كعامل إرغاء مشارك للرغوة،[footnoteRef:35] [35:  تفترض هذه الكمية أن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﺳﺗﮭﻼك اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑون- 142ب يستخدم ﮐﻌﺎﻣل إرغاء مشارك ﻣﻊ اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑون-22 لتصنيع رغوة اﻟﺑوﻟﯾﺳﺗرﯾن المسحوبة بالضغط، ﺑﻧﺳﺑﺔ 3 أﺟزاء ﻣن اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑون- 22 إﻟﯽ ﺟزء ﻣن اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑون- 142 ب.] 

(2) ويستهلك 68 بلدا  70,108 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب  كعامل إرغاء للرغوة؛ 
(ج)          ويستهلك 50 بلدا 21,582 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب  كعامل إرغاء مشارك للرغوة.
60-      وفقاً لتقارير فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي  أن أكثر من 96 في المائة من إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 5 يحدث في قطاع التبريد وتكييف الهواء. لذلك، من بين 348,321 طن متري (565,091,392 مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرتبطة "بعنصر الهيدروكلوروفلوروكربون"، من المرجح أنه سيتم تحويل جزء فقط من 206,215 طن متري (373,249,150 مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 المستهلك في قطاع التبريد وتكييف الهواء إلى مواد هيدروفلوروكربونية. وعلى النقيض، فعليا، من المحتمل عدم تحويل أي من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المدرج في "عنصر الهيدروكلوروفلوروكربون" إلى مواد هيدروفلوروكربونية.
"عنصر الهيدروكلوروفلوروكربون" استنادا إلى خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو نقطة البداية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
61-      وفقا للقرار 35/57، للعديد من بلدان المادة 5 الذين اختاروا خطوط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بهم على أنها نقطة البداية الخاصة بهم، تم تعديل نقطة البداية نزولا لكي تأخذ في الاعتبار الطبيعة غير التمثيلية الظاهرة لبيانات الاستهلاك لأسباب مثل التخزين والصعوبات الاقتصادية الوطنية و/ أو أسباب أخرى (مثل، معدلات التسرب المفرطة في أجهزة التبريد التي مازالت تعمل). وﻟﺑﻟدان اﻟﻣﺎدة 5 الأخرى، ﮐﺎن اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﻟﻎ ﻋﻧﮫ ﺑﻌد عام 2010 أﻗل كثيرا ﻣن ﺧط اﻷﺳﺎس المحدد للمواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﯽ أن اﺳﺗﮭﻼﮐﮭم ﻣن المواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ ﺧﻼل ﺳﻧوات الأساس ﮐﺎن مبالغاً ﻓﯾﮫ. ووافق معظم هؤلاء البلدان على تعديل نقاط البداية للمواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ (تعديل مستويات التمويل عند الاقتضاء) بدلاً من تغيير خطوط أساس الامتثال الخاصة بهم، بما يتماشى مع الإجراءات المعمول بها المتعلقة بالتغييرات التي تطرأ على خطوط أساس الامتثال.
62-      عند النظر في كيفية إدراج "عنصر اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑون" لخط الأساس للمواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ في نقطة البداية، ينبغي مراعاة ما إذا كان خط الأساس للمواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ أو نقطة البداية للمواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ أكثر تمثيلاً للاستهلاك الفعلي للمواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ في البلد، هو طريقة ضمان المساواة بين بلدان المادة 5.
احتمال ازدواجية الحساب المرتبطة "بعنصر اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑون"
63-       يتمثل أحد المبادئ الأساسية للصندوق المتعدد الأطراف في أنه ينبغي أن تشمل مقترحات المشروعات التي تطلب تمويلا التدقيق الدقيق في بنود التكلفة المدرجة في محاولة لضمان عدم وجود ازدواجية الحساب. وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻟق ﺑﮭذا اﻟﻣﺑدأ، إذا ﮐﺎن ﺳﯾﺗم ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣوﯾل "لعنصر اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑون"، ستلزم العناية ﻟﺿﻣﺎن عدم تشكيل ﺟزء ﻣن ھذا اﻟﺗﻣوﯾل ازدواجية الحساب. وتم بالفعل تقديم تمويل (وسيستمر تقديمه) للإزالة التامة للمواد الواردة في المجموعة الأولى من المرفق جيم. وبوجه خاص، في الاجتماع الحادي والثمانين، تمت الموافقة على التمويل من حيث المبدأ لإزالة أكثر من 60 في المائة من إجمالي ﺧﻂ الأساس للهيدروكلوروفلوروكربون الامتثال له، الذي ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 35 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ اللازمة لهدف الامتثال لعام 2020.
64-    نظرا لأن هذا الجزء من المواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ المستخدمة حتى عام 2030 يمكن استبداله بالمواد الهيدروفلوروكربونية، ويمكن أن تكون المواد الهيدروفلوروكربونية التي سيتم إدخالها تدريجيا مؤهلة للحصول على التمويل (مثلاً، إذا حدث إدخالها في شركات كانت مؤهلة وفقاً للفقرة 18 من المقرر 2/XXVIII، ومعايير الأهلية الأخرى). ولكن كمية المواد الهيدروفلوروكربونية الفعلية التي يمكن أن يتم إدخالها تدريجيا غير معروفة. وعلى هذا الأساس، يوضح الجدول 9 كميات المواد الهيدروفلوروكربونية المحتملة التي يمكن إدخالها تدريجيا (مقاسة بالطن المتري ومكافئ ثاني أكسيد الكربون) فيما يتعلق بمستويات مختلفة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي ستتم إزالتها (أي من 10 في المائة إلى 65 في المائة من خط الأساس المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية). ويعرض الجدول 9 أيضاً، لأغراض التوضيح، الكميات المحددة التي يمكن إدخالها بالتدريج لكل مادة هيدروفلوروكربونية في خط الأساس التقديري.
الجدول 9-  المواد الهيدروفلوروكربونية التي يمكن إدخالها بالتدريج فيما يتعلق بمستويات مختلفة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي ستتم إزالتها
	العنصر
	10%
	20%
	30%
	40%
	50%
	60%
	65%

	طن متري
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	عنصر الهيدروكلوروفلوروكربون
	53,588
	107,176
	160,763
	214,351
	267,939
	321,527
	348,321

	عنصر الهيدروفلوروكربون
	520,909
	520,909
	520,909
	520,909
	520,909
	520,909
	520,909

	مجموع الطن المتري
	574,497
	628,085
	681,673
	735,261
	788,848
	842,436
	869,230

	مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	
	
	
	
	
	
	

	إجمالي عنصر الهيدروكلوروفلوروكربون
	86,937,137
	173,874,275
	260,811,412
	347,748,549
	434,685,686
	521,622,824
	565,091,392

	إجمالي عنصر الهيدروفلوروكربون
	1,091,111,362
	1,091,111,362
	1,091,111,362
	1,091,111,362
	1,091,111,362
	1,091,111,362
	1,091,111,362

	مجموع مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	1,178,048,499
	1,264,985,637
	1,351,922,774
	1,438,859,911
	1,525,797,048
	1,612,734,186
	1,656,202,754

	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون (%)
	7.4
	13.7
	19.3
	24.2
	28.5
	32.3
	34.1

	مجموع الهيدروفلوروكربون (%)
	92.6
	86.3
	80.7
	75.8
	71.5
	67.7
	65.9

	مجموع مكافئ ثاني أكسيد الكربون (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	أطنان إضافية (طن متري)
	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروفلوروكربون- 134a
	11,596
	23,191
	34,787
	46,383
	57,978
	69,574
	75,372

	R-410A
	21,483
	42,965
	64,448
	85,930
	107,413
	128,896
	139,637

	R-407C
	11,656
	23,312
	34,967
	46,623
	58,279
	69,935
	75,763

	R-404A
	3,695
	7,390
	11,085
	14,780
	18,475
	22,170
	24,018

	R-507A
	3,695
	7,390
	11,085
	14,780
	18,475
	22,170
	24,018

	الهيدروفلوروكربون- 152a
	673
	1,347
	2,020
	2,694
	3,367
	4,041
	4,377

	الهيدروفلوروكربون- 245fa
	417
	833
	1,250
	1,666
	2,083
	2,500
	2,708

	الهيدروفلوروكربون- 365mfc/-227ea
	374
	747
	1,121
	1,494
	1,868
	2,241
	2,428

	مجموع الأطنان الإضافية (طن متري)
	53,588
	107,176
	160,763
	214,351
	267,939
	321,527
	348,321

	أطنان إضافية (مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروفلوروكربون- 134a
	12,842,954
	25,685,909
	38,528,863
	51,371,818
	64,214,772
	77,057,726
	83,479,204

	R-410A
	34,733,299
	69,466,599
	104,199,898
	138,933,198
	173,666,497
	208,399,796
	225,766,446

	R-407C
	16,015,064
	32,030,128
	48,045,192
	64,060,256
	80,075,321
	96,090,385
	104,097,917

	R-404A
	11,223,203
	22,446,406
	33,669,610
	44,892,813
	56,116,016
	67,339,219
	72,950,821

	R-507A
	11,404,647
	22,809,295
	34,213,942
	45,618,589
	57,023,236
	68,427,884
	74,130,207

	الهيدروفلوروكربون- 152a
	64,679
	129,358
	194,036
	258,715
	323,394
	388,073
	420,412

	الهيدروفلوروكربون- 245fa
	332,341
	664,682
	997,023
	1,329,364
	1,661,704
	1,994,045
	2,160,216

	الهيدروفلوروكربون- 365mfc/-227ea
	320,949
	641,899
	962,848
	1,283,797
	1,604,746
	1,925,696
	2,086,170

	مجموع مكافئ ثاني أكسيد الكربون الإضافي
	86,937,137
	173,874,275
	260,811,412
	347,748,549
	434,685,686
	521,622,824
	565,091,392



استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الموجودة في البوليولات المخلوطة سابقا
65-     من المحتمل وجود شركات في بلدان المادة 5 تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليولات المخلوطة سابقا المستوردة. وإذا كان هذا الاستهلاك سيظل مؤهلاً للحصول على التمويل، كما كان الحال للهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الموجود في البوليولات المخلوطة سابقا المستوردة، سيكون من الضروري اتخاذ قرار بشأن شروط الحصول على التمويل لتحويل الشركات المؤهلة باستخدام هذه البوليولات المخلوطة سابقا (أي إنشاء مرجع استهلاك الهيدروفلوروكربون الذي يجب إضافته إلى نقطة البداية).
66-      وفي حالة بلدان المادة 5 التي تصدر الهيدروفلوروكربون الموجود في البوليولات المخلوطة سابقا، ينبغي أن يخصم هؤلاء البلدان من نقطة البداية كميات المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في هذه الصادرات عند تحديد نقاط البداية الخاصة بهم. وبناء على ذلك، سيكون من الضروري وجود آلية للإبلاغ لهذه الصادرات. كانت آلية الإبلاغ هذه غير موجودة في حالة صادرات الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الموجود في البوليولات المخلوطة سابقا.
دور نقطة البداية في قطاع الخدمات
67-      لغالبية بلدان المادة، سيكون الاستهلاك الوحيد للهيدروفلوروكربون في قطاع الخدمات. وحتى لبلدان المادة 5 الذين يستهلكون الهيدروفلوروكربون في كلٍ من قطاعي التصنيع والخدمات، سيشكل قطاع الخدمات جزءاً كبيراً من استهلاك البلد.
68-  ستتداخل السنوات الأولى للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية مع إزالة استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي، التي ستستخدمها بشكل أساسي غالبية بلدان المادة 5 في قطاع خدمة التبريد. ويمكن أن يمثل الجدول الزمني المتداخل لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية فرصة لبلدان المادة 5 لتخطيط استراتيجيات شاملة وفعالة من حيث التكلفة وطويلة الأجل لقطاع خدمة التبريد لديهم التي يمكن أن تعزز المؤسسات المعنية وأصحاب المصلحة وتضمن استخدام مستدام ومناسب للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي.
69 -      وخلال هذه الفترة، من المتوقع أيضاً أن يتم استبدال المواد الهيدروفلوروكربونية المستخدمة حالياً في تصنيع و/ أو صيانة معدات التبريد بمواد هيدروفلوروكربونية أخرى أو خلطات تحتوي على المواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي. على سبيل المثال، قد يرغب بلد ما في الامتثال لالتزاماته جزئياً من خلال تشجيع إجراء التعديل التحديثي للمعدات الموجودة إلى بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي. ونظرا لهذا الوضع، يمكن النظر في إنشاء نقطتي بداية منفصلتين، واحدة لقطاع التصنيع والأخرى لقطاع الخدمات.
70-     وفي حالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، حددت عتبة الفعالية من حيث التكلفة لقطاع الخدمات للبلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض في المقررين 60/44 (و) (15) و 74/50 (ج) (16). وعلى النقيض، تم تحديد تمويل لقطاع الخدمات للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض في جدول في المقررات المعنية، حيث تم تحديد التمويل على أساس مستوى الاستهلاك في قطاع خدمة التبريد، على أساس أن مقترحات المشروعات ستظل بحاجة لإثبات أن مستوى التمويل كان ضروريًا لتحقيق أهداف الإزالة الخاصة بكل منها. ورغم أن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ينفذها ﺑﻟد ﻣن اﻟﺑﻟدان ذات حجم اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻹزاﻟﺔ اﺳﺗﮭﻼﮐﮫ للمواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ ﯾﻣﮐن أن ﺗﺧﺗﻟف ﺑﻧﺎءً ﻋﻟﯽ اﻟظروف السائدة ﻓﻲ اﻟﺑﻟد، ﻓﺈن اﻟﺣد اﻷﻗﺻﯽ ﻷھﻟﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﮐﺎن ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯽ اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺔ.
71-     لضمان توافر التمويل الكافي للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمات التبريد، يمكن توسيع نقطة البداية المطبقة على البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لقطاع الخدمات (فقط) لكل من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض والبلدان غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض. في هذه الحالة، سيكون للبلدان التي لديها استهلاك في قطاع التصنيع نقطة بداية منفصلة لقطاع التصنيع (فقط) أيضا. ومن ثم، يمكن تحديد تمويل لقطاع الخدمات على أساس الأنشطة اللازمة لضمان الامتثال لخطوات التخفيض التدريجي، بدلاً من تحديد كمية محددة بالطن لإزالتها.
نقطة البداية لقطاع الإنتاج
72-      لم تحدد خطط إزالة إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية نقطة بداية للتخفيضات الإجمالية في الإنتاج، بل حددت بدلاً من ذلك الحد الأقصى للإنتاج المسموح به سنوياً ومستوى التمويل المرتبط به. بالإضافة إلى ذلك، حددت اتفاقات التخلص التدريجي من قطاع إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية أن التمويل المقدم كان من أجل الإغلاق التام لقدرة إنتاج الكلوروفلوروكربون في البلد. وﺑﺎﻟﻣﺛل، حددت ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ واﻓﻘت ﻋﻟﯾﮭﺎ اﻟﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﺑﻟد واﺣد، أن اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﮐﻟﻲ ﻟﻘطﺎع إﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﮐﺎﻣل ﻹزاﻟﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ لبروتوكول ﻣوﻧﺗرﯾﺎل للإزالة يجب ألا يتجاوز قيمة محددة. بالإضافة إلى ذلك، حدد الاتفاق الكمية الإجمالية للإزالة التي ستتحقق بالأطنان المترية، حسب المادة. واستندت الكمية إلى آخر عملية تحقق من بيانات إنتاج المواد التي أجريت قبل اتخاذ قرار الموافقة على المرحلة الأولى من ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ.
73-     تلاحظ الأمانة أن المرفق واو يشمل الهيدروفلوروكربون- 23. وتلاحظ الأمانة أيضا أنه في وقت إصدار هذه الوثيقة، كان الأطراف يناقشون كيفية الإبلاغ عن المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 الناتج أثناء إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 بموجب المادة 7 من البروتوكول[footnoteRef:36]. ونظراً لأن قدرة الهيدروفلوروكربون- 23 على إحداث الاحترار العالمي هي 14,800، يمكن أن تؤثر نتائج هذه المناقشات بشكل كبير على خط أساس إنتاج اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ في البلد. علاوة على ذلك، بناء على نتائج تلك المناقشات، من الممكن أن يبلغ أحد الأطراف عن إنتاج اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ دون أن يكون لديه أي قدرة إنتاج مخصصة للمواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ[footnoteRef:37]. [36:   الفقرة 20 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro.30/2. ]  [37:  ما لم يدمر الطرف المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 بتكنولوجيا معتمدة من الأطراف أو يستخدم المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23 بالكامل كمادة أولية في تصنيع مواد كيميائية أخرى. ولا تعلم الأمانة بوجود أي مادة أولية تستخدم الهيدروفلوروكربون- 23.] 

74-    رغم أن إنتاج اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ من جانب بلدان المادة 5 يمثل نسبة كبيرة من الإنتاج العالمي للمواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ، يحدث كل هذا الإنتاج فعليا في بلد وحيد من بلدان المادة 5. من المتوقع أن عدداً محدوداً للغاية من بلدان المادة 5 فقط سوف ينتج اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ. وحتى الآن، نظرت المجموعة الفرعية لقطاع الإنتاج في مقترحات في قطاع الإنتاج على أساس كل حالة على حدة، وقدمت بعد ذلك توصيات إلى اللجنة التنفيذية. ويمكن استخدام نهج مماثل لمعالجة نقطة البداية لإنتاج اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ.
التوصية
75-         قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) أن تحاط علما بالاعتبارات الرئيسية لوضع منهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة لقطاعي الاستهلاك والإنتاج بموجب تعديل كيغالي (المقرر 81/67 (هـ)) الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/6،
(2) وأن تنظر في هذه المعلومات في سياق مناقشاتها حول وضع مبادئ توجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 5: مشروع معايير للتمويل، في إطار البند 11 (د) من جدول الأعمال.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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التخفيضات الإجمالية المستدامة في استهلاك الهيدروفلوروكربون وإنتاجه
44 عرض ممثل الأمانة الفقرات من 32 إلى 39 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom./78/5.
45 وكان هناك اتفاق عام على المبدأ المطبق في المقرر 2/XXVIII، حيث يُحدَّد حجم الاستهلاك المتبقي المؤهَّل للتمويل على أساس نقطة بداية الاستهلاك الإجمالي الوطني. وقالت أحد الأعضاء إن بلدان المادة 5 تفضل إدراج ذلك المبدأ بسبب أن منهج القطاع أو القطاع الفرعى المحدد يحد من فرص التمويل، نتيجة للافتقار إلى المرونة. وكانت تلك هى الحالة حيث لم تتاح التكنولوجيات الجديدة. وأكدت على أن هذا المثال يتمشى مع نص المقرر 2/XXVIII، حيث الاستهلاك المؤهل للتمويل حدد دون تمييز على أساس المادة أو القطاع. وقال عضو آخر إن في سياق التخفيض التدريجى أكثر مما في الإزالة، يؤدى الحد من الاستهلاك وخفض الإنتاج في قطاعات أو مواد معينة إلى فرض قيد على قدرة البلد للاستفادة من بدائل المواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمى، مع تأثير كبير على قرارات التحول والسوق، وبالتحديد على الاقتصاد القطاعى والوطنى. وقال عضو آخر إن التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون كان معقدا أكثر من إزالة المواد المستنفدة للأوزون، نظرا للنسبة الكبيرة من المخلوطات من المواد الصافية، مما يتطلب منهجا أكثر مرونة. وأقر عضو آخر أن من الواضح من المقرر 2/XXVIII أن تكون التخفيضات قائمة على أساس الاستهلاك الإجمالى الوطنى، بدلا من مقادير القطاع أو المواد المحددة، بحيث لا توجد حاجة لإدراج ذلك كمبدا محدد في المبادئ التوجيهية. وشدد عضو على أن العنصرين الرئيسيين للمناقشة كانا المرونة والاستدامة.
46 وكان هناك تسليم عام بالتعقيد المتضمن في تحديد صيغة يمكن بها حساب نقطة البداية. وقال أحد الأعضاء إنه في الماضي كانت نقطة البداية لإزالة  المواد المستنفدة للأوزون هو خط أساس الاستهلاك أو سنة قريبة من خط الأساس. وفي الحالة الراهنة، فإن خط الأساس الذي يتألف من متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون للفترة من 2020 إلى 2022، زائدا 65 في المائة من خط أساس استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، يعتبر مرتفع جدا كنقطة بداية مؤهلة للتمويل. ومع ذلك، يمكن اعتبار نقطة البداية القائمة فقط على استهلاك الهيدروفلوروكربون منخفضة جدا، لأن مشروعات الإزالة قد لا تتناول جميع الزيادة المتوقعة. ولهذا من المطلوب مزيد من المناقشة بشأن نهج لتحديد نقطة البداية.
47 وقال عضو إن في الماضي كان التمويل يتاح لإزالة استهلاك المواد الخاضعة للرقابة بينما يجرى إنشاء المؤسسات الجديدة، مما يزيد الاستهلاك. وقد وضع مبدأ خفض الاجمالى المستدام لضمان أن يساعد الصندوق المتعدد الأطراف بلدان المادة 5 على تلبية التزاماتها. وذكر أن إدراج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في صيغة تحديد خط الأساس يربك مسألة كيفية تحديد نقطة البداية، ويختلف عما تم في السابق. وتمت ملاحظة أن نقطة البداية لبلد ينبغى أن تحدد في وقت أول مشروع خفض ممول. وقال عضو آخر إنه تاريخيا تم تطبيق تمييز واضح بين الاستهلاك في القطاعات الاستثمارية وغير الاستثمارية لحساب مستويات التمويل، وأن هذا التمييز قد يكون مفيدا إذا اعتبر التمييز حسب القطاع الفرعى مقيدا جدا.
48 وكانت هناك بعض المناقشات عما إذا ينبغى تحديد نقطة البداية حسب مكافئ ثانى أكسيد الكربون أو الأطنان المترية أو كلاهما، وتم الاتفاق على النظر في المسألة على نحو أكثر.
49 وفي المناقشات اللاحقة، دار بعض النقاش بشأن ما إذا كانت تدرج في نموذج مشروع المبادئ التوجيهية للتكاليف الفقرة 19 من المقرر XXVIII/2، التي تطلب إلى اللجنة التنفيذية إدراج مبدأ تحديد حجم الاستهلاك المتبقي بالأطنان المؤهل للتمويل على أساس نقطة بداية الاستهلاك الإجمالي الوطني مطروحاً منه الكمية الممولة من المشروعات المعتمدة سابقاً في نماذج الاتفاق المتعدد السنوات المقبلة فيما يخص خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وقال أحد الأعضاء إن صيغة تعديل كيغالي تجعل من الواضح أن هذا المبدأ ينبغي أن يدرج ضمن المبادئ التي وافقت عليها الأطراف بالفعل. ووافقت اللجنة التنفيذية على أن ترجئ مواصلة النظر في المسألة إلى اجتماع قادم.
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