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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون 
مونتريال،  من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
البند 9(د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1] 



مقترح مشروع: المغرب

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:

الرغاوي

· الإزالة التدريجية لمادة هيدروكلوروفلوروكربون-141ب		منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية        في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في قطاع رغاوي البوليوريثان


ورقة تقييم المشروع – مشروع غير متعدد السنوات
 المغرب
	ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
	ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ/ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ

	(ﺃ( الإزالة التدريجية للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في قطاع رغاوي البوليوريثان
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية



	هيئة التنسيق القطرية
	وزارة الصناعة والتجارة المغربية


ﺃﺣﺪﺙ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ للأوزون ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ والمبلغ عنها
(1) البيانات ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ عملا ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 7 (طﻦ ﻣن قدرات استنفاد الأوزون، 2021)
	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	17.62


(2) البيانات القطاعية في البرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون، 2021)
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	17.62

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	0.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	0.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	0.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط
	11.47



	ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭكلوروﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ )ﻁﻦ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(
	24.59



	ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ
	التمويل (دولار أمريكي)
	الإزالة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	
	0
	0.00



	

	 ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

	5.38 
	 كمية المواد المستنفدة للأوزون المستخدمة في المنشآت (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	7.9 
	 كمية المواد المستنفدة للأوزون المزمع إزالتها (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	0.00 
	 كمية المواد المستنفدة للأوزون التي يؤدي المشروع إلى إدخالها (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	24 
	 ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ )أﺷﻬﺮ(

	484,609 
	 ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺃﺻﻼً )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

	
	 ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

	290,000 
	         تكاليف رأس المال ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

	24,500 
	          ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ للمعدات (10%)

	0 
	          تكاليف التشغيل ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

	30,000 
	          المساعدة التقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

	لم يطلب 
	          التكلفة التشغيلية الإضافية

	344,500 
	          ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

	100 
	ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ (%)

	0 
	ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ (%)

	344,500 
	ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

	7.04 
	ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ (دولار/كغ)

	العتبة: 9.90* 
	

	24,115 
	ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

	368,615 
	ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ )ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

	نعم 
	ﺗﻤﻮﻳﻞ مشترك )ﻧﻌﻢ/ﻻ(

	نعم 
	ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ )ﻧﻌﻢ/ﻻ(


* محتسبة للمشروع الجامع حسب أسلوب العتبات المرجحة على أساس التحول إلى تكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي متدنية في جميع المنشآت.
	الاستعراض الفردي
	توصية الأمانة





وصف المشروع
1. بالنيابة عن المغرب، تقدم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مشروعا جامعا لإزالة استخدام بوليولات الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب سابقة الخلط المستوردة لتصنيع رغاوي البوليوريثان في ثلاث منشآت صغيرة الحجم ومنشأة واحدة متوسطة الحجم[footnoteRef:2] بكلفة 484,609 دولارا أمريكيا زائد 33,923 دولارا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالة كما ورد في الاقتراح الأصلي. [2:    وفقا لما جاء في خطاب وجهته وزارة الصناعة والتجارة المغربية إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 29 يوليو/تموز 2022. ] 


الخلفية 

2. قدم المغرب مشروع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثامن والثمانين[footnoteRef:3] وكان يحمل في طياته مشروعا جامعا للإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة. وقد تبيّن أثناء استعراض المشروع أنّ الكلفة المقترحة لإدخال تكنولوجيا السيكلوبنتان تخطت عتبة فاعلية التكلفة المحددة في المقرر 74/50 بسبب قابلية هذه المادة على الاشتعال وتاليا تكاليف السلامة. وبعد بحث معمق، طلبت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إرجاء استعراض المشروع لإتاحة الفرصة أمام المزيد من التشاور من أجل اعتماد تكنولوجيا بديلة أكثر جدوى في الشركات الصغيرة الحجم. فقررت اللجنة التنفيذية الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والسماح بتقديم مشروع جامع لقطاع الرغاوي لتحقيق الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في المغرب أثناء تنفيذ المرحلة الثاني من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في موعد أقصاه الاجتماع الأول من عام 2024 (المقرر 88/52(د)). [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/54.] 


التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
3. كان من المخطط تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية بين عامي 2021 و2023. ومنذ أن أقرت هذه الشريحة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ركز التنفيذ على وضع نظام ترخيص لفنيي وشركات قطاع خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء. ونظمت ورشة عمل استشارية مع أصحاب الشأن في يونيو/حزيران 2022 من أجل مناقشة مضمون نظام الترخيص والمجموعة المستهدفة وأساليب التنفيذ والمؤسسات المعنية والدروس المستخلصة من تجارب بلدان أخرى لا سيما في الاتحاد الأوروبي وتونس. وقد شارك في ورشة العمل المعهد المغربي للتقييس والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والجمعية المغربية لمهني التبريد والوكالة المغربية لكفاءة الطاقة. وتأسست مجموعة عمل لوضع نظام الترخيص وتنفيذه وهي معنية كذلك بتحديد الإطار القانوني والمؤسسي؛ ووضع مدونة الممارسات ووحدات التدريب؛ وتقديم الأدوات والمعدات من أجل التدريب والتقييم.

مستوى صرف الأموال

4. بتاريخ سبتمبر/أيلول 2022، ومن أصل 370,000 دولار أمريكي أقر لتنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، صرف 34,879 دولارا أمريكيا أي ما يمثل 9 في المائة من المبلغ المقرر. سيتواصل تنفيذ الشريحة الأولى لغاية نهاية عام 2023 على النحو المخطط له في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 


استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوي في المغرب
5. في المرحلة الأولى، نفذ المغرب مشاريع استثمارية من أجل تحقيق الإزالة التدريجية للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقي من قطاعي الرغاوي وخدمة أجهزة التبريد وتلاها حظر لاستيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقي بدءا من 1 يناير/كانون الثاني 2015 ضمانا لاستدامة الإزالة في قطاع تصنيع الرغاوي. ومنذ ذلك الحين، عادل استهلاك مادة الهيدروكلوروفلوروكربون 141-ب النقي الصفر. وشهد استخدام تلك المادة في البوليولات سابقة الخلط المستوردة زيادة مقارنة مع نقطة البداية بسبب التنمية الاقتصادية. ففي عام 2021، أفاد المغرب عن استخدام 104.3 طن متري (أي 11.47 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من مادة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في قطاع رغاوي البوليوريثان الصلبة، على النحو المبين في الجدول 1.
الجدول 1. استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في المغرب*
	الاستهلاك
	نقطة البداية للتخفيض المجمع
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	المعدل 2019-2021

	طن متري
	71.82
	117.31
	98.40
	104.30
	104.30
	104.30
	104.30

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	7.90
	12.90
	10.82
	11.47
	11.47
	11.47
	11.47


* منقول عن بيانات البرنامج القطري.

المعلومات عن المنشآت

6. تبيّن أن خمس منشآت مؤهلة للتمويل ومنها أربع ورد اسمها في الاقتراح وهي CF Loudaya وRMS (مرفقان في الدار البيضاء وتزنيت، على التوالي) وINDISOL وMétaux Profilage Isolation (MPI). أمّا الشركة الأخيرة، First Metal، فلم تبد اهتماما بالمشاركة في المشروع. وفي المغرب كذلك منشآت أخرى تستهلك مادة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط إنما تأسست بعد الأجل المحدد وعليه لم يشملها الاقتراح.
7. إنّ الشركات الأربع مغربية محض وتأسست قبل الأجل المحدد. ويرد في الجدول 2 توزيع استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط في كل من المنشآت الأربع وفي التطبيقات.
الجدول 2. استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط في المنشآت
	المنشاة
	التطبيق
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (طن متري)
	المعدل 
(2019-2021) 
(طن متري)

	
	
	2019
	2020
	2021
	

	CF Loudaya
	التبريد التجاري
	1.58
	1.58
	1.58
	1.58

	RMS (الدار البيضاء وتزنيت)
	
	2.09
	1.75
	1.11
	1.65

	INDISOL
	الألواح العازلة
	1.01
	1.91
	1.95
	1.62

	MPI
	
	39.65
	39.87
	52.74
	44.08

	الكمية الإجمالية (طن متري)
	لا ينطبق
	44.33
	45.11
	57.38
	48.93

	الكمية الإجمالية (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق
	4.88
	4.96
	6.31
	5.38





التكنولوجيا المختارة
8. وقع الاختيار على مادة السيكلوبنتان كتكنولوجيا بديلة لعملية التحول في شركة MPI بسبب تكاليف التشغيل الإضافية المنخفضة ولأن الشركة تعتبر أنّ منافسيها من مستوردي الألواح العازلة لا يبيعون إلا منتجات السيكلوبنتان. وتنوي الشركة خلط البوليولات والسيكلوبنتان في مرافقها لتجنب أي مشكلة متعلقة باستيراد بوليولات السيكلوبنتان سابقة الخلط. كما أنّ الشركة ستتكفل بجزء من تكاليف التشغيل الإضافية. 
9. وأمّا بالنسبة إلى المؤسسات الثلاث الأخرى ذات الاستهلاك المنخفض، فقد وقع الاختيار على مادتي الهيدروفلوروأولفين-1336mzz والهيدروفلوروأولفين-1233zd بسبب تكاليف التشغيل الإضافية المنخفضة ولتوفر البوليولات سابقة الخلط لدى معدي الخلائط على الأسواق الأوروبية وغيرها.
التكاليف الإضافية
10. تشتمل تكاليف التشغيل الإضافية على المعدات وتدابير السلامة حتى تستطيع MPI من مناولة تكنولوجيا السيكلوبنتان القابلة للاشتعال؛ واستبدال أجهزة الإرغاء في المؤسسات الثلاث الصغيرة وإعادة تهيئتها؛ والمساعدة التقنية للتصميم الهندسي وتركيب المعدات والاختبار والتجارب والوضع في الخدمة والتدريب في الشركات الأربع. وبعد احتساب تكاليف التشغيل الإضافية، بلغ مجملها 583,367 دولارا أمريكيا للمشروع الجامع. ولا يطلب من الصندوق المتعدد الأطراف سوى تمويل 460,368 دولارا أمريكيا من أصل هذا المبلغ الإجمالي حيث أنّ الشركات ستقدم تمويلا مقابلا لتغطية جزء من كلفة خزان السيكلوبنتان وأجهزة قياس المواد المضافة في شركة MPI؛ واستبدال جهاز الإرغاء لدى شركة RMS وتزويدها بجهاز تهوية، على النحو المبين في الجدول 3.
الجدول 3. تكاليف رأس المال الإضافية لعمليات التحويل في تصنيع رغاوي البوليوريثان في المشروع الجامع في المغرب
	الفئة
	تكاليف رأس المال الإضافية (دولار أمريكي)

	
	MPI
	CF Loudaya
	INDISOL
	RMS
	التمويل المقابل من الشركة
	التمويل المطلوب من الصندوق المتعدد الأطراف

	المعدات وأنظمة السلامة للتحول إلى السيكلوبنتان لدى MPI

	خزان السيكلوبنتان
	100,000
	0
	0
	0
	40,000
	60,000

	محطة خلط الرغاوي الأولي
	105,000
	0
	0
	0
	16,605
	88,395

	إعادة تهيئة مضخة الضغط العالي
	10,000
	0
	0
	0
	0
	10,000

	إعادة تهيئة وحدة التحكم بالتوزيع وتوريد وحدة التحميل لتنوي البنتان
	75,000
	0
	0
	0
	0
	75,000

	أنظمة السلامة بما فيها أجهزة الإنذار ومكاشف الغاز وأجهزة التهوية ووحدة التحكم المركزي والتأريض وحماية الإنارة والأرض المضادة للسكون وأجهزة مكافحة الحرائق في كل المناطق
	76,401
	0
	0
	0
	0
	76,401

	تدقيق السلامة وتفتيش السلامة والترخيص للسلامة
	15,000
	0
	0
	0
	0
	15,000

	المجموع الفرعي لـMPI 
	381,401
	0
	0
	0
	56,605
	324,436

	تكنولوجيا الهيدروفلوروأولفين 

	استبدال جهاز إرغاء و/أو إعادة تهيئته
	0
	7,500
	8,100
	75,000
	59,394
	31,206

	إعادة تهيئة جهاز التهوية
	0
	7,000
	7,000
	7,000
	7,000
	14,000

	المجموع الفرعي للشركات التي تتحول إلى الهيدروفلوروأولفين
	0
	14,500
	15,100
	82,000
	66,394
	45,206

	المساعدة الفنية لجميع الشركات

	التصميم الهندسي ورسوم التهوية
	9,000
	4,500
	4,500
	4,500
	0
	22,500

	التركيب والاختبار والتجارب والوضع في الخدمة والتدريب
	10,550
	5,275
	5,275
	5,275
	0
	26,375

	مجموع الفرعي للمساعدة الفنية
	19,550
	9,775
	9,775
	9,775
	0
	48,875

	مجموع تكاليف رأس المال الإضافية
	400,591
	24,275
	24,875
	91,775
	122,999
	418,517

	التمويل الفرعي المطلوب للتكاليف الرأسمالية الإضافية
	343,986
	24,275
	24,875
	25,381
	لا ينطبق
	418,517

	الطوارئ (10%)
	34,399
	2,427
	2,487
	2,538
	لا ينطبق
	41,851

	مجموع التمويل المطلوب لتكاليف رأس المال الإضافية
	378,384*
	26,702
	27,363
	27,919**
	لا ينطبق
	460,368


* كلفة الخزان 100,000 دولار أمريكي بما فيه 40,000 دولار أمريكي من التمويل المقابل وكلفة محطة الخلط الأولي 105,000 دولار أمريكي بما فيه 16,605 دولار أمريكي من التمويل المقابل.
** كلفة استبدال جاهز الإرغاء 75,000 دولار أمريكي بما فيه 59,394 دولارا أمريكيا من التمويل المقابل؛ إنّ شركة RMS ستتكفل بتمويل كلفة إعادة تهيئة جاهز التهوية بقيمة 7,000 دولار أمريكي.

11. وقد قدرت تكاليف التشغيل الإضافية للتحول إلى تكنولوجيا الهيدروفلوروأولفين بـ 31,075 دولارا أمريكيا على أساس سعر 3.1 دولار/كغ من الهيدروكلوروفلوركربون-141ب و16.5 دولار/كغ من الهيدروفلوروأولفين-1233zd. وقد احتسبت تكاليف التشغيل الإضافية المطلوبة باعتماد سعر 5 دولار/كغ تماشيا مع المقرر 74/50 وعليه بلغت قيمتها 24,241 دولارا أمريكيا لعام التشغيل الواحد.
12. ويبلغ إجمالي التكاليف الإضافية لعمليات التحويل في قطاع رغاوي البوليوريثان 484,609 دولارا أمريكيا بجدوى اقتصادية تساوي 9.90 دولارا/كغ على النحو المبين في الجدول 4 أدناه. ومن المتوقع أن يستغرق المشروع 24 شهرا.
الجدول 4. التكاليف الإضافية لعمليات التحويل في تصنيع رغاوي البوليوريثان في المشروع الجامع في المغرب
	المنشأة
	إزالة HCFC-141b (طن متري)
	تكاليف رأس المال الإضافية (دولار أمريكي)
	تكاليف التشغيل الإضافية (دولار أمريكي)
	الكلفة الإجمالية 
(دولار أمريكي)
	الجدوى الاقتصادية 
(دولار أمريكي)

	CF Loudaya
	1.58
	26,702
	7,887
	34,589
	21.92

	RMS (الدار البيضاء وتزنيت)
	1.65
	27,919
	8,248
	36,167
	21.92

	INDISOL
	1.62
	27,363
	8,106
	35,469
	21.88

	MPI
	44.08
	378,384
	0*
	378,384
	8.58

	المجموع
	48.93
	460,368
	24,241
	484,609
	9.90


* لم تطلب تكاليف تشغيل إضافية على إدخال تكنولوجيا السيكلوبنتان.


تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

13.	استعرضت الأمانة المشروع الجامع في ضوء سياسات اللجنة التنفيذية وخطوطها الإرشادية، بما فيها المعايير المعتمدة في تمويل الإزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 74/50) وخطة عمل الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2022-2024. وفي ما يلي ملخص الاستعراض.

نقطة البداية والتخفيض والاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل

14.	تشمل نقطة البداية للتخفيض المجمع لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المغرب استخدام 71.82 طن متري (7.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط والتي لم تعالج لا في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية. وقد أفاد المغرب عن استهلاك 104.30 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في عام 2021 ومنها 57.38 طن متري (6.31 طن من قدرات استنفاد الأوزون) مؤهل للتمويل. وبما أنّ المشروع الجامع سيؤدي إلى إزالة جميع استخدامات الهيدروكلورفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة، ستحسم كلّ الكمية المؤهلة للتمويل أي 71.72 طن متري (7.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط من نقطة البداية بعد تنفيذ المشروع الجامع. أمّا الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل في المغرب فيصل إلى 303.45 طن متري (16.69 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع خدمة التبريد وسيعالج أمره في المراحل التالية على النحو المبين في الجدول 5.

الجدول 5. نقطة البداية والتخفيض والاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل في المغرب
	المادة
	نقطة البداية
	التخفيض في المحلة الأولى
	التخفيض في المرحلة الثانية
	الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل

	
	طن متري
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	طن متري
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	طن متري
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	طن متري
	طن من قدرات استنفاد الأوزون

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	834.18
	45.88
	373.64
	20.55
	157.09
	8.64
	303.45
	16.69

	الهيدروكلورفلوركربون-141ب النقي
	127.36
	14.01
	127.36
	14.01
	0
	0
	0
	0

	الهيدروكلوفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط
	71.82
	7.9
	0
	0
	71.82
	7.9
	0
	0

	المجموع
	1033,26
	67.79
	501
	34.56
	228.91
	16.54
	303.45
	16.69



استراتيجية الإزالة


15.	ذكرت الأمانة أنّه قد تم تحويل شركة المنار إلى مادة السيكلوبنتان في المرحلة الأولى واستفسرت عما إذا كانت هذه الشركة مستعدة لتزويد الشركات المغربية الأخرى ببوليولات السيكلوبنتان سابقة الخلط. وقد شرحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن شركة المنار قد وضحت إلى وحدة الأوزون الوطنية أنّ تزويد الشركات المغربية الأخرى ببوليولات السيكلوبنتان سابقة الخلط لا يتماشى مع نموذجها التجاري. وعليه قامت الأمانة باستعراض الاقتراح الخاص بشركة MPI على أساس تحويل عملية الإرغاء بأسرها.

16.	وأكدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أنّ اقتراح المشروع الجامع يشمل جميع المنشآت المتبقية المؤهلة للتمويل والراغبة في المشاركة في هذا المشروع في قطاع الرغاوي وأنّه بعد ذلك لن يوجه إلى الصندوق المتعدد الأطراف أي طلب آخر للتمويل لأي مؤسسة من قطاع الرغاوي، تماشيا مع المقرر 19/32.

التدابير التنظيمية دعما لإزالة مستدامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

17.	فضلا عن كمية 48.93 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة والمستخدمة في المنشآت الأربع المؤهلة للتمويل والتي يشملها المشروع الجامع، ثمة شركات أخرى تستهلك هذه المادة وهي إما غير مؤهلة للتمويل وإما غير مهتمة بالمشاركة في المشروع. وقد أخذت الأمانة علما بأنّ المشروع الجامع يرمي إلى تحقيق الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان فاستفسرت عن التدابير التنظيمية لضمان استدامة عملية التحول عملا بالمقررين 63/15(د) و79/25.[footnoteRef:4] ولمعالجة أمر الاستخدامات المتبقية للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط والتي لن تتم إزالتها بواسطة مشاريع التحويل، فقد تعهد المغرب بفرض حظر على استيراد الهيدروكلوروفلوركربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط واستخدامه بعد إنجاز المشروع بتاريخ أقصاه 1 يناير/كانون الثاني 2025، تماشيا مع المقررين 63/15(د) و79/25. وتثمن الأمانة جهود المغرب وتعهده بمعالجة استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط في المنشآت المتبقية والتي لا يشملها المشروع الجامع. وتتحمل تلك المنشآت بمفردها كلفة التحول إلى التكنولوجيات البديلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسينظم المغرب أنشطة توعية ويقدم المساعدة الفنية ويضع التدابير التنظيمية وينفذها لضمان استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط في القطاع بأسره. [4:  قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى الوكالات المنفذة الثنائية فضلا عن البلدان الملحوظة في المادة الخامسة أن تذكر التدابير التنظيمية اللازمة لضمان استدامة الإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع محدد، مثل سياسات حظر استيرادها و/أو استخدامها، عند إعداد طلبات تمويل الإزالة التامة لتلك المواد في هذا قطاع.] 


القضايا المتعلقة بالخيارات التكنولوجية

18.	بالنسبة إلى التكنولوجيا المختارة للشركات الثلاث الصغيرة الحجم، شرحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أنّه لم ترس القرعة على فورمات الميثيل لأن كبار معدي الخلائط لا يستعملون هذه المادة الكيميائية بسبب قابليتها على الاشتعال وتآكلها وكثافة الرغاوي وسرعة تلفها. ورأت الأمانة أن تكاليف التشغيل الإضافية لعملية التحول في المنشآت الثلاث عالية (8.82 دولار/كغ لمادة الهيدروفلوروأولفين-1336mzz و6.42 دولار/كغ لمادة الهيدروفلوروأولفين-1233zd) وتساءلت ما إذا سيكون للشركات الصغيرة قدرة على التنافس بعد الانتقال إلى الهيدروفلوروأولفين وعن احتمال عدم استدامة عمليات التحول. وعيله تمّ الاتفاق على عدم البت راهنا بالتكنولوجيا البديلة وبتقديم الدعم الفني للشركات الثلاث لمساعدتها على التحول إلى تكنولوجيات ذات معامل احترار عالمي متدني عند التخلي عن بوليولات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب سابقة الخلط.

القضايا المتعلقة بالتكاليف الإضافية

19.	جرت تسوية التكاليف الإضافية الخاصة بمشروع MPI حتى تتناسب مع الخطوط الإرشادية التي وضعتها اللجنة التنفيذية. حذفت من المشروع التكاليف المتعلقة بإعادة تهيئة مضخة القياس بالضغط العالي (10,000 دولار أمريكي) ووحدة التحكم بتوزيع الرغاوي وتزويد وحدة التحميل لغاز التنوي (75,000 دولار أمريكي) وكلها معدات تم شراؤها بعد الأجل المحدد ولأن إعادة تهيئة وحدة التحكم بتوزيع الرغاوي يعدّ كلفة من شأنها أن تؤدي إلى ترقية فنية. وحذف التمويل المقابل لمحطة الخلط الأولي كما جرت تسوية كلفة الاختبارات والتجارب والوضع في الخدمة إلى 9,000 دولار أمريكي وجرى احتساب مبلغ الطوارئ على كلفة المعدات دون سواها. وبعد هذه التسويات، وصلت الكلفة الإجمالية لتحويل شركة  MPIإلى 314,500 دولار أمريكي مع جدوى اقتصادية تعادل 7.13 دولار/كغ.

20.	وحذفت تكاليف تحويل الشركات الصغيرة الثلاث إلى تكنولوجيا الهيدروفلوروأولفين (45,206 دولارا أمريكيا) كما خفضت تكلفة المساعدة الفنية لتلك الشركات من 48,875 دولارا أمريكيا إلى 30,000 دولار أمريكي لإسداء المشورة بشأن التكنولوجيات البديلة بغية مساعدتها على الانتقال إلى تكنولوجيات غير مستنفدة للأوزون ذات معامل احترار عالمي متدني لإزالة بوليولات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب سابقة الخلط.

21.	وفي ضوء ما سبق، جرت تسوية المبالغ التي طلبتها المؤسسات أصلا على النحو المبين في الجدول 6. وتبلغ كلفة المشروع الإجمالية المتفق عليها 344,500 دولار أمريكي لإزالة 48.93 طن متري (5.38 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من بوليولات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب سابقة الخلط بجدوى اقتصادية تساوي 7.04 دولار/كغ.

الجدول 6. الكلفة المتفق عليها لتحويل شركات تصنيع رغاوي البوليوريثان في المغرب
	المنشأة
	كمية HCFC-141b التي ستزال
	تكاليف رأس المال الإضافية (دولار أمريكي)
	تكاليف التشغيل الإضافية 
(دولار أمريكي)
	المساعدة الفنية (دولار أمريكي)
	الكلفة الإجمالية (دولار أمريكي)
	الجدوى الاقتصادية (دولار أمريكي)

	MPI
	44.08
	314,500
	0
	0
	314,500
	7.13

	CF Loudaya
	1.58
	0
	0
	30,000
	30,000
	6.19

	RMS (الدار البيضاء وتزنيت)
	1.65
	0
	0
	
	
	

	INDISOL
	1.62
	0
	0
	
	
	

	المجموع
	48.93
	314,500
	0
	
	344,500
	7.04



تعديل الاتفاق

22.	تمّ تعديل نص الاتفاق المبرم بين المغرب واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإدراج التعديلات الواردة في التذييل 2-أ (التمويل المقرر والاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل)، وفي الفقرة 1 من التذييل 7-أ (تسوية معدل خفض التمويل في حال عدم الامتثال) وإضافة الفقرة 17 للإشارة إلى أنّ الاتفاق المعدل للمرحلة الثانية يحل محل ذاك الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الثامن والثمانين، على النحو الوارد في المرفق أ بهذه المذكرة. أما نص الاتفاق المعدل الكامل فسيرفق بالتقرير النهائي عن الاجتماع الحادي والتسعين.

تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:5] [5:  تماشيا مع المقرر 84/92(د)، جاء المقرر 90/48(ج) ليشجع الوكالات الثنائية والمنفذة على مواصلة ضمان تطبيق السياسة التشغيلية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني على جميع المشاريع، مع مراعاة الأنشطة المحددة الواردة في الجدول 2 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37.] 


23.	يشكل مشروع التحويل الجامع جزءا من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي أخذت في اعتبارها سياسة الصندوق المتعدد الأطراف القاضية بمراعاة المنظور الجنساني كما أدرجت المؤشرات ذات الصلة في أنشطة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.



التأثير على المناخ

24.	يتجسد التأثير المناخي للتحول من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب إلى السيكلوبنتان في منشأة MPI في تجنب انبعاث 31,919 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي كل عام. أمّا التأثير المناخي للإزالة في الشركات الصغيرة الثلاث فهو غير معروف إذ أنّه يتوقف على التكنولوجيا التي تختار أثناء التنفيذ. ومن المرتقب أن تساهم المساعدة الفنية في توجيه الشركات إلى الانتقال إلى بدائل ذات معامل احترار عالمي متدني، الأمر الذي قد تترتب عنه منافع مناخية.

التوصية

25.	قد ترغب اللجنة التنفيذية في

1) أن تقر مقترح المشروع لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في قطاع رغاوي البوليوريثان في المغرب وذلك بقيمة 344,500 دولار أمريكي زائد 24,115 دولارا أمريكيا لتكاليف دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛

2) وأن تحسم 7.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون من استهلاك هذه المادة المتبقي المؤهل للتمويل؛

3) وأن تأخذ علما

1) بتعهد المغرب بحظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط واستخدامها بعد إنجاز المشروع الجامع بتاريخ أقصاه 1 يناير/كانون الثاني 2025؛

2) وبتعديل أمانة الصندوق الاتفاق المبرم بين المغرب واللجنة التنفيذية بشأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد في المرفق أ بهذه المذكرة وبالتحديد: التذييل 2-أ إشارة إلى إقرار مشروع الرغاوي الوارد ذكره في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه؛ والفقرة الأولى من التذييل 7-أ لتسوية معدل خفض التمويل في حال عدم الامتثال؛ والفقرة 17 المضافة للإشارة إلى أن الاتفاق المعدل للمرحلة الثانية يحل محل ذاك الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الثامن والثمانين. 
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
10
9

	المرفق الأول

نص يتم إدراجه في الاتفاق المعدل بين المغرب واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف من أجل تخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تماشيا مع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

(تسهيلا للقراءة، ترد التعديلات بالخط العريض)

17.	يحل هذا الاتفاق محل ذاك الذي توصل إليه المغرب واللجنة التنفيذية في الاجتماع الثامن والثمانين للجنة التنفيذية.

التذييل 2-أ: الأهداف والتمويل

	السطر
	الوصف
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	1.1
	جدول تخفيض المواد من المجموعة 1، المرفق ج من بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	33.38
	33.38
	33.38
	33.38
	16.69
	لا ينطبق

	1.2
	إجمالي الاستهلاك الأقصى المسموح به للمواد من المجموعة 1، المرفق ج (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	33.38
	25.33
	25.33
	25.33
	16.69
	لا ينطبق

	2.1
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) (دولار أمريكي)
	370,000
	344,500
	305,000
	
	79,032
	1,098,532

	2.2
	تكاليف دعم الوكلة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	25,900
	24,115
	21,350
	
	5,532
	76,897

	3.1
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	370,000
	344,500
	305,000
	0
	79,032
	1,098,532

	3.2
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	25,900
	24,115
	21,350
	0
	5,532
	76,897

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة
	395,900
	368,615
	326,350
	0
	84,564
	1,175,429

	4.1.1
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	8.64

	4.1.2
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الواجب إزالتها في المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	20,55**

	4.1.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	16.69

	4.2.1
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.2.2
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الواجب إزالتها في المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	14.01

	4.2.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.3.1
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	7.90

	4.3.2
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة الواجب إزالتها في المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.3.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00



* تاريخ إنجاز المرحلة الأولى بموجب الاتفاق ذات الصلة: 31 ديسمبر/كانون الثاني 2021.
** كان من المزمع أنجاز المرحلة الأولى في عام 2017. وفي الاجتماع الثالث والثمانين، جرى تمديد فترة تنفيذ المرحلة الأولى من عام 2017 إلى عام 2020. وجرت إزالة كمية إضافية تساوي 17.98 طن من قدرات استنفاد الأوزون بعد تمديد المرحلة الأولى.

التذييل 7-أ: التخفيض في التمويل في حال عدم الامتثال

1.	عملا بالفقرة 11 من الاتفاق، يجوز تخفيض التمويل بمعدل 133 دولار أمريكي لكل كيلوغرام من قدرات استنفاد الأوزون المستهلك بما يتجاوز المستوى المحدد في السطر 1.2 من التذييل 2-أ لكل عام لم يبلغ فيه الهدف المحدد فيه، مع العلم أن التخفيض الأقصى لن يتجاوز مستوى التمويل للشريحة المطلوبة. كما يجوز تطبيق تدابير أخرى في حال عدم الامتثال على مدى عامين متعاقبين.

	
	
	
	
	



1

2
3
image1.png




image2.png




