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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الخامس والتسعون
مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024
البند 9(د) من جدول الأعمال المؤقت [footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1 ] 




مقترح مشروع: نيجيريا
تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
التخفيض التدريجي
	· خطة تنفيذ تعديل كيغالي بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، 
الشريحة الأولى)
	اليوئنديبي، واليونيدو، واليونيب
	النظر فيها بشكل فردي





ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
نيجيريا

	عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة تنفيذ تعديل كيغالي بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	اليوئنديبي (الرئيسية)، واليونيدو، واليونيب



	أحدث ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة 7 (المرفق واو)
	السنة: 2023
	14,052.71 طن متري
	22,809,651 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	البيانات القطاعية لاستهلاك الهيدروفلوروكربون (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) والأنشطة

	
	أيروسول
	رغاوي
	مكافحة الحريق
	تكييف الهواء والتبريد
	المذيبات
	أخرى

	
	
	
	
	التصنيع
	الخدمة
	
	

	
	
	
	
	التبريد
	تكييف الهواء
	أخرى
	
	
	

	على النحو المقدم 
استبيان 2022)
	0
	454,565
	130,410
	432,321
	1,046,356
	0
	20,321,694
	0
	0

	أحدث بيانات البرنامج القطري (2023)
	0
	367,225
	57,606
	417,616
	1,100,208
	0
	20,836,442
	0
	0

	أنشطة المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي على النحو الموافق عليها (نعم/لا)
	
	نعم
	لا
	نعم
	نعم
	لا
	نعم
	لا
	لا



	متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون في الفترة 2020-2022
	8,973.47 
طن متري
	15,370,130 
طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	بيانات خط أساس الاستهلاك (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	2020
	2021
	2022
	متوسط الفترة 2020-2022

	الاستهلاك السنوي للهيدروفلوروكربون
	2,620,048
	8,381,305
	17,374,682
	 9,458,678

	خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون (65%)
	5,729,101

	خط أساس الهيدروفلوروكربون
	15,187,779



	استهلاك الهيدروفلوروكربون المؤهل للتمويل

	نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة
	يحدد فيما بعد

	المشروعات الاستثمارية المعتمدة سابقا للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون
	نعم

	التخفيضات الإجمالية من المشروعات المعتمدة سابقا (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	لا ينطبق



	بيانات المشروع على النحو الموافق عليه
	2024*
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	الاستهلاك (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	حدود بروتوكول مونتريال
	15,187,779
	15,187,779
	15,187,779
	15,187,779
	15,187,779
	13,669,001
	لا ينطبق

	
	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به
	15,187,779
	15,187,779
	15,187,779
	15,187,779
	15,187,779
	13,649,151
	لا ينطبق

	
	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به  (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	89.87
	لا ينطبق

	المبالغ الموصى بها من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	1,902,050
	
	
	973,370
	
	375,103
	3,250,523

	
	
	تكاليف الدعم
	133,144
	
	
	68,136
	
	26,257
	227,537

	
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	705,510
	
	
	
	
	
	705,510

	
	
	تكاليف الدعم
	49,386
	
	
	
	
	
	49,386

	
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	130,800
	
	
	130,800
	
	65,400
	327,000

	
	
	تكاليف الدعم
	17,004
	
	
	17,004
	
	8,502
	42,510

	
	إجمالي تكاليف المشروع
	2,738,360
	
	
	1,104,170
	
	440,503
	4,283,033

	
	إجمالي تكاليف الدعم
	199,533
	
	
	85,140
	
	34,759
	319,432

	
	إجمالي الأموال
	2,937,893
	
	
	1,189,310
	
	475,262
	4,602,465


* يوصى بالموافقة عليه في الاجتماع الحالي


	التخفيضات من الاستهلاك المتبقي المؤهل لتمويل المرحلة الأولى بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	1,538,628



	توصية الأمانة:
	النظر فيه على نحو إفرادي



وصف المشروع
1. تحتوي الوثيقة الحالية على الأقسام التالية:
أولا.	موجز للمقترح على النحو المقدم
ثانيا.	معلومات أساسية: حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد والمشروعات السابقة ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون
ثالثا.	استهلاك الهيدروفلوروكربون: نظرة عامة على مستويات استهلاك البلد من الهيدروفلوروكربون، والاتجاهات، والاستخدامات القطاعية
رابعا.	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية، على النحو المقدم: الاستراتيجية الشاملة وخطة تنفيذ الشريحة الأولى
خامسا.	تعليقات الأمانة، بما في ذلك التكلفة الموافق عليها للأنشطة 
سادسا.	التوصية
أولا-	موجز للمقترح على النحو المقدم
2. بالنيابة عن حكومة نيجيريا، قدم اليوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية، بقيمة إجمالية تبلغ 8,875,275 دولار أمريكي، تتألف من 6,833,200 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 478,124 دولارا أمريكيا لليوئنديبي، و921,268 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 64,489 دولار أمريكيا لليونيدو، و511,500 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 66,485 دولارا أمريكيا لليونيب، على النحو المقدم في الأصل.[footnoteRef:2] [2:  حسب الرسالة المؤرخة 22 أغسطس/آب 2024 من وزارة البيئة في نيجيريا إلى اليوئنديبي.] 

3. وسيساعد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي حكومة نيجيريا في الوفاء بهدف التخفيض بنسبة 20 في المائة من خط أساس استهلاكها من الهيدروفلوروكربون بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2029.
4. تبلغ قيمة الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي المطلوبة في هذا الاجتماع 4,570,492 دولار أمريكي، تتألف من 3,129,500 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة 219,065 دولارا أمريكيا لليوئنديبي، و921,268 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة 64,489 دولارا أمريكيا لليونيدو، و209,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة 27,170 دولارا أمريكيا لليونيب، على النحو المقدم في الأصل، للفترة من يناير/كانون الثاني 2025 إلى ديسمبر/كانون الأول 2029.
ثانيا-	معلومات أساسية
حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
5. يعرض الجدول 1 معلومات عن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية في نيجيريا اعتبارا ن نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
الجدول 1. حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا
	
	المرحلة الأولى
	المرحلة الثانية
	المرحلة الثالثة*

	الاجتماعات التي اعتمدت/حُدثت فيها خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	الثاني والستون/السادس والستون/الخامس والسبعون
	الحادي والثمانون/الثالث والتسعون
	الحادي والتسعون/الرابع والتسعون

	التخفيضات من خط الأساس
	2015 بحلول عام 10% 
	بحلول عام 2020 35% 
	بحلول عام 2025 67.5% 

	إجمالي تكلفة المشروع (دولار أمريكي)
	4,938,830
	8,890,734
	3,144,194

	تاريخ الإنجاز (الفعلي/المخطط)
	1 ديسمبر/كانون الأول 2018
	31 ديسمبر/كانون الأول 2026
	31 ديسمبر/كانون الأول 2026


* في اجتماعها الحادي والتسعين، قررت اللجنة التنفيذية السماح لنيجيريا بتقديم المرحلة الرابعة من خطتها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2025 للإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2030.[footnoteRef:3] [3:  المقرر 91/31(د).] 


حالة تنفيذ الأنشطة السابقة ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون
6. يعرض الجدول 2 نظرة عامة للأنشطة المنفذة في نيجيريا في سياق تعديل كيغالي التي يمولها الصندوق المتعدد الأطراف.
الجدول 2. الأنشطة المعتمدة سابقا ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون في نيجيريا
	اجتماع الموافقة
	عنوان المشروع
	الوكالة المنفذة
	التكلفة (دولار أمريكي)
	تاريخ الإنجاز

	الرابع والسبعون
	استبيان بشأن بدائل المواد المستنفذة للأوزون
	اليونيب
	65,000
	مايو/أيار 2017

	الثالث والتسعون
	مشروع تجريبي للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها للتكنولوجيات والمعدات البديلة في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	اليونيدو
	145,000
	ديسمبر/كانون الأول 2026

	الثمانون
	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	اليونيب
	250,000
	يونيه/حزيران 2019



ثالثا-	نظرة عامة على استهلاك الهيدروفلوروكربون
مستويات استهلاك الهيدروفلوروكربون
7. تستورد نيجيريا المواد الهيدروفلوروكربونية فقط للاستخدام في قطاعي خدمة وتصنيع التبريد وتكييف الهواء. وكانت معظم المواد المستهلكة في عام 2023 هي الهيدروفلوروكربون-134أ (63.9 في المائة من إجمالي استهلاك الهيدروفلوروكربون بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، وR-410A (22 في المائة)، وR-404A (8.8 في المائة)، وR-407C (3.3 في المائة)، والمواد الهيدروفلوروكربونية الأخرى (2.1 في المائة). ويعرض الجدول 3 استهلاك البلد من الهيدروفلوروكربون حسبما أبلغت به أمانة الأوزون بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
الجدول 3. استهلاك الهيدروفلوروكربون في نيجيريا (بيانات المادة 7 للفترة 2019-2023)
	الهيدروفلوروكربون
	إمكانية الاحترار العالمي
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	أطنان مترية

	الهيدروفلوروكربون-32
	675
	0.00
	0.00
	0.00
	26.90
	37.38

	الهيدروفلوروكربون-134أ
	1,430
	1801.15
	1,829.88
	3,232.70
	8,401.92
	10,185.58

	الهيدروفلوروكربون-227ea
	3,220
	0.00
	0.00
	0.00
	631.88
	17.89

	الهيدروفلوروكربون-365mfc
	794
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	462.50

	R-404A
	3,922
	205.89
	0.52
	0.00
	147.91
	509.77

	R-407A
	2,107
	0.00
	0.00
	0.00
	7.40
	0.00

	R-407C
	1,774
	0.00
	0.11
	0.00
	41.35
	429.21

	R-410A
	2,088
	0.00
	0.52
	1,800.50
	1,263.78
	2,402.36

	R-417A
	2,346
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	8.02

	المجموع (أطنان مترية)
	2,007.04
	1,831.03
	5,033.20
	10,521.14
	14,052.71

	أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	الهيدروفلوروكربون-32
	675
	0
	0
	0
	18,158
	25,232

	الهيدروفلوروكربون-134أ
	1,430
	2,575,645
	2,616,728
	4,622,761
	12,014,746
	14,565,379

	الهيدروفلوروكربون-227ea
	3,220
	0
	0
	0
	2,034,654
	57,606

	الهيدروفلوروكربون-365mfc
	794
	0
	0
	0
	0
	367,225

	R-404A
	3,922
	807,418
	2,039
	0
	580,044
	1,999,114

	R-407A
	2,107
	0
	0
	0
	15,592
	0

	R-407C
	1,774
	0
	195
	0
	73,349
	761,354

	R-410A
	2,088
	0
	1,086
	3,758,544
	2,638,141
	5,014,927

	R-417A
	2,346
	0
	0
	0
	0
	18,815

	المجموع (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	3,383,063
	2,620,048
	8,381,305
	17,374,682
	22,809,651



8. وخلال إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي، حددت الحكومة القصور في الإبلاغ عن بيانات استهلاك الهيدروفلوروكربون، التي لم تكن متسقة مع حجم الصناعة في البلد ونتج عنها عدم تقدير 15 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في خط الأساس، مما أدى إلى خطر عالي لعدم الامتثال. وفي يوليه/تموز 2024، قام خبراء اليوئنديبي ببعثة إلى نيجيريا وجمعوا بيانات أكثر دقة من الوكالة الوطنية لإدارة الأغذية والدواء والرقابة عليها. وترد بيانات الاستهلاك المحدثة في الجدول 4. وبناء عليه، قدمت وحدة الأوزون الوطنية طلبا رسميا إلى أمانة الأوزون لمراجعة خط أساسها.
الجدول 4. بيانات الاستهلاك المنقحة للهيدروفلوروكربون في نيجيريا (بيانات المادة 7 للفترة 2019-2023)
	الهيدروفلوروكربون
	إمكانية الاحترار العالمي
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	أطنان مترية

	الهيدروفلوروكربون-32
	675
	43.60
	72.48
	97.5
	97.90
	37.38

	الهيدروفلوروكربون-134أ
	1,430
	2,450.10
	4,316.12
	5,438.75
	8,493.88
	10,185.58

	الهيدروفلوروكربون-227ea
	3,220
	0.00
	36.00
	17.89
	40.50
	17.89

	الهيدروفلوروكربون-365mfc
	794
	0.00
	337.50
	492.50
	572.50
	462.50

	R-404A
	3,922
	398.10
	471.79
	489.31
	551.78
	509.77

	R-407C
	1,774
	401.70
	574.79
	594.19
	651.96
	429.21

	R-410A
	2,088
	949.30
	1,699.31
	1,895.85
	2,784.75
	2,402.36

	R-417A
	2,346
	0.00
	8.00
	9.98
	193.76
	8.02

	المجموع (أطنان مترية)
	4,242.80
	7,515.99
	9,035.97
	13,387.03
	14,052.71

	أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	الهيدروفلوروكربون-32
	675
	29,430
	48,924
	65,813
	66,083
	25,232

	الهيدروفلوروكربون-134أ
	1,430
	3,503,643
	6,172,052
	7,777,413
	12,146,248
	14,565,379

	الهيدروفلوروكربون-227ea
	3,220
	-
	115,920
	57,606
	130,410
	57,606

	الهيدروفلوروكربون-365mfc
	794
	-
	267,975
	391,045
	454,565
	367,225

	R-404A
	3,922
	1,561,348
	1,850,172
	1,918,878
	2,163,860
	1,999,114

	R-407C
	1,774
	712,616
	1,019,591
	1,054,004
	1,156,479
	761,354

	R-410A
	2,088
	1,982,138
	3,547,310
	3,957,587
	5,813,166
	5,014,927

	R-417A
	2,346
	-
	18,768
	23,413
	454,561
	18,815

	المجموع (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	7,789,175
	13,040,711
	15,245,758
	22,385,372
	22,809,651



خط الأساس المحدد للهيدروفلوروكربون
9. أبلغت حكومة نيجيريا عن بيانات المادة 7 للفترة 2020-2022. وحدد خط أساس استهلاك البلد عند 15,187,779 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربن بإضافة 65 في المائة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون فيها (معبرا عنه بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) إلى استهلاكها المتوسط للهيدروفلوروكربون في الفترة 2020-2022، على النحو المبين في الجدول 5.
الجدول 5. حساب خط أساس الهيدروفلوروكربون لنيجيريا (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	مكونات حساب خط الأساس
	2020
	2021
	2022

	الاستهلاك السنوي للهيدروفلوروكربون
	2,620,048
	8,381,305
	17,374,682

	الاستهلاك المتوسط للهيدروفلوروكربون في الفترة 2020-2022
	9,458,678

	خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون (65%)
	5,729,101

	خط أساس الهيدروفلوروكربون
	15,187,779


10. واستنادا إلى البيانات المحدثة للسنوات 2020 و2021 و2022، تم حساب خط الأساس المنقح عند 22,619,713 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، على النحو المبين في الجدول 6.
الجدول 6. خط الأساس المنقح للهيدروفلوروكربون في نيجيريا (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	مكونات حساب خط الأساس
	2020
	2021
	2022

	الاستهلاك السنوي للهيدروفلوروكربون
	13,040,711
	15,245,758
	22,385,372

	الاستهلاك المتوسط للهيدروفلوروكربون في الفترة 2020-2022
	16,890,614

	خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون (65%)
	5,729,101

	خط أساس الهيدروفلوروكربون
	22,619,715


تقرير تنفيذ البرنامج القطري
11. البيانات القطاعية لاستهلاك الهيدروفلوروكربون المقدمة من حكومة نيجيريا في تقرير تنفيذ برنامجها القطري لعام 2023 تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال. وحسب الفقرة 8 أعلاه، طلبت الحكومة مراجعة بيانات الاستهلاك في الفترة من 2020 إلى 2022. وستقدم الحكومة أيضا بيانات البرنامج القطري المنقحة بناء على ذلك.
الاتجاهات في استهلاك الهيدروفلوروكربون
12. بدأت نيجيريا تنفيذ نظامها لترخيص الهيدروفلوروكربون في عام 2022. وكان الاستهلاك المنخفض في عامي 2020 و2021 نتيجة لعدم الإبلاغ إذ أن الإبلاغ عن استهلاك الهيدروفلوروكربون كان طوعيا. و
استهلاك الهيدروفلوروكربون حسب القطاع
13. في نيجيريا، تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية في خدمة التبريد وتكييف الهواء، وتصنيع التبريد وتكييف الهواء، وتصنيع الرغاوى ولمكافحة الحريق. وتكشف بيانات الاستبيان لعام 2022 أن الاستهلاك في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء يعزى إلى 72 في المائة بالأطنان المترية أو 76 في المائة بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من إجمالي استهلاك الهيدروفلوروكربون، يليه خدمة معدات تكييف الهواء المتنقل (18 في المائة بالأطنان المترية أو 15 في المائة بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، وتصنيع تكييف الهواء (4 في المائة بالأطنان المترية أو 5 في المائة بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)؛ واستخدامات أصغر في تصنيع الرغاوى، وتصنيع معدات التبريد، ومكافحة الحريق، على النحو المبين في الجدول 7 أدناه.
الجدول 7. توزيع قطاع استهلاك الهيدروفلوروكربون (استنادا إلى بيانات الاستبيان لعام 2022)
	القطاع الفرعي
	المجموع 
(أطنان مترية)
	الحصة (%)
	المجموع (أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	الحصة (%)

	القطاعان الفرعيان للتصنيع والتجميع

	تصنيع تكييف الهواء
	505.23
	3.8
	1,046,356
	4.7

	تصنيع التبريد
	175.54
	1.3
	432,321
	1.9

	تصنيع الرغاوى
	572.50
	4.3
	454,565
	2.0

	المجموع الفرعي للتصنيع
	1,253.27
	9.4
	1,933,241
	8.6

	القطاعات الفرعية للخدمة

	خدمة التبريد وتكييف الهواء
	9,702.28
	72.5
	16,902,593
	75.5

	خدمة تكييف الهواء المتنقل
	2,390.98
	17.9
	3,419,101
	15.3

	المجموع الفرعي للخدمة
	12,093.26
	90.6
	20,321,694
	91.4

	مكافحة الحريق
	40.50
	0.3
	130,410
	0.6

	المجموع
	13,387.03
	100.0
	22,385,372
	100.0



قطاع التصنيع
التبريد وتكييف الهواء
14. استخدم ما مجموعه 707.99 أطنان مترية في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء في عام 2023. ومن هذا المجموع، استخدمت 174.81 أطنان مترية لتصنيع معدات التبريد، بينما استخدم 533.63 طنا متريا لتصنيع معدات تكييف الهواء، على النحو المبين في الجدول 8.
الجدول 8. استهلاك الهيدروفلوروكربون في قطاع التصنيع في عام 2023 (أطنان مترية)
	المادة
	القطاع الفرعي لتصنيع التبريد وتكييف الهواء
	المجموع
	الحصة (%)

	
	التبريد
	تكييف الهواء
	
	

	الهيدروفلوروكربون-32
	0.00
	5.16
	5.16
	0.7

	الهيدروفلوروكربون-134أ
	90.77
	8.39 
	99.16
	14.0

	R-404A
	73.91
	0.00
	73.91
	10.4

	R-407C
	10.13
	0.00
	10.13 
	1.4

	R-410A
	0.00
	519.63
	519.63
	73.4

	المجموع
	174.81
	533.18
	707.99
	100


15. وتم تحديد ما مجموعة 256 شركة تصنيع التبريد وتكييف الهواء، بما في ذلك الشركات الصغيرة أساسا لتصنيع كتل الثلج، وتجميعات الغرف الباردة ومصنعي تكييف الهواء. ومعا يعزى استهلاك هذه الشركات إلى 257.72 طنا متريا. ونظرا لأن الشركات الكبيرة المملوكة ملكية أجنبية لم تستجيب على الاستبيان من المرجح نتيجة لعدم أهليتها للتمويل ولم يكن العديد من الشركات الصغيرة المشتركة في تجميع الغرف الباردة وماكينات صنع الثلج لم تكن مشمولة بالاستبيان، لم يكن من الممكن تخصيص المواد الهيدروفلوروكربونية المتبقية وهي 437,04 طنا متريا إلى شركات محددة.
16. ومن الشركات البالغ عددها 256 شركة المحددة في الاستبيان، كانت 226 شركة يستهلك كل منها أقل من 1.00 طنا متريا من المواد الهيدروفلوروكربونية. ومن بين هذه، كانت تستخدم 212 شركة الهيدروفلوروكربون-134أ لتصنيع ماكينات صناعة الثلج والغرف الباردة، بينما اشتركت الشركات المتبقية على نحو أكبر في قطاع تكييف الهواء، باستخدام R-410A. وستشمل المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي تحويل أحد المصنعين المحليين لتكييف الهواء، Haier Paterson Zochonis Nigeria Limited (HPZ)، الذي لديه استهلاك متوسط للـR-410A يبلغ 48.90 طنا متريا في الفترة من 2020 الى 2022، فضلا عن 15 شركة صغيرة في تصنيع معدات التبريد (ماكينات صناعة الثلج والغرف الباردة) بإجمالي استهلاك الهيدروفلوروكربون-134أ بمقدار 8.97 طنا متريا خلال نفس الفترة.
الرغاوى
17. في قطاع الرغاوى، ما زالت شركتان تصنيع الرغاوى[footnoteRef:4] تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية لتصنيع ألواح رغاوي البوليوريتان المتقطعة، وتم تحويل شركات الرغاوى المتبقية إلى بدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتظهر أرقام الاستهلاك لهاتين الشركتين في الجدول 9 أدناه. وتم اقتراح برنامج للمساعدة التقنية في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لدعم تحويلها من الهيدروفلوروكربون إلى تكنولوجيا منخفضة إمكانية الاحترار العالمي. [4:  Vitapur Nigeria Limited (Vitapur) و Lange and Grants Commodities Limited (Lange and Grants).] 

الجدول 9. استهلاك الهيدروفلوروكربون في قطاع الرغاوى (أطنان مترية)
	الشركة
	2020
	2021
	2022
	2023

	Vitapur Nigeria Ltd.
	200.00
	278.00
	300.00
	262.50

	Lange and Grants Commodities Ltd.
	200.00
	200.00
	200.00
	210.00

	المجموع
	400.00
	478.00
	500.00
	472.50


مكافحة الحريق
18. هناك معرفة محدودة وفهم محدود عن استخدام الهيدروفلوروكربون في قطاع مكافحة الحريق. وتتولى الخدمات الفيدرالية للحرائق في نيجيريا المسؤولية عن تقييم المخاطر وإنفاذ معايير السلامة من الحريق. وتم استيراد الهيدروفلوروكربون-227ea واستخدامه في مكافحة الحريق. ولا يوجد دليل يشير إلى الخدمة أو إعادة تعبئة اسطوانات إخماد الحريق. وما زالت البيانات التفصيلية عن جميع منشئات مكافحة الحريق غير متوافرة ولكن هناك توعية متزايدة عن ضوابط الهيدروفلوروكربون، وأي واردات أخرى من الهيدروفلوروكربون-227ea سيتم تحديدها على الأرجح في المستقبل.
19. وبالإضافة إلى استخدام الهيدروفلوروكربون في هذا القطاع، تشمل المواد المستخدمة الأخرى NOVEC و Aqua Film-Forming Foam (AFFF)، التي يمكن أن تعمل كبديل للهيدروفلوروكربون-227ea. وتنتج شركة Jk Peez Group limited الرغاوى القائمة على AFFF. وللشركة حاليا قدرة على 100,000 لترا ولديها إمكانية تلبية خدمات الإطفاء في الدولة. غير أن قطاع مكافحة الحريق لم يتم معالجته بعد في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي.
قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء
20. تستهلك المواد الهيدروفلوروكربونية أساسا للخدمة في التبريد التجاري (24.3 في المائة بالأطنان المترية و25.5 في المائة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، يليها التبريد الصناعي (21.7 في المائة بالأطنان المترية و20.9 في المائة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، وتكييف الهواء المتنقل (19.8 في المائة بالأطنان المترية و16.8 في المائة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، والقطاعات الفرعية الأخرى، حسبما يبين الجدولين 10 و11.
الجدول 10. استهلاك الهيدروفلوروكربون في نيجيريا في القطاعات الفرعية لخدمة التبريد وتكييف الهواء بالأطنان المترية (2022)
	القطاع
	الهيدروفلوروكربون - 134أ
	الهيدروفلوروكربون-32
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	R-417A
	المجموع
	الحصة من المجموع
(%)

	القطاعات الفرعية للتبريد

	المنزلي
	289.12
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	289.12
	2.4

	التجاري
	2,242.43
	0.00
	288.53
	254.39
	0.00
	155.01
	2,940.36
	24.3

	الصناعي
	2,218.55
	0.00
	139.55
	176.53
	89.57
	0.00
	2,624.20
	21.7

	النقل
	0.00
	0.00
	42.40
	0.00
	0.00
	0.00
	42.40
	0.4

	المجموع الفرعي
	4,750.10
	0.00
	470.48
	430.92
	89.57
	155.01
	5,896.08
	48.8

	القطاعات الفرعية لتكييف الهواء

	السكني
	0.00
	51.46
	0.00
	26.06
	1,721.22
	0.00
	1,798.74
	14.9

	التجاري
	1,257.45
	41.48
	10.23
	185.24
	474.31
	38.75
	2,007.46
	16.6

	المتنقل
	2,390.98
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2,390.98
	19.8

	المجموع الفرعي
	3,648.43
	92.94
	10.23
	211.30
	2,195.53
	38.75
	6,197.18
	51.2

	المجموع
	8,398.53
	92.94
	480.71
	642.22
	2,285.10
	193.76
	12,093.26
	100



الجدول 11. استهلاك الهيدروفلوروكربون في نيجيريا في القطاعات الفرعية لخدمة التبريد وتكييف الهواء بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (2022)
	القطاع
	لهيدروفلوروكربون- - 134أ
	الهيدروفلوروكربون-32
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	R-417A
	المجموع
	الحصة من المجموع
(%)

	القطاعات الفرعية للتبريد

	المنزلي
	413,442
	0
	0
	0
	0
	0
	413,442
	2.0

	التجاري
	3,206,675
	0
	1,131,499
	451,250
	0
	363,653
	5,153,077
	25.5

	الصناعي
	3,172,527
	0
	547,259
	313,138
	186,977
	0
	4,219,901
	20.9

	النقل
	0
	0
	166,276
	0
	0
	0
	166,276
	0.8

	المجموع الفرعي
	6,792,643
	0
	1,845,034
	764,387
	186,977
	363,653
	9,952,696
	49.2

	القطاعات الفرعية لتكييف الهواء

	السكني
	0
	34,736
	0
	46,227
	3,593,047
	0
	3,674,009
	18.1

	التجاري
	1,798,154
	27,999
	40,118
	328,588
	990,122
	90,908
	3,275,888
	16.1

	المتنقل
	3,419,101
	0
	0
	0
	0
	0
	3,419,101
	16.8

	المجموع الفرعي
	5,217,255
	62,735
	40,118
	374,815
	4,583,169
	90,908
	10,368,998
	51.0

	المجموع
	12,009,898
	62,735
	1,885,152
	1,139,202
	4,770,146
	454,561
	20,321,694
	100



21. وهناك حوالي 80,000 من الفنيين (بما فيهم 800 امرأة) و30,000 ورش عمل تستهلك المواد الهيدروفلوروكربونية في نيجيريا. وهناك 29 معهدا للتدريب على مدى معاهد التدريب عبر البلد لإجراء دورات بشأن التبريد وتكييف الهواء على مستويات الدبلومات والشهادات، مع حوالي 78 مدربا. وتخرج حوالي 1,200 من الطلاب من هذه الدورات في السنة. وبموجب المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تم تدريب 250 من الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة والمناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة الاشتعال. وتم تحديث المناهج الدراسية لدورات التبريد وتكييف الهواء لتدرج المناولة الآمنة لغازات التبريد الطبيعية بالتحديد.
خدمة النقل المبرد المحلي والتجاري والصناعي
22. يعتبر الهيدروفلوروكربون-134أ غاز التبريد المهيمن والهيدروفلوروكربون الوحيد المستخدم في خدمة المبردات والمجمدات المنزلية في نيجيريا، مدعوما بالتوافر المحدود للتبريد القائم على R-600a والسوق القوية للمعدات المستعملة. وهناك حوالي 25 مليون من المبردات والمجمدات المنزلية في البلد.
23. ويضم القطاع الفرعي للتبريد التجاري خزائن العرض المستقلة، ووحدات التكثف، والغرف الباردة. وهناك حوالي 2.3 مليون وحدة مستقلة، تستخدم 80 في المائة منها الهيدروفلوروكربون-134أ وتستخدم الوحدات المتبقية 20 في المائة من R-600a وR-290 (البروبان)، وR-744 (ثاني أكسيد الكربون). ومعدلات التسرب لكل من الوحدات التجارية المستقلة والمبردات المنزلية والمجمدات هي حوالي 5 في المائة.
24. وهناك 267,000 وحدات تكثف تجارية في البلد، يتم خدمتها أساسا بالهيدروفلوروكربون-134أ مع استخدام أقلية صغيرة R-404A؛ وتستمر خدمة 25 في المائة على الأقل باستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-22. ونتيجة لممارسات التركيب الضعيفة، كانت معدلات التسرب لوحدات التكثيف التجارية مرتفعة جدا وتختلف مع عمر المعدات، وجودة التركيب، والصيانة، مع تقديرات اختلافات تتراوح بين 20 إلى 50 في المائة أو أعلى من ذلك.
25. ويشمل القطاع الفرعي للتبريد الصناعي نظم التبريد المركزية الكبيرة ومبردات العملية، مع مخزونات تقدر بحوالي 73,000 وحدة. وتم تركيب هذه الوحدات أساسا في مصانع معالجة الأغذية ومخازن تبريد المستودعات الكبيرة، مع استخدام أيضا مبردات العملية في مختلف عمليات التصنيع مثل البلاستيك. والهيدروفلوروكربون-134أ هي غاز التبريد المهيمن المستخدم في هذا القطاع الفرعي، مع استهلاك R-404A وR-407C بكميات صغيرة. ونتيجة لسوء ممارسات الصيانة، كانت معدلات التسرب في التبريد الصناعي مرتفعة أيضا، بمتوسط 30 إلى 40 في المائة وأدت إلى زيادة متكررة في غاز التبريد.
26. ويشمل القطاع الفرعي للنقل المبرد حوالي 6,800 وحدة، مع R-404A غاز التبريد المهيمن بنسبة 98 في المائة.
خدمة تكييف الهواء السكني والتجاري
27. تستورد معظم وحدات تكييف الهواء السكني إلى البلد، مع مخزونات تقدر بعشرة ملايين وحدة. وتستخدم حوالي 67 في المائة المواد الهيدروفلوروكربونية مع كون R-410A الهيدروفلوروكربون المهيمن، ويستخدم R-407C  بكميات أصغر بكثير بجانب الهيدروفلوروكربون-32 كغاز تبريد جديد نسبيا في القطاع الفرعي. وكما هو الحال مع التبريد المنزلي، توجد سوق قوية للوحدات المستعملة من مكيفات الهواء السكني؛ وعلى الرغم من الحظر المفروض على استيراد وحدات تكييف الهواء المستعملة، يستمر استيراد الوحدات المستعملة من العديد من البلدان، مما يشير إلى الحاجة إلى إنفاذ أقوى.
28. ويضم القطاع الفرعي لتكييف الهواء التجاري وحدات تكييف هواء وتبريد المباني مجزأة، وعلى الأسطح، ومتعددة التجزئة. وتستخدم حوالي 55 في المائة من نظم تكييف الهواء التجاري R-410A. ونظرا للتكلفة العالية للنظم القائمة على الهيدروفلوروكربون-22، يستخدم هذا النوع من الهيدروفلوروكربون على نحو أقل بكثير. وتستخدم مواد هيدروفلوروكربونية مختلفة لخدمة مبردات المباني مع هيمنة الهيدروفلوروكربون-134أ واستخدام R-407C و R-404A في حالات قليلة. ويعتبر هذا القطاع الفرعي مستهلكا كبيرا للمواد الهيدروفلوروكربونية نظرا للزيادات الأخيرة في المكاتب والمباني السكنية. ونظرا لمستويات المهارة المختلفة لفنيي الخدمة على مدى البلد، كانت معدلات التسرب لنظم تكييف الهواء التجاري عالية، مما أدى إلى استهلاك كبير خاصة بين النظم المتعددة التجزئة وبالأنابيب بالنظر إلى حجم شحنها الكبير.
خدمة تكييف الهواء المتنقل
29. هناك حوالي 13 مليون مركبة مسجلة في نيجيريا، ولكن نصف عدد المركبات فقط لديه تكييف هواء مركب. وعلاوة على ذلك، كان لدى الكثير من المركبات، وخاصة النقل العام والمركبات الخاصة القديمة لديها تكييف هواء مركب ولم تكن مشغلة لعدة سنوات. وتستخدم 95 في المائة من المركبات التي لديها تكييف هواء مشغل الهيدروفلوروكربون-134أ ولكن تم صيانة 60 إلى 70 في المائة من تكييفات الهواء هذه سنويا مما أدى إلى زيادة غاز التبريد. وتحتوي أحدث الموديلات فقط على تكييف هواء متنقل قائم على الهيدروفلوروأوليفين-1234yf ، ولكن غاز التبريد ليس متوافرا محليا ويتم استيراده على أساس الحاجة. ويعتبر هذا القطاع مساهما كبيرا في استخدام الهيدروفلوروكربون-134أ في البلد، مع تقدير الاستخدام لــ2,390 طنا متريا في عام 2022.
القطاع الفرعي للتركيب والتجميع المحلي
30. مع وجود الكثير من الشركات التي يمكن وصفها كشركات تجميع، لم يكن من الممكن الحصول على معلومات مفصلة عن القطاع الفرعي المحلي للتركيب والتجميع في نيجيريا. وخلال تنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي، ستبذل جهود إضافية لجمع المعلومات المفصلة عن القطاع الفرعي.
رابعا-	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية على النحو المقدم
الإطار المؤسسي والسياسة والتنظيمي
31. صدقت حكومة نيجيريا على تعديل كيغالي في 20 ديسمبر/كانون الأول 2018. وظل الحظر المفروض على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، سواء النقي أو الموجود في البوليولات سابقة الخلط، نافذا منذ 1 يناير/كانون الثاني 2023. ووفقا للمقريين 79/25 و91/46(ب)، سيتم دعم الإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء بفرض حظر على الواردات من المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بدءا من 1 يناير/كانون الثاني 2026، وخظر على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء التي سيتم فرضه عند استكمال مشروعات التحويل المدرجة في المرحلة الثالثة (في موعد أقصاه 1 يناير/كانون الثاني 2027)، وتخفيضات في الضرائب للمعدات التي تستخدم R-290 والهيدروفلوروكربون-32.
32. وتم تعديل اللوائح البيئية الوطنية (حماية طبقة الأوزون) لعام 2009 في عام 2022 لتتضمن المواد الهيدروفلوروكربونية وفقا لأحكام بروتوكول مونتريال، والمبادئ التوجيهية التي تنص على تصنيع وإستيراد وبيع واستخدام المواد المستنفدة للأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية في البلد. وعلى الرغم من أن نظام ترخيص وحصص الهيدروفلوروكربون أصبح نافذا منذ 22 أبريل/نيسان 2022، لم يتم إنفاذ نظام حصص المواد الهيدروفلوروكربونية بفعالية. وسيتم إنفاذ نظام الحصص بدءا من عام 2025. وحظرت نيجيريا استيراد جميع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فيما عدا الهيدروكلوروفلوروكربون-22.
33. ويرد وصف للإطار المؤسسي لإدارة كفاءة استخدام الطاقة في الفقرات 33 إلى 39 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77. وفي عام 2017، اعتمدت نيجيريا المعايير الدنيا لأداء الطاقة للمبردات ومكيفات الهواء المنزلية التي أعدها الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وتقتضى المعايير الدنيا لأداء الطاقة أن يدرج المصنعين ملصقات الطاقة على المنتجات وأن يكون لغاز التبريد المستخدم صفرا من قدرات استنفاد الأوزون. وتعمل الحكومة في الوقت الحاضر مع اليونيدو لتيسير تشغيل وإنفاذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة والتوسيم لأجهزة التبريد وتكييف الهواء.
استراتيجية التخفيض التدريبي للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية
الاستراتيجية الشاملة
34. تقترح حكومة نيجيريا اعتماد نهجا على مراحل لخفض المواد الهيدروفلوروكربونية، تبعا لجدول التخفيض التدريجي في بروتوكول مونتريال. وتهدف المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعجيل كيغالي إلى خفض الهيدروفلوروكربون بنسبة 10 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2029. وتبني هذه المرحلة على المبادرات الجارية بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وسيتم تنفيذها بالتلازم معها. وسيتم استكشاف وتعزيز جميع أوجه التآزر بين خطة تنفيذ تعديل كيغالي وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وستستهدف مبادرات خطة تنفيذ تعديل كيغالي أساسا فطاع الخدمة إذ أن هذا يهيمن على استخدام الهيدروفلوروكربون، ولكنها ستعالج أيضا قطاعات تصنيع التبريد وتكييف الهواء، وإنتاج الرغاوى، ولإخماد الحريق لمزيد من تخفيض استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون.
التخفيضات المقترحة
35. من المتوقع أن استهلاك نيجيريا للهيدروفلوروكربون سيستمر في التزايد من عام 2024 إلى 2029 بموجب سيناريو العمل كالمعتاد. وأعد اليوئنديبي تنبؤات لاستهلاك الهيدروفلوروكربون مع معدل نمو بنسبة 5 في المائة مدفوعا بالطلب على خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء المركبة والاستهلاك في قطاعات التصنيع، على النحو المبين في الجدول 13. وتظهر التنبؤات أنه في حالة عدم اتخاذ إجراءات، ستكون نيجيريا في حالة عدم امتثال في عام 2024 استنادا إلى البيانات المبلغ عنها في الوقت الحاضر فضلا عن استخدام البيانات الصحيحة.
الجدول 13. تنبؤات استهلاك الهيدروفلوروكربون بموجب سيناريوهات غير مقيدة، حدود بروتوكول مونتريال والتخفيضات المقترحة للهيدروفلوروكربون بموجب المرحلة الأولى (بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	
	2023*
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	تنبؤات استهلاك الهيدروفلوروكربون (معدل النمو السنوي 5 في المائة**)
	22,809,651
	22,650,483
	23,867,343
	25,123,575
	26,424,845
	27,760,501
	29,129,058

	حدود استهلاك الهيدروفلوروكربون في بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	15,187,779
	15,187,779
	15,187,779
	15,187,779
	15,187,779
	13,669,001

	الحدود المنقحة للاستهلاك في بروتوكول مونتريال 
	لا ينطبق
	22,619,713
	22,619,713
	22,619,713
	22,619,713
	22,619,713
	20,357,742

	الاستهلاك المقترح للهيدروفلوروكربون بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالي
	22,809,651
	22,619,713
	22,619,713
	22,619,713
	22,619,713
	22,619,713
	20,357,742

	التخفيضات المقترحة في استهلاك الهيدروفلوروكربون من خط الأساس (%)
	لا ينطبق
	0
	0
	0
	0
	0
	10


* حسب الإبلاغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
** تم حساب النمو استنادا إلى 5 في المائة بما في ذلك الهيدروفلوروكربون المزال من إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون.

الأنشطة المقترحة
قطاع تصنيع الرغاوى
36. سيتم إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية في القطاع الفرعي لتصنيع رغاوى البوليوريتان من خلال تقديم المساعدة التقنية للشركتين المتبقيتين Vitapur وLange and Grants، بقيمة 394,000 لليوئنديبي لإزالة 472.50 طنا متريا من الهيدروفلوروكربون-365mfc بفعالية تكلفة 0.86 دولارا أمريكيا للكيلوغرام. وتشمل الأنشطة المساعدة التقنية لإجراء اختبارات لبدائل الهيدروفلوروكربون (الهيدروفلوروأوليفين، والسيكلوبانتين، وغيرها) وتقييم الأداء للبدائل المختارة (60,000 دولارا أمريكيا)؛ وتكلفة المواد لاختبارين إيضاحيين (300,000 دولارا أمريكيا)؛ وحلقات عمل لنشر نتائج الاختبارات وتعزيز بدائل الهيدروفلوروكربون (16,000 دولارا أمريكيا)؛ ورصد استخدام الهيدروفلوروكربون وبدائله (18,000 دولارا أمريكيا).
قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء
37. سيتم أيضا إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية في تصنيع التبريد وتكييف الهواء بتحويل خط تصنيع تكييف الهواء المنزلي من R-410A إلى الهيدروفلوروكربون-32 في شركة HPZ وتحويل 15 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في تصنيع التبريد التجاري بقيمة 837,516 دولارا أمريكيا لليونيدو.
38. وتأسست شركة HPZ في عام 2000. وأنشأت خطوط تصنيع تكييف الهواء باستخدام R-410A في عام 2016. ويشمل إجمالي التمويل المطلوب بقيمة 732,516 دولارا أمريكيا التكاليف الرأسمالية الإضافية بمبلغ 660,000 دولارا أمريكيا، تعطي استبدال معدات التصنيع؛ ومعدات السلامة والترخيص؛ والأعمال العامة؛ وتجارب الاختبار والعمولة؛ والتدريب؛ وتكاليف التشغيل الإضافية لمدة سنة واحدة بمبلغ 72,516 دولارا أمريكيا تغطي تكلفة غازات التبريد والمكونات.


الجدول 14. التكاليف المقترحة لتحويل خطين تصنيع في شركة HPZ
	الوصف
	عدد الوحدات
	تكلفة الوحدة
(دولار أمريكي/للكيلوغرام)
	التكلفة الإجمالية
(دولار أمريكي)

	الإنتاج

	تخزين غازات التبريد
	1
	40,000
	40,000

	نظام نقل غازات التبريد
	1
	25,000
	25,000

	لوحات شحن جديدة لغازات التبريد تدرج الخصائص الضرورية للسلامة
	2
	80,000
	160,000

	كاشفات التسرب الجديدة
	3
	10,000
	30,000

	إحلال مضخات التفريغ
	16
	5,000
	80,000

	المجموع الفرعي لٌلإنتاج
	335,000

	سلامة المصنع

	نظام التهوية والطرد (المراوح، الأنابيب، مجاري الهواء، التأريض، اللوحات/التوصيلات الكهربائية) لمناطق التخزين والشحن والاختبار
	3
	25,000
	75,000

	مجسات الغاز، نظام تحذير الرصد للمصنع بأكمله لمناطق التخزين والشحن والاختبار
	3
	25,000
	75,000

	نظام الحماية من الحريق/ الرقابة على المصنع
	1
	10,000
	10,000

	الحماية من الصواعق والتأريض
	1
	10,000
	10,000

	تدقيق السلامة/تفتيش وترخيص السلامة
	1
	15,000
	15,000

	المجموع الفرعي لسلامة المصنع
	185,000

	الأعمال العامة

	تعديل التصميم الحالي لاستيعاب تركيب المعدات الجديدة، والتأريض، والأرضية المضادة للكهرباء الساكنة في المنطقة الخطرة، وجدران السلامة حول المناطق الخطرة، والمفاتيح الكهربائية المقاومة للانفجار، وتوصيل المحرك وخلافه.
	1
	50,000
	50,000

	منطقة استلام الشاحنات
	1
	5,000
	5,000

	خزان مياه مكافحة الحريق
	1
	5,000
	5,000

	المجموع الفرعي للأعمال العامة
	60,000

	التدريب والعمولات

	التدريب على معالجة التكنولوجيا البديلة القابلة للاشتعال
	1
	10,000
	10,000

	التجربة والنماذج والعمولة
	1
	10,000
	10,000

	المجموع الفرعي للتدريب والعمولات
	20,000

	إجمالي تكلفة المعدات
	600,000

	الطوارئ (10%)
	60,000

	إجمالي التكاليف الرأسمالية الإضافية
	660,000

	سنة واحدة من تكاليف التشغيل الإضافية
	72,516

	إجمالي تكلفة المشروع
	732,516

	الإزالة الإجمالية (أطنان مترية)
	48.9

	فعالية تكلفة المشروع (دولار أمريكي للكيلوغرام)
	14.98


39. وتشمل المساعدة إلى 15 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء التجاري تقديم الأدوات والمعدات[footnoteRef:5] لإزالة 8.97 طنا متريا من الهيدروفلوروكربون-134أ (80,000 دولارا أمريكيا)؛ و3 حلقات عمل للمساعدة التقنية (25,000 دولارا أمريكيا) لدعم تحويل 12 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم خلال فترة التنفيذ لدعم التنفيذ السلس لمشروعات التحويل، مما يؤدي إلى تكلفة إجماليه تبلغ 105,000 دولارا أمريكيا. [5:  يشمل محطة واسطوانات استرداد غازات التبريد، ومضخات تفريغ ومقاييس، ومعدات شحن الهيدروكربون، وكاشفات التسرب، وخدمةات متعددة، وخراطيم وكماليات، وأدوات للتركيب، ومعدات لحام، ومواد استهلاكية وخلافه.] 

قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء
40. تشمل الأنشطة المقترحة في قطاع الخدمة تعزيز الإطار القانوني، وبناء قدرات الجمارك والفنيين، واسترداد غازات التبريد، وزيادة التوعية والحوافز، ومشروع تجريبي للتبريد التجاري، وإعداد خطة للسلسلة الباردة. ويرد في الجدول 15 سرد لتوزيع الأنشطة.
الجدول 15. الأنشطة المقترح تنفيذها في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لنيجيريا
	مكون المشروع/النشاط
	الوكالة
	التكلفة 
(دولار أمريكي)

	تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي ليشمل المواد الهيدروفلوروكربونية (685,000 دولارا أمريكيا)

	حملة لتعزيز التوعية بنظام ترخيص وحصص الهيدروفلوروكربون، بما في ذلك 15 حلقة عمل
	اليونيب
	365,000

	إعداد وتنفيذ نظام الحصص لواردات الهيدروفلوروكربون
	اليوئنديبي
	120,000

	إعداد لوائح للرقابة على استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون في قطاعات محددة
	اليونيب
	100,000

	دعم إنفاذ الحظر على إستيراد معدات تبريد الهواء المستعملة والتشاور مع أصحاب المصلحة من أجل إعداد قيود وضوابط إضافية
	اليوئنديبي
	50,000

	دعم إعداد مبادئ توجيهية للمشتريات الخضراء للمستخدمين والمشترين لمعدات التبريد وتكييف الهواء
	اليوئنديبي
	50,000

	[bookmark: _Hlk74319584]بناء قدرات الجمارك (320,000 دولارا أمريكيا)

	تحديث مناهج التدريب لمعاهد تدريب الجمارك لتشمل ضوابط المواد الهيدروفلوروكربونية لتدابير كفاءة استخدام الطاقة ومعدات التبريد وتكييف الهواء المستعملة
	اليوئنديبي
	30,000

	تدريب 20 مدربا على تدابير الرقابة على الهيدروفلوروكربون باستخدام مناهج التدريب المحدثة
	اليوئنديبي
	20,000

	تدريب 300 من مسؤولي الجمارك على تدابير الرقابة على الهيدروفلوروكربون باستخدام مناهج التدريب المحدثة
	اليوئنديبي
	150,000

	تدريب وكلاء التخليص على تدابير الرقابة على الهيدروفلوروكربون
	اليوئنديبي
	120,000

	بناء قدرات فنيي التبريد وتكييف الهواء وتكييف الهواء المتنقل (660,000 دولارا أمريكيا)

	تحديث مناهج التدريب على تكييف الهواء المتنقل وإدراج فنيي تكييف الهواء المتنقل في نظام ترخيص التبريد وتكييف الهواء
	اليوئنديبي
	100,000

	تدريب 60 مدربا على ممارسات الخدمة الجيدة باستخدام مناهج المحدثة
	اليوئنديبي
	60,000

	تدريب 500 من فنيي تكييف الهواء المتنقل على الممارسات الجيدة باستخدام المناهج المحدثة
	اليوئنديبي
	200,000

	المساعدة التقنية لــ50 نظاما كبيرا من أنظمة التبريد بشأن مقاومة التسرب
	اليوئنديبي
	150,000

	منحة دراسية لــ40 امرأة في قطاع تكييف الهواء المتنقل لتعزيز مشاركة النساء
	اليوئنديبي
	50,000

	تقديم الدعم لهيئة فنيي السيارات في نيجيريا
	اليوئنديبي
	100,000

	شراء المعدات[footnoteRef:6] (1,493,000 دولار أمريكي) [6:  يرد توزيع للأدوات والمعدات لكل نشاط من الأنشطة في المرفق الثالث.] 


	إنشاء خمسة مراكز امتياز لقطاع تبريد الهواء المتنقل
	اليوئنديبي
	250,000

	إنشاء 100 وحدة تدريب للتبريد التجاري القائمة على الهيدروفلوروكربون-290
	اليوئنديبي
	192,000

	تقديم الأدوات والمعدات إلى 100 من كراجات تبريد الهواء المتنقل
	اليوئنديبي
	351,000

	تزويد 13 من معاهد التبريد وتكييف الهواء بأدوات ومعدات السلامة
	اليوئنديبي
	260,000

	تزويد معاهد التبريد وتبريد الهواء بمختبرات التدريب على ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج
	اليوئنديبي
	140,000

	تقديم أدوات السلامة الأساسية إلى 500 من فنيي التبريد وتكييف الهواء
	اليوئنديبي
	300,000

	نظام استرداد غازات التبريد وإعادة استخدامها (300,000 دولارا أمريكيا)

	تقييم ممارسات التخلص من الاسطوانات ذات الاستعمال الواحد
	اليوئنديبي
	35,000

	حلقتان عمل مع أصحاب المصلحة لمناقشة استراتيجية
	اليوئنديبي
	20,000

	إنشاء مركز لجمع واسترداد الاسطوانات ذات الاستعمال الواحد
	اليوئنديبي
	175,000

	إنشاء نظام حوافز لإعادة الاسطوانات
	اليوئنديبي
	50,000

	التقييم والتعديلات
	اليوئنديبي
	20,000

	مشروع تجريبي بشأن قطاع التبريد التجاري (1,475,000 دولار أمريكي)

	تحديد المرشحين المناسبين للمشروعات التجريبية بما في ذلك التقييم الأولي
	اليوئنديبي
	50,000

	إجراء أربع مشروعات تجريبية بشأن الكتل الأحادية R-290 في الغرف الباردة لتخزين الأغذية وحفظها، بما في ذلك المعدات، والتركيب، والعمولات والتدريب
	اليوئنديبي
	200,000

	إيضاح استخدام غازات التبريد الطبيعية في نظامي تبريد غير مباشرين للمياه الباردة/الغليكول
	اليوئنديبي
	500,000

	إيضاح إحلال نظام تكييف هواء تجاري متعدد التجزئة باستخدام R-410A مع نظام تكييف هواء مركزي قائم على R-290
	اليوئنديبي
	600,000

	رصد وتقييم آثار المشروع وتحسينات كفاءة استخدام الطاقة وتقديم التدريب إلى الفنيين والمستخدمين النهائيين
	اليوئنديبي
	35,000

	إنشاء توعية بشأن إيضاح التكنولوجيات منخفضة إمكانية الاحترار العالمي وإنشاء سلاسل التوريد لهذه التكنولوجيات منخفضة إمكانية الاحترار العالمي
	اليوئنديبي
	40,000

	زيارة المواقع للمستردين لفهم التكنولوجيات الجديدة
	اليوئنديبي
	50,000

	خطة عمل السلسلة الباردة الوطنية (180,000 دولارا أمريكيا)

	ثلاث حلقات عمل لمقدمي خدمة السلسلة الباردة
	اليوئنديبي
	30,000

	جمع البيانات من خلال زيارة المواقع والتشاورات
	اليوئنديبي
	70,000

	مسودة وثيقة خطة العمل
	اليوئنديبي
	50,000

	حلقات عمل لأصحاب المصلحة لمناقشة النتائج والانتهاء من صياغة خطة العمل
	اليوئنديبي
	30,000

	نظام الحوافز لإحلال معدات التبريد في محلات البقالة (1,170,000 دولار أمريكي)

	حلقات عمل لأصحاب المصلحة لنظام الحوافز
	اليوئنديبي
	30,000

	أنشطة ومواد للتوعية
	اليوئنديبي
	30,000

	إنشاء صندوق نظام الحوافز
	اليوئنديبي
	1,035,000

	رصد والتحقق من تنفيذ نظام الحوافز
	اليوئنديبي
	50,000

	المشاركة مع بنوك الهيدروفلوروكربون واسترداد غازات التبريد
	اليوئنديبي
	25,000

	المجموع
	6,283,000




تنفيذ المشروع وتنسيقه ورصده
41. كما ستدعم وحدة إدارة المشروع المنشأة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، مع اليوئنديبي واليونيدو واليونيب وأنشطة الرصد في وحدة الأوزون الوطنية، والإبلاغ عن التقدم المحرز، والعمل مع أصحاب المصلحة لإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية. وتبلغ تكلفة تلك الأنشطة 751,452 دولارا أمريكيا وتشمل الموظفين والمستشارين (601,162 دولارا أمريكيا) ورصد السفر (150,290 دولارا أمريكيا) وتوزع تكاليف وحدة إدارة المشروع بين اليوئنديبي (621,200 دولارا أمريكيا) واليونيدو (83,752 دولارا أمريكيا) واليونيب (46,500 دولارا أمريكيا).
تنفيذ سياسة الجنسانية
42. [bookmark: _Hlk183857317]تم النظر في الجنسانية في أنشطة المشروع بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالي، بما في ذلك تعميم أهداف الجنسانية ومنحة دراسية لأربعين أمرأة. وسيتم تتبع التقدم المحرز في تعميم الجنسانية بموجب تنفيذ المشروع والإبلاغ عنه في طلبات الشرائح المقبلة، بما في ذلك مؤشرات الأداء الإلزامية.
تنسيق الأنشطة في قطاع الخدمة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
43. صممت المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لتكميل خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد، وخاصة مع الأنشطة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. واعتبر التجانس في جميع الأنشطة تركيزا خاصا بشأن تنسيق شراء المعدات، وسيقوم مكت الأوزون الوطني بتنسيق وحدات إدارة المشروع. ويمكن الاطلاع على نظرة عامة لأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالمقارنة إلى الأنشطة المقترحة لخطة تنفيذ تعديل كيغالي في المرفق الثاني بالوثيقة الحالية.
إجمالي تكلفة المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية
44. تم اقتراح الميزانية للمرحلة الأولى عند 8,265,968 دولار أمريكي. واقترحت تكاليف الأنشطة في قطاع خدمة التبريد بما يتماشى مع المقرر 92/37. وفي غياب المبادئ التوجيهية لتمويل التكلفة، فإن التمويل للأنشطة في قطاعي تصنيع الرغاوى والتبريد هو أفضل تقدير متاح ومقدم من اليوئنديبي واليونيدو. وترد في الجدول 16 الأنشطة المقترحة والتكاليف للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي.
الجدول 16. تكلفة الأنشطة التي سيتم تنفيذها في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لنيجيريا، على النحو المقدم
	القطاع
	المشروع
	المادة
	إمكانية الاحترار العالمي
	أطنان مترية
	أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	التمويل (دولار أمريكي)
	C/E 
(دولار أمريكي للكيلوغرام)

	تصنيع تكييف الهواء
	تحويل خطوط تصنيع تكييف الهواء في شركة HPZ
	R-410A
	2087.5
	48.90
	102,079
	732,516
	14.98

	التبريد التجاري
	المساعدة التقنية لــ15 شركة صغيرة الحجم
	HFC-134a
	1430.0
	8.96
	12,813
	105,000
	11.72

	قطاع الرغاوى
	المساعدة التقنية لبيتين نظم للرغاوى (Vitapur و Lange and Grants)
	HFC-365mfc
	794.0
	472.50
	375,165
	394,000
	0.83

	المجموع الفرعي للتصنيع
	530.36
	490,057
	1,231,516
	2.32

	أنشطة قطاع الخدمة
	متعددة
	1,692
	1,232
	2,085,094
	6,283,000
	5.10

	إجمالي تكلفة جميع القطاعات فيما عدا وحدة إدارة المشروع
	متعددة
	
	1,762
	2,575,150
	7,514,516
	4.26

	وحدة إدارة المشروع
	
	
	
	
	751,452
	

	المجموع الإجمالي
	
	
	1,762
	2,575,150
	8,265,968
	4.69


تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
45. سيتم تنفيذ شريحة التمويل الأولى للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي، بمبلغ إجمالي قدره 4,259,768 دولارا أمريكيا، في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2024 وديسمبر/كانون الأول 2027. وترد الأنشطة والتكاليف التفصيلية في الجدول 17 أدناه.
الجدول 17: الأنشطة المقترحة التي سيتم تنفيذها في الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لنيجيريا
	مكون المشروع/النشاط
	الوكالة
	التكلفة (بالدولار الأمريكي)

	قطاع التصنيع

	تصنيع الرغاوى (280,000 دولار أمريكي)

	التكلفة المادية لاختبارين توضيحيين
	اليوئنديبي
	250,000

	المساعدة التقنية لإجراء اختبارات بدائل المواد الهيدروفلوروكربونية
	اليوئنديبي
	30,000

	تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء (837,516 دولارا أمريكيا)

	تحويل خطي تصنيع في شركة HPZ
	اليونيدو
	732,516

	توفير الأدوات والمعدات لـ 15 مؤسسة
	اليونيدو
	80,000

	ثلاث ورش عمل للمساعدة الفنية
	اليونيدو
	25,000

	قطاع خدمات الصيانة

	تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي ليشمل المواد الهيدروفلوروكربونية (285,000 دولار أمريكي)

	حملة لتعزيز الوعي بنظام التراخيص والحصص للمواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك 15 ورشة عمل
	اليونيب
	150,000

	وضع وتنفيذ نظام الحصص لواردات المواد الهيدروفلوروكربونية
	اليوئنديبي
	60,000

	وضع لوائح للتحكم في استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات المعتمدة على المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاعات محددة
	اليونيب
	40,000

	دعم إنفاذ الحظر المفروض على استيراد معدات التبريد وتكييف الهواء المستعملة والتشاور مع أصحاب المصلحة لوضع المزيد من القيود والضوابط
	اليوئنديبي
	20,000

	دعم تطوير مبادئ توجيهية للمشتريات الخضراء لمستخدمي ومشتري معدات التبريد وتكييف الهواء
	اليوئنديبي
	15,000

	بناء قدرات الجمارك (110,000 دولار أمريكي)

	تحديث مناهج التدريب في معهد التدريب الجمركي لتشمل المواد الهيدروفلوروكربونية، وضوابط تدابير كفاءة استخدام الطاقة ومعدات التبريد وتكييف الهواء المستخدمة
	اليوئنديبي
	30,000

	تدريب 40 مدربا على تدابير مراقبة المواد الهيدروفلوروكربونية باستخدام المنهج الدراسي المحدث
	اليوئنديبي
	20,000

	تدريب 300 من موظفي الجمارك على تدابير مراقبة المواد الهيدروفلوروكربونية باستخدام المنهج الدراسي المحدث
	اليوئنديبي
	20,000

	تدريب 200 من موظفي التخليص على تدابير مراقبة المواد الهيدروفلوروكربونية
	اليوئنديبي
	40,000

	بناء قدرات فنيي التبريد وتكييف الهواء وتكييف الهواء المتنقل (305,000 دولار أمريكي)

	تحديث منهج التدريب الخاص بتكييف الهواء المتنقل وإدراج فنيي تكييف الهواء المتنقل في نظام شهادات التبريد وتكييف الهواء
	اليوئنديبي
	50,000

	تدريب 60 مدربا على ممارسات خدمة الصيانة الجيدة باستخدام المنهج المحدث
	اليوئنديبي
	60,000

	تدريب 150 من فنيي تكييف الهواء المتنقل على الممارسات الجيدة باستخدام المنهج المحدث
	اليوئنديبي
	60,000

	المساعدة الفنية لـ 25 نظام تبريد كبير مانع للتسرب
	اليوئنديبي
	70,000

	منحة دراسية لـ 20 امرأة في قطاع تكييف الهواء المتنقل لتعزيز مشاركة النساء
	اليوئنديبي
	25,000

	تقديم الدعم لجمعية فنيي السيارات في نيجيريا
	اليوئنديبي
	40,000

	مشتريات المعدات (590,000 دولار أمريكي)[footnoteRef:7] [7:  ترد التفاصيل الخاصة بالأدوات والمعدات لكل نشاط في المرفق الثالث.] 


	إنشاء مركزين للتميز في قطاع تكييف الهواء المتنقل
	اليوئنديبي
	100,000

	إنشاء وحدتين للتدريب على التبريد التجاري قائمتين على الهيدروفلوروكربون-290
	اليوئنديبي
	100,000

	توفير الأدوات والمعدات لـ 40 مرآبا لتكييف الهواء المتنقل
	اليوئنديبي
	120,000

	تجهيز سبعة معاهد للتبريد وتكييف الهواء بأدوات ومعدات السلامة
	اليوئنديبي
	100,000

	تجهيز معهدين للتبريد وتكييف الهواء بمختبرات تدريب لثاني أكسيد الكربون فوق الحرج
	اليوئنديبي
	70,000

	توفير أدوات السلامة الأساسية لـ 500 من فنيي التبريد وتكييف الهواء
	اليوئنديبي
	100,000

	خطة استعادة المبردات وإعادة استخدامها (15,000 دولار أمريكي)

	تقييم ممارسات التخلص من الأسطوانات ذات الاستخدام الواحد
	اليوئنديبي
	15,000

	مشروع تجريبي لقطاع التبريد التجاري (815,000 دولار أمريكي)

	تحديد المرشحين المناسبين للمشروعات التجريبية بما في ذلك التقييم الأولي
	اليوئنديبي
	25,000

	إجراء أربعة مشروعات تجريبية على كتل R-290 الأحادية في غرف التبريد لتخزين الأغذية وحفظها، بما في ذلك المعدات، والتركيب، والتشغيل والتدريب
	اليوئنديبي
	200,000

	توضيح استخدام المبردات الطبيعية في أنظمة تبريد الغليكول/المياه المبردة غير المباشرة في غرفة تبريد كبيرة أو تطبيقات تبريد المستودعات الصناعية
	اليوئنديبي
	250,000

	عرض توضيحي لاستبدال نظام تكييف تجاري متعدد الأقسام يستخدم غاز R-410A بنظام تكييف مركزي قائم على غاز R-290
	اليوئنديبي
	300,000

	رصد وتقييم آثار المشروع وتحسينات كفاءة استخدام الطاقة، وتوفير التدريب للفنيين والمستخدمين النهائيين
	اليوئنديبي
	20,000

	زيارات ميدانية للمستوردين لفهم التكنولوجيات الجديدة
	اليوئنديبي
	20,000

	خطة العمل الوطنية لسلسلة التبريد (180,000 دولار أمريكي)

	ثلاث ورش عمل لمقدمي خدمات صيانة سلسلة التبريد
	اليوئنديبي
	30,000

	جمع البيانات من خلال الزيارات الميدانية والاستشارات
	اليوئنديبي
	70,000

	صياغة وثيقة خطة العمل
	اليوئنديبي
	50,000

	ورشة عمل لأصحاب المصلحة لمناقشة النتائج ووضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل
	اليوئنديبي
	30,000

	مخطط حوافز لاستبدال معدات التبريد في محلات البقالة (455,000 دولار أمريكي)

	ورش عمل لأصحاب المصلحة لنظام الحوافز
	اليوئنديبي
	30,000

	الأنشطة والمواد الترويجية
	اليوئنديبي
	10,000

	إنشاء صندوق خطة الحوافز
	اليوئنديبي
	370,000

	الرصد والتحقق من تنفيذ خطة الحوافز
	اليوئنديبي
	20,000

	الانخراط مع الخدمات المصرفية المحلية للمواد الهيدروفلوروكربونية واستعادة المبردات
	اليوئنديبي
	25,000

	تنسيق المشروع ورصده

	وحدة إدارة المشروع (387,252 دولارا أمريكيا)

	الموظفون والاستشاريون
	جميع الوكالات
	309,802

	السفر لأغراض الرصد
	جميع الوكالات
	77,450

	المجموع
	4,259,768


تعليقات وتوصية الأمانة 
خامسا-	التعليقات
الاستراتيجية الشاملة
46. كما تمت مناقشته في الفقرة 8 أعلاه، أبلغ اليوئنديبي أيضا أن حكومة نيجيريا قدمت طلبا إلى أمانة الأوزون لمراجعة بيانات المادة 7 للفترة من 2020 إلى 2022. ويتوجب مراجعة بيانات سنوات خط الأساس من قبل اللجنة التنفيذية واجتماع الأطراف المجتمعين حاليا. ويستند استعراض الأمانة لخطة تنفيذ كيغالي المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين إلى البيانات الفعلية المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
الإطار المؤسسي والسياساتي والتنظيمي
نظام تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية والامتثال له في عام 2024
47. على الرغم من أن نيجيريا أنشأت نظاما قابلا للإنفاذ للتراخيص والحصص لرصد واردات/صادرات المواد الهيدروفلوروكربونية بما يتماشى مع المقرر 87/50(ز)، فإن نظام حصص المواد الهيدروفلوروكربونية لم يتم إنفاذه لعام 2024 ولن يبدأ إنفاذه إلا اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2025.
48. وفيما يتعلق بالالتزام بتحقيق هدف التجميد في عام 2024، أفاد اليوئنديبي أنه بسبب عدم الإبلاغ بشكل كاف عن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية خلال سنوات خط الأساس، فإن خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية المحدد حاليا أقل بكثير من الاستهلاك الفعلي لها في نيجيريا. ولن تتمكن البلاد من الالتزام بتحقيق هدف التجميد لعام 2024 بناء على خط الأساس المحدد، حيث ستحتاج إلى خفض 33 في المائة من مستوى الاستهلاك لعام 2023، مما قد يسبب اختلالات شديدة في الاقتصاد. ومع ذلك، ستقوم وحدة الأوزون الوطنية بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين (هيئة إصدار التصاريح (الوكالة الوطنية لإدارة الأغذية والدواء والرقابة عليها)، والجمارك ومستوردي وتجار المواد الهيدروفلوروكربونية) من أجل ضمان ألا يتجاوز استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2024 هدف التجميد بناء على بيانات خط الأساس المنقحة المقدمة إلى أمانة الأوزون.
49. وأشارت الأمانة إلى أن تنقيح خط الأساس لنيجيريا قد أُدرج لتنظر فيه اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والسبعين. ووافقت اللجنة التنفيذية على النظر في تنقيح خط الأساس في اجتماعها الرابع والسبعين، استنادا إلى المعلومات الإضافية التي ستقدمها البلاد إلى أمانة الأوزون. وإذا أتيحت كافة المعلومات ذات الصلة وأوصت اللجنة التنفيذية بمراجعة خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية، فسيتم تقديمه للنظر فيه في الاجتماع السابع والثلاثين للأطراف. وإذا وافق اجتماع الأطراف على تغيير خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية في نيجيريا، فسوف يتعين تحديث تدابير الرقابة في بروتوكول مونتريال والحد الأقصى المسموح به للاستهلاك في الاتفاقية الخاصة بخطة تنفيذ كيغالي في الاجتماع السابع والتسعين للجنة التنفيذية.
50. وتمشيا مع الممارسة والسوابق القائمة، لا يمكن للأمانة أن توصي بالموافقة على خطة تنفيذ كيغالي لنيجيريا إلا على أساس بيانات المادة 7 الحالية. وبالنظر إلى المعلومات التي قدمتها حكومة نيجيريا، استنادا إلى خط الأساس الحالي للمواد الهيدروفلوروكربونية ، فإنه غير المرجح أن تكون البلاد ممتثلة لأهداف بروتوكول مونتريال واتفاق خطة تنفيذ كيغالي لعام 2024. غير أنه بدون الموافقة على خطة تنفيذ كيغالي، فإن البلاد لن تتمكن من البدء بالأنشطة الرامية إلى الحد من زيادة استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية والبدء في تحقيق التخفيضات.
51. ومع ملاحظة أنه خلال إعداد خطة تنفيذ كيغالي، تم التأكد من أن الإبلاغ عن الاستهلاك لم يكن كافيا وأن البلاد قد قدمت بالفعل طلبا إلى أمانة الأوزون لمراجعة بيانات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، فإن أحد المسارات المحتملة للمضي قدما يتمثل في النظر في خطة تنفيذ كيغالي في هذا الاجتماع بالاستناد إلى البيانات الحالية، على أساس أنه لن يتم النظر في أي تخفيض ممكن في التمويل بسبب عدم الالتزام بالحد الأقصى للاستهلاك المسموح به لعام 2024 (أي خط الأساس المحدد البالغ 15,187,779 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) في وقت الشريحة الثانية (في عام 2027) وإنما في الاجتماع السابع والتسعين المنعقد في ديسمبر/كانون الأول 2025 في ضوء نتيجة النظر في طلب تغيير خط الأساس من قبل اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع والسبعين واجتماع الأطراف السابع والثلاثين في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، دون الحكم مسبقا على أية نتيجة لنظر اللجنة التنفيذية في هذه المسألة.
التدابير التنظيمية لضمان استدامة الإزالة
52. ناقشت الأمانة التدابير التنظيمية لضمان استدامة الإزالة في قطاعي الرغاوى وتصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء، وفقا للمقرر 79/25. وأبلغ اليوئنديبي أنه، بالنسبة لقطاع الرغاوى، لن يُطلب أي تمويل إضافي لإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية بعد المساعدة التقنية. وسوف تنظر البلاد في فرض حظر على إنتاج الرغاوى التي تحتوي على المواد الهيدروفلوروكربونية بمجرد اكتمال مشروعات التحويل في قطاع الرغاوى في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي. وبالنسبة لقطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء والتبريد التجاري، تتم معالجة جزء فقط من قطاع استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في المرحلة الأولى، وبالتالي، قد لا يكون إنفاذ الحظر ممكنا. غير أن البلاد تعمل على التحكم في استيراد المعدات غير الكفؤة في استخدام الطاقة القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية عبر إنفاذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة والتي ستقيد استيراد المنتجات القائمة المبردات ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي. ومن شأن المبادرات الأخرى، بما في ذلك إنشاء سلاسل توريد محلية لمكيفات الهواء القائمة على غاز R-290 والتنسيق مع جهات تصنيع مكيفات الهواء المتعددة الجنسيات في نيجيريا لتصنيع منتجات تكنولوجية ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي، أن تيسّر توريد التكنولوجيا. وستدعم كل هذه الجهود على انتقال القطاع بعيدا عن المبردات ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي.
53. وتدرس الحكومة اتخاذ تدابير تنظيمية لفرض الرقابة التدريجية على استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع التبريد المنزلي والتجاري وتطبيق حظر محدد، قبل عام 2029. غير أن وضع مثل هذه التدابير التنظيمية سيعتمد على الوضع السياسي والاقتصادي للبلد وخضوعه لعملية قانونية. ولذلك، فإنه لا يمكن تحديد جدول زمني محدد في الوقت الراهن. ومع ذلك، ستعمل وحدة الأوزون الوطنية جنبا إلى جنب مع هيئة الطاقة والوكالة الوطنية لإدارة الأغذية والدواء والرقابة عليها على الحد من كميات المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية والتي تتوفر لها بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي. ويمكن أن تشكّل الثلاجات المنزلية التي تعتمد على المواد الهيدروفلوروكربونية وصناديق التجميد المنزلية الصغيرة التطبيقات ذات الأولوية لتنفيذ مثل هذه التدابير. وستنظر البلاد أيضا في فرض حظر على إنتاج الرغاوى التي تحتوي على مواد هيدروفلوروكربونية بمجرد اكتمال مشروعات التحويل النهائية التي تيسرها المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي.
القضايا التقنية والمتعلقة بالتكلفة
قطاعات التصنيع
54. طُلبت المساعدة التقنية لقطاع الرغاوى بمبلغ إجمالي قدره 394,000 دولار أمريكي، ويوصى بمبلغ 160,000 دولار أمريكي لإزالة 472.50 طن متري من الهيدروفلوروكربون-365mfc، على النحو المبين في الجدول 18.
الجدول 18. التكلفة المتفق عليها للمساعدة التقنية في قطاع رغاوي البولي يوريثان
	وصف بنود التكلفة
	التكلفة الإجمالية (بالدولار الأمريكي)

	الهيدروفلوروأوليفين-zd1233 حوالي 60 دولارا أمريكيا للكيلوجرام الواحد. مطلوب 250 كيلوجراما
	15,000

	البوليول القائم على السيكلوبانتين الممزوج مسبقا؛ حاويتان 7,500 لكل منهما (بما يشمل تكاليف النقل والتأمين)
	15,000

	بدائل أخرى خالية من المواد الهيدروفلوروكربونية مثل: فورمات الميثيل، ميثيلال، ذو أساس مائي (تكلفة مجانية ولكن بعدة اختبارات)، ومخاليط أخرى مع الهيدروفلوروأوليفين كل منها بتركيزات مختلفة
	10,000

	تركيبات لكل تطبيق ولكل عميل (لا تعتبر إنتاجا صناعيا، بل هي على مستوى المختبر - أعلى تكلفة -)
	10,000

	الاختبارات المعملية
	8,000

	متنوعة
	3,500

	المجموع الفرعي
	61,500

	الطوارئ (~10%)
	6,500

	تقييم النتائج النهائية
	12,000

	التكلفة الإجمالية لكل شركة
	80,000

	المجموع المعدل لمشروع قطاع الرغاوى
	160,000


55. تمت مناقشة تكلفة تحويل خطوط التصنيع لشركة HPZ. وتم تطبيق التخفيضات على معدات الإنتاج (ألواح الشحن، وأجهزة كشف التسرب) وتعديل خطوط الإنتاج؛ وتم حذف تكاليف مضخات التفريغ والأعمال المدنية. وأضيفت تكاليف التصميم، وتم تطبيق الطوارئ على المعدات فقط. وتم تخفيض إجمالي التكاليف الرأسمالية الإضافية من 660,000 دولار أمريكي إلى 542,250 دولار أمريكي، كما هو مبين في الجدول 19.
الجدول 19: التكاليف المتفق عليها لتحويل خطين لتصنيع أجهزة تكييف الهواء في شركة HPZ
	وصف بنود التكلفة
	عدد الوحدات
	سعر الوحدة (بالدولار الأمريكي)
	التكلفة الإجمالية (بالدولار الأمريكي)

	خطوط الإنتاج

	تخزين المبردات
	1
	40,000
	40,000

	نظام نقل المبردات
	1
	25,000
	25,000

	ألواح لشحن المبردات الجديدة تتضمن ميزات السلامة الضرورية
	2
	70,000
	140,000

	أجهزة كشف التسرب الجديدة
	2
	10,000
	20,000

	سلامة المصنع

	نظام التهوية والعادم (المراوح، والأنابيب، ومجاري الهواء، والتأريض، واللوحات/التوصيلات الكهربائية) لمناطق التخزين والشحن والاختبار
	3
	25,000
	75,000

	نظام رصد للمصنع بأكمله لمناطق التخزين والشحن والاختبار، بما في ذلك أجهزة استشعار الغاز والإنذار
	3
	25,000
	75,000

	نظام الحماية/السيطرة على الحرائق في المصنع
	1
	10000
	10,000

	الحماية من الصواعق والتأريض
	1
	10000
	10,000

	تدقيق السلامة/فحص السلامة وإصدار الشهادات
	1
	15000
	15,000

	العمل العام

	تعديل التصميم الحالي لاستيعاب تركيب المعدات الجديدة، والتأريض، والأرضية المضادة للكهرباء الساكنة في المنطقة الخطرة، وجدران السلامة حول المناطق الخطرة، والمفاتيح الكهربائية المقاومة للانفجار، ووصلة المحرك
	1
	32,500
	32,500

	خزان مياه مكافحة الحرائق
	1
	5,000
	5,000

	المجموع الفرعي للمعدات
	447,500

	الطوارئ (10 في المائة)
	44,750

	مجموع المعدات
	492,250

	التصميم والنموذج الأولي واختبار ستة نماذج باستخدام مبرد الهيدروفلوروكربون-32 
	6
	5,000
	30,000

	التدريب على التعامل مع التكنولوجيا البديلة القابلة للاشتعال
	1
	10,000
	10,000

	التجربة والاختبار والتكليف بخطوط التصنيع
	1
	10,000
	10,000

	مجموع التكاليف الرأسمالية الإضافية
	[bookmark: _Hlk183591541]542,250


56. وقدمت اليونيدو إلى الاجتماع الخامس والتسعين طلبا لإعداد مشروع لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بموجب المقرر 94/60 لشركة HPZ و15 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم سيتم تطويرها على مدى فترة 24 شهرا.[footnoteRef:8] وفي ضوء ما ورد أعلاه، تم الاتفاق على عدم طلب التكاليف التشغيلية الإضافية الخاصة بالتحويل للمشروع الحالي. وتم الاتفاق على التكلفة الإجمالية لتحويل خطي تصنيع في شركة HPZ بمبلغ 542,250 دولارا أمريكيا، وذلك بفعالية تكلفة تبلغ 11.09 دولارا أمريكيا للكيلوجرام الواحد. [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/37.] 

57. ويوصى بتقديم المساعدة إلى 15 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء التجاري حسب الطلب بمبلغ إجمالي قدره 105,000 دولار أمريكي لإزالة 8.97 طن متري من الهيدروفلوروكربون-134أ.
قطاع خدمات صيانة أجهزة التبريد وتكييف الهواء
58. استنادا إلى التخفيض بنسبة 10 في المائة من خط الأساس المحدد البالغ 15,187,779 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، فإن إجمالي التخفيض من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي سيكون 1,518,778 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ويشمل ذلك تخفيضا قدره 490,057 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من تحويلات التصنيع (قطاعات الرغاوى والتبريد وتكييف الهواء) و1,028,721 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من قطاع خدمات الصيانة، أو 612 طنا متريا باستخدام متوسط القدرة على إحداث الاحترار العالمي البالغة 1,680 لقطاع خدمات الصيانة. وتمشيا مع المقرر 92/37 (ب)(3)، تم حساب إجمالي التمويل لقطاع خدمات الصيانة في نيجيريا بمبلغ 3,122,133 دولار أمريكي، أي 5.1 دولار أمريكي للكيلوجرام الواحد. وبعد تصحيح بيانات البرنامج القطري للسنوات 2020-2022، تم تعديل متوسط القدرة على إحداث الاحترار العالمي لقطاع خدمات الصيانة إلى 1,712.84. وبناء على ذلك، تبلغ التخفيضات من قطاع خدمات الصيانة 1,048,571 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ويبلغ التخفيض من خط الأساس المحدد 10.13 في المائة.
59. وتمشيا مع منهجية التحويل من دولار أمريكي/كيلو جرام إلى دولار أمريكي/طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في قطاع خدمات الصيانة الموصوف في المرفق الأول بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/46، فإن التخفيض من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المتبقية في البلد المؤهل للتمويل من قطاع خدمات الصيانة يبلغ 1,048,571 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، على النحو الموجز في الجدول 20 أدناه. وفي ضوء تلك التخفيضات المتفق عليها، وافقت الحكومة على خفض استهلاكها من المواد الهيدروفلوروكربونية لعام 2029 إلى 13,649,151 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ويمثل ذلك خفضا بنسبة 10.13 في المائة من خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية في البلاد لتحقيق الامتثال.
الجدول 20. التكاليف والتخفيضات المتفق عليها من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المؤهل للتمويل من قطاع خدمات الصيانة، وهدف عام 2029
	قطاع خدمات الصيانة

	متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمات الصيانة في سنوات خط الأساس
	طن متري
	8,973.47

	
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	15,370,130

	متوسط القدرة على إحداث الاحترار العالمي لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمات الصيانة
	1,712.84

	التمويل المتفق عليه
	دولار أمريكي
	[bookmark: _Hlk183553676]3,122,133

	عتبة فعالية التكلفة المتفق عليها
	دولار أمريكي/كيلوجرام
	5.10

	التخفيضات من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المتبقية في الخدمة
	طن متري
	612.18

	
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	1,048,571

	التخفيضات من جميع القطاعات وهدف عام 2029

	خط الأساس المحدد لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	15,187,779

	التخفيضات في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المتبقية المؤهل للتمويل من تحويلات قطاع التصنيع
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	490,057 

	التخفيضات في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المتبقية المؤهل للتمويل من قطاع خدمات الصيانة
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	1,048,571

	هدف عام 2029
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	13,649,151


60. وتم تعديل التمويل المخصص لقطاع خدمات الصيانة من 6,283,000 دولار أمريكي إلى 3,122,133 دولار أمريكي. ومن أجل استيعاب التغيير في التمويل، تم إلغاء خطة الحوافز لاستبدال معدات التبريد في محلات البقالة وتطوير خطة عمل وطنية لسلسلة التبريد. وعلاوة على ذلك، جرى تعديل المكونات الخاصة بتقديم الدعم التقني لوضع الإطار التنظيمي للمواد الهيدروفلوروكربونية، وبناء القدرات وشراء المعدات لقطاع خدمات صيانة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وتكييف الهواء المتنقل، إلى جانب المشروع الإيضاحي للقدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي للتبريد التجاري والصناعي. وأخيرا، تمت إضافة عنصر جنساني بشأن تعميم المنظور الجنساني. ونتيجة لذلك، تتمثل أنشطة قطاع خدمات الصيانة في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي فيما يلي:
(1) تعزيز نظام التراخيص والحصص للمواد الهيدروفلوروكربونية: تنظيم 10 ورش عمل لتوعية أصحاب المصلحة بشأن نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتطبيق حصص المواد الهيدروفلوروكربونية من خلال سجل إلكتروني لتراخيص الواردات؛ وصياغة ضوابط إضافية على الواردات، وحوافز مالية، وضوابط إضافية (اليونيب، 300,000 دولار أمريكي، اليوئنديبي، 50,000 دولار أمريكي)؛
(2) إنفاذ ضوابط المواد الهيدروفلوروكربونية وبناء قدرات الجمارك: تقديم الدعم لمعهد التدريب الجمركي لإدراج ضوابط المواد الهيدروفلوروكربونية في مناهجه الدراسية؛ وتحديث تدريب 20 مدربا؛ وتدريب ما لا يقل عن 300 من موظفي الجمارك في إطار المنهج الدراسي المحدث؛ وتدريب 200 من وكلاء التخليص (اليوئنديبي) (320,000 دولار أمريكي)؛
(3) بناء قدرات قطاعات خدمات صيانة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وتكييف الهواء المتنقل: تحديث المناهج الدراسية للتدريب في مجال تكييف الهواء المتنقل وإدراج فنيي تكييف الهواء المتنقل في خطة إصدار شهادات التبريد وتكييف الهواء؛ وتدريب 60 مدربا على ممارسات خدمات الصيانة الجيدة باستخدام المنهج الدراسي المحدث؛ وتدريب 500 من فنيي تكييف الهواء المتنقل على الممارسات الجيدة باستخدام المناهج الدراسية المحدثة؛ وتقديم المساعدة الفنية إلى 50 نظام تبريد كبير في مجال منع التسرب؛ وتوفير الدعم لجمعية فنيي السيارات في نيجيريا (اليوئنديبي 610,000 دولار أمريكي)؛
(4) شراء المعدات وتوزيعها: تأسيس خمسة مراكز امتياز لقطاع التبريد تكييف الهواء: إنشاء 10 وحدات تدريب على التبريد التجاري القائم على الهيدروفلوروكربون-290؛ وتوفير حزم من الأدوات والمعدات لـ 100 مرآب لتكييف الهواء المتنقل؛ وتجهيز 13 معهدا من معاهد التبريد وتكييف الهواء بأدوات ومعدات السلامة؛ وتجهيز معهدين من معاهد التبريد وتكييف الهواء بمختبرات تدريب على ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج وتوفير حزم أدوات السلامة الأساسية لـ 450 من فنيي التبريد وتكييف الهواء (اليوئنديبي) (874,133 دولارا أمريكيا)
(5) خطة استعادة المبردات وإعادة استخدامها؛ تقييم ممارسات التخلص من الأسطوانات ذات الاستخدام الواحد؛ وإنشاء مركز لتجميع واستعادة الأسطوانات ذات الاستخدام الواحد؛ ووضع خطة حوافز لإعادة الأسطوانات: وتقييم الخطة وإدخال تعديلات عليها (اليوئنديبي) (123,000 دولار أمريكي)
(6) مشروع تجريبي للقطاع التجاري وقطاع التبريد: تحديد المرشحين المناسبين للمشروعات التجريبية بما في ذلك التقييم الأولي؛ وإجراء مشروعين تجريبيين على كتل R-290 الأحادية في غرف التبريد لتخزين الأغذية وحفظها، بما في ذلك المعدات، والتركيب، والتشغيل والتدريب؛ وعرض استخدام المبردات الطبيعية في أحد أنظمة تبريد الغليكول/المياه المبردة غير المباشرة في غرفة تبريد كبيرة أو تطبيقات تبريد المستودعات الصناعية؛ وعرض استبدال نظام تكييف هواء تجاري متعدد الأقسام يستخدم غاز
R-410A بنظام تكييف مركزي قائم على غاز R-290؛ ورصد وتقييم آثار المشروع وتحسينات كفاءة استخدام الطاقة، وتوفير التدريب للفنيين والمستخدمين النهائيين خلال فترة ستة أشهر؛ والتوعية بشأن التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي وإنشاء سلسلة توريد لهذه التكنولوجيات؛ وتنظيم زيارات ميدانية للمستوردين لفهم التكنولوجيات الجديدة (اليوئنديبي) (745,000 دولار أمريكي)؛
(7) تعميم المنظور الجنساني: تطوير تقييم للمنظور الجنساني، وتدريب أصحاب المصلحة الرئيسيين بناء على نتائج وتوصيات التقييم وتقديم منحة دراسية لـ 40 امرأة في قطاع تكييف الهواء المتنقل لتعزيز مشاركة النساء (اليوئنديبي) (100,000 دولار أمريكي).
61. وترد في الجدول 21 الأموال المطلوبة والمتفق عليها حسب مكونات المشروع.
الجدول 21. مكونات المشروع في قطاع خدمات الصيانة على النحو المطلوب والمتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	مكون المشروع
	المطلوب

	المتفق عليه

	وضع الإطار التنظيمي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	685,000
	350,000

	إنفاذ ضوابط المواد الهيدروفلوروكربونية وبناء قدرات الجمارك
	320,000
	320,000

	بناء قدرات قطاعات خدمات صيانة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وتكييف الهواء المتنقل
	660,000
	610,000

	شراء المعدات لقطاعات خدمات صيانة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وتكييف الهواء المتنقل
	1,493,000
	874,133

	خطة استعادة المبردات وإعادة استخدامها
	300,000
	123,000

	مشروع تجريبي للقطاع التجاري وقطاع التبريد
	1,475,000
	745,000

	خطة العمل الوطنية لسلسلة التبريد
	180,000
	0

	خطة حوافز لاستبدال معدات التبريد في محلات البقالة
	1,170,000
	0

	تعميم المنظور الجنساني
	
	100,000

	المجموع
	6,283,000
	3,122,133


62. وبالإشارة إلى أن المشروع التجريبي للتبريد التجاري بقي ضمن الأنشطة في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي، بما يتماشى مع المقرر 92/36(ز)، طلبت الأمانة من اليوئنديبي، عند إتمام المشروع التجريبي، تقديم تقرير نهائي عن تنفيذه، بما في ذلك إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية وتحقيق المكاسب في كفاءة استخدام الطاقة.
وحدة إدارة المشروع
63. بالإشارة إلى أن مراجعة خط الأساس قيد الاستعراض حاليا، تحتاج البلاد إلى التصدي للتخفيض الكبير من استهلاك عام 2023 لتحقيق هدف الامتثال، وتبرز الحاجة إلى تنسيق كبير لمعالجة التحويل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تم الاتفاق على تمويل وحدة إدارة المشروع بمبلغ 353,650 دولارا أمريكيا (295,400 دولارا أمريكيا لليوئنديبي، و58,250 دولارا أمريكيا لليونيدو)، محسوبا بنسبة 9 في المائة من التكاليف الحالية للمشروع، على أساس أنه يمكن زيادة إجمالي وحدة إدارة المشروع إذا تمت زيادة الإزالة في قطاع خدمات الصيانة بعد مراجعة خط الأساس.
التكلفة الإجمالية للمشروع
64. ستؤدي المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لنيجيريا، والتي تبلغ كلفتها الإجمالية 4,283,033 دولارا أمريكيا، إلى تخفيض قدره 1,538,628 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من استهلاك البلاد من المواد الهيدروفلوروكربونية المؤهل للتمويل، على النحو الموجز في الجدول 21.
الجدول 21. التكلفة المتفق عليها للأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي في نيجيريا
	القطاع
	المادة
	الإزالة الممولة
(طن متري)
	الإزالة الممولة
(طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	التكلفة (بالدولار الأمريكي)
	فعالية التكاليف
(دولار أمريكي/كغم)
	فعالية التكاليف
(دولار أمريكي/طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	الإزالة
(%)

	قطاع التصنيع
	R-410A
	48.90
	102,079
	807,250
	1.52
	1.65
	0.67

	
	R-134a 
	8.96
	12,813
	
	
	
	0.08

	
	الهيدرفلوروكربون-mfc365
	472.50
	375,165
	
	
	
	2.47

	خدمات الصيانة
	غير منطبق
	612.18
	1,048,571
	3,122,133
	5.10
	2.98
	6.90

	وحدة إدارة المشروع
	غير منطبق
	
	
	353,650
	
	
	

	المجموع
	غير منطبق
	1,142.54
	1,538,628
	4,283,033
	3.75
	2.78
	10.13


65. وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي على ثلاث شرائح. ويرد الجدول الزمني للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية والتزامات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وشرائح خطة تنفيذ كيغالي وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق الأول لهذه الوثيقة.
خطة التنفيذ للشريحة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
66. تم الاتفاق على تمويل الشريحة الأولى بمبلغ 2,738,360 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 52,348 دولارا أمريكيا. وبالنسبة لليوئنديبي، في إطار مكون تصنيع الرغاوى، تم إلغاء النشاط الخاص بتعيين استشاريين لتقديم المساعدة التقنية لإجراء اختبارات بدائل المواد الهيدروفلوروكربونية (30,000 دولار أمريكي)؛ وتحت بند خدمات الصيانة، تم أيضا إلغاء الأنشطة في إطار خطة العمل الوطنية لسلسلة التبريد (180,000 دولار أمريكي) وخطة الحوافز لاستبدال تبريد متاجر البقالة (455,000 دولار أمريكي)، بالإضافة إلى دعم إنفاذ الحظر المفروض على استيراد معدات التبريد وتكييف الهواء المستعملة (20,000 دولار أمريكي)، ودعم تطوير مبادئ توجيهية للمشتريات الخضراء لمستخدمي ومشتري معدات التبريد وتكييف الهواء (15,000 دولار أمريكي)، وإنشاء وحدات تدريب على التبريد التجاري القائم على غاز R-290(100,000 دولار أمريكي)، وتجهيز سبعة معاهد للتبريد وتكييف الهواء بأدوات ومعدات السلامة (100,000 دولار أمريكي). وترد التغييرات المتبقية في الجدول 22 الذي يبين الأنشطة والتكاليف المتفق عليها للشريحة الأولى (ترد التغييرات بالخط الغامق). 
الجدول 22. التكلفة المتفق عليها للأنشطة التي سيتم تنفيذها في الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لنيجيريا (بالدولار الأمريكي)
	مكون المشروع/النشاط
	الوكالة
	التكاليف المتفق عليها

	قطاع التصنيع

	تصنيع الرغاوى (160,000 دولار أمريكي)
	

	التكلفة المادية لاثنين من الاختبارات التوضيحية
	اليوئنديبي
	160,000

	تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء (647,250 دولارا أمريكيا)
	

	تحويل خطي تصنيع في شركة HPZ
	اليونيدو
	542,250

	توفير الأدوات والمعدات لـ 15 شركة[footnoteRef:9] [9:  بما في ذلك محطة واسطوانات استرداد المبردات، ومضخات التفريغ وأجهزة القياس، ومعدات شحن المواد الهيدروكربونية، وكاشفات التسرب، ومشعب الخدمة، والخراطيم والملحقات، وأدوات التركيب، ومعدات اللحام، والمواد الاستهلاكية، وما إلى ذلك.] 

	اليونيدو
	80,000

	ثلاث ورش عمل للمساعدة التقنية
	اليونيدو
	25,000

	قطاع خدمات الصيانة

	تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي ليشمل المواد الهيدروفلوروكربونية (150,000 دولار أمريكي)
	

	حملة لتعزيز الوعي بنظام التراخيص والحصص للمواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك ست ورش عمل
	اليونيب
	100,000

	تطوير وتطبيق نظام الحصص لواردات المواد الهيدروفلوروكربونية
	اليوئنديبي
	30,000

	وضع لوائح للتحكم في استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاعات محددة
	اليوئنديبي
	20,000

	بناء قدرات الجمارك (110,000 دولار أمريكي)

	تحديث مناهج التدريب في معهد التدريب الجمركي لتشمل المواد الهيدروفلوروكربونية، وضوابط تدابير كفاءة استخدام الطاقة ومعدات التبريد وتكييف الهواء المستخدمة
	اليوئنديبي 
	30,000

	تدريب 40 مدربا على تدابير مراقبة المواد الهيدروفلوروكربونية باستخدام المنهج الدراسي المحدث
	
	20,000

	تدريب 50 من موظفي الجمارك على تدابير مراقبة المواد الهيدروفلوروكربونية باستخدام المنهج الدراسي المحدث
	
	20,000

	تدريب 80 من موظفي التخليص على تدابير مراقبة المواد الهيدروفلوروكربونية
	
	40,000

	بناء قدرات فنيي التبريد وتكييف الهواء وتكييف الهواء المتنقل (260,000 دولار أمريكي)
	

	تحديث منهج التدريب الخاص بتكييف الهواء المتنقل وإدراج فنيي تكييف الهواء المتنقل في نظام إصدار شهادات التبريد وتكييف الهواء
	اليوئنديبي 
	50,000

	تدريب 60 مدربا على ممارسات خدمات الصيانة الجيدة باستخدام منهج تكييف الهواء المتنقل المحدث
	
	60,000

	تدريب 150 من فنيي تكييف الهواء المتنقل على الممارسات الجيدة باستخدام المنهج المحدث
	
	60,000

	تقديم المساعدة الفنية لـ 25 نظام تبريد كبير في مجال منع التسرب
	
	70,000

	تقديم الدعم لجمعية فنيي السيارات في نيجيريا
	
	20,000

	مشتريات المعدات (390,000 دولار أمريكي)[footnoteRef:10] [10:  ترد تفاصيل الأدوات والمعدات لكل نشاط في المرفق الثالث.] 

	

	إنشاء مركزين للتميز في قطاع تكييف الهواء المتنقل
	اليوئنديبي 
	100,000

	توفير الأدوات والمعدات لـ 40 مرآبا لتكييف الهواء المتنقل 
	
	120,000

	تجهيز معهد لتكييف الهواء المتنقل بمختبرات تدريب في مجال ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج
	
	70,000

	توفير أدوات السلامة الأساسية لـ 50 من فنيي التبريد وتكييف الهواء
	
	100,000

	خطة استعادة المبردات وإعادة استخدامها (20.000 دولار أمريكي)
	

	تقييم ممارسات التخلص من الأسطوانات ذات الاستخدام الواحد
	اليوئنديبي
	20,000

	مشروع تجريبي لقطاع التبريد التجاري (720,000 دولار أمريكي)
	

	تحديد مرشحين مناسبين للمشروعات التجريبية بما في ذلك التقييم الأولي
	اليوئنديبي
	25,000

	تنفيذ مشروعين تجريبيين بشأن كتل R-290 الأحادية في غرف التبريد لتخزين الأغذية وحفظها، بما في ذلك المعدات والتركيب والتشغيل والتدريب
	
	100,000

	توضيح استخدام المبردات الطبيعية في نظام تبريد غير مباشر بالغليكول/المياه المبردة في غرفة تبريد كبيرة أو تطبيق تبريد في المستودعات الصناعية
	
	250,000

	عرض توضيحي لاستبدال نظام تكييف هواء تجاري متعدد الانقسام باستخدام R-410A بنظام تكييف مركزي قائم على R-290
	
	300,000

	رصد وتقييم آثار المشروع وتحسينات كفاءة الطاقة، وتوفير التدريب للفنيين والمستخدمين النهائيين
	
	25,000

	زيارات ميدانية للمستوردين لفهم التقنيات الجديدة
	
	20,000

	تعميم المنظور الجنساني (55,000 دولار أمريكي)

	إجراء تقييم للمنظور الجنساني
	اليوئنديبي
	30,000

	منحة دراسية لـ 20 امرأة في قطاع تكييف الهواء المتنقل لتعزيز مشاركة النساء
	اليوئنديبي
	25,000

	تنسيق المشروع ورصده

	وحدة إدارة المشروع (226,110 دولارات أمريكية)

	الموظفون والاستشاريون
	كل الوكالات
	180,888

	السفر لأغراض الرصد
	كل الوكالات
	45,222

	المجموع
	2,738,360


إعفاء الأطراف ذات درجات الحرارة المحيطة المرتفعة
67. تعد نيجيريا أحد البلدان العاملة بموجب إعفاء درجات الحرارة المحيطة المرتفعة تمشيا مع المقرر 28/2 الصادر عن الأطراف. ويسمح المقرر لهذه البلدان بطلب إعفاءات لقطاعات فرعية أو استخدامات محددة حيث لا تتوفر بدائل مناسبة.[footnoteRef:11] وبالإضافة إلى ذلك، تشير الفقرة 35 إلى أن كمية المواد المدرجة في المرفق واو الخاضعة لإعفاء الأطراف ذات درجات الحرارة المحيطة المرتفعة ليست مؤهلة للتمويل في إطار الصندوق المتعدد الأطراف في الوقت الذي تكون فيه تلك المواد معفاة لذلك الطرف. وكما هو مذكور على الموقع الإلكتروني لأمانة الأوزون، سحبت نيجيريا إخطارها بنية استخدام الإعفاء بموجب إعفاء الأطراف ذات درجات الحرارة المحيطة المرتفعة في 6 سبتمبر/أيلول 2024. [11:  تشمل المعدات المعفاة بموجب إعفاء الأطراف ذات درجات الحرارة المحيطة المرتفعة مكيفات الهواء متعددة الأقسام (التجارية والسكنية)؛ ومكيفات الهواء المنفصلة بقنوات (التجارية والسكنية)؛ ومكيفات الهواء التجارية المعبأة بقنوات (المستقلة).] 

التمويل المشترك
68. سيكون التمويل المشترك جزءا لا يتجزأ من المشروعات التوضيحية حيث سيُطلب من المستفيدين دعم الأعمال المحلية. وسيقوم أصحاب المصلحة بتحديد مستوى التمويل المشترك بطريقة شفافة وتشاورية.
خطة عمل الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026 
69. يطلب اليوئنديبي واليونيدو واليونيب مبلغ 4,283,033 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي في نيجيريا. وتزيد القيمة الإجمالية البالغة 2,937,893 دولارا أمريكيا، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، المطلوبة للفترة 2024-2026، عن المبلغ الوارد في خطة العمل بمبلغ 862,166 دولارا أمريكيا.
استدامة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
70. ينطوي تحقيق أهداف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية واستدامتها في نيجيريا على العديد من المخاطر، لا سيما بسبب كبر حجم البلد وعدد سكانه. وتم تقييم هذه المخاطر على أساس عوامل اجتماعية وسياسية وتقنية ومؤسسية، وهي يمكن أن تعيق أهداف التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي. وتشمل التحديات الرئيسية صعوبة إنفاذ نظام التراخيص والتصاريح المنشأ حديثا للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ ونمو أعلى من المتوقع في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، مما يستلزم إجراء تخفيضات مبكرة وأكبر؛ وزيادة توافر المعدات الرخيصة القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وقيود سلسلة التوريد التي تحد من الوصول إلى التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ ومحدودية عدد أصحاب المصلحة المشاركين في الحد من استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية.
71. ولمعالجة هذه المخاطر، سيتم بذل جهود متضافرة للتطبيق الناجح للحصص وتحقيق أهداف بروتوكول مونتريال اعتبارا من عام 2025، ووضع تدابير تنظيمية للتحكم في تدفق المعدات المنخفضة التكلفة القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية وضمان التشاور المستمر مع أصحاب المصلحة طوال فترة عمليات صنع القرار. وعلى الرغم من هذه الجهود، يبقى التحدي الأكبر متمثلا في القيود التي تعيق سلسلة التوريد وتعرقل التحول نحو التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي. وتؤدي مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ كيغالي التي توضح التكنولوجيات البديلة دورا حاسما في تعزيز سلسلة التوريد. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم دعم الاعتماد المحلي من جانب المستوردين في البداية من خلال المساعدة الخارجية لضمان انتقال ناجح للسوق.
التأثير على المناخ
72. ستؤدي الأنشطة المقترحة، بما فيها الجهود الرامية إلى تعزيز البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ وتحسين ممارسات قطاعات خدمات الصيانة، والمساعدة التقنية لتصنيع الرغاوى من الهيدرفلوروكربون-mfc365 إلى الهيدروفلوروأوليفينات أو السيكلوبانتين، وتحويل معدات تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء من غاز R-410A والهيدورفلوروكربون-134أ إلى الهيدروفلوروكربون-32 وغاز R-600a إلى تأثير إيجابي على التخفيض الإجمالي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبشكل عام، في إطار المرحلة الأولى، يهدف قطاع خدمات الصيانة إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1,048,571 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وسيتم تحقيق هذا التخفيض في استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمات الصيانة عبر تحسين منع التسرب في أنظمة التبريد الكبيرة، والضوابط التنظيمية على المعدات ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي وخاصة بالنسبة للقطاعات التي تتوافر فيها بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي.
مشروع الاتفاقية
73. لم يتم إعداد مشروع اتفاقية بين حكومة نيجيريا واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لأن نموذج الاتفاقية لا يزال قيد النظر من قبل اللجنة التنفيذية.
74. وإذا رغبت اللجنة التنفيذية في ذلك، يمكن الموافقة على الأموال المخصصة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لنيجيريا من حيث المبدأ، ويمكن الموافقة على أموال الشريحة الأولى على أساس أن يتم إعداد الاتفاقية وتقديمها في اجتماع مقبل، قبل تقديم الشريحة الثانية، وبمجرد الموافقة على نموذج الاتفاقية.
سادسا-	التوصية
75. قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في ما يلي:
(1) الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لنيجيريا للفترة من 2024 إلى 2029 لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 10.13 في المائة من خط الأساس للبلد بحلول عام 2029، وذلك بمبلغ 4.602.465 دولار أمريكي، يتألف من مبلغ 3,250,523 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 227,537 دولارا أمريكيا لليوئنديبي، ومبلغ 705,510 دولارات أمريكية، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 49,386 دولار أمريكي لليونيدو، ومبلغ 327,000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 42,510 دولار أمريكي لليونيب، على النحو المبين في الجدول الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛
(2) الإحاطة علما بما يلي:
(1) أن حكومة نيجيريا قدمت إلى أمانة الأوزون طلبا لتنقيح خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية وستقدم معلومات إضافية، حسب الاقتضاء، إلى اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع والسبعين للنظر في طلب تنقيح خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية؛
(2) أنه سيتم النظر في امتثال البلد للحد الأقصى للاستهلاك المسموح به لعام 2024 في الاجتماع السابع والتسعين بعد النظر في طلب تغيير خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية من قبل اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع والسبعين واجتماع الأطراف السابع والثلاثين؛
(3) مطالبة أمانة الصندوق، في حالة تنقيح خط الأساس الخاص بالبلد، بتحديث ملحق الاتفاق المستقبلي المتعلق بحدود استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بموجب بروتوكول مونتريال وأهداف اتفاقية المواد الهيدروفلوروكربونية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لتشمل الأرقام المنقحة للحد الأقصى للاستهلاك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بالمستويات الناتجة للحد الأقصى للاستهلاك المسموح به، وبأي تأثير محتمل ذي صلة على مستوى التمويل المؤهل، مع إدخال أية تعديلات ضرورية في الاجتماع السابع والتسعين؛
(4) الإحاطة علما أيضا: بما يلي
(1) أن حكومة نيجيريا ستحدد نقطة البداية الخاصة بها لإجراء تخفيضات إجمالية مستدامة في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية استنادا إلى التوجيهات المقدمة من اللجنة التنفيذية؛
(2) أنه، بمجرد موافقة اللجنة التنفيذية على المبادئ التوجيهية لكلفة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، فإنه سيتم تحديد التخفيضات من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المتبقية في لبلد المؤهل للتمويل بما يتماشى مع هذه المبادئ التوجيهية؛
(3) أنه سيتم خصم التخفيضات من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المتبقية في البلد المؤهل للتمويل المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)(2) أعلاه من نقطة البداية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)(1)؛
(4) أنه عند الانتهاء من المشروع التجريبي للمستخدم النهائي المدرج في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي، سيقدم اليوئنديبي تقريرا نهائيا عن تنفيذ هذا المشروع، بما في ذلك إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية والمكاسب التي تحققت في كفاءة استخدام الطاقة، بما يتماشى مع المقرر 92 /36(ز)؛
(5) الموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا وخطة التنفيذ المقابلة لها، بمبلغ 2,937,893 دولار أمريكي، يتألف من مبلغ 1,902,050 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 133,144 دولار أمريكي لليوئنديبي، ومبلغ 705,510 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 49,386 دولارا أمريكيا لليونيدو، ومبلغ 130,800 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 17,004 دولارات أمريكية لليونيب؛
(1) [bookmark: _Hlk181326180]الطلب إلى حكومة نيجيريا واليوئنديبي، واليونيدو، واليونيب والأمانة وضع الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية بين حكومة نيجيريا واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك المعلومات الواردة في المرفق المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وتقديمه إلى اجتماع مقبل بمجرد موافقة اللجنة التنفيذية على نموذج خطة تنفيذ كيغالي.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
2
3
المرفق الأول
الجدول الزمني للالتزامات وشرائح التمويل المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية في إطار خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا 
خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى)
	السطر
	التفاصيل
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	1-1
	الجدول الزمني لتخفيض المواد المدرجة في المرفق واو من بروتوكول مونتريال ( بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )
	15,187,779
	15,187,779
	15,187,779
	15,187,779
	15,187,779
	13,669,001
	13,669,001
	لا يوجد

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من المواد المدرجة في المرفق واو (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	15,187,779
	15,187,779
	15,187,779
	15,187,779
	15,187,779
	13,669,001
	13,649,151
	لا يوجد

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليوئنديبي) (دولار أمريكي)
	1,902,050
	0
	0
	973,370
	0
	375,103
	0
	3,250,523

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	133,144
	0
	0
	68,136
	0
	26,257
	0
	227,537

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	705,510
	0
	0
	
	0
	
	0
	705,510

	4-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	49,386
	0
	0
	
	0
	
	0
	49,386

	5-2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (دولار أمريكي)
	130,800
	0
	0
	130,800
	0
	65,400
	0
	327,000

	6-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	17,004
	0
	0
	17,004
	0
	8,502
	0
	42,510

	3-1
	مجموع التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	2,738,360
	0
	0
	1,104,170
	0
	440,503
	0
	4,283,033

	3-2
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	199,533
	0
	0
	85,140
	0
	34,759
	0
	319,432

	3-3
	مجموع التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	2,937,893
	0
	0
	1,189,310
	0
	475,262
	0
	4,602,465


خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلتان الثالثة والرابعة*)
	السطر
	التفاصيل
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	1-1
	الجدول الزمني لتخفيض المواد المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم من بروتوكول مونتريال (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)
	224.19
	112.09
	يحدد لاحقا
	يحدد لاحقا
	يحدد لاحقا
	يحدد لاحقا
	0.00
	لا يوجد

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من المواد المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)
	167.81
	112.09
	يحدد لاحقا
	يحدد لاحقا
	يحدد لاحقا
	يحدد لاحقا
	0.00
	لا يوجد

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليوئنديبي) (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	1,199,847
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,199,847

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	83,989
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	83,989

	3-1
	مجموع التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	1,199,847
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,199,847

	3-2
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	83,989
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	83,989

	3-3
	مجموع التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	1,283,836
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,283,836
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* تخطط نيجيريا لتقديم المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها في عام 2025 للإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2030 (المقرر 91/31 (د)).
1
2
3
المرفق الثاني
التنفيذ المتزامن لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
وخطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي في نيجيريا
	المرحلتان الثانية + الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
	التكلفة المجمعة

	الأنشطة 
	التكلفة (بالدولار الأمريكي)
	الأنشطة 
	التكلفة (بالدولار الأمريكي)
	بالدولار الأمريكي

	التصنيع

	رغاوي البولي يوريثان
	2,261,318
	إنتاج رغاوي تانتالوم
	160,000
	2,421,318

	تصنيع أجهزة التبريد التجارية
	7,107,160
	تصنيع أجهزة التبريد التجارية
	105,000
	7,212,160

	
	
	تحويل خطوط تصنيع أجهزة تكييف الهواء في شركة HPZ
	542,450
	542,450

	المجموع الفرعي للتصنيع
	9,368,478
	المجموع الفرعي للتصنيع
	807,450
	10,175,928

	خدمات الصيانة

	تحديث السياسات واللوائح
	479,946
	وضع الإطار التنظيمي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	350,000
	829,946

	بناء قدرات موظفي الجمارك والإنفاذ
	520,000
	إنفاذ ضوابط المواد الهيدروفلوروكربونية وبناء قدرات الجمارك
	320,000
	840,000

	تعزيز قدرات التدريب في مجال التبريد وتكييف الهواء وشراء المعدات
	2,500,500
	بناء قدرات قطاع خدمات صيانة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وتكييف الهواء المتنقل وشراء المعدات
	1,484,133
	3,984,633

	استعادة المبردات واستصلاحها
	1,754,970
	خطة استعادة المبردات وإعادة استخدامها
	123,000
	1,877,970

	عرض توضيحي بشأن التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي
	860,000
	المشروع التجريبي للتبريد التجاري والصناعي
	745,000
	1,605,000

	
	
	تعميم المنظور الجنساني
	100,000
	100,000

	المجموع الفرعي لخدمات الصيانة
	6,115,416
	المجموع الفرعي
	3,122,133
	9,237,549

	مجموع أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	15,483,894
	مجموع أنشطة خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
	3,929,583
	19,413,477

	إدارة المشروع وتنسيقه
	761,000
	إدارة المشروع وتنسيقه
	353,650
	1,114,650

	المجموع 
	16,244,894
	المجموع
	4,283,033
	20,528,127
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Annex III
AGREED LIST OF EQUIPMENT AND TOOLS TO BE PROCURED IN THE SERVICING SECTOR OF STAGE I OF THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN
	Project activity
	Equipment and tools

	Establish five centres of excellence for MAC sector
	Didactic trainer; HFC/HFO recycling and charging station; digital gauge manifold, vacuum pump and hose accessories; instruments and leak detectors; reusable cylinders; safety gear; classroom equipment

	Provision of tools and equipment to 100 MAC garages
	Digital gauge manifold and hoses; HFC/HFO handheld leak detector; HFC/HFO recycling and charging station; basic tools

	Equip two RAC institutes with trans‑critical CO2 training labs
	CO2 training units; Lokring CO2 piping tools; CO2 leak detectors; CO2 pressure regulators; CO2 gauges and hoses; spare parts

	Provide basic safety tools to 500 RAC technicians
	Refrigerant handling tools such as gauges, manifolds, and hoses; recovery equipment and cylinders, charging and vacuum equipment; instruments; tubing tools; hydrocarbon servicing tools; and safety gear
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