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2019年5月27日至31日，蒙特利尔

 
 

现状报告及具有特定报告要求的项目报告


本文件作为相关方向第八十二次会议提交的上一年度进展报告及财务报告[footnoteRef:1]中所提出的问题之后续行动，以及在此前的会议上要求相关方提交具体报告的项目及活动之后续行动。 [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/14-19.] 


该文件包含以下七个部分以及一项附录：
第一部分： 	存在实施延迟且要求提供特别状态报告的项目
第二部分：	消耗臭氧层物质废弃物处置项目
第三部分：	在已核准的项目中临时使用高全球升温潜能值技术
第四部分：	氟氯烃逐步淘汰管理计划之相关报告
第五部分：	 低全球升温潜能值的氟氯烃替代品示范项目与区域供冷可行性研究（第72/40号决定）
第六部分：	氟氯烃逐步淘汰管理计划第二阶段执行机构的变化以及对菲律宾逐步淘汰氢氟碳化合物的扶持活动
第七部分： 	针对扶持活动的延期要求
附录1：	由五部分组成的中国报告（UNEP / OzL.Pro / ExCom / 83/11 / Add.1）
每个部分均包含简要的进度说明，以及秘书处的评论与建议。
第一部分：	存在实施延迟且要求提供特别状态报告的项目
2018年项目实施进度
秘书处与相关双边机构及执行机构已就第八十二次会议要求提交状态报告的项目进行了讨论。继讨论之后，多项问题已得到圆满的解决。
尚有未决问题的项目列于本文件附件一。
秘书处建议

执行委员会可：
(a) 注意:
(i) 各双边机构和执行机构向第八十三次会议所提交的状态报告，报告载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11号文件；
(ii) 如本文件附件一所示，各双边机构和执行机构将向第八十四次会议就已建议增加状态报告的54个项目作出报告；以及
批准相关方就正在进行的项目所提的建议，这些项目均存在本文件附件一表格最后一栏所列出的具体问题。
具有特定报告要求的项目报告

表1列出了本文件所涵盖的全部项目以及对相关问题的简要说明。
表1.     相关方已向第八十三次会议提交的具有特定报告要求之项目报告
	国家

	项目名称

	问题

	二、消耗臭氧层物质废弃物处置项目



	古巴

	消耗臭氧层物质废弃物管理及处置的试点示范项目——最终报告
附件二：最终报告

	已完成。各机构需应要求酌情使用调查结果及建议


	三、在已核准的项目中临时使用高全球升温潜能值（GWP）技术



	巴西

	临时使用高全球升温潜能值的氢氟碳化合物多元醇系统（氟氯烃逐步淘汰管理计划第一阶段）

	因尚未引入低全球升温潜能值技术，有待继续报告


	古巴

	已改用低全球升温潜能值技术（氟氯烃逐步淘汰管理计划第一阶段）的企业对高全球升温潜能值技术的临时应用

	因尚未引入低全球升温潜能值技术，有待继续报告


	黎巴嫩

	过渡期技术的应用——进度报告（氟氯烃逐步淘汰管理计划第二阶段）

	因尚未引入低全球升温潜能值技术，有待继续报告


	特立尼达和多巴哥

	在企业中暂时使用高全球升温潜能值技术（氟氯烃逐步淘汰管理计划第一阶段）

	因尚未引入低全球升温潜能值技术，有待继续报告
。注意，在提交下一次付款申请之时，需要返还已取消项目所剩余的资金

	4、 氟氯烃逐步淘汰管理计划之相关报告

	巴哈马

	氟氯烃逐步淘汰管理计划（第一阶段 -探索试点改造项目最佳可选方案的研究报告）

	敦促联合国环境规划署在第八十四次会议上就该项研究结果提供最新的最终报告


	孟加拉国

	氟氯烃逐步淘汰管理计划（第一阶段 - 最终进度报告）

	已完成。要求在第八十四次会议之前返还剩余的资金


	埃及

	氟氯烃逐步淘汰管理计划（第一阶段 - 泡沫塑料行业及临时使用高全球升温潜能值技术的进度报告）

	由于尚未引入低全球升温潜能值技术，有待继续报告泡沫塑料行业的进展情况，以及高全球升温潜能值技术的临时使用情况


	赤道几内亚

	氟氯烃逐步淘汰管理计划（第一阶段 -协定签署情况报告）

	已签署协定。无需再进一步报告


	洪都拉斯

	氟氯烃逐步淘汰管理计划（第一阶段 - 联合国环境规划署活动进度报告）

	有待继续报告联合国环境规划署的活动和拨款情况


	印度
	氟氯烃逐步淘汰管理计划（第一阶段 - 最终财务报告）

	已完成。已向第八十三次会议返还83,405美元以及5,838美元的机构支助费用


	印度
	氟氯烃逐步淘汰管理计划（第二阶段 - 泡沫塑料行业企业评估之进度报告）
	相关方面要求的评估仍在进行当中。将在第八十四次会议上提交报告。


	印度尼西亚
	氟氯烃逐步淘汰管理计划（第一阶段——制冷和空调（制冷和空调）制造企业以及一系统公司PT.TSG化学公司（PT. TSG Chemical）的转换状态）

	有待继续就制冷和空调制造企业的状态作出报告。请注意，PT.TSG化学公司已退出氟氯烃逐步淘汰管理计划，且已向第八十三次会议返还301,539美元以及22,616美元的机构支助费用


	伊朗伊斯兰共和国

	氟氯烃逐步淘汰管理计划（第一阶段 - 最终进度报告）

	待提交经修订的PCR，包括最终拨款以及销毁基准设备的相关信息


	约旦

	氟氯烃逐步淘汰管理计划（第二阶段 - 五家企业停用HFO 1233zd（E）发泡剂、转用环戊烷发泡剂的技术变革 ）

	待批准该项技术变更，注意到企业将承担停用HCFC 141b、转用环戊烷的任何额外费用


	马尔代夫

	氟氯烃逐步淘汰管理计划（渔业不含氟化氢的低全球升温潜能值制冷替代品示范项目）


	有待向第八十四次会议提交最终报告


	北马其顿

	氟氯烃逐步淘汰管理计划（第一阶段 - 泡沫塑料企业Sileks的转换进度报告）

	注意：泡沫塑料企业Sileks已退出该计划，并且已向第八十三次会议返还30,000美元以及2,250美元的机构支持费用


	苏里南
	氟氯烃逐步淘汰管理计划（第一阶段 - 解决核查报告已明确的问题之进度报告）

	留意报告


	突尼斯
	氟氯烃逐步淘汰管理计划（第一阶段 - 要求取消空调行业计划并更新协定
附件三：经修订的协定

	有待注意取消空调行业计划；注意该协定的修订版；并要求各机构向第八十四次会议返还与空调行业计划相关的900,489美元


	5、 低全球升温潜能值氟氯烃替代品示范项目与区域冷却可行性研究

	埃及
	关于聚氨酯泡沫在规模很小的用户群体中转换为非消耗臭氧层物质技术的低成本方案示范（进度报告，最终报告应于第八十三次会议上提交）

	项目完成时间待延至2019年7月31日，在特殊情况下，注意迄今为止已取得的实质性进展，但有一项谅解，即相关方不再要求进一步延期，并要求联合国开发计划署在第八十四次会议之前提交最终报告。 

	欧洲与中亚（ECA）地区
	建立一个区域级卓越中心，用于培训、认证以及低全球升温潜能值替代制冷剂示范（进度报告，最后报告应于第八十四次会议上提交） 

	项目完成时间待延至2019年12月31日，在特殊情况下，注意迄今为止已取得的实质性进展，但有一项谅解，即相关方不再要求进一步延期，并要求俄罗斯联邦政府在第八十五次会议之前提交最终报告




	科威特
	评估空调应用中不含氟氯烃和低全球升温潜能值技术性能的示范项目（进度报告）

	该项目有待取消，并将要求联合国开发计划署向第八十四次会议返还293,000美元以及20,510美元的机构支助费用 


	摩洛哥
	关于中小型聚氨酯泡沫塑料制造业企业采用低成本戊烷发泡技术转用非消耗臭氧层物质技术的示范项目（进度报告，最终报告应于第八十三次会议上提交）  

	项目完成日期待延至2019年9月30日，注意到若干第5条国家的项目执行进展情况以及对项目成果进行复制的潜在可能，并请联合国工发组织向第八十四次会议提交该项目的最终报告，并在第八十五次会议之前归还全部剩余资金


	沙特阿拉伯
	开发采用低全球升温潜能值制冷剂的窗式及柜式空调的空调制造商示范项目（最终报告）
附件四：最终报告
	已完成。各机构在协助第5条国家筹备采用低全球升温潜能值制冷剂的柜式空调生产项目时，需应要求将最终报告考虑进去


	沙特阿拉伯
	在高环境温度的环境中为空调行业推广采用HFO的低全球升温潜能值制冷剂的示范项目（进度报告，最终报告应于第八十三次会议上提交）

	项目完成时间待延至2019年12月31日，注意若干第5条国家的项目执行进展情况以及对项目成果进行复制的潜在可能，并要求联合国工发组织在第八十五次会议之前提交该项目的最终报告，并在第86次会议之前归还全部剩余资金

	沙特阿拉伯
	在高环境温度的环境中就喷雾泡沫应用采用HFO作为泡沫发泡剂逐步淘汰氟氯烃的示范项目（进度报告，最终报告应于第八十三次会议上提交） 

	项目完成时间待延至2019年10月31日，在特殊情况下，注意迄今为止已取得的实质性进展，但有一项谅解，即相关方不再要求进一步延期，并要求联合国工发组织在第八十四次会议之前提交该项目的最终报告


	泰国
	泰国泡沫系统公司采用低全球升温潜能值发泡剂配制用于喷涂式聚氨酯泡沫塑料应用的预混多元醇之示范项目（最终报告）
附件五：最终报告
	已完成。各机构在协助第5条国家筹备使用HFO吹制泡沫的喷涂泡沫项目时，需应要求将最终报告考虑进去


	西亚（地区）
	在西亚地区高环境温度国家推广空调用制冷剂替代品示范项目 -  PRAHA II（进度报告，最终报告应于第八十三次会议上提交）

	项目完成日期待延至2019年11月15日，以便完成正在开展的活动，并要求联合国环境规划署和联合国工发组织在第八十四次会议之前提交最终报告，并在第八十五次会议之前归还全部剩余资金


	科威特
	比较三种不同的技术在中央空调应用之可行性研究（最终报告）
附件六：最终报告
	已完成。有待提交PCR，并将剩余的资金返还至第八十四次会议
	

	6、 要求就氟氯烃逐步淘汰管理计划第二阶段的执行变更执行机构

	菲律宾
	氟氯烃逐步淘汰管理计划第二阶段及扶持活动（要求变更执行机构） 
附件七：经修订之协定


	注意世界银行已在第八十三次会议上返还1,010,023美元，加上氟氯烃逐步淘汰管理计划提供的机构支助费用70,701美元，以及225,992美元，加上就扶持活动提供的机构支助费用15,819美元；且有待批准将这些资金转给联合国工发组织。注意对氟氯烃逐步淘汰管理计划协定所作出的更新


	7、 针对扶持活动的延期要求

	多个国家
	针对扶持活动的延期要求

	表15中列出的三个国家的项目完成日期待延至2019年12月，48个国家的项目完成日期待延至2020年6月，但有一项谅解，即相关方不再要求进一步延期，并且各机构将在项目完成期之后的六个月内提交最终报告 


第二部分：消耗臭氧层物质废弃物处置项目 
背景 
在第七十九次会议上，执行委员会除对其他事项作出要求之外，尤其要求各双边机构与执行机构提交除巴西和哥伦比亚以外的未完成的臭氧层消耗物质处置试点项目[footnoteRef:2]的最终报告，并要求此前未向第八十次会议或第八十一次会议提交报告的项目向第八十二次会议返还项目剩余的资金（第79/18号决定项下第（d）条款）。在第八十二次会议上，执行委员会对所有业已完成的消耗臭氧层物质处置试点项目综合报告作出了审议。[footnoteRef:3] 这不包括古巴的项目，因为当时最终报告尚未完成。在第八十二次会议上，执行委员会决定敦促联合国工发组织根据第79/18（d）号决定，将欧洲及中亚地区（ECA）消耗臭氧层物质废弃物管理与处置区域项目的剩余资金返还至第八十三次会议；并就已于2015年完成的古巴消耗臭氧层物质废弃物管理与处置示范项目，敦促联合国开发计划署尽快在第八十三次会议之前提交该示范项目的最终报告（第82/41号决定项下第（c）及（ d）（ⅱ）条款）。 [2: 格鲁吉亚、加纳和尼泊尔的试点项目最终报告已提交至第七十九次会议，欧洲和中亚（ECA）地区和墨西哥的试点项目最终报告则已提交至第80次会议。]  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21.] 

古巴：消耗臭氧层物质废弃物管理与处置试点示范项目 – 最终报告（联合国开发计划署）
联合国开发计划署作为指定的执行机构，根据第82/41号决定项下的（d）（ii）条款，已提交古巴消耗臭氧层物质废弃物管理与处置试点示范项目执行情况之最终报告。报告全文载于本文件附件二。
古巴项目提议，对已根据政府能源计划收集的[footnoteRef:4]45.3公吨消耗臭氧层物质废弃物进行处置，[footnoteRef:5]并就采用水泥窑收集、储存和处置不需要的消耗臭氧层物质这一经济有效的方式进行展示。 [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/28.]  [5:  根据该能源计划，政府已要求平均寿命在20年至60年的270多万台冰箱和276,000台空调机组退役，并在2005年至2010年间更换为节能机组。] 

该项最终报告就下列工作提供了详细信息：项目执行情况；强化国家制冷剂收集系统，特别是强化收集及运输已回收的制冷剂之计划；以及制冷剂处置设施的设计与建造。
该项目报告称，古巴已通过当地的工厂收集并汇总了消耗臭氧层物质的废弃物，经收集的消耗臭氧层物质已被送入市政中心，并由位于各大城市和省份的指定大型收集中心进行汇总，然后再将已回收的制冷剂进行称重、识别并分离为可回收的一次性材料。
对于已确定进行处置的物质，相关方面使用专门的卡车运至储存中心并最终运至销毁设施，这种卡车具有适当的仪器（例如，带有安全阀、压力表、排油阀、用于清洁之用的检修孔；大容量制冷剂转移及回收器）设计与装备。整个过程均在授权工作记录中备有记录。
选择用于销毁不需要的消耗臭氧层物质的技术，包含采用潮湿作业的旋转式水泥窑。该设施（Siguaney水泥厂，“Siguaney Cement Plant”）必须进行改进，例如对使用现有水泥窑的天然气生产线实现自动化，安装新的控制面板以及空气、燃料和水的供应管线，以及安装工艺气进料口。相关方面已经进行土建工程施工，以就制冷剂气瓶和其他设备建立存储区域，并且安装了防火系统。该项目以科学、技术和环境部所颁发的环境许可为准。
这项已经安装的设施名义销毁量为每年10吨。 2015年至2016年间以及2018年，该项设施共销毁1.745公吨消耗臭氧层物质（即：0.268公吨CFC-11、1.262公吨CFC-12以及0.215公吨HCFC-22）; 2017年没有销毁的消耗臭氧层物质。
相关方面在项目实施过程中所发现的其中一项挑战在于，如何将已完成回收的制冷剂运往较大的收集中心以及该项销毁设施。这需要设计并购置具有特定特性的专用车辆（即：移动车间）。项目面临的其他挑战还包括：小型车间缺乏收集制冷剂的能力；延迟回收和运输制冷剂气体；延迟对销毁设施所需设备的进口及随后的安装工作；以及窑操作员需要接受额外培训，以适应新安装的组装处置系统之自动化控制措施。由于意外的工厂故障问题、该地区严重干旱造成的供水问题以及因缺少备件而造成的工厂故障，销毁过程当中也出现延误。
项目执行期间吸取的经验教训包括下列各项工作的重要意义：协调参与项目的不同机构，监测各项工作进展以及解决尽快出现的问题，以避免项目执行过程中出现延误；就已收集的消耗臭氧层物质废弃物运往销毁设施的后勤安排提前作出规划；以及在选择老旧的现有工厂作为潜在的消耗臭氧层物质销毁设施时，应考虑可能存在的挑战和延误。
秘书处的评论

该项目提议对通过政府能源计划（Energy Programme）收集的45.3公吨消耗臭氧层物质废弃物进行处置；然而，实际仅销毁1.75公吨。这是由于该销毁设施运作之初存在的难点等综合因素所致。此外，水泥厂的低生产水平，限制了可被销毁的消耗臭氧层物质废弃物的数量。[footnoteRef:6] 该工厂目前正处于运营状态，且预计将继续销毁剩余的消耗臭氧层物质废弃物，这些废弃物系根据能源计划收集，目前储存于内贸部（Ministry of Internal Trade）仓库之内 [6:  每吨水泥最多可注入0.1千克，这可确保完全销毁气体。
] 

在阐明用于监测与核实该项设施所销毁的消耗臭氧层物质数量的方法时，联合国开发计划署解释称，相关方面没有开发新的监测系统，而是企业自己记录了放入水泥窑的消耗臭氧层物质废弃物的数量，并通过使用由此产生的水泥产量对其销毁量予以确认。相关方面已向国家臭氧机构（NOU）就这一数量进行报告用于记录。联合国开发计划署还阐明称，该项选定的处置设施的销毁去除率未经计算或核实。
联合国开发计划署进一步解释称，相关方面没有进行水泥窑堆的排放测试，因为已经确定的、可以分析这些排放量的实验室要么不愿意在该国工作，要么由于经济封锁而无法在古巴开展业务。由于水泥窑寿命的缘故，水泥窑也没有安装采样平台，这使得样品采集非常困难。
关于该试点项目对该国销毁消耗臭氧层物质的可持续性问题，联合国开发计划署报告称，该项目有助于终结消耗臭氧层物质的生命周期，就消耗臭氧层物质废弃物的处置而言，给予了该国一项环保型选择。该试点项目的成果显示，由于收集的废弃物量很少，难以在低消费量国家维持消耗臭氧层物质的销毁工作；然而，它们还为该国提供了一项机会，即让该国可在废弃物流可用时对水泥窑进行调整，让水泥窑今后可用于销毁消耗臭氧层物质之用。
建议
执行委员会可：
(b) 留意由联合国开发计划署提交的古巴消耗臭氧层物质废弃物管理与处置试点示范项目的最终报告，该项报告载于文件UNEP / OzL.Pro / ExCom / 83/11当中；以及
(c) 要求各双边机构与执行机构酌情适用古巴消耗臭氧层物质废弃物管理与处置试点示范项目的调查结果及建议。

[bookmark: _Hlk527384336]第三部分：	在核准的项目中暂时使用高全球升温潜能值技术 
2. 如本节所述，双边和执行机构按照第74/20号决定，向第八十三次会议报告了巴西、古巴、黎巴嫩以及特立尼达和多巴哥临时使用高全球升温潜能值技术的情况。埃及和印度尼西亚也报告了暂时使用高全球升温潜能值的替代品，这将在第四部分，与他们的氟氯烃淘汰管理计划有关的其他问题一同讨论。
巴西：暂时使用高全球升温潜能值氢氟碳化合物多元醇配方（氟氯烃淘汰管理计划第一阶段）（开发计划署和德国政府） 
背景
3. 在第八十次会议上，开发计划署提交了与巴西氟氯烃淘汰管理计划第五次付款相关工作方案执行情况的年进度报告。[footnoteRef:7] [footnoteRef:8] 开发计划署解释说，鉴于该国尚无商业规模的氢氟烯烃供应，两配方厂家（Shimtek和U-Tech）已要求暂时使用全球升温潜能值高的氢氟碳化合物多元醇配方。两配方厂都签署了一项承诺，即一旦可从市场获得氢氟烯烃，即停止暂时使用氢氟碳化合物混合物，同时两厂已进行了开发和优化，未增加多边基金费用。  [7:  	氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的第五次和最后一次付款由第七十五次会议核准，总费用为2,035,094美元，其中包括1,470,700美元外加开发计划署110,313美元的机构支助费用，以及409,091美元外加45,000美元的德国的机构支助费用。]  [8:  	UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/34。] 

4. 经过一次讨论后，执行委员会请开发计划署继续协助 Shimteck 和 U-Tech 两家企业保障已选定的替代技术的供应，但有一项谅解，在完全采用原本选择的替代技术或另一种低全球升温潜能值技术之前，不会支付任何增支经营费用。（第80/12(e)号决定），还请开发计划署在每次会议上报告配方厂家所选择的临时技术使用情况，以及供应商提供在确保所选技术（包括相关组成部分）方面取得进展，已在国内商业供应的最新情况（第81/9（b）号决定）。
5. 根据第80/12(e)号决定和第81/9(b)号决定，开发计划署报告说，Shimtek已停止使用氢氟碳化合物，并选择使用水基技术取代使用氢氟烯烃进行柔性泡沫生产，使用自有资源对配方作出了必要调整。该企业报告称，国内市场氢氟烯烃的高成本，仍然是妨碍以有竞争力的价格生产配方的最大障碍。
6. U-Tech仍然在泡沫配方的生产中暂时使用HFC-134a，因为使用低全球升温潜能值替代品的初步试验没有产生满意的结果，配方的稳定性和反应性持续存在问题。从2018年3月至9月等待交付HFO-1234ze样品进行补充测试之后，企业决定不经氢氟烯烃供应商调解，直接进口此类样品。目前，样品正在通关。U-Tech报告称，获取样品的过程遇到重大困难，市场上仅有一家氢氟烯烃供应商。配方厂家还重申，气态氢氟烯烃成本的现况，使这一细分市场的替代对于该企业而言不可行。
秘书处的评论
7. 秘书处注意到开发计划署和两个配方厂家为确保供应低全球升温潜能值泡沫塑料发泡剂所作的努力。就Shimtek而言，秘书处注意到，该问题业已通过采用可用于柔性泡沫的水基技术解决，（Shimtek在第一阶段提及的子行业）。配方调整的额外成本已由配方厂家承担。
8. 注意到Shimtek未能在第一阶段采用HFO-1233zd（E），而在第二阶段，预计几个配方厂家（Shimtek，U-Tech，Comfibras，Basf和Dow）将在大量下游多个用户的多种用途中采用氢氟烯烃，秘书处询问如何解决这一问题。开发计划署说明，在第二阶段，若干配方厂家表示有兴趣使用多种技术选择（甲酸甲酯（甲醛），甲缩醛，氢氟烯烃和水基），以便更好地满足其客户的具体需求。开发计划署还预计，大规模消费氢氟烯烃将有助于实现更好的长期成本效益比。
9. 至于U-Tech，开发计划署报告说，采购的HFO-1234ze样品的价格为22.00美元/千克，不包括直接进口和清关费用；这些费用可能使U-Tech不能继续参与这个细分市场（泡沫配方）。开发计划署与配方厂家继续对情况进行分析。
10. 为了更好了解这一问题，秘书处请开发计划署提供过去三年泡沫塑料用户其他发泡剂（即HCFC-141b、HFC-245fa、HFC-134a和HFO-1233zd（E））的价格/千克（或样品成本，如果还没有商业化）。开发计划署表示没有这方面的信息因为国家臭氧机构没有，而配方厂家不愿意分享这方面的信息。
11. 开发计划署将继续根据第80/12(e)号决定报告U-Tech的任何其他进展。
秘书处的建议
12. 执行委员会不妨：
(a) 表示赞赏地注意到UNEP/Ozl.Pro/ExCom/ 83/11号文件所载开发计划署提供的报告，以及为促进向氟氯烃淘汰管理计划第一阶段资助的巴西Shimtek和U-Tech配方厂家供应低全球升温潜能值的技术所做的努力；
(b) 表示注意到Shimtek配方厂家采用低全球升温潜能值技术；并
(c) 请开发计划署继续协助巴西政府确保向U-Tech配方厂家提供低全球升温潜能值替代技术，但有一项谅解，在完全采用原本选择的替代技术或另一种低全球升温潜能值技术之前，不会支付任何增支经营费用，并在完全采用原本选择的替代技术或另一种低全球升温潜能值技术之前，在执行委员会每次会议上提供关于其转换状况的报告，以及供应商在确保提供所选技术（包括相关组成部分）方面取得进展，已在国内商业供应的最新情况。
古巴：暂时使用高全球升温潜能值技术的已转换为低全球升温潜能值技术的企业（氟氯烃淘汰管理计划第一阶段）（开发计划署）。
背景
13. 在第七十七次会议上，古巴政府提出批准其氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第三次付款的申请，[footnoteRef:9] 表示尽管两家聚氨酯泡沫塑料企业（即Friarc和IDA）已获得转为水吹技术（低全球升温潜能值技术），但是他们目前暂时使用HFC 365mfc和HFC 227ea（高全球升温潜能值技术）的混合物，因为得不到原本选择的技术，并且没有提供规定的绝缘性能。 [9:  	UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/39。] 

14. 在审议该问题后，执行委员会请开发计划署继续协助古巴政府确保低全球升温潜能值技术的供应，并在最初选择的技术或另一项低全球升温潜能值技术全面采用、企业已转换之前，在每次会议上报告临时技术的使用情况（第77/50(b)号决定），包括关于如果使用项目获得批准时所选择的以外的一种技术的增支资本成本和增支运营成本的详细分析，以及供应商提供在确保所选技术（包括相关组成部分）方面取得进展，已在国内商业供应的最新情况（第81/10(b)号决定）。
15. 根据第77/50(b)和第81/10(b)号决定，开发计划署报告说，基于氢氟烯烃的配方由一个区域配方厂家提供，供两家企业于2018年11月进行试验。由于最初的一组试验结果不满意，该供应商最近访问了古巴，去进行第二组试验。至于Friarc，该企业使用的异氰酸酯多于第一组试验中所需的异氰酸酯；然而， 2019年3月26日，在供应商在场的情况下进行的第二组试验获得成功。至于IDA，两组试验都不满意，是由于多元醇问题，多元醇似乎有稳定性问题。供应商将发送新样品再进行试验。与此同时，企业继续使用高全球升温潜能值的发泡剂。 
秘书处的评论
16. 秘书处注意到开发计划署努力协助古巴的两家企业确保供应低全球升温潜能值的泡沫塑料发泡剂。秘书处询问了HFO-1233zd（E）的供应和成本，指出，一旦替代品在技术上证明可行，它也应该可从商业获得而且负担得起；但是，目前还没有关于基于氢氟烯烃配方在古巴的价格的信息。秘书处还要求暂时使用的发泡剂（HFC-227ea / HFC-365mfc混合物）的价格/千克，但在本文件印发时尚未收到该信息。
秘书处的建议
17. 执行委员会不妨：
(a) 表示赞赏地注意到UNEP/Ozl.Pro/ExCom /83/11号文件所载开发计划署提供的报告，以及为促进向氟氯烃淘汰管理计划第一阶段资助的古巴企业Friarc和IDA供应低全球升温潜能值的技术而做的努力；并
(b) 请开发计划署继续协助古巴政府确保提供低全球升温潜能值替代技术，并向第八十四次会议提交一份关于第（a）分段提及两个企业转换状况的报告，包括如果使用在项目批准时所选择的以外的一种技术时对增支资本成本和增支运营成本的详细分析，以及供应商在确保提供所选技术（包括相关组成部分）方面取得进展，已在国内商业供应的最新情况。
黎巴嫩：使用临时技术（氟氯烃淘汰管理计划第二阶段 - 进度报告）（开发计划署）
背景
18. 开发计划署作为指定执行机构，根据第82/25(b)(i)[footnoteRef:10]  和 (ii) [footnoteRef:11] 号决定，代表黎巴嫩政府提交了一份关于在氟氯烃淘汰管理计划第二阶段中泡沫塑料、制冷和空调制造行业五家企业转换执行情况的进度报告。 [10:  请开发计划署继续协助黎巴嫩政府确保提供低全球升温潜能值替代技术，并在完全采用原本选择的替代技术或另一种低全球升温潜能值技术之前，在每次会议上提供关于Iceberg SARL和CGI Halawany转换状况的报告，以及供应商提供的在确保所选技术（包括相关组成部分）方面取得进展，已在国内商业供应的最新情况。]  [11:  请开发计划署在第八十三次会议上报告其余企业实行转换进度和现况，包括资金分配：Frigo Liban，UNIC，CGI Halawany和工业和商用冰箱。] 

进度报告
19. 开发计划署报告，Iceberg[footnoteRef:12] and Frigo Liban[footnoteRef:13]  的转换已经完成，结果淘汰了1.61 ODP吨的HCFC-22和1.54 ODP吨的HCFC-141b。UNIC转用HFC-32始于2019年4月，预计将于2019年12月完成，结果淘汰0.88 ODP吨的HCFC-22。其他两家企业CGI Halawany和ICR，正在与企业进行引进HFC-32技术的谈判。预计两家企业将于2020年底前转换。 [12:  该企业已淘汰0.69 ODP吨HCFC-22和1.54 ODP吨HCFC-141b，并分别转换为HFC-32和HFC-365mfc的替代品，其中HFC 365mfc用作临时替代技术。]  [13:  该企业已转用HFC-32并淘汰了0.92 ODP吨HCFC-22 。] 

20. 开发计划署进一步报告说，在核准氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第二次付款时，空调和泡沫塑料企业供资拨款与提交八十一次会议的企业一级订正供资拨款相一致。黎巴嫩政府和开发计划署继续监测这些拨款以确保在商定的核准总供资范围内以有成本效益的方式转换整个部门，并确认在转换结束时剩余的任何资金将退还多边基金。
21. 氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的泡沫塑料行业计划包括给11家中小型企业转换的技术援助，他们使用37.9公吨（4.17 ODP吨）HCFC-141b作为生产太阳能和电热水器的绝缘材料。开发计划署报告说，关于泡沫塑料转换，市场持续不供应氢氟烯烃配方仍然是一项挑战，尤其是对小企业而言。政府正在探索，能以具有成本效益和可持续的方式促进所有剩余泡沫应用/企业（SPEC，Prometal和太阳能和电热水器行业）转换的其他低全球升温潜能值发泡剂。然而，鉴于HCFC 141b的禁令将于2020年1月生效，当地市场缺乏商用低全球升温潜能值替代品，迫使政府也考虑可能临时使用基于氢氟碳化合物的发泡剂，使剩下的泡沫塑料企业全部淘汰HCFC-141b。在第八十一次会议上报告了类似情况，当时空调制造行业的一家企业使用HFC-365mfc作为发泡剂来转换泡沫成分。
22. 黎巴嫩政府还对一旦获得供应，小型企业使用预混基于氢氟烯烃的配方表示关切，因为同泡沫专家的磋商表明，这些配方需要非常昂贵的特殊催化剂和稳定剂。
秘书处的评论
23. 秘书处注意到开发计划署努力协助剩余的泡沫塑料企业，特别是小型企业，在遇到持续存在难以获取氢氟烯烃的困难时，探索其他低全球升温潜能值的泡沫塑料替代品。请开发计划署确保在选择使用全球升温潜能值高（例如HFC-245fa）时，应通知执行委员会。有人重申，由于从2020年1月开始禁止使用和进口HCFC-141b，企业有义务尽快转用非消耗臭氧层物质技术。
24. 关于Iceberg在2017年完成转换，开发计划署报告说，它继续使用HFC-365mfc进行泡沫保温，这与当地市场缺乏氢氟烯烃配方的挑战相一致。开发计划署还确认，该企业已承诺在可以获得替代品时，使用自有资源转用氢氟烯烃配方或其他低全球升温潜能值的绝缘泡沫替代品。
25. 注意到开发计划署和黎巴嫩政府将继续监测每个企业的供资分配情况，将用第八十一次会议商定的订正企业一级拨款同企业达成协议。开发计划署确认，一旦这些企业完成转换，任何余额将根据第81/50号决定退还基金。

秘书处的建议
26. 执行委员会不妨：
(a) 表示注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11号文件所载开发计划署和黎巴嫩政府提供的报告，描述了政府在寻找和获取商业上可获得的低全球升温潜能值（全球升温潜能值）替代品（即氢氟烯烃）方面所持续面临的挑战，以及黎巴嫩政府和开发计划署为促进向黎巴嫩氟氯烃淘汰管理计划第二阶段供资的企业提供低全球升温潜能值技术所作的努力；并
(b) 请开发计划署继续协助黎巴嫩政府确保提供低全球升温潜能值替代技术，向第八十四次会议，并在原本选择的技术或另一低全球升温潜能值的其他技术全部采用之前，在每次会议上报告泡沫和空调制造行业剩余受益企业的转换情况，包括小型泡沫塑料企业，以及供应商在确保提供所选技术（包括相关组成部分）方面取得进展，已在国内商业供应的最新情况。

·  特立尼达和多巴哥：氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段 - 第四次付款）（开发计划署）
背景
27. 在第八十一次会议上，开发计划署通报说，泡沫塑料部门的一家企业正在使用不同于执行委员会核准的发泡剂。随后，执行委员会请开发计划署向第八十二次会议提供一份关于使用甲酸甲酯F的情况，以及在氟氯烃淘汰管理计划第一阶段下多边基金援助的企业使用的替代发泡剂的报告（第81/52(b)号决定）。在第八十二次会议上，开发计划署通报说，由于无法安排专家任务，因此无法提供该企业的使用该物质的最新情况。有鉴于此，执行委员会敦促开发计划署在第八十三次会议上提出上述报告（第82/26号决定）。
28. 根据第81/52(b)号和第82/26号决定，开发计划署代表特立尼达和多巴哥政府报告称，开发计划署访问了特立尼达和多巴哥，以审查项目执行情况。表2概述了泡沫塑料行业的企业清单和替代技术的采用情况；第一阶段的供资将导致全国完全淘汰该国剩余的2.5 ODP吨HCFC-141b合格消量。
表 2. 截止2019年4月特立尼达和多巴哥泡沫塑料企业转换概况
	企业
	核准资金
(美元)
	技术选择
	最新情况

	Ice Con
	43,900
	甲酸甲酯
	由于管理层的变化，企业决定退出该项目，并将停止其在泡沫塑料应用中的业务运营。 该项目将被取消，在完成行政和财务程序后，将返还估计为20,000美元的剩余资金

	Ice Fab
	31,900
	甲酸甲酯
	采购转换为甲酸甲酯技术的设备.

	Seal Sprayed Solutions (Seal)
	30,500
	甲酸甲酯
	使用甲酸甲酯/水，并将其作为标准配方提供给客户。 如果项目特别要求使用基于氢氟烯烃的发泡剂，则使用那些发泡剂

	Tropical Marine
	31,900
	水
	使用选定的替代品

	Vetter 
	35,600
	甲酸甲酯
	使用选定的替代品

	共计
	173,800
	
	


秘书处的评论
29. 秘书处请开发计划署将Ice Con未使用的余额（估计为20,000美元）退还给第八十三次会议，因为该项目拟被取消。但是，开发计划署提到，只有在完成行政和财务结算程序提交下一次付款申请后才能退还资金。
30. 秘书处关切地注意到Seal对特定项目使用基于氢氟碳化合物的发泡剂，并同开发计划署就某些订单中规定基于氢氟碳化合物的发泡剂的原因进行了讨论。开发计划署通报说，不完全了解有关采购要求规定特定吹跑剂的原因。企业必须提供符合消费者需求的产品，因此，当客户特别要求使用氢氟碳化合物发泡剂时，Seal就使用该发泡剂。开发计划署还提到，基于氢氟碳化合物的配方可从国际配方厂家供应商处获得，适合市场上的喷涂泡沫应用。根据第77/35(b)号决定，请开发计划署如有可能,协助特立尼达和多巴哥政府考虑采取措施，协助在各部门和/或分部所涵盖的运用中采用低全球升温潜能值技术.
秘书处的建议
31. 执行委员会不妨：
(a) 表示注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11号文件所载开发计划署关于特立尼达和多巴哥在氟氯烃阶段第一阶段管理计划期间获得援助的企业使用不同技术，以及在采用低全球升温潜能值发泡剂时所面临的挑战的情况报告；
(b) 还注意到，开发计划署在完成取消项目所需的行政和财务程序提交下一次付款申请时，将退还Ice Con未使用的余额；并
(c) 请开发计划署继续协助特立尼达和多巴哥政府获取低全球升温潜能值替代技术的供应，并向第八十四次会议提供关于拟议技术转换情况的报告。

第四部分：与氟氯烃淘汰管理计划有关的报告
32.  本部分包括下列国家的氟氯烃淘汰管理计划第一阶段或第二阶段的进度报告：巴哈马、孟加拉国、埃及、赤道几内亚、洪都拉斯、印度、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、约旦、马尔代夫、北马其顿、苏里南和突尼斯。
巴哈马：氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段 - 第三次付款）（环境署）
背景
33. 执行委员会在第80次会议上审议了关于巴哈马氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第三次付款的申请。委员会指出，秘书处已提请注意与使用易燃制冷剂R-22a改装使用HCFC-22的器具相关的安全问题，环境署将开展一项研究，以探索最佳可行方案。有鉴于此，执行委员会要求环境规划署在第82 次会议上提供关于该研究结果的最新情况，以探讨有关评估、监测和改装两套空调系统的试点项目的最佳备选方案（第80/62号决定（b） ）。由于环境署未在第82次会议上提供关于该研究的报告，执行委员会敦促环境规划署在第83次会议上，按照第80/62号决定（b）提供上述研究结果的最新情况（第82/27号决定）。
秘书处评论
34. 秘书处关切地注意到，研究结果的最新情况未能提供给第83次会议供审议。
35.  环境署解释说，于2018年确定了该顾问，并于2019年2月进行了视访；目前正在编写该文件的最终草案。一旦报告定稿后，将提交给秘书处。
秘书处建议
36.  敬请执行委员会敦促环境规划署，按照巴哈马氟氯烃淘汰管理计划第一阶段，在第84次会议上提供关于研究结果的最新最终报告，以探讨有关评估、监测和改造两套空调系统的试点项目的最佳备选方案。
孟加拉国[footnoteRef:14]：氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段  - 最后进度报告）（开发署和环境署） [14:  孟加拉国氟氯烃淘汰管理计划第一阶段在第65次会议上获得批准，总额为1,556,074美元，外加机构支助费用136,231美元，以在2018年将氟氯烃消费量减少30％。] 

37. 开发计划署作为牵头执行机构，按照第82/28（b）号决定，代表孟加拉国政府提交了关于与氟氯烃淘汰管理计划第一阶段[footnoteRef:15] 有关的工作方案执行情况的最后进度报告。 [15:  氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的第三和第四次（最后）合并付款在第80次会议上得到核准，金额为35,000美元，外加环境规划署的机构支助费用4,550美元。] 

38.  第一阶段实施于2019年3月31日完成，并于2019年4月1日提交了项目完成报告；无需进一步报告。
氟氯烃消费量
39.  2018年国家方案执行情况报告中报告的氟氯烃总消费量为46.78 ODP吨，比政府与执行委员会之间的协定规定的当年允许量50.86 ODP吨低8％，比确定基准72.65 ODP吨低35％。
进度报告
40. 氟氯烃淘汰管理计划第一阶段执行了以下活动：
(a) 2014年修订了《消耗臭氧层物质管制规则》（2004年），包括禁止进口和制造使用散装HCFC-141b的产品；建立氟氯烃许可证和配额制度；对249名海关和执法人员进行了氟氯烃进口管制和管理方面的培训；与五个邻国（不丹、中国、印度、缅甸和尼泊尔）的海关代表、国家臭氧机构和边境安全局，举办了有关监测和控制消耗臭氧层物质贸易问题的专题会议；向海关入境点提供五个制冷剂标记；
(b) 在2014年Walton 高科技行业有限公司[footnoteRef:16] 转换后，淘汰了用于制造冷冻设备绝缘泡沫的20.20 ODP吨（183.70公吨）HCFC-141b。   [16:  经第62次会议批准（第62/31号决定）并纳入氟氯烃淘汰管理计划第一阶段。
] 

(c) 与孟加拉国制冷和空调商协会（BRAMA）合作，培训105名培训师和3,944名技术人员，以掌握良好服务做法；通过与技术教育局和技术教育委员会合作，将与消耗臭氧层物质淘汰有关的技术问题纳入理工学院和职业机构的国家课程；以当地语言制作了良好服务做法的小册子和培训视频；和
(d) 提高认识活动，包括臭氧日庆祝活动，分发7,500项提高认识构建材料，包括海关快速工具和培训手册，环境署培训手册和两个宣传零ODP，低全球升温潜能值替代制冷剂的视频。
41. 孟加拉国臭氧机构承担了责项目的执行和监测，该机构由环境部总干事主持。 臭氧机构的活动由国家臭氧消耗物质技术委员会进行监督。
资金发放水平
42.  截至2019年3月，在核准的1,556,074美元中，已发放了1,545,405美元，如表3所示。按照第82/28（b）号决定，余额11,856美元（3,628美元，外加开发计划署272美元机构支助费用，和7,041美元，加上环境规划署915美元的机构支助费用）将退还给第84次会议。
表3. 孟加拉国氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的财务报告
	机构
	核准（美元）
	发放（美元）
	发放率 (%)

	开发计划署
	1,201,074
	1,197,446
	99.7

	环境规划署
	355,000
	347,959
	98.0

	合计
	1,556,074
	1,545,405
	99.3



秘书处评论
43. 秘书处指出，开发计划署和环境规划署已按照第82次会议上提出的订订工作计划，完成了孟加拉国氟氯烃淘汰管理计划第一阶段计划的活动。孟加拉国氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的完成淘汰了总计24.53 ODP吨的氟氯烃（即Walton 高科技行业有限公司在制造绝缘泡沫塑料时转换的20.20 ODP吨HCFC-141b；维修行业的3.48 ODP吨HCFC-22，0.57 ODP吨HCFC-142b，0.21 ODP吨HCFC-123和0.07 ODP吨HCFC-124）。
44. 政府已经承诺通过自2014年以来禁止使用和进口HCFC-141b，以及定期监测企业运营中对环戊烷的使用，确保Walton高科技工业有限公司转换所实现的淘汰的可持续性。关于技术人员和海关官员培训方案的可持续性，开发计划署通报，这些活动也正与BRAMA合作在氟氯烃淘汰管理计划第二阶段执行，BRAMA是该国维修技术人员的主要培训合作伙伴。此外，国家臭氧机构还与教育部合作，以确保将所有培训课程纳入该国的职业教育方案。关于海关培训，培训单元已纳入海关总署定期培训课程。
秘书处的评论
45. 敬请执行委员会：
(a) 关注开发计划署提交并载于文件UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11中的孟加拉国氟氯烃淘汰管理计划第一阶段执行情况的最后进度报告； 和
(b) 要求孟加拉国政府和开发计划署按照第82/28（b）号决定， 不迟于第84次会议，返还氟氯烃淘汰管理计划的第一阶段的余额11,856美元（美元3,628美元，加上开发计划署272美元的机构支助费用，以及7,041美元，加上美国环境规划署915美元的机构支助费用）。
埃及：氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段 - 第三次付款）（开发计划署）
背景

46. 氟氯烃淘汰管理计划的第一阶段包括一个项目，将81个中小企业和350个微小用户转为MF或其他低全球升温潜能值技术（将在执行期间进行选择），并在其系统厂家和分销商的支持下，淘汰了75.74 ODP吨HCFC-141b。资金被批准用于两个第5条拥有的系统公司的设备转换，并包括对所有系统公司和分销商的技术援助，以及中小企业的转换。
47. 在第82次会议上，据报告称，一个当地的系统公司（Technocom）和一个非第5条所有的（Dow）系统公司被转换。没有向Dow提供多边基金设备转换资金；但是，为下游用户采用替代泡沫发泡剂的技术援助得到了资助。一个系统公司退出项目（Obeigi），并且预计将与另一个公司（Baalbaki）签署一份协议备忘录（协定书）[footnoteRef:17]。共有24家下游用户获得了援助。其余57家下游用户的转换预计将于2019年底前完成。 [17:   开发计划署的项目执行安排。] 

48.  秘书处注意到，81家中小企业和系统厂家350个微小用户的转换受到重大延迟，预计将于2013年8月前完成（即迄今为止仅转换了24家中小企业和两家系统厂家）。秘书处还指出，埃及政府自2018年1月1日起禁止进口预混多元醇中所含HCFC-141b，并承诺在2020年1月1日之前，禁止进口、使用和出口散装HCFC-141b以及出口预混多元醇所含HCFC-141b。
49. 在第82次会议上，据报告称，两个系统厂家（Dow和Technocom）正在开发低全球升温潜能值配方，这些含水和氢氟氢氟烯烃，还含有HFC-245fa，HFC-365mfc和HFC-227ea，这些物质受到基加利修正案的管控。尽管预计使用高全球升温潜能值替代品是暂时的，并且其使用最迟在2015年之前已淘汰。开发计划署确认，对于在第一阶段已经获得援助的系统厂家项目下游用户，他们已经同意转用低全球升温潜能值技术，不会为其申请进一步的援助。
50. 在进行非正式磋商之后，并注意到埃及政府承诺将氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的项目完成报告提交给2020年的第一次会议，并且委员会特别要求在2020年12月31日之前在财政上完成第一阶段，归还剩余的余额。（第82/72（b）（i）和（iv）号决定）：
(b)(i)	埃及政府和开发计划署在每次会议完成第一阶段时，提交一份关于系统公司，81家中小企业和350名微小用户的转换情况的报告，其中包括： 系统 - 厂家转换状况，制定的配方和相关的付款发放；以所选技术最新转换的中小企业名单，相关付款发放和每个中小企业的承诺；以及有关微小用户数量的最新情况； 和
(b)(iv)  开发计划署在每次会议上向执行委员会报告埃及政府选定的临时技术的使用情况，直至按商定全面采用全球公认的全球升温潜能值低的技术，并附上供应商关于该国以商业方式提供可确保所选技术，包括相关组件，的进展的最新情况。
51. 执行委员会还要求开发计划署继续协助埃及政府，以确保为通过系统厂家改装81家中小企业而选择的替代技术的供应（第82/72（b）（iii）号决定），并批准氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的第三次和最后一次付款，其谅解是，即只有满足下列条件才能提交第二阶段第二次付款申请：已与Baalbaki系统公司签署了协定书；系统厂家项目第一阶段至少有40家中小企业已经改装；开发计划署至少从系统厂家项目的核准资金中发放了350,000美元，供给最后的泡沫塑料受益人（第82/72（c）号决定）。
52. 开发计划署按照第82/72（b）（i）和（iv）号决定，代表埃及政府提交了两份报告，说明系统厂家和下游用户的转换情况以及临时技术使用情况。
 进度报告
53. 已经与Baalbaki签署了协定书，将转换八家客户，淘汰53.7公吨HCFC-141b。已经编制了与Technocom的协定书增编，以转换另外12名客户，以淘汰11.37 ODP吨HCFC-141b；预计协定书将于2019年5月签署。为Balbaki的替代技术包括水和MF，而对Technocom则包括水基系统和氢氟烯烃系统；在这两种情况下，预见临时均采用氢氟碳化合物。迄今为止，尚未转换任何微小用户；这些转换预计将在2019年下半年开始。
54. 关于技术使用情况，开发计划署报告说，Dow 和 Technocom已经采用水基系统，并经客户同意用于某些应用；将向第84次会议提供关于引进MF的最新情况；并且需要进一步研究氢氟烯烃在多元醇中的绩效，因为一些系统厂家报告了准备系统中的一些问题，包括它们的稳定性。开发计划署继续监测相关局势，并计划于2019年5月与国家臭氧机构就引入低全球升温潜能值技术的障碍进行协商。
55. 自第82次会议以来又发放了388,072美元，使开发计划署的发放总额达到2,407,924美元（总额为4,000,00美元）。开发计划署确认，除非按照第77/35（a）(vi)号决定，使用低全球升温潜能值技术，否则增量运营费用现在或将来也不会提供给客户。
秘书处评论
56.  Dow 和 Technocom的转换工作已经完成，包括将24个下游客户转换为水基氢氟碳化合物，临时转换为氢氟碳化合物，相关的HCFC-141b淘汰量分别为 4.44 ODP吨和13.09ODP吨。虽然24个下游客户已经适当签署了停止使用氟氯烃系统的承诺，但由于临时过渡仍在进行中，因此没有提供停止使用氢氟碳化合物的类似承诺。虽然无法估计下游客户何时开始使用商定的低全球升温潜能值技术，但开发计划署预计能够在2019年5月所计划的任务组后提供更新情况。
57. 开发计划署未能提供由Dow和Technocom转换的下游客户临时使用的氢氟碳化合物与低全球升温潜能值发泡剂（即水和氢氟氢氟烯烃）的相对比例，因为其用量取决于具体的客户需求。同样，对于将由Baalbaki转换并置于Technocom的协定书附录的的另外20个下游用户，预计临时使用氢氟碳化合物的企业的相对比例将取决于客户的需求，因而无法获得。
58.  关于采用氢氟氢氟烯烃的挑战，开发计划署澄清说存在商业和技术两方面的挑战。虽然氢氟烯烃在埃及有售，但价格是客户在选择技术时考量的因素。开发计划署计划继续提供技术援助，以解决对基于氢氟氢氟烯烃系统的绩效的关切，包括通过2019年5月的任务组。
59. 开发计划署确认，政府仍致力于在2019年12月31日之前完成氟氯烃淘汰管理计划的第一阶段，并确定在2020年1月1日前禁止进口、使用和出口散装HCFC-141b，以及禁止出口预混合多元醇所含HCFC-141b。
秘书处建议

60. 敬请执行委员会:
(a) 关注开发计划署提交的关于系统公司，81个中小型企业和350个微小用户的转换状况报告，以及关于埃及使用临时技术的情况报告 ，载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11号文件； 和
(b) 要求开发计划署继续协助埃及政府确保提供低全球升温潜能值替代技术，其谅解是：即在最初选择的技术或另一种低全球升温潜能值技术得到充分执行之前，不会发放增量营运费用，以及 在执行委员会每次会议上提交一份关于其转换情况的报告，直至最初选择的技术或另一项全球升温潜能值低的技术得到充分采用，以及供应商提供关于确保该国可以商业方式获得所选技术，包括相关组件，的最新进展情况 。
赤道几内亚：关于《协定》签署情况的报告（第82/73（c）（i）号决定）（环境规划署）

背景

61. 在第65次会议上批准了赤道几内亚氟氯烃淘汰管理计划的第一阶段，以在2020年前使氟氯烃消费量减少35％。第一次和第二次付款的执行被推迟，原因是社会动乱导致旅行限制，采购设备的海关的清关过程，以及由于该国的安全情况而难以完成核查报告。
62. 执行委员会第82次会议除其他外，特别核准了氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第三和第四次合并付款，并要求环境规划署在2019年第一次会议上提供关于与赤道几内亚政府签署该协定情况的报告。（第82/73（c）（i）号决定）。
63. 开发计划署报告说，赤道几内亚政府和环境规划署于2019年3月4日签署了一项小规模供资协议。除其他外，按照与第82次会议批准的付款执行计划，小规模供资协议还特别包括详细的活动，预算和执行时间表。执行期为24个月。
秘书处评论

64.  秘书处注意到赤道几内亚政府和环境规划署为避免进一步延误执行氟氯烃淘汰管理计划下的活动所作的努力。 随着小规模供资协议的签署，执行活动已经开始，预计最终付款将在2020年申请。环境规划署确认，它将通过其履约援助方案进一步支持赤道几内亚政府，并且按照第82/73（c）（ii）号决定，提交关于在2019年第二次会议提供援助的报告。
秘书处建议

65.  敬请执行委员会关注，赤道几内亚政府和环境规划署签署了一项协定，以执行氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第三和第四次合并付款。
洪都拉斯：氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段 - 进度报告）（环境署）

66. 在第81次会议上，执行委员会核准了（在一揽子核准项目清单下）洪都拉斯氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第四次付款，以及相应的2018-2020年付款执行计划，其谅解是：
(a) 环境规划署和洪都拉斯政府将加强努力，执行与氟氯烃淘汰管理计划第一阶段相关的制冷技术人员的培训活动；
(b) 环境规划署将向各次会议提交一份进度报告，说明与氟氯烃淘汰管理计划第一阶段有关的环境规划署各成分活动的执行情况，包括实现的发放付款情况，直到提交氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第五次和最后一次付款；和
(c) 截至2018年9月30日，洪都拉斯氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第一次付款，第二次付款和第三次付款环境规划署各成分核准的资金总额的发放目标为50％，截至2019年3月31日为80％，到2019年12月为100％，第四次付款的环境规划署成分到2019年3月31日为20％，到2019年12月为50％。 
67. 按照上述要求，环境规划署向第83次会议提交了关于环境规划署第一阶段活动执行情况的进度和财务报告。
氟氯烃淘汰管理计划第一阶段执行情况的进度报告
68.  自第82次会议以来，已经执行了以下活动：
(a) 环境规划署、国家臭氧机构（UTOH）、环境部和国家培训机构之间签署了谅解备忘录，以审查制冷和空调维修行业良好做法的培训和认证程序；
(b) 制定指南和培训课程，以指导教员和评估人员评估申请制冷和空调维修部门认证的技术人员的能力；
(c) 另外增加四个培训讲习班，共培训287名技术人员，掌握良好的制冷做法和安全处理易燃制冷剂；
(d) 提高认识视访60个制冷车间，和超市、酒店和食品行业的28家最终用户，以促进技术人员培训和认证方案，并提供制冷剂管理技术咨询，以遵守消耗臭氧层物质法规制定的法律规定；和
(e) 环境规划署与政府之间签署关于执行第四次付款和2019年4月预计的第一次现金预付款的协定。
资金发放水平

69. 截至2019年4月25日，核准用于环境规划署第一次、第二次和第三次付款的资金总额为175,000美元，其中已发放118,520美元（67.7％），如表4所示。环境规划署已向政府预付7,952美元，使第一，第二和第三次付款的预付款总额达到126,472美元（72.3％）。 尚未发放为批准供第四次付款的资金。
表4. 洪都拉斯氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的财务报告
	付款
	核准
（美元）
	 UMOJA记录的发放额 （美元）
	实际发放率 (%)
	目标发放率 (%)
	预付额（美元）

	预付率 (%)

	
	
	截止30/9/2018
	30/9/2018 至 25/4/2019
	合计
	
	
	
	

	第一
	75,000
	37,047
	30,000
	67,047
	89.4
	
	7,952
	100.0

	第二
	50,000
	33,529
	5,883
	39,412
	78.8
	
	
	78.8

	第三
	50,000
	6,272
	5,789
	12,061
	24.1
	
	
	24.1

	小计
	175,000
	76,848
	41,672
	118,520
	67.7
	80.0
	126,472
	72.3

	第四
	50,000
	0
	0
	0
	0.0
	20.0
	0
	0.0



氟氯烃淘汰管理计划第一阶段执行计划的最新情况
70. 计划在2019年5月至10月期间开展下列活动：
(a)  培训31个海关入境点的海关和执法人员，掌握控制氟氯烃和氟氯烃设备进口；
(b) 最终完成进口商、供应商和最终用户的电子注册系统，以及开发在线学习模块；
(c) 继续重新制定制冷技术员认证计划并促进其应用；修订技术标准，包括易燃制冷剂的安全措施；以及更新技术和公众意识信息材料； 和
(d) 为400名制冷技术员和1 800名制冷和空调学生，举办关于良好做法和安全处理消耗臭氧层物质替代品的培训讲习班。
秘书处评论

71. 秘书处指出，对于前三次付款，该国在2019年3月31日之前实现了72％的发放率，而目标为80％，而第四次付款则没有发放，目标是20％。环境规划署解释说，前三次付款中的额外承付款15,760美元将在2019年7月之前记入发放款，使发放率达到81％，第四次付款中的12,500美元将记录为2019年7月的发放款，使发放率达到25％。
72.  尽管截至2019年3月31日尚未完成付款承诺，但秘书处指出，已加紧努力以执行与第一阶段有关的制冷技术人员的培训活动。去年共有823名技术员和制冷学员接受了培训，技术人员认证计划的建立继续取得进展。环境规划署解释说，正在接受培训的教员和评估人员将在哥伦比亚认证研究所获得国外认证，随后该系统将在全国范围内启动。预计将于2019年12月全面投入运作。
73. 秘书处建议环境规划署继续向该国提供援助，以完成在本报告期间预计将执行的其他活动，即培训额外的海关官员和开发氟氯烃进口商、供应商和最终用户的电子登记册。在第81次会议的讨论中，环境规划署解释说，UTOH是一个担负大量责任的小团队。因此，环境规划署计划直接雇用三名专家，为UTOH提供技术支持，来执行计划的活动。其中一位专家已经在认证计划中工作，其余两位的招聘将于2019年6月完成。
74. 秘书处认为，提交第84四次会议的报告还应包括这些活动的进展情况和付款水平的最新情况，目的是按照第81/34（a）号决定的要求，在2019年12月之前实现第一、第二和第三次付款的100％，第四次付款的发放率为50％。
秘书处建议
75. 敬请秘书处:
(a) 关注环境署提交的关于环境署与洪都拉斯氟氯烃淘汰管理计划第一阶段有关活动执行情况的进度报告，载于文件UNEP/Ozl.Pro/ExCom/83/11；和
(b) 要求环境规划署在每次会议上继续提交关于与氟氯烃淘汰管理计划第一阶段有关的环境署成分所有活动，包括实现的发放，执行情况的进度报告 ，直到提出氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第五和最后一次付款。
印度：氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段 - 最后财务报告）（开发计划署，环境规划署和德国政府）
背景
76. 在第82次会议上，开发计划署代表印度政府，按照第75/29（a）号决定，提交了氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第三次和最后一次付款[footnoteRef:18]有关的工作方案执行情况的最后进度报告。 第一阶段运作于2017年12月31日完成，项目完成报告于2018年9月27日提交，预计2018年12月31日完成项目财务。 [18:  氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的第三次和最后一次付款在第75次会议上获得核准，总费用为1,858,200美元，包括1,438,490美元，加上开发计划署的机构支助费用100,694美元，和86,160美元，外加10,478美元的环境规划署机构支助费用，以及199,440美元，加上德国政府的机构支助费用22,938美元。] 

77. 执行委员会审议了该提案，除其他外，特别决定要求印度政府、开发计划署、环境规划署和德国政府向秘书处报告2018年12月31日对受益人的最后付款，并在第83次会议，返还截至同一日期的氟氯烃淘汰管理计划第一阶段剩余的任何余额（第82/39号决定）。
78.  因此，开发计划署向第83次会议提交了印度氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的最后财务报告，指出未支出余额83,405美元，加上5,838美元的机构支助费用，将退还给基金。 其中，3,556美元加上249美元的机构支助费用与第71次会议核准给开发计划署的第二次付款有关，79,849美元加上机构支助费用5,589美元与在第75次会议上批准给开发计划署的第三次付款有关。
79. 借由本报告，印度氟氯烃淘汰管理计划第一阶段完成财务，无需进一步报告。
秘书处建议
80. 敬请执行委员会关注:
(a) 开发计划署提交的印度氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的最后财务报告，载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11号文件； 和
(b) 开发计划署已在第83次会议上返还3,556美元，加上机构支助费用249美元，79,849美元，加上机构支助费用5,589美元，与印度氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第二和第三次付款的未用余额有关 。
印度：氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段 - 第二次付款）（开发计划署、环境规划署和德国政府）
81.  在第82次会议上，开发计划署代表印度政府提交了关于氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第二次付款的申请。该提案表明，截至2015年1月1日，印度政府已禁止在家用冰箱和连续夹板的制造中使用氟氯烃，包括纯净和预混多元醇含有的HCFC-141b。但是，计划将三个连续夹板制造商纳入第一次付款，其中两家已与政府签署了协定书。有鉴于此，开发计划署澄清说，政府正在评估这些企业是否遵守了禁令。如果发现它们不合规，协定书将被终止，并且向两个企业发放的任何资金将返还给项目。
82.  因此，执行委员会除其他外，特别要求印度政府通过开发计划署在第83次会议上，就连续泡沫板制造企业是否遵守关于HCFC-141b的使用（第82/74（b）（i）号决定）禁令，提供关于政府评估的最新情况，截至时间为2015年1月1日，指出如果印度政府确定连续发泡板制造企业没有遵守所提到的禁令，与该企业的协定书将被终止，按照第77/43（d）（ii）号决定，任何已发放的资金将返还给该项目。委员会还指出，在执行委员会评估其资格（第82/74（c）号决定）之前，不得将连续泡沫板制造企业列入第二阶段。
83. 截至编写本文件时，开发计划署报告说，按照第82/74（b）（i）号决定进行的评估仍在进行中，并且一旦企业遵守禁令的情况确定后，则会通报。预计该评估可在第83次会议之前完成。
 秘书处评论

84. 在提出澄清要求时，虽然没有具体理由说明在提交文件截止日期之前无法完成评估的原因，但开发计划署表示，评估可能在第83次会议之前完成。 根据第82次会议的商定，没有对这些企业 进一步发款。 开发计划署还保证政府承诺执行第82/74（b）（i）号决定；如果确定这两条连续生产线已违反连续板行业的2015年1月1日淘汰目标，则资金将返还给项目。
秘书处建议
85. 敬请执行委员会通过开发计划署请印度政府在第84次会议上，按照第82/74（b）和（c）号决定，就政府对于自2015年1月1日以来连续泡沫板制造企业是否遵守使用HCFC-141b禁令提供评估。
印度尼西亚：氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段） -  制冷和空调制造企业和PT. TSG化工的转换状况（开发计划署和世界银行）
86. 开发计划署作为牵头执行机构，代表印度尼西亚政府提交了一份报告，说明按照第81/11（c）号决定，获得资金转换为低全球升温潜能值替代品但临时制造高全球升温潜能值制度的企业的状况 ，以及按照第82/30（e）号决定提交PT.TSG化工系统厂家参与情况的报告。
制冷空调制造行业

87. 氟氯烃淘汰管理计划的第一阶段包括将制冷和空调制造业的48家企业转为低全球升温潜能值技术。但是，在执行过程中，28家企业（16家空调行业，12家商用制冷行业）决定用自己的资源转换为高全球升温潜能值技术，并向多边基金返还3,134,216美元，加上机构支助费用。
88.  在其余20家企业中，只有一家（松下）目前正在制造基于HFC-32技术的空调。 8家大中型企业生产基于HFC-32的原型设备，而8家小型企业是基于定制订单生产的装配商；迄今，尚未收到基于HFC-32设备的订单。另外三家制造企业仍在等待基于HFC-32的设备市场以进行改进后再进行转换。目前，19家企业正在生产的设备基于全球升温潜能值（主要是R-410A，R-404A和HFC-134a）制冷剂。
89. 19家企业采用商定的技术转让和制造制冷和空调设备的延误原因是：以可承受的价格获得基于HFC‑32的压缩机和部件的商业供应有限；HFC-32设备在当地市场缺乏需求；与该国现有的其他设备相比，基于HFC-32设备的成本较高（例如基于R-407C制冷剂）。
第 82次会议的报告和讨论

90. 据第82次会议报告，中国的压缩机制造商目前无法向印度尼西亚提供HFC 32压缩机，而泰国的压缩机制造商仅在2019年2月测试了其第一台原型。因此，决定制冷空调制造商的所需尺寸的HFC‑32压缩机的供应链情景仍不清楚。 因此，执行委员会决定将制冷和空调制造业计划的完成时间延长至2019年12月31日，以便制造商能够测试最近研制的HFC 32压缩机，启动HFC 32设备的商业制造，并允许向制造商发放增量运营费用（第82/30号决定）。
第 82次会议以来的进展

91. 中国压缩机制造商仍无法以与目前使用的R-407C压缩机相比而具有竞争力价格，提供印度尼西亚制造商所需的（相对较低）数量。 泰国的压缩机制造商尚未能够在印度尼西亚供应HFC-32压缩机，因为它仍在内部测试这些装置。 因此，自上次向第82次会议报告财务状况以来，没有向企业提供进一步的资金。
PU 泡沫行业
92. 据报告，在第82次会议上，一家系统公司（印度尼西亚PT.Sutindo 化工）完成了转换，而另一家系统公司（PT.TSG 化工，资金配额为301,539美元，加上 世界银行的机构支助费用22,615美元，仍在考虑是否退出该项目。 由于系统公司的火灾（与项目无关），PT. TSG 化工现已决定退出该项目； 与项目有关的资金配额将返还第83次会议。
秘书处评论

93. 尽管印度尼西亚政府在开发计划署、行业界和其他利益攸关方的支持下作出了努力，但在引进HFC 32技术方面进展有限，主要原因是缺乏印尼市场需要容量而具有价格竞争力的压缩机。虽然注意到政府和开发计划署在这方面的努力，但秘书处认为这两个因素本身不可能改变市场，特别是具有相当全球影响力的市场。为了产生可能使压缩机制造商与基于全球升温潜能值的设备竞争所必需的规模经济，可能需要对基于HFC-32的设备的大量市场需求，例如通过中国氟氯烃淘汰管理计划第二阶段所计划的转换。据此，按照第82/30（g）（i）号决定，可以预期印度尼西亚氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的进一步延展可提交第84次会议。
秘书处建议

94. 敬请执行委员会:
(a) 关注开发计划署和世界银行提交的关于印度尼西亚氟氯烃淘汰管理计划第一阶段制冷和空调制造企业及PT.TSG化工的转换状况的报告，载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11号文件； 和
(b) 关注PT.TSG化工已决定退出印度尼西亚氟氯烃淘汰管理计划第一阶段，以及与该企业有关的301,539美元加上机构支助费用22,615美元已经返还第83次会议。
伊朗（伊斯兰共和国）：氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段 - 最后进度报告）（开发计划署、环境规划署、工发组织和德国政府）

背景
95. 开发计划署作为牵头执行机构代表伊朗伊斯兰共和国政府，按照第74/43（b）号决定的，提交了该国氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第四次和最后一次付款有关的工作方案执行情况的最后进度报告[footnoteRef:19]和相关的在线项目完成报告。 [19:  氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第四次和最后一次付款在第74次会议上得到核准，总费用为885,977美元，其中包括250,430美元，加上开发计划署18,872美元的机构支助费用，274,827美元，外加工发组织的机构支助费用20,612美元，和288,582美元，加上德国政府的机构支助费用32,744美元。] 

氟氯烃消费量
96.  2018年，伊朗伊斯兰共和国在其国家方案执行情况报告中，报告的消费量为2,386.76公吨（162.95 ODP吨）氟氯烃。这一消费量比2018年《蒙特利尔议定书》氟氯烃消费量目标低52％，比政府与执行委员会之间协定规定的2018年（266.35 ODP吨）年度消费量目标低39％。氟氯烃进出口许可证和配额制度继续有效运作。
进度报告
97.  如下所报，伊朗伊斯兰共和国氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的所有活动均已顺利完成。
监管措施
98. 国家臭氧机构继续颁发消耗臭氧层物质和含有消耗臭氧层物质设备的进口许可证。 海关署推出的新的在线系统加快了进口申请流程，提高了数据的准确性和可靠性，防止了非法贸易。 2018年规定禁止进口含HCFC-22的住宅空调。
制造行业
99. 完成了以下活动:
(a) 将连续板材行业的七家聚氨酯泡沫塑料企业转换为碳氢化合物（HC）技术，淘汰27.8 ODP吨HCFC-141b（德国政府）;[footnoteRef:20] [20:  根据第80/21号决定， 另一家企业单独使用的2.9 ODP吨HCFC-141b自愿停止运作，相关资金将从氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第二次付款中扣回多边基金。] 

(b) 将家用制冷和非连续板材中的11家硬质聚氨酯泡沫塑料企业改为碳氢化合物技术，淘汰88.1 ODP吨HCFC-141b（工发组织）; 和
(c) 将一个空调制造企业转换为R-410A，淘汰29.3 ODP吨 HCFC‑22（开发计划署） 
制冷和空调维修行业的活动（德国政府和环境署）
100. 制冷和空调维修行业的下列活动已经完成：400多名海关和执法人员的氟氯烃法规和执法培训和提高认识讲习班; 为几个省的750多名技术人员提供了良好维修做法培训; 150多名技术人员的能效和良好做法意识讲习班; 将制冷系统改为密封无泄漏系统; 调试和安装所述系统; 培训和监测两家连锁超市的结果; 为维修企业和超市管理日志的入门培训; 为利益攸关方制作和分发技术出版物。
资金发放水平
101. 截止至2018年12月，在核准的9,994,338美元中，已发放9,760,317美元，如表5所示。余额与工发组织完成的最后一次转换有关。 一旦2019年最后一笔付款发放，任何未用余额将退还给基金。
表5. 伊朗伊斯兰共和国氟氯烃淘汰管理计划第一阶段财务报告
	机构
	核准 (美元)
	发放 (美元)
	发放率 (%)

	联合国开发计划署
	4,340,246
	4,340,246
	100

	联合国工发组织
	2,506,277
	2,272,256
	91

	德国政府
	2,885,815
	2,885,815
	100

	联合国环境署
	262,000
	262,000
	100

	合计
	9,994,338
	9,760,317
	98



秘书处的评论
102. 秘书处指出，剩下的第一阶段活动已经完成，许可和配额制度已通过在线系统得到执行和加强。 由于最后一家企业（Emersun）的调试仅在2019年2月才完成，因此应视为第一阶段的完成日期，而不是2018年12月31日。
103. 在审查项目完成报告时，秘书处指出，一旦工发组织完成与 Emersun 转换有关的剩余付款，就需要提交一份订订报告。 工发组织估计这些付款将在未来两个月内完成。 秘书处还指出，根据第22/38（c）号决定，项目完成报告没有提供足够的信息，来说明为确保被替换的特定设备或部件实际上已被销毁或无法使用而采取的行动。 因此，秘书处要求修订后的项目完成报告包括所有已完成投资项目的此类信息。
秘书处建议
104. 敬请执行委员会:
(a) 关注开发计划署提交的关于伊朗伊斯兰共和国氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第四次付款的工作方案执行情况的最后进度报告，载于文件UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11;
(b) 要求伊朗伊斯兰共和国政府、开发计划署、工发组织、环境规划署和德国政府提交经修订的项目完成报告，包括:
(i) 氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的最后付款以及退还给基金的任何余额; 和
(ii) 根据第22/38（c）号决定，为确保替换的特定设备或部件实际上已被销毁或无法使用而采取的行动的详细资料。

约旦：氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段） -  五个企业 从氢氟烯烃-1233zd（E）转换到环戊烷基发泡剂的技术变化（世界银行和工发组织）

背景

105. 在第77次会议上，执行委员会原则上核准了约旦[footnoteRef:21]氟氯烃淘汰管理计划2017年至2022年第二阶段，以将氟氯烃消费量减少基准的50％，金额为3,289,919美元，包括 2,075,236美元，加上世界银行的机构支助费用145,267美元，以及999,455美元，加上工发组织的 69,961美元的机构支持费用。在批准第二阶段时，执行委员会除其他外特别指出，约旦政府将灵活地利用为聚氨酯泡沫塑料行业核准的资金，按照与执行委员会的协定，实现顺利和有效淘汰HCFC‑141b（ 第77/45（b）（iii）号决定）。 [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/51。] 

106. 氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的聚氨酯泡沫塑料行业计划包括转换三家大型企业，约旦金属业先锋（ Jordan Pioneer ），钣金业的Al Safa和Panel Co（Al Safa）以及约旦制造和服务解决方案 （JMSS），43家中小型企业（SME）和6家喷涂泡沫塑料应用企业。 泡沫塑料行业计划核准的淘汰总量为33.07 ODP吨。[footnoteRef:22] 在这些企业中，Jordan Pioneer同意将环戊烷转化为发泡剂; 其余的泡沫塑料企业同意转换为氢氟氢氟烯烃(氢氟烯烃)，因为这将涉及最低的增量资本费用; 由于HCFC-141b的供应量减少和相应的价格上涨，预计在不久的将来可以具有竞争力的价格提供减少基于氢氟烯烃的配方。 表6概述了这些企业的核准资金和相关淘汰HCFC-141b的情况。  [22:  氟氯烃淘汰管理计划第二阶段将促成所有应用（包括家用和商用制冷）的HCFC-141b总淘汰量为38.91 ODP吨; 这包括散装的27.6 ODP吨HCFC-141b和进口预混多元醇中含有的11.31 ODP吨HCFC-141b。] 

表6.  约旦第二阶段泡沫塑料行业氟氯烃淘汰核准的增量费用
	细节
	以美元计的增量费用
	淘汰 ODP 吨

	聚氨酯泡沫塑料（三大企业）
	480,889
	9.77

	聚氨酯泡沫塑料 (43 家中小型企业[footnoteRef:23]) [23:  43家中小企业中的一家企业，Enjaz 约旦钢结构，没有资格 。] 

	799,794
	14.61

	喷涂泡沫 (六个企业)
	411,212
	8.69

	合计
	1,691,895
	33.07



107. 在项目实施期间，生产板材和其他产品的51家聚氨酯泡沫塑料企业中有5家[footnoteRef:24] ，即Al Safa、Shams Al-ram Tri、Yousef金属工业车间、Al-Qanadeel和预制建筑（Maani）已经要求从最初提议的氢氟烯烃 1233zd（E）转换到环戊烷的技术变更。由于企业认为环戊烷技术成熟并且与氢氟烯烃配方相比具有较低的运营成本，因此要求进行这种技术变革。在2019年2月进行的埃及考察期间，企业代表与系统公司、设备供应商和泡沫生产商进行了讨论，作为技术信息外延和经验分享的一部分。在考察期间，企业更好地了解了基于氢氟烯烃的多元醇体系的供应情况以及与使用环戊烷作为发泡剂相关的安全性方面，并决定采用环戊烷，因为基于氢氟烯烃的配方成本高，保质期短。这些企业还承诺投入所需的额外资金，以安全方式实施向环戊烷的转化。 [24:  提供了确认这一技术变革的信件，这些信件来自约旦环境部以及的五家企业，所有日期均为2019 年4月4日 。 最初，有六家企业表示有兴趣采用环戊烷代替氢氟烯烃; 但是，在世界银行、政府和企业协商后，只有五家企业决定采用环戊烷。] 

108. 随后，按照约旦政府与执行委员会之间协定第7（a）（vii）段，政府通过世界银行提交了五家企业从氢氟烯烃转换为基于环戊烷的泡沫发泡剂的改变技术请求 。
增量费用
109. 提交的五个企业转换为环戊烷的估计增量费用见表7。批准的氢氟氢氟转换费用包括与技术援助、试验和测试有关的增量资本费用以及基于使用氢氟烯烃配方的成本。 转用环戊烷的资本成本较高，主要是由于投资额外的储存设备，更换泡沫分配器，在制造厂安装安全系统，以及安全审计和工作人员培训。与HCFC-141b相比，环戊烷制剂的使用成本较低，因此使用环戊烷可节省运营费用。
 表7. 转化为环戊烷发泡剂的修订增量成本（美元）
	企业
	氢氟烯烃-1233zd(E)
	环戊烷 *

	 Al Safa
	205,000
	383,283

	 Shams Al-ram Tri 
	130,077
	391,063

	 Yousef金属工业工厂
	112,844
	392,207

	 Al-Qanadeel 
	88,718
	393,810

	 预制建筑 (Maani)
	87,539
	393,886

	合计
	624,178
	1,954,249


*  如世界银行提案所述。

秘书处的评论

110. 秘书处指出，约旦政府与世界银行之间的协定已经签署，第二阶段的项目执行活动于2018年1月开始。
111. 秘书处要求澄清这一变化将如何影响该行业的其余转换项目。 世界银行澄清说，在泡沫塑料行业，其余企业的HCFC-141b消费量很小，而且现阶段它们并没有提出任何技术变革。 他们将在未来继续执行转换项目。
112. 关于环戊烷的供应情况，世界银行通报说，环戊烷可从当地供应商处获得，可从埃及和其他国家进口; 使用环戊烷的设备也可以从埃及和阿拉伯联合酋长国等邻国的供应商处获得。
113. 秘书处根据氟氯烃淘汰管理计划第二阶段商定的项目费用审查了转换为环戊烷的费用，用于约旦先锋转化为环戊烷，与这些企业的规模相当; 表8列出了经修订的增量成本。技术变革将导致订正增量成本768,652美元; 五家企业通过各自信件证实，他们将承担技术改革为环戊烷的额外费用。 由于氢氟烯烃和环戊烷发泡剂都是低全球升温潜能值技术，预计温室气体影响可以忽略不计。
表8. 转化为环戊烷发泡剂的修订增量成本（美元）
	企业
	HFO -1233zd(E)
	环戊烷
	差额

	Al Safa 
	205,000
	221,283
	16,283

	Shams Al-ram Tri
	130,077
	237,951
	107,874

	Yousef 金属工业工厂
	112,844
	240,402
	127,558

	Al-Qanadeel
	88,718
	243,834
	155,116

	预制建筑 (Maani)
	87,539
	244,002
	156,463

	合计
	624,178
	1,187,472
	563,294



114. 最后，秘书处指出，技术变革将导致在这些企业的泡沫塑料应用中持续采用低全球升温潜能值技术，并将促进实现约旦的履约目标。
秘书处建议

115. 敬请执行委员会:
(a) 关注世界银行代表约旦政府提交的氟氯烃第二阶段将五个企业从氢氟烯烃-1233zd（E）转换为环戊烷基发泡剂的技术变革的请求， 约旦淘汰管理计划载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11号文件; 和
(b) 批准上文（a）分段提及的技术变革，并关注企业将为从HCFC-141b转换为环戊烷的技术变革将承担任何额外费用。
马尔代夫：氟氯烃淘汰管理计划（渔业制冷中无氟氯乙烯的低全球升温潜能值替代品示范项目）（环境规划署和开发计划署）
背景
116. 在第76次会议上，执行委员会核准了马尔代夫渔业部门的无氟氯乙烯的低全球升温潜能替代制冷剂的示范项目[footnoteRef:25]，数额为141,000美元，外加机构支助费用12,690美元（第76/34号决定）。 [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/40。] 

117. 该项目获得批准，除其他外，特别要确定用于制冷设备的氟氯烃低全球升温潜能值替代技术，渔业部门收取150千克至200千克制冷剂，并转换三艘渔船设备基于HCFC-22的制冷剂，而采用低全球升温潜能值技术。
118. 在第80次会议上, [footnoteRef:26] 开发计划署作为示范项目的执行机构，报告称政府选择了R-448A，一种不易燃的氢氟氢氟烯烃(氢氟烯烃)-氢氟碳(HFC)化合物混合物[footnoteRef:27] ，其全球升温潜能值为1,386，作为替代的选择。 开发计划署就该国是否可以使用这种替代方案进行示范项目寻求指导。 执行委员会要求开发计划署继续探索其他低全球升温潜能值替代品，并向第81次会议报告。 [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/12。]  [27:  HFO-1234yf, HFO-1234ze, HFC-32, HFC-125 和 HFC-134a; 20/7/26/26/21 %。] 

119. 在第81次会议上,[footnoteRef:28] 开发计划署提交了关于示范项目的最后报告。该报告的结论是，R-448A仍然是替代马尔代夫渔船使用的HCFC-22的最佳恰好替代制冷剂。执行委员会注意到示范项目的报告，并要求开发计划署在该国氟氯烃淘汰管理计划第一阶段执行情况的进度报告中列入关于在三艘捕捞船只中改装HCFC‑22基制冷系统时所开展活动的详细资料, 并继续探索其他低全球升温潜能值替代品。 [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/10。] 

120. 环境规划署作为氟氯烃淘汰管理计划的牵头机构，向第83次会议提交了关于三艘渔船改装示范项目执行情况的进度报告。
121. 截止至2019年3月，采购了R-448A制冷剂、压缩机油和其他杂项材料，并按照R-448A制冷剂供应商提供的指导方针进行了改装。 除了在用R-448A替换HCFC-22之前更换压缩机油、垫圈、密封件和干燥过滤器之外，没有对制冷系统进行重大修改。 一艘渔船已成功改装至R-448A。
122. 改装可以由常规制冷和空调技术人员进行，并在合理的时限内完成，而不会对船舶作业造成重大干扰。 已经观察到改装的渔船具有增强性能，因为改装的制冷系统将温度降低到零度比改装前的时间稍短。
123. 该报告还强调，R-448A制冷剂目前尚未在马尔代夫市场上销售。 专门为示范项目购买的少量R-448A的价格为55.31美元/公斤，而 HCFC-22的价格为9美元/公斤。这可能对在渔业行业采用新技术造成障碍。
秘书处评论
124. 当要求澄清时，开发计划署通知称，已经进行了详细的性能测量，包括吸入侧和排出侧的压力和温度测量。 数据显示改装船的性能略有改善，而且能效也略有改善（不显着）。在其他两艘改装船舶中将不断收集这些数据。 其余两艘船将于2019年5月进行改装，所取得的全部成果的最终报告以及改装三艘渔船的财务资料将提交第84次会议。
125. 秘书处指出，R-448A制冷剂在马尔代夫市场上没有商业供应，而且该项目的进口量价格很高。 环境规划署解释说，一旦在亚洲市场上可获得足够数量的R-448A供应，制冷剂的成本就会降低。
126. 秘书处进一步询问了渔业部门的消费量，以及政府预计到2020年按照氟氯烃淘汰管理计划的规定实现减少97.5％是否会有任何挑战。 环境规划署告知，大多数现有渔船仍在使用HCFC-22，渔业部门约占HCFC-22消费量的10％至20％。 然而，从2016年起开始禁止使用氟氯烃设备，渔业部门的需求似乎在减少。马尔代夫政府重点关注提出低全球升温潜能值替代品和节能系统的解决方案; 因此，进口的新渔船和建立的设施将使用低全球升温潜能值制冷剂，这将有助于该国到2020年实现97.5％的减排目标。
127. 一份财务报告表明，在为示范项目核准的141,000美元中，已发放了94,378美元（67％），剩余的46,622美元全部已经承诺发放。
秘书处建议
128. 敬请执行委员会:
(a) 赞赏地关注开发计划署提交的马尔代夫实施的渔业部门制冷氟氯烃低全球升温潜能值替代品示范项目的进度报告; 和
(b) 请开发计划署提交氟氯烃淘汰马尔代夫管理计划第一阶段执行情况的进度报告。

北马其顿：氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段 - 泡沫塑料企业Sileks转换的最新情况）（工发组织）

背景

129. 执行委员会第82次会议审议了北马其顿氟氯烃淘汰管理计划的第八次付款。 工发组织解释说，在开始转换之前，在2016年一场大火毁了泡沫塑料企业Sileks的设施，但工发组织仅在2018年9月访问该国期间才获悉了这一情况。 没有决定该企业是否会继续其计划的转换或是否将退还资金。 随后，委员会核准了第八次付款，其谅解是，即根据有具体报告要求的项目报告，将向第83次会议提供泡沫塑料企业Sileks转换的最新情况（第82/53（a）号决定）。
130. 工发组织代表北马其顿政府，按照第82/53（a）号决定，提交了Sileks转换的最新情况。
更新

131. 工发组织继续与政府进行讨论，并对Sileks进行了视访。 火灾导致该企业完全被毁，无法承担额外的金融投资。 因此，工发组织和北马其顿政府商定取消该项目，并向多边基金返还30,000美元的相关资金，加上2,250美元的机构支助费用。
秘书处建议

132. 敬请执行委员会:
(a) 关注工发组织提供的转换泡沫塑料企业Sileks的最新情况，该转换是按UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11文件所载的北马其顿氟氯烃淘汰管理计划（氟氯烃淘汰管理计划）第一阶段供资的； 和
(b) 注意到泡沫塑料企业Sileks已决定退出北马其顿的氟氯烃淘汰管理计划，并且在第83次会议上已经退还了30,000美元，加上与该企业有关的工发组织2,250美元的机构支助费用。
苏里南：氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段 - 第三次付款）（环境署）

背景

133. 在第81次会议上，执行委员会审议了苏里南氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第三次付款的请求，并注意到秘书处提出对该国许可和监测系统的关切，涉及氟氯烃进口清关程序，按不同的统一制度（HS）编码记录氟氯烃，没有处罚或鼓励进口商遵守正确的程序报告氟氯烃的进口情况。随后，执行委员会除其他外，特别要求环境规划署在第83次会议上提供最新资料，说明苏里南政府为加强氟氯烃许可证和监测系统所采取的步骤，解决了秘书处氟氯烃核查报告审查中查明的问题（第81/51（b）号决定）。委员会还决定，只有在苏里南政府处理了核查报告中确定的所有问题并执行相关行动，从而加强进出口许可证配额制度之后，才会考虑苏里南氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的最后一次付款（第81/51（c）（i）号决定）。
134. 响应第81/51（b）号决定，环境规划署代表苏里南政府提供了一份报告，说明政府为加强氟氯烃许可证和监测系统所作的努力，概述如下:
(a) 国家臭氧机构于2019年1月开始讨论海关，贸易、工业和旅游部（MoTIT）以及公共卫生局等机构对氟氯烃进口无异议函[footnoteRef:29] 的强制性要求的执行情况 ，这些机构涉及进出口交易的处理和监测。 作为一项临时措施，各政府实体同意，没有无异议函，海关不会发放行消耗臭氧层物质货物。 无异议函已作为强制要求，进口商必须向贸易、工业和旅游部 （MoTIT） 提交进口申请。 根据国家立法，运货检查只能由公共卫生局进行;  [29:  无异议函是按配额制度进口氟氯烃的先决条件; 这是国家臭氧机构在进口氟氯烃之前向进口商发出的。] 

(b) 国家臭氧机构一直在与海关当局协商，对海关经纪人和官员进行氟氯烃及和统一制度编码产品说明的培训。 预计培训将在2019年4月至9月期间进行。此培训的合作伙伴将包括苏里南空调、制冷和通风协会（ARVAS）以及至少一家进口商;
(c) 自2018年11月以来，国家臭氧机构已开始实施在2019年6月之前建立的在线系统的运作，以处理进口许可申请。 贸易、工业和旅游部（MoTIT）还在建立一个包括消耗臭氧层物质的国家电子许可证制度; 这将允许在线交换进口数据和独立核实报告的制冷剂进口情况。为了监测氟氯烃的贸易和使用量，国家臭氧机构正在与贸易、工业和旅游部和苏里南空调、制冷和通风协会（ARVAS） 密切合作，以建立所有制冷剂采购的登记制度，这将作为贸易、工业和旅游部在线系统的一部分;
(d) 自2018年以来，海关和贸易、工业和旅游部正与国家臭氧机构分享所有制冷剂以及制冷和空调设备的进口数据。

秘书处评论

135. 秘书处赞赏地注意到苏里南政府为加强许可证制度所做的努力，并指出在氟氯烃淘汰期间需要密切监测这些努力。
136. 在要求澄清国家臭氧机构在进口核查过程中的作用时，环境规划署告知，根据国家立法，检查货物是公共卫生局的责任; 国家臭氧机构签发的进口无异议函对于允许进口氟氯烃是必要的，因此，国家臭氧机构在实施进口之前实际在控制进口过程。
137. 环境规划署通报说，为确保进口的单一行政文件（SADs）[footnoteRef:30]中统一制度编码和产品说明在的准确性，建议就单一行政文件的数据输入对海关官员和经纪人，苏里南空调、制冷和通风协会和其他相关利益攸关方进行培训; 还将提供一个快速参考工具，以协助经纪人填写单一行政文件的正确数据。 [30:  进口氟氯烃的进口商需要填写单一行政文件（SAD），以便通过海关清关货物。] 

138. 关于定期数据报告和数据维护问题，环境规划署告知，进口商每年根据无异议函提交数据; 正在进行讨论，要求进口商每年两次报告数据。 此外，国家臭氧机构计划在苏里南空调、制冷和通风协会的支持下与零售商讨论两年一次的销售报告流程。
139. 当要求澄清鼓励进口商遵循准确报告氟氯烃进口的正确程序的处罚或奖励措施时，环境规划署解释说， 按照贸易、工业和旅游部和海关规则，如果发现违反遵守程序行为，在进口商采取必要的纠正措施之前，不会处理进口请求。
140. 环境规划署还提及，其履约协助方案在与查明和预防非法贸易有关的问题方面，支持苏里南政府的政策及条例制定、审查和执行; 还向国家臭氧官员提供了的培训，掌握蒙特利尔议定书执行程序，包括监测和报告数据。
秘书处建议

141. 敬请执行委员会:
(a) 关注UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11号文件所载苏里南政府为环境规划署提交的加强氟氯烃许可证和监测系统而作出的努力的报告; 和
(b) 重申第81/51（c）（i）号决定，执行委员会只有在苏里南政府解决了核查报告中确定的所有问题后，并实施了相关行动从而加强了进出口许可和配额制度之后，才会审议苏里南氟氯烃淘汰管理计划第一阶段最后一次付款的供资情况。
突尼斯：氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段） - 要求取消空调行业计划和更新协定 
(工发组织、环境规划署和法国政府)

142. 工发组织作为牵头执行机构并负责氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的住宅空调行业计划[footnoteRef:31]，已经代表突尼斯政府提出取消氟氯烃淘汰管理计划的行业计划并请求更新政府与执行委员会之间关于减少氟氯烃消费量的协定。 [31:  突尼斯氟氯烃淘汰管理计划第一阶段2014年至2018年期间将氟氯烃消费量按基准减少15％，第72次会议原则上核准，数额为1,966,209美元，包括1,100,195美元，外加工发组织机构支助费用为77,014美元，以及100,000美元，加上13,000美元的环境署机构支助费用，和600,000美元，加上法国政府机构支助费用76,000美元（第72/36（a）号决定）。] 

143. 突尼斯政府在给工发组织的信函中[footnoteRef:32] 报告说，在评估了空调行业目前的情况后，它发现受益企业在转用商定的替代技术面（即R-290）方遇到技术和财政困难。因此，它授权工发组织取消1,108,275美元，加上原则上为执行该行业计划而核准的机构支助费用，并返还与该行业计划有关的余额。 政府还要求将氟氯烃淘汰管理计划的执行期从2018年延长至2020年，以完成第一阶段的剩余活动。 [32:  2019年3月15日突尼斯国家环境保护局致工发组织的信函。] 

144. 工发组织表示，突尼斯政府同意，与空调制造业相关的消费量为79.3公吨（4.36 ODP吨）将被视为完全淘汰， 除根据初始协议与维修行业相关的消费量外，还将从剩余的符合条件的消费量中扣除。 表9显示了突尼斯目前的氟氯烃消费量。
表9.  突尼斯的氟氯烃消费量（2014  -  2017年第7条数据，2018年国家计划数据）
	HCFC
	2014年
	2015年
	2016年
	2017年
	2018年
	基准

	公吨
	
	
	
	
	
	

	HCFC-22
	610.43
	629.75
	463.562
	501.535
	471.13
	709.34

	HCFC-141b
	8.46
	8.46
	0
	8.25
	0
	14.57

	合计 (公吨)
	618.89
	638.21
	464.062*
	509.785
	471.13
	723.91

	ODP 吨
	
	
	
	
	
	

	HCFC-22
	33.57
	34.63
	25.50
	25.78
	25.91
	39.01

	HCFC-141b
	0.93
	0.93
	0
	0.91
	0
	1.61

	合计 (ODP 吨)
	34.5
	35.56
	25.50
	28.49
	25.91
	40.62


*  2016年报的告HFC-123 (0.5 公吨)。

145. 工发组织进一步表示，空调行业计划的余额为900,489美元，包括340,237美元和相关的项目管理单位（PMU）费用21,792美元， 加上工发组织机构支助费用25,342美元，和454,087美元，加上法国政府的机构支助费用59,031美元，经核准作为氟氯烃淘汰管理计划第一阶段和第二阶段的一部分，将退还给第84次会议。
146. 工发组织为执行氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的其余成分提供了一项订正计划，将于2020年定稿，具体如下:
(a) 最后通过附属法例，使新的认证制度符合欧洲F-气体法规的要求;
(b) 完成溶剂行业其余企业的转换，并编写完成报告;
(c) 与维修行业的培训师共同，继续为海关当局和其他利益攸关方提供关于制冷剂识别专题的培训; 
(d) 继续为职业学校的培训师开展培训活动，包括用于即将进行的技术人员培训的最新实用培训模块的所需要素，并继续进行技术人员培训; 
(e) 继续执行设备更换的奖励方案，以鼓励为选定的最终用户使用新的替代制冷剂;和
(f) 继续开展持续的提高公众认识运动方案，涉及使用替代制冷剂的良好和安全维修做法和技能问题。
147. 正如表10所示，工发组织提议，在扣除对空调行业计划的供资并将协定从2018年延至2020年之后，分配第一阶段的供资。
表10. 突尼斯氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的订订付款分配
	初始

	细节
	2014
年
	2015
年
	2016年
	2017
年
	2018年
	合计

	牵头执行机构（工发组织）核准资金 (美元)
	512,885
	478,896
	0
	108,414
	0
	1,100,195

	牵头执行机构的支助费用(美元)
	35,902
	33,523
	0
	7,589
	0
	77,014

	合作执行机构 (环境署) 核准资金（ 美元 ）
	30,000
	55,000
	0
	15,000
	0
	100,000

	合作执行机构的支助费用(环境署) (美元)
	3,900
	7,150
	0
	1,950
	0
	13,000

	合作执行机构 (法国) 核准资金 (美元)
	135,690
	394,397
	0
	69,913
	0
	600,000

	合作执行机构 的支助费用 (法国) (美元)*
	17,187
	49,957
	0
	8,856
	0
	76,000

	核准资金总额 (美元)
	678,575
	928,293
	0
	193,327
	0
	1,800,195

	机构支助费用总额 (美元)
	56,989
	90,630
	0
	18,395
	0
	166,014

	核准费用总额 (美元)
	735,564
	1,018,923
	0
	211,722
	0
	1,966,209

	订订后

	
	2014
年
	2016
年
	2018年
	2019
年
	2020年
	合计

	牵头执行机构（工发组织）核准资金 (美元)
	376,920
	71,038
	0
	57,500
	0
	505,458

	牵头执行机构的支助费用(美元)
	26,384
	4,973
	0
	4,025
	0
	35,382

	合作执行机构 (环境署) 核准资金（ 美元 ）
	30,000
	55,000
	0
	15,000
	0
	100,000

	合作执行机构的支助费用(环境署) (美元)
	3,900
	7,150
	0
	1,950
	0
	13,000

	合作执行机构 (法国) 核准资金 (美元)
	38,000
	38,000
	
	19,000
	
	95,000

	合作执行机构 的支助费用 (法国) (美元)**
	4,940
	4,940
	0
	2,470
	0
	12,350

	核准资金总额 (美元) 
	444,920
	164,038
	
	91,500
	
	700,458

	机构支助费用 (美元)
	35,224
	17,063
	
	8,445
	
	60,732

	核准费用总额 (美元)
	480,144
	181,101
	
	99,945
	
	761,190


* 根据初始项目总成本600,000美元计算
** 根据返还后修订的95,000美元资金计算为13％。

秘书处评论

从第一阶段撤销空调行业计划

148. 在审查这一要求时，秘书处指出，在氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的项目审查期间，因为市场上缺乏可用的低全球升温潜能值完全减少（CKD）试剂盒，这就要求这些项目仅在2016年开始，即氟氯烃淘汰管理计划批准后两年。由于第76次会议之时不能提供完全减少工具包，当第二次付款申请获得批准时，空调行业计划的执行进一步推迟。在进一步考虑这些工具包的可用性之后，四家空调企业自2017年以来用自己的资源，使用基于R-410A的完全减少工具包转换其业务，因此要求取消空调行业计划。
修订的氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的行动计划和资金分配以及第三次付款的提交

149. 秘书处指出，工发组织提供的行动计划是作为第二次付款的一部分核准的活动的延续，包括将在最后一次付款中执行的活动。 这些活动将通过采用良好的维修做法，支持该国维持减少氟氯烃消费量。 工发组织将向第84次会议提交第一阶段第三次付款申请，以及氟氯烃淘汰管理计划第二阶段。 工发组织保证正在执行溶剂和制冷维修行业的活动; 在提交第三次和最后一次付款申请时，将进一步审查这些活动的进展情况。
修订氟氯烃淘汰管理计划协议

150. 鉴于氟氯烃淘汰管理计划第一阶段取消了空调行业计划和订订供资时间表，突尼斯政府与执行委员会之间的协定附录2-A和附录8-A已经更新， 增加了新的第16段，以表明更新协定取代本文件附件三所载第72次会议达成的协议。完整的更新协议将作为第83次会议最终报告的附录。
秘书处建议
151. 敬请执行委员会:
(a) 关注突尼斯政府要求取消UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/36文件所载氟氯烃淘汰管理计划（HPMP）第一阶段由工发组织和法国政府执行的住宅空调行业计划，指出该行业计划纳入的所有企业已淘汰其 HCFC‑22的消费量（4.36 ODP吨）;
(b) 进一步关注:
(i) 1,206,919美元，包括513,275美元和相关项目管理单位（PMU）费用81,462美元，加上工发组织41,632美元的机构支助费用，和505,000美元， 加上原则上为氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的空调行业计划核准的法国政府的机构支助费用65,550美元，将从突尼斯政府与执行委员会之间的协定中删除;
(ii) 氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的制冷维修行业订订计划;
(iii) 基金秘书处更新了突尼斯政府与执行委员会之间的协定附录2-A，载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11号文件附件三，以反映工发组织和法国政府执行的住宅空调行业计划的撤销和修订的供资时间表，并增加了新的第16段，表明更新后的协定取代第72次会议达成的协议，附录8-A已被删除; 和
(c) 请工发组织和法国政府向多边基金返还900,489美元，其中包括340,737美元和相关项目管理单位费用21,792美元，外加工发组织25,342美元的机构支助费用，和454,087美元加上法国政府的机构支助费用 59,031美元，这些与作为 第84次会议 氟氯烃淘汰管理计划第一阶段和第二阶段的一部分而批准的空调行业计划有关。

第五部分:	氟氯烃的低全球升温潜能值替代品示范项目和区域制冷的可行性研究（第72/40号决定）
背景
在第七十四、七十五和七十六次会议上，执行委员会根据第XXV/5号决定和第72/40号决定，核准了三项区域制冷可行性研究（多米尼加共和国、埃及和科威特）和17个低全球升温潜能值技术的示范项目，包括：制冷和空调及装配分行业的七个项目（中国、哥伦比亚、哥斯达黎加、科威特、沙特阿拉伯（2）、一个全球（阿根廷和突尼斯）和一个区域（西亚 [footnoteRef:33]）项目；泡沫塑料行业五个（哥伦比亚、埃及、摩洛哥、沙特阿拉伯、南非和泰国）；制冷维修行业三个（马尔代夫、欧洲和中亚地区、以及一个东非和加勒比地区的全球项目）。   [33: 在高环境温度国家推广制冷剂替代品的西亚示范项目，称为PRAHA-II。] 

152. 截至第八十二次会议，多米尼加共和国和埃及3可行性研究中的2个，以及中国、哥伦比亚（2）、哥斯达黎加、马尔代夫和南非17个示范项目中的6个已完成，其最后报告已提交执行委员会。剩下的一项可行性研究和11个正在进行的示范项目中的7个的最后报告应于第八十三次会议上提交。
153. 双边和执行机构提交第八十三次会议审议的有：
(a) 沙特阿拉伯（空调，世界银行）和泰国示范项目的最后报告，以及科威特区域制冷可行性研究报告（报告全文作为本文件附件四、附件五和附件六附后）；和
(b) 9个示范项目的执行情况进度报告。
154. 关于向第八十三次会议提交的示范项目进度报告，秘书处建议撤销一个项目（科威特），鉴于报告的埃及、欧洲和中亚、摩洛哥、沙特阿拉伯（2）和西亚的六个项目的进展情况和执行已达到后期阶段，延长其完成日期。 
155. 每份报告的说明以及相应的秘书处的评论和建议如下。
埃及：小型用户转型为非消耗臭氧层物质技术聚氨酯泡沫塑料的低成本备选办法的示范（开发计划署） 

背景

在第七十六次会议上，执行委员会核准了一个优化埃及聚氨酯泡沫塑料行业的非消耗臭氧层物质技术示范项目。预计该项目将有助于扩大所述技术的供应，并为很小型用户（VSU）提供具有成本效益的淘汰选择，供资金额为295,000美元，外加给开发计划署的机构支助费用20,650美元。请埃及政府和开发计划署在项目核准后 12 个月内完成项目，并在项目完成后，迅速提交一份全面的最后报告（第76/30号决定）。
在第八十次会议上，执行委员会将项目完成日期延长至2018年12月31日，但有一项谅解，即不得申请进一步延长项目的执行期限，并请开发计划署不晚于第八十三次会议提交最后报告（第80/26(e)号决定）。
进度报告

根据第80/26(e)号决定，开发计划署代表埃及政府提交了示范项目的初步最后报告。虽然项目中的大部分活动已经完成，但是将在和选定的小型用户对配方厂家设备测试完成后向第八十四次会议提交最后报告。 
该项目分两部分实施：第一部分涉及设备选择（即制定设备规格，招标，投标审查和采购），第二部分是预包装发泡配方的优化（即，选择愿意使用这些配方的配方厂家，从供应商处采购预包装配方，和用选定设备同小型泡沫塑料用户对配方进行现场测试）。
设备选择部分涉及采购流程，其中开发了供招标用的小型用户使用的小型移动设备的不同规格。在审查收到的报价后，选择并购买了三种类型的发泡机：一种是高压，一种是低压，另一种是用于整皮泡沫塑料的低压机。这些分发给三个配方厂家进行评估；但是，该项目的这一方面尚未完成。 
设备选择部分招标过程中获得的结果表明，可以用5,350美元而不是10,000美元的价格购买基本的底部灌注（PIP）泡沫塑料注入器；一个基本的喷塑/底部灌注注入器可以用6,600美元而不是10,000美元购得；并且可以用18,480美元而不是25,000-30,000美元的价格购买基本的整皮泡沫塑料注入器。
该项目化学成分的目标是为不常用的很小型用户提供具有较长保质期的预包装泡沫塑料配方。这是通过寻找和访问至少一个此类配方的供应商以及对分销或开发类似产品感兴趣的本地配方厂家来进行的。由于所涉配方非常昂贵，配方厂家几乎没有兴趣。
开发计划署表示，该项目的结果显示如下： 
(a) 在明确确定规格的情况下，可能有较低价格的基本泡沫塑料注入器供应，因此可能降低多边基金今后为小型和很小型泡沫塑料制造商供资的泡沫塑料项目的设备成本；
(b) 对使用预包装化学品没有表现出任何兴趣，因为这些化学品是为狭窄专业应用（即电气支柱回填）而设计的，在第5条国家不常见，并且相关的投资成本非常高。
秘书处的评论

秘书处要求澄清所选设备是如何评价的，指出该设备还未经过配方厂家也未经过选定的小型泡沫塑料用户的测试。开发计划署解释说，由于交付延迟，这项测试将于2019年5月底完成。已经向配方厂家提供了注入器的规格，以便有效地进行测试。一旦配方厂家完成此阶段，将在选定的一家小型用户对设备进行进一步评价。这些活动预计将于2019年6月完成。
秘书处根据提交的报告注意到以下情况：
(c) 虽然经过招标之后，开发计划署可确定能够提供低成本移动式发泡机的设备供应商，但这些机器的效用和效率尚未同很小型用户通过测试得到证实；并且 
(d) 预包装的聚氨酯配方对于第5条国家来说不是商业上可行的选择，因为这些配方适用的用途在这些国家不常见，并且对于很小型用户来说，它们的成本非常高。
秘书处指出，根据延长的项目完成日期（第80/26(e)号决定），该项目没有在2018年12月完成。但是，完成低成本设备的测试和评估非常重要，因为它将为这种设备对小型用户的有用性提供技术结论。开发计划署表示，同三配方厂家和一些下游泡沫塑料用户对设备进行现场测试将于2019年6月完成。
秘书处注意到设备的现场测试是剩余的唯一活动，建议延长该项目，以便在第八十四次会议上收到详细的最后报告。该报告应包含有关原始设备规格与优化的低成本设备单元规格的详细比较，设备在测试过程中的性能以及小型用户对实用性的建议。报告还应包括有关测试期间使用的泡沫塑料配方的信息，以及使用新的低成本设备的结果。根据项目的剩余活动，该项目应延长至2019年7月31日。
秘书处的建议

执行委员会不妨：
(e) 表示注意到载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11号文件的由开发计划署提交的关于埃及很小型用户在聚氨酯泡沫塑料行业转用非消耗臭氧层物质技术的低成本方案的初步最后报告；
(f) 注意到迄今取得的实质性进展，作为特例，将上文(a)分段所述项目的完成日期进一步延长至2019年7月31日，但有一项谅解，即不得申请进一步延长项目的执行期限，并请开发计划署不迟于第八十四次会议提交最后报告；
(g) 请开发计划署确保将上文（a）分段所述项目的最后报告提交第八十四次会议，并将包含原始设备规格与优化的低成本设备单元规格的详细比较、设备在测试过程中的性能、包括测试期间使用的泡沫塑料配方、使用新设备的结果、及小型用户对实用性的建议。
 欧洲和中亚（ECA）地区：建立欧洲和中亚低全球升温潜能值替代制冷剂培训、认证和示范区域英才中心（俄罗斯联邦）

背景

根据第82/22(f)号决定，俄罗斯联邦政府代表欧洲和中亚地区的国家提交了关于建立低全球升温潜能值替代制冷剂培训、认证和示范区域英才中心的进度报告 [footnoteRef:34]。 [34: 第七十六次会议上，执行委员会根据第72/40号决定核准了该项目，供资金额为591,600美元，外加给俄罗斯联邦政府的机构支助费用75,076美元，并请俄罗斯联邦政府在该项目核准后36个月内完成，并在项目完成后迅速提交一份全面最后报告（第76/35号决定）。] 

该项目的总体目标是提高东欧和中亚国家 [footnoteRef:35] 制冷和空调行业的技术能力，克服采用低全球升温潜能值制冷剂的障碍，改善维修做法，降低现有制冷和空调设备的F-气体排放水平，并为技师和设备制造商提供对家用、商用和工业用制冷和空调设备的节能设计和操作的理解。俄罗斯联邦政府要求工发组织协助执行该项目。 [35: 阿尔巴尼亚、亚美尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、格鲁吉亚、吉尔吉斯共和国、黑山、北马其顿、摩尔多瓦共和国、塞尔维亚、土耳其和土库曼斯坦。] 

进度报告

正通过自然保护部正在亚美尼亚建立区域英才中心，并将于2019年9月开放。该中心一旦全面运作，将向欧洲和中亚地区各国提供培训和咨询服务。
正在执行以下活动:
(h) 建立一个网站（http://hvaccenter.am/），以播放该中心的服务，并提供远程在线培训的设置；
(i) 制定培训方案，认证计划和培训培训员；
(j) 制定关于制冷和空调的职业和学术研究通用课程，供各国实施，作为其氟氯烃淘汰管理计划活动的一部分（已完成）；和
(k) 将符合欧盟第517/2014号条例的F-气体法规草案翻译成俄语，并制定关于F-气体法规的简化技师认证制度，促进在每个欧洲和中亚国家启动认证制度（已完成）。
俄罗斯联邦政府通过工发组织启动了执行使用低全球升温潜能值制冷剂和节能设计示范项目的招标程序。 
资金发放情况
截至2019年4月，在核准的591,600美元中，已发放366,596美元（62％）。
秘书处的评论
秘书处澄清了项目完成日期，并指出该报告包括了将于2019年11月完成的活动，而项目完成日期为2019年6月。据解释，该项目于2016年获得核准，但资金到2017年9月才从俄罗斯联邦政府转移到工发组织。该项目预计将于2019年12月完成。
回应秘书处通过该项目开展技术援助的澄清，俄罗斯联邦政府表示已启动以下活动：成立了受益国的国家制冷协会区域理事会；正在开发关于使用天然制冷剂和基于氨、二氧化碳和氢气的配方安全运行的学习模块，支持在线教育和培训；并将在线显示包括翻译版本在内的e学习模块的使用指南。
秘书处注意到尽管经历了最初步的延误，但该项目的执行取得了实质性进展，并进一步注意到该项目将有助于加强欧洲和中亚地区的制冷和空调行业。
秘书处的评论  

执行委员会不妨：
(l) 表示注意到载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11号文件由俄罗斯联邦政府提交的关于建立欧洲和中亚低全球升温潜能值替代制冷剂培训、认证和示范区域英才中心的进度报告；
(m) 注意到迄今取得的实质性进展，作为特例，将项目完成日期延长至2019年12月31日，但有一项谅解，即不得申请进一步延长项目的执行期限，并请俄罗斯联邦政府不迟于第八十五次会议提交上文（a）分段所述项目的最后报告。
科威特：关于评价空调应用中无氟氯烃和低全球升温潜能值技术性能示范项目的报告（开发计划署）

背景

在第七十六次会议上，执行委员会根据第72/40号决定，核准评价科威特空调应用中无HCFC-22和低全球升温潜能值技术性能的示范项目，[footnoteRef:36] 供资金额为293,000 美元，外加20,510 美元的机构支助费用 。 [36: UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/38。] 

该项目的目的是示范目前可用于高环境温度（HAT）条件的两种类型的空调设备的性能：基于HFC-32容量8吨的空调系统；在科威特的四个选定地点安装了一台容量40吨使用R-290制冷剂的小型冷水机组。将考虑到压缩机、冷凝器、蒸发器、能效和能耗的性能，对设备的性能进行监测和评估，并将与使用HCFC-22和R-410a的相似尺寸和容量的设备进行比较。
开发计划署代表科威特政府提交了一份示范项目报告。报告指出，尽管正在积极寻找拟议的R-290和HFC-32设备的供应商，开发计划署仍无法执行该项目，因为招标流程导致的费用为核准数额的三倍。因此，开发计划署和科威特政府正申请撤销该项目，并将余额退还第八十四次会议。
秘书处的评论

要求开发计划署澄清在收到设备初始高投标时采取的行动，开发计划署解释说，经与国家臭氧机构和科威特科学研究所协商，决定将项目地点减少到两个，而不是四个，并开展第二次招标流程。第二次竞标被取消，因为只收到一份报价，设备成本报价为650,000美元。开发计划署表示，他们受到该组织的财务规则和条例的约束，这些规则和条例要求遵循招标程序，尽管只需要很少的几个单位，但从唯一供应商那里找不到采购这种设备的备选方案。
秘书处对请求撤销表示关切，并指出项目提案经过了严格审查；开发计划署保证可以提供将要评估的设备。开发计划署解释说，在执行时，拟议设备的价格成为一项挑战，加之对以前没有使用过此类大容量设备以及标准尚不存在的国家运行安全的潜在担忧。由于这些原因，该项目无法完成，必须撤销并返还余额。提交的临时财务报告显示，未向该项目发放资金；开发计划署还澄清说，只有到第八十四次会议上才能返还，因为结束项目的程序需要开发计划署和科威特政府的签字。
秘书处的评论

执行委员会不妨撤销评价科威特空调应用中无氟氯烃和低全球升温潜能值技术性能示范项目，并请开发计划署向第八十四次会议返还293,000美元，外加机构支助费用20,510美元。
 摩洛哥：聚氨酯泡沫塑料制造行业中小型企业使用低成本戊烷发泡技术转换为非消耗臭氧层物质技术的示范项目（工发组织）

在第七十五次会议上，执行委员会核准了摩洛哥聚氨酯泡沫塑料制造行业中小型企业使用低成本戊烷发泡技术转换为非消耗臭氧层物质技术的示范项目，[footnoteRef:37] 供资金额为280,500美元，外加给工发组织的机构支助费用19,635美元（第75/41号决定）。 [37:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/58。 ] 

该项目的目标是通过设计一个简单、标准化、易操作和小型的发泡机来探索降低初始资本成本的可能性，该发泡机能够使用易燃戊烷、设备和可移动通风系统，为几种产品提供服务。项目将在16个月内完成。
在第八十次会议上，执行委员会同意将项目完成日期延长至2018年12月31日，但有一项谅解，即不得申请进一步延长项目的执行期限，并请工发组织不迟于第八十三次提交最后报告（第80/26(f)号决定）。
工发组织代表摩洛哥政府向第八十三次会议提交了示范项目的简要进度报告。提交的材料表明，发泡机和化学品的供应商均已确定；化学品和设备已购买并交付，设备业已安装；生产调试、启动、测试和培训将于2019年底完成。
秘书处的评论

工发组织解释说，项目执行的重大延误是由于国家臭氧机构无法参与考察，以确定基于碳氢化合物预混多元醇和发泡设备的潜在供应商。此外，设备必须安装在工业区新建的厂房内，但在2018年设备交付时工业区尚未准备就绪。秘书处注意到已投入了大量工作，示范项目下规划的大部分活动已经完成，并且经费已经支出。完成项目并与所有其他第5条国家分享示范结果将是有益的。经与工发组织讨论后，商定该项目将于2019年9月完成，工发组织将向第八十四次会议提交示范项目的最后报告。
秘书处的建议
执行委员会不妨：
(n) 表示注意到载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11号文件由工发组织提交的关于摩洛哥聚氨酯泡沫塑料制造行业中小型企业使用低成本戊烷发泡技术转用非消耗臭氧层物质技术示范项目的进度报告；
(o) 指出执行取得很大进展，若干第5条国家可能复制其成果，将上文（a）分段所述项目的完成日期延长至2019年9月30日；
(p) 请工发组织向第八十四次会议提交上文（a）分段所述项目的最后报告，并在第八十五次前会议归还所有余额。
沙特阿拉伯：在高环境温度下空调行业推广基于氢氟烯烃的低全球升温潜能值制冷剂示范项目（工发组织）

背景
工发组织代表沙特阿拉伯政府向第八十三次会议提交了关于在高环境温度下空调行业推广基于氢氟烯烃的低全球升温潜能值制冷剂示范项目的进度报告。
该项目在第七十六次会议上获得核准，用于制造、测试和优化使用低全球升温潜能值氢氟烯烃/氢氟碳化合物混合物以及R-290的试验型空调机，以进行示范性生产运行和转换生产线。供资数额为1,300,000美元，外加给工发组织的机构支助费用91,000美元。
在第八十次会议上，执行委员会同意将项目从2018年5月延长至2018年12月31日，但有一项谅解，即不得申请进一步延期，并请执行机构不迟于第八十三次会议提交最后报告（第80/26(g)号决定）。随后，向第八十二次会议提交了一份简明的进度报告，记录了许多活动的重大进展，包括采购设备和交付部件（例如压缩机），生产设备的交付和第一批R-290装置的生产仍未完成。预计这些活动将于2018年12月完成。
进度报告 

在生产设备交付时，由于企业决定搬迁生产线，因此仍在等待安装。不过，企业计划初步安装设备，以便进行试运行和人员培训；该生产线将于2019年9月搬迁。这些设备需要进一步测试和优化。预计到2019年12月完成这些活动以及传播项目成果的讲习班。根据企业的测试以及PRAHA-II的结果，企业决定将其生产重点放在基于R-290的设备上，虽然并不排除未来使用氢氟烯烃和氢氟烯烃混合物。
秘书处的评论
设备已采购并交付给企业；但是，到2019年12月底前还需要完成项目一些剩余的活动。鉴于项目实施处于后期阶段并且其结果可能对若干第5条国家产生影响，秘书处建议将项目延长至2019年12月31日， 要求向第八十五次会议提交最后报告，并到第八十六次会议归还所有余额。 
秘书处的建议

执行委员会不妨：
(q) 表示注意到载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11号文件由工发组织提交的关于在沙特阿拉伯高环境温度下空调行业推广基于氢氟烯烃的低全球升温潜能值制冷剂示范项目的进度报告；
(r) 注意到项目执行处于后期阶段并且其结果可能在若干第5条国家复制，将上文（a）分段所述项目的完成日期延长至2019年12月31日；并
(s) 请工发组织不迟于第八十五次会议提交上文（a）分段所述项目的最后报告，并到第八十六次会议归还所有余额。
沙特阿拉伯：空调制造商使用低全球升温潜能值制冷剂开发窗式空调和组合式空调示范项目- 最后报告（世界银行） 

背景

在第七十六次会议上，执行委员会核准了在沙特阿拉伯制造空调的两家企业的示范项目：沙特电器工厂有限公司（“SFEA”）和Petra工程工业有限公司（“Petra”）， 供资数额为796,400美元，外加给世界银行的机构支助费用55,748美元。 在批准该项目时，执行委员会请沙特阿拉伯政府和世界银行在2017年5月之前完成该项目，并在项目完成后迅速提交一份全面最后报告（第76/26(c)号决定）。 
SFEA将开发基于HFC-32和R-290的两种尺寸的窗式空调（1.5至2制冷顿（TR）[footnoteRef:38]），而Petra将开发包括冷却器和空气处理（11.4至28.4制冷吨）的组合式空调系统， 使用相同的制冷剂。在该项目获得核准后，世界银行报告说，由于供应60赫兹压缩机的困难以及沙特阿拉伯窗式空调市场的缩减，SFEA决定退出该项目。 因此， 220,000美元加上世界银行的15,400美元的机构支助费用已返回第八十二次会议（第82/22(b)(一)号决定）。 [38:  1 制冷顿 等于12,000 Btu/hr或 3.5 千瓦。] 

在第八十次会议期间提供最新情况之后，执行委员会同意将项目完成日期延长至2018年9月30日，但有一项谅解，即不得申请进一步延长项目的执行期限，并请世界银行不迟于第八十二次会议提交上文（a）分段所述项目的最后报告（第80/26(h)号决定）。在第八十二次会议上，执行委员会敦促世界银行尽快提交该项目的最后报告，以便在第八十三次会议上介绍（第82/22(b)(二)号决定）。
根据第82/22(b)(二)号决定，世界银行代表沙特阿拉伯政府提交了关于空调制造商使用低全球升温潜能值的制冷剂开发窗式和组合空调示范项目的最后报告（ 作为本文件附件四附后）。
进度报告

Petra设计、制造和测试了六个使用HFC-32和R-290制冷剂的商用风冷式制冷样机，制冷能力为40 千瓦、70 千瓦和100 千瓦。设备的设计符合ISO-5149[footnoteRef:39] 和IEC-60335-2-40[footnoteRef:40] 的安全要求。测试在35℃、46℃和52℃下进行。将结果与R-410A进行了比较，R-410A是作为HFC-32的直接替代物进行测试的。在所有情况下，HFC-32和R-290设备都显示出性能与R-410A相似或更好（效率和制冷能力）。但是，为降低使用R-290的风险所需的设计变更导致设备成本显着增加。在使用HFC-32时，成本增加很少。 [39: 国际标准组织（ISO）5149：制冷系统和热泵 - 安全和环境要求。可查阅https://www.iso.org/standard/54979.html。]  [40: 国际电工委员会（IEC）60335-2-40：家用和类似用途电器 - 安全可查阅https://webstore.iec.ch/publication/31169。 ] 

该项目显示，商用风冷式冷水机组可以设计为使用低全球升温潜能值制冷剂如HFC-32和R-290并运行，用于各种冷却能力和运行条件，包括高环境温度。由于冷水机组的应用和位置，现行国际安全标准的要求并未限制用于该项目的易燃制冷剂的数量。 但是，大多数商业应用的现行安全标准将严格限制使用R-290等易燃制冷剂，而HFC‑32等轻度易燃制冷剂则不然。
秘书处的评论

范围和方法

关于该项目的范围，世界银行澄清说，性能、收费和价格与基于R-410A的设备而不是基于HCFC-22的设备进行了比较，正如项目预期的那样，前者是市场标准。由于该项目已经完成，因此无法提供同基于HCFC-22设备的比较。秘书处回顾说，该项目是在全球升温潜能值低的氟氯烃替代品示范项目窗口下批准的，但同意基于R-410A的设备是目前市场上的主要技术选择。因此，示范项目的结果可能有益于第5条国家逐步减少氢氟碳化合物。
该项目使用的方法没有将基于R-410A的设备的性能与为该项目制造的样机性能进行比较。而是将基于HFC-32和R-290的样机性能与使用R-410A的基于HFC-32的样机的性能进行了比较。这可能会产生有利于HFC-32性能的潜在偏差，因为参考模型对HFC-32进行了优化。
世界银行提供了经优化R-410A的标准空调设备性能比较的额外信息，以与HFC‑32样机使用的相同的两台压缩机，同以R-410为直接替代品的HFC-32样机和用HFC‑32的进行性能比较。如表11所示， R-410A标准空调机同以R-410为直接替代品的HFC‑32样机在35°C（T1）和46°C（T3）条件下性能均低于HFC-32样机的性能。虽然在T1的情况下差异相对较小，但与HFC-32相比但在T3条件下，R-410A的能效比（EER）和冷却能力均显著下降。在两种条件下，以R-410A作为直接替代品的HFC-32样机比R-410A标准设备性能更好。
表11. R-410A标准空调机和HFC-32样机的性能
	设备
	能效比 (Btu/Whr)
	制冷能力(Btu/hr)

	
	T1
	T3
	T1
	T3

	R-410A 标准设备
	9.43
	6.46
	96.6
	75.6

	直接用 R-410A 作替代品的HFC-32 样机
	9.57
	6.55
	97.8
	79.9

	使用HFC-32的 HFC-32样机
	9.96
	7.90
	105.4
	99.7



关于项目的结果是否可能影响约旦独立的氢氟碳化合物投资项目的技术选择，[footnoteRef:41] 以便将类似设备转换为第八十一次会议核准的R-290（第81/62号决定），世界银行澄清说，虽然约旦Petra和沙特阿拉伯Petra的业主相同，但两者在财务、设计、人员、生产和工作范围各方面都是独立的企业；后者主要服务于沙特阿拉伯市场，制冷剂技术的选择取决于用户的不同应用，而前者则出口到具有不同规格和需求的52个国家。约旦Petra和沙特阿拉伯Petra计划继续研究和开发不同的R-290产品，供应市场。 [41:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/40。] 

特定容量样机的主要区别在于压缩机的选择：对于R-410A和HFC-32，它们是相同的定速涡旋压缩机，而固定速度的半封闭压缩机用于R-290，可是找不到该项目所需容量压缩机的供应商（即40千瓦及以上）。世界银行指出，R-290性能的差异部分归因于半封闭压缩机，一般来说，半封闭压缩机的效率不如使用HFC-32和R-410A的涡旋压缩机。 
该项目发现，大多数商业应用的当前安全标准将严格限制使用R-290等易燃制冷剂。 约旦项目预见到设备将包括多个独立的电路以保持在5千克/电路充电限制内，同时仍保持能量效率；当前项目下没有考虑这种方法。与使用单个较大制冷剂回路的设备相比，使用多个独立电路可能会增加制造成本；然而，并没有对需要增加多大作出估算。通过使用微通道热交换器也可以降低制冷剂的填充量， Industrias Thermotar Ltda的示范项目即是一例。[footnoteRef:42]  然而，Petra更愿意在内部开发自己的翅片管式热交换器。 [42:  http://www.multilateralfund.org/Our%20Work/DemonProject/Document%20Library/8110p2-4Colombia%20RAC%201.pdf。] 

根据设备容量，转换为HFC-32和R-290的制冷剂的填充量，相对于R-410A，分别减少15％至25％和23％至33％。尽管填充量减少，冷凝器和蒸发器的成本在三种制冷剂之间没有变化，这与先前对此问题的研究相反。[footnoteRef:43] 特别是，考虑到填充量减少，人们会预期用于制造冷凝器和蒸发器的材料会减少。此外，考虑到相对于R-410A和HFC-32， R-290的操作压力较低，可以在R-290热交换器中使用更薄的管道，这可以额外节省材料。世界银行澄清说，成本也取决于销售量，目前其销售量低于Petra使用直径较大的铜管的销量。此外，新的工具和机械需要额外的投资，因此，较小管径的制造成本也会更高。这样，对于具有标准和较小直径管的冷凝器，总成本相似。 [43:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/69。] 

鉴于相对于R-410A而言，制冷剂填充量和制冷剂价格减少，比使用HFC-32的设备填充费用减少50％至57％，比使用R-290的则高25％至44％。使用R-290增加成本的原因是制冷剂的价格高（12.25美元/千克），R-410A的则是（6.55美元/千克）。从R‑410A过渡到HFC-32，主要部件的成本略有增加，导致增加11％至13％，具体取决于设备的尺寸。HFC-32和R-290之间大多数主要部件成本差异很小，压缩机除外，压缩机大约贵三倍，导致设备成本相对于HFC-32大幅增加。 R-290需要检漏仪，但HFC-32显然不需要，也造成这一差异。 
世界银行还提供了具有ATEX [footnoteRef:44]  组件的R-290单元的成本，大约是HFC-32设备的两倍。但是，秘书处并不清楚这种实质性的成本差异是否与大多数应用相关。特别是，ATEX设备指令适用于具有潜在爆炸性环境中使用的设备。位于存在潜在爆炸性环境的危险区域的工业和商业空调和制冷系统必须满足ATEX要求，无论设备中使用的制冷剂是否易燃。世界银行提出，在制冷剂泄漏的情况下，使用碳氢化合物制冷剂的空调和制冷系统可能会被归类为危险区域，因此需要遵守ATEX指令。这种情况也适用于使用A2L制冷剂的系统；然而，由于这些制冷剂的可燃性极限较低，发生这种情况的频率也低。 [44:  ATEX除其他外指定了具有爆炸性环境的环境中允许的设备。] 

Petra还对其实验室进行了少量改动，以安全地处理和测试易燃制冷剂；改动成本在15,000美元到20,000美元之间。
秘书处的建议

执行委员会不妨：
(t) 表示赞赏地注意到载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11号文件由世界银行提交的沙特阿拉伯空调制造商使用低全球升温潜能值制冷剂开发窗式空调和组合式空调示范项目的最后报告；并
(u) 邀请双边和执行机构在协助第5条国家编制使用全球升温潜能值低的制冷剂制造组合式空调的项目时，考虑到上文（a）分段所述的报告。

沙特阿拉伯：高环境温度中喷涂泡沫塑料应用中利用氢氟烯烃作为发泡剂以淘汰氟氯烃的示范项目（工发组织）

背景

在第七十六次会议上，执行委员会核准沙特阿拉伯高环境温度中喷涂泡沫塑料应用中利用氢氟烯烃作为发泡剂以淘汰氟氯烃的示范项目，供资金额为 96,250 美元，外加给工发组织的机构支助费用8,663 美元；请沙特阿拉伯政府和工发组织在该项目核准后 16 个月内完成，并在项目完成后迅速提交一份全面的最后报告（第76/31号决定）。
在第八十次会议上，执行委员会同意将项目完成日期延长至2018年12月31日，但有一项谅解，即不再进一步要求延长，并请工发组织不迟于第八十三次会议提交最后报告。（第80/26（一）号决定）。
该项目获得核准是为了示范在高环境温度（聚氨酯泡沫塑料行业）的喷涂泡沫塑料应用中使用HFO‑1233zd(E) 和 HFO‑1336mzz(Z)加水共同发泡的益处、适用性和可复制性，以及评估通过使用泡沫密度较低和导热率较低的优化水/物理发泡剂与其他替代品相比，降低了多少资本和运营成本。
进度报告

工发组织代表沙特阿拉伯政府提交了示范项目的详细进度报告。项目中的大部分活动已经完成，一旦完成实地规模测试和传播讲习班，即向第八十四次会议提交最后报告。
该项目在Sham Najd International执行，Sham Najd International是当地生产商，生产喷涂硬质聚氨酯（PUR）和异氰酸酯泡沫塑料（PIR），用于建筑工地和工业场所的墙壁、天花板、屋顶、吊顶和地板的隔热和防水。测试的唯一发泡剂是HFO‑1233zd(E)，因为不可能按全面的示范项目所需数量购买HFO-1336mzz(Z)，原因是缺乏商业供应。
根据测试结果，含有HFO-1233zd(E)的喷涂雾泡沫塑料配方似乎很有潜力替代氟氯烃和氢氟碳化合物配方，因为它具有类似的技术和物理属性，并且全球升温潜能值低和消耗臭氧层物质为零。迄今为止示范项目的结论如下：
(v) HFO-1233zd(E)喷涂泡沫塑料的性能与HCFC-141b-发泡的喷涂泡沫塑料的附着力、导热系数、尺寸稳定性、可涂性、总泡沫密度和抗压强度相匹配；
(w) 与基准泡沫塑料配方相比，聚氨酯作为产品的喷涂塑料表面显示出更多的针孔。尽管如此，它仍然符合客户的期望；
(x) 替代发泡剂不需要新的发泡设备。所有测试均使用Sham Najd的现有设备（Graco E-XP1敷抹器）；
(y) 由于其沸点低（19.5℃），HFO-1233zd(E)应在低于18℃，最好在15℃的温度下在反应器中混合，以免在混合过程中损失发泡剂；
(z) 少量的HFO-1233zd(E)可以在多元醇中混合，因为多元醇混合物的沸点也低于HCFC-141b的发泡沸点； 
(aa) 预混多元醇由配方厂家和最终用户储存总共五个月，未观察到反应性变化。由于HFO-1233zd(E)的低沸点，混合物必须在最高28℃下储存，这将导致化学品在较高温度下蒸发/沸腾。基于HFO-1233zd(E)的泡沫塑料配方需要特殊的添加剂包（表面活化剂和催化剂）以避免多元醇共混物的劣化。催化剂包提供超过八个月的保质期；
(ab) 基于HFO-1233zd(E)的配方成本高于HCFC-141b的成本：根据提供的价格，增加的运营成本为4.30美元/ 千克。然而，包括用HFO-1233zd(E)生产的泡沫塑料的导热率较低（更好的隔热性）和密度较低，得到的增量运营成本为0.52美元/ 千克。预计这些成本将在几年内降低，因为HFO-1233zd(E)的价格下降而HCFC-141b的价格因供应量减少而增加。
秘书处的评论

附加测试

鉴于该报告将供其他第5条国家制定和执行项目时参考，秘书处与工发组织讨论了应包括的其他细节。工发组织同意在实地试验中列入项目第一部分无法完成的若干试验，如粘附强度、吸水率、闭孔含量、耐热性和抗老化/降解的抗压强度等。所有上述测试均将依据EN-14315（建筑物的隔热产品 - 原位成型喷涂异氰酸脂和聚氨酯泡沫塑料产品）进行。根据现有政策，最终报告还将包括独立的技术审查。
示范中使用制剂的供应
在澄清用于测试HFO-1233zd(E)的泡沫塑料配方制剂的来源以及这些制剂是否任何配方厂家都可获得时，工发组织表示，用于第一次测试的制剂完全由Covestro开发，不供应任何其他配方厂家。所有泡沫塑料制剂的细节都是配方厂家自己开发的，通常是保密的。然而，添加剂供应商（即Evonik和Momentive）和发泡剂供应商（即Honeywell和Chemours）积极为配方厂家的制剂人提供支持。这将使当地的配方厂家能够开发自己的制剂。
项目期限延长和最后报告
秘书处指出，该项目未在2018年12月执行委员会同意的项目延长期限完成（第80/26(一)号决定）。但是，所有实验室规模的测试都已取得实质性进展，并提供了一整套结果。至于剩下的两项活动（即实地规模测试和传播讲习班），工发组织澄清说后者将于2019年5月进行，一旦实地测试所购的其他材料于5月交付，即进行测试。测试将使用三种泡沫塑料配方制剂在Sham Najd进行。包括这些测试结果在内的最后报告将于2019年10月提供。
秘书处注意到取得了很大进展，技术测试已获得结果，并获得可在高环境温度条件下，从现场测试中得到其他有价值的信息，秘书处支持延长该项目，以期在第八十四次会议获得详细的最后报告。根据编制报告时间的估计，秘书处建议将项目延长至2019年10月31日。
秘书处的建议

执行委员会不妨：
(ac) 表示注意到载于UNEP/Ozl.Pro/ExCom/83/11号文件由工发组织提交的关于沙特阿拉伯高环境温度中喷涂泡沫塑料应用中利用氢氟烯烃作为发泡剂以淘汰氟氯烃的示范项目执行情况的进度报告；并
(ad) 注意到迄今取得的实质性进展，作为特例，将上文（a）分段所述项目的完成日期延长至2019年10月31日，但有一项谅解，即不得申请进一步延长项目的执行期限，并请工发组织不迟于第八十四次会议提交最后报告。
泰国：泰国利用低全球升温潜能值发泡剂配制喷涂聚氨酯泡沫塑料用途预混多元醇的配方厂家示范项目（世界银行）

背景

在第七十六次会议上，执行委员会核准了泰国两个泡沫塑料配方厂家利用低全球升温潜能值发泡剂配制喷涂聚氨酯泡沫塑料用途预混多元醇的示范项目，总成本352,550美元，外加给世界银行的机构支助费用24,679美元（第76/33号决定）。
该项目的目标是：
(ae) 加强两个当地配方厂家使用氢氟烯烃（即, HFO-1233zd(E) 和 HFO‑1336mzz(Z)）为聚氨酯喷涂泡沫塑料行业的中小企业配制、测试和生产预混多元醇的能力；
(af) 验证和优化为喷涂泡沫塑料的应用使用氢氟烯烃与二氧化碳共同发泡，以最小的增量运营成本实现同HCFC-141b类似的热性能，同时（将氢氟烯烃比率优化至10％）； 
(ag) 编制不同氢氟烯烃减量制剂与基于HCFC-141b的制剂相比的成本分析；以及
(ah) 向泰国和其他国家配方厂家传播评估结果。
该项目在两个配方厂家执行，即曼谷综合贸易有限公司（BIT）和南城Polychem有限公司（SCP），他们向各种聚氨酯泡沫塑料，包括喷涂泡沫塑料应用的客户提供多元醇（主要使用HCFC-141b）。
世界银行代表泰国政府提交了示范项目的最后报告（作为本文件附件五附后）。示范项目的结论如下：
(ai) BIT和SCP对每一种氢氟烯烃(即分别为HFO-1233zd(E)和HFO-1336mzz(Z))的五种和两种不同的减量制剂进行评估，并根据反应时间、粘附度和收缩性确定了最终制剂以进行详细评价。表12 显示BIT and SPC用于最终测试的制剂细节，包括添加剂和其他成分：[footnoteRef:45]  [45: 选择配方时考虑的主要参数是反应性，收缩性和粘附性。] 

表12.用于评价制剂占总配方的百分比（%）
	
	BIT
	SCP

	详情
	HCFC-141b
	HFO-1233zd(E)
	HFO-1336mzz(Z)
	HCFC-141b
	HFO-1233zd(E)
	HFO-1336mzz(Z)

	多元醇混合物
	24.9
	35.7
	35.4
	24.9
	35.7
	35.4

	添加剂和催化剂
	1.3
	4.6
	5.7
	1.3
	4.6
	5.7

	其他添加剂
	6.0
	6.7
	5.4
	6.0
	6.7
	5.4

	发泡剂
	10.0
	4.7
	4.7
	10.0
	4.7
	4.7

	异氰酸酯
	57.8
	48.3
	48.8
	57.8
	48.3
	48.8

	共计
	100
	100
	100
	100
	100
	100



(aj) 喷涂泡沫塑料配方所含氢氟烯烃发泡剂，相当于多元醇的10％，并根据选定的多元醇作出调整，催化剂包能产生泰国喷涂泡沫塑料市场可接受的泡沫塑料性能。虽然HFO-1233zd(E)制剂在配制中表现出不稳定性，但报告表示稳定性问题可以通过采用新的催化剂包来解决；
(ak) 就粘附性和反应时间而言，用HCFC‑141b发泡的喷涂泡沫塑料表现出的粘附性能和反应时间市场可接受。由减量氢氟烯烃制剂制成的喷涂泡沫塑料的密度略高于基准HCFC‑141b制剂。还观察到抗压强度略微增加；
(al) 减量HCFC‑141b制剂的初始K因子高于HCFC‑141b制剂。氢氟烯烃发泡的泡沫塑料的所有性能随时间推移都相当稳定。报告还指出，增加的K因子在泰国市场可接受范围内；
(am) 两种氢氟烯烃制剂均通过了使用ASTM [footnoteRef:46] - 568和635的防火性能测试； [46:  美国测试与材料协会。] 

(an) 在高达35°C以上的炎热夏季气候条件下，基于HFO-1233zd(E)的配方可能需要可冷却配制的多元醇储存物的储存条件；
(ao) 根据制剂，减量氢氟烯烃制剂（即HFO-1233zd(E) 和 HFO-1336mzz(Z)）的价格分别比BIT公司的HCFC-141b制剂高约22％至38％ ，比SCP公司则分别高于HCFC-141b制剂的42％至46％。在BIT公司，基于HCFC-141b的配方为1.93美元/ 千克，在SCP公司则为2.15美元/ 千克，即基于氢氟烯烃的SCP公司制剂的价格上涨百分比仅比BIT公司高出约5％；
(ap) 参与示范的下游喷涂泡沫塑料用户对制剂在加工时间、粘附性能和与喷涂泡沫塑料相关的其他物理性质方面的整体性能感到满意。
下面表13列出了预算为配方厂家采购的导热系数测试仪和喷涂泡沫塑料设备支付的实际成本。发泡机和导热系数测试仪的价格由各企业协商确定，因此供应给企业的设备存在差异。包括所有要素在内的项目财务报告将与项目完成报告一起提供。
表 13. 喷涂泡沫塑料设备和导热系数测试仪的成本
	设备
	BIT公司
	SCP公司

	
	核准额 (美元)
	实际 (美元)
	核准额 (美元)
	实际(美元)

	喷涂泡沫塑料机
	40,000
	43,675
	40,000
	41,692

	导热系数测试仪
	5,000
	29,821
	5,000
	22,253



两个示范项目的初步结果在世界银行于2018年2月在曼谷组织的第十二届区域消耗臭氧层物质讲习班上做了介绍，最后结果于2019年2月在曼谷举行的第十三届区域消耗臭氧层物质讲习班上介绍。每次讲习班有来自中国、印度尼西亚、约旦、马来西亚、菲律宾、泰国和越南的国家臭氧办公室和泡沫塑料行业的80余人参加。此外，在泰国又组织了三次讲习班，向政府官员、喷涂泡沫塑料企业、化学品供应商和设备供应商传播结果。参加研讨会的一些国家表示有兴趣使用这些结果并在其市场中使用氢氟烯烃开发制剂。
秘书处的评论
秘书处指出，初步项目计划是在第七十九次会议上提交示范项目的调查结果，以便在评估泰国氟氯烃淘汰管理计划第二阶段时也可以使用该项目的结果；但是，结果没有按时提供。世界银行通报说，最初延迟的主要原因与获取氢氟烯烃供应和与受益企业的项目协议流程和管理模式有关。
秘书处要求提供关于配方厂家开发低成本减量氢氟烯烃制剂技术能力的补充信息。世界银行告知，由于BIT公司的技术能力有限，氢氟烯烃制剂开发过程花费的时间比预期的要长；两配方厂家都对基于氢氟烯烃的喷涂泡沫塑料应用配方的整体性能表示满意。通过这个项目，他们获得了使用基于氢氟烯烃的喷雾泡沫塑料配方的信心，指出制剂开发和调整是一个持续的过程。世界银行还通报说，企业在为项目采购氢氟烯烃方面没有遇到重大挑战，也不预计氢氟烯烃的商业供应会有什么限制。
秘书处要求提供更多信息，说明为什么SCP公司的异氰酸酯与多元醇的比例与BIT公司基于氟氯烃和氢氟烯烃的制剂不同。世界银行澄清说，BIT公司和SCP公司在制剂中使用了不同的添加剂，结果多元醇与异氰酸酯的比例不同；两家企业都能够将这些制剂销售给客户并在市场上使用。秘书处还注意到， SCP公司技术能力更好，能够为市场生产成本较低的制剂；并且，在该项目中，通过一名国际专家提供技术支助，该专家对企业员工进行了与聚氨酯泡沫塑料技术理论和测试过程相关流程的培训。关于减量氢氟烯烃制剂的较高导热系数，世界银行告知，这是由于孔中二氧化碳的百分比较高；此外，泰国喷涂泡沫塑料市场的消费者可以接受导热系数的增加。
关于每个企业中发泡剂、多元醇、其他添加剂和异氰酸酯之间的价格差异，世界银行告知，这是由于配方厂家与供应商之间个别企业谈判以及从供应商采购的添加剂类型；他们还澄清说，对于小型配方厂家，迄今不同化学品还没有优惠价格。
关于热导系数测试仪的拟议成本和实际成本之间的巨大差异，世界银行澄清说，最初提案中低估了K值测试仪的成本，结果实际价格远远高于预算数额。测试泡沫塑料所需的设备规格没有变化。
秘书处指出，最近的趋势表明HCFC-141b的价格在上涨，而且由于监管因素导致HCFC-141b的供应量减少，预计HCFC-141b的价格将继续上涨；在一些国家已经注意到了这种趋势。此外，报告的氢氟烯烃价格可能会不同，随着氢氟烯烃产量的增加，氢氟烯烃的价格可能会下降，尽管下降的时间尚不确定。此外，氢氟烯烃的价格显著下降加上HCFC-141b的价格上涨可能使基于氢氟烯烃的制剂的成本与HCFC-141b制剂相当。
秘书处的建议

执行委员会不妨：
(aq) 表示赞赏地注意到载于UNEP/Ozl.Pro/ExCom/83/11号文件由世界银行提交的泰国利用低全球升温潜能值发泡剂配制喷涂聚氨酯泡沫塑料用途预混多元醇的两配方厂家示范项目的最后报告；并
(ar) 邀请双边和执行机构在协助第5条国家编制用氢氟烯烃发泡的喷涂泡沫塑料项目时，考虑到上文（a）分段中提到的最后报告。
西亚地区：在西亚高环境温度国家推广空调替代制冷剂的示范项目 - 进度报告（环境规划署和工发组织）

环境规划署和工发组织代表参与该项目的西亚国家 [footnoteRef:47] 提交了一份关于在西亚高环境温度国家推广空调替代制冷剂的示范项目的进度报告，更出名的是PRAHA-II。 [47: 巴林、埃及、科威特、卡塔尔、阿曼、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。没有为阿拉伯联合酋长国提供资金，当地工业自费建造样机并参加历次PRAHA会议。] 

该项目由七十六次会议核准，目的是在西亚高环境温度国家推广空调替代制冷剂的示范项目（PRAHA-I）[footnoteRef:48]  进展的基础上，提高高环境温度国家的利益攸关方在空调行业使用低全球升温潜能值制冷剂的能力。 [48: 第六十九次会议核准，由开发计划署和工发组织执行(UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/19）。该项目的最后报告可参阅UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/10号文件。] 

在第八十次会议上，执行委员会同意将最初预计于2017年11月完成的项目延长至2018年12月31日，但有一项谅解，即不得申请进一步延长项目的执行期限，并请执行机构不迟于第八十三次会议提交最后报告（第80/26(l)号决定）。向第八十三次会议提交了一份简明的进度报告，记录了许多活动的重大进展；杰出的活动包括开发适合在高环境温度条件下使用模式的风险评估模型，预计将于2018年10月完成，使用PRAHA-I项目开发的样机进行测试和优化，预期将于2018年11月完成。
西亚参与国、环境规划署和工发组织取得了实质性进展，完成了许多但不是全部项目计划的活动。特别是，该项目的第一个组成部分，建立当地工业利用全球升温潜能值较低的高效易燃制冷剂来设计和测试产品的能力已经完成。第二和第三部分也取得了实质性进展，即评价、优化为PRAHA-I建造的样机，并为高环境温度国家建立了风险评估模型。对于前者，PRAHA-I样机的初步优化已经完成，并且评价了性能。根据结果​​，选择了三个样机进行额外的测试和评价；一个已建成，另外两个将分别于2019年4月和5月完成。这些单元的测试将于2019年6月完成，包括分析高滑移替代品泄漏补给的配方性能。至于后者，已收集该模型的必要数据；模型的测试和验证正在进行，将于2019年9月完成。
由于同测试设施的合同难以最后确定，未完成的活动无法在预期时间范围内完成，因此只能向第八十三次会议提交初步进度报告。为此，环境规划署和工发组织申请将该项目进一步延长至2019年11月15日。
秘书处的评论
尽管取得了进展，但该项目没有按照第80/26(l) and 82/22(g)号决定完成。特别是，剩下的活动包括完成样机测试、审查和验证优化结果和为风险评估模型收集数据、以及一个传播项目结果的专题讨论会。前者预计将于2019年6月完成，后者计划于2019年9月或10月完成。
根据迄今取得的进展以及项目完成后可能对高环温度环境国家提供的惠益，秘书处建议将项目延长期限至2019年11月15日，请将最后报告提交第八十四次会议，所有余额在第八十五次会议归还。
秘书处的评论

执行委员会不妨：
(as) 表示注意到载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11号文件由环境规划署和工发组织提交的关于在西亚高环境温度国家推广空调替代制冷剂的示范项目（PRAHA-II）的进度报告；并
(at) 将上文（a）分段所述项目的完成日期延长至2019年11月15日，以完成样机的测试，测试优化结果验证和风险评估模型和传播项目成果，并请环境规划署和工发组织不迟于第八十四次会议提交最后报告和在第八十五次会议归还所有余额。
区域制冷可行性研究

科威特：比较供中央空调使用的三种非同类技术的可行性研究-最后报告（环境规划署和工发组织）

根据第82/24(b)号决定，环境规划署和工发组织代表科威特政府提交了关于可行性研究的最后报告。报告全文作为附件六附于本文件后。
该研究在两个地点（一所学校和一座清真寺）使用两级[footnoteRef:49] “直接/间接”蒸发冷却（TSDI），证明了冷冻水系统和蒸发冷却相结合的中央空调系统的技术可行性。该技术是适合科威特气候条件的最佳选择。技术和财务研究基于学校所需800 制冷顿和清真寺81 制冷顿的装机容量。 [49: 
在第一阶段，热的外部空气进入热交换器内部，热交换器通过外部蒸发冷却。在初始冷却阶段期间，进入的空气流被冷却而不升高其湿度。在第二阶段，相同的气流通过浸水垫，再进一步冷却，空气则吸收一些额外的湿度。] 

最后报告概述了以下结论：
(au) 为这两个地点安装混合非同类技术所需的资本成本比目前使用的同类技术高约50％（即非同类技术成本为1,600美元/制冷顿而目前的同类技术为750美元/ 制冷顿）；
(av) 使用非同类技术表明，与目前的同类技术相比，这两个地点的能耗可节省约46%；
(aw) 根据对这两种技术的资本和运营成本的比较分析，该研究显示为学校安装非同类系统的额外资本成本（即680,000美元）的回收期为四年，内部收益率（IRR）为31％；为清真寺的额外资本成本（68,850美元）的回收期为两年，内部收益率为35％；
(ax) 该研究的结论是，与简单的传统电子同类系统相比，非同类技术辅助的非同类技术系统总体可节省约52％左右，并且可能在其他用途中，使用该国的中央空调系统。 
秘书处的评论
在审查最后报告时，秘书处将其与提交第八十二次会议的初步报告进行了比较，并注意到它包含了有关那些待完成活动的更详细信息，特别是项目试验阶段的进展情况。报告介绍了从两个试点收集的数据，这些数据显示了有前途的结果。该报告还提供了评价该方法在技术和财务方面可行性的结果，因为试验阶段尚未完成，这没有在第八十二次会议上提供，并得出结论，这是该国有前途的替代品。
根据两个试点的结果，科威特住房福利公共管理局（KPAHW）将考虑调整其未来公共建筑的投标程序，以转向两级直接/间接蒸发冷却系统。未来的发展计划将包括最早在2020年之前在其他选定的地点投资和执行这种非同类技术。
工发组织和环境规划署还重申，即使在项目完成之后，科威特政府也将提供关于如何在科威特其他地点执行的最新情况. 
秘书处的建议 
执行委员会不妨：
(ay) 表示赞赏地注意到载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11号文件由环境规划署和工发组织提交的比较科威特中央空调使用的三种非同类技术的可比性研究最后报告；
(az) 重申环境规划署和工发组织将提交上文（a）分段所述可行性研究的项目完成报告，并将任何余额退还第八十四次会议；和
(ba) 鼓励科威特政府通过环境规划署和工发组织向执行委员会未来的一次会议提供关于因为可行性研究结果而采取行动的最新资料。



第六部分： 菲律宾氟氯烃逐步淘汰管理计划第二阶段和逐步减少氢氟碳化合物扶持	
           活动执行机构的改变
菲律宾：氟氯烃逐步淘汰管理计划第二阶段和扶持活动——要求改变执行机构(世界银行)
背      景
156. 在第80次会议上，执行委员会原则上批准了为菲律宾氟氯烃逐步淘汰管理计划第二阶段提供为数2,750,057美元，外加192,504美元的机构支助费用，[footnoteRef:50],[footnoteRef:51]以及为氢氟碳化合物逐步减少的扶持活动提供金额为250,000美元，外加金额为17,500美元的机构支助费用，[footnoteRef:52]这两项活动都将在世界银行的协助下执行。 [50:  第80/60号决定。]  [51:  氟氯烃逐步淘汰管理计划第二阶段第一次付款获得批准，数额为1,010,023美元，外加世界银行的机构支助费用70,701美元(第80/60(f)号决定)。]  [52:  第80/52号决定。] 

157. 秘书处收到了菲律宾政府的一项请求，[footnoteRef:53]请求将菲律宾氟氯烃逐步淘汰管理计划第二阶段和逐步减少氢氟碳化合物的扶持活动从世界银行移交给工发组织。 [53:  2019年4月3日菲律宾环境管理局给秘书处的信。] 

秘书处的评论
158.     针对菲律宾政府的来函，秘书处与世界银行进行了磋商，并要求其在第83次会议上将需返还的项目未用资金的价值转给多边基金和工发组织。世界银行通知秘书处，世界银行和菲律宾政府之间关于氟氯烃逐步淘汰管理计划第二阶段的协定并未签署；因此，将全数退还核准的金额。关于多边基金额外捐款下核准的扶持活动，世界银行报告说已支付24,008美元，外加机构支助费用。
159. 表14列出将返还多边基金并随后转给工发组织的资金。
表14.     核准的资金以及原则上核准从世界银行转给工发组织的资金
	项目名称
	守        则
	第80次
会议核准
（美元）
	截至2019年4月的余额（美元）

	
	
	
	项目费用
	支助费用
	共      计

	氟氯烃逐步淘汰管理计划（第二阶段第一次付款）
	PHI/PHA/80/INV/103号文件
	736,129
	736,129
	51,528
	787,657

	
	PHI/PHA/80/TAS/102号文件
	273,894
	273,894
	19,173
	293,067

	逐步减少氢氟碳化合物的扶持活动
	PHI/SEV/80/TAS/01+号文件
	250,000
	225,992
	15,819
	241,811

	余     额
	
	
	1,236,015
	86,520
	1,322,535

	原则上批准的第二阶段供资付款
	 
	
	1,740,034
	121,802
	1,861,836

	总       计
	
	
	2,976,049
	208,322
	3,184,371



160. 秘书处指出，如本文件附件七所示，氟氯烃逐步淘汰管理计划第二阶段执行机构的改变需要更新该国政府与执行委员会之间的协定。完整的协定将附在第83次会议最后报告之后。
秘书处的建议：
161. 执行委员会不妨：
(a) 注意到菲律宾政府请求将氟氯烃逐步淘汰管理计划第二阶段中包括的所有逐步淘汰活动以及最初计划由世界银行执行的氢氟碳化合物逐步淘汰扶持活动移交给工发组织；
(b) 关于菲律宾氟氯烃逐步淘汰管理计划的第二阶段：
(i) 注意到世界银行已在第83次会议上向多边基金返还了1,010,023美元，加上与第一次付款(PHI/PHA/80/INV/103号和PHI/PHA/80/TAS/102号文件)相关的机构支助费用70,701美元；
(ii) 核准：
向工发组织移交1,010,023美元，加上为世界银行核准的与第一次付款(PHI/PHA/80/INV/103号文件和PHI/PHA/80/TAS/102号文件)相关的机构支助费用70,701美元；
从世界银行向工发组织移交1,740,034美元的资金，加上原则上核准与第二和第三次付款资金有关的121,802美元的机构支助费用；
(iii) 注意到基金秘书处更新了本文件附件七所载菲律宾政府与氟氯烃逐步淘汰管理计划执行委员会之间关于第二阶段的协定：特别是关于将世界银行的组成单元移交工发组织的第9段和附录2-A；增加第17段是为了表明世界银行从第83次会议起不再是牵头执行机构，更新后的协定取代了第80次会议达成的文本；
(c) 关于多边基金额外捐款(PHI/SEV/80/TAS/01+号文件)下核准的氢氟碳化合物逐步淘汰扶持活动:
(i) 注意到世界银行已在第83次会议上返还了225,992美元的余额，以及15,819美元的机构支助费用；
(ii) 核准将225,992美元余额以及曾经为世界银行核准的15,819美元机构支助费用转给工发组织。
第七部分：关于延长扶持活动的请求
关于延长扶持活动的请求（开发署、环境署、工发组织和世界银行）
162. 在第80次会议上，执行委员会批准了59个第5条国家逐步减少氢氟碳化合物的扶持活动；[footnoteRef:54]自批准之日起，项目期限为18个月。在第81次会议上，执行委员会决定根据第79/46(d)(三)号决定，将此类项目的执行期保持在18个月，如有必要，在秘书处收到正式延期请求后，将此期限延长，但不超过12个月(自项目核准之日起共30个月)。[footnoteRef:55] [54:  第80/41号决定。]  [55:  第81/32(a)号决定。] 

163. 根据第81/32(a)号决定，四个执行机构代表51个第5条国家提交了延长扶持活动的正式请求，预计完成日期为2019年6月，如表15所示。
表15.    向第83次会议提交的延长氢氟碳化合物逐步淘汰扶持活动的请求
	国        家
	牵头执行机构
	要求延长的期限

	安哥拉
	环境署
	12个月

	亚美尼亚
	工发组织
	12个月

	不丹
	环境署
	12个月

	波斯尼亚和黑塞哥维那
	工发组织
	12个月

	布基纳法索
	工发组织
	12个月

	喀麦隆
	工发组织
	12个月

	智利*
	开发署
	12个月

	中国**
	开发署
	12个月

	哥伦比亚
	开发署
	12个月

	刚果
	工发组织
	12个月

	哥斯达黎加
	开发署
	12个月

	多米尼克
	环境署
	12个月

	多米尼加共和国
	环境署
	12个月

	厄瓜多尔
	环境署
	12个月

	厄立特里亚
	环境署
	12个月

	斐济
	开发署
	12个月

	加蓬
	环境署
	12个月

	冈比亚
	工发组织
	12个月

	加纳
	环境署
	6个月

	危地马拉
	环境署
	12个月

	牙买加
	开发署
	12个月

	吉尔吉斯斯坦
	环境署
	12个月

	黎巴嫩
	开发署
	12个月

	莱索托****
	环境署
	6个月

	马来西亚
	世界银行
	12个月

	马尔代夫****
	环境署
	12个月

	墨西哥**
	工发组织
	12个月

	蒙古
	环境署
	12个月

	纳米比亚
	环境署
	12个月

	尼日利亚
	环境署
	12个月

	北马其顿
	工发组织
	12个月

	帕劳
	环境署
	12个月

	秘鲁
	开发署
	12个月

	菲律宾
	工发组织
	12个月

	卢旺达****
	环境署
	12个月

	圣卢西亚岛
	环境署
	12个月

	圣文森特和格林纳丁斯
	环境署
	12个月

	塞内加尔
	环境署
	12个月

	塞尔维亚
	工发组织
	12个月

	索马里
	工发组织
	12个月

	苏丹***
	环境署
	12个月

	苏里南
	环境署
	12个月

	泰国
	世界银行
	12个月

	多哥
	环境署
	12个月

	特立尼达和多巴哥
	开发署
	12个月

	突尼斯****
	工发组织
	12个月

	土耳其
	工发组织
	12个月

	土库曼斯坦
	环境署
	12个月

	乌拉圭***
	开发署
	12个月

	赞比亚
	环境署
	12个月

	津巴布韦
	环境署
	6个月


* 环境署和工发组织作为合作执行机构
** 环境署作为合作执行机构
*** 工发组织作为合作执行机构
**** 意大利政府作为合作执行机构

秘书处的评论
164. 秘书处注意到，第80次会议批准了所有延长扶持活动的请求，预计都将于2019年6月完成。延期的主要原因除其他外包括需要完成计划的活动；延迟启动执行；国家臭氧机构和执行机构之间的协调困难。大多数国家要求延长12个月，而加纳、莱索托和津巴布韦则表示需要6个月来完成所有计划的活动。
秘书处的建议：
165. 执行委员会不妨：
(a) 注意并审议UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11号文件表15所列51个第5条国家的各自执行机构提交的关于延长氢氟碳化合物逐步减少扶持活动的请求；和
(b) 将加纳、莱索托和津巴布韦氢氟碳化合物逐步淘汰扶持活动的完成日期延长至2019年12月，将安哥拉、亚美尼亚、不丹、波斯尼亚和黑塞哥维那、布基纳法索、喀麦隆、智利、中国、哥伦比亚、刚果、哥斯达黎加、多米尼克、多米尼加共和国、厄瓜多尔、厄立特里亚、斐济、加蓬、冈比亚、危地马拉、牙买加、吉尔吉斯斯坦、黎巴嫩、马来西亚、马尔代夫、墨西哥、蒙古、纳米比亚、尼日利亚、北马其顿、帕劳、秘鲁、菲律宾、卢旺达、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、塞内加尔、塞尔维亚、索马里、苏丹、苏里南、泰国、多哥、特立尼达和多巴哥、突尼斯、土耳其、土库曼斯坦、乌拉圭和赞比亚延长至2020年6月，但有一项谅解，即不再要求延期，双边和执行机构将在项目完成之日起六个月内提交根据第81/32(b)号决定完成的扶持活动最后报告。
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执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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