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PROPOSITION DE PROJET : ÉQUATEUR



Le présent document contient les commentaires et la recommandation du Secrétariat du Fonds sur la proposition de projet suivante : 



Réfrigération

	· Reconversion de la fabrication de réfrigérateurs ménagers et commerciaux du HFC-134a à l’isobutane (R-600a) et au propane (R‑290) chez Induglob
	ONUDI






FICHE D’ÉVALUATION DU PROJET – PROJET NON PLURIANNUEL

Équateur

	TITRE DU PROJET 
	AGENCE D’EXÉCUTION

	Reconversion de la fabrication de réfrigérateurs ménagers et commerciaux du HFC-134a à l’isobutane (R-600a) et au propane (R-290) chez Induglob
	ONUDI



	AGENCE NATIONALE DE COORDINATION
	Ministère de la Production, du Commerce extérieur, des Investissements et des Pêches



DERNIÈRE CONSOMMATION RAPPORTÉE POUR LES SUBSTANCES VISÉES PAR LE PROJET
A : DONNÉES DE L’ARTICLE 7 (2021)
	HFC
	845,93 tm
	1 911 824 tonnes éq. CO2


B : DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DU PAYS (2021)
	HFC
	860,56 tm
	1 931 129 tonnes éq. CO2



	Consommation de HFC restante admissible au financement (tm)
	s.o.



	ATTRIBUTIONS DU PLAN D’AFFAIRES DE L’ANNÉE EN COURS
	Entreprise
	Financement ($ US)
	Élimination (tm)

	
	Induglob
	0
	0



	Détails
	Unité
	HFC-134a

	HFC utilisé dans l’entreprise
	tm
	10,42

	
	tonnes éq. CO2
	14 901

	HFC à éliminer dans le cadre de ce projet
	tm
	10,42

	
	tonnes éq. CO2
	14 901

	Substituts au HFC à introduire
	Unité
	R-600a
	R-290

	
	tm
	0,15
	5,59

	
	tonnes éq. CO2
	0,45
	16,77

	Durée du projet (en mois) :
	24

	Montant initial demandé ($ US) :
	328 935

	Coûts finaux du projet ($ US) :

	
	Coûts différentiels d’investissement :
	245 350

	
	Éventualités (10 %) :
	22 535

	
	Coûts différentiels d’exploitation :
	*0

	
	Coût total du projet : 
	267 885

	Prise en charge locale (%) :
	100

	Volet d’exportation (%) :
	0

	Subvention demandée ($ US) :
	267 885

	Rapport coût-efficacité
	$ US/kg
	25,71

	
	$ US/tonne éq. CO2
	17,98

	Coût d’appui de l’agence d’exécution ($ US) :
	18 752

	Coût total du projet pour le Fonds multilatéral ($ US) :
	286 637

	Financement de contrepartie (O/N) :
	O

	Étapes du suivi du projet comprises (O/N) :
	O


*Non demandés

	RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT
	Examen individuel



DESCRIPTION DU PROJET

Au nom du gouvernement de l’Équateur, l’ONUDI a présenté une proposition de projet pour reconvertir la fabrication de réfrigérateurs ménagers et commerciaux[footnoteRef:2] chez Induglob du HFC-134a à l’isobutane (R-600a) et au propane (R-290), pour un coût total de 1 283 977 $ US, conformément à la présentation initiale, et une demande connexe de financement du Fonds multilatéral pour la somme de 328 935 $ US, plus des coûts d’appui d’agence de 23 025 $ US.  [2:  Aux fins du présent document, les réfrigérateurs commerciaux signifient les appareils autonomes utilisés dans le secteur de la réfrigération commerciale qui contiennent des charges de frigorigène de moins de 500 grammes de HFC.] 

Objectif du projet

Le projet éliminera 10,42 tonnes métriques (tm) (14 901 tonnes éq. CO2) de HFC-134a consommées annuellement par une chaîne de fabrication de réfrigérateurs ménagers et commerciaux chez Induglob, ce qui entraînera l’élimination du HFC-134a consommé par les entreprises de réfrigération ménagère et commerciale fabriquant des appareils unitaires autonomes en Équateur.
Consommation de HFC et contexte sectoriel

En 2021, 860,56 tm de HFC (pur et mélangé) étaient consommées en Équateur, y compris 427,17 tm de HFC-134a pur (50 p. cent de la consommation générale), 159,10 tm de R-410A (18 p. cent), 137,16 tm de R-507A (16 p. cent), 82,11 tm de R-404A (9,5 p. cent) et 55,01 tm d’autres HFC. Le Tableau 1 présente la consommation de HFC en Équateur au cours des trois dernières années, comme indiqué dans le cadre du rapport de mise en œuvre du programme du pays. 
Tableau 1. Consommation de HFC de l’Équateur en 2019-2021 (tm)*
	Substance
	2019
	2020
	2021

	HFC-134a pur
	594,79
	600,18
	427,17

	R-404A
	114,23
	108,43
	82,11

	R-410A
	242,19
	152,96
	159,10

	R-507A
	115,90
	40,65
	137,16

	Autres HFC et mélanges de HFC
	46,57
	136,35
	55,01

	Total
	1 113,68
	1 038,57
	**860,56


* Le rapport sur les données de mise en œuvre du programme du pays a été utilisé comme référence, car il donne la consommation du HFC-134a pur séparément du HFC-134a contenu dans les mélanges.
[bookmark: _Hlk117700878]** La différence entre les données du programme du pays et celles de l’Article 7 (consommation rapportée de 845,93 tm) s’explique par un enregistrement erroné d’une exportation et la correction du Secrétariat de l’Ozone est en attente, comme l’a demandé le gouvernement de l’Équateur.

Bien qu’Induglob soit le seul fabricant de réfrigérateurs ménagers et commerciaux autonomes en Équateur consommant du HFC-134a, d’autres entreprises importent des appareils similaires contenant du HFC-134a. 
Historique de l’entreprise 
Induglob (autrefois Indurama) est une entreprise de propriété locale produisant divers appareils, y compris des réfrigérateurs ménagers et commerciaux. L’entreprise a précédemment reçu de l’aide du Fonds multilatéral à la 26e réunion (en novembre 1998) pour remplacer le CFC-12 par le HFC-134a.[footnoteRef:3] L’entreprise utilise le HFC-134a pour charger ses produits depuis l’achèvement du projet en septembre 2002.  [3:  ECU/REF/26/INV/25. Induglob a aussi reçu de l’aide pour reconvertir ses panneaux de mousse du CFC-11 vers une technologie à base d’eau (par la suite modifiée pour le HCFC-141b) à la 9e réunion (ECU/FOA/09/INV/10) et pour se reconvertir du HCFC-141b au cyclopentane à la 65e réunion (ECU/PHA/65/INV/55).] 

Conformément à la décision 78/3(g) sur l’examen d’un nombre limité de projets associés au HFC dans le secteur de la fabrication pour permettre au Comité d’obtenir de l’expérience avec les surcoûts associés à l’élimination des HFC dans les pays visés par l’Article 5, l’ONUDI a présenté le projet d’investissement autonome actuel pour Induglob à la 81e réunion. Le Comité exécutif ne l’a pas approuvé à ce moment[footnoteRef:4], en indiquant qu’il pourrait être présenté de nouveau conformément aux dispositions de la décision 81/53[footnoteRef:5]. La proposition de projet actuelle est présentée en accord avec la décision 87/50(e) sur l’aide apportée aux pays visés par l’Article 5 qui choisissent de mettre en œuvre des projets d’investissement individuels concernant le HFC avant de présenter la phase I de leur plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC (KIP). [4:  En raison des préoccupations soulevées dans le groupe de contacts mis sur pied pour la discussion sur les projets d’investissement sur les HFC. Dans le cas d’Induglob, certains membres n’ont pas appuyé la proposition, car le Comité exécutif avait décidé de ne pas approuver le financement préparatoire pour ce projet (décision 80/51(b) (i)).]  [5:  Décision 81/59] 

Consommation de HFC à l’échelle de l’entreprise 
Induglob possède deux chaînes de fabrication avec des stations de charge qui fonctionnent pendant un quart de travail de dix heures par jour, avec un rendement mensuel de 15 000 à 20 000 unités de réfrigérateurs ménagers indépendants, ainsi que des refroidisseurs verticaux et horizontaux avec différentes plages de températures de fonctionnement. En 2018, l’entreprise a reconverti l’une de ses chaînes de fabrication au R-600a à l’aide de ses propres fonds, réduisant la consommation de HFC-134a pour la fabrication des appareils ménagers de 16,33 tm (23 352 tonnes éq. CO2). Le HFC-134a est toujours utilisé pour la chaîne non convertie afin de fabriquer une gamme de réfrigérateurs commerciaux (13 produits) et un petit pourcentage de réfrigérateurs ménagers qui sont exportés vers des pays de la région. 
En 2021, l’entreprise a produit 154 886 unités d’équipement utilisant 6,86 tm de R-600a et 65 542 unités utilisant 10,42 tm de HFC-134a. Le Tableau 2 présente les données de production de 2019 à 2021 pour les réfrigérateurs ménagers et commerciaux fabriqués chez Induglob en utilisant du R-600a et du HFC-134a, ainsi que le nombre estimé de réfrigérateurs commerciaux chargés au HFC-134a importés par les autres entreprises.
Tableau 2. Données de fabrication en réfrigération pour Induglob et importations estimées par les autres entreprises
	Sous-secteur de la production
	Frigorigène
utilisé
	No de chaîne
	Rendement de production
(unités d’équipement)
	Consommation de frigorigène
(tm)

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2019
	2020
	2021

	Ménager
	R-600a
	1
	160 381
	139 344
	154 886
	6,56
	5,81
	6,86

	Total pour le R-600a
	
	160 381
	139 344
	154 886
	6,56
	5,81
	6,86

	Commercial
	HFC-134a
	2
	46 638
	27 300
	62 082
	7,17
	4,09
	9,90

	Ménager
	
	
	28 260
	14 418
	3 460
	4,4
	2,21
	0,52

	Total pour le HFC-134a
	
	74 898
	41 718
	65 542
	11,60
	6,30
	10,42

	Importations estimées des réfrigérateurs commerciaux par d’autres entreprises
	
	59 055
	37 239
	47 130
	s. o.
	s. o.
	s. o.



Description du projet 

Comme l’entreprise a déjà reconverti l’une de ses deux chaînes de fabrication au R-600a, la présente proposition ne demande des fonds que pour la reconversion d’une chaîne de fabrication de réfrigérateurs commerciaux et ménagers. 
Les frigorigènes R-290 et R-600a ont été sélectionnés pour ce projet parmi les substituts actuellement disponibles pour une capacité basée sur le HFC, y compris les hydrocarbures (HC), les HFO et les mélanges. Hormis le fait qu’ils n’ont aucun potentiel d’appauvrissement de l’ozone et un très faible potentiel de réchauffement de la planète, le R-290 et le R-600a sont éprouvés, commercialement disponibles et constituent des options internationalement acceptées qui nécessitent moins de 40 p. cent de charge de frigorigène, utilisent de l’huile minérale, ont une faible corrosivité, augmentent la fiabilité technique et le rendement, et réduisent le bruit de fonctionnement. De plus, Induglob possède de l’expérience dans la fabrication de réfrigérateurs ménagers avec le R-600a. L’inflammabilité du R-290 et du R-600a nécessite des modifications dans le processus de fabrication, l’entreposage et l’approvisionnement du frigorigène, ainsi que les produits eux-mêmes, qui sont décrites dans la section suivante. 
Coûts du projet

Les fonds sont demandés pour l’adaptation de la chaîne de montage, le remplacement de l’équipement de fabrication dans l’aire de chargement du frigorigène, la formation, l’installation, la certification de sécurité et les éventualités. La proposition ne demande pas de fonds pour reconcevoir les produits afin d’utiliser les nouveaux frigorigènes ni pour le projet pilote de production des appareils fabriqués sur la chaîne. Les coûts différentiels d’investissement (CDI), tels que présentés initialement, se sont établis à 328 935 $ US, comme l’indique le Tableau 3.
[bookmark: _Hlk117069899]Tableau 3. CDI proposés pour la reconversion d’une chaîne de fabrication de réfrigérateurs chez Induglob
	Article
	Quantité unitaire
	Coût unitaire ($ US)
	Coût total ($ US)

	Équipement de fabrication – aire de chargement de frigorigène

	Adaptation de la chaîne de montage
	1
	9 000
	9 000

	Machine de chargement pour le R-600a/R-290, antidéflagrante
	1
	52 000
	52 000

	Ventilation de sécurité
	1
	16 400
	16 400

	Système de contrôle de sécurité pour l’aire de chargement
	1
	42 000
	42 000

	Détecteur de fuite HLD6000 détectant le R-600a/R-290 plus l’étalonnage
	1
	15 000
	15 000

	Machine de soudure à ultrasons
	1
	30 000
	30 000

	Pompe de gavage à frigorigène, pneumatique
	1
	8 150
	8 150

	Plancher antistatique
	1
	4 300
	4 300

	Machine de récupération des HC, antidéflagrante
	1
	12 100
	12 100

	Unité de chargement de l’hélium
	1
	25 550
	25 550

	Unité de récupération/recyclage de l’hélium
	1
	24 150
	24 150

	Détecteur de fuite d’hélium, plus l’étalonnage
	1
	22 200
	22 200

	Détecteurs de fuite de HC portables
	4
	500
	2 000

	Formation et installation
	1
	18 000
	18 000

	Sous-total pour l’équipement de fabrication
	
	
	280 850

	Éventualités (10 % du coût d’investissement)
	
	
	28 085

	Accréditation de sécurité par TÜV Süd
	1
	20 000
	20 000

	Total des CDI
	328 935



Aucun financement pour les coûts différentiels d’exploitation (CDE) n’est demandé au Fonds multilatéral. La présentation comprenait une estimation indicative des CDE à 15 $ US par unité reconvertie du HFC-1034a aux HC, en fonction des surcoûts relatifs aux modifications dans le compresseur (5,00 $ US par unité) et des composantes électriques (10 $ US par unité). En supposant un rendement de production de 62 082 unités, les CDE calculés pour une période de 12 mois s’élèvent à 931 230 $ US. 
Selon la demande de financement, le rapport coût-efficacité général de reconversion de l’utilisation du HFC-134a vers le R-290 et le R-600a sur une chaîne de fabrication de réfrigérateurs ménagers et commerciaux chez l’entreprise Induglob, mise en œuvre sur une période de 24 mois, s’élève à 31,57 $ US/kg et devrait éliminer 10,42 tm (14 901 tonnes éq. CO2) de HFC-134a. Le Tableau 4 présente un résumé des coûts du projet et du rendement attendu, tels qu’ils ont été présentés.
Tableau 4. Coûts totaux de la reconversion d’une chaîne de fabrication de réfrigérateurs ménagers chez Induglob
	Article
	Coûts en $ US

	CDI
	328 935

	CDE
	0

	Total demandé
	328 935

	HFC éliminé de la chaîne financée (tm)
	10,42

	Rapport coût-efficacité 
	($ US/kg)
	31,57

	
	($ US/tonne éq. CO2) 
	22,08


Considérations relatives à l’intégration des politiques d’égalité hommes femmes

Le projet vise à encourager les initiatives de parité hommes femmes chez Induglob en créant un accès aux possibilités, en assurant des conditions de travail favorables à une participation accrue des femmes, et en renforçant les capacités techniques des femmes grâce à la formation et aux politiques d’embauche.
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT
OBSERVATIONS
Lien avec la phase I du KIP et la durabilité des réductions de HFC
[bookmark: _Hlk117180870]Le Secrétariat reconnaît que la proposition de projet d’Induglob, présentée en accord avec la décision 87/50(e) avant la phase I du KIP, a été formulée sans financement préparatoire. L’ONUDI a confirmé que le KIP pour l’Équateur, dont la présentation est prévue dans la deuxième moitié de 2023, appuierait le projet d’Induglob en incluant dans sa stratégie pour le secteur de l’entretien la disposition d’équipements et d’outils pour manipuler le R-600a et le R-290 dans les appareils autonomes de réfrigération ménagère et commerciale, ainsi que les activités de formation et de certification des techniciens. Comme les réductions de HFC associées à la reconversion chez Induglob peuvent avoir lieu dès que le projet est achevé, il n’est pas nécessaire d’attendre la finalisation de la préparation du KIP. Le gouvernement de l’Équateur a déjà élaboré une interdiction sur l’importation et la fabrication de réfrigérateurs ménagers utilisant du HFC-134a, qui devrait entrer en vigueur à l’achèvement du projet de reconversion d’Induglob et inclure en outre l’importation et la fabrication d’unités autonomes commerciales fonctionnant au HFC-134a.
Même si la réduction de la consommation de HFC proposée par le projet est petite en comparaison avec la consommation nationale générale, le Secrétariat considère qu’elle peut être maintenue par l’interdiction de l’importation et de la fabrication d’appareils similaires. L’interdiction devrait par ailleurs prévenir la mise sur pied de banques de HFC-134a dans ce sous-secteur, que cela provienne des appareils nouvellement fabriqués ou importés, et toute consommation future de cette substance dans l’entretien.
En ce qui concerne les risques potentiels sur la capacité de l’entreprise à achever le projet, le Secrétariat reconnaît qu’Induglob a précédemment reconverti l’une de ses chaînes de fabrication de réfrigérateurs ménagers au R-600a avec ses propres fonds et a continué d’obtenir des ventes de produits, tant à l’échelle nationale que de la région. Aucun problème d’adoption sur le marché n’a été relevé jusqu’ici, pour les réfrigérateurs autonomes ménagers ou commerciaux utilisant des HC, et au moins un pays voisin a aussi publié une interdiction sur l’importation d’appareils fonctionnant au HFC-134a.
Déduction des réductions de HFC du point de départ

L’élimination de 14 901 tonnes éq. CO2 (10,42 tm) de HFC-134a découlant de l’approbation du présent projet compterait dans la consommation admissible au financement identifiée dans le KIP. Par conséquent, une fois que le point de départ des réductions globales durables dans la consommation des HFC sera établi, les réductions proposées par ce projet devront être déduites conformément à la méthodologie convenue aux termes des lignes directrices sur le coût des HFC (actuellement en discussion).
Deuxième reconversion
Induglob a précédemment reçu l’aide du Fonds multilatéral pour remplacer le CFC-12 par le HFC‑134a dans son processus de fabrication à la 26e réunion (1998). Cette seconde reconversion tombe sous le paragraphe 18(b) de la décision XXVIII/2 des parties[footnoteRef:6], ce qui rend l’entreprise admissible à recevoir un financement du Fonds multilatéral pour couvrir les surcoûts convenus. [6:  Les entreprises qui se sont déjà reconverties aux HFC lors de l’élimination des CFC ou des HCFC seront admissibles au financement provenant du Fonds multilatéral afin de respecter les surcoûts convenus de la même manière que les entreprises admissibles à une première reconversion.] 

Coûts suggérés

Après discussion avec l’ONUDI, les coûts pour la machine de chargement, plusieurs articles de sécurité et le système de gestion de l’hélium ont été rectifiés pour refléter les prix les plus récents; le nombre de détecteurs de fuite portables a été réduit de quatre à deux en fonction des besoins de la chaîne; et les coûts de formation et d’installation ont été modifiés, en notant que l’entreprise a déjà obtenu des connaissances sur la fabrication avec des frigorigènes inflammables, grâce à la reconversion de sa première chaîne. Les coûts révisés pour la conversion de la chaîne de fabrication de réfrigérateurs ménagers et commerciaux chez Induglob sont indiqués au tableau 5.
Tableau 5. Coûts convenus de la reconversion d’une chaîne de fabrication de réfrigérateurs ménagers chez Induglob
	Article
	Coût suggéré ($ US)
	Coût convenu ($ US)

	Équipement de fabrication – aire de chargement de frigorigène

	Adaptation de la chaîne de montage
	9 000
	9 000

	Machine de chargement pour le R-600a/R-290, antidéflagrante
	52 000
	35 000 

	Ventilation de sécurité
	16 400
	16 400 

	Système de contrôle de sécurité pour l’aire de chargement
	42 000
	27 000

	Détecteur de fuite HLD6000 détectant le R-600a/R-290 plus l’étalonnage
	15 000
	12 500 

	Machine de soudure à ultrasons
	30 000
	30 000 

	Pompe de gavage à frigorigène, pneumatique
	8 150
	8 150

	Plancher antistatique
	4 300
	4 300

	Machine de récupération des HC, antidéflagrante
	12 100
	5 000

	Unité de chargement de l’hélium
	25 550
	25 000

	Unité de récupération/recyclage de l’hélium
	24 150
	20 000

	Détecteur de fuite d’hélium, plus l’étalonnage
	22 200
	20 000 

	Détecteurs de fuite de HC portables
	2 000
	1 000

	Formation et installation 
	18 000
	12 000

	Sous-total pour l’équipement de fabrication
	280 850
	225 350

	Éventualités (10 % du coût d’investissement) 
	28 085
	22 535

	Accréditation de sécurité par TÜV Süd 
	20 000
	20 000

	Total des CDI
	328 935
	267 885

	CDE
	0
	0

	Élimination de la consommation des HFC (tm)
	10,42
	10,42

	Élimination de la consommation des HFC (tonnes éq. CO2)
	14 901
	14 901

	Rapport coût-efficacité
	($ US/kg)
	31,57
	25,71

	
	($ US/tonne éq. CO2)
	22,08
	17,98



Comme les CDE n’ont pas été demandés, leur calcul n’a pas fait l’objet de discussion détaillée. Le Secrétariat a toutefois souligné qu’un approvisionnement de compresseurs de R-290 et de R-600a pourrait être possible au prix des compresseurs de HFC-134a, et que les économies réalisées par le remplacement du HFC-134a comme échangeur d’air et frigorigène (à 12 $ US/kg) par du R-290 (à 10 $ US/kg), en notant la charge et le prix inférieurs de ce dernier, n’étaient pas reflétées dans ce calcul. Il a aussi été reconnu que les surcoûts des composantes électriques sont actuellement difficiles à évaluer.
Compte tenu de l’incertitude restante au sujet de certains coûts, particulièrement les CDE, l’ONUDI a convenu, de manière exceptionnelle, de recueillir des renseignements sur les CDI et les CDE occasionnés pendant le projet et de les inclure dans un rapport final une fois que la reconversion sera achevée. L’ONUDI a confirmé que, en accord avec la décision 22/38 et les décisions subséquentes du Comité exécutif, l’équipement remplacé serait détruit ou rendu inutilisable dans le cadre du projet.
Les surcoûts révisés demandés pour la conversion d’une chaîne de fabrication de réfrigérateurs ménagers et commerciaux chez Induglob pour éliminer 10,42 tm (14 901 tonnes éq. CO2) de HFC-134a s’élèvent à 267 885 $ US, avec un rapport coût-efficacité de 25,71 $ US/kg (17,98 $ US/tonnes éq. CO2). 
Le Secrétariat a noté qu’en l’absence de lignes directrices sur les coûts pour l’élimination des HFC, ce projet a été examiné au cas par cas. Selon les renseignements disponibles au moment de l’examen, le Secrétariat considère que les coûts convenus sont la meilleure estimation des surcoûts généraux de la reconversion; cependant, ces estimations pourraient changer, selon les caractéristiques particulières des entreprises participantes, alors que de nouveaux renseignements deviennent disponibles. Le Secrétariat considère que l’approbation du projet aux niveaux proposés ci-dessus ne constitue pas un précédent.
Considérations sur l’efficacité énergétique
En ce qui concerne les améliorations en matière d’efficacité énergétique examinées dans la formulation de la proposition, l’ONUDI a indiqué qu’Induglob avait obtenu une moyenne de 4 p. cent d’amélioration pour les réfrigérateurs ménagers fonctionnant au R-600a fabriqués dans la chaîne déjà convertie. L’amélioration dans les appareils de réfrigération commerciale dépendra des composantes et des matériaux utilisés dans le processus de production. Actuellement, en raison des restrictions relatives aux fournisseurs de composantes et de matériaux (y compris les considérations touchant les coûts et la chaîne d’approvisionnement), il est difficile pour Induglob de concevoir des appareils présentant une meilleure efficacité énergétique dans le cadre de ce projet. Pour améliorer l’efficacité énergétique du nouveau produit fonctionnant aux HC, l’entreprise aura besoin d’un accès à des composantes et à des matériaux de meilleurs prix et de plus grande qualité (comme des portes vitrées, des compresseurs et des ventilateurs) fournis par un plus grand nombre de fournisseurs, ainsi que pour former son département de la recherche et du développement sur la reconception de produits pour un meilleur rendement.
Plan d’activités de la période 2022–2024

Ce projet n’est pas compris dans le plan d’activités de 2022-2024 du Fonds multilatéral.
RECOMMANDATION

Le Comité exécutif pourrait envisager :
De prendre notre de la proposition de projet pour la reconversion d’une chaîne de fabrication de réfrigérateurs ménagers et commerciaux chez Induglob de l’utilisation du HFC-134a comme frigorigène vers le propane (R-290) et l’isobutane (R-600a);
D’approuver la proposition de projet décrite à l’alinéa (a) ci-dessus pour la somme de 267 885 $ US, plus les coûts d’appui d’agence de 18 752 $ US pour l’ONUDI, étant entendu que :
14 901 tonnes éq. CO2 (10,42 tm) de HFC-134a seront déduites du point de départ des réductions globales durables dans la consommation de HFC une fois qu’il aura été établi, et que cette déduction sera entreprise conformément à la méthodologie convenue aux termes des lignes directrices sur les coûts des HFC faisant actuellement l’objet de discussions;
Sur une base exceptionnelle, un rapport d’achèvement complet avec des renseignements détaillés sur les coûts différentiels d’investissement admissibles, les coûts différentiels d’exploitation, toute économie occasionnée pendant la conversion, et les facteurs pertinents qui ont facilité la mise en œuvre sera présenté dans les six mois après l’achèvement du projet;
Le présent projet sera intégré à la phase I du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC pour l’Équateur, une fois que le plan aura été entièrement formulé en vue de l’examen du Comité exécutif;
De prendre note en outre de l’engagement du gouvernement de l’Équateur d’établir une interdiction sur l’importation et la fabrication de réfrigérateurs ménagers et d’unités autonomes de réfrigération commerciale utilisant du HFC-134a à l’achèvement du projet de reconversion d’Induglob.
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