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PROPUESTA DE PROYECTO: MONTENEGRO


El presente documento consiste en las observaciones y la recomendación de la Secretaría sobre la siguiente propuesta de proyecto: 
Reducción
	· Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC (KIP) (etapa I, primer tramo)
	ONUDI









HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO - PROYECTOS PLURIANUALES

Montenegro

	TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO

	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC (etapa I)
	ONUDI (principal)



	DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Anexo F)
	Año: 2023
	67,17 tm
	191 587 toneladas CO2-eq 



	DATOS SECTORIALES SOBRE EL CONSUMO DE HFC (toneladas CO2-eq) Y ACTIVIDADES 

	
	Aerosol
	Espuma
	Extinción de incendios
	AC y refrigeración
	Disolvente
	Otros

	
	
	
	
	Fabricación
	Mantenimiento
	
	

	
	
	
	
	Refrigeración
	AC
	Otros
	
	
	

	Según lo presentado (2022)
	
	611
	
	480
	
	
	140 248
	
	

	Último informe PP (2023)
	
	
	
	
	
	
	191 587
	
	

	Actividades de la etapa I del KIP según lo presentado (S/N)
	N
	N
	N
	N
	N
	N
	S
	N
	N



	CONSUMO MEDIO DE HFC EN EL SECTOR DE MANTENIMIENTO PARA 2020-2022
	51,93 tm
	138 158 toneladas CO2-eq



	DATOS DE CONSUMO DE REFERENCIA (toneladas CO2‑eq)
	2020
	2021
	2022
	Media 2020‑2022

	Consumo anual HFC
	170 362
	107 504
	140 724
	139 530

	Base de referencia de HCFC (65 %)
	16 324

	Base de referencia de HFC
	155 854



	CONSUMO HFC ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN

	Punto de partida para las reducciones acumulativas sostenidas
	n/a

	Proyectos de inversión para la reducción de los HFC aprobados anteriormente 
	No

	Reducciones agregadas de proyectos aprobados anteriormente (toneladas CO2‑eq)
	n/a



	DATOS DEL PROYECTO SEGÚN LO ACORDADO
	2024*
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	Total

	Consumo (toneladas CO2‑eq)
	Límites establecidos en el Protocolo de Montreal
	155 854
	155 854
	155 854
	155 854
	155 854
	140 269
	n/a

	
	Consumo máximo permitido
	155 854
	136 739
	133 949
	131 158
	128 368
	125 577
	n/a

	
	Consumo máximo permitido (%)
	100
	87,74
	85,95
	84,15
	82,36
	80,57
	n/a

	Cantidades  recomendadas en principio ($EUA)
	ONUDI
	Costos del proyecto
	115 050
	0
	0
	74 550
	0
	0
	189 600

	
	
	Gastos de apoyo
	14 956
	0
	0
	9692
	0
	0
	24 648

	
	Total de los costos del proyecto
	115 050
	0
	0
	74 550
	0
	0
	189 600

	
	Total de los gastos de apoyo
	14 956
	0
	0
	9692
	0
	0
	24 648

	
	Total fondos
	130 006
	0
	0
	84 242
	0
	0
	214 248


* Recomendado para su aprobación en la presente reunión.

	Reducción de la etapa I en toneladas de CO2-eq
	30 277



	Recomendación de la Secretaría:
	Para consideración individual (No se requiere presentación de la Secretaría)




DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente documento incluye las secciones siguientes:
I. Resumen de la propuesta presentada
II. Antecedentes: Estado de ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC del país y proyectos anteriores relacionados con los HFC
III. Consumo de HFC: Visión general de los niveles de consumo de HFC del país, tendencias y usos sectoriales
IV. Etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC, tal como se presentó: Estrategia general y plan de ejecución para el primer tramo 
V. Comentarios de la Secretaría, incluido el costo acordado de las actividades
VI. Recomendación
I.	Resumen de la propuesta presentada
En nombre del Gobierno de Montenegro, la ONUDI, en su calidad de organismo de ejecución designado, ha presentado una solicitud para la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC (KIP) por la suma de 189 600 $EUA, más gastos de apoyo del organismo de 24 648 $EUA, como se presentó originalmente[footnoteRef:3]. [3: Según la carta del 29 de enero de 2024 de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Montenegro a la ONUDI.] 

La ejecución de la etapa I del KIP ayudará al Gobierno de Montenegro a alcanzar el objetivo de reducción del 10 % de su consumo medio de HFC en los años de referencia para el 1 de enero de 2029.
El primer tramo de la etapa I del KIP solicitado en esta reunión asciende a 108 970 $EUA, más gastos de apoyo del organismo de 14 166, para la UNIDO, como se presentó originalmente, para el período de septiembre de 2024 a diciembre de 2026.
II.	Antecedentes
Estado de ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
En el cuadro 1 se presenta información sobre el plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) en Montenegro a mayo de 2024.
Cuadro 1. Estado de ejecución del PGEH para Montenegro
	
	Etapa I
	Etapa II

	Reunión(es) en la(s) que se aprobó/actualizó el PGEH 
	63.ª/71.ª
	85.ª

	Reducción de la base de referencia
	35 % para 2020
	100 % para 2025

	Costo total del proyecto ($EUA)
	404 500
	635 500

	Fecha de finalización (real/prevista)
	31 de diciembre de 2021
	31 de diciembre de 2026


Estado de ejecución de actividades anteriores relacionadas con los HFC
En el cuadro 2 se presenta un resumen de las actividades realizadas en Montenegro en el contexto de la Enmienda de Kigali financiadas por el Fondo Multilateral.
Cuadro 2. Actividades relacionadas con los HFC aprobadas anteriormente en Montenegro
	Reunión de aprobación
	Título del proyecto
	Organismo de ejecución
	Costo ($EUA)
	Fecha de finalización

	74.ª
	Encuesta de alternativas a las SAO 
	ONUDI
	40 000
	Diciembre de 2016

	80.ª
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC 
	ONUDI
	50 000
	Junio de 2019


III.	Resumen del consumo de HFC 
Niveles de consumo de HFC
Montenegro consume predominantemente HFC para el mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado (RAC); se consume una pequeña cantidad de HFC para el montaje e instalación locales de equipos de refrigeración comercial e industrial, y una empresa fabrica una pequeña cantidad de congeladores tipo arcón con HFC-134a, para lo cual la empresa también fabrica espuma de poliuretano utilizando HFC contenidos en polioles premezclados importados. Las sustancias más consumidas en 2022 fueron R-404A (71,2 % del consumo total de HFC en toneladas equivalentes de CO2 (CO2‑eq)), HFC-134a (21,1 %), R-410A (6 %) y otros HFC (1,7 %). En el cuadro 3 se presenta el consumo de HFC del país notificado a la Secretaría del Ozono en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal.
Cuadro 3. Consumo de HFC en Montenegro (Datos de 2019 a 2023 presentados con arreglo al artículo 7)
	HFC
	PCA*
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Toneladas métricas (tm)

	HFC-32
	675,00
	0,60
	3,08
	0,36
	0,98
	0,90

	HFC-134a
	1430,00
	39,30
	25,05
	6,12
	20,80
	17,24

	R-404A
	3921,60
	30,58
	22,86
	22,20
	25,57
	35,16

	R-407C
	1773,85
	2,23
	4,56
	0,10
	0,95
	1,63

	R-410A
	2087,50
	5,09
	16,64
	5,40
	4,02
	12,24

	R-507A
	3985,00
	0,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Total (tm)
	78,25
	72,18
	34,18
	52,31
	67,17

	HFC-365mfc importado en polioles premezclados**
	794,00
	2,13
	2,45
	1,76
	0,77
	0,00

	Toneladas CO2-eq

	HFC-32
	675,00
	405
	2079
	243
	662
	608

	HFC-134a
	1430,00
	56 205
	35 819
	8752
	29 738
	24 653

	R-404A
	3921,60
	119 911
	89 652
	87 060
	100 256
	137 883

	R-407C
	1773,85
	3961
	8087
	177
	1676
	2891

	R-410A
	2087,50
	10 615
	34 726
	11 273
	8 392
	25 551

	R-507A
	3985,00
	1801
	0
	0
	0
	0

	Total (toneladas CO2-eq)
	192 898
	170 362
	107 505
	140 724
	191 587

	HFC-365mfc importado en polioles premezclados**
	794,00
	1691
	1945
	1397
	611
	0


*Potencial de calentamiento atmosférico
**Datos PP
Base de referencia establecida de HFC 
[bookmark: _Hlk118781799][bookmark: _Hlk139986133]El Gobierno de Montenegro comunicó sus datos del artículo 7 para 2020-2022. La base de referencia del consumo de HFC del país se ha establecido en 155 854 toneladas de CO2‑eq añadiendo el 65 % de su base de referencia de HCFC (expresada en toneladas de CO2‑eq) a su consumo medio de HFC en 2020-2022, como se muestra en el cuadro 4.
[bookmark: _Hlk131922742]Cuadro 4. Cálculo de la base de referencia de HFC para Montenegro (toneladas de CO2‑eq)
	Componentes del cálculo de la base de referencia 
	2020
	2021
	2022

	Consumo anual de HFC
	170 362
	107 504
	140 724

	Consumo medio de HFC en 2020-2022
	139 530

	Base de referencia de HCFC (65 %) 
	16 324

	Base de referencia de HFC
	155 854


Informe de ejecución del programa de país 
Los datos de consumo sectorial de HFC proporcionados por el Gobierno de Montenegro en su informe de ejecución del programa de país (PP) para 2023 son coherentes con los datos notificados en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal. Si bien el consumo de HFC notificado en años anteriores en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal y el informe de aplicación del PP presentan una coherencia similar cuando se miden en toneladas métricas, existen pequeñas diferencias cuando el consumo se notifica en toneladas de CO2‑eq debido al redondeo.
Tendencias de consumo de HFC
Entre 2019 y 2020, el consumo de HFC disminuyó debido al aumento del precio de los refrigerantes y a la información compartida con los importadores sobre las restricciones previstas. El consumo en 2021 disminuyó aún más debido al impacto de la pandemia de la COVID-19 y a la aplicación de nuevas disposiciones legislativas, incluida la prohibición de importar sustancias reguladas en bombonas no recargables y el requisito de que las SAO y los gases fluorados (gases F) solo puedan venderse a empresas autorizadas que instalen, mantengan y desmantelen equipos y productos que contengan sustancias reguladas. Los aumentos del consumo en 2022 y 2023 fueron atribuibles a la recuperación de la COVID-19, incluido un aumento de la demanda en el sector turístico. El consumo en 2023 también puede haberse visto afectado por la medida de control de 2024. Las importaciones de HFC-365mfc contenido en polioles premezclados importados han disminuido de forma constante desde 2020 debido a la reducción de la fabricación de equipos de refrigeración por parte de la única empresa fabricante de espumas del país.
Consumo de HFC por sector
El sector de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado consume HFC-134a, HFC-32, R-404A, R-407C y R-410A. El HFC-134a y una pequeña cantidad de HFC-365mfc importado en polioles premezclados son utilizados por una empresa para fabricar congeladores tipo arcón, y el HFC-134a y el R-404A se utilizan en el montaje de equipos de refrigeración comercial e industrial. El país no produce ni exporta HFC.
En general, los HFC se consumen principalmente para el mantenimiento en el subsector de la refrigeración comercial (31,5 % en tm y 42,5 % en toneladas de CO2‑eq), seguido por la refrigeración industrial (15,1 % en tm y 17,2 % en toneladas de CO2‑eq), el aire acondicionado móvil (ACM) (22,3 % en tm y 11,8 % en toneladas de CO2‑eq), y otros subsectores, como se muestra en los cuadros 5 y 6.
Cuadro 5. Consumo de HFC en Montenegro por sector en tm (2022)
	Sector
	HFC-134a
	HFC-32
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	Total
	Porcentaje del total
(%)

	Fabricación

	Refrigeración doméstica
	0,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,34*
	0,6

	Subtotal de fabricación
	0,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,34*
	0,6

	Mantenimiento de equipos de refrigeración y AC

	Subsectores de refrigeración

	Doméstica
	0,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,55
	1,1

	Comercial 
	1,95
	0,00
	14,53
	0,00
	0,00
	16,47
	31,5

	Industrial 
	2,73
	0,00
	5,20
	0,00
	0,00
	7,92
	15,1

	Transporte
	0,16
	0,00
	0,34
	0,00
	0,00
	0,50
	1,0

	Subsectores de aire acondicionado

	Residencial
	0,00
	0,98
	0,00
	0,51
	1,94
	3,43
	6,5

	Móvil
	11,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,65
	22,3

	Otro
	2,97
	0,00
	0,00
	0,44
	2,09
	5,49
	10,5

	Subtotal de mantenimiento
	20,01
	0,98
	20,07
	0,95
	4,02
	46,02
	88,0

	Instalación y montaje locales
	0,45
	0,00
	5,50
	0,00
	0,00
	5,96
	11,4

	Total
	20,80
	0,98
	25,57
	0,95
	4,02
	52,31
	100


*El consumo en el sector de fabricación también incluye 0,77 tm de HFC-365mfc contenido en polioles premezclados importados.
Cuadro 6. Consumo de HFC en Montenegro por sector en toneladas de CO2-eq (2022)
	Sector
	HFC-134a
	HFC-32
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	Total
	Porcentaje del total
(%)

	Fabricación

	Refrigeración doméstica
	480
	0
	0
	0
	0
	480*
	0,3

	Subtotal de fabricación
	480
	0
	0
	0
	0
	480*
	0,3

	Mantenimiento de equipos de refrigeración y AC

	Subsectores de refrigeración

	Doméstica 
	791
	0
	0
	0
	0
	791
	0,6

	Comercial 
	2783
	0
	56 965
	0
	0
	59 748
	42,5

	Industrial 
	3898
	0
	20 373
	0
	0
	24 271
	17,2

	Transporte
	229
	0
	1349
	0
	0
	1578
	1,1

	Subsectores de aire acondicionado

	Residencial
	0
	662
	0
	905
	4039
	5605
	4,0

	Móvil
	16 655
	0
	0
	0
	0
	16 655
	11,8

	Otro
	4251
	0
	0
	772
	4355
	9378
	6,7

	Subtotal de mantenimiento
	28 607
	662
	78 687
	1676
	8394
	118 026
	83,9

	Instalación y montaje locales
	649
	0
	21 573
	0
	0
	22 222
	15,8

	Total
	29 737
	662
	100 260
	1676
	8394
	140 728
	100,0


[bookmark: _Hlk165657051]* El consumo en el sector de fabricación también incluye 611 toneladas de CO2-eq de HFC‑365mfc contenido en polioles premezclados importados.
Sector de fabricación
Hay un fabricante en el país que consume HFC-134a y HFC-365mfc en polioles premezclados importados para fabricar congeladores tipo arcón. El HFC-365mfc en polioles se importa en pequeñas cantidades para producir la espuma aislante de los congeladores; este es también el único consumo de HFC en el sector de las espumas. En 2022, la empresa fabricó 2100 unidades, frente a las 8300 y 7590 unidades en 2020 y 2021. 
Sector de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado
En Montenegro hay 467 técnicos certificados y 69 talleres con licencia que consumen HFC. Las licencias permiten la instalación, el mantenimiento, la reparación y el desmantelamiento de equipos y productos que contienen sustancias reguladas. 
Los HFC se utilizan para el mantenimiento de equipos de refrigeración comercial (equipos autónomos, unidades de condensación y sistemas centralizados); equipos de refrigeración industrial (sistemas pequeños y medianos); equipos de aire acondicionado (AC) residencial y comercial (unidades tipo split pequeñas, grandes individuales y multi-split, y unidades portátiles, y sistemas de flujo de refrigerante variable (FRV) y sistemas de techo con conductos e integrados); refrigeradores (pequeños, medianos y grandes); refrigeración de transporte (vehículos de carretera, remolques); frigoríficos y congeladores domésticos; bombas de calor y sistemas de calefacción domésticos y comerciales; y ACM (coches, furgonetas pequeñas, camiones, autobuses). Como se muestra en los cuadros 5 y 6 anteriores, los HFC-134a y R-404A representaron la mayoría (87 % en toneladas métricas y 91 % en toneladas de CO2‑eq) del total de HFC utilizados para el mantenimiento en 2022, seguidos de los R-410A, HFC-32 y R-407C.
Mantenimiento de refrigeración doméstica, comercial, industrial y de transporte
El mayor uso de HFC en el país se da en el subsector de la refrigeración comercial, que consume R-404A y HFC-134a para el mantenimiento de equipos autónomos, unidades de condensación y grandes sistemas centralizados. En comparación con otros subsectores, los equipos de refrigeración comercial tienen una carga media de refrigerante más alta (hasta 35 kg para sistemas centralizados grandes) y mayores índices de fugas (hasta un 12 %). La mayoría de los equipos de este subsector se cargan con HFC, y una minoría (menos del 10 %) con HFCF-22 o R-290. Desde 2020-2022, las importaciones de unidades basadas en R-404A han aumentado ligeramente, mientras que las basadas en HFC-134a han disminuido.
La refrigeración industrial es el segundo subsector que más HFC consume en toneladas de CO2‑eq y el tercero en toneladas métricas (por detrás del ACM), y consume HFC para el mantenimiento de sistemas pequeños y medianos. Los equipos que se mantienen en este subsector también tienen una carga media de refrigerante elevada (hasta 80 kg para sistemas pequeños y medianos) y unos índices de fugas más elevados (hasta el 8 %). La mayoría de los equipos existentes en el subsector están cargados con HFC, principalmente HFC-134a y R-404A; el R-507A también se utiliza, pero en cantidades muy pequeñas, siendo la última importación de R-507A en 2019. Una cantidad pequeña y decreciente de equipos se carga con HCFC-22, y algunos de los sistemas grandes se cargan con amoníaco y tienen pocas necesidades de mantenimiento.
La refrigeración de transporte, que incluye vehículos de carretera (furgonetas, camiones) y remolques, consume R-404A y HFC-134a y es responsable de aproximadamente el 1 % del consumo de HFC en el país.
El subsector de la refrigeración doméstica consume HFC-134a para el mantenimiento del 35 % de los frigoríficos y congeladores existentes (27 % residenciales y 8 % no residenciales), y el 65 % restante utiliza R-600a; desde 2020, todas las unidades importadas en este subsector se cargan con R-600a.
Mantenimiento de equipos de aire acondicionado residencial y comercial 
El aire acondicionado residencial está formado por pequeñas unidades tipo split y pequeñas unidades autónomas. El aire acondicionado tipo split pequeño (menos de 12 kW) consume la mayor cantidad de HFC en el sector de aire acondicionado fijo, la mayoría con R-410A, seguido de HFC-32 y R-407C; se ha producido un aumento reciente de unidades importadas con HFC-32 y una disminución de unidades importadas con R-410A. El uso de HCFC-22 en unidades tipo split pequeñas ha disminuido aproximadamente un 5 % anual, y una cantidad insignificante utiliza R-290; aproximadamente el 79 % de las unidades existentes son de HFC. El aire acondicionado autónomo pequeño incluye sistemas portátiles, unidades de ventana, unidades empotradas en la pared y unidades terminales integradas, y tiene el menor uso de HFC en el sector del aire acondicionado; el 75 % de los equipos se mantienen con R-410A, y una parte menor con R-407C. Recientemente se ha producido un aumento de unidades que utilizan HFC en este subsector de aproximadamente el 1 % anual. Un número reducido y decreciente de unidades existentes (unidades de ventana más antiguas) se cargan con HCFC-22. En 2021 y 2022 se importaron sistemas portátiles cargados con R-290, que representan el 5 % de estas unidades.
Los sistemas de aire acondicionado grandes tipo split y multi-split, FRV, con conductos y de techo integrados consumen aproximadamente el 3 % de los HFC en el sector del mantenimiento, y consumen aproximadamente el 85 % de R-410A y el 15 % de R-407C.
El subsector de bombas de calor y sistemas de calefacción, que incluye calefacción doméstica y comercial, calefacción por agua y sistemas de refrigeración por agua, consume HFC-134a y R-410A y representa aproximadamente el 2 % del consumo de HFC en el sector de mantenimiento.
El subsector de enfriadores, incluidas unidades pequeñas, medianas y grandes, consume HFC-134a (55 %), R-410A (37 %) y R-407C (8 %); las enfriadoras representan aproximadamente el 7 % del consumo de HFC en mantenimiento en toneladas métricas y el 5 % en toneladas de CO2-eq.
Mantenimiento de equipos de aire acondicionado móvil
El ACM, que abarca coches, furgonetas pequeñas, camiones y autobuses, es el mayor consumidor de HFC en el sector del mantenimiento de AC, y consume HFC-134a para el mantenimiento de vehículos ligeros, como coches y furgonetas pequeñas, y vehículos más grandes, como camiones y autobuses. Los vehículos ligeros tienen una carga media de 0,72 kg por vehículo, y los vehículos más grandes de 2,45 kg por vehículo.
Subsector de instalación y montaje locales
Hay cinco empresas en el país que consumen HFC-134a y R-404A en el montaje e instalación locales de equipos de refrigeración comercial e industrial, incluyendo unidades de condensación a base de HFC-134a y R-404A, sistemas centralizados a base de R-404A, y sistemas de refrigeración industrial de pequeño y mediano tamaño a base de R-404A, como se muestra en el cuadro 7. Estas empresas también utilizan HFC-134a y R-404A para el mantenimiento de los sistemas existentes. 
Cuadro 7. Montaje e instalación locales de equipos de refrigeración comercial e industrial
	
	2020
	2021
	2022

	Número de unidades

	Refrigeración comercial
	Unidad de condensación
	283
	392
	262

	
	Centralizada
	47
	67
	50

	Refrigeración industrial
	Sistemas pequeños y medianos
	30
	25
	28

	Consumo (tm)

	HFC-134a

	Refrigeración comercial
	Unidad de condensación
	0,67
	0,59
	0,45

	R-404A

	Refrigeración comercial
	Unidad de condensación
	1,46
	1,74
	1,51

	
	Centralizada
	1,65
	2,39
	1,75

	Refrigeracón industrial
	Sistemas pequeños y medianos
	2,40
	2,07
	2,24


IV.	Etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC, tal como se presentó
Marco institucional, político y normativo
La Dependencia Nacional del Ozono (DNO), dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, es responsable de coordinar el plan de acción para la protección de la capa de ozono del país y de ejecutar los proyectos en el marco del Protocolo de Montreal. A partir de noviembre de 2023, la DNO también es responsable ante el Ministerio de Turismo, Ecología, Desarrollo Sostenible y Desarrollo de la Región Norte como órgano con poder de decisión. La DNO supervisará y controlará la ejecución de las actividades en el marco del KIP en cooperación con la ONUDI como organismo de ejecución designado.
La Ley de protección contra los efectos adversos del cambio climático, en vigor desde enero de 2020, estableció varias prohibiciones sobre la importación/exportación, el comercio y la manipulación de SAO y equipos basados en SAO. Posteriormente, se publicaron muchos reglamentos, normativas y decisiones relacionadas, incluido el reglamento sobre SAO y gases fluorados, adoptado en julio de 2021. Este reglamento incluye el establecimiento del calendario de reducción de los HFC de conformidad con la Enmienda de Kigali y la limitación de la venta de SAO y gases fluorados a empresas autorizadas, y exige el registro de los equipos basados en SAO y HFC, el mantenimiento de registros mediante libros de registro y controles de fugas obligatorios para los equipos que contengan más de 5 toneladas de CO2-eq de refrigerante[footnoteRef:4]. Existen varios reglamentos que establecen los procesos detallados y los documentos necesarios exigidos por esta normativa, incluidos los permisos de importación y exportación, las licencias de equipos RAC y el desarrollo de competencias del personal de equipos RAC.  [4:  Equivalente, por ejemplo, a 3,50 kg de HFC-134a, 1,27 kg de R-404A y 2,40 kg de R-410A.] 

El Gobierno de Montenegro cuenta con un sistema de concesión de licencias de HFC que ha estado en funcionamiento desde 2011 y, desde el 1 de enero de 2024, con un sistema de cuotas de HFC operativo, tal y como exige el reglamento sobre SAO y gases fluorados. Las cuotas se expresan en toneladas de CO2-eq y por sustancia, con un 90 % de la cuota nacional asignada a los importadores habituales y un 10 % reservado para los nuevos importadores; la asignación de cuotas para los importadores existentes se basa en las importaciones medias de cada importador durante los tres años anteriores. El sistema armonizado (SA), que incluye códigos arancelarios para las SAO y los gases fluorados, se adoptó a finales de 2021.
Se espera que en mayo de 2024 se apruebe y entre en vigor una nueva ley sobre gestión de residuos, que apoyará la preparación de los inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas usadas o no deseadas y el plan de recogida, transporte y eliminación de dichas sustancias[footnoteRef:5]. [5: La ley apoyará la aplicación de un proyecto aprobado en la 93.ª reunión para la preparación de un inventario nacional de bancos de sustancias controladas usadas o no deseadas y un plan para su gestión.] 

Estrategia de reducción en la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC
Estrategia general
La etapa I del KIP tiene como objetivo reducir la demanda de HFC del país mediante la capacitación de los técnicos de los equipos RAC para mejorar las prácticas de mantenimiento, reducir las fugas y promover la recuperación y reutilización (RR); reforzar el marco normativo para reducir la importación y el consumo de HFC, mejorar la seguridad de su manipulación y desarrollar la capacidad de las aduanas; promover tecnologías alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA); y alentar a las partes interesadas a integrar la reducción de los HFC en sus planes de negocio. La etapa I se centrará en la reducción de la demanda de mantenimiento en el subsector de la refrigeración comercial, seguido de los equipos RAC industriales.
Actividades propuestas
La estrategia general de reducción de los HFC para la etapa I del KIP se basa en las actividades del PGEH. Se centra en el fortalecimiento del marco jurídico para apoyar la reducción de los HFC, la capacitación de los funcionarios de aduanas y los importadores de HFC, la capacitación de formadores y técnicos en la manipulación de refrigerantes inflamables, el suministro de equipos para apoyar la recuperación y reutilización (RR) de refrigerantes y la asistencia técnica para facilitar la introducción de tecnologías de bajo PCA, con el siguiente desglose para la ONUDI:
Fortalecimiento del marco jurídico y normativo: Actualizar el sistema de licencias y cuotas y reforzar su aplicación (incorporar los HFC, actualizar el sistema de permisos, introducir tasas medioambientales de importación para los HFC, reuniones y talleres con importadores, sensibilización) (20 000 $EUA); reforzar la recopilación de datos, el análisis y la notificación del consumo de HFC, incluidos talleres para las partes interesadas sobre las obligaciones de notificación y la actualización de la base de datos interna de la Dependencia Nacional del Ozono (6500 $EUA); seguir actualizando el marco jurídico para reflejar las obligaciones derivadas de la Enmienda de Kigali, incluida la legislación para el sistema de certificación y para el establecimiento de centros de formación (12 000 $EUA); y seguir desarrollando códigos de prácticas y normas sobre la manipulación de tecnologías de bajo PCA (estudio de actualización para evaluar las necesidades actuales, reuniones con las partes interesadas, desarrollo y difusión de un manual para la manipulación segura de refrigerantes inflamables), incluida una campaña de sensibilización sobre estos códigos y normas (12 000 $EUA);
Capacitación de las aduanas: Tres talleres para formar a 50 funcionarios de aduanas y de vigilancia en materia de control e identificación de HFC y equipos con HFC, legislación sobre importación de HFC, sistema de licencias y cuotas, prevención del comercio ilegal mediante la elaboración de perfiles de riesgo y el etiquetado adecuado de las bombonas de refrigerante, uso de códigos del SA para los HFC y equipos basados en HFC, y supervisión y notificación de datos (4500 $EUA); y dos talleres de información y sensibilización para formar a 20 importadores y distribuidores en materia de manipulación, almacenamiento y reenvasado seguros de refrigerantes inflamables (3200 $EUA);
Capacitación de técnicos de equipos RAC: Cuatro talleres para formar a 80 técnicos de RAC en prácticas seguras de trabajo con refrigerantes inflamables, que cubran tecnologías alternativas, normas de seguridad, control de fugas, eficiencia energética y recuperación y reciclado (RR) de refrigerantes (30 000 $EUA); un taller para formar a cinco formadores en los nuevos planes de estudios (6000 $EUA); y un conjunto de herramientas[footnoteRef:6] para que un centro de formación imparta la formación (12 000 $EUA); [6: Incluye un analizador de refrigerante, un conjunto de colectores digitales de 4 vías, una bomba de vacío, una estación de carga, una báscula, un detector de fugas, una unidad de recuperación, kits de prueba de contaminación, un soplador de aire ATEX, bombonas de recuperación, una herramienta de bloqueo y un monitor personal de refrigerante.] 

Recuperación y reciclado de refrigerantes: Diez juegos de equipos y herramientas de recuperación y reciclado de refrigerantes[footnoteRef:7] (adicionales a los adquiridos en el marco del PGEH) (45 400 $EUA); [7:  Cada kit incluye un detector electrónico de fugas, una unidad de recuperación, una bomba de vacío, un monitor personal de refrigerante, un módulo de ventilador ATEX, dos mangueras de drenaje de hidrocarburos, dos bombonas de recuperación, un juego de colectores digitales de 4 vías y dos juegos de consumibles (por ejemplo, filtros, piezas pequeñas, juntas).] 

Asistencia técnica: Encuestas sectoriales sobre los HFC, incluido un estudio sobre el consumo y uso de HFC en el subsector de montaje e instalación locales de equipos RAC y en el sector de extinción de incendios, y preparación de material de concienciación pública (12 000 $EUA); y una inspección de seguridad y modificaciones en un aula de formación de un centro de formación profesional para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad en la manipulación de refrigerantes inflamables (15 000 $EUA); y
Supervisión y coordinación de proyectos (11 000 $EUA).
Ejecución, coordinación y supervisión de proyectos
El enfoque de coordinación, supervisión y evaluación en el marco del PGEH continuará en la etapa I del KIP, en la que la Dependencia Nacional del Ozono y la ONUDI supervisarán las actividades, informarán sobre los progresos y trabajarán con las partes interesadas para eliminar los HFC. El costo de estas actividades para la ONUDI asciende a 11 000 $EUA e incluye consultores locales (3000 $EUA), viajes de supervisión (5000 $EUA), reuniones y talleres (2000 $EUA) y gastos varios (1000 $EUA).
Aplicación de la política de género
El Gobierno de Montenegro y la ONUDI se han comprometido a aplicar la política de género del Fondo Multilateral. La ejecución de la etapa II del PGEH abordó varias cuestiones de género identificadas en la decisión 84/92 d). Sobre la base de los logros del PGEH, y en consonancia con los avances del país en materia de igualdad de género, en la etapa I del KIP se recopilarán datos desglosados por género y se promoverá la participación equilibrada de hombres y mujeres en el Gobierno y la industria, así como en la formación y la sensibilización en las escuelas de formación profesional. En todas las actividades de la etapa I se ha tenido en cuenta la integración de la perspectiva de género.
Coordinación de las actividades en el sector de mantenimiento en el marco de los planes de eliminación de los HCFC y de reducción de los HFC 
La etapa I del KIP se ejecutará simultáneamente con la etapa II del PGEH hasta 2026, momento en el que se completará el PGEH y se eliminarán los HCFC en el país. Muchas de las actividades previstas en el KIP no duplican los esfuerzos del PGEH. El Gobierno identificará oportunidades para coordinar actividades entre los dos proyectos, como la formación y certificación de técnicos y funcionarios de aduanas, la recuperación y reciclado de refrigerantes y la coordinación de proyectos, al tiempo que hará todo lo posible para evitar la duplicación.
Costo total de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC
El presupuesto para la etapa I se ha propuesto en 189 600 $EUA. Los costos de las actividades en el sector del mantenimiento de refrigeración se han propuesto de acuerdo con la decisión 92/37. 
[bookmark: _Hlk118631498]Las actividades propuestas y el costo de la etapa I del KIP se resumen en el cuadro 8.
Cuadro 8. Costo propuesto de las actividades que se llevarán a cabo en la etapa I del KIP para Montenegro
	Actividad
	Costo ($EUA)

	Fortalecimiento del marco jurídico y normativo
	50 500

	Capacitación de las aduanas 
	7700

	Capacitación de técnicos de equipos RAC
	48 000

	Recuperación y reciclado de refrigerantes
	45 400

	Asistencia técnica
	27 000

	Supervisión y coordinación de proyectos
	11 000

	Total
	189 600


Ejecución del primer tramo de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC
El primer tramo de financiación de la etapa I del KIP, por un importe total de 108 970 $EUA, se ejecutará entre septiembre de 2024 y diciembre de 2026 e incluirá las siguientes actividades:
Fortalecimiento del marco jurídico y normativo: Empezar a actualizar el sistema de licencias y cuotas y reforzar la recopilación de datos, el análisis y la notificación del consumo de HFC (13 250 $EUA); iniciar la actualización del marco jurídico, incluida la legislación para el sistema de certificación y para el establecimiento de centros de formación (8000 $EUA); y realizar el estudio para evaluar las necesidades para la manipulación segura de refrigerantes inflamables, reuniones con las partes interesadas y elaborar un manual para la manipulación segura de refrigerantes inflamables (8000 $EUA);
Capacitación de las aduanas: Dos talleres para formar a 35 funcionarios de aduanas y de vigilancia (3000 $EUA); y un taller de información y sensibilización para formar a 10 importadores y distribuidores sobre la manipulación, el almacenamiento y el reenvasado seguros de refrigerantes inflamables (1600 $EUA);
Capacitación de técnicos de equipos RAC: Dos talleres para formar a 40 técnicos de equipos RAC (15 000 $EUA); un taller para formar a cinco formadores (6000 $EUA); y un conjunto de herramientas para que un centro de formación imparta la formación (12 000 $EUA);
Recuperación y reciclado de refrigerantes: Tres juegos de equipos y herramientas de recuperación y reciclado de refrigerantes (13 620 $EUA);
Asistencia técnica: Encuestas sectoriales sobre los HFC, incluido un estudio sobre el consumo y uso de HFC en el subsector de montaje e instalación locales de equipos RAC y en el sector de extinción de incendios (8000 $EUA); y una inspección de seguridad y modificaciones en un aula de formación de un centro de formación profesional para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad en la manipulación de refrigerantes inflamables (15 000 $EUA); y
Supervisión y coordinación de proyectos (5500 $EUA).
[bookmark: _Hlk126916095]OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
V.	Observaciones
[bookmark: _Hlk126916105]Estrategia general
[bookmark: _Hlk126916111]De conformidad con la decisión 92/44, el Gobierno de Montenegro ha presentado una carta en la que demuestra su firme compromiso de apoyar las reducciones antes de que se alcancen los objetivos del Protocolo de Montreal. 
Marco institucional, político y normativo
Sistema de concesión de licencias y cuotas de HFC
En consonancia con la decisión 87/50 g), la ONUDI ha confirmado que Montenegro cuenta con un sistema establecido y aplicable de concesión de licencias y cuotas para controlar las importaciones y exportaciones de HFC. Las cuotas para 2024 y 2025 son de 155 854 toneladas de CO2-eq y 136 739 toneladas de CO2-eq. Las cuotas posteriores se reducirán aproximadamente un 2 % al año hasta alcanzar el objetivo de 125 577 toneladas de CO2-eq en 2029. 
Marcos políticos y normativos

La Secretaría señaló que, desde 2020, solo se han importado al país refrigeradores y congeladores domésticos que utilizan R-600a, y que ya se estaban importando equipos de refrigeración comercial autónomos que utilizan R-290, que se pueden adquirir fácilmente en los mercados vecinos, y preguntó si el Gobierno había considerado la posibilidad de prohibir la importación de refrigeradores domésticos y equipos de refrigeración comercial autónomos que utilicen HFC. La ONUDI explicó que, si bien tales prohibiciones se examinarían en la etapa I, era difícil especificar un calendario para su aplicación habida cuenta de las revisiones en curso de la Ley de protección contra los efectos negativos del cambio climático. En consecuencia, el Gobierno seguiría estudiando la posibilidad de establecer una prohibición de los refrigeradores domésticos que utilicen HFC-134a y de los equipos autónomos de refrigeración comercial que funcionan con HFC, e informaría sobre los progresos realizados al respecto en los informes de situación de los tramos del país.
[bookmark: _Hlk126916116]Cuestiones técnicas y de costos
Sector de fabricación
La ONUDI y la Secretaría examinaron la conveniencia de incluir en la etapa I un proyecto para convertir la única empresa de fabricación de equipos RAC del país. Sin embargo, observando el muy reducido consumo de la empresa, que había estado disminuyendo constantemente y parecía ser nulo en 2023, se acordó que el Gobierno continuaría supervisando las operaciones de la empresa de manera que, si posteriormente el Gobierno deseaba presentar un proyecto para convertir la empresa, podría hacerlo. Del mismo modo, en ese momento, y una vez que el Comité Ejecutivo haya acordado una política relativa a los proyectos para abordar las importaciones de HFC contenidos en polioles premezclados, podría presentarse un proyecto para eliminar dichas importaciones si la empresa siguiera funcionando e importando HFC contenidos en polioles premezclados. Si la empresa decidiera dejar de fabricar congeladores tipo arcón que utilizan HFC-134a, la Secretaría alentaría al Gobierno a considerar la posibilidad de aplicar una prohibición a la importación y fabricación de dichos equipos.
Sector de mantenimiento 
La Secretaría observó que los técnicos de equipos ACM no habían recibido formación en el marco del PGEH, por lo general solo tienen formación en el trabajo, y se beneficiarían de un programa de formación específico para mejorar sus prácticas y el control del uso de HFC, y sugirió que el Gobierno considerara la posibilidad de incluir algún tipo de formación y certificación de técnicos de equipos ACM y la adquisición de equipos para ellos en el marco del KIP, tal vez racionalizando otras actividades previstas. El Gobierno estuvo de acuerdo con esta sugerencia, y se acordó incluir dos cursos de formación para 30 técnicos de equipos ACM y adquirir una estación ACM de RR capaz de funcionar con HFC-134a y HFO-1234yf para formar a los técnicos de mantenimiento de equipos ACM. La financiación de estas actividades se consiguió racionalizando el número de juegos de equipos y herramientas de recuperación y reciclado de refrigerantes de 10 a 8. 
La tasa medioambiental que se prevé imponer por la importación de HFC probablemente dependerá, entre otras cosas, del PCA del refrigerante HFC importado. La Secretaría considera que, basándose en la experiencia previa en el marco del PGEH del país, en virtud del cual los importadores deben pagar una tasa medioambiental de 0,90 €/kg para importar HCFC-22, es probable que dicha tasa sea efectiva. La ONUDI incluirá información actualizada sobre los progresos realizados en la aplicación de la tasa como parte de la solicitud del segundo tramo. 
En cuanto a la encuesta sectorial sobre los HFC en el sector de la lucha contra incendios, la Secretaría señaló que, si bien el país no había importado HFC para su uso en ese sector en 2019-2023, sí había importado HFC-227ea para ese uso entre 2013 y 2017. Según la encuesta realizada durante la preparación del KIP y las entrevistas con la mayor empresa que trabaja en el sector de la lucha contra incendios, el FK-5-1-12 (comúnmente conocido como 3M Novec 1230) ya se utilizaba en el sector de la lucha contra incendios desde hacía varios años en el país. Sin embargo, la Secretaría entiende que el fabricante de esa alternativa ha anunciado que dejaría de fabricarla para finales de 2025; que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas está estudiando restricciones relacionadas con el FK-5-1-12; y que Montenegro es un país candidato a la adhesión a la Unión Europea (UE) desde 2010 y estaba tratando de armonizar su legislación con el acervo comunitario de la UE. En consecuencia, la Secretaría apoya y considera valioso el estudio propuesto sobre el consumo y el uso de HFC en la lucha contra incendios.
Costo total del proyecto
El costo total de la etapa I del KIP para Montenegro (sin los costos de apoyo del organismo) asciende a 189 600 $EUA, como se resume en el cuadro 9 que figura a continuación. Esto está en consonancia con la decisión 92/37 basada en una reducción del 10 % del consumo de HFC en los años de referencia. La cuantía de los fondos recomendados sigue siendo la misma que la solicitada, con algunas reasignaciones internas de fondos entre actividades, como se explica en las secciones anteriores.
La etapa I del KIP se ejecutará en dos tramos. En el anexo I del presente documento figura el calendario de los compromisos de reducción de los HFC y de eliminación de los HCFC y de los tramos del KIP y del PGEH.
De conformidad con la decisión 93/105, la Secretaría examinó la distribución por tramos propuesta por la ONUDI caso por caso. La modalidad de doble tramo es coherente con las modalidades de distribución por tramos para los KIP propuestas en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/59. En caso de que el país no cumpla el objetivo de consumo máximo admisible para cualquier año posterior a la aprobación del último tramo, las cuestiones se considerarían de conformidad con el Apéndice 7-A del futuro Acuerdo de KIP («Reducciones de financiación por incumplimiento de los objetivos del Acuerdo»), señalando que cualquier reducción de la financiación, si procede, se aplicaría en el momento de la aprobación de la etapa II del KIP.
Cuadro 9. Costo acordado de las actividades que se ejecutarán en la etapa I del KIP para Montenegro
	Actividad
	Costo ($EUA)

	Fortalecimiento del marco jurídico y normativo
	50 500

	Capacitación de las aduanas
	7700

	Capacitación de técnicos de equipos RAC
	48 000

	Capacitación de técnicos de equipos ACM
	9080

	Recuperación y reciclado de refrigerantes
	36 320

	Asistencia técnica
	27 000

	Supervisión y coordinación de proyectos
	11 000

	Total
	189 600


Plan de ejecución del primer tramo del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC
La financiación del primer tramo se incrementó en 6080 $EUA para permitir la organización de un taller para 15 técnicos de equipos ACM y la adquisición de la estación ACM de RR. La financiación del segundo tramo se redujo en consecuencia. 
[bookmark: _Hlk126916238][bookmark: _Hlk126916178]Plan administrativo del Fondo Multilateral para 2024‑2026
La ONUDI solicita 189 600 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo, para la ejecución de la etapa I del KIP para Montenegro. El valor total de 130 006 $EUA, incluidos los gastos de apoyo del organismo, solicitado para el período 2024-2026, supera en 76 444 $EUA el importe del plan administrativo.
[bookmark: _Hlk126916186]Sostenibilidad de la reducción de los HFC y evaluación de los riesgos
El consumo de HFC del país en 2018 y 2019 fue de 289 449 toneladas de CO2-eq y 192 898 toneladas de CO2-eq, muy por encima de la base de HFC del país de 155 854 toneladas de CO2-eq y de los objetivos de 2025 a 2029, que se adelantan al calendario de control del Protocolo de Montreal. A pesar del elevado consumo de 2018 y 2019, la Secretaría considera que el riesgo de que el país no cumpla los objetivos propuestos es pequeño, dados los sólidos controles reglamentarios del país, incluidos, entre otros, un sistema eficaz de concesión de licencias y cuotas y otros reglamentos[footnoteRef:8]; un plan eficaz de recuperación y reciclaje[footnoteRef:9] respaldado por técnicos bien capacitados; y el compromiso demostrado del país con el Protocolo de Montreal, incluida la eliminación acelerada de los HCFC por parte del país. Además, el nivel de información detallada sobre el número y tipo de equipos que utilizan HFC en el país es ejemplar y permite confiar en que la DNO tiene un conocimiento exhaustivo de las necesidades de mantenimiento del país. Por último, dada la influencia de la UE en el mercado del país, es probable que las recientes revisiones de la normativa sobre gases fluorados de la UE respalden las ambiciosas reducciones propuestas por el país. [8:  Incluyendo, entre otras cosas, el requisito de que los importadores sólo puedan vender HFC a empresas que dispongan de una licencia para instalar, mantener, reparar y desmantelar equipos que utilizan HFC; un sistema obligatorio de certificación de técnicos de equipos RAC; la obligación de recuperar las sustancias reguladas durante el mantenimiento de los equipos RAC; la prohibición de descargar a la atmósfera sustancias reguladas durante la instalación, el mantenimiento y el desmantelamiento de los equipos RAC; la obligación de realizar controles de fugas y prácticas de mantenimiento de registros; la recuperación obligatoria de las sustancias reguladas de los equipos y contenedores al final de su vida útil; y la prohibición de importar sustancias reguladas en bombonas desechables.]  [9: La cantidad total de refrigerantes recuperados y reciclados fue de 28,76 tm para el período 2010-2019 y de 7,81 tm para el período 2020-2022.] 

Habida cuenta de la eliminación actual de los HCFC, que incluye la prohibición de las importaciones de HCFC para el 1 de enero de 2025, existe un riesgo de absorción de HFC en los próximos años; sin embargo, la Secretaría considera que este riesgo es pequeño dado el consumo muy reducido de HCFC-22 en el país (0,63 tm y 0,48 tm en 2022 y 2023), la aplicación efectiva del régimen de recuperación y reciclado en el país y la aplicación del sistema de contingentes de importación, que incluye la prohibición de las importaciones de HCFC para el 1 de enero de 2025, existe un riesgo de absorción de HFC en los próximos años; no obstante, la Secretaría considera que este riesgo es pequeño, dado el consumo muy reducido de HCFC-22 en el país (0,63 tm y 0,48 tm en 2022 y 2023), el eficaz plan de reciclaje que se está aplicando en el país y la aplicación del sistema de cuotas de importación.
[bookmark: _Hlk126916245]Impacto en el clima
Las actividades propuestas, incluida la aplicación del sistema de cuotas de HFC, el desarrollo de la capacidad de los técnicos de equipos RAC y ACM en materia de buenas prácticas de servicio y mantenimiento, y la promoción de la recuperación y reciclado de refrigerantes, indican que la aplicación de la etapa I del KIP reducirá las emisiones de refrigerantes a la atmósfera, lo que redundará en beneficios para el clima. Aunque la Secretaría no puede proporcionar una estimación de las emisiones evitadas por la aplicación del KIP en la presente reunión[footnoteRef:10], para 2029 Montenegro habrá reducido sus emisiones anuales de HFC en aproximadamente 30 277 toneladas de CO2-eq, calculadas como la diferencia entre la base de referencia de HFC para el cumplimiento y el objetivo de 2029, suponiendo que todos los HFC consumidos se habrán emitido finalmente. [10: Como se señala en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/14, Reseña de las materias identificadas durante el examen de proyectos, la Secretaría está elaborando una metodología para estimar las emisiones evitadas por la ejecución de proyectos de reducción de HFC apoyados por el Fondo Multilateral.] 

Proyecto de acuerdo 
[bookmark: _Hlk126916251]No se ha preparado un proyecto de acuerdo entre el Gobierno de Montenegro y el Comité Ejecutivo para la etapa I del KIP, ya que el modelo de acuerdo todavía está siendo estudiado por el Comité Ejecutivo.
Si el Comité Ejecutivo lo desea, los fondos para la etapa I del KIP para Montenegro podrían aprobarse en principio, y los fondos para el primer tramo podrían aprobarse en el entendimiento de que el acuerdo se prepararía y presentaría en una futura reunión, antes de la presentación del segundo tramo, y una vez que el modelo de acuerdo haya sido aprobado.
VI.	Recomendación
El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:
Aprobar, en principio, la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC (KIP) para Montenegro para el período 2024‑2029 con el fin de reducir el consumo de HFC en un 10 % con respecto al consumo medio de HFC del país en los años de referencia (es decir, 19,43 % de la base de referencia del país) en 2029, por un importe de 189 600 $EUA, más 24 648 $EUA de gastos de apoyo del organismo, para la ONUDI, como se refleja en el calendario que figura en el anexo I del presente documento;
Tomar nota del firme compromiso del Gobierno de Montenegro de apoyar la reducción del consumo de HFC antes de que se alcancen los objetivos del Protocolo de Montreal;
Aprobar el primer tramo de la etapa I del KIP para Montenegro y el correspondiente plan de ejecución del tramo, por un importe de 115 050 $EUA, más unos gastos de apoyo del organismo de 14 956 $EUA, para la ONUDI; y
(a) Solicitar al Gobierno de Montenegro, a la ONUDI y a la Secretaría que finalicen el proyecto de acuerdo entre el Gobierno de Montenegro y el Comité Ejecutivo para la reducción del consumo de los HFC, incluyendo la información contenida en el anexo mencionado en el subpárrafo a) anterior, y que lo presenten en una futura reunión una vez que el Comité Ejecutivo haya aprobado el modelo de acuerdo de KIP.
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Los documentos previos al período de sesiones documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I
CALENDARIO DE COMPROMISOS Y TRAMOS DE FINANCIACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LOS HFC Y LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC EN EL MARCO DEL PLAN DE APLICACIÓN DE LA ENMIENDA DE KIGALI RELATIVO A LOS HFC Y EL PLAN DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC PARA MONTENEGRO
Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativo a los HFC (etapa I)
	Fila
	Detalles
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	Total

	1.1
	Calendario del Protocolo de Montreal para la reducción del consumo de sustancias del anexo F (toneladas de CO2-eq)
	155 854
	155 854
	155 854
	155 854
	155 854
	140 269
	n/a

	1.2
	Consumo total máximo permitido de sustancias del anexo F (toneladas de CO2-eq)
	155 854
	136 739
	133 949
	131 158
	128 368
	125 577
	n/a

	2.1
	Financiación convenida para el organismo de ejecución principal (ONUDI) ($EUA)
	115 050
	0
	0
	74 550
	0
	0
	189 600

	2.2
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución principal ($EUA)
	14 957
	0
	0
	9692
	0
	0
	24 648

	3.1
	Financiación total convenida ($EUA)
	115 050
	0
	0
	74 550
	0
	0
	189 600

	3.2
	Total de gastos de apoyo ($EUA)
	14 956
	0
	0
	9692
	0
	0
	24 648

	3.3
	Total de costos convenidos ($EUA)
	130 006
	0
	0
	84 242
	0
	0
	214 248


HCFC phase-out management plan (stage II)
	Row
	Particulars
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	1.1
	Montreal Protocol reduction schedule of Annex C, Group I substances (ODP tonnes)
	0.52
	0.26
	0.26
	0.26
	0.26
	0.26
	0.00
	n/a

	1.2
	Maximum allowable total consumption of Annex C, Group I substances (ODP tonnes)
	0.08
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	n/a

	2.1
	Lead IA (UNIDO) agreed funding (US $)
	0
	64,000
	0
	0
	0
	0
	0
	64,000

	2.2
	Support costs for Lead IA (US $)
	0
	4,480
	0
	0
	0
	0
	0
	4,480

	3.1
	Total agreed funding (US $)
	0
	64,000
	0
	0
	0
	0
	0
	64,000

	3.2
	Total support costs (US $)
	0
	4,480
	0
	0
	0
	0
	0
	4,480

	3.3
	Total agreed costs (US $)
	0
	68,480
	0
	0
	0
	0
	0
	68,480
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