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PROPUESTA DE PROYECTO: EGIPTO


El presente documento contiene las observaciones y la recomendación de la Secretaría sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Eliminación

	· Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, cuarto tramo)
	ONUDI, PNUD, PNUMA y Gobierno de Alemania







HOJA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Egipto

	(I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO
	REUNIÓN EN QUE SE APROBÓ
	MEDIDA DE CONTROL

	Plan de eliminación de HCFC (etapa II)
	ONUDI (principal), PNUD, PNUMA, Alemania
	79ª
	Eliminación del 70 % para 2025



	(II) DATOS MÁS RECIENTES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 7 (Anexo C Grupo l)
	Año: 2023 
	236,65 toneladas PAO



	(III) DATOS SECTORIALES MÁS RECIENTES DEL PROGRAMA DE PAÍS (toneladas PAO)
	Año: 2023

	Sustancias químicas
	Aerosoles
	Espumas
	Extinción de incendios
	Refrigeración
	Disolventes
	Agentes de proceso
	Uso en laborat.
	Consumo total del sector

	
	Fabricac.
	Mantenim.
	

	HCFC-22
	
	
	
	
	236,64
	
	
	
	236,64

	HCFC-124
	
	
	
	
	0,01
	
	
	
	0,01



	(IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (toneladas PAO)

	Base de referencia de 2009-2010:
	386,30
	Punto de partida para las reducciones acumulativas sostenidas:
	484,61

	CONSUMO ADMISIBLE PARA FINANCIACIÓN

	Ya aprobado:
	386,41
	Restante:
	98,20



	(V) PLAN ADMINISTRATIVO APROBADO
	2024
	2025
	2026
	Total

	ONUDI
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	39,21
	1,89
	0,00
	41,10

	
	Financiación ($EUA)
	4.322.172
	208.650
	0
	4.530.822

	PNUD
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Financiación ($EUA)
	0
	0
	0
	0

	PNUMA
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	1,75
	1,02
	0,00
	2,77

	
	Financiación ($EUA)
	201.506
	118.105
	0
	319.611

	Alemania
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Financiación ($EUA)
	0
	0
	0
	0
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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	(VI) DATOS DEL PROYECTO
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Total

	Límites de consumo del Protocolo de Montreal (toneladas PAO)
	347,64
	347,64
	347,64
	251,08
	251,08
	251,08
	251,08
	251,08
	125,54
	n. a.

	Consumo máximo permitido (toneladas PAO)
	347,64
	289,70
	289,70
	251,08
	251,08
	251,08
	241,08*
	241,08*
	115,54*
	n. a.

	Financiación aprobada en principio ($EUA)
	ONUDI
	Costos del proyecto
	3.356.641
	0
	4.668.214
	0
	4.664.196
	0
	4.039.413
	0
	195.000
	16.923.464

	
	
	Gastos de apoyo
	234.965
	0
	326.775
	0
	326.494
	0
	282.759
	0
	13.650
	1.184.643

	
	PNUD
	Costos del proyecto
	1.042.352
	0
	1.836.750
	0
	816.620
	0
	0
	0
	0
	3.695.722

	
	
	Gastos de apoyo
	72.965
	0
	128.573
	0
	57.163
	0
	0
	0
	0
	258.701

	
	PNUMA
	Costos del proyecto
	230.000
	0
	279.500
	0
	260.000
	0
	180.000
	0
	105.500
	1.055.000

	
	
	Gastos de apoyo
	27.480
	0
	33.394
	0
	31.064
	0
	21.506
	0
	12.605
	126.049

	
	Alemania
	Costos del proyecto
	0
	0
	207.300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	207.300

	
	
	Gastos de apoyo
	0
	0
	26.949
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26.949

	Fondos aprobados por el Comité Ejecutivo ($EUA)
	Costos del proyecto
	4.628.993
	0
	6.991.764
	0
	5.740.816
	
	
	
	
	17.361.573

	
	Gastos de apoyo
	335.410
	0
	515.691
	0
	414.721
	
	
	
	
	1.265.822

	Total de fondos recomendados para su aprobación en esta reunión ($EUA)
	Costos del proyecto
	
	
	
	
	
	
	
	2.480.298**
	
	2.480.298**

	
	Gastos de apoyo
	
	
	
	
	
	
	
	182.527**
	
	182.527**

	* El consumo máximo total permitido para las sustancias del anexo C, grupo I se redujo en la 84ª reunión en 10 toneladas PAO tras aprobarse un plan sectorial para el aire acondicionado residencial como parte de la etapa II.
** Recomendado en la presente reunión, teniendo en cuenta que la ONUDI, en nombre del Gobierno, presentará la solicitud de los 1.739.115 $EUA restantes, más los gastos de apoyo de 121.738 $EUA del organismo, en la misma reunión en la que el país presente la etapa I de su plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (KIP) o bien en la 96ª reunión, lo que ocurra primero.
Nota: El Acuerdo entre el Gobierno de Egipto y el Comité Ejecutivo se revisó en la 84ª reunión.



	Recomendación de la Secretaría: 
	Para su consideración individual 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En nombre del Gobierno de Egipto, la ONUDI, en calidad de organismo de ejecución principal, ha presentado una solicitud de financiación para el cuarto tramo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH), por un costo total de 4.523.678 $EUA, que se desglosa en 4.039.413 $EUA, más unos gastos de apoyo de 282.759 $ EUA para la ONUDI, y 180.000 $EUA, más unos gastos de apoyo de 21.506 $EUA para el PNUMA.[footnoteRef:3] La presentación incluye un informe sobre los progresos realizados en la ejecución del tercer tramo, el informe de verificación sobre el consumo de HCFC para 2021-2023, y el plan de ejecución del tramo para 2024-2026. [3:  Según la carta del 2 de febrero de 2024 dirigida a la ONUDI por el Ministerio de Medio Ambiente de Egipto.] 

Informe sobre el consumo de HCFC
El Gobierno de Egipto notificó un consumo de 236,65 toneladas PAO de HCFC en 2023, cifra que representa un 39 % menos que la base de referencia de HCFC para el cumplimiento del país. En el cuadro 1 se indica el consumo de HCFC correspondiente al período 2019-2023.
Cuadro 1. Consumo de HCFC en Egipto (datos de 2019-2023 en virtud del artículo 7)
	HCFC
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Base de referencia

	Toneladas métricas (t)

	HCFC-22
	4.083,33
	4.481,91
	3.759,59
	3.244,76
	4.302,55
	4.367,16

	HCFC-123
	3,75
	0,00
	7,75
	2,50
	0,00
	5,25

	HCFC-124
	0,00
	0,00
	0,34
	0,00
	0,54
	0,00

	HCFC-141b
	547,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.178,26

	HCFC-142b
	52,37
	52,93
	34,13
	18,37
	0,00
	251,69

	Total (toneladas métricas)
	4.687,07
	4.534,84
	3.801,81
	3.265,63
	4.303,09
	5.802,36

	HCFC‑141b en polioles premezclados importados*
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	894,00**

	Toneladas PAO

	HCFC-22
	224,58
	246,51
	206,78
	178,46
	236,64
	240,19

	HCFC-123
	0,08
	0,00
	0,16
	0,05
	0,00
	0,11

	HCFC-124
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	0,01
	0,00

	HCFC-141b
	60,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129,61

	HCFC-142b
	3,40
	3,44
	2,22
	1,19
	0,00
	16,36

	Total (toneladas PAO)
	288,30
	249,95
	209,16
	179,71
	236,65
	386,27

	HCFC‑141b en polioles premezclados importados*
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	98,34**


* Datos del programa de país
** Consumo medio entre 2007 y 2009.

En 2023, se consumió HCFC-22 exclusivamente para realizar el mantenimiento de los equipos de refrigeración y aire acondicionado existentes; el aumento del consumo para mantenimiento en 2023 se aborda más adelante en el párrafo 24. A raíz de las conversiones mantenidas en el marco del proyecto, el país eliminó el consumo de HCFC-22 en la fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado y en la fabricación de espumas de poliestireno extruido (XPS). El HCFC-142b, que se utilizaba como coagente espumante con el HCFC-22 en la fabricación de espumas XPS, se eliminó de forma similar, de conformidad con la prohibición del 1 de enero de 2023 relativa al uso de HCFC para la fabricación de espumas XPS. Las importaciones y la fabricación de equipos que utilizan HCFC se prohibieron el 1 de enero de 2023; las importaciones de R-406A, el 1 de enero de 2023; las importaciones de HCFC‑141b, el 1 de enero de 2020; y las importaciones de HCFC-141b contenido en polioles premezclados, el 1 de enero de 2018. Para realizar el mantenimiento de los equipos de refrigeración y aire acondicionado se utilizan pequeñas cantidades de HCFC-123 y HCFC-124 de forma intermitente.
Informe de ejecución del programa de país
El consumo de HCFC por sectores notificado por el Gobierno en el informe de ejecución del programa país de 2023 concuerda con lo notificado en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal.
Informe de verificación
El informe de verificación confirmó que el Gobierno aplica un sistema de licencias y cuotas para las importaciones y exportaciones de HCFC y que el consumo total de HCFC notificado en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal para el período 2021-2022 y en el informe con datos del programa de país de 2023 era correcto (como se refleja en el cuadro 1 anterior). El informe concluyó que Egipto había cumplido con el consumo máximo permitido en el período 2021‑2023 para todas las sustancias del anexo C, grupo I, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo con el Comité Ejecutivo.
Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del tercer tramo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH)
Marco jurídico
A partir del 1 de enero de 2023, el país aplicó prohibiciones a la importación y fabricación de equipos que utilizan HCFC-22; al uso de HCFC y mezclas de HCFC en la fabricación de espumas XPS; y a la importación de R-406A y HCFC-142b. La importación de HCFC-141b está prohibida desde el 1º de enero de 2020 y la de HCFC-141b contenido en polioles premezclados, desde el 1ºde enero de 2018. El Gobierno de Egipto ratificó la Enmienda de Kigali el 22 de agosto de 2023. En 2022, el Gobierno modificó los aranceles aduaneros de importación para eximir a los refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (PCG) (entre los que se encuentran el HFC-32, el R-290, el R‑600a, el R-717 y el R-744) del arancel del 5 % aplicado al HCFC-22, los HFC y las mezclas de HFC. 
Actividades en el sector manufacturero
Fabricación de espumas de poliestireno extruido (XPS) 
En la etapa II se reconvirtieron a una mezcla 60/40 de HFO-1234ze y dimetil éter cuatro fabricantes de espumas XPS (CMB, Insutech, Chema-Foam y Modern Plastics), que consumían un total de 559,0 t de HCFC-22 y 24,3 t de HCFC-142b. Una vez entregados los equipos a los cuatro fabricantes, se instalaron y se iniciaron las inspecciones de seguridad. Las reconversiones han finalizado y se han ultimado los memorandos de entendimiento para efectuar el pago de los sobrecostos operativos, previsto para diciembre de 2024. 
Fabricación de espumas de poliuretano 
La etapa II, que preveía la eliminación de HCFC-141b mediante la reconversión de las empresas restantes del sector de la fabricación de espumas de poliuretano (PU), incluía: la reconversión a ciclopentano de ocho empresas fabricantes de refrigeradores domésticos para eliminar 372,5 t de HCFC‑141b; la reconversión a ciclopentano de dos empresas fabricantes de calentadores de agua eléctricos para eliminar 50,0 t de HCFC-141b; y un proyecto colectivo para sustituir 114,4 t de HCFC‑141b consumidas por 38 pequeñas y medianas empresas (pymes) por formiato de metilo. Estas reconversiones se han llevado a cabo, excepto en el caso de la empresa Bahgat.
En la 92ª reunión, la ONUDI informó[footnoteRef:4] de que Bahgat se había retirado del proyecto y había abandonado el sector de la fabricación de equipos de refrigeración domésticos como consecuencia de los cambios producidos en el mercado por la pandemia de COVID-19. Como la ONUDI ya había adquirido y entregado los equipos para reconvertir la empresa, de conformidad con la decisión 79/34 e), buscó otra empresa que pudiera utilizar esos equipos en lugar de intentar subastarlos. Aunque no encontró ninguna otra empresa para la que no se hubiera solicitado financiación, Tredco, una empresa que participaba en la etapa II del PGEH y que cumplía los requisitos, expresó su deseo de comprar la línea de producción existente a Bahgat y utilizar los equipos adquiridos por la ONUDI para reconvertir la línea y trasladarla a su propia planta. En consecuencia, la ONUDI, en nombre del Gobierno de Egipto, propuso entregar los equipos a Tredco y usar los saldos restantes del proyecto de fabricación de espumas de poliuretano (7.214 $EUA) para transportar los equipos de Bahgat a Tredco, efectuar los trabajos de ingeniería que fueran necesarios y destruir o inutilizar la máquina de espumación existente que utilizaba HCFC-141b. Con carácter excepcional, el Comité Ejecutivo aprobó dicha solicitud (decisión 92/12). [4:  Párrafos 31-36 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/9.] 

Posteriormente, la ONUDI informó de que estas dos empresas, Bahgat y Tredco, no se habían puesto de acuerdo en las condiciones para el traslado de los equipos y preguntó a la Secretaría si podía invitar a otro fabricante de espumas de poliuretano, Siltal, a adquirir la línea de producción existente de Bahgat al objeto de que Siltal pudiera, con la ayuda de la ONUDI, reconvertirla a ciclopentano. Con carácter excepcional, y habida cuenta de que el objetivo del cambio de beneficiario en la 92ª reunión y en la presente seguía siendo el mismo, a saber, garantizar que los equipos adquiridos por el Fondo Multilateral no tuvieran que subastarse, sino que pudieran utilizarse para ayudar a una empresa que reuniera los requisitos, reconvirtiendo la capacidad admisible de HCFC a ciclopentano, la Secretaría aconsejó a la ONUDI que procediera al cambio de beneficiario, entendiendo que Siltal cumplía las mismas condiciones que Tredco había cumplido en la 92ª reunión, y observando que: a) de otro modo, Siltal necesitaría adquirir un equipo similar, b) las especificaciones de los equipos existentes se ajustaban a las necesidades de Siltal y la empresa podía utilizar rápidamente el equipo una vez finalizadas las obras civiles necesarias, c) los saldos restantes (7.214 $EUA) no se utilizarían para obra civil, sino que Siltal cubriría el costo de cualquier obra civil, y d) los saldos restantes se utilizarían únicamente para transportar los equipos, para los trabajos de ingeniería necesarios y para destruir o inutilizar la máquina de espumación existente que utiliza HCFC-141b. 
Las empresas Siltal y Bahgat han alcanzado un acuerdo para trasladar los equipos. En el momento de redactar el presente documento, la ONUDI se encontraba realizando los trámites necesarios con el proveedor de tecnología y las empresas para efectuar el traslado y la instalación. 
Fabricación de equipos de aire acondicionado residenciales 
En la etapa II se reconvirtieron a HFC-32 cinco fabricantes de equipos de aire acondicionado residenciales (El-Araby, Fresh, Miraco, Power y Unionaire) (con un consumo total de 1.189.78 t de HCFC-22) que, de preferirlo cuando la tecnología esté disponible, podrán reconvertirse a R-454B (decisión 84/72 b)). Se han entregado e instalado los equipos en El-Araby, Fresh, Power y Unionaire, y se ha realizado la puesta en marcha en todas las empresas excepto en Power. Los equipos para Miraco se habían adquirido pero, debido a retrasos en la importación, aún no se habían entregado; está previsto que la entrega e instalación se lleven a cabo en diciembre de 2024.
De conformidad con la decisión 88/70 a) ii), la ONUDI facilitó información actualizada sobre el calendario del Gobierno para realizar la transición de las empresas fabricantes de equipos de aire acondicionado residenciales con el fin de que fabriquen exclusivamente equipos de bajo PCG para el mercado local. Tal como se había propuesto en la 88ª reunión, el Gobierno exigirá a las cinco empresas que fabriquen exclusivamente equipos de aire acondicionado residenciales con HFC-32 para el mercado local a partir del 1 de enero de 2028. Sin embargo, con vistas a establecer un calendario más rápido que el indicado en el cuadro 3 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47, el Gobierno exigirá a las empresas que fabriquen exclusivamente equipos de aire acondicionado residenciales con HFC-32 para el mercado local antes del 31 de diciembre de 2026 si desean optar a las ayudas para los sobrecostos operativos. En consecuencia, la ONUDI firmó contratos de desembolso de sobrecostos operativos conformes a dicho calendario para El-Araby y Fresh; Unionaire aceptó un calendario más rápido en su contrato de sobrecostos operativos (concretamente, el 1 de enero de 2025). La firma del contrato con Power estaba prevista para el tercer trimestre de 2024; al igual que Unionaire, la empresa aceptó un calendario más rápido para fabricar exclusivamente equipos de aire acondicionado residenciales con HFC-32 para el mercado local antes del 1 de enero de 2025. El contrato de sobrecostos operativos de Miraco aún no se ha elaborado debido a los retrasos sufridos en la reconversión de la empresa. 
De conformidad con la decisión 88/70 a) ii), la ONUDI presentó asimismo los resultados de los estudios de evaluación de riesgos y de mercado relativos al sector de la fabricación de equipos de aire acondicionado residenciales; dichos informes se adjuntan al presente documento. La evaluación de riesgos determinó entre otras cosas que, para los escenarios considerados, la probabilidad de que hubiera una fuente de ignición junto a una concentración inflamable de refrigerante HFC-32 fruto de una fuga es del 10-9 («extremadamente difícil») en todas las categorías de gravedad, por lo que el riesgo de utilizar aire acondicionado residencial con HFC-32 se considera aceptable. Las principales conclusiones del estudio de aceptación del mercado fueron, entre otras: que la eficiencia energética era una prioridad absoluta para los consumidores; que disponer de un servicio posventa eficaz será importante para garantizar la aceptación en el mercado de los equipos de aire acondicionado residenciales que utilizan HFC‑32‑; que los consumidores están dispuestos a aceptar un modesto aumento del 5 % en el precio de los equipos de aire acondicionado por las especificaciones ecológicas; y que las plataformas de los medios digitales eran el canal de comunicación más recomendado para divulgar las ventajas de los equipos de aire acondicionado ecológicos e interactuar con los consumidores. 
Fabricación de equipos de aire acondicionado comerciales 
En la etapa II se proporcionó asistencia técnica a tres empresas (EGAT, Volta y Delta Construction and Manufacturing (DCM)) que fabrican sistemas centralizados de aire acondicionado para uso comercial ligero y residencial (por debajo de 144.000 BTU/h aproximadamente (12 toneladas de refrigeración (TR)), a fin de realizar la reconversión a alternativas de bajo PCG y, para sistemas de mayor capacidad, a una combinación de alternativas de bajo PCG y refrigeración evaporativa indirecta (IEC), dando lugar a un sistema híbrido de IEC y expansión directa (IEC-H). En la 88ª reunión, la ONUDI informó de que, durante las consultas con las partes interesadas, otros tres fabricantes de equipos de aire acondicionado comerciales (Tiba Engineering Industries, Misr Engineering and Industries y Miraco‑Carrier)[footnoteRef:5] expresaron interés en participar en el proyecto; tras las consultas con la Secretaría, se recibieron cartas confirmando su participación, con el compromiso de garantizar que los equipos se reconvertirían únicamente a alternativas de bajo PCG para el componente de expansión directa.  [5:  La participación de estas otras empresas no supondría ningún costo adicional para el Fondo Multilateral y no se proporcionaría financiación directa a las empresas en el marco de esta actividad de asistencia técnica; su participación facilitará la adopción de la tecnología de bajo PCG en el mercado, contribuyendo así a la sostenibilidad de la actividad. ] 

La ONUDI presentó un informe sobre el resultado de la asistencia técnica facilitada a los fabricantes de equipos de aire acondicionado comerciales donde se constataba, entre otras cosas, que el rendimiento del sistema IEC-H superaba el de los sistemas de expansión directa. Las pruebas de los prototipos se llevaron a cabo en dos zonas climáticas representativas de El Cairo, el delta del Nilo y la región costera oriental en verano. Un análisis económico demostró el ahorro neto del sistema IEC-H dado el menor consumo eléctrico en comparación con un sistema de expansión directa, y teniendo en cuenta el mayor costo inicial del sistema IEC-H y los mayores costos de agua. El umbral de rentabilidad del sistema era de 3,11 años. El informe se adjunta al presente documento. 
Como parte de la campaña de sensibilización sobre los equipos de aire acondicionado comerciales energéticamente eficientes y de bajo PCG, los equipos IEC-H fabricados por las empresas se expusieron en el 15º Congreso Internacional sobre Construcción Sostenible y Avances Nanotecnológicos en Seguridad contra Incendios, HVAC-R y Entornos Construidos, celebrado en El Cairo los días 2 y 3 de marzo de 2024. Esa exposición también contó con un sistema IEC-H fabricado por una séptima empresa, Smart Sustainable Air Technology, que había conocido la tecnología gracias al proyecto. Cuatro empresas (DCM, Volta, Tiba Engineering Industries, Misr Engineering and Industries) estaban ofreciendo sistemas IEC-H como parte de su fabricación habitual. 
Sector del mantenimiento de equipos de refrigeración
En el tercer tramo se realizaron las siguientes actividades:
Se impartió capacitación a 115 funcionarios de aduanas e importadores (entre ellos, 19 mujeres) sobre los refrigerantes ilegales y fraudulentos, el programa de vigilancia del mercado de refrigerantes y la aplicación de las prohibiciones del 1 de enero de 2023; y se capacitó a 375 técnicos (150 mujeres) en buenas prácticas de mantenimiento de equipos de aire acondicionado; 
Se impartió capacitación sobre adquisición de material respetuoso con el medio ambiente a 471 funcionarios gubernamentales y consultores (87 mujeres) como parte de la capacitación para la aplicación del código de refrigerantes; está prevista otra capacitación para mayo de 2024; 
Se adquirieron equipos para ocho centros de capacitación (equipos de recuperación, bombas de vacío, kits Lokring, detectores de fugas, manómetros de cuatro válvulas y herramientas de mantenimiento); y
Se entregaron kits de herramientas y equipos de mantenimiento a siete centros de capacitación.[footnoteRef:6] [6:  Incluye equipos de recuperación, un kit Lokring, instrumentos de capacitación con diferentes refrigerantes, herramientas de mantenimiento y consumibles.] 

Las actividades que se indican a continuación sufrieron retrasos y se encuentran en diversos estados de ejecución:
Todavía se están diseñando las herramientas reglamentarias e institucionales para aplicar el programa de certificación, y aún no se ha llevado a cabo la capacitación y divulgación de los códigos y normas locales;
El programa piloto de certificación de técnicos se puso en marcha mediante un contrato para certificar a los técnicos de ventas; la primera promoción de técnicos aún no se han certificado. Los 167 kits de herramientas de recuperación adquiridos anteriormente (equipo de recuperación, cilindro, bomba de vacío, conjunto de herramientas de mantenimiento) siguen a la espera de ser distribuidos entre los talleres de mantenimiento que cuentan con técnicos certificados.
Se han revisado cuatro códigos nacionales, con los siguientes progresos: las actualizaciones del código sobre refrigeración urbana están finalizadas; las actualizaciones del código sobre refrigeración sostenible en nuevas comunidades urbanas están casi finalizadas;[footnoteRef:7] las actualizaciones del código sobre calefacción, ventilación y aire acondicionado están comenzadas; y las actualizaciones del código sobre la cadena de frío aún están por comenzar;  [7:  Como destacó el Ministerio de Cooperación Internacional, se crearán nuevas ciudades en el país como parte del programa de ciudades inteligentes, que deberán funcionar con energías renovables y tecnología inteligente, contar con infraestructuras sostenibles y ecológicas y estar conectadas a través de redes de transporte multimodal (https://sponsored.bloomberg.com/article/ministry-of-international-cooperation/egypts-new-cities; consultado el 10 de abril de 2024).] 

Se adquirieron 200 kits de equipamiento (máquinas de recuperación, bomba y manómetro de vacío, manómetros de presión de alta precisión, cilindros, termómetro) para el centro piloto de recuperación y regeneración de refrigerantes; esos kits de equipamiento se distribuirán a los talleres para que recojan las sustancias controladas a fin de regenerarlas en el centro designado. El centro de regeneración está pendiente de la finalización de un permiso de trabajo, cuya emisión está prevista antes del 31 de mayo de 2024, para poder recibir los refrigerantes recuperados y comenzar la regeneración; se espera que el objetivo de recuperación de al menos 80 t y de regeneración de al menos 56 t de refrigerantes se cumpla en junio de 2026;
Se realizó una evaluación de las necesidades de equipamiento para la red de servicio posventa de equipos de aire acondicionado y se firmó un contrato con un experto en seguridad para que asesorara sobre las medidas de seguridad necesarias en los centros de la red del servicio posventa, a falta de completar la adquisición de kits de herramientas de mantenimiento portátiles para el personal de campo y de herramientas de apoyo para los centros posventa;
Se puso en marcha el programa de contención de refrigerantes y prevención de fugas, centrado en los grandes equipos de refrigeración y aire acondicionado; y está previsto que la inspección y certificación piloto de uno o dos edificios se lleve a cabo en diciembre de 2024;
El suministro de los equipos para el instituto de capacitación seleccionado para albergar el centro de excelencia en refrigerantes inflamables, cuya entrega estaba prevista para marzo de 2022, se ha retrasado; el material de capacitación está preparado y se espera que el centro esté operativo tan pronto como reciba los equipos;
El borrador de la guía sobre buenas prácticas de mantenimiento para los planes de estudio, que se esperaba que estuviera terminado en diciembre de 2022, está preparado, pero aún está en fase de revisión y comentarios; y
El sistema de seguimiento de refrigerantes con códigos QR en los cilindros de refrigerantes se ha empezado a desarrollar, pero aún no está acabado; se espera que los códigos QR de los cilindros de refrigerantes sean obligatorios en 2026.
Las siguientes actividades aún no han comenzado:
Las actividades del programa de capacitación presencial en buenas prácticas de mantenimiento dirigido a pequeños talleres integrados por uno o dos técnicos y que consuman dos o tres cilindros de refrigerante al mes aún no se han iniciado. Estaba previsto que recibieran capacitación y certificados de participación entre 150 y 200 técnicos. Estos cursos de capacitación se complementarán con cursos adicionales para pequeños talleres en el cuarto tramo; y
Como programa nacional de certificación paralelo, Egipto tenía previsto implantar el programa de licencias de manipulación de refrigerantes (Refrigeration Driving License o RDL), cuyo lanzamiento piloto estaba previsto para 2022; el país continuará con el programa de certificación posventa y podría implantar el RDL en 2029.
Gestión y seguimiento del proyecto
La oficina de gestión de proyectos coordina y supervisa la ejecución del PGEH, que prevé visitas a los beneficiarios y a los interlocutores del proyecto, organizar talleres y reuniones y elaborar los informes correspondientes. Los desembolsos de la oficina de gestión de proyectos para el tercer tramo ascienden a un total de 125.702 $EUA (de los 245.000 $EUA asignados), que incluyen los costes operativos y de personal (86.880 $EUA), consultores (13.822 $EUA), apoyo a la reconversión de equipos de aire acondicionado domésticos (10.000 $EUA) e imprevistos (15.000 $EUA).
Desembolso de financiación
En marzo de 2024, de los 17.361.573 $EUA aprobados hasta esa fecha, se habían desembolsado 10.815.162 $EUA (7.236.700 $EUA para la ONUDI, 2.639.762 $EUA para el PNUD, 731.400 $EUA para el PNUMA y 207.300 $EUA para Alemania), como se muestra en el cuadro 2. El saldo de 6.546.411 $EUA se desembolsará entre 2024 y 2026. 
Cuadro 2. Informe financiero de la etapa II del PGEH para Egipto ($EUA)
	Tramo
	ONUDI
	PNUD
	PNUMA
	Alemania
	Total
	Porcentaje de desembolso

	Primero
	Aprobado
	3.356.641
	1.042.352
	230.000
	0
	4.628.993
	95

	
	Desembolsado
	3.117.186
	1.035.119
	230.000
	0
	4.382.305
	

	Segundo
	Aprobado
	4.668.214
	1.836.750
	279.500
	207.300
	6.991.764
	70

	
	Desembolsado
	2.960.540
	1.448.333
	279.500
	207.300
	4.895.673
	

	Tercero
	Aprobado
	4.664.196
	816.620
	260.000
	0
	5.740.816
	27

	
	Desembolsado
	1.158.974
	156.310
	221.900
	0
	1.537.184
	

	Total
	Aprobado
	12.689.051
	3.695.722
	769.500
	207.300
	17.361.573
	62

	
	Desembolsado
	7.236.700
	2.639.762
	731.400
	207.300
	10.815.162
	

	
	Saldo
	5.452.351
	1.055.960
	38.100
	0
	6.546.411
	


Plan de ejecución del cuarto tramo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH)
[bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552]En el cuadro 3 se resumen las actividades del cuarto tramo, que se ejecutarán entre junio de 2024 y diciembre de 2026.
Cuadro 3. Resumen y costo de las actividades que se ejecutarán en el cuarto tramo
	Actividad
	Organismo
	Costo ($EUA)

	Fabricación
	Realizar la reconversión de cinco fabricantes de aire acondicionado residencial
	ONUDI
	3.249.213

	Políticas y cumplimiento
	Adquirir y entregar 15 identificadores de refrigerantes a agentes de aduanas y de importación
	ONUDI
	60.000

	
	Aplicación continuada de la red de regulación, y actualización de los códigos nacionales
	PNUMA
	10.000

	
	Cinco talleres para capacitar a 75 agentes de aduanas y responsables de controlar la importación y exportación de sustancias controladas 
	PNUMA
	15.000

	
	Cinco talleres de sensibilización para 60 responsables de aduanas sobre el sistema de seguimiento de refrigerantes con códigos QR
	PNUMA
	15.000

	
	Actualizar los códigos y normas locales para apoyar el programa de contención de refrigerantes y prevención de fugas, y organizar cuatro talleres de sensibilización dirigidos a 200 participantes para aplicar los códigos actualizados
	PNUMA
	40.000

	Mantenimiento de equipos de refrigeración
	Suministro de equipos de mantenimiento de refrigeración y aire acondicionado para modernizar otros ocho centros de capacitación (equipos de recuperación, bombas de vacío, kits Lokring, detectores de fugas, manómetros de cuatro válvulas y herramientas de mantenimiento)
	ONUDI
	80.000

	
	Suministro completo de kits de herramientas de mantenimiento portátiles para el personal de campo y herramientas de apoyo para los centros posventa de cinco fabricantes de aire acondicionado residencial (incluidos tres del presente tramo), y capacitación y certificación de 100 técnicos posventa
	ONUDI
	50.000

	
	Otros diez talleres de capacitación presenciales para formar a 150-200 técnicos en buenas prácticas de mantenimiento, dirigidos a talleres pequeños con uno o dos técnicos y que consuman dos o tres cilindros
	ONUDI
	20.000

	
	Capacitación de otros 375 técnicos en buenas prácticas de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado
	PNUMA
	50.000

	Recuperación y regeneración
	Suministro de 200 kits de herramientas de recuperación adicionales, que incluyan equipos de recuperación y cilindros, y distribución de todos los kits a talleres de mantenimiento con técnicos certificados 
	ONUDI
	250.000

	
	Apoyo al centro de regeneración existente y creación de un segundo centro de regeneración ya identificado
	ONUDI
	150.200

	Sensibilización
	Campaña de sensibilización para consultores, contratistas y otros interlocutores relevantes sobre la existencia y uso de tecnologías alternativas de refrigerantes
	PNUMA
	15.000

	Gestión del proyecto
	Personal, reuniones, viajes, documentación, informes y gastos operativos (90.000 $EUA); consultores, seguimiento y evaluación de la ejecución, e informes de verificación (40.000 $EUA), apoyo a la reconversión de aire acondicionado doméstico (35.000 $EUA), e imprevistos (15.000 $EUA)
	ONUDI
	180.000

	
	Reuniones (9.000 $EUA), consultores (10.000 $EUA) y viajes (16.000 $EUA) 
	PNUMA
	35.000

	Subtotal (ONUDI)
	
	4.039.413

	Subtotal (PNUMA)
	
	180.000

	Total
	4.219.413


OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
Informe sobre el consumo de HCFC 
La Secretaría trató de comprender las razones por las que el consumo de HCFC-22 notificado por el país en el sector del mantenimiento prácticamente se había triplicado entre 2022 y 2023. Tras el debate, la ONUDI aclaró que este aumento se debía a que los proveedores de refrigerantes habían acumulado reservas de HCFC-22 ante el aumento de precio previsto del HCFC-22. Esta previsión del aumento del precio se debe a la reducción sustancial de cuotas que se aplicará en 2025 conforme a los objetivos especificados en el Acuerdo entre el país y el Comité Ejecutivo. 
Informe sobre los progresos realizados en la ejecución del tercer tramo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH)
Marco jurídico
El Gobierno de Egipto ya ha establecido para 2024 cuotas de importación de HCFC de 241,08 toneladas PAO, cantidad inferior a los objetivos de control del Protocolo de Montreal y que está en consonancia con el objetivo establecido para ese año en el Acuerdo del PGEH.
Actividades en el sector manufacturero
Fabricación de equipos de aire acondicionado residenciales

Al examinar las medidas reglamentarias previstas presentadas en la 88ª reunión de conformidad con la decisión 84/72 e) i) d, la Secretaría consideró que tales medidas resultarían insuficientes para garantizar la adopción satisfactoria de la tecnología al término de la etapa II. En consecuencia, el Comité Ejecutivo solicitó a la ONUDI que, como parte de la solicitud para el cuarto tramo, presentara un marco normativo completo para garantizar la adopción de la tecnología de bajo PCG acordada (decisión 88/70 a) ii) a). A tal efecto, la ONUDI presentó un resumen completo de los reglamentos del país. Al examinar esa información, la Secretaría constató que el país dispone de una sólida normativa que le permite cumplir los objetivos de eliminación de HCFC establecidos en el Protocolo de Montreal. Sin embargo, con la exención de aranceles de importación concedida al HFC-32 y a los refrigerantes de bajo PCG, la Secretaría entiende que el Gobierno aún no ha puesto en marcha una normativa diseñada para favorecer la adopción de equipos de aire acondicionado residenciales con HFC-32 en el mercado local, frente a los equipos de aire acondicionado residenciales con R-410A.
Asimismo, aunque tomó nota de los avances en la reconversión de las líneas de producción para fabricar equipos de aire acondicionado residenciales con HFC-32, la Secretaría pidió aclaraciones sobre la proporción relativa de equipos con R-410A y con HFC-32 que fabricaban las cinco empresas. La ONUDI aclaró que entre el 1 de enero de 2023 y el 13 de marzo de 2024, las empresas habían fabricado un total de 1.294.642 equipos de aire acondicionado residenciales, de los cuales 507 (0,04 %) utilizaban HFC-32. 
A la luz de la aparente ausencia de medidas reglamentarias y de la limitada fabricación señalada anteriormente, y teniendo en cuenta que el país había ratificado la Enmienda de Kigali el 22 de agosto de 2023 y que la ONUDI tenía previsto presentar la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (KIP) del país en la 95ª o la 96ª reunión, la Secretaría trató de comprender mejor el nexo entre el calendario de fabricación de equipos de aire acondicionado residenciales de bajo PCG para el mercado local en el marco del PGEH y las actividades previstas en el marco del KIP. La ONUDI aclaró que, además de las cinco empresas fabricantes de equipos de aire acondicionado residenciales que se estaban reconvirtiendo en el marco del PGEH, había siete empresas fabricantes de equipos de aire acondicionado residenciales con R-410A; que, de esas siete empresas, la ONUDI consideraba que seis podían acogerse al plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (KIP) del país, aunque esto estaba por confirmar; que la intención del Gobierno era incluir la reconversión de todo el sector de fabricación de equipos de aire acondicionado residenciales con HFC-32 como parte de la etapa I del KIP; y que el calendario de ejecución del KIP comprendía desde 2025 hasta 2029. La ONUDI informó asimismo de que, como parte de la preparación del KIP, se estaba realizando un estudio exhaustivo y se estaban recopilando datos sobre las empresas adicionales que fabrican equipos de aire acondicionado residenciales; por lo tanto, aún no se disponía de datos sobre la proporción relativa de fabricación de equipos de aire acondicionado residenciales con R-410A para el mercado local en las cinco empresas participantes en el PGEH frente a las siete empresas restantes. 
Al examinar la propuesta de la 84ª reunión, a causa de un malentendido involuntario la Secretaría había entendido que las cinco empresas que se estaban reconvirtiendo en el marco del PGEH constituían la totalidad del sector de la fabricación de equipos de aire acondicionado residenciales y, a raíz de ello, había propuesto una serie de medidas políticas y reglamentarias que el Gobierno podría considerar para garantizar la ejecución satisfactoria del proyecto; en consecuencia, el Comité Ejecutivo había tomado nota del compromiso del Gobierno de, entre otras cosas: garantizar el control total de los equipos de aire acondicionado residenciales que utilizan R-410A y R-407C importados o comercializados en el mercado local; garantizar la adopción del HFC-32 y, en caso de que las empresas así lo decidieran una vez que la tecnología estuviera disponible, del R-454B, por parte del mercado local; presentar una modificación de las medidas reglamentarias previstas o introducidas y el calendario previsto para que las empresas fabriquen exclusivamente para el mercado local utilizando HFC-32 o una alternativa con menor PCG, como parte de la solicitud del tercer tramo en 2021 (decisión 84/72 e) i) b‑d). La Secretaría no tiene claro cómo podría elaborar el Gobierno un marco normativo global para garantizar la adopción de la tecnología HFC-32 si, mientras unas empresas realizan la reconversión de la producción al HFC-32 para el mercado local, otras siguen fabricando equipos con R‑410A para el mercado local. Por ejemplo, la Secretaría no tiene claro si el Gobierno podría, como se propone, imponer un arancel a la importación de equipos que utilizan R-410A mientras en el país hay empresas que siguen fabricando esos equipos, dado el principio de no discriminación que establece la Organización Mundial del Comercio. 
Asimismo, la Secretaría tomó nota de que el Gobierno había notificado a la Secretaría del Ozono su intención de utilizar la exención por temperatura ambiente elevada descrita en los párrafos 26-37 de la decisión XXVIII/2, que incluye, entre otras cosas, los equipos de aire acondicionado residenciales como parte de la lista de equipos exentos.
A pesar de tales circunstancias, la Secretaría señala que, en general, cuando los países del artículo 5 han decidido reconvertir sus sistemas de aire acondicionado residenciales a la tecnología HFC‑32, esas reconversiones se han llevado a cabo. La Secretaría considera significativo el compromiso por parte del Gobierno y de las empresas que firmaron contratos de sobrecostos operativos de garantizar que, para el 1 de enero de 2025 o el 31 de diciembre de 2026, toda la fabricación para el mercado local utilizará la tecnología HFC-32, y tomó nota con satisfacción de la confirmación por parte de la ONUDI de que no pagará esos sobrecostos operativos hasta haber verificado que las empresas estén fabricando los equipos con HFC-32, de conformidad con la decisión 77/35 a) vi). En consecuencia, se acordó que la Secretaría recomendaría aprobar la financiación asignada para el sector de la fabricación de equipos de aire acondicionado residenciales en el marco del cuarto tramo, con excepción de los sobrecostos operativos acordados para las dos empresas que aún no habían firmado los contratos de esos sobrecostos (Miraco y Power, para las que se habían acordado unos sobrecostos operativos de 1.454.835 $EUA y 284.280 $EUA, respectivamente), entendiéndose que la ONUDI, en nombre del Gobierno, podría presentar una solicitud para la financiación restante del cuarto tramo (es decir, 1.739.115 $EUA) en la misma reunión en la que presente la etapa I del KIP o bien en la 96ª reunión, lo que ocurra primero. 
Fabricación de equipos de aire acondicionado comerciales
El informe aportado en la presente reunión indica que los equipos con IEC-H abren un nuevo camino en las tecnologías de aire acondicionado sustitutivas y constituyen un sistema alternativo a las aplicaciones de aire acondicionado que supera la eficiencia de los sistemas de expansión directa existentes. Aunque la Secretaría está de acuerdo con esa alentadora evaluación y señala que otros países del artículo 5 que fabrican equipos de aire acondicionado comerciales podrían tener en cuenta las conclusiones del informe, la Secretaría observó que los sistemas híbridos IEC-H utilizaban como refrigerante R-410A en lugar de HFC-32 o una alternativa de bajo PCG, como se acordó durante la aprobación del proyecto. La ONUDI explicó que esto se debía a la falta de disponibilidad en aquel momento de componentes clave (como compresores o válvulas de expansión), pero que esos componentes ya estaban disponibles. En consecuencia, la ONUDI espera probar los equipos que utilizan HFC-32 (y, si están disponibles, los que utilizan R-454B) en la zona climática con las temperaturas ambiente más altas y la humedad más baja durante el verano de 2024. 
En la 79ª reunión se señaló que la sostenibilidad de la reconversión en el sector de la fabricación de equipos aire acondicionado comerciales era una gran prioridad, dado que este mercado ya utiliza HFC de alto PCG, entre ellos el HFC-134a y el R-410A, en sistemas integrados, sistemas centrales y enfriadoras. Así, se acordó que el Gobierno, a través de la ONUDI, informará sobre la aplicación de políticas y medidas para garantizar una reconversión sostenible en el informe sobre los progresos realizados en la ejecución del tramo de la etapa II del PGEH hasta la adopción satisfactoria de las alternativas en el mercado.[footnoteRef:8] En la 88ª reunión, la ONUDI señaló que la selección de políticas y medidas dependería de que culminasen con éxito las actividades de asistencia técnica, en especial la fabricación y ensayo de prototipos y el desarrollo de la tecnología IEC-H, cuya finalización estaba prevista en septiembre de 2022. En consecuencia, el Comité Ejecutivo había pedido a la ONUDI que presentara, como parte de la documentación para solicitar el cuarto tramo, las medidas políticas propuestas para garantizar la sostenibilidad de la reconversión a alternativas de bajo PCG en el sector de la fabricación de equipos de aire acondicionado comerciales (decisión 88/70 a) ii) b). La ONUDI indicó que las medidas políticas se elaborarían tras las pruebas adicionales previstas para el verano de 2024. El Comité Ejecutivo también puede estimar oportuno considerar cualquier información relacionada con el sector de la fabricación de equipos de aire acondicionado comerciales, inclusive las posibles medidas políticas, cuando examine la etapa I del KIP del país, prevista para la 96ª reunión.  [8:  Párrafo 50 b) del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/32.] 

Sector del mantenimiento de equipos de refrigeración
La Secretaría señaló que se habían retrasado una serie de actividades previstas para el sector del mantenimiento, entre ellas: la elaboración de herramientas normativas e institucionales para aplicar el programa de certificación, y la capacitación y divulgación sobre códigos y normas locales; la finalización de la guía para los planes de estudios; la certificación de 500 técnicos en el marco del programa piloto de certificación; la finalización de cuatro códigos nacionales; la inspección y certificación piloto de algunos edificios; y la aplicación de códigos QR obligatorios para los cilindros de refrigerante. Tras señalar que la pandemia de COVID-19 puede haber contribuido a esos retrasos y que la aplicación de algunas de las medidas previstas era novedosa y puede llevar cierto tiempo (por ejemplo, el programa de certificación de edificios o los códigos QR para los cilindros de refrigerante), la Secretaría alentó a la ONUDI y al PNUMA a intensificar esfuerzos para ayudar al país, teniendo en cuenta la gran reducción fijada como objetivo para 2025 en el Acuerdo entre el país y el Comité Ejecutivo.
Al revisar la propuesta en la 79ª reunión, la Secretaría había considerado especialmente útil la capacitación que se impartiría a los talleres pequeños (es decir, talleres que solo cuentan con uno o dos técnicos y que solo consumen dos o tres cilindros de refrigerante al mes), dada la probable capacidad limitada de dichos talleres. La Secretaría alentó igualmente a la ONUDI a intensificar esfuerzos para impartir las capacitaciones previstas en los tramos tercero y cuarto. La Secretaría señaló asimismo que, a la espera de los resultados del programa de certificación posventa, el país podría introducir el RDL en 2029. 
Teniendo en cuenta que el centro de regeneración se había identificado en 2021, la Secretaría trató de comprender mejor la razón del retraso en la obtención del permiso necesario para su funcionamiento. La ONUDI aclaró que, si bien el centro disponía de un permiso para el rellenado de refrigerantes, no contaba con el permiso para actividades de regeneración, que era una nueva categoría de operaciones comerciales creada recientemente por el Ministerio de Industria. Aunque el segundo centro de regeneración que se iba a crear en el cuarto tramo también necesitaba un permiso para las actividades de regeneración, la ONUDI no preveía que esto pudiera causar retraso, habida cuenta de que la nueva categoría de negocio ya había sido establecida.
Se han producido retrasos en el despacho de aduanas de los equipos adquiridos en el marco del proyecto, incluidos los del centro de excelencia de refrigerantes inflamables. En concreto, aunque la mayor parte de los equipos habían pasado la aduana con éxito, algunas herramientas aún estaban en proceso de despacho; los talleres de capacitación se impartirán en el centro de excelencia una vez entregados los equipos. En la 93ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó la prórroga hasta el 30 de junio de 2024 para finalizar el componente de capacitación ejecutado por Alemania (EGY/PHA/84/INV/142). La Secretaría recomienda prorrogar el proyecto hasta el 31 de octubre de 2024 para permitir el despacho de aduanas de los equipos restantes necesarios para los cursos de capacitación y que estos se lleven a cabo.
Aplicación de políticas de igualdad de género
La etapa II del PGEH se aprobó con anterioridad a la aprobación de las políticas operativas sobre integración de la perspectiva de género (decisión 84/92 d)). No obstante, en los proyectos de reconversión de El-Araby y Fresh participaron ingenieras, y la Dependencia Nacional del Ozono realizó un seguimiento de la participación femenina en las actividades de capacitación (mencionadas anteriormente). En el taller de capacitación de instructores participaron tres mujeres, y tres ingenieras recibieron certificados de reconocimiento del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Solidaridad Social, destacando su contribución en la organización del taller de capacitación de instructores y en la modernización del centro de capacitación para instruir sobre los refrigerantes inflamables. Se espera que estas capacitaciones y los certificados de reconocimiento contribuyan a fomentar una mayor participación de instructoras y técnicas en las capacitaciones posteriores. El borrador de políticas para promover la integración de la perspectiva de género que elabora la Dependencia Nacional del Ozono aún no está terminado. 
Sostenibilidad de la eliminación de los HCFC y evaluación de los riesgos
Para garantizar la sostenibilidad de la reconversión en los sectores de las espumas de poliestireno extruido (XPS) y de poliuretano (PU), el Gobierno ha prohibido el uso de HCFC para fabricar espumas XPS (a partir del 1 de enero de 2023), así como las importaciones de HCFC-141b (1 de enero de 2020) y de HCFC-141b contenido en polioles premezclados (1 de enero de 2018). El Gobierno también ha prohibido la importación de HCFC-142b y de R-406A, y la importación y fabricación de equipos que utilizan HCFC, el 1 de enero de 2023. Estas medidas, junto con la aplicación del sistema de licencias y cuotas del país, contribuirán a garantizar la sostenibilidad de la eliminación de los HCFC. 
El aumento sustancial del consumo de HCFC-22 en 2023 se debió probablemente a la acumulación de reservas; esta acumulación es poco probable que siga produciéndose y podría reducir las importaciones de HCFC-22 en 2024 y 2025. La Secretaría tomó nota de la importante reducción del consumo que sería necesaria para cumplir el objetivo de 2025 y alentó a la ONUDI y al PNUMA a seguir prestando asistencia al país para ejecutar las actividades previstas en el marco del PGEH que ayuden al país a seguir cumpliendo su Acuerdo con el Comité Ejecutivo.
Aunque la Secretaría considera que los riesgos para la sostenibilidad de la eliminación de los HCFC en los sectores de la fabricación de equipos de aire acondicionado residenciales y comerciales son bajos, evaluar los riesgos de la reconversión sostenible a tecnologías de bajo PCG en esos sectores es complicado, dado el uso predominante del R-410A en el país para esas aplicaciones y en ausencia de la información que facilitará cuando el país presente la etapa I del KIP, a saber: la forma en que el país aplicará la exención por temperatura ambiente elevada para esos sectores, si es que la aplica; la visión global del sector de la fabricación de equipos aire acondicionado residenciales y comerciales de R-410A en el país; reconversiones adicionales que puedan incluirse en ese plan; y medidas políticas y reglamentarias que puedan incluirse en ese plan y que podrían facilitar la adopción en el mercado de las tecnologías acordadas en el marco del PGEH. La presentación conjunta de la etapa I del KIP del país con una solicitud de los 1.739.115 $EUA restantes, más los gastos de apoyo para la ONUDI, permitirá al Comité Ejecutivo conocer perfectamente todas esas cuestiones. Dados los saldos restantes en poder de la ONUDI, la Secretaría considera que retrasar el examen de la financiación restante del cuarto tramo hasta la 95ª o 96ª reunión es poco probable que retrase indebidamente la finalización de las reconversiones en el sector de fabricación de equipos de aire acondicionado residenciales. Al contrario, la Secretaría considera que aprobar la financiación solicitada contribuirá a que las empresas fabricantes de equipos de aire acondicionado residenciales que habían firmado contratos de sobrecostos operativos puedan fabricar exclusivamente equipos residenciales con HFC-32 para el mercado local antes del 1 de enero de 2025 o del 31 de diciembre de 2026. Ese calendario, que es más rápido que el indicado en el cuadro 3 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47, fomentará la confianza en la tecnología y debería facilitar las reconversiones posteriores. 
Conclusión
El país cuenta con un sistema de licencias y cuotas de importación, y el consumo verificado en 2021, 2022 y 2023 fue inferior a los objetivos especificados en el Acuerdo entre el país y el Comité Ejecutivo. Las reconversiones en los sectores de la fabricación de espumas de poliestireno extruido (XPS) y de poliuretano (PU) han finalizado y el Gobierno ha aplicado una serie de prohibiciones para mantener la eliminación de los HCFC. El desembolso de fondos del tercer tramo representa el 27 %, y el 62 % de la financiación total aprobada a la fecha. Aunque se ha facilitado asistencia técnica a los fabricantes de equipos de aire acondicionado comerciales del país para que fabriquen los equipos con una tecnología novedosa, IEC-H, las empresas aún no fabrican los equipos con HFC-32 ni con alternativas de bajo PCG. En el verano de 2024 están previstas una serie de pruebas adicionales para hacer posible esa fabricación. Asimismo, aunque en cuatro de las cinco empresas que participan en el PGEH se han instalado equipos para fabricar equipos de aire acondicionado residenciales con HFC-32, la fabricación para el mercado local en esas empresas sigue basándose casi exclusivamente en el R-410A, y se han identificado empresas adicionales que fabrican equipos de aire acondicionado residenciales con R-410A para el mercado local. La Secretaría considera que la ratificación por parte del país de la Enmienda de Kigali y la decisión del Gobierno de poner los sobrecostos operativos a disposición únicamente de aquellas empresas que fabriquen exclusivamente unidades de aire acondicionado residenciales con HFC-32 para el mercado local antes del 31 de diciembre de 2026 (o antes) son señales importantes para la industria y el mercado, y deberían contribuir a facilitar esas reconversiones al HFC-32. Dada la reducción sustancial del objetivo para 2025, será necesario que el Gobierno, con el apoyo de la ONUDI y el PNUMA, realice esfuerzos continuados y sostenidos para garantizar que el país siga cumpliendo los objetivos especificados en su Acuerdo con el Comité Ejecutivo. 
RECOMENDACIÓN
El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno:
Tomar nota del informe sobre los progresos realizados en la ejecución del tercer tramo de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) para Egipto;
Aprobar la prórroga hasta el 31 de octubre de 2024 como fecha final de la etapa II del PGEH para Egipto (segundo tramo) (EGY/PHA/84/INV/142) a fin de posibilitar la realización de las actividades restantes en curso; y
[bookmark: _Hlk126861459]Con respecto al cuarto tramo de la etapa II del PGEH para Egipto, aprobar una suma de 2.662.825 $EUA, que se desglosa en 2.300.298 $EUA, más unos gastos de apoyo de 161.021 $EUA para la ONUDI, y 180.000 $EUA, más unos gastos de apoyo de 21.506 $EUA para el PNUMA, y el correspondiente plan de ejecución del tramo 2024‑2026, entendiéndose que la ONUDI, en nombre del Gobierno, presentará la solicitud de financiación restante del cuarto tramo de 1.739.115 $EUA, más unos gastos de apoyo de 121.738 $EUA para la ONUDI, en la misma reunión en que se presente la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (KIP) o en la 96ª reunión del Comité Ejecutivo, lo que ocurra primero. 
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