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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثامن والثمانون
مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب  فيروس  كورونا  (كوفيد‑19)] 



مقترح مشروع: باكستان


	تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

	يونيدو ويونيب
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
	· 





ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
باكستان
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموفقة
	تدبير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	يونيدو (رئيسة)، يونيب
	السادس والسبعون
	50 في المائة بحلول عام 2020



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7  (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2020
	122.21 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	Year: 2020

	المادة الكيميائية
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 123
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون -124
	
	
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون -141ب
	
	8.03
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	8.03

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة
	
	75.90
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	75.90

	الهيدروكلوروفلوروكربون -142ب
	
	2.99
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	2.99

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	1.69
	
	2.82
	106.68
	
	
	
	111.19



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	248.11
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	248.11
	خط الأساس لفترة 2009-2010:


	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	154.58
	المتبقى:
	91.38



	خامسا) خطة الأعمال
	2021
	2022
	2023
	المجموع

	يونيدو
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	6.17
	0.00
	0.00
	6.17

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	477,990
	0
	0
	477,990

	يونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	1.42
	0.00
	0.00
	1.42

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	116,378
	0
	0
	116,378



	(سادسا) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018*
	2019
	2020
	2021
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	223.30
	223.30
	223.30
	223.30
	161.27
	161.27
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	223.30
	223.30
	223.30
	223.30
	124.06
	124.06
	غير متاح

	التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)

	يونيب
	تكاليف المشروع
	200,000
	0
	200,000
	0
	103,000
	0
	503,000

	
	
	تكاليف الدعم
	25,976
	0
	25,976
	0
	13,378
	0
	65,330

	
	يونيدو
	تكاليف المشروع
	2,350,200
	0
	1,979,852
	619,938
	446,720
	0
	5,396,710

	
	
	تكاليف الدعم
	164,514
	0
	138,590
	43,396
	31,270
	0
	377,770

	الأموال الموافق عليها من قبل اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	2,550,200
	0
	0
	2,799,790*
	0
	0
	5,349,990

	
	تكاليف الدعم
	190,490
	0
	0
	207,962
	0
	0
	398,452

	أموال المشروع المطلوبة للموافقة في هذا الاجتماع (دولار امريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	0
	103,000**
	103,000**

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	0
	13,378**
	13,378**


* تمت الموافقة على الشريحة الثانية في الاجتماع الثالث والثمانين وتمت الموافقة على تمويل مشروع استثمارى في رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط في الاجتماع الرابع والثمانين.
** كان من المفروض تقديم الشريحة الثالثة في عام 2020؛ وطلب التمويل هو لمكون اليونيب فقط.

	توصية الأمانة
	موافقة على نحو فردى


وصف المشروع
1-	نيابة عن حكومة باكستان، قدّمت اليونيدو باعتبارها الوكالة المنفذة الرئيسة، طلباً لتمويل الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ إجمالي قدره 368 594 دولار أمريكي، يتألّف من 720 446 دولار أمريكي، زائد تكاليف الدعم الوكالة البالغة 270 31 دولار أمريكي لليونيدو، و000 103 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 378 13 دولار أمريكي لليونيب[footnoteRef:2]. ويتضمن الطلب المقدّم تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2018 إلى 2020 وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2021 إلى 2022.  [2:   وفقاً للرسالة بتاريخ 21 أغسطس/آب 2021 من وزارة التغير المناخي في باكستان إلى الأمانة.] 

تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2-	أبلغت حكومة باكستان عن استهلاك 122.21 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2020، وهو استهلاك أقل بنسبة 51 في المائة من خط الأساس للامتثال. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  للفترة من 2016 إلى 2020.
الجدول 1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في باكستان (بيانات المادة 7 للفترة 2016-2020)
	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	خط الأساس

	أطنان مترية
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	2,802.00
	2,696.84
	2,806.38
	2,752.41
	2,021.71
	1,908.25

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	0.00
	2.09
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب
	552.89
	504.16
	298.67
	495.50
	73.00
	1,259.10

	الهيدروكلوروفلوروكربون 142ب
	16.50
	46.02
	46.00
	44.00
	46.00
	71.55

	المجموع (طن متري)
	3,371.39
	3,249.11
	3,151.05
	3,291.91
	2,140.71
	3,238.90

	الهيدروكلوروفلوروكربون -141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة*
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	690.00
	غير متاح

	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	154.11
	148.33
	154.35
	151.38
	111.19
	104.95

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	0.00
	0.04
	0.00
	0.00
	0.00 
	0.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب
	60.82
	55.46
	32.85
	54.51
	8.03
	138.50

	الهيدروكلوروفلوروكربون 142ب
	1.07
	2.99
	2.99
	2.86
	2.99
	4.66

	المجموع (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	216.00
	206.82
	190.19
	208.75
	122.21
	248.11

	الهيدروكلوروفلوروكربون -141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة*
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	75.90
	غير متاح


· بيانات البرنامج القطرى
  3	منذ عام 2016، كان الاستهلاك الكلي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منخفضاً بشكل عام باستثناء زيادة في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في عام 2019، اعقبه انخفاض حاد في عام 2020 نتيجة اكتمال تحول العديد من شركات تصنيع الرغاوى. ويرتبط استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بزيادة الطلب على ألواح رغاوي ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐط للعزل، المتوقع إزالته في عام 2023 عند تحول شركة تصنع  رغاوي ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐط إلى اكتمال تكنولوجيا إيثير ديميثيل/ثانى أكسيد الكربون/الهيدروفلوروكربون. ويرجع الانخفاض الكبير في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في عام 2020 إلى تحول شركات تصنع تكييف الهواء المنزلى والتجارى إلى سائل تبريد قائم على R-410A وممول من مصادرها الخاصة، وزيادة في إنتاج واستيراد وحدات تكييف الهواء المنزلى القائم على R-410A نتيجة طلب السوق.
4	وبموجب تقرير بيانات البرنامج القطرى، أبلغت حكومة باكستان لأول مرة عن استهلاك قدره 75.90 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة لعام 2020 (يكافئ نسبة 55 في المائة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. وشرحت اليونيدو أن الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة لم تقوم الحكومة برصده نظرا لأن استخدامه لا يخضع للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال.
تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
5-	أبلغت حكومة باكستان عن البيانات القطاعية لاستھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2020، وقد كانت ھذه البيانات متسقة مع البيانات المبلغ عنھا بمقتضى المادة 7 من بروتوكول مونتريال. 
تقرير التحقق
6-	أكّد تقرير التحقق أن الحكومة تنفّذ نظام تراخيص وحصص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه عملا بالمادة 7 من بروتوكول منتريال للفترة من 2018 إلى 2020 كان صحيحا (كما يبين الجدول 1 أعلاه) باستثناء عام 2018 حيث استهلاك 190.19 طن من قدرات استنفاد الأوزون تم الإبلاغ عنه وتم التحقق من مقدار 189.83 طن من قدرات استنفاد الأوزون، أي، فرق يبلغ 0.36 طن من قدرات استنفاد الأوزون تعزى إلى التقريب. واستنتح التحقق أن نظام الترخيص والحصص يعمل بالكامل وبشكل فعال وليست هناك مشاكل مرتبطة بتسجيل والإبلاغ عن الواردات والصادرات من المواد الخاضعة للرقابة.  
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
7-	لا تزال أنظمة تراخيص وحصص استيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تعمل منذ عام 2013 ؛ ويحظر استيراد المواد التي تمت إزالتها في وقت سابق؛ وتم إضافة الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة بموجب اللائحة SRO 634(1) ، وتم تحديث قواعد الجمارك الباكستانية في عام 2014. 
8-	خلال المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تم تدريب  23 موظفً انفاذ وجمارك على التعرف على سوائل التبريد وترميز النظام المنسق  والاتجار غير المشروع. وبمساعدة من الوحدة الوطنية للأوزون، أدرجت الجمارك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في نظام الإدارة عن طريق الإنترنت للترخيص والحصص (جمارك واحدة قائمة على الويب).  وخلال الشريحة الثانية، شارك ثلاثة من موظفي الجمارك في حلقة عمل تدريبية إقليمية بشأن تصنيف المخاطر لتحديد مؤشرات المخاطر المرتبطة بالاتجار غير المشروع  في المواد المستنفدة للأوزون. وتواصل الحكومة دراسة اللوائح الاضافية، من بين جملة أمور، بما في ذلك حظر الواردات من المنتجات والمعدات المستخدمة أو محتوية على الهيدروكلوروفلوروكربون أو مخلوطاته؛ وإعفاء من الضرائب على المنتجات الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون وفرض ضرائب عالية على المنتجات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون؛ حظر على الشركات الجديدة التى تصنع سوائل تبريد ومعدات تكييف هواء ومنتجات رغاوى تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون أو مخلوطات منه؛ حظر على إنشاء شركات تستخدم  الهيدروكلوروفلوروكربون و/أو مخلوطاته؛ مبادئ توجيهية لمناولة ونقل وتخزين والتخلص من المواد المستنفدة للأوزون وإدارة معدات التبريد وتكييف الهواء التى انتهت دورة حياتها.

قطاعات التصنيع
قطاع البوليوريثان
9-	شملت المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عمليات تحول لسبع شركات تصنع القطع الحافظة للحرارة من البوليوريثان أي., Shoaibee Industries, Asif Zubair and Co., Decent Plastic, Delight Plastic, Full Bright Industries, Tropical Plastic, and Unique Plastic) وشركات أخرى ذات استهلاك يبلغ  34.06 طن من قدرات استنفاد الأوزون (309.6 طن مترى) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. وتم الانتهاء من تحول هذه الشركات إلى تكنولوجيا النفخ بالماء نتج عنها إزالة 31.21 طن من قدرات استنفاد الأوزون (283.75 طن مترى) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب.
10	شملت المرحلة الثانية أيضا تحول شركات تصنع ألواح بوليوريثان غير متصلة أي (., Koldkraft Refrigeration, Pakistan Air-Conditioning Engineering Co. (Pvt.) Ltd. (PAECO), Pakistan Insulation, and Foster Refrigerators ) وشركات صغيرة أخرى إلى السيكلوبنتان، مع استهلاك مجمع يبلغ 26.64 طن من قدرات استنفاد الأوزون (224.02 طن مترى) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. وبدأت المزايدة على المعدات وقطع الغيار الرئيسة المطلوبة لتحول هذه الشركات؛ ومع ذلك، تأخر الشراء لأسباب تقنية ترتبط بالمواصفات النهائية للمعدات والتأخر في توقيع العقود بين حكومة باكستان واليونيدو والشركات المستفيدة، والذي حدث في الربع الأخير من عام 2020 نتيجة للقيود التى فرضتها جائحة كوفيد-19. وأنهت الشركات الأربع مواصفات المعدات مع الموردين؛ وتم الانتهاء من الشراء وتسليم المعدات لشركتين (Koldkraft و Foster) في أوائل عام 2021. ويتوقع تركيب واختبار وتشغيل المعدات بحلول ديسمبر/كانون الأول 2021 لشركة Koldkraft، وبحلول يونية/حزيران 2022 لشركة Foster. ويقوم المورد الان بتصنيع المعدات لشركتين ((Pakistan Insulation and PAECO)) مع توقع تسليمها بحلول نهاية عام 2021 وانتهاء التحول بحلول ديسمبر/كانون الأول 2022. وتتواصل المساعدة التقنية في توفيرها للشركات الصغيرة.
قطاع رغاوي ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐط
11-	في الاجتماع الرابع والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية[footnoteRef:3] على مشروعً استثمارى لإزالة  4.68 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (1.69 طن من قدرات استنفاد الأوزون)  والهيدروكلوروفلوروكربون 142ب (2.99 طن من قدرات استنفاد الأوزون) تستخدمها شركة Symbol Industry في صناعة ألواح رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط من خلال تحولها  إلى تكنولوجيا ثنائي ميثيل الإيثر، وثاني أكسيد الكربون والهيدروفلوروأوليفان. وبدأت المزايدة على المعدات المطلوبة للتحول في منتصف 2020، وألغيت بعد ذلك نتيجة للنوعية غير الكافية للمزايدات الواردة؛ وتم الإنتهاء من عملية مزايدة ثانية وتم توقيع عقد توريد المعدات في أغسطس/آب 2021. وبدأ المورد تصنيع المعدات ومن المتوقع تسليمها بحلول نهاية 2021 أو أوائل 2022؛ وسوف ينتهى التركيب والاختبار والتجارب بحلول ديسمبر/كانون الأول 2022. [3:    المقرر 84/78 ] 

تكييف الهواء المنزلى
12	بموجب الشريحة الثانية،[footnoteRef:4] تمت الموافقة على تمويل إزالة 7.39 طن من قدرات استنفاد الأوزون (134.40 طن مترى) من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدم في تصنيع معدات تكييف الهواء من قبل Dawlance Private Limited, Karachi, إلى تكنولوجيا R-290. وأشار التقرير المرحلى عن تنفيذ المشروع المقدم إلى الاجتماع الثامن والثمانين أن الشركة قد تم شراؤها من قبل شركة تركية[footnoteRef:5] في عام 2016، وبدأت في تصنيع تكييف هواء منزلى قائم على سوائل تبريد R‑410A في نفس السنة. [4:    تمت الموافقة على المشروع من ناحية المبدأ في الاجتماع السادس والسبعين عندما تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتمت الموافقة على تمويل التحول في الاجتماع الثالث والثمانين (مايو/آيار 2019).]  [5:    اشترت شركة Arçelik A.S شركة Dawlance وأصبحت الشريك الوحيد؛ وتمتلك Arçelik A.S مجموعة Koç Group، وهى أكبر تجمع صناعى في تركيا، واحتفظت الشركة بنفس الاسم وتم إدراجها في مكتب كراتشي لتسجيل الشركات  باعتبارها شركة خاصة محدودة.] 

13	أبلغت اليونيدو أن المعدات الجديدة لتصنيع أجهزة تكييف قائمة على R-290 قد تم تسليمها وتركيبها وإجراء اختبارات وتجارب عليها؛ وتم صرف معظم تكاليف رأس المال الموافق عليها (000 715 دولار أمريكي)، بينما تكاليف التشغيل الاضافية الموافق عليها حتى الان (000 400 دولار أمريكي) لم تصرف حتى اليوم. وبينما خط الإنتاج قد تم تحوله، تستمر الشركة في مواجهة تأخيرات بسبب الصعوبات في البحث عن مجموعات CKD كاملة لـ R-290 والافتقار إلى لوائح استخدام سوائل التبريد القابلة للاشتعال في معدات تكييف الهواء المنزلى. وحتى الآن، قامت الشركة بتصنيع 10 وحدات تكييف هواء باستخدام R-290 التى تم شراؤها وتركيبها؛ مواصلة تصنيع عدد محدود من وحدات تكييف هواء باستخدام R-290 تم اختبار معظمها، وتصنع الشركة وحدات تكييف هواء قائمة على سوائل تبريد R-410A (000 58 وحدة/سنويا)، نتيجة طلبات السوق. ومن المتوقع الانتهاء من التحول الكامل إلى تكنولوجيا R-290 بحلول يونية/حزيران 2022 إذا وجد مصدر لمجموعات CKD ووجد سوق لمعدات تكييف هواء القائمة على R-290.
قطاع خدمة التبريد
14-	تم تدريب 711 تقني تبريد وتكييف هواء على ممارسات الخدمة الجيدة والاستخدام الامن لسوائل تبريد الهيدروكربون من خلال سبع حلقات عمل. وتم ترجمة دليل اليونيب لسوائل التبريد القابلة للاشتعال إلى لغة الأردو وتم توزيع 000 5 نسخة على المعاهد التقنية والتقنيين والأطراف الفاعلة الأخرى. وللتغلب على القيود التى فرضتها الجائحة، تم عقد بعض الدورات التدريبية من خلال وسائل افتراضية؛ ومع ذلك، لم يحظ هذا المنهج بترحيب معظم التقنيين بسبب محدودية نوعية الاتصالات.
15-	لتيسير استخدام معدات تبريد وتكييف هواء قائمة على غير الهيدروكلوروفلوروكربون مع التركيز على سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة، عقدت الوحدة الوطنية للأوزون اجتماعات مع روابط التبريد وتكييف الهواء ووزعت مواد لزيادة الوعي بشأن إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأثر سوائل التبريد البديلة على المناخ؛ وعقدت حلقة عمل بشأن التكنولوجيات البديلة ومناولة سوائل التبريد القابلة للاشتعال لعدد 400 تقنى بما في ذلك المستوردين والأطراف الفاعلة الصناعية والأكاديميين والتجار؛ وعقد مؤتمر عن الحرارة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد لعدد 200 مشارك من الصناعة والمستعملين النهائيين الكبار؛ وتم تنظيم حدث لليوم العالمى للتبريد؛ وعقدت حلقة عمل عن مسائل تتعلق ببروتوكول مونتريال لعدد 200 مشارك. وتم توزيع أكثر من 000 2 نسخة على المشاركين لمادة زيادة الوعى للجمهور العام تضمنت مواد متاحة على موقع ويب العمل من أجل الأوزون تتعلق بتعديل كيغالى وتوريد السلاسل الباردة وسوائل التبريد الجديدة .
16	عقدت اجتماعات استشارية مع مجلس سند للتعليم التقنى بشأن جدوى تضمين ممارسات الخدمة الجيدة في برنامج إصدار الشهادات للتقنيين؛ ووضع برنامج تجريبي لإصدار الشهادات لدعم تنفيذ إطار وطنى للتأهيل المهنى. وسوف تقوم اللجنة الوطنية للتدريب المهنى والتقني بادراج ممارسات الخدمة الجيدة والمسائل المتعلقة ببروتوكول مونتريال في المنهج الدراسى المهنى للمدارس في جميع أنحاء البلاد، لضمان التحديث المنتظم للمنهج الدراسي بشأن التطورات الجديدة في التكنولوجيات البديلة ومتطلباتها بموجب بروتوكول مونتريال.
17	توصية لاعتماد معايير دولية تتعلق بتعيين سوائل التبريد وتصنيف السلامة؛ تشغيل وصيانة وإصلاح معدات التبريد وتكييف الهواء؛ تم إعداد استرداد سوائل التبريد بمساعدة من اليونيب لموافقة الحكومة، لتيسير استخدام معدات التبريد وتكييف الهواء باستخدام سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة . تم الانتهاء من إجراءات تشغيلية معيارية لمناولة سوائل التبريد القابلة للاشتعال والسامة. وسوف ترصد الوحدة الوطنية للأوزون تنفيذ هذه المعايير بمجرد أن أصبحت قيد التشغيل.
وحدة  تنفيذ المشروعات ورصدها
18-	إن الوحدة الوطنية للأوزون، الموجودة في وزارة التغير المناخي، مسؤولة عن إدارة المشروعات وتنسيقها وتقييمها ورصدها وكذلك الأنشطة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومن مبلغ 500 324 دولار أمريكي مخصص للوحدة (500 294  دولار أمريكي لليونيدو و 000 30 دولار أمريكي  لليونيب)، صرفت اليونيدو مبلغ 100 7 دولار أمريكي للموظفين ومعدات المكتب؛  وصرف اليونيب مبلغ 000 23 دولار أمريكي للموظفين. وسوف تصرف الميزانية المتبقية الباقية وهى 400 287 دولار أمريكي لليونيدو و 000 7 لليونيب في الشريحة الثالثة. ويرجع الصرف المنخفض لوحدة  تنفيذ المشروعات ورصدها إلى قيود جائحة كوفيد-19.
مستوى صرف الأموال
19-	 حتى أغسطس/آب 2021، من أصل مبلغ الـ 990 349 5 دولار أمريكي موافق عليه حتى الآن، تم صرف مبلغ 470 787 2 دولار أمريكي (790 511 2 دولار أمريكي لليونيدو و 680 275 دولار أمريكي لليونيب)، كما يبين الجدول 3.. وسيتم صرف الرصيد البالغ 520 562 2 دولار أمريكي في عام 2021.
الجدول 3. التقرير المالى للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (دولار أمريكي)
	الوكالة
	الشريجة الأولى
	الشريجة الثانية
	المجموع الموافق عليه

	
	الموافق عليها
	المنصرفة
	الموافق عليها
	المنصرفة
	الموافق عليه
	المنصرف

	يونيدو
	2,350,200
	1,705,059
	2,599,790
	806,731
	4,949,990
	2,511,790

	يونيب
	200,000
	199,440
	200,000
	76,240
	400,000
	275,680

	المجموع
	2,550,200
	1,904,499
	2,799,790
	882,971
	5,349,990
	2,787,470

	معدل الصرف (%)
	75
	32
	52




خطة تنفيذ الشريحة الثالثة والأخيرة  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
20-	سيتم تنفيذ الأنشطة التالية ما بين ديسمبر/كانون الأول 2021 و ديسمبر/كانون الأول 2022:
1. السياسة والإنفاذ وبناء القدرات ووضع معايير: تنظيم حلقة عمل لبناء القدرات لعدد 20 موظف جمارك و20 موظف إنفاذ بشأن الإطار القانونى ونظام ترخيص الهيدروكلوروفلوروكربون؛ طبع ونشر إجراء التشغيل المعيارى الأخير لحلقات عمل الخدمة لمناولة سوائل التبريد القابلة للاشتعال (يونيب) (000 10 دولار أمريكي)؛

1.   تصنيع رغاوي البوليوريثان: الانتهاء من عملية جارية لتحول أربع شركات وشركات صغيرة أخرى تصنّع ألواح بوليوريثان غير متصلة إلى السيكلوبنتان (يونيدو) (تمويل من شريحة سابقة)؛

1. تصنيع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط: مواصلة تنفيذ تحول شركة تصنيع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط (Symbol Industry) إلى ثنائي ميثيل الإيثر، وثاني أكسيد الكربون والهيدروفلوروأوليفان للانتهاء منه في يناير/كانون الثانى 2023 (يونيدو) (تمويل من شريحة سابقة)؛
(د)	تصنيع أجهزة تكييف الهواء: استكمال الأنشطة المتبقية لتحول شركة Dawlance المصنعة لمعدات تكييف الهواء إلى تكنولوجيا R-290 بما في ذلك التسديد الكامل لتكاليف التشغيل الاضافية تمشيا مع سياسات الصندوق المتعدد الأطراف (يونيدو) (720 446 دولار أمريكي)؛
(هـ)	 تدريب وإصدار شهادات تقنيي التبريد وتكييف الهواء: حلقات تدريبية لعدد 200 تقنى تبريد وتكييف هواء اضافيين على ممارسات الخدمة الجيدة والمناولة الآمنة وتخزين سوائل التبريد القابلة للاشتعال؛ تنفيذ نظام تجريبي لإصدار الشهادات من خلال مجلس سند للتعليم التقنى مع 120 تقنى معتمد (يونيب) (000 74 دولار أمريكي)؛
(و)  	الترويج للتكنولوجيات البديلة: طبع ونشر مواد وضعت وترجمت في السابق بشأن التكنولوجيات البديلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأطراف الفاعلة (يونيب) (000 4 دولار أمريكي)؛
(ز)	رصد المشروع وتنفيذه (يونيدو) (تمويل من شريحة سابقة) و (يونيب) (000 15 دولار أمريكي) للاستشاريين.


تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
21-	أصدرت حكومة باكستان حصص واردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2021 عند 123.80 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهي أقل من أهداف بروتوكول مونتريال والاتفاق مع اللجنة التنفيذية.
تصنيع رغاوي البوليوريثان
22-	إن التقارير المرحلية المقدمة مع جميع طلبات الشرائح الموافق عليها للمرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية توفر معلومات بأن شركات الرغاوى التى مولت بموجب الصندوق المتعدد الطراف كانت تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقى فقط ؛ وعلى هذا الأساس، تم استعراض مشروعات تحول هذه الشركات وتمت التوصية بالموافقة عليها. ولأول مرة، لاحظت الأمانة مرجعا لاستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في مقترح المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لباكستان ولكن ليست في طلب الشريحة للمرحلة الثانية المقدمة إلى الاجتماع السابع والثمانين؛ وقامت اليونيدو بسحب كلا الطلبين. وبعد ذلك، أبلغت حكومة باكستان عن استخدام 690 طن مترى (79.90 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة بموجب تقرير البرنامج القطرى. وخلال عملية استعراض المشروع، أثارت الأمانة بعض القلق بأن الافتقار إلى رصد الواردات من البوليولات المحتوية على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب تشكل خطرا كبيرا على استدامة الإزالة لشركات الرغاوى التى تحولت إلى تكنولوجيات خالية من الهيدروكلوروفلوروكربون بتمويل مقدم من الصندوق المتعدد الأطراف.
23-	وبشأن هذه المسألة، شرحت اليونيدو أن المعلومات المقدمة بموجب تقرير بيانات البرنامج القطرى تم جمعها من المسح الذي تم خلال إعداد المرحلة الثالثة  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وليس لدى حكومة باكستان آلية لرصد الواردات من البوليولات سابقة الخلط المستوردة الموجودة فيها الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب؛ ولهذا، فإن مستعملى هذه النظم غير معروفين. وأكدت اليونيدو أيضا أن الحكومة وافقت على البدء في الرقابة على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط  وأنها تنظر في فرض حظر على وارداتها إبتداء من 1 يناير/كانون الثانى 2026 لتمكين شركات الرغاوى التى مازالت تنتهى من عمليات التحول، ومنتجى رغاوى الرش الذين سيتحولون خلال المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، من إزالة استهلاكها. وتلتزم الحكومة أيضا بالإبلاغ المنتظم عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في تقرير بيانات البرنامج القطرى. وفي ما يتعلق بشركات الرغاوى التى تحولت إلى غير الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب أي النفخ بالماء، أكدت اليونيدو أن حكومة باكستان لديها آليات رصد لضمان أن الشركات المتحولة لم تعد تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب سواء النقى أو في البوليولات سابقة الخلط .
تصنيع أجهزة تكييف الهواء
24-	أثارت الأمانة قلقا كبيرا يتعلق بالمشروع في شركة Dawlance، ملاحظة لأول مرة أن التقرير المرحلى المقدم إلى الاجتماع الثامن والثمانين أبلغ عن شركة تغيرت ملكيتها في عام 2016 (إلى شركة مملوكة بالكامل لبلد يعمل بالمادة 5)، ولهذا بدأت في إنتاج معدات تكييف هواء مستخدمة R-410A  كسائل تبريد بدلا من الهيدروكلوروفلوروكربون-22. ونتيجة لتأخيرات خلال تحول خط الإنتاج، بما في ذلك صعوبات مجموعات CKD لـ R-290، انتجت الشركة 10 وحدات تكييف هواء باستخدام R-290 فقط كتجربة، وأغلبية الإنتاج الحالى هو وحدات تكييف هواء قائمة على R-410A (أي، 000 58 وحدة). وتم الإبلاغ أيضا عن أن 96 في المائة من أجهزة تكييف الهواء المنتجة في باكستان قائمة على سائل تبريد R-410A مما يجعل التحول إلى R-290 في Dawlance غير مناسب.
25	على أساس المعلومات الواردة أعلاه، كان رأى الأمانة أن اليونيدو، تمشيا مع سياسات الصندوق، ينبغى أن تعيد النظر في إجراء المشروع في Dawlance، ملاحظة أن الشركة قد بدأت إنتاج وحدات تكييف هواء قائمة على R-410A في نفس السنة بعد الموافقة من ناحية المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.[footnoteRef:6] لوحظ أيضا أن توجيه من اللجنة التنفيذية ينبغى التماسه قبل الإلتزامات المالية لشراء المعدات. وبما أن الشركة تحولت إلى R-410A، توصي الأمانة بالغاء مشروع Dawlance. [6:    تمت الموافقة من ناحية المبدأ على المرحلة الثانية في الاجتماع السادس والسبعين (أبريل/نيسان 2016) وأن تغير الملكية في Dawlance بدأ في أوائل 2016 وانتهت في نوفمبر/تشرين الثانى 2016. وكان إنتاج الشركة في 2016 نسبته 40 في المائة باستعمال R-410A و60 في المائة باستعمال الهيدروكلوروفلوروكربون-22، مع زيادة حصة R-410A إبتداء من 2017؛ والإنتاج الحالى (2021) هو 99 في المائة باستخدام R-410A .] 

26	واستجابة لذلك، قدمت اليونيدو شرحا بأن المشروع قد نفذ كما تمت الموافقة عليه؛ وشراء وتركيب المعدات بدأت تمشيا مع الاتفاق بين حكومة باكستان واللجنة التنفيذية. لقد بدأت Dawlance إنتاج معدات تكييف الهواء باستخدام R-410A إبتداء من 2016 وما بعد ذلك على أساس طلبات زبائنها، وأن شركات تصنيع تكييف الهواء في باكستان تحولت إلى تكنولوجيا R-410A بمواردها الخاصة ، وتمشيا مع السياق العالمى لتكنولوجيا التحول في قطاع تصنيع تكييف الهواء مع استخدام معدات ذات كفاءة عالية في الطاقة بتكاليف يمكن تحملها, وأكدت اليونيدو أن الشركة ملتزمة بالكامل بالتحول إلى R-290 وسوف تتمكن من تحول الإنتاج بالكامل فقط بعد إنتاج تجريبي يبين مدى تسويق المنتج بدعم من اللوائح المحلية بشأن معايير السلامة المطلوبة عند استخدام سوائل التبريد القابلة للاشتعال. وسوف يتطلب هذا التحول وقتا وجهدا أكثر، واقترحت اليونيدو أن يسمح للشركة بمواصلة أنشطتها للتمكن من تحقيق تقدم كبير في استخدام تكنولوجيا R-290 بحلول يونية/حزيران 2022 على أن يكون من المفهوم أنه لن تدفع تكاليف التشغيل الاضافية ما لم تحول الشركة خط إنتاجها بالكامل.وإذا ظلت تحديات التحول الكامل إلى تكنولوجيا R-290  ، سوف تطلب اليونيدو من اللجنة التنفيذية تغيير التكنولوجيا إلى الهيدروفلوروكربون-32 للتمكن من التحول إلى بديل له احتمالية احترار عالمى منخفضة، مع انتهاء المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2023.
27	إذ تسلم بأن إلغاء المشروع يمكن فقط بعد الاتفاق المتبادل بين الأمانة واليونيدو وحكومة باكستان، وإذ تلاحظ شروحات اليونيدو بشأن التزام الشركة بالتحول إلى تكنولوجيات R-290 أو الهيدروفلوروكربون-32، قررت الأمانة أن تؤجل النظر في مشروع Dawlance إلى الاجتماع التسعين للسماح للحكومة واليونيدو بمواصلة تنفيذ المشروع كما تمت الموافقة عليه، وتقديم معلومات محدثة عن تقدم تحول الشركة إلى ذلك الاجتماع.
28	إن مكون اليونيب في الشريحة في قطاع الخدمة البالغ 000 103 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة، يتواصل طلبه في هذا الاجتماع. إن هذا التمويل ضرورى لقطاع الخدمة حيث الأنشطة تحتاج إلى تنفيذ لدعم مواصلة تدريب التقنيين وإصدار الشهادات للتقنيين الذي بدأ كجزء من هذه الشريحة.
أثر جائحة كوفيد-19 على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وطلب تمديد المرحلة الثانية 
29	تأثرت باكستان بجائحة كوفيد-19 ونفذت العديد من القيود أدت إلى تأخير في تنفيذ الأنشطة بموجب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقدمت اليونيدو واليونيب قائمة بالأنشطة التى يتعين تنفيذها والخطة والميزانية المتبقية المرتبطة بها لإدراج الأنشطة المتبقية من شريحة سابقة كجزء من تنفيذ الشريحة الثالثة. وإذ يلاحظ إدراج المشروع الاستثمارى لتحول شركة تصنع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط، من المتوقع أن تنتهى المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2023. وتوصي الأمانة بهذا التمديد للتمكن من الانتهاء من الأنشطة الباقية في البلد، وخاصة مشروع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط الذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع الرابع والثمانين.



تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:7] [7:    طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تطبق السياسة التشغيلية بشأن تعميم المنظور الجنسانى في دورة المشروع.] 

30	أوضحت اليونيدو أن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم تتضمن إطار نتائج رسمية عن تعميم المنظور الجنسانى كما كان مصمما وموافق عليه في المقرر 84/92. وسوف يناقش اليونيدو مع حكومة باكستان كيفية تكامل المؤشرات الجنسانية في الأنشطة المتبقية من المرحلة الثانية مستخدمة دليل اليونيدو بشأن تعميم المنظور الجنسانى لمشروعات الصندووق المتعدد الأطراف. وتسلم حكومة باكستان والوكالات المنفذة بمسؤوليتها في دعم المساواة الجنسانية وتمكين النساء. وفضلا عن ذلك، شجعت دائما الوحدة الوطنية للأوزون النساء على العمل في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وبناء على ذلك، انضمت خمس نساء العام الماضي في دورة للحصول على دبلوم في التبريد وتكييف الهواء.
مراجعة اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
31	تم تحديث الاتفاق بين حكومة باكستان واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تمشيا مع المقرر 84/78(ج)(3)[footnoteRef:8] لإعادة تخصيص مكون اليونيدو للشريحة الثالثة لعام 2022 كما للشريحة الرابعة، وتعكس تمديد الاتفاق إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، كما ورد في المرفق الأول بهذه الوثيقة. وسوف يذيل الاتفاق الكامل المحدث بتقرير الاجتماع الثامن والثمانين. [8:    من بين جملة أمور، أن الاتفاق بين حكومة باكستان واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سوف يعدل ليشمل الموافقة على مشروع تحول Symbol Industry من استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب/ الهيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى ثنائي ميثيل الإيثر، وثاني أكسيد الكربون والهيدروفلوروأوليفان في تصنيع ألواح رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط، وخصم طنية الهيدروكلوروفلوروكربون المرتبطة بها.] 

استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
32	لدى حكومة باكستان نظام ترخيص وحصص قيد التشغيل، وسوف تنفذ حظرا على استيراد وتصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب إبتداء من 1 يناير/كانون الثانى 2023. إن عمليات الحظر القادمة مثل على الواردات من منتجات ومعدات محتوية على مواد هيدروكلوروفلوروكربونية والاستثمارات في مصانع جديدة تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتجرى دراسة اطلاق مواد هيدروكلوروفلوروكربونية غير خاضعة للرقابة خلال الخدمة وسوف تنفذ كجزء من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. والتزمت حكومة باكستان أيضا برصد والإبلاغ عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة لضمان استدامة الإزالة في شركات الرغاوى الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف، والاضطلاع بحظر استخدامه بحلول عام 2026. وتضطلع الحكومة أيضا بضمان استدامة تحول شركات الرغاوى الممولة في المرحلتين الأولى  والثانية نظرا لكبر مقدار الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات المبلغ عنها في عام 2020 فقط. كما أن أنشطة المساعدة التقنية المخططة لتدريب الأطراف الفاعلة وبرامج تدريب التقنيين وموظفى الإنفاذ والتعاون الوثيق مع رابطة التبريد وتكييف الهواء والتنفيذ المستمر لبرامج الوعى والمعلومات بشأن إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تضمن أيضا استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
الإستنتاج
33-	إن حكومة باكستان ممتثلة لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية. وكان استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2020 هو بنسبة 51 في المائة أقل من خط الأساس للامتثال وأقل قليلا من  الحدود المحددة في الاتفاق لذلك العام. ويبلغ مستوى الصرف 52 في المائة. وتم تقديم التدريب على التكنولوجيات الآخذة في الظهور والمناولة الامنة وتخزين سوائل التبريد القابلة للاشتعال، ويجري حالياً وضع مدونة سلوك للممارسات الجيدة في خدمة التبريد. ونتج عن تحول سبع شركات وشركات صغيرة أخرى تصنع البوليوريثان الحرارى إلى إزالة 34.06 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون؛ أما الأربع شركات المتبقية التى تنتج ألواح منفصلة من رغاوى البوليوريثان يتوقع أن تنتهى بحلول ديسمبر/كانون الأول 2022.  ويجرى تحقيق تقدم في تحول شركات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط. وبينما أثار تحول شركة تصنع أجهزة تكييف هواء عدد من الشواغل، تم الاتفاق على أن يؤجل النظر فيها إلى الاجتماع التسعين ليسمح للحكومة واليونيدو مواصلة تنفيذ المشروع كما تمت الموافقة عليه، وتقديم معلومات محدثة عن تقدم تحول الشركة إلى ذلك الاجتماع. إن الأنشطة المخططة بموجب الشريحة الثالثة لقطاع الخدمة، بما في ذلك تدريب موظفى الجمارك والإنفاذ وتدريب تقنيي التبريد وإنشاء مخطط إصدار شهادات للتقنيين هى أنشطة مطلوبة في هذا القطاع لمواصلة دعم بناء القدرات في قطاع الخدمة.
التوصية
34-	قد ترغب اللجنة التنفيذية:
1. أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لباكستان ؛ 

1.   أن تحاط عملما أيضا بتأجيل النظر في مكون اليونيدو للشريحة الثالثة من المرحلة الثانية المتعلق بتحول تصنيع أجهزة تكييف الهواء من هيدروكلوروفلوروكربون-22 إلىR-290    في شركة Dawlance ، إلى الاجتماع التسعين؛

(5)  أن تطلب من اليونيدو أن تقدم تقريرا تفصيليا عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع المذكور في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إلى الاجتماع التسعين؛

(8) أن تمدد، على نحو استثنائي، تاريخ الانتهاء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لباكستان إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، نظرا للتأخيرات الحالية في الانتهاء من الأنشطة نتيجة لجائحة كوفيد-19، على ان يكون من المفهوم عدم طلب تمديد آخر في تنفيذ المشروع؛

(هـ)  أن تحاط علما بأن أمانة الصندوق قامت بتحديث الاتفاق بين حكومة باكستان واللجنة التنفيذية، على النحو الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة، وعلى وجه التحديد: التذييل 2-ألف، على أساس المقرر 84/78(ج)(3) لإدراج المشروع الاستثمارى لشركة رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وإعادة تخصيص مكون اليونيدو للشريحة الثالثة لعام 2022 مثل الشريحة الرابعة، وتمديد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023؛ الفقرة 16 لتشير إلى أن الاتفاق قد تم تنفيحة وتحديثه ليحل محل الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الثالث والثمانين؛
(و)	أن توافق على الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2021-2022 لليونيب عند مبلغ 000 103 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 378 13 دولار أمريكي.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
10
11

		المرفق الأول

نصّ يجب إدماجه في الاتّفاق المعدل المحدّث بين حكومة باكستان واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
بشأن تخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقاً للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(التغييرات ذات الصلة محددة بالخط العريض لسهولة الرجوع إليها)
.16	ان هذا الاتفاق المعدل المحدث يحلّ محلّ الاتفاق المعقود بين حكومة باكستان واللجنة التنفيذية في الاجتماع الثالث والثمانين للجنة التنفيذية. 
التذييل 2- ألف: الأهداف والتمويل
	الصف
	البنود
	2016
	2017
	2018
	2019*
	2020
	2021
	2022
	2023
	المجموع

	1.1
	جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)
	223.30
	223.30
	223.30
	223.30
	161.27
	161.27
	161.27
	161.27
	غير متاح

	1.2
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان قدرات استهلاك الأوزون) 
	223.30
	223.30
	223.30
	223.30
	124.06
	124.06
	124.06
	124.06
	غير متاح

	2.1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	2,350,200
	0
	1,979,852
	619,938
	0
	0
	446,720
	0
	5,396,710

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	164,514
	0
	138,590
	43,396
	0
	0
	31,270
	0
	377,770

	2.3
	التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (دولار أمريكي)
	200,000
	0
	200,000
	0
	0
	103,000
	0
	0
	503,000

	2.4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	25,976
	0
	25,976
	0
	0
	13,378
	0
	0
	65,330

	3.1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	2,550,200
	0
	2,179,852
	619,938
	0
	103,000
	446,720
	0
	5,899,710 

	3.2
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	190,490
	0
	164,566
	43,396
	0
	13,378
	31,270
	0
	443,100

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	2,740,690
	0
	2,344,418
	663,334
	0
	116,378
	477,990
	0
	6,342,810

	4.1.1
	إجمالي الإزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)
	15.98

	4.1.2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون - 22  التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)
	7.40

	4.1.3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون - 22  (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)
	81.57

	4.2.1
	إجمالي الإزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)
	58.69

	4.2.2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون – 141ب  التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)
	71.70

	4.2.3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون – 141ب  (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)
	8.11

	4.3.1
	إجمالي الإزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)
	2.99

	4.3.2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون – 142ب  التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)
	0.00

	4.3.3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون – 142ب  (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)
	0.00*


* وافق البلد على إزالة جميع استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب بالتمويل المقدم  إلى مشروع رغاوي ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐط.
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