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PROPUESTAS DE PROYECTOS: NIGERIA


Este documento consiste en las observaciones y la recomendación de la Secretaría sobre las siguientes propuestas de proyecto:
Eliminación
	· Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, cuarto tramo)
	PNUD, ONUDI e Italia 
	Consideración individual

	
	
	

	· Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa IV, primer tramo)
	PNUD y 
el Reino Unido 
	Consideración individual


Reducción
	· Plan de ejecución de Kigali para los HFC
(etapa I, actualizado)
	PNUD, ONUDI, PNUMA e Italia
	Consideración individual







HOJA DE EVALUACIÓN - PROYECTOS PLURIANUALES
Nigeria
	PROYECTO
	ORGANISMO
	REUNIÓN QUE APROBÓ
	MEDIDA DE CONTROL

	Plan para la eliminación de los HCFC (etapa II)
	PNUD (principal), ONUDI, Gobierno de Italia
	81a
	Eliminación del 65 % para 2025



	DATOS DEL ARTÍCULO 7 (Anexo C, Grupo I)
	Año: 2024
	94,23 tons. PAO



	DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA PAÍS (tons. PAO)
	    Año: 2025

	Sustancia
	Aerosoles
	Espumas
	Extinción de incendios
	Refrigeración
	Disolvente
	Consumo total de los sectores

	
	
	
	
	Fabricación
	Servicio y mantenimiento
	
	

	HCFC-22
	
	
	
	12,78
	79,28
	
	92,06



	DATOS DE CONSUMO (tons. PAO)

	Nivel básico en 2009-2010:
	344,92
	Punto de partida para las reducciones acumuladas sostenidas:
	398,22

	CONSUMO ADMISIBLE PARA FINANCIAMIENTO

	Ya aprobado:
	301,01
	Remanente:
	97,21



	PLAN ADMINISTRATIVO RESPALDADO
	2026
	2027
	2028
	Total

	PNUD
	Eliminación de SAO (tons. PAO)
	25,47
	0,00
	0,00
	25,47

	
	Financiamiento (USD)
	1.723.205
	0
	0
	1.723.205

	ONUDI
	Eliminación de SAO (tons. PAO)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Financiamiento (USD)
	0
	0
	0
	0

	Italia
	Eliminación de SAO (tons. PAO)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Financiamiento (USD)
	0
	0
	0
	0



	DATOS DE PROYECTOS
	2018–2019
	2020*
	2021–2022
	2023
	2024
	2025 
	Total

	Consumo (tons. PAO)
	Límites del Protocolo de Montreal
	310,41
	224,19
	224,19
	224,19
	224,19
	112,09
	n.a.

	
	Máximo admisible 
	310,41
	224,19
	224,19
	167,81
	167,81
	112,09
	n.a.

	Montos aprobados en principio (USD)
	PNUD
	Costos de proyecto
	2.600.000
	1.400.000
	0
	2.600.000
	0
	1.610.472
	8.210.472

	
	
	Gastos de apoyo
	182.000
	98.000
	0
	182.000
	0
	112.733
	574.733

	
	ONUDI
	Costos de proyecto
	176.837
	0
	0
	0
	0
	0
	176.837

	
	
	Gastos de apoyo
	15.915
	0
	0
	0
	0
	0
	15.915

	
	Italia
	Costos de proyecto
	269.025
	234.400
	0
	0
	0
	0
	503.425

	
	
	Gastos de apoyo
	34.973
	30.472
	0
	0
	0
	0
	65.445 

	Fondos aprobados por el Comité Ejecutivo (USD)
	Costos de proyecto
	3.045.862
	
	1.634.400
	2.600.000
	
	
	7.280.262

	
	Gastos de apoyo
	232.888
	
	128.472
	182.000
	
	
	543.360

	Montos totales recomendados en principio (USD)
	Costos de proyecto
	
	
	
	
	
	1.610.472
	1.610.472

	
	Gastos de apoyo
	
	
	
	
	
	112.733
	112.733


*El financiamiento del tramo de 2020 fue aprobado en 2021.
**El tramo de 2025 se presentará en 2026.
	Recomendación de la Secretaría:
	Consideración individual




DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1. En nombre del Gobierno de Nigeria, el PNUD, en su calidad de organismo principal de ejecución, ha presentado una solicitud de financiamiento para el cuarto y último tramo de la etapa II del PGEH, por un importe de USD 1.610.472, más los gastos de apoyo del organismo de USD 112.733, destinados exclusivamente al PNUD.[footnoteRef:3] La presentación incluye un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del tercer tramo de la etapa II, un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución de la etapa III,[footnoteRef:4] el informe de verificación del consumo de HCFC para 2024–2025 y el plan de ejecución del tramo para 2026–2027. [3:  De conformidad con la carta de fecha 2 de abril de 2026 dirigida por el Ministerio del Medio Ambiente de Nigeria al PNUD.]  [4:  La Decisión 94/67 b), entre otras cosas, solicita al Gobierno de Nigeria, al PNUD y a la ONUDI que incluyan, en los futuros informes de progreso de la etapa II del PGEH, el estado de avance de la ejecución de la etapa III del PGEH.] 

[bookmark: _Hlk170900703]Informe sobre el consumo de HCFC
2. [bookmark: _Hlk141281293]El Gobierno de Nigeria informó, en el marco del informe de ejecución del programa de país (PN), de un consumo de 92,06 toneladas PAO de HCFC en 2025, lo que supone un 73,3 % por debajo del nivel básico para el cumplimiento. Aún no se han comunicado los datos del artículo 7 correspondientes a 2025. En el Cuadro 1 se muestra el consumo de HCFC en el período 2021–2025.
Cuadro 1. Consumo de HCFC en 2021–2025 en Nigeria (datos del artículo 7)
	HCFC
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Base de comparación

	Toneladas métricas (t)

	HCFC-22
	2.395,28
	2.105,50
	1.884,72
	1.713,32
	1.673,84
	4.518,77

	HCFC-124
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	HCFC-141b
	167,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	875,90

	Total (t)
	2.562,88
	2.105,50
	1.884,72
	1.713,32
	1.673,84
	5.394,67

	HCFC 141b en polioles premezclados de importación*
	19,85
	10,05
	0,00
	0,00
	0,00
	484,43

	Toneladas PAO

	HCFC-22
	131,74
	115,80
	103,66
	94,23
	92,06
	248,53

	HCFC-124
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	HCFC-141b
	18,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	96,35

	Total (tons. PAO)
	150,18
	115,80
	103,66
	94,23
	92,06
	344,88

	HCFC 141b en polioles premezclados de importación*
	2,18
	1,11
	0,00
	0,00
	0,00
	53,29


* Datos del informe de verificación del consumo de HCFC
3. El consumo de HCFC ha disminuido de forma constante, impulsado por la ejecución de actividades de eliminación gradual en el marco del PGEH. Estas actividades incluyen la finalización de las conversiones de fabricación emprendidas en la etapa III, la formación del personal técnico, la demostración de tecnologías alternativas, las actividades de sensibilización en el sector del mantenimiento y la reducción de las cuotas asignadas. Además, las importaciones de HFC han aumentado y están sustituyendo al HCFC-22 en el sector del mantenimiento. Todos los HCFC, excepto el HCFC-22 y el HCFC-141b, están prohibidos desde el 1 de enero de 2020. La prohibición de la importación y el uso del HCFC-141b, incluso en polioles premezclados, entró en vigor el 1 de enero de 2023. Nigeria no ha consumido HCFC-141b a partir de 2022, salvo 1,11 toneladas PAO de HCFC-141b contenidas en polioles premezclados de importación en 2022, tras las habilitaciones realizadas en cuatro empresas de fabricación de espumas para refrigeración comercial.
[bookmark: _Hlk126915671]Informe de ejecución del programa de país
4. El Gobierno de Nigeria notificó los datos del consumo sectorial de los HCFC, que figuran en el informe de ejecución del programa de país de 2024 y que coinciden con los datos notificados en virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal.
[bookmark: _Hlk126915699]Informe de verificación
5. El informe de verificación confirmó que el Gobierno estaba aplicando un sistema de concesión de licencias y cupos para las importaciones y exportaciones de HCFC, y que el consumo total de HCFC notificado de acuerdo con el Artículo 7 del Protocolo de Montreal para 2024 y en el informe de ejecución del Plan de Control para 2025 es correcto (tal como se muestra en el cuadro 1 anterior). La verificación observó una mejora considerable en el mantenimiento de registros por parte de las personas importadoras y recomendó que la persona Encargada Nacional del Ozono (ENO) mantuviera visitas periódicas a las personas importadoras para supervisar sus registros. También recomendó reforzar aún más el proceso de asignación de cuotas y la supervisión continua mediante una mayor coordinación con la Agencia Nacional para la Administración y el Control de Alimentos y Medicamentos (NAFDAC), la Aduana[footnoteRef:5] a y las personas importadoras de SAO. Las recomendaciones se ejecutarán durante la ejecución del cuarto tramo de la etapa II. La verificación concluyó que Nigeria sigue estando muy por debajo de los niveles de cumplimiento para 2024 y 2025. [5:  La NAFDAC emite las licencias y cuotas de importación de HCFC basándose en los cupos nacionales proporcionados por la ENO.] 

Informe sobre la marcha de las actividades del tercer tramo de la etapa II del plan de gestión para la eliminación de los HCFC y el segundo tramo de la etapa III del PGEH
Marco jurídico
6. El Gobierno de Nigeria ha prohibido la importación de todos los HCFC, excepto el HCFC-22, y el HCFC-141b puro y en polioles premezclados. De conformidad con la decisión 91/46 b), el país ha iniciado la prohibición de importar equipos a base de HCFC-22, pero su ejecución se ha retrasado. Además, el Gobierno está elaborando una prohibición del uso de HCFC-22 en la fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado residencial que se impondrá una vez finalizados los proyectos de conversión incluidos en la etapa III, y está desarrollando una política de reducción de impuestos para los equipos que utilicen R-290 y HFC-32. 
7. Nigeria ratificó la Enmienda de Kigali en diciembre de 2018. El 27 de abril de 2023 se publicó en el Boletín Oficial la reglamentación sobre la Protección de la Capa de Ozono y la Reducción Progresiva de los Hidrofluorocarbonos, que actualiza la reglamentación de 2009 para incluir medidas de control de los HFC de acuerdo con la Enmienda de Kigali; la actualización también obliga a las personas técnicas a incentivar prácticas de servicio y mantenimiento con alta eficiencia energética. Después, se añadieron los HFC al sistema de concesión de licencias y cupos, junto con disposiciones relativas a la eficiencia energética.
Sector manufacturero
8. Durante el tercer tramo de la etapa II, se completó el proyecto grupal para la conversión de 35 empresas de espuma de la etapa posterior a la producción con el fin de sustituir 301,32 t de HCFC-141b por formiato de metilo (MF) en usos de espuma pulverizada, paneles de aislamiento y utensilios térmicos, y se prevé que los sobrecostos de operación se paguen antes de marzo de 2027. La conversión del Grupo Slavit (Slavit) para sustituir 96,00 t de HCFC-141b por ciclopentano en la fabricación de espuma aislante se completó en septiembre de 2025; la empresa ha estado produciendo sistemas a base de MF y HFO. La prohibición de la importación y el uso de HCFC-141b es exigible desde el 1 de enero de 2023. 
9. La etapa III del PGEH para Nigeria incluye proyectos para la eliminación total del HCFC-22 en el sector manufacturero mediante conversiones a tecnologías alternativas en el sector de la fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado. El estado de ejecución de las actividades es el siguiente:
Se prestó asistencia técnica y capacitación a las 13 empresas del primer grupo de los tres que[footnoteRef:6] recibirán asistencia en el marco del proyecto mayor de refrigeración comercial; actualmente se está llevando a cabo la adquisición de equipos y la prestación de asistencia a los dos grupos restantes; [6:  El Grupo I incluía 13 empresas con un consumo de 3–6 t, el Grupo II incluía 53 empresas con un consumo de 1–3 t, y el Grupo III incluía 115 empresas con un consumo inferior a 1 t de HCFC.] 

a) Se ha completado la habilitación de la línea de producción de aire acondicionado residencial de HCFC-22 a HFC-32 en Sacral Industries Ltd. (Sacral);
b) Se completaron la instalación de equipos, las pruebas, los ensayos, la puesta en marcha y la capacitación del personal para la habilitación de la línea de producción de Aire acondicionado residencial a HFC-32 en Somotex Nigeria Ltd. (Somotex); las actividades restantes incluyen la obtención de la certificación de seguridad y la presentación del informe final; y
c) Se completó la primera ronda del programa de becas Kpabep[footnoteRef:7] , con un total de 32 personas beneficiarias de becas en la etapa III y 20 pendientes de selección.  [7:  El programa de becas Kpabep tiene por objeto desarrollar el potencial de las personas técnicas e ingenieras y crear un grupo de personas expertas y responsables de la formulación de políticas que defiendan a las personas empleadas en el sector de la fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado en Nigeria.] 

Sector servicio técnico de equipos de refrigeración
10. Durante el tercer tramo de la etapa II se ejecutaron las siguientes actividades en el sector de servicio y mantenimiento: 
a) Fortalecimiento del marco reglamentario y normativo: difusión de 1.000 ejemplares del código de prácticas, que se había actualizado para incluir los refrigerantes a base de hidrocarburos, amoníaco y CO₂; y un estudio de factibilidad de los programas de incentivos;
b) Fortalecimiento de la capacidad de control aduanero y de importaciones: capacitación de 316 personas funcionarias de aduanas sobre el registro y la presentación de datos y la identificación de refrigerantes; y capacitación para 230 importadores sobre el sistema de licencias; 
c) Fortalecimiento de la formación y la capacidad en materia de refrigeración, aire acondicionado y climatización (RAC): Actualización de los planes de estudios nacionales de capacitación para incluir el CO₂ y el amoníaco; suministro de equipo adicional a dos centros de capacitación principales para apoyar los cursos sobre CO₂ y amoníaco; apoyo específico en materia de capacitación y gestión del conocimiento para dos centros de capacitación principales y 16 centros de capacitación; talleres de capacitación para 250 concesionarios, consultores, instaladores y diseñadores sobre el plan de certificación para las personas técnicas de refrigeración y aire acondicionado;
d) Plan de certificación de personas técnicas de refrigeración y aire acondicionado: desarrollo del marco del sistema de certificación, con información sobre el registro y la página web; capacitación de 70 personas formadoras y 30 personas evaluadoras en certificación local; programa piloto de certificación para 30 personas técnicas; capacitación y certificación de 1.250 personas técnicas; supervisión del proceso de certificación; y apoyo a las asociaciones gremiales del sector refrigeración y aire acondicionado;
e) Programa de recuperación y regeneración de refrigerantes (RRR): revisión por parte de las partes interesadas de las directrices locales para las instalaciones de regeneración; distribución de 200 kits de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración adquiridos en el marco del segundo tramo; tres talleres de sensibilización para incentivar la RRR y capacitación de 550 personas técnicas de talleres pequeños y medianos y empresas de servicios sobre operaciones de RRR; y dos campañas de sensibilización sobre los impactos negativos del uso de refrigerantes falsificados; y
f) Demostración de tecnologías de bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA): Adquisición de equipos para la habilitación de un supermercado de la tecnología HCFC-22 a la tecnología CO₂ y para la habilitación de una cámara de almacenamiento en frío de pequeño tamaño a la tecnología de amoníaco (para temperatura media), así como la instalación de sistemas de control de seguridad; e instalación de 100 aparatos de aire acondicionado split con refrigerante R-290 en oficinas públicas y centros de formación en refrigeración y aire acondicionado.
11. Durante el segundo tramo de la etapa III se ejecutaron las siguientes actividades en el sector de servicio y mantenimiento:
a) Sanden Intercool fue designada como pionera nacional en la fabricación de refrigeradores comerciales con R-290;
b) Se contrató a una persona proveedora y se recibieron los primeros resultados para la elaboración de materiales de capacitación sobre la fabricación de refrigeradores comerciales con R-290;
c) Se adjudicó un contrato y se recibieron los primeros resultados para apoyar la investigación y la recopilación de información sobre accidentes locales con refrigerantes inflamables y para elaborar un informe destinado a sensibilizar sobre su manipulación adecuada;
d) Se llevó a cabo una demostración de la tecnología R-290 en un foro internacional para apoyar su adopción en el mercado; y
e) Para la creación de un grupo técnico sobre tecnologías de refrigerantes de bajo PCA, se elaboraron los términos de referencia y se designó a la Asociación de Profesionales de Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración de Nigeria como entidad anfitriona.
Ejecución de proyectos y seguimiento
12. La Dependencia Nacional del Ozono (DNO) y el PNUD han estado supervisando las actividades, informando sobre los avances y trabajando con las partes interesadas para eliminar los HCFC. De los USD 170.000 aprobados para las actividades de seguimiento del proyecto en el marco de la tercera etapa de la etapa II, se desembolsaron USD 170.000 para el personal y los consultores (USD 144.000), los viajes (USD 22.700) y los gastos diversos (USD 3.300).
Nivel de desembolso de los fondos
Etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC
13. A abril de 2026, de los USD 7.280.262 aprobados hasta la fecha en el marco de la etapa II, se habían desembolsado USD 6.843.356 (USD 6.163.094 para el PNUD, USD 176.837 para la ONUDI y USD 503.425 para el Gobierno de Italia), tal y como se muestra en el cuadro 2. El saldo de USD 436.906 se desembolsará en 2026 y 2027.
Cuadro 2. Informe financiero de la etapa II del PGEH para Nigeria (USD)
	Tramo
	PNUD
	ONUDI
	Italia
	Total
	Tasa de desembolso (%)

	Primero
	Fondos aprobados
	2.600.000
	176.837
	269.025
	3.045.862
	99

	
	Fondos desembolsados
	2.565.548
	176.837
	269.025
	3.011.410
	

	Segundo
	Fondos aprobados
	1.400.000
	0
	234.400
	1.634.400
	96

	
	Fondos desembolsados
	1.330.197
	0
	234.400
	1.564.597
	

	Tercero
	Fondos aprobados
	2.600.000
	0
	0
	2.600.000
	87

	
	Fondos desembolsados
	2.267.349
	0
	0
	2.267.349
	

	Total
	Fondos aprobados
	6.600.000
	176.837
	503.425
	7.280.262
	94

	
	Fondos desembolsados
	6.163.094
	176.837
	503.425
	6.843.356
	

	
	Saldo
	436.906
	0
	0
	436.906
	


Etapa III del plan de gestión de eliminación de los HCFC
14. A abril de 2026, de los USD 3.144.194 aprobados en la etapa III, se habían desembolsado USD 1.892.553, tal y como se muestra en el cuadro 3. El saldo de USD 1.251.641 se desembolsará en 2026.
Cuadro 3. Informe financiero de la etapa III del PGEH para Nigeria (USD)
	Organismo
	Primer tramo
	Segundo tramo
	Total

	
	Fondos aprobados
	Fondos desembolsados
	Fondos aprobados
	Fondos desembolsados
	Fondos aprobados
	Fondos desembolsados
	Saldo

	PNUD
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ONUDI
	1.944.347
	968.257
	1 199.847
	924.296
	3.144.194
	1.892.553
	1.251.641

	Total
	1.944.347
	968.257
	1.199.847
	924.296
	3.144.194
	1.892.553
	1.251.641

	Tasa de desembolso (%)
	50 %
	77
	60


Plan de ejecución, cuarto y último tramo de la etapa II del PGEH
15. [bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552]Los costes de operación inicial (COI) del proyecto grupal para la habilitación de 35 empresas de espumas situadas en las etapas posteriores de la cadena de producción se liquidan antes de 1 de marzo de 2027 con fondos de los tramos anteriores.
16. El PNUD ejecutará las siguientes actividades entre 1 de julio de 2026–31 de diciembre de 2027 en el sector de servicio y mantenimiento:
a) Fortalecimiento del marco normativo y regulatorio: Contratación de una empresa para desarrollar el sistema electrónico para la ejecución del sistema de control integrado para el manejo del ciclo de vida de las SAO; una visita de intercambio con otra Parte del artículo 5 sobre el sistema de licencias y el registro electrónico de permisos de importación aduanera, que se combinará con una visita a centros de RRR y la revisión de su sistema de certificación; y la capacitación de 50 personas interesadas sobre el código de prácticas actualizado para incluir hidrocarburos, amoníaco y CO2, y la difusión de 1.000 ejemplares adicionales (USD 64.946 más los fondos del tramo anterior);
b) Fortalecimiento de la capacidad de control aduanero y de importación: Adquisición de los 48 identificadores de refrigerantes restantes, retrasada debido a problemas en la cadena de abastecimiento; capacitación de otras 150 personas funcionarias de aduanas sobre el registro y la presentación de datos y la individualización de refrigerantes; y una campaña contra los refrigerantes falsificados (USD 362.163); 
c) Ampliación del alcance de la formación en refrigeración, aire acondicionado y climatización (USD 645.900):
i) Apoyo a los 19 centros de capacitación restantes mediante la adquisición de equipos,[footnoteRef:8] así como la capacitación y certificación de 250 técnicos (USD 525.400); [8:  Incluye herramientas de manipulación de refrigerantes (bombonas de recuperación, estación de recuperación de HCFC-22 y detector de fugas, unidad de carga), equipo de seguridad, herramientas de mantenimiento de hidrocarburos (equipo de carga, detector de fugas, mangueras), identificador de refrigerantes y equipos de recuperación y reciclaje (kits de filtros y accesorios).] 

ii) Elaboración y difusión de materiales de sensibilización y promoción dirigidos a las personas técnicas de refrigeración y aire acondicionado sobre la existencia de los centros de capacitación y las estrategias de capacitación (USD 60.000);
iii) Apoyo a la Asociación de Profesionales de la Refrigeración y el Aire Acondicionado de Nigeria (NARAP), incluyendo la sensibilización (a través de un boletín informativo) y el apoyo técnico, organizativo y de infraestructura (es decir, equipamiento de oficina, organización de eventos) (USD 25.000); 
iv) Cinco seminarios organizativos para aumentar la sostenibilidad de la NARAP (USD 35.500);
v) Talleres sobre certificación para otras 250 personas (concesionarios, consultores, instaladores y diseñadores) (fondos del tramo anterior);
d) Programa RRR: Creación de un nuevo centro de regeneración de HCFC-22 de tamaño medio, que incluye la adquisición e instalación de 80 equipos de regeneración adicionales (USD 190.000); y el suministro de equipos de recuperación y reciclaje y de kits de mantenimiento a 60 personas técnicas, así como actividades de sensibilización (USD 253.463);
e) Demostración de tecnologías de bajo PCA: preparación y publicación de estudios de casos (USD 10.000); y
f) Supervisión del proyecto (USD 84.000), incluyendo USD 72.000 para personal y consultoría; USD 10.000 para viajes; y USD 2.000 para gastos varios.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARíA
OBSERVACIONES
Retrasos en la presentación
17. La presentación del cuarto tramo de la etapa II estaba prevista para 2025, pero se retrasó. El PNUD indicó que esto se debió a las interrupciones en la cadena de abastecimiento mundial, que provocaron un retraso en el suministro de los identificadores de refrigerantes necesarios para la capacitación del personal aduanero y las personas importadoras en el marco del tercer tramo. El asunto se ha resuelto con la llegada de 48 identificadores en 2025, y la capacitación concluyó en diciembre de 2025.
Informe sobre la marcha de las actividades del tercer tramo de la etapa II del plan de gestión para la eliminación de los HCFC
Marco jurídico
18. El Gobierno de Nigeria ha emitido los cupos de importación de HCFC para 2026 en 1.500 t (82,50 toneladas PAO), lo que es inferior a las metas de control del Protocolo de Montreal.
19. La etapa III del PGEH incluía proyectos de conversión para eliminar por completo los HCFC en el sector de la fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado. Al otorgar la aprobación a estos proyectos de conversión, el Comité Ejecutivo tomó nota del compromiso del Gobierno de Nigeria de ejecutar una prohibición de la importación de equipos que utilicen HCFC-22 a partir del 1 de enero de 2026, así como una prohibición del uso de HCFC-22 en la fabricación de equipos que utilicen HCFC-22 una vez que se hayan completado los proyectos de conversión de la etapa III y a más tardar el 1 de enero de 2027 (decisión 91/46 b) i) y ii)).
20. La Secretaría solicitó un informe sobre los avances realizados en el establecimiento de estas medidas reglamentarias. El PNUD informó de que la prohibición de la importación de equipos que utilizan HCFC-22 se había puesto en marcha en colaboración con los entes u organismos estatales pertinentes y había entrado en vigor el 1 de enero de 2026. Sin embargo, su aplicación se ha aplazado hasta el 1 de enero de 2027, a raíz de las solicitudes de las personas importadoras de un plazo adicional para satisfacer la demanda del mercado y preparar acuerdos de distribución con fabricantes locales de equipos basados en alternativas a los HCFC-22. Para garantizar que la prohibición se aplique en 2027, la Secretaría sugiere que la persona tesorera retenga USD 25.000 de los fondos aprobados del cuarto tramo hasta que se haga efectiva la prohibición. La Secretaría recomendó además que el PNUD informara sobre el estado de la ejecución de la prohibición en la 100ª reunión.
En relación con la elaboración de un incentivo fiscal para los equipos que utilizan R‑290 y HFC‑32, en colaboración con las autoridades competentes según lo establecido en la decisión 91/46 iii), el PNUD informó que la política de incentivos fiscales, iniciada por la NOO, ha sido presentada al Ministerio Federal de Finanzas para su inclusión en la política fiscal del Gobierno. Los principales elementos propuestos incluyen: un aumento del arancel sobre los aparatos de RAC importados basados en HCFC‑22, del 7,5 % al 40 %; una reducción del impuesto al valor agregado (IVA) del 7,5 % al 5 % en las ventas de aparatos alternativos de bajo PCA fabricados localmente; la reducción de los derechos aplicables a dichos aparatos de bajo PCA producidos localmente; y la consideración de tasas reducidas del impuesto sobre la renta para los fabricantes locales de equipos de RAC que utilicen alternativas al HCFC‑22. El esquema propuesto de diferenciación fiscal para el sector RAC se basa en un incentivo fiscal de 2024 para equipos de combustibles limpios, que actualmente aplica arancel e IVA cero. La NOO está aprovechando este marco para apoyar las conversiones relacionadas con los HFC en los sectores de aire acondicionado y refrigeración doméstica, y ha iniciado conversaciones con el Ministerio Federal de Finanzas y otros organismos pertinentes. No obstante, la finalización de la política requiere la participación de las partes interesadas, la coordinación interinstitucional y la aprobación final del Ministerio de Finanzas.
Sector manufacturero
21. Se ha completado la habilitación de dos líneas de producción de aire acondicionado de HCFC-22 a HFC-32 en Somotex y Sacral. La Secretaría tomó nota de que las empresas también han estado fabricando con HCFC-22 y R-410A y que la fabricación con HFC-32 es muy baja. De acuerdo con lo dispuesto en la decisión 77/35 a) ii), la Secretaría solicitó información a la ONUDI sobre cuándo comenzaron estas dos empresas a utilizar R-410A y debatió el camino a seguir para una conversión sustentable a la tecnología HFC-32. 
22. La ONUDI explicó que tanto Somotex como Sacral han completado técnicamente sus habilitaciones y han adquirido la capacidad para fabricar equipos que utilizan HFC-32. Sin embargo, otras empresas fabricantes e importadoras locales siguen comercializando equipos con R-410A, y el Gobierno tiene previsto ejecutar restricciones reglamentarias a la fabricación de R-410A solo posterior a la conversión de todas las empresas, lo que se espera para el tercer trimestre de 2027. En estas circunstancias, Somotex y Sacral fabricaron algunas unidades de R-410A para satisfacer la demanda imperante en el mercado y seguir siendo comercialmente viables. En Somotex, el consumo de R-410A disminuyó gradualmente de 23 t (2023–2024) a 17 t (2025), mientras que la fabricación de HFC-32 aumentó lentamente de 0,16 t (2023) a 1,92 t (2025). En Sacral, el consumo de R-410A fluctuó (15,22 t (2023), 20,22 t (2024) y 12,23 t (2025)), con un uso de HFC-32 más elevado y en lento aumento (5,0 t (2023), 5,3 t (2024) y 6,6 t (2025)). Somotex también fabrica un pequeño volumen de equipos de HCFC-22 para agotar las existencias de componentes. La etapa I del Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) abordará estas barreras de ingreso al mercado mediante una transición integral de todo el sector hacia tecnologías de bajo PCA y con alta eficiencia energética.
23. La Secretaría debatió el uso temporal de alternativas de alto PCA en las líneas de producción reconvertidas, haciendo hincapié en la importancia de la sostenibilidad de la reconversión y subrayando que los equipos de HCFC-22 deben desmantelarse y destruirse posterior a la reconversión. El PNUD informó de que el uso temporal de R-410A en las líneas de producción de aire acondicionado de Somotex y Sacral cesará en diciembre de 2026, y que los equipos de HCFC-22 se desmantelarán y destruirán una vez finalizada la finalización de proyectos. La Secretaría hace la siguiente recomendación: que el PNUD informe en la 99ª reunión sobre el estado de la cesación del uso de R-410A en ambas empresas y del uso de HCFC-22 en Somotex. Como se analiza con más detalle en el párrafo 139, el consumo de R-410A se eliminará gradualmente mediante el plan sectorial que se ejecutará en el marco de la etapa I del PAK, y el consumo asociado se descontará del consumo de HFC restante admisible para financiamiento.
24. La Secretaría preguntó por la sostenibilidad de las habilitaciones de empresas en el subsector de la refrigeración comercial, dado el gran número de pequeñas y medianas empresas (PYMES) y las dificultades que ello conlleva a la hora de realizar la supervisión de sus operaciones. La ONUDI informó de que se ha hecho hincapié en el uso de las alternativas seleccionadas (principalmente el R-290) durante la capacitación impartida a las empresas del Grupo I y que se seguirá insistiendo en ello durante la capacitación de las empresas de los Grupos II y III. La DNO y la ONUDI desarrollarán una modalidad de supervisión para garantizar la supervisión continua de las empresas reconvertidas y la sostenibilidad de largo plazo de las habilitaciones.
Sector servicio técnico de equipos de refrigeración
25. El Secretariado solicitó información sobre el sistema integrado de control para la gestión del ciclo de vida de las SAO y su función en la eliminación de los HCFC. El PNUD explicó que el sistema integrado en línea es un motor regulatorio en tiempo real para la gestión integral —de principio a fin— de las SAO y los HCFC, que abarca la autorización de importación, la venta, el transporte, el almacenamiento, el reciclaje y la recuperación. Entre sus características principales se incluyen el control de importaciones basado en cuotas con verificación mediante código QR por parte de aduanas, registros de instalaciones de refrigeración (superiores a 300 kg) y de técnicos certificados (con alertas automáticas de vencimiento), seguimiento de envíos en tránsito y bloqueos automáticos de venta a entidades no certificadas. Se ha desarrollado un marco, pero la programación completa y la puesta en funcionamiento están previstas para la cuarta tranche. El Secretariado señaló que esta herramienta basada en inteligencia artificial mejoraría significativamente la aplicación eficiente de las medidas de política, el seguimiento del cumplimiento y el apoyo a la aplicación de la ley una vez que esté operativa.
26. La Secretaría solicitó al PNUD que proporcionara una evaluación del impacto del proyecto de demostración de aire acondicionado con R-290, concretamente en lo que respecta a la réplica como resultado directo de la demostración, ya que se propone una demostración similar en la etapa IV del PGEH. El PNUD respondió que las unidades de R-290 se suministraron a centros de formación y se instalaron en el Edificio Verde del Ministerio Federal de Medio Ambiente, sirviendo como escaparate tecnológico para las principales partes interesadas y las personas responsables de la toma de decisiones. Aunque no se ha sustituido ningún aparato de aire acondicionado por tecnología de R-290 tras la demostración, debido principalmente al elevado coste inicial de adquisición de dichos aparatos, la demostración brindó la oportunidad de formar a personas técnicas en la instalación y el servicio y mantenimiento de aparatos de aire acondicionado basados en R-290. 
Aplicación de políticas de género
27. De acuerdo con la política de género del Fondo Multilateral, se llevó a cabo un análisis de género inicial del sector de servicio y mantenimiento que reveló que este estaba dominado por las personas de género masculino. Como resultado, los planes de acción incluyeron iniciativas específicas para aumentar la participación de las personas de género femenino en todas las actividades del PGEH. En consecuencia, la participación de las personas de género femenino en la capacitación aduanera mejoró significativamente (59 personas de género femenino y 257 personas de género masculino), y las actividades de sensibilización motivaron a la NARAP a contratar a más personas de género femenino para la capacitación. En el sector de las espumas, las iniciativas aumentaron la participación femenina en los puestos directivos de menos del 10 % al 30 %, y se están llevando a cabo nuevas iniciativas. Además, en la etapa III del PGEH, 32 mujeres y niñas recibieron becas para apoyar la incorporación de más mujeres técnicas e ingenieras al sector de la fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado.
Solicitud de extensión de las etapas II y III del PGEH
Las etapas II y III del HPMP están programadas para finalizar el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, los proyectos de la etapa II se vieron afectados por la pandemia de COVID‑19 y por problemas en la cadena de suministro, lo que provocó una escasez de identificadores de refrigerantes necesarios para las actividades de capacitación de aduanas y retrasó la implementación. La etapa III también requiere más tiempo para completarse debido al gran número de empresas que necesitan capacitación y la provisión de herramientas y equipos. El PNUD y la ONUDI prevén completar ambas etapas para el 31 de diciembre de 2027 y están solicitando una prórroga. El Secretariado apoya las solicitudes de prórroga de las etapas II y III para permitir la finalización de las actividades restantes en el país.
Sostenibilidad de la eliminación de los HCFC y evaluación de riesgos
28. El Gobierno está aplicando un sistema de licencias y cupos de importación para controlar las importaciones de HCFC y ha impartido capacitación continua al personal aduanero y de control del cumplimiento para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la eliminación de los HCFC en Nigeria y el cumplimiento continuado de las metas de eliminación de HCFC del Protocolo de Montreal. Las actividades clave para garantizar la sostenibilidad de la eliminación en el sector del mantenimiento incluyen: la recuperación, el reciclaje y la regeneración obligatorios de los refrigerantes, respaldados por un modelo de regeneración comercializado y el suministro de kits de recuperación a personas técnicas y usuarias finales; el suministro de herramientas y equipos a las instituciones de formación para mantener el desarrollo de capacidades en el sector del mantenimiento; y la certificación obligatoria de las personas técnicas para garantizar una transición segura hacia alternativas de bajo PCA. La prohibición establecida del HCFC-141b garantizará aún más la eliminación sostenible y e e de los HCFC en la fabricación de espumas. Un riesgo clave identificado es la débil aplicación de las medidas reglamentarias, como el retraso en la ejecución de la prohibición de importar equipos a base de HCFC, que se mitigará mediante prácticas obligatorias, la aplicación de la normativa y la formación continua. El Gobierno se ha comprometido a hacer efectiva la prohibición de la importación y fabricación de equipos a base de HCFC a partir del 1 de enero de 2027.
Conclusión
29. El Gobierno de Nigeria está aplicando un sistema de licencias y cuotas, y el consumo de HCFC en 2025 se mantuvo por debajo de los objetivos establecidos por el Protocolo de Montreal y por su Acuerdo con el Comité Ejecutivo. La implementación de la tercera etapa de la etapa II avanzó satisfactoriamente. Las conversiones en el sector de espumas se han completado, a la espera del desembolso de los COI. Desde que la prohibición de importar y utilizar HCFC‑141b entró en vigor en enero de 2023, no se ha importado HCFC‑141b. Se ha impartido capacitación a técnicos y funcionarios de aduanas, y se han adquirido y entregado las herramientas y equipos para la capacitación en el sector RAC y para que los funcionarios de aduanas identifiquen refrigerantes; estos apoyarán las actividades de capacitación previstas en la cuarta etapa. El centro de recuperación y regeneración de refrigerantes ha sido establecido y está operativo. Debido a los retrasos en la capacitación de funcionarios de aduanas causados por la entrega tardía de identificadores de refrigerantes y por los desafíos relacionados con la pandemia de COVID‑19 durante la tercera etapa, así como a la presentación tardía de la cuarta etapa, la etapa II se ampliará hasta diciembre de 2027. El desembolso de fondos para la tercera etapa ha alcanzado el 87 %.
30. Los proyectos de conversión de la etapa III del PGEH se han completado; sin embargo, las empresas están utilizando R-410A como solución provisional para mantener la viabilidad empresarial. Las empresas se han comprometido a dejar de utilizar R-410A antes de finales de 2026. La etapa III también se prorrogará hasta diciembre de 2027 para completar la conversión de un gran número de PYMES del sector de la refrigeración comercial.
RECOMENDACIÓN
31. El Comité Ejecutivo podría decidir contemplar lo siguiente:
a) Tomar nota de:
i) El informe sobre la marcha de las actividades del tercer tramo de la etapa II del plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) de Nigeria;
ii) El compromiso del Gobierno de Nigeria de prohibir la importación y fabricación de equipos que utilizan HCFC a más tardar el 1 de enero de 2027; 
b) Tomando nota además de:
i) Que dos empresas del sector de la fabricación de equipos de aire acondicionado (AC), para las que se había obtenido la aprobación para la conversión a una alternativa con bajo potencial de calentamiento atmosférico, estaban utilizando temporalmente R-410A para mantener la viabilidad de sus negocios;
ii) Que las dos empresas se han comprometido a dejar de utilizar el R-410A en la fabricación de equipos de Aire acondicionado a más tardar el 31 de diciembre de 2026;
c) Solicitud al: 
i) Que el PNUD informe a la 100ª reunión sobre el estado de la ejecución de la prohibición de importar equipos que utilizan HCFC-22;
ii) El informe de la ONUDI presentado en la 99ª reunión sobre el estado de la utilización de la tecnología provisional descrita en el inciso b);
d) [bookmark: _Hlk126861459]Aprobar el cuarto y último tramo de la etapa II del PGEH de Nigeria, así como el correspondiente plan de ejecución del tramo para 2026–2027, por un importe de USD 1.610.472, más los gastos de apoyo del organismo de USD 112.733 para el PNUD, en el entendimiento de que la persona responsable de la tesorería retendrá USD 25.000 del financiamiento convenido para el cuarto tramo hasta que el PNUD informe a la Secretaría de que se está haciendo efectivo el cumplimiento de la prohibición de importar y fabricar equipos a base de HCFC-22 ;
e) Aprobando, con carácter excepcional, la extensión del período de ejecución de las etapas II y III del PGEH hasta el 31 de diciembre de 2027, en el entendimiento de que no se solicitarán más prórrogas; y
f) Solicitar al Gobierno de Nigeria, al PNUD, a la ONUDI y al Gobierno de Italia que presenten informes de finalización de proyectos a la segunda reunión de 2028 para las etapas II y III del PGEH.
g) 

HOJA DE EVALUACIÓN - PROYECTOS PLURIANUALES
Nigeria
	PROYECTO
	ORGANISMO

	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa IV)
	PNUD (principal), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte



	DATOS DEL ARTÍCULO 7 (Anexo C, Grupo I)
	Año: 2024
	94,23 tons. PAO



	DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA PAÍS (tons. PAO)
	Año:
	2025

	Sustancia
	Aerosoles
	Espumas
	Extinción de incendios
	Refrigeración
	Disolvente
	Consumo total de los sectores

	
	
	
	
	Fabricación
	Servicio y mantenimiento
	
	

	HCFC-22
	
	
	
	12,78
	79,28
	
	92,06



	DATOS DE CONSUMO (tons. PAO)

	Nivel básico en 2009-2010:
	344,92
	Punto de partida para las reducciones acumuladas sostenidas:
	398,22

	CONSUMO ADMISIBLE PARA FINANCIAMIENTO

	Ya aprobado:
	301,01
	Remanente:
	97,21



	PLAN ADMINISTRATIVO RESPALDADO
	2026
	2027
	2028
	Total

	PNUD
	Eliminación de SAO (tons. PAO)
	39,54
	59,31
	0,00
	98,85

	
	Financiamiento (USD)
	3.691.000
	5.537.000
	0
	9.228.000

	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
	Eliminación de SAO (tons. PAO)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Financiamiento (USD)
	150.000
	0
	0
	150.000



	DATOS DEL PROYECTO SEGÚN LO ACORDADO
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	Consumo (tons. PAO)
	Límites del Protocolo de Montreal
	112,09
	112,09
	112,09
	112,09
	0,00
	n.a.

	
	Máximo admisible
	112,09
	112,09
	112,09
	112,09
	0,00
	n.a.

	Costos del proyecto solicitados en principio (USD)
	PNUD
	Costos de proyecto
	3.318.477
	0
	2.917.578
	0
	759.654
	6.995.709

	
	
	Gastos de apoyo
	232.293
	0
	204 230
	0
	53.176
	489.699

	
	Reino Unido 
	Costos de proyecto
	519.000
	0
	82.400
	0
	0
	601.400

	
	
	Gastos de apoyo
	65.720
	0
	10.434
	0
	0
	76.154

	Montos totales recomendados en principio (USD)
	Costos de proyecto
	3.837.477
	0
	2.999.978
	0
	759.654
	7.597.109

	
	Gastos de apoyo
	298.013
	0
	214.664
	0
	53.176
	565.853

	
	Total de fondos
	4.135.490
	0
	3.214.642
	0
	812.830
	8.162.962



	Solicitud de financiamiento para el primer tramo (2026)

	Organismo de ejecución
	Fondos recomendados (USD)
	Gastos de apoyo (USD)

	PNUD
	3.318.477
	232.293

	Reino Unido 
	519.000
	65.720

	Total
	3.837.477
	298.013



	Recomendación de la Secretaría:
	Consideración individual




DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Antecedentes
32. En nombre del Gobierno de Nigeria, el PNUD, en su calidad de principal organismo de ejecución, ha presentado una solicitud para la etapa IV del Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH), con un costo total de USD 9.641.025, que comprende USD 7.931.416, más gastos de apoyo del organismo por valor de USD 555.199 para el PNUD, y USD 1.031.000, más gastos de apoyo del organismo por valor de USD 123.410, para el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, según lo originalmente solicitado.[footnoteRef:9] La ejecución de la etapa IV del PGEH eliminará progresivamente el consumo restante de HCFC para 2030. [9:  Según la carta de 12 de marzo de 2026 del Ministerio del Medio Ambiente de Nigeria al PNUD.] 

33. El primer tramo de la etapa IV del PGEH que se solicita en esta reunión asciende a USD 4.671.659, que consisten en USD 3.680.613, más gastos de apoyo del organismo por valor de USD 257.643 para el PNUD y USD 655.000, más gastos de apoyo del organismo por valor de USD 78.403, para el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, según lo originalmente solicitado.
Situación de ejecución de las etapas II y III del plan de gestión de eliminación de los HCFC
34. La Etapa II del PGEH de Nigeria se aprobó inicialmente en la 81ª reunión[footnoteRef:10] y se revisó en la 93ª reunión[footnoteRef:11] con el fin de realizar la eliminación progresiva de 140,63 toneladas PAO  de HCFC utilizados en el servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado (RAC), fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado y fabricación de espumas, y para alcanzar una reducción del 35 % respecto al nivel básico para 2020, y una reducción del 51,35 % para 2023, con un costo total de USD 8.890.734, más los gastos de apoyo del organismo. Inicialmente se había previsto que la etapa II del PGEH concluyera en diciembre de 2024, tal y como se estipulaba en el Acuerdo entre el Gobierno de Nigeria y el Comité Ejecutivo. En la 93ª reunión, se revisó el Acuerdo para incluir la meta de reducción del 67,5 % para 2025, con el período de ejecución ampliado hasta diciembre de 2026. En la presente reunión, el PNUD solicita una extensión de la etapa II hasta diciembre de 2027, tal y como se ha expuesto en el párrafo 29 anterior. [10:  Decisión 81/40]  [11:  Anexo XXVIII del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/105.] 

35. La etapa III del PGEH de Nigeria se aprobó inicialmente en la 91ª reunión[footnoteRef:12] y se revisó en la 94ª reunión[footnoteRef:13] para eliminar progresivamente 69,34 toneladas PAO  de HCFC utilizados en el sector de fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado y 1,28 toneladas PAO  en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado, y para alcanzar la reducción del 67,5 % con respecto al nivel básico de referencia para 2025, con un costo total de USD 3.144.194, más los gastos de apoyo del organismo. Inicialmente se había previsto que la etapa III del PGEH concluyera en diciembre de 2026, tal y como se estipulaba en el Acuerdo entre el Gobierno de Nigeria y el Comité Ejecutivo. En la presente reunión, la ONUDI solicita una extensión de la etapa III hasta diciembre de 2027, tal y como se ha expuesto en el párrafo 29 anterior.  [12:  Decisión 91/46]  [13:  Decisión 94/37] 

36. En los párrafos 1–33 del presente documento figura un resumen de la ejecución de las etapas II y III, incluido el análisis del consumo de HCFC; los informes sobre los avances y financieros relativos a la ejecución; y la solicitud del cuarto y último tramo de la etapa II presentado a la presente reunión.
[bookmark: _Hlk126915708]Etapa IV del plan de gestión de eliminación de los HCFC
Consumo restante admisible para la financiación
37. [bookmark: _Hlk126915728]En su 94ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el Acuerdo actualizado para la etapa III del PGEH de Nigeria, que incluía el consumo restante admisible para financiamiento de 97,21 toneladas PAO (1.767,54 t) de HCFC-22. Este consumo se eliminará por completo en el marco de la etapa IV del PGEH.
Distribución por sectores de los HCFC
38. Hay aproximadamente 80.000 personas técnicas que operan en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado (RAC) y de aire acondicionado para vehículos (MAC), de las cuales 36.000 están registradas oficialmente y 21.050 han recibido formación en buenas prácticas de refrigeración; 14.800 de estas personas técnicas (incluidas 198 mujeres) recibieron formación en las etapas I, II y III del PGEH con el apoyo del Fondo Multilateral, mientras que las 6.250 restantes fueron formadas por los centros de formación sin la supervisión de la Oficina de Gestión del Proyecto (OGP). Del total de 80.000 personas técnicas, 10.000 trabajan exclusivamente en el servicio y mantenimiento de equipos de aire acondicionado para vehículos (MAC).
39. En el cuadro 4 se muestra una estimación de la demanda de HCFC por subsector.
Cuadro 4. Estimación de la demanda de HCFC-22 en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado en Nigeria en 2024
	[bookmark: _Hlk26931131]Sector/aplicación
	Unidades
	Carga media (t)
	Banco de HCFC (t)
	Tasa de fugas estimada (%)
	Consumo de HCFC
	Porcentaje
(%)

	Aire acondicionado Doméstico
	1.957.714
	1,4
	2.740,80
	25
	685,20
	40


	Aire acondicionado comercial
	142.750
	12,0
	1.713,00
	25
	428,25
	25


	Refrigeración comercial (cámaras frigoríficas)
	24.471
	40,0
	978,84
	35
	342,60
	20


	Refrigeradores comerciales y sistemas centrales
	7.448
	230,0
	1.713,04
	15
	256,95
	15

	Total
	2.132.383
	-
	7.145,68
	100
	1.713,00
	100


[bookmark: _Hlk126915738]Estrategia de eliminación
40. [bookmark: _Hlk125636542]La etapa IV del PGEH se centrará exclusivamente en la eliminación del consumo de HCFC en el sector de servicio y mantenimiento. La estrategia se basa en los logros y la infraestructura establecidos durante las etapas I, II y III del PGEH. La etapa IV reconoce que la eliminación del consumo de HCFC restante en el sector de mantenimiento plantea varias dificultades, debido al gran número de unidades de aire acondicionado y refrigeración obsoletas, la presencia de un sector de servicio y mantenimiento no estructurado y comportamientos de mercado profundamente arraigados. Abordar estas dificultades requiere cambios estructurales dentro del sector de mantenimiento para garantizar que los HCFC sean desplazados permanentemente del mercado. 
41. El objetivo de la etapa IV es eliminar definitivamente los HCFC mediante: 
a) Establecer un marco normativo sólido y de salida del mercado para los HCFC mediante el refuerzo del sistema de concesión de licencias y cupos, los controles comerciales sobre los equipos a base de HCFC, las políticas de adquisiciones ecológicas y la introducción de prohibiciones de importar para garantizar la eliminación sostenible de los HCFC;
b) Profesionalizar el sector de servicios de RAC mediante el establecimiento de un marco nacional para la cualificación, certificación y registro de técnicos, respaldado por la capacitación y el reconocimiento de aprendizajes previos, con el fin de fortalecer la capacidad del sector para adoptar tecnologías alternativas;
c) Implementar la gestión del ciclo de vida de los refrigerantes mediante el establecimiento de una red nacional de recuperación, reciclaje y regeneración (RRR) para cumplir los requisitos de la etapa final del servicio y mantenimiento de los HCFC, mitigar las emisiones de HCFC, apoyar la eliminación segura y proporcionar infraestructura para la reducción gradual de los HFC; y
d) Demostrar tecnologías alternativas con alta eficiencia energética y de bajo PCA en subsectores clave (por ejemplo, el almacenamiento en frío y el aire acondicionado (AC) del sector público) para reducir la resistencia de las personas usuarias finales y catalizar una mayor aceptación en el mercado, complementando la reducción gradual de los HFC.
Actividades propuestas
[bookmark: _Hlk126915743]Las actividades propuestas para su implementación en el sector de servicios en el marco de la etapa IV y en la primera tranche, así como el desglose de sus costos, se presentan en las tablas 5 y 6.

Cuadro 5. Actividades del sector de servicio y mantenimiento y sus costes en el marco de la etapa IV del PGEH para Nigeria, según lo presentado: PNUD
	[bookmark: _Hlk126915749]Actividad
	Coste (USD)

	
	Etapa IV
	Primer tramo

	Fortalecimiento del marco reglamentario de los HCFC
	191.490
	121.118

	Apoyo a la aplicación de las reglamentaciones de importación y a la supervisión del sistema de licencias y cupos de importación (reuniones, sensibilización y creación de capacidad)
	  48.000
	  16.000

	Desarrollar una estrategia para ampliar el programa de responsabilidad ampliada del productor (EPR) de Nigeria a fin de cubrir el sector de la refrigeración y el aire acondicionado (RAEE)
	  30.000
	  30.000

	Crear una política de adquisiciones ecológicas para las instituciones gubernamentales y un programa de incentivos para personas instaladoras y distribuidoras locales
	  20.000
	  20.000

	Coordinar el comité directivo de las partes interesadas para la aplicación de la prohibición de importar aparatos y sistemas de refrigeración y aire acondicionado que utilizan HCFC, de conformidad con las normas mínimas de eficiencia energética (NMEE)
	36.000
	  12.000

	Establecer procedimientos para sustituir los antiguos aparatos con HCFC por alternativas eficientes 
	57.490
	43.118

	Capacitación en materia de aduanas y adquisición de equipos
	  347.000
	218.700

	Contratación de una persona consultora nacional para coordinar los cursos de capacitación y la adquisición de equipos, y para elaborar un plan de supervisión de las importaciones de HCFC-22 y del uso de refrigerantes recuperados durante la reserva para servicio técnico
	  48.000
	  16.000

	Desarrollar un sistema de control electrónico para que las personas importadoras y distribuidoras registren las importaciones de refrigerante, las importaciones de equipos de refrigeración y aire acondicionado, y la distribución de refrigerante
	  75.000
	50.700

	Impartir ocho cursos de capacitación para formar a 160 personas funcionarias de aduanas y partes interesadas
	  48.000
	  12.000

	Impartir ocho cursos de capacitación para formar a 160 personas agentes de aduanas, importadoras y otras personas con autoridad
	  48.000
	  12.000

	Adquirir equipo de laboratorio (en etapa gaseosa y columnas) para los laboratorios de aduanas con el fin de garantizar la fidedignidad de los resultados de los análisis de HFC 
	  80.000
	  80.000

	Adquisición de ocho identificadores de refrigerantes de amplia gama para las aduanas
	  48.000
	  48.000

	Capacitación de personas técnicas de refrigeración y aire acondicionado y adquisición de equipos
	4.113.000
	2.263.750

	Impartir 75 cursos de capacitación para formar a 1.125 personas técnicas
	  375.000
	  100.000

	Cubrir los gastos de certificación de 400 técnicos capacitados (al menos 200 mujeres)
	  200.000
	  12.000

	Adquirir equipos de refrigeración y aire acondicionado para 24 centros de capacitación[footnoteRef:14] [14:  Cada centro recibiría cinco aparatos de aire acondicionado con R-290, equipos de refrigeración domésticos con R-600a, de doble puerta y con sistema de inversor, equipos de refrigeración comercial vertical de temperatura media con R-290 y equipos de refrigeración comercial horizontal de baja temperatura con R-290.] 

	1.569.000
	1.569.000

	Adquisición del módulo de capacitación sobre refrigeración y aire acondicionado con CO₂ para cinco Centros de Excelencia[footnoteRef:15] [15:  Cada centro recibiría un pequeño módulo de bomba de calor con CO₂, que incluiría cañerías, equipo de vacío y de carga.] 

	  415.000
	0

	Suministro de juegos de herramientas a 400 personas técnicas capacitadas[footnoteRef:16] [16:  Cada conjunto incluiría equipos de recuperación, detectores de fugas, tanque de almacenamiento, bomba de vacío, equipo de soldadura fuerte, equipo de nitrógeno, báscula de carga, multímetro, protección de seguridad y otras herramientas relacionadas.] 

	1.554.000
	582.750

	Fortalecimiento de la recuperación, el reciclaje y la regeneración de refrigerantes (RRR)
	655.910
	421.440

	Contratar a una persona consultora nacional para diseñar y coordinar el proyecto de instalación de RRR, incluyendo la instalación, la capacitación y las actividades de sensibilización
	  15.000
	  8.000

	Establecer un centro de RRR con un laboratorio certificado conforme a la Norma AHRI 700, incluida la adquisición e instalación del equipo de RRR, las certificaciones del laboratorio[footnoteRef:17] y la capacitación especializada. [17:  Incluye laboratorio de certificación ARI 700, equipos de recuperación, identificadores de refrigerantes, detectores de fugas, tanques de almacenamiento, equipo de limpieza de cilindros y equipos y herramientas relacionados.] 

	195.970
	195.970

	Establecer ocho centros de recuperación[footnoteRef:18] [18:  Incluye detectores de fugas, balanzas, equipo de limpieza de cilindros, equipos de recuperación, kits de filtros, alicates de perforación y válvulas, y equipos de seguridad y primeros auxilios.] 

	302.880
	151.440

	Adquirir 24 equipos y herramientas para los equipos de recuperación de refrigerantes[footnoteRef:19] [19:  Incluye bombonas de recuperación, herramientas de abocardado y acampanado, detectores de fugas, sistema de reciclaje con mangueras de válvula de bola, báscula, bomba de vacío y calibrador, y equipos y herramientas básicas relacionadas.] 

	81.060
	40.530

	Seis talleres de capacitación para formar a 120 personas técnicas en la gestión de equipos de RRR y la recuperación de refrigerantes
	21.000
	10.500

	Desarrollar un sistema de control electrónico para las actividades de recuperación y reciclaje y un modelo de mercado para los refrigerantes recuperados
	  25.000
	  10.000

	Llevar a cabo una campaña de sensibilización pública para promover el programa RRR
	  15.000
	  5.000

	Promoción de tecnologías alternativas: demostración de la tecnología R-290 en cámaras frigoríficas
	  968.000
	96.250

	Desarrollo de una estrategia para sustituir el almacenamiento en frío basado en tecnologías que utilizan HCFC por tecnologías con alta eficiencia energética basadas en R-290, centrándose en las regiones rurales
	  40.000
	  40.000

	Organizar un taller inicial para personas usuarias y personal técnico de cámaras frigoríficas en cada una de las cinco regiones con el fin de presentar el proyecto y recabar información sobre los sistemas existentes
	37.500
	37.500

	Adquirir e instalar 20 cámaras frigoríficas de tamaño medio que utilicen R-290 y cuenten con sistemas de detección de fugas en cinco regiones del país 
	  800.000
	0

	Organizar tres talleres de capacitación para formar a 40–60 personas técnicas en el mantenimiento de la tecnología de cámaras frigoríficas inflamables (al menos dos personas técnicas por cámara frigorífica)
	  18.000
	0

	Supervisar y mantener los sistemas durante la ejecución de proyectos (al menos dos años) 
	  35.000
	0

	Organizar cinco talleres para difundir los resultados entre las partes interesadas
	37.500
	18.750

	Promoción de tecnologías alternativas: proyecto de sustitución de sistemas de aire acondicionado para habitaciones
	268.000
	73.750

	Desarrollo de una estrategia para sustituir los equipos de aire acondicionado para habitaciones que utilizan HCFC por unidades con alta eficiencia energética que utilizan R-290 con tecnología de inversión en edificios públicos
	  40.000
	  40.000

	Organizar talleres iniciales en al menos tres regiones
	  22.500
	  22.500

	Adquirir e instalar 150 aparatos de aire acondicionado para habitación con R-290 en todo el país
	  150.000
	0

	Organizar tres talleres de capacitación para formar a 60 personas técnicas en el mantenimiento de la tecnología de aire acondicionado para habitación con características de inflamabilidad
	  18.000
	0

	Supervisar y mantener los sistemas durante la ejecución de proyectos (al menos dos años)
	  15.000
	0

	Organizar talleres para presentar los resultados
	  22.500
	11.250

	Incorporación de la perspectiva de género
	  313.000
	196.000

	Contratación de una persona consultora nacional para integrar y supervisar la incorporación de la perspectiva de género en todas las actividades del proyecto
	  48.000
	  16.000

	Actualizar las necesidades y prioridades de género en todas las actividades del PGEH y del PAK
	  30.000
	  10.000

	Organizar seis talleres de sensibilización y capacitación para instituciones sobre la incorporación de la perspectiva de género en Nigeria
	  60.000
	  30.000

	Realizar un vídeo para fomentar la concienciación
	175.000
	  140.000

	Sensibilización
	  335.000
	  38.000

	Diseño de una campaña integral en los medios de comunicación
	  40.000
	  8.000

	Llevar a cabo una campaña mediática integral
	  250.000
	  15.000

	Organizar seis talleres informativos para personas usuarias finales sobre tecnologías alternativas
	  45.000
	  15.000

	Subtotal
	7.191.400
	3.429.008

	Actividades de la Oficina de gestión del proyecto (véase la sección 45)
	740.016
	251.605

	Total del PNUD
	7.931.416
	3.680.613


Cuadro 6. Actividades del sector de servicio y mantenimiento y sus costos en la etapa IV del PGEH de Nigeria, según la presentación: el Reino Unido 
	Actividad
	Coste (USD)

	
	Etapa IV
	Primer tramo

	Desarrollo de un marco de cualificación, certificación y registro (QCR) para las personas profesionales del sector de la refrigeración, el aire acondicionado y la climatización

	Establecer normas profesionales nacionales de normalización:
· Celebrar una reunión de consulta con contrapartes y cuatro reuniones del comité técnico (USD 30.000)
· Redactar y obtener la aprobación de las normas a través del Consejo Administrativo (USD 30.000)
	  60.000
	  60.000

	Evaluar y actualizar los planes de estudios de capacitación:
· Evaluar y actualizar el plan de estudios de capacitación en RAC y los módulos de evaluación en 28 instituciones (USD 110.000)
· Aprobación y puesta a prueba a través de la Junta Nacional de Educación Técnica y Profesional (NBTE) (USD 50.000)
· Elaboración de guías para personas formadoras, material didáctico y manual para el alumnado (USD 45.000)
	205.000
	  160.000

	Crear cinco Centros de Excelencia:
· Formar a 10 personas formadoras expertas en los niveles básico, intermedio y avanzado de servicio y mantenimiento de sistemas de refrigeración, y que la mitad de ellas reciba capacitación adicional a nivel de diplomatura, además de completar un curso sobre manejo de sistemas de CO₂ (USD 210.000)
· Formar al menos a 68 personas formadoras a cargo de las personas formadoras expertas a través de los programas nacionales de capacitación de personas formadoras (USD 51.000)
· Proporcionar cinco juegos de equipos de capacitación[footnoteRef:20] a cada uno de los cinco Centros de Excelencia (25 juegos en total) (USD 375.000) [20:  Cada centro recibiría cinco juegos de: equipos de refrigeración y aire acondicionado (refrigerador doméstico con R-600a, aparato de aire acondicionado split individual con R-290, frigorífico de baja temperatura), manómetros, bombonas, equipo de soldadura fuerte, herramienta de abocardado y acampanado, detector de fugas, unidad de recuperación y bombona, termómetros, herramientas relacionadas, banco de trabajo, ordenador portátil y proyector (un juego por centro), y equipo de primeros auxilios y seguridad.] 

	636.000
	435.000

	Establecer un sistema de reconocimiento del aprendizaje previo (RPL):
· Inclusión del RPL en el marco del QCR (USD 20.000)
· Diseño de herramientas de evaluación para el RPL (USD 30.000)
· Prueba piloto de la certificación RPL para 100 técnicos (USD 50.000)
	100.000
	0

	Establecer un sistema de registro de personas técnicas:
· Crear un centro de coordinación para el sistema de registro, desarrollar un modelo de registro y crear una base de datos en Excel con función de búsqueda electrónica (USD 30.000)
	30.000
	0

	Total para el Reino Unido
	1.031.000
	655.000


Ejecución de proyectos y seguimiento
[bookmark: _Hlk126915819]El sistema establecido durante las etapas I, II y III del HPMP continuará en la etapa IV, con la unidad nacional de ozono (NOU) y el PNUD supervisando las actividades, informando sobre los avances y trabajando con las partes interesadas para eliminar los HCFC. El costo de estas actividades asciende a USD 740.016 para el PNUD, incluidos un consultor nacional (USD 421.809), un consultor internacional (USD 133.203), las reuniones de coordinación y la presentación de informes (USD 74.002), y los viajes de seguimiento (USD 111.002).
Costo total de la etapa IV del plan de gestión de eliminación de los HCFC
42. El coste total de la etapa IV del PGEH de Nigeria se ha estimado en USD 8.962.416 (más los gastos de apoyo al organismo), tal como se presentó inicialmente, con el objetivo de alcanzar un 100 por ciento de reducción para 2030. Las actividades propuestas y el desglose de costes se resumen en el cuadro 7.
[bookmark: _Hlk189671354]Cuadro 7. Costo total de la etapa IV del PGEH para Nigeria, según presentación
	Actividad
	Organismo
	Coste (USD)

	Fortalecimiento del marco reglamentario de los HCFC
	PNUD
	191.490

	Capacitación aduanera y adquisición de equipos
	PNUD
	347.000

	Marco QCR para profesionales del RAC
	Reino Unido
	1.031.000

	Capacitación de personas técnicas de refrigeración y aire acondicionado y adquisición de equipos
	PNUD
	4.113.000

	Fortalecimiento de la RRR
	PNUD
	655.910

	Promoción de tecnologías alternativas: Cámaras frigoríficas
	PNUD
	968.000

	Promoción de tecnologías alternativas: proyecto de sustitución de sistemas de aire acondicionado para habitaciones
	PNUD
	268.000

	Incorporación de la perspectiva de género
	PNUD
	313.000

	Actividades de sensibilización
	PNUD
	335.000

	Seguimiento y notificación
	PNUD
	740.016

	Subtotal para el PNUD
	7.931.416

	Subtotal para el Reino Unido 
	1.031.000

	Total
	8.962.416


[bookmark: _Hlk126915832]Plan de ejecución para el primer tramo de la etapa IV del plan de gestión de eliminación de los HCFC
43. El primer tramo de financiamiento de la etapa IV del PGEH, por un importe total de USD 4.335.613, se ejecutaría entre julio de 2026 y diciembre de 2028. En el párrafo 63 a continuación se presenta información detallada sobre las actividades incluidas en el primer tramo y se indican los ajustes realizados y el nivel de fondos acordado.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARíA
OBSERVACIONES
44. La Secretaría ha revisado la etapa IV del PGEH teniendo en cuenta las etapas I, II y III, las políticas y las directrices del Fondo Multilateral, incluidos los criterios para financiar la eliminación de HCFC en el sector de consumo en la etapa II de los PGEH (decisiones 74/50 y 90/31) las actividades propuestas en la etapa I del PAK y el plan administrativo del Fondo Multilateral para 2026–2028.
Estrategia general
45. El Gobierno de Nigeria propone cumplir con el 100 por ciento de reducción de su nivel básico de consumo de HCFC para 2030, y mantener un consumo anual máximo de HCFC durante el período 2030-2040 en consonancia con el párrafo 8 ter. e) i) del Artículo 5 del Protocolo de Montreal.[footnoteRef:21]  [21:  El consumo de HCFC podrá ser superior a cero en cualquier año, siempre que la suma de sus niveles de consumo calculados durante el período de diez años comprendido entre el 1 de enero de 2030–1 de enero de 2040, dividida por 10, no supere el 2,5 % de la línea de base de HCFC.] 

46. De conformidad con la decisión 86/51, para permitir el examen del tramo final de su PGEH, el Gobierno de Nigeria convino en presentar una descripción detallada del marco normativo y de políticas para aplicar medidas destinadas a garantizar que el consumo de HCFC sea conforme con el apartado 8 ter. e) i) del Artículo 5 del Protocolo de Montreal para el período 2030-2040, y, en el caso de que Nigeria tenga previsto tener consumo en el período 2030–2040 de acuerdo con el párrafo 8 ter e) i) del Artículo 5 del Protocolo de Montreal, propusiera modificaciones a su Acuerdo con el Comité Ejecutivo para el período más allá de 2030.
Marco jurídico
47. El Gobierno de Nigeria ha emitido los cupos de importación de HCFC para 2026 en 1.500 t (82,50 toneladas PAO), lo que es inferior a las metas de control del Protocolo de Montreal.
Consumo restante admisible y financiación
48. La Secretaría señaló que, aunque el consumo admisible remanente de HCFC-22 de Nigeria es de 97,21 toneladas PAO (1.767,54 toneladas métricas), el país comunicó en sus datos del plan de cumplimiento un promedio de solo 81,26 toneladas PAO (1.477,50 toneladas métricas) de consumo de HCFC-22 en el sector del mantenimiento para el período 2023–2025. Aunque Nigeria también notificó el consumo de HCFC-22 en el sector manufacturero durante la ejecución de los proyectos de conversión aprobados, la eliminación del consumo en el sector manufacturero ya ha sido financiada. Por lo tanto, la etapa IV abordará únicamente el consumo en el sector de mantenimiento. En consecuencia, la financiación admisible para la ejecución de la etapa IV del PGEH con el fin de lograr la Eliminación total de los HCFC en Nigeria se calcula sobre la base del consumo admisible de 81,26 toneladas PAO (1.477,50 t) de HCFC-22 únicamente en el sector de mantenimiento, lo que da como resultado un importe máximo de financiación admisible de USD 7.091.984.
Aspectos técnicos y de costos
49. La etapa IV del PGEH incluía una actividad para sustituir los sistemas de aire acondicionado para habitaciones que utilizan HCFC por unidades de R-290 en edificios públicos (por ejemplo, oficinas federales, hospitales) con un costo de USD 268.000. La actividad proponía la adquisición de 150 aparatos de aire acondicionado y su instalación en edificios públicos. La estrategia tenía por objeto promover la transformación del mercado en el sector del aire acondicionado doméstico mediante incentivos a las personas usuarias finales para que sustituyeran los sistemas de aire acondicionado con HCFC por equipos con alta eficiencia energética y libres de HCFC y HFC, en sinergia con el proyecto AGORA[footnoteRef:22] financiado por el Gobierno de Francia. [22:  El proyecto Ágora fomenta la transformación del mercado mediante un programa de descuentos destinado a impulsar la transición hacia equipos de refrigeración y climatización con alta eficiencia energética desde el punto de vista energético a nivel de las personas consumidoras. Se ha completado un estudio de factibilidad, pero aún no se ha iniciado la ejecución.] 

50. El Secretariado señaló que un proyecto de demostración similar con R‑290 se había implementado en la etapa II del HPMP, durante la cual se instalaron 100 unidades de aire acondicionado basadas en R‑290 en el edificio del Ministerio de Medio Ambiente y en centros de formación. Aunque dicha demostración ofreció oportunidades de capacitación y aumentó la sensibilización sobre esta tecnología de bajo PCA, el PNUD informó que no hubo replicación tras la finalización del proyecto. Además, Nigeria aún no ha aplicado una prohibición a la importación de equipos basados en HCFC, el precio del HCFC‑22 sigue siendo el más bajo entre los refrigerantes y los fabricantes locales están adoptando tecnologías con HFC‑32. En estas circunstancias, la sustitución adicional de equipos de aire acondicionado por tecnología R‑290 utilizando fondos del proyecto tendría un impacto limitado. Teniendo en cuenta la orientación sobre conversiones de usuarios finales establecida en las decisiones 28/44 y 84/84 b), y considerando la reducción del financiamiento admisible descrita en el párrafo 52, se acordó eliminar esta actividad de la etapa IV.
51. La etapa IV también incluía un estudio, con un gasto de USD 57.490, para desarrollar una estrategia destinada a establecer los procedimientos administrativos, financieros y operativos para la sustitución de aparatos antiguos e ineficientes por aparatos eficientes y libres de HCFC. La Secretaría señaló que, si bien esas actividades son beneficiosas para el medio ambiente y podrían incluirse en el inventario nacional y el plan para refrigerantes no deseados elaborado en virtud de la decisión 91/66, no guardan relación directa con la eliminación de los HCFC y, por lo tanto, se consideran no admisibles en el marco del PGEH. Tras el debate, se acordó eliminar esta actividad del PGEH.
52. La Secretaría tomó nota de que la presentación incluía una nueva actividad para la cualificación, certificación y registro de personas técnicas, a saber, un marco de QCR. Se recordó que ya se había elaborado un plan de certificación para las personas técnicas en el marco de la etapa II del PGEH, que incluía un proyecto de plan de certificación, un registro, una base de datos, una página web, módulos de pruebas y materiales, tal y como se había informado anteriormente, y que Nigeria lo está ejecutando actualmente. El PNUD explicó que el plan de certificación existente de la etapa II solo abarca las buenas prácticas de servicio, sin un plan de estudios normalizado ni armonización internacional en materia de refrigerantes inflamables. Por lo tanto, en la etapa IV, se desarrollará un plan de certificación en base a competencias técnicas con un plan de estudios normalizado. Este nuevo marco QCR se basará en el sistema ya desarrollado y abordará las deficiencias y las dificultades identificadas durante la ejecución del proyecto de plan de certificación. Abarcará las competencias para la manipulación de refrigerantes inflamables, al tiempo que permitirá a las personas técnicas con competencias existentes mejorar sus cualificaciones, y también dotará a los centros de formación de los medios necesarios para cumplir las normas internacionales.
53. La etapa IV incluye un proyecto de demostración de cámaras frigoríficas en el subsector de la refrigeración comercial, dirigido a las personas usuarias finales para facilitar su transición hacia alternativas con un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) nulo o de bajo PCA. A solicitud, el PNUD facilitó más detalles sobre la demostración. Las 20 cámaras frigoríficas que se instalarán en el marco del proyecto son todas sistemas de tamaño medio (90–120 m³), y el R-290 es el refrigerante alternativo propuesto debido a su mejor rendimiento y a unas presiones de funcionamiento manejables similares a las de los HCFC, a pesar de las preocupaciones sobre su inflamabilidad, que se abordarán mediante sistemas de detección de fugas, componentes eléctricos antichispas y una ventilación adecuada. La eficiencia energética y el rendimiento de refrigeración se supervisarán mediante subcontadores o registradores de datos, y una base de datos comparativa recopilará datos de referencia sobre la eficiencia energética y el consumo de refrigerante de los equipos existentes que utilizan HCFC-22. Actualmente no hay en marcha ningún otro programa de sustitución financiado con otros recursos financieros para cámaras frigoríficas o equipos de refrigeración comercial a gran escala en Nigeria. 
54. En respuesta a la solicitud de la Secretaría de que se evaluara cómo la actividad cumpliría las condiciones de la decisión 84/84 b), el PNUD confirmó que Nigeria reforzará su marco normativo nacional mediante la adopción de normas de seguridad para refrigerantes inflamables, restricciones a la importación de HCFC y medidas de eficiencia energética alineadas con las normas mínimas de eficiencia energética (NMEE). El proyecto sustituirá inicialmente 20 instalaciones de cámaras frigoríficas para demostrar la tecnología R-290 y superar las barreras de ingreso al mercado, lo que podría incentivar a unas 12.000 empresas a realizar la transición a la nueva tecnología. Se realizará capacitación para 60 personas técnicas sobre el mantenimiento de los sistemas. La escalabilidad se basará en un modelo de coste total de propiedad, que demostrará un rápido retorno de la inversión dados los elevados costes de la electricidad en Nigeria. Los resultados se difundirán a través de organismos empresariales, plataformas gubernamentales y salas de exposición. Se está dando prioridad a las cámaras frigoríficas comerciales debido a sus elevadas tasas de fugas de refrigerante. El proyecto sigue un enfoque por etapas que abarca la preparación normativa, la demostración tecnológica y la retroalimentación sobre las políticas, y está plenamente integrado con las actividades de capacitación del PGEH. El proyecto incluye una cofinanciación del 20 % por parte de las personas beneficiarias mediante aportes en bienes y servicios, que cubren las obras de ingeniería civil, la preparación del emplazamiento y las mejoras estructurales, eléctricas y de los sistemas de ventilación para cumplir las normas de seguridad relativas a los refrigerantes inflamables, así como la supervisión continua, la recopilación de datos, la organización de visitas técnicas y el intercambio de datos operativos. De conformidad con la decisión 92/36 g), el PNUD presentará un informe final sobre la ejecución de los proyectos de demostración, incluyendo el HFC eliminado y las mejoras en la eficiencia energética logradas al término del proyecto.
55. La Secretaría preguntó por la estrategia para garantizar la sostenibilidad del programa de recuperación y reutilización de refrigerantes (RRR), incluyendo cómo abordar las dificultades asociadas a las elevadas tasas de fugas y al envejecimiento de los equipos de refrigeración y aire acondicionado, la falta de incentivos económicos debido al bajo precio del HCFC-22, y los costos de transporte, almacenamiento y regeneración de los refrigerantes recuperados. El PNUD respondió que Nigeria reforzaría el marco normativo para hacer efectiva la recuperación obligatoria de refrigerantes, mantendría una infraestructura adecuada de recuperación y regeneración, comercializaría los refrigerantes reciclados y llevaría a cabo una campaña continua de sensibilización. Aunque el precio del HCFC-22 sigue siendo bajo en este momento, el principal motor de la recuperación en el futuro será la escasez de refrigerantes derivada de las limitaciones de las cuotas, lo que convertirá al refrigerante reciclado en la mejor solución interina para los sistemas reacios al cambio, especialmente en el sector de la refrigeración comercial. El programa también ampliará las iniciativas de recuperación a los HFC.
56. La etapa IV del PGEH incluye la creación de capacidad para el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado: la formación de 1.125 personas técnicas a través de 75 cursos, el refuerzo de los centros de formación con equipos y herramientas, y la ejecución del programa QCR. La Secretaría señaló que este objetivo de capacitación es reducido en comparación con las 80.000 personas técnicas del país y sugirió aumentarlo para apoyar la transición a tecnologías de bajo PCA. En respuesta, el PNUD ajustó ligeramente el número de personas técnicas capacitadas a 1.200 en la etapa IV, haciendo hincapié en que el PGEH se centra en apoyar a los centros de capacitación y el programa QCR, mientras que la capacitación adicional se cubrirá en la etapa I del PAK.
57. La Secretaría debatió los aspectos relativos a costos con el PNUD. Debido al cambio en el financiamiento admisible, tal y como se expone en el párrafo 52, el costo del proyecto para la etapa IV del PGEH de Nigeria se ha reducido de USD 8.222.400 a USD 7.091.984. El costo de la OGP se ha ajustado de USD 740.016 (el 9 % del costo del proyecto), tal como se solicitó originalmente, a USD 505.125 (el 7,1 % del costo del proyecto), teniendo en cuenta las sinergias en la ejecución del PGEH junto con el PAK. En consecuencia, se acordó que el costo total de la ejecución de la etapa IV fuera de USD 7.597.109, más los gastos de apoyo del organismo, para la eliminación total de los HCFC en Nigeria para 2030.
Coste total del proyecto
58. El costo total de la etapa IV del PGEH asciende a USD 7.597.109, a USD 4,8/kg de acuerdo con lo dispuesto en la decisión 74/50 c) xiii), como se muestra en el cuadro 8. El financiamiento para el primer tramo se acordó en USD 3.837.477. 
Cuadro 8. Costo total de la etapa IV del PGEH para Nigeria, según lo acordado (USD)
	Actividad
	Según presentación
	Acordado

	Fortalecimiento del marco reglamentario de los HCFC (PNUD)
	191.490
	121.584

	Apoyo a la aplicación de las reglamentaciones de importación y a la supervisión del sistema de cuotas y licencias (reuniones, sensibilización y creación de capacidad)
	48.000
	48.584

	Desarrollar una estrategia para ampliar el programa de responsabilidad ampliada del productor (EPR) de Nigeria a fin de cubrir el sector de la refrigeración y el aire acondicionado
	30.000
	0

	Crear una política de adquisiciones ecológicas para las instituciones gubernamentales y un programa de incentivos para personas instaladoras y distribuidoras locales
	20.000
	36.500

	Coordinar el comité directivo de las partes interesadas para la aplicación de la prohibición de importar aparatos y sistemas RAC basados en HCFC, de conformidad con las normas mínimas de eficiencia energética (NMEE)
	36.000
	36.500

	Establecer procedimientos para sustituir los antiguos aparatos con HCFC por alternativas eficientes 
	57.490
	0

	Capacitación en materia de aduanas y adquisición de equipos (PNUD)
	347.000
	299.000

	Contratación de una persona consultora nacional para coordinar los cursos de capacitación y la adquisición de equipos, y para elaborar un plan de supervisión de las importaciones de HCFC-22 y del uso de refrigerantes recuperados durante la reserva para servicio técnico
	48.000
	0

	Desarrollar un sistema de control electrónico para que las personas importadoras y distribuidoras registren las importaciones de refrigerante, las importaciones de equipos de refrigeración y aire acondicionado, y la distribución de refrigerante
	  75.000
	  75.000

	Impartir ocho cursos de capacitación para formar a 160 personas funcionarias de aduanas y partes interesadas
	  48.000
	  48.000

	Impartir ocho cursos de capacitación para formar a 160 personas agentes de aduanas, importadoras y otras personas con autoridad
	  48.000
	  48.000

	Adquirir equipo de laboratorio (en etapa gaseosa y columnas) para los laboratorios de aduanas con el fin de garantizar la fidedignidad de los resultados de los análisis de HFC 
	  80.000
	  80.000

	Adquisición de ocho identificadores de refrigerantes de amplia gama para las aduanas
	  48.000
	  48.000

	Marco QCR para las personas profesionales del sector de la refrigeración y el aire acondicionado (Reino Unido)
	1.031.000
	601.400

	Establecer normas profesionales nacionales de normalización:
· Celebrar al menos una reunión de consulta con contrapartes y cuatro reuniones del comité técnico (USD 25.000)
· Redactar y obtener la aprobación de las normas a través del Consejo Administrativo (USD 30.000)
	60.000
	55.000

	Evaluar y actualizar los planes de estudios de capacitación:
· Evaluar y actualizar el plan de estudios de capacitación en RAC y los módulos de evaluación en 28 instituciones (USD 110.000)
· Aprobación y puesta a prueba a través de la Junta Nacional de Educación Técnica y Profesional (NBTE) (USD 30.000)
· Elaborar guías para personas formadoras, material didáctico y un manual para personas estudiantes (USD 45.000)
	205.000
	  185.000

	Crear cinco Centros de Excelencia:
· Formar a 10 personas formadoras principales en los niveles básico, intermedio y avanzado de RAC, y que dos de ellas reciban capacitación adicional a nivel de diplomatura, además de completar un curso sobre manejo de sistemas de CO₂ (USD 174.000)
· Formar al menos a 68 personas formadoras a cargo de las personas formadoras expertas a través de los programas nacionales de capacitación de personas formadoras (USD 37.400)
· Proporcionar cinco conjuntos de equipos de capacitación a dos de los cinco Centros de Excelencia (10 conjuntos en total) (USD 150.000)
	636.000
	361.400

	Establecer un sistema de reconocimiento de la aprendizaje previo
	  100.000
	0

	Establecer un sistema de registro de personas técnicas
	30.000
	0

	Capacitación de personas técnicas de refrigeración y aire acondicionado y adquisición de equipos (PNUD)
	4.113.000
	4.347.250

	Impartir 80 cursos de capacitación para formar a 1.200 personas técnicas (al menos 250 mujeres)
	375.000
	400.000

	Cubrir los gastos de certificación de 430 personas técnicas capacitadas (al menos 200 personas)
	  200.000
	215.000

	Adquirir equipos de refrigeración y aire acondicionado para 24 centros de capacitación
	1.569.000
	1.569.000

	Adquisición del módulo de capacitación sobre refrigeración y aire acondicionado con CO₂ para cinco Centros de Excelencia
	  415.000
	  415.000

	Suministro de juegos de herramientas a 450 personas técnicas capacitadas (al menos 100 mujeres)
	1.554.000
	1.748.250

	Fortalecimiento de RRRR (PNUD)
	655.910
	538.922

	Contratación de una persona consultora nacional para diseñar y coordinar el proyecto de instalación del RRR, incluyendo la instalación, la capacitación y las actividades de sensibilización
	  15.000
	  15.000

	Establecer un centro de RRR con un laboratorio certificado según la norma AHRI 700, incluyendo la adquisición e instalación de equipos de RRR, las certificaciones del laboratorio y la capacitación especializada del personal del laboratorio
	195.970
	174.970

	Establecer ocho centros de recuperación
	302.880
	206.880

	Adquirir 24 equipos y herramientas para los equipos de recuperación de refrigerantes
	81.060
	81.072

	Seis talleres de capacitación para formar a 120 personas técnicas en la gestión de equipos de RRR y la recuperación de refrigerantes 
	21.000
	21.000

	Desarrollar un sistema de control electrónico de las actividades de recuperación y reciclaje y un modelo de mercado para los refrigerantes recuperados
	  25.000
	  25.000

	Llevar a cabo una campaña de sensibilización pública para incentivar el programa RRRR
	  15.000
	  15.000

	Promoción de tecnologías alternativas: cámaras frigoríficas (PNUD)
	  968.000
	961.828

	Desarrollo de una estrategia para sustituir el almacenamiento en frío que utiliza HCFC por tecnología con alta eficiencia energética basada en R-290, centrándose en las regiones rurales
	  40.000
	33.828

	Organizar un taller inicial para personas usuarias y personal técnico de cámaras frigoríficas en cada una de las cinco regiones con el fin de presentar el proyecto y recabar información sobre los sistemas existentes
	37.500
	37.500

	Adquirir e instalar 20 cámaras frigoríficas de tamaño medio que utilicen R-290 y cuenten con sistemas de detección de fugas en cinco regiones del país 
	  800.000
	  800.000

	Organizar tres talleres de capacitación para formar a 40–60 personas técnicas en el mantenimiento de la tecnología de cámaras frigoríficas inflamables (al menos dos personas técnicas por cámara frigorífica)
	  18.000
	  18.000

	Supervisar y mantener los sistemas durante la ejecución de proyectos (al menos dos años) 
	  35.000
	  35.000

	Organizar cinco talleres para difundir los resultados entre las personas interesadas
	37.500
	37.500

	Promoción de tecnologías alternativas: sustitución de sistemas de aire acondicionado para habitaciones en instituciones públicas (PNUD)
	268.000
	0

	Incorporación de la perspectiva de género (PNUD)
	313.000
	0

	Sensibilización (PNUD)
	335.000
	222.000

	Diseño de una campaña integral en los medios de comunicación
	  40.000
	50.000

	Llevar a cabo una campaña mediática integral
	  250.000
	  130.000

	Organizar seis talleres informativos para personas importadoras, personas distribuidoras y personas usuarias finales sobre tecnologías alternativas
	  45.000
	  42.000

	Ejecución y supervisión de proyectos (PNUD)
	740.016
	505.125

	OGP: persona consultora nacional (USD 250.000), persona consultora internacional (USD 80.000), reuniones de coordinación y presentación de informes (USD 50.000) y gastos de viaje para la supervisión (USD 125.125)
	740.016
	505.125

	Subtotal para el PNUD
	7.931.416
	6.995.709

	Subtotal para el Reino Unido
	1.031.000
	601.400

	Total
	8.962.416
	7.597.109


Plan de ejecución acordado para el primer tramo de la etapa IV del plan de gestión de eliminación de los HCFC
59. El plan de acción acordado para el primer tramo asciende a un total de USD 3.837.477, incluidos USD 3.318.477 para el PNUD y USD 519.000 para el Reino Unido, tal y como se muestra en el cuadro 9.
Cuadro 9. Actividades del sector de servicio y mantenimiento y sus costos en el marco del primer tramo de la etapa IV del PGEH para Nigeria, según lo acordado
	Actividad
	Coste (USD)

	Fortalecimiento del marco reglamentario de los HCFC (PNUD)
	67.100

	Apoyo a la aplicación de las reglamentaciones de importación y a la supervisión del sistema de concesión de licencias y cupos de importación (reuniones, sensibilización y creación de capacidad)
	  16.000

	Crear una política de adquisiciones ecológicas para las instituciones gubernamentales y un programa de incentivos para personas instaladoras y distribuidoras locales
	36.500

	Coordinar el comité directivo de las partes interesadas para la prohibición de las importaciones de aparatos y sistemas de refrigeración y aire acondicionado que utilicen HCFC, de conformidad con las normas mínimas de eficiencia energética (NMEE)
	14.600

	Capacitación en materia de aduanas y adquisición de equipos (PNUD)
	197.000

	Desarrollar un sistema de control electrónico para que las personas importadoras y distribuidoras registren las importaciones de refrigerantes, las importaciones de equipos de refrigeración y aire acondicionado, y la distribución de refrigerantes
	  45.000

	Impartir dos cursos de capacitación para formar a 40 personas funcionarias de aduanas y partes interesadas
	  12.000

	Impartir dos cursos de capacitación para formar a 40 personas agentes de aduanas, personas importadoras y otras autoridades
	  12.000

	Adquirir equipo de laboratorio (en etapa gaseosa y columnas) para los laboratorios de aduanas con el fin de garantizar la fidedignidad de los resultados de los análisis de CO₂ 
	  80.000

	Adquirir ocho identificadores de refrigerantes de amplio espectro para la aduana
	  48.000

	Desarrollo de un marco QCR para las personas profesionales del sector de la refrigeración y el aire acondicionado (Reino Unido)
	  519.000

	Establecer normas profesionales nacionales de normalización:
· Celebrar al menos una reunión de consulta con contrapartes y cuatro reuniones del comité técnico (USD 25.000)
· Redactar y obtener la aprobación de las normas a través del Consejo Administrativo (USD 30.000)
	55.000

	Evaluar y actualizar los planes de estudios de capacitación:
· Iniciar la evaluación y actualización del plan de estudios de capacitación del RAC y los módulos de evaluación en 28 instituciones (USD 110.000)
· Aprobación y puesta a prueba a través de la NBTE (USD 30.000)
	140.000

	Crear cinco Centros de Excelencia:
· Formar a 10 personas formadoras principales en los niveles básico, intermedio y avanzado de RAC, y impartir capacitación adicional a dos de ellas a nivel de diplomatura, además de completar un curso sobre manejo de sistemas de CO₂ (USD 174.000)
· Suministrar cinco conjuntos de equipos de capacitación a dos de los cinco Centros de Excelencia (10 conjuntos en total) (USD 150.000)
	324.000

	Capacitación de personas técnicas de refrigeración y aire acondicionado y adquisición de equipos (PNUD)
	2.324.110

	Impartir 35 cursos de capacitación para formar a 525 personas técnicas
	  175.000

	Cubrir los gastos de certificación de 26 personas técnicas capacitadas
	  12.900

	Adquirir equipos de refrigeración y aire acondicionado para 24 centros de capacitación
	1.569.000

	Suministro de juegos de herramientas a 150 personas técnicas capacitadas
	567.210

	Fortalecimiento de la RRRR (PNUD)
	361.946

	Contratación de una persona consultora nacional para diseñar y coordinar el proyecto de instalación de RRR
	  10.000

	Creación de un centro de RRR con un laboratorio certificado según la norma AHRI 700, incluyendo la adquisición e instalación de equipos de RRR, las certificaciones de laboratorio y la capacitación especializada
	174.970

	Establecer cuatro centros de recuperación
	103.440

	Adquirir 12 conjuntos de equipos y herramientas para los equipos de recuperación de refrigerantes
	40.536

	Tres talleres de capacitación para formar a 60 personas técnicas en la gestión de equipos de RRR y formar a equipos técnicos en la recuperación de refrigerantes
	10.500

	Desarrollar un sistema de control electrónico para las actividades de recuperación y reciclaje y un modelo de mercado para los refrigerantes recuperados y reciclados
	  12.500

	Llevar a cabo una campaña de sensibilización pública para promover el programa de RRR
	  10.000

	Promoción de tecnologías alternativas: sustitución de HCFC en cámaras frigoríficas (PNUD)
	90.078

	Desarrollar una estrategia para sustituir el almacenamiento en frío que utiliza HCFC por tecnología con alta eficiencia energética basada en R-290, centrándose en las regiones rurales
	33.828

	Organizar un taller inicial para personas usuarias y personal técnico de cámaras frigoríficas en cada una de las cinco regiones con el fin de presentar el proyecto y recabar información sobre los sistemas existentes
	37.500

	Organizar 2–3 talleres para difundir los resultados entre las personas interesadas
	18.750

	Sensibilización (PNUD)
	106.500

	Diseñar una campaña mediática integral
	  25.000

	Llevar a cabo una campaña integral en los medios de comunicación
	60.500

	Impartir seis talleres informativos dirigidos a personas importadoras, personas distribuidoras y personas usuarias finales para promover tecnologías alternativas
	21.000

	OGP (PNUD)
	171.743

	OGP: persona experta nacional (USD 97.893), persona experta internacional (USD 30.914), reuniones de coordinación y presentación de informes (USD 17.175) y viajes de supervisión (USD 25.761)
	171.743

	Subtotal para el PNUD
	3.318.477

	Subtotal para el Reino Unido
	  519.000

	Total
	3.837.477


Cofinanciación
60. El Gobierno y las principales partes interesadas de Nigeria apoyarán la ejecución del PGEH aportando sus competencias técnicas y capacidades logísticas. La cofinanciación del Gobierno se proporcionará en bienes y servicios mediante oficinas, instalaciones de almacenamiento, servicios de comunicación e Internet, y apoyo administrativo. Además, la unidad de comunicaciones del Ministerio del Medio Ambiente prestará asistencia en la realización de actividades de sensibilización en el marco del proyecto, utilizando todos los canales de divulgación disponibles. Las personas beneficiarias del proyecto de demostración de cámaras frigoríficas también aportarán contribuciones en especie, que abarcarán las obras de ingeniería civil, las mejoras eléctricas y de ventilación para la seguridad, así como el mantenimiento rutinario y el seguimiento de la eficiencia energética, estimadas en un 20 % del costo del proyecto.
Proyecto de plan administrativo del Fondo Multilateral para el período 2026–2028
61. El PNUD y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte solicitan USD 7.597.109, más los gastos de apoyo del organismo, para la ejecución de la etapa IV del PGEH de Nigeria. El total solicitado de USD 7.350.132, inclusive los gastos de apoyo al organismo para el período 2026–2028, está USD 2.027.868 por debajo del monto que figura en el plan administrativo.
Aplicación de políticas de género
62. La política de género del Fondo Multilateral se aplicará a lo largo de la etapa IV, centrándose en el empoderamiento de las personas y en ampliar el acceso de estas a puestos técnicos y de liderazgo en el sector de la refrigeración y el aire acondicionado. Nigeria tiene como objetivo aumentar el número de personas técnicas de refrigeración y aire acondicionado hasta al menos 500 y reforzar la participación de las personas en puestos técnicos, de gestión y de toma de decisiones. Más concretamente, se incorporaron los siguientes objetivos a la etapa IV: proporcionar capacitación a un mínimo de 250 personas técnicas, certificar al menos a 200 personas técnicas y proporcionar herramientas a un mínimo de 100 personas técnicas certificadas. El plan de trabajo de la etapa IV incluye hitos e incorpora indicadores de representación y promoción, entre los que se encuentran el seguimiento de la proporción de mujeres entre personas consultoras, personas en formación, solicitantes, miembros de los comités de selección y puestos de liderazgo; garantizar que los términos de referencia incentiven a las mujeres a presentar su candidatura; crear una base de datos de expertas cualificadas; y confirmar que los entornos de los proyectos tengan en cuenta la participación de las mujeres. 
Sostenibilidad de la eliminación de los HCFC y evaluación de riesgos
Nigeria está aplicando un sistema de licencias y cuotas y ha establecido prohibiciones sobre las importaciones de HCFC‑141b en el sector de espumas y sobre los equipos basados en HCFC, cuya aplicación está prevista para 2027. El consumo de HCFC está disminuyendo, lo que indica que Nigeria avanza conforme a sus obligaciones de reducción. No obstante, persiste un riesgo significativo para la sostenibilidad: la gran base instalada de equipos con HCFC‑22 podría generar una demanda que supere la oferta legítima, provocando aumentos de precios y un mayor riesgo de comercio ilegal. Para abordar esta situación, el Gobierno, con la asistencia del PNUD, reforzará la aplicación de la prohibición de importar equipos basados en HCFC, promoverá la recuperación y regeneración de refrigerantes y apoyará la transición hacia tecnologías de bajo PCA para reducir la demanda de HCFC. Otras medidas incluyen el fortalecimiento de la NOU para el seguimiento del proyecto, el refuerzo de la aplicación aduanera, el mantenimiento de un sistema sólido de cuotas de importación de HCFC y la impartición de programas integrales de capacitación para técnicos de RAC, a fin de contar con una fuerza laboral calificada capaz de manejar refrigerantes inflamables.
Impacto en el clima
63. Las actividades propuestas en el sector de servicio y mantenimiento, incluida una mejor contención de los refrigerantes mediante la capacitación y el suministro de equipos, reducirán el uso de HCFC-22 en el servicio y mantenimiento. Cada kilogramo de HCFC-22 no emitido como consecuencia de unas mejores prácticas de refrigeración genera unos ahorros de aproximadamente 1,8 toneladas equivalentes de CO₂. En el PGEH se proporcionó un cálculo de los efectos sobre el clima. Las actividades previstas por Nigeria, incluidos sus esfuerzos por promover alternativas de bajo PCA, así como la reducción de la RRR de refrigerantes, indican que la aplicación del PGEH reducirá las emisiones de refrigerantes a la atmósfera, lo que reportará beneficios climáticos.
Proyecto de Acuerdo
64. En el anexo I del presente documento figura un proyecto de Acuerdo entre el Gobierno de Nigeria y el Comité Ejecutivo para la etapa IV del PGEH.
RECOMENDACIÓN
65. El Comité Ejecutivo podría decidir contemplar lo siguiente:
a) Aprobar, en principio, la etapa IV del Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH) de Nigeria para el período comprendido entre 2026–2030, con el fin de eliminar por completo el consumo de HCFC, por un importe de USD 8.162.962, que comprende USD 6.995.709, más gastos de apoyo del organismo por valor de USD 489.699 para el PNUD y USD 601.400, más gastos de apoyo del organismo por valor de USD 76.154, para el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en el entendimiento de que no se proporcionará más financiamiento del Fondo Multilateral para la eliminación de los HCFC;
b) Tomando nota del compromiso del Gobierno de Nigeria de realizar la eliminación completa de los HCFC antes del 1 de enero de 2030 y de que no se importarán HCFC después de esa fecha, a excepción de los permitidos para remanente de servicio y mantenimiento entre 2030 y 2040, si es necesario, conforme a las disposiciones del Protocolo de Montreal;
c) Deducir 97,21 toneladas PAO de HCFC del consumo remanente de HCFC admisible para su financiación;
d) Aprobar el proyecto de Acuerdo entre el Gobierno de Nigeria y el Comité Ejecutivo para la reducción del consumo de los HCFC, de conformidad con la etapa IV del PGEH, incluido en el anexo I del presente documento;
e) Que, conforme a lo dispuesto en la decisión 92/36 g), al término de los proyectos de usuarios finales contemplados en la etapa IV del PGEH, el PNUD presentará un informe final de ejecución que incluirá la eliminación de HCFC y los logros alcanzados en materia de eficiencia energética;
f) Que, para permitir la consideración del último tramo de su PGEH, el Gobierno de Nigeria deberá presentar:
i) Una descripción detallada del marco normativo y de políticas sectoriales que regula las medidas orientadas a garantizar que el consumo de HCFC en el período 2030–2040 cumpla con lo dispuesto en el párrafo 8 ter e) i) del artículo 5 del Protocolo de Montreal;

ii) En el caso de que Nigeria tenga previsto tener consumo durante el período 2030–2040, en línea con el párrafo 8 ter e) i) del Artículo 5 del Protocolo de Montreal, las modificaciones propuestas a su Acuerdo con el Comité Ejecutivo para el período más allá de 2030; y
g) Aprobar el primer tramo de la etapa IV del PGEH para Nigeria, y el correspondiente plan de ejecución del tramo, por un importe de USD 4.135.490, compuesto por USD 3.318.477, más los gastos de apoyo del organismo de USD 232.293, para el PNUD, y USD 519.000, más gastos de apoyo del organismo por valor de USD 65.720, para el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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HOJA DE EVALUACIÓN - PROYECTOS PLURIANUALES
Nigeria
	PROYECTO
	ORGANISMO

	Plan de ejecución de Kigali para los HFC (etapa I)
	PNUD (principal), ONUDI, PNUMA, Gobierno de Italia



	DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Anexo F)
	Año: 2024
	14.762,19 t
	24.024.976 tons. de CO₂ eq.



	DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS (tons. de CO₂ eq.) Y ACTIVIDADES
	Año:
	2025

	
	Aerosoles
	Espumas
	Extinción de incendios
	Aire acondicionado (AC) y refrigeración
	Disolvente
	Otros

	
	
	
	
	Fabricación
	Servicio y mantenimiento
	
	

	
	
	
	
	Refrigeración
	AC
	Otros
	
	
	

	HFCs
	
	322.285
	59.570
	454.382
	1.165.648
	
	22.922.820
	
	

	Actividades previstas acordadas (S/N)
	
	S
	No
	
	
	
	S
	
	



	CONSUMO MEDIO DE HFC EN EL PERÍODO 2020–2022 EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO
	10.037,71 t
	17.921.513 tons. de CO₂ eq.



	DATOS DE NIVEL BASICO DE REFERENCIA REVISADOS
(tons. de CO₂ eq.)
	2020
	2021
	2022
	Media 2020–2022

	Consumo anual de HFC
	13.305.145
	19.884.612
	24.582.158
	19.257.305

	Nivel básico de HCFC (65%)
	5.729.101

	Nivel básico de HFC
	24.986.406



	CONSUMO DE HFC ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN (tons. de CO₂ eq.)

	Punto de partida para las reducciones acumuladas sostenidas
	Por determinar

	Proyectos de inversión aprobados anteriormente para la reducción de HFC
	No

	Reducciones acumulativas de proyectos aprobados anteriormente
	n.a.




	DATOS DEL PROYECTO SEGÚN LO ACORDADO
	6 de abril de 2024*
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	Consumo (tons. de CO₂ eq.)
	Límites del Protocolo de Montreal
	24.986.406
	24.986.406
	24.986.406
	24.986.406
	22.487.765
	22.487.765
	n.a.

	
	Máximo admisible
	24.986.406
	24.986.406
	24.986.406
	24.986.406
	20.775.549
	20.775.549
	n.a.

	
	Máximo admisible (%)
	100
	100
	100
	100
	83,15
	83,15
	n.a.

	Costos del proyecto solicitados en principio (USD)
	PNUD
	Costos de proyecto
	1.902.050
	909.206
	0
	3.673.872
	0
	1.780.715
	8.265.843

	
	
	Gastos de apoyo
	133.144
	63.644
	0
	257.171
	0
	124.650
	578.609

	
	ONUDI
	Costos de proyecto
	705.510
	1.324.774
	0
	243.825
	0
	0
	2.274.109

	
	
	Gastos de apoyo
	49.386
	92.734
	0
	17.068
	0
	0
	159.188

	
	PNUMA
	Costos de proyecto
	130.800
	0
	0
	130.800
	0
	65.400
	327.000

	
	
	Gastos de apoyo
	17.004
	0
	0
	17.004
	0
	8.502
	42.510

	
	Italia
	Costos de proyecto
	0
	  250.000
	0
	  250.000
	0
	0
	500.000

	
	
	Gastos de apoyo
	0
	  32.500
	0
	  32.500
	0
	0
	65.000

	Montos totales recomendados en principio (USD)
	Costos de proyecto
	2.738.360
	2.483.980
	0
	4.298.497
	0
	1.846.115
	11.366.952

	
	Gastos de apoyo
	199.534
	188.878
	0
	323.743
	0
	133.152
	845.307

	
	Total de fondos
	2.937.894
	2.672.858
	0
	4.622.240
	0
	1.979.267
	12.212.259


* Aprobado en la 95ª reunión (decisión 95/69 e)).


	Reducción del consumo restante admisible para la financiación de la etapa I (tons. de CO₂ eq.)
	4.210.857



	Recomendación de la Secretaría
	Consideración individual
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente documento contiene las siguientes secciones:
I. Resumen de la propuesta tal como se presentó
II. Antecedentes: Estado de ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC y actividades anteriores relacionadas con los HFC
III. Panorama general del consumo de HFC: Niveles de consumo de HFC, tendencias y consumo por sector
IV. Etapa I del plan de ejecución de Kigali para los HFC, según lo presentado: Marco reglamentario, estrategia de reducción, costo total de la etapa y plan de ejecución para el primer tramo
V. Observaciones de la Secretaría, incluido el costo convenido de las actividades
VI. Recomendación
I	Resumen de la propuesta tal como se presentó
En su 95ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó, entre otras cosas, la etapa I del Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) para Nigeria, con un costo total de USD 4.283.033, más los gastos de apoyo del organismo, con el fin de reducir el consumo de HFC en un 10,13 % respecto al nivel básico de referencia del país para 2029. Al obtener la aprobación de la etapa I del PAK, el Comité Ejecutivo, entre otras cosas, solicitó al PNUD y al Gobierno de Nigeria que, en caso de que se revisara el nivel básico de HFC del país, presentaran una propuesta de proyecto actualizada para la etapa I del PAK para su consideración por parte del Comité Ejecutivo.[footnoteRef:23] La propuesta original figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/70. [23:  Decisión 95/69.] 

De acuerdo con lo dispuesto en la decisión 95/69, en nombre del Gobierno de Nigeria, el PNUD, en su calidad de organismo principal de ejecución, ha presentado una solicitud actualizada para la etapa I del PAK, con un costo total de USD 15.450.676, que comprende USD 10.140.484, más gastos de apoyo del organismo por valor de USD 709.834, para el PNUD; USD 3.426.026, más gastos de apoyo del organismo por valor de USD 239.822, para la ONUDI; USD 327.000, más gastos de apoyo del organismo por valor de USD 42.510, para el PNUMA; y USD 500.000, más gastos de apoyo del organismo por valor de USD 65.000, para el Gobierno de Italia, según lo originalmente solicitado.[footnoteRef:24] Estas cantidades representan el financiamiento total solicitado para toda la etapa I actualizada del PAK, incluido el primer tramo aprobado.  [24:  Según la carta de 12 de marzo de 2026 del Ministerio del Medio Ambiente de Nigeria al PNUD.] 

66. El primer tramo de la etapa I del PAK incluido en la solicitud actualizada se ajusta al aprobado en la 95ª reunión y asciende a USD 2.937.894, compuesto por USD 1.902.050, más USD 133.144 en concepto de gastos de apoyo del organismo, para el PNUD; USD 705.510, más gastos de apoyo del organismo por valor de USD 49.386, para la ONUDI; y USD 130.800, más gastos de apoyo del organismo por valor de USD 17.004, para el PNUMA, según lo originalmente solicitado, para el período comprendido entre enero de 2025–diciembre de 2026.
67. El segundo tramo de la etapa I actualizada del PAK que se solicita en esta reunión asciende a USD 4.052.581, de los cuales USD 994.327, más USD 69.603 en concepto de gastos de apoyo del organismo, corresponden al PNUD, USD 2.720.526, más gastos de apoyo del organismo por valor de USD 190.437, para la ONUDI, y USD 68.750, más gastos de apoyo del organismo por valor de USD 8.938, para el Gobierno de Italia, según lo originalmente solicitado, para el período comprendido entre julio de 2026–diciembre de 2028.
II.	Antecedentes
Estado de ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC
El cuadro 10 presenta información sobre el Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH) en Nigeria a 31 de mayo de 2026.
Cuadro 10. Situación de la ejecución del PGEH para Nigeria
	Detalles
	Etapa I
	Etapa II
	Etapa III

	Reuniones en las que se aprobó/actualizó el PGEH
	62ª/66ª/75ª 
	81ª/93ª
	91ª/94ª 

	Reducción respecto al nivel básico
	10 % para 2015
	35% para 2020
	67,5 % para 2025*

	Costo total de la etapa (USD)
	4.938.830
	8.890.734
	3.144.194

	Fecha de terminación (real o prevista)
	1 de diciembre de 2018
	31 de diciembre de 2026**
	31 de diciembre de 2026**


* En la presente reunión se solicita la etapa IV del PGEH para la eliminación total de los HCFC para 2030, de acuerdo con lo dispuesto en la decisión 91/31 d).
** En la presente reunión se solicita la extensión de las etapas II y III hasta el 31 de diciembre de 2027.
Estado de ejecución de las actividades previas relacionadas con los HFC
En el cuadro 11 se presenta una visión general de las actividades ejecutadas en Nigeria en el contexto de la Enmienda de Kigali que han sido financiadas por el Fondo Multilateral.
Cuadro 11. Actividades relacionadas con los HFC aprobadas anteriormente en Nigeria
	Reunión de aprobación
	Proyecto
	Organismo de ejecución
	Coste (USD)
	Fecha de finalización

	74ª
	Estudio de alternativas a las SAO
	PNUMA
	65.000
	mayo de 2017

	80ª
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	PNUMA
	250.000
	junio de 2019

	93ª
	Proyecto piloto destinado a mantener y/o potenciar la eficiencia energética de equipos y tecnologías sustitutivas durante la reducción de los HFC
	ONUDI
	145.000
	diciembre de 2026

	95ª
	La etapa I del PAK*
	PNUD, ONUDI, PNUMA
	4.283.033*
	diciembre de 2030


* La solicitud actualizada para la etapa I del PAK se presenta en la presente reunión con costos convenidos de USD 11.366.952.
Estado de la ejecución del proyecto piloto destinado a mantener y/o potenciar la eficiencia energética de equipos y tecnologías sustitutivas durante la reducción de los HFC
La ENO ha reforzado su colaboración con la Secretaría de Energía, ha organizado talleres de hermanamiento para las personas responsables nacionales de la formulación de políticas de eficiencia energética y ha integrado consideraciones de eficiencia energética para los aparatos de refrigeración y aire acondicionado (RAC) en la Política Energética Nacional.
La Organización de Normalización de Nigeria (SON) inició recientemente (1 de mayo de 2026) el proceso para establecer el marco obligatorio de etiquetado energético, aunque la norma de etiquetado para los aparatos de refrigeración aún no está en vigor. La ONUDI ha comenzado a prestar asistencia técnica a la SON para respaldar la nueva norma y el marco de cumplimiento obligatorio. 
Se prevé que el proyecto esté operativo en su totalidad a más tardar el 31 de diciembre de 2026, incluida la adopción formal de las normas mínimas de eficiencia energética (NMEE) actualizadas y la reglamentación de etiquetado, y se espera que su plena aplicación comience en 2027.
Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer tramo de la etapa I del plan de ejecución de Kigali para los HFC
Durante la ejecución del primer tramo de la etapa I del PAK, se han logrado avances en los sectores de fabricación de espumas, fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado (RAC) y servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado (RAC). 
En el sector de la fabricación de espumas, se llevaron a cabo pruebas con las alternativas a los HFC HFO-1233zd, ciclopentano y formiato de metilo en las dos empresas de fabricación de espumas Vitapur Nigeria Limited (Vitapur) y Lange and Grants Commodities Limited (Lange and Grants) para usos de aislamiento con espuma proyectada y paneles de espuma. El bajo punto de ebullición (15 °C) del HFO-1233zd hace que sea un gas a temperatura ambiente, lo que plantea dificultades de procesamiento y requiere modificaciones técnicas adicionales. Se están observando los resultados de los sistemas con pentano y formiato de metilo.
En el sector de la fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado de RAC, se celebraron reuniones con Haier Paterson Zochonis Nigeria Limited (HPZ) para acordar la modalidad de ejecución. Tras este acuerdo, se adquirió el equipo, cuya llegada está prevista para julio–agosto de 2026, tras lo cual se procederá a su instalación. Mientras tanto, la empresa ha finalizado los planes para iniciar las obras de obra civil necesarias para albergar el nuevo equipo, así como para obtener las certificaciones requeridas para el proyecto. 
Para el sector de servicios, se organizó una reunión de coordinación con la Agencia Nacional para la Administración y el Control de Alimentos y Medicamentos (NAFDAC), autoridad encargada de emitir licencias y cuotas a los importadores, junto con las partes interesadas pertinentes, a fin de sensibilizar y coordinar la implementación del sistema de licencias y cuotas para los HFC. El plan de estudios para la capacitación de aduanas ha sido elaborado para integrar los controles de HFC; se ha capacitado a 40 formadores de aduanas y a 50 funcionarios de aduanas, mientras que la capacitación para 80 agentes de despacho está en curso.
Se ha actualizado el plan de estudios de capacitación sobre aire acondicionado para vehículos (MAC) para incluir los HFC. Una persona consultora ha prestado apoyo técnico y organizativo a la Asociación Nigeriana de Técnicos de Automóviles (NATA), formando a sus ejecutivos sobre las disposiciones de la Enmienda de Kigali y su papel en el apoyo a los esfuerzos del Gobierno para la reducción gradual de los HFC. Este apoyo seguirá fortaleciendo a la asociación para una reducción gradual eficaz de los HFC.
Se contrató a una persona consultora para elaborar las especificaciones y adquirir equipos para cinco centros de excelencia en MAC; diez unidades de capacitación basadas en HFC-290; juegos de herramientas para 100 garajes de MAC; equipos de seguridad para 13 institutos de RAC; laboratorios de capacitación en CO₂ para dos institutos de RAC; y juegos de herramientas de seguridad para 450 personas técnicas de refrigeración y aire acondicionado. Una vez elaboradas las especificaciones, se iniciará el proceso de adquisición. 
En cuanto al programa de recuperación y reutilización de refrigerantes, se ha completado un informe sobre la evaluación de las prácticas de eliminación de bombonas de un solo uso. Basándose en las recomendaciones del informe, se está organizando un taller para debatir y validar estrategias para el uso y la eliminación de bombonas de un solo uso en Nigeria.
En cuanto al proyecto piloto en el sector de la refrigeración comercial, se está llevando a cabo la identificación y evaluación preliminar de las personas candidatas adecuadas. Para mejorar la eficiencia, la adquisición de equipos para la demostración piloto será gestionada por la misma persona consultora que se encarga de la adquisición general de equipos.
Un análisis del sector de la automoción sugirió que se podrían conceder becas para incentivar a las personas a permanecer en el sector. Actualmente se están realizando negociaciones sobre las modalidades de la beca con las partes interesadas, tras lo cual comenzará la ejecución.
A mayo de 2026, del total de USD 2.738.360 aprobados en el marco del primer tramo (USD 1.902.050 para el PNUD, USD 705.510 para la ONUDI y USD 130.800 para el PNUMA), se habían desembolsado USD 1.444.195 (USD 838.195 para el PNUD, USD 606.000 para la ONUDI y USD 0 para el PNUMA), lo que representa el 53 %.
III.	Resumen del consumo de HFC
Niveles de consumo de HFC
68. Nigeria solo importa (no produce) HFC para su uso en los sectores de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado y en la fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado. Las sustancias más consumidas en 2025 fueron el HFC-134a (65,0 % del consumo total de HFC en toneladas de CO₂ eq.), R-410A (21,4 %), R-404A (8,7 %), R-407C (3,2 %), y otros HFC (1,8 %). El cuadro 12 presenta el consumo revisado de HFC del país, según lo notificado a la Secretaría del Ozono en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal, y el nivel básico de referencia de HFC del país.
Cuadro 12. Consumo de HFC y nivel básico de referencia para Nigeria en 2020–2025 (datos del artículo 7)
	HFC
	Potencial de calentamiento atmosférico
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Toneladas métricas (t)

	HFC-32
	675
	42,74
	61,17
	1,59
	37,38
	41,91
	51,57

	HFC-134a
	1.430
	3.853,56
	6.630,79
	8.626,12
	10.185,58
	10.622,62
	11.321,40

	HFC-227ea
	3.220
	27,59
	10,57
	29,56
	17,89
	20,30
	18,50

	HFC-365mfc
	794
	180,50
	280,00
	350,00
	462,50
	503,70
	405,90

	R-404A
	3.922
	797,62
	675,13
	741,93
	509,77
	555,18
	551,40

	R-407C
	1.774
	414,36
	571,33
	863,58
	429,21
	450,44
	449,00

	R-410A
	2.088
	1.737,25
	2.862,12
	3.358,18
	2.402,36
	2.558,74
	2.557,70

	R-417A
	2.346
	18,79
	199,99
	179,47
	8,02
	10,00
	8,70

	Total (t)
	7.072,41
	11.291,12
	14.150,43
	14.052,71
	14.762,53
	15.364,17

	toneladas de CO₂ equivalente

	HFC-32
	675
	28.850
	41.290
	1.076
	25.232
	28.289
	34.810

	HFC-134a
	1.430
	5.510.589
	9.482.036
	12.335.345
	14.565.379
	15.190.347
	16.189.602

	HFC-227ea
	3.220
	88.833
	34.048
	95.196
	57.606
	65.366
	59.570

	HFC-365mfc
	794
	143.317
	222.320
	277.900
	367.225
	399.938
	322.285

	R-404A
	3.922
	3.127.957
	2.647.601
	2.909.538
	1.999.114
	2.177.194
	2.162.370

	R-407C
	1.774
	735.004
	1.013.461
	1.531.864
	761.354
	799.013
	796.459

	R-410A
	2.088
	3.626.509
	5.974.671
	7.010.202
	5.014.927
	5.341.370
	5.339.199

	R-417A
	2.346
	44.085
	469.184
	421.038
	18.815
	23.460
	20.410

	Total (toneladas de CO₂ equivalente)
	13.305.145
	19.884.612
	24.582.158
	22.809.651
	24.024.976
	24.924.704


* Datos del programa de país (PN)
69. Durante la preparación del PAK presentado a la 95ª reunión, el Gobierno había individualizado deficiencias en la notificación de los datos sobre el consumo de HFC, que no estaban en concordancia con el tamaño de la industria en el país y dieron lugar a un nivel básico de referencia subestimado de 15 millones de toneladas de CO₂ equivalente, lo que conllevaba un alto riesgo de incumplimiento. En julio de 2024, personas expertas del PNUD realizaron una misión a Nigeria y recopilaron datos más precisos de la NAFDAC, y la Dependencia Nacional del Ozono (DNO) presentó una solicitud oficial a la Secretaría del Ozono para la revisión de su nivel básico de referencia.
70. En la 37ª Reunión de las Partes, las Partes aprobaron, mediante la decisión XXXVII/19, la solicitud de Nigeria de revisar los datos sobre el consumo de HFC, lo que dio lugar a un nivel básico de referencia de 24.986.406 toneladas de CO₂ equivalente. El cuadro 13 presenta el nivel básico de HFC original y el revisado del país.
[bookmark: _Hlk131922742]Tabla 13. Cálculo de nivel básico de referencia de HFC de Nigeria según el Protocolo de Montreal (toneladas de CO₂ equivalente)
	Tal y como se aprobó en la 95ª reunión

	Consumo medio de HFC en 2020–2022
	9.458.678

	Nivel básico de HCFC (65%) 
	5.729.101

	Nivel básico de HFC
	15.187.779

	Según lo revisado mediante la decisión 37/9

	Consumo medio de HFC en 2020–2022
	19.257.305

	Nivel básico de HCFC (65%) 
	5.729.101

	Nivel básico de HFC
	24.986.406


Informe de ejecución del programa de país
Los datos sobre el consumo sectorial de HFC proporcionados por el Gobierno de Nigeria en su informe de ejecución del programa país para 2024 concuerdan con los datos comunicados en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal.
Tendencias del consumo de HFC
71. El consumo de HFC en Nigeria aumentó significativamente de 2021–2022 y luego se estabilizó, con un crecimiento muy leve de 2022–2025. El fuerte aumento se debe a la subestimación de los datos sobre el consumo de HFC para 2020 y 2021, ya que el país no comenzó a ejecutar su sistema de licencias de HFC hasta 2022. Antes de eso, la notificación del consumo de HFC era voluntaria. Por lo tanto, se considera que los datos de 2022 reflejan con mayor precisión el nivel real de consumo de HFC del país. Entre 2022–2025, el consumo de HFC se mantuvo relativamente estable, con un crecimiento solo leve. De cara al futuro, se espera que el consumo aumente aún más a partir de 2025, de acuerdo con el desarrollo económico en un escenario de continuidad.
Consumo de HFC por sector
[bookmark: _Ref174218950][bookmark: _Ref174218944][bookmark: _Toc176361796]En Nigeria, los HFC se utilizan en el servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado (RAC), en la fabricación de equipos RAC, en la fabricación de espumas y como agente extintor. Los datos actualizados de la encuesta para 2024 indican que el consumo en el servicio y mantenimiento de RAC representa el 91 % (en toneladas métricas y en toneladas de CO₂ equivalente) del consumo total de HFC, seguido del servicio de equipos de aire acondicionado para vehículos (MAC), con un 26 % en toneladas métricas o un 23 % en toneladas de CO₂ equivalente; la fabricación de equipos de aire acondicionado, con un 4 % en toneladas métricas o un 5 % en toneladas de CO₂ equivalente; y usos menores en la fabricación de espumas, la fabricación de equipos de refrigeración y los sistemas contra incendio, como se muestra en la tabla 14.
Cuadro 14. Distribución de los HFC por sector (2024)
	Subsector
	Total (tm)
	Porcentaje (%)
	Total (toneladas de CO₂ eq.)
	Porcentaje (%)

	Subsectores de fabricación y montaje

	Fabricación de aire acondicionado
	616,81
	4,2
	1.271.933
	5,3

	Fabricación de equipos de refrigeración
	185,04
	1,3
	467.912
	1,9

	Fabricación de espumas
	503,70
	3,4
	399.937
	1,7

	Subtotal de fabricación
	1.305,55
	8,8
	2.139.782
	8,9

	Subsectores de servicio y mantenimiento

	Servicio y mantenimiento de RAC
	9.613,25
	65,1
	16.351.809
	68,1

	servicio y mantenimiento de equipos de aire acondicionado para vehículos
	3.823,79
	25,9
	5.468.020
	22,8

	Subtotal de servicio y mantenimiento
	13.437,04
	91,0
	21.819.829
	90,8

	Extinción de incendios
	20,30
	0,1
	65.366
	0,3

	Total
	14.762,89
	100,0 
	24.024.977
	100,0 


Sectores sectoriales manufactureros
Refrigeración y aire acondicionado
72. En 2025 se utilizaron un total de 753,32 t de HFC en el sector de la fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado. De este total, 186,20 t se destinaron a la fabricación de equipos de refrigeración, mientras que 567,12 t se destinaron a la fabricación de equipos de aire acondicionado, tal y como se muestra en el cuadro 15.
Cuadro 15. Consumo de HFC en 2025 en el sector manufacturero (t)
	Sustancia
	Subsector de fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado
	Total
	Porcentaje (%)

	
	Refrigeración
	Aire acondicionado
	
	

	HFC-32
	0,00
	8,52
	8,52
	              1,1

	HFC-134A
	110,70
	9,40 
	120,10
	            15,9

	R-404A
	75,50
	0,00
	75,50
	            10,0 

	R-410A
	0,00
	549,20
	549,20
	            72,9

	 Total
	186,20
	567,12
	753,32
	100,0


Se individualizaron un total de 256 empresas fabricantes de equipos de refrigeración y aire acondicionado, compuestas principalmente por pequeñas empresas de fabricación de bloques de hielo, montadores de cámaras frigoríficas y fabricantes de aire acondicionado. De estas 256 empresas, 226 consumían menos de 1,00 t de HFC cada una. Entre ellas, 212 empresas utilizaban HFC-134a en la producción de máquinas de hielo y cámaras frigoríficas, mientras que el resto de empresas operaban principalmente en el sector del aire acondicionado y utilizaban R-410A. 
Si bien el consumo total de HFC notificado en el sector de la fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado de raud en los datos del Plan de Acción ascendió a 753,32 t en 2025, la encuesta del Plan de Implementación del Programa (PAK) no pudo individualizar a todas las empresas manufactureras. Algunas grandes empresas de propiedad extranjera no respondieron a la encuesta, posiblemente debido a que no reunían los requisitos para recibir financiamiento. Además, no se incluyeron numerosas pequeñas empresas dedicadas al montaje de cámaras frigoríficas y máquinas de hielo. Como resultado, parte del consumo de HFC no pudo asignarse a empresas específicas.
Espumas
En el sector de la espuma, solo dos empresas de fabricación de espuma (Vitapur y Lange and Grants) siguen utilizando HFC para la fabricación de paneles de espuma de poliuretano (PU) discontinuos; el resto de las empresas de espuma se han convertido a alternativas de bajo PCA en el marco del PGEH. En 2025, el sector de las espumas consumió 405,90 t de HFC-365mfc. La conversión de estas dos empresas a alternativas (por ejemplo, HFO, ciclopentano) fue aprobada en la 95ª reunión en el marco de las actividades de asistencia técnica, y la conversión está en curso.
Extinción de incendios
73. El conocimiento y la comprensión sobre el uso de HFC en el sector de la extinción de incendios son limitados. El Servicio Federal de Bomberos de Nigeria es responsable de la evaluación de riesgos y de hacer efectivos los requisitos de seguridad contra incendios. Se ha importado y utilizado HFC-227ea como agente extintor. No hay pruebas que indiquen que el HFC-227ea se utilice en la fabricación de equipos para la extinción de incendios. Por lo tanto, es muy probable que se utilice para el servicio y mantenimiento de cilindros de agentes extintores. Aún no se disponía de datos detallados de todas las instalaciones de extinción de incendios, pero con una mayor concienciación sobre los controles de los HFC, es probable que en el futuro se individualicen otras importaciones de HFC-227ea. 
74. Además del uso de HFC en este sector, otras sustancias utilizadas incluyen NOVEC y la espuma formadora de película acuosa (AFFF), que pueden servir como alternativas al HFC-227ea. La empresa Jk Peez Group Limited produce AFFF a base de espuma. Esta empresa tiene actualmente una capacidad de 100.000 l y tiene potencial para abastecer a los servicios de bomberos estatales. Sin embargo, el sector de la extinción de incendios no se abordará en la etapa I del PAK. 
Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado
75. Los HFC se consumen principalmente para el servicio y mantenimiento de equipos de aire acondicionado para vehículos (28,5 % en t y 25,1 % en toneladas de CO₂ equivalente) y para la refrigeración comercial (26,7 % en t y 27,8 % en toneladas de CO₂ equivalente), seguidos del equipo de refrigeración doméstico (12,5 % en t y 11,0 % en toneladas de CO₂ equivalente) y otros subsectores, tal y como se muestra en los cuadros 16 y 17.
Cuadro 16. Consumo de HFC en Nigeria en los subsectores de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado en t (2024)
	Sector
	HFC-134a
	HFC-32
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	Total
	Porcentaje
Total (%)

	Subsectores de refrigeración

	A nivel nacional 
	1.675,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.675,12
	12,5

	Comercial 
	3.215,99
	0,00
	370,92
	0,00
	0,00
	3.586,91
	26,7

	Industrial 
	334,07
	0,00
	83,54
	0,00
	0,00
	417,61
	3,1

	Transporte
	1.470,15
	0,00
	20,62
	0,00
	0,00
	1.490,77
	11,1

	Subtotal
	6.695,33
	0,00
	475,08
	0,00
	0,00
	7.170,41
	53,4

	Subsectores de aire acondicionado

	Residencial
	0,00
	7,04
	0,00
	439,60
	783,22
	1.229,86
	9,2

	Comercial
	0,00
	28,16
	0,00
	0,00
	1.174,82
	1.202,98
	9,0

	Vehicular
	3.823,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.823,79
	28,5

	Subtotal
	3.823,79
	35,20
	0,00
	439,60
	1.958,04
	6.256,63
	46,6

	Total
	10.519,12
	35,20
	475,08
	439,60
	1.958,04
	13.427,04
	100


Tabla 17. Consumo de HFC en Nigeria en los subsectores de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado en toneladas de CO₂ equivalente (2024)
	Sector
	HFC-134a
	HFC-32
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	Total
	Porcentaje
Total del total (%)

	Subsectores de refrigeración

	A nivel nacional 
	2.395.422
	0
	0
	0
	0
	2.395.422
	11,0

	Comercial 
	4.598.866
	0
	1.454.600
	0
	0
	6.053.466
	27,8

	Industrial 
	477.720
	0
	327.610
	0
	0
	805.331
	3,7

	Transporte
	2.102.315
	0
	80.863
	0
	0
	2.183.178
	10,0

	Subtotal
	9.574.322
	0
	1.863.074
	0
	0
	11.437.396
	52,5

	Subsectores de CA

	Residencial
	0
	4.752
	0
	779.784
	1.634.972
	2.419.508
	11,1

	Comercial
	0
	19.008
	0
	0
	2.452.437
	2.471.445
	11,3

	Vehicular
	5.468.020
	0
	0
	0
	0
	5.468.020
	25,1

	Subtotal
	5.468.020
	23.760
	0
	779.784
	4.087.409
	10.358.973
	47,5

	Total
	15.042.342
	23.760
	1.863.074
	779.784
	4.087.409
	21.796.368
	100


76. En Nigeria hay aproximadamente 80.000 técnicos (entre ellos, 800 mujeres) y 30.000 talleres que utilizan HFC. Hay 29 institutos de formación en todo el país que imparten cursos de refrigeración, aire acondicionado y climatización (RAC) a nivel de diploma y certificado, con aproximadamente 78 personas formadoras. Aproximadamente 1.200 personas se gradúan anualmente de estos cursos. Se ha formado a un total de 14.800 personas técnicas en buenas prácticas de servicio y mantenimiento y en la manipulación segura de refrigerantes inflamables en el marco del PGEH, y otras 6.250 han recibido formación en los centros de formación.
Servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración residenciales, comerciales, industriales y de transporte
77. El HFC-134a es el refrigerante predominante y el único HFC que se consume en el servicio y mantenimiento de refrigeradores y congeladores domésticos en Nigeria, debido a la limitada disponibilidad de equipos de refrigeración basados en R-600a, que representan aproximadamente el 35 % del total de unidades; a un fuerte mercado de segunda mano; a prácticas inseguras de reconversión de unidades de R-600a a HFC-134a; y al uso continuado de personas técnicas no certificadas. Se estima que hay 23,4 millones de refrigeradores domésticos y congeladores en el país, con altas tasas de fugas de hasta el 50 %.
78. El subsector de la refrigeración comercial comprende vitrinas autónomas, equipos de condensación y cámaras frigoríficas. Hay aproximadamente 3,1 millones de unidades autosuficientes, de las cuales el 87% utiliza HFC-134a y el remanente utiliza R-404A, R-290 (propano) y, ocasionalmente, R-744 (CO₂). Las tasas de fugas de las unidades comerciales autosuficientes varían de 30 %–45 %. 
79. Hay aproximadamente 68.000 equipos de condensación comerciales en el país, que funcionan principalmente con HFC-134a, mientras que una minoría más reducida utiliza R-404A y R-407C; al menos el 25 % sigue recibiendo servicio y mantenimiento con HCFC-22. Debido a las malas prácticas de instalación, las tasas de fugas de las unidades de condensación comerciales son elevadas y varían en función de la antigüedad del equipo, la calidad de la instalación y el mantenimiento, con variaciones estimadas entre el 20 % y el 50 %, o incluso superiores.
80. Hay aproximadamente 210.000 cámaras frigoríficas de tamaño mediano y grande que consumen HFC-134a, seguidas de las que utilizan R-404A, con tasas de fugas que alcanzan un promedio del 30 %.
81. El subsector de la refrigeración industrial incluye grandes sistemas de refrigeración centralizados y refrigeradores de proceso, con un parque estimado de aproximadamente 70.000 unidades. Estas unidades se instalan principalmente en plantas de procesamiento de alimentos y grandes almacenes frigoríficos, y los refrigeradores de proceso también se utilizan en diversos procesos de fabricación, como el de los plásticos. El HFC-134a es el refrigerante predominante utilizado en los refrigeradores comerciales, mientras que el R-404A se consume en los sistemas centralizados. Debido a las deficientes prácticas de mantenimiento, las tasas de fugas en los refrigeradores comerciales son bastante elevadas, con un promedio del 30–45 % o más, lo que da lugar a frecuentes recargas de refrigerante.
82. El subsector del transporte refrigerado abarca tanto los camiones frigoríficos como las cámaras frigoríficas móviles instaladas en trenes y buques, como parte de la cadena de frío alimentaria. Este subsector cuenta con unas 178.000 unidades, siendo el HFC-134a y el R-404A los refrigerantes predominantes.
Servicio y mantenimiento de equipos de aire acondicionado residencial y comercial
83. La mayoría de los aparatos de aire acondicionado residenciales se importan al país, con un parque estimado de 15 millones de unidades. Aproximadamente el 77 % utiliza HFC, siendo el R-410A el HFC predominante, y el R-407C se utiliza en cantidades mucho menores, junto con el HFC-32 como refrigerante emergente en el subsector. Al igual que con el equipo de refrigeración doméstico, existe un fuerte mercado de segunda mano para los aparatos de aire acondicionado residenciales. Aunque se ha prohibido la importación de aparatos de aire acondicionado usados, sigue existiendo un mercado de segunda mano considerable. Se están llevando a cabo iniciativas para apoyar la efectividad de la prohibición, incluido el proyecto AGORA.
84. El subsector del aire acondicionado comercial comprende aparatos de aire acondicionado split con conductos, de techo con conductos, tipo multisplit y refrigeradores comerciales. Aproximadamente el 97% de los sistemas de aire acondicionado comerciales utilizan R-410A, mientras que el resto de las unidades utilizan HFC-32 y una cantidad muy pequeña utiliza R-417A. Debido al elevado coste de los sistemas basados en HFC-32, este HFC se utiliza con mucha menos frecuencia. Se utilizan diversos HFC para el servicio y mantenimiento de los refrigeradores comerciales, siendo predominante el HFC-134a y utilizándose el R-410A y el R-407C en menos casos, y también quedan algunas unidades de HCFC-22. Este subsector es un consumidor considerable de HFC debido al reciente aumento de oficinas y edificios residenciales. Debido a los distintos niveles de cualificación del personal de servicio y mantenimiento en todo el país, las tasas de fugas de los sistemas de aire acondicionado comerciales son elevadas, lo que da lugar a un consumo significativo, especialmente entre los sistemas multisplit y por conductos, dada su gran capacidad de carga.
Mantenimiento de equipos de aire acondicionado vehicular
85. Hay aproximadamente 10 millones de vehículos equipados con sistemas de aire acondicionado para vehículos, incluidos los del transporte público y los turismos antiguos que llevan varios años sin funcionar. Casi todos los vehículos utilizan HFC-134a, y alrededor del 47 % se somete a servicio y mantenimiento anual, lo que conlleva la recarga de refrigerante. Solo los modelos más recientes utilizan HFO-1234yf, que se importa según las necesidades y no está disponible a nivel local. Este sector contribuye de manera significativa al uso de HFC-134a en el país, con un consumo estimado de 3.824 t en 2024.
Subsector de instalación y montaje local 
86. Aunque hay muchas empresas que podrían caracterizarse como empresas de montaje, no fue posible obtener información detallada sobre el subsector de instalaciones y montaje nacional en Nigeria. Durante la ejecución del PAK, se realizarán esfuerzos adicionales para recopilar información detallada sobre el subsector. 
IV.	Etapa I del plan de ejecución de Kigali para los HFC según lo presentado
Marco institucional, normativo y reglamentario
87. Desde el 1 de enero de 2023 está en vigor la prohibición de importar HCFC-141b, tanto en estado puro como en polioles premezclados. De acuerdo con las decisiones 79/25 y 91/46 b), la eliminación total de los HCFC en el sector de la fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado se verá respaldada por una prohibición de la importación de equipos que utilizan HCFC-22, prevista inicialmente para el 1 de enero de 2026 y aplazada al 1 de enero de 2027,[footnoteRef:25] y una prohibición del uso de HCFC-22 en la fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado que se impondrá una vez finalizados los proyectos de conversión incluidos en la etapa III (a más tardar el 1 de enero de 2027); el Gobierno también está elaborando una política de reducción de impuestos para los equipos que utilicen R-290 y HFC-32.  [25:  Tal y como se explica en el párrafo 19 del presente documento.] 

88. El Gobierno de Nigeria ratificó la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal el 20 de diciembre de 2018. El Reglamento Nacional de Medio Ambiente (Protección de la Capa de Ozono) de 2009 fue modificado en 2022 para incluir los HFC de acuerdo con las disposiciones del Protocolo de Montreal, y estipula directrices para la fabricación, importación, venta y uso de SAO y HFC en el país. En 2023, se actualizó la reglamentación sobre la Protección de la Capa de Ozono y la Reducción Progresiva de los Hidrofluorocarbonos para incluir medidas de control de los HFC de acuerdo con la Enmienda de Kigali y para obligar a las personas técnicas a promover prácticas de servicio y mantenimiento con alta eficiencia energética. Después, se añadieron los HFC al sistema de concesión de licencias y cupos, junto con disposiciones relativas a la eficiencia energética.
89. El marco institucional para la gestión de la eficiencia energética se describe en los párrafos 33–39 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77. En 2017, Nigeria hizo suyos los estándares mínimos de eficiencia energética para refrigeradores domésticos y aparatos de aire acondicionado residenciales elaborados por la Unión Africana y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO). Las normas mínimas de eficiencia energética exigen que las personas fabricantes coloquen etiquetas energéticas en los productos y que el refrigerante utilizado tenga un PAO nulo. El Gobierno está trabajando actualmente con la ONUDI para facilitar la puesta en práctica y el cumplimiento de las normas mínimas de eficiencia energética y el etiquetado de los aparatos de aire acondicionado residencial. Se prevé que las normas mínimas de eficiencia energética se hagan efectivas a partir del 1 de enero de 2027 para los aparatos de aire acondicionado residencial y en junio de 2027 para los refrigeradores y congeladores domésticos.
Estrategia de reducción para la etapa I actualizada del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC
Estrategia general
La etapa I actualizada tiene por objeto reducir los HFC en un 16,85 % con respecto al nivel básico de referencia para 2029, a fin de disponer de un margen prudente que permita alcanzar de manera fidedigna la reducción del 10 % prevista en el Protocolo de Montreal, dado que el consumo de 2025 se aproxima al nivel básico de referencia.
90. La estrategia actualizada de la etapa I se ajusta a la estrategia presentada en la 95ª reunión. El Gobierno propone adoptar un enfoque por etapas para reducir los HFC de acuerdo con el calendario de reducción del Protocolo de Montreal. La etapa I actualizada del PAK se basa en las iniciativas en curso en el marco del PGEH y se aplicará de forma simultánea a este. Se explorarán y potenciarán todas las sinergias con el PGEH y otras iniciativas en curso. La etapa I actualizada del PAK se centrará principalmente en el sector del mantenimiento, con el apoyo de controles reglamentarios, la formación y certificación de las personas técnicas, la recuperación y regeneración de refrigerantes y la promoción de tecnologías, al tiempo que abordará la eliminación gradual en el sector manufacturero (es decir, equipo de refrigeración doméstico, aire acondicionado residencial y espumas) para reducir aún más el uso de HFC. 
Reducciones propuestas
Se prevé que el consumo de HFC aumente ligeramente en un 1 % entre 2026–2028 en el escenario de “sin cambios”, para luego comenzar a disminuir en 2029 y 2030. Esta tendencia de consumo se estimó basándose en el desarrollo económico del país, la ejecución de las actividades aprobadas en la 95ª reunión del Comité de Coordinación de la Iniciativa de Eliminación de los HFC, la penetración en el mercado de las alternativas a los HFC, la eliminación de los HCFC y otras iniciativas en curso en el país, tal y como se presenta en la tabla 18 a continuación.  
La etapa I del PAK, aprobada en la 95ª reunión, incluía una reducción de 1.538.628 toneladas de CO₂ equivalente (1.142,54 t) para alcanzar, para 2029, una reducción del 10,13 % respecto al nivel básico de referencia establecido en ese momento, con un financiamiento total de USD 4.283.033. En vista del nivel básico de referencia revisado, se necesitan reducciones adicionales en el período posterior a la 95ª reunión para que el país pueda alcanzar una reducción mínima del 10 % respecto al nivel básico de referencia en 2029, de conformidad con el Protocolo de Montreal. Por lo tanto, Nigeria propone reducir adicionalmente 2.672.229 toneladas de CO₂ equivalente para alcanzar una reducción total de 4.210.857 toneladas de CO₂ equivalente en la etapa I actualizada, con un financiamiento adicional de USD 10.110.477. El financiamiento total para la etapa I actualizada del PAK, incluidos los fondos adicionales solicitados según presentación, asciende a USD 14.393.510 para lograr una reducción del 16,85 % respecto al nivel básico de referencia. 
Tabla 18. Consumo de HFC previsto en la hipótesis sin restricciones, límites del Protocolo de Montreal y reducciones de HFC propuestas en la etapa I actualizada (toneladas de CO₂ equivalente)
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Previsión del consumo anual de HFC con diversas tasas de crecimiento anual en el escenario BAU*
	25.175.006
	25.421.684
	25.671.867
	25.411.834
	24.626.973

	Límites del consumo de HFC del Protocolo de Montreal
	24.986.406
	24.986.406
	24.986.406
	22.487.765
	22.487.765

	Niveles de consumo de HFC propuestos en el marco del KIP
	24.986.406
	24.986.406
	24.986.406
	20.775.549
	20.775.549

	Reducciones propuestas respecto del nivel básico de consumo de HFC (%)
	0
	0
	0
	16,85
	16,85


* Se prevé que el consumo de HFC aumente ligeramente en un 1 % entre 2026–2028 en el escenario de continuidad de la situación actual, para luego comenzar a disminuir en 2029–2030 en función del desarrollo económico, las actividades en curso, la penetración en el mercado de las alternativas a los HCFC, la introducción progresiva de los HFC tras la eliminación de los HCFC y otras iniciativas en curso en el país.
Actividades propuestas
El plan de ejecución de la etapa I actualizada del PAK propone actividades adicionales a las acordadas en la 95ª reunión.
Sector manufacturero
En la 95ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó actividades de asistencia técnica para dos empresas fabricantes de espuma de poliuretano con el fin de eliminar 472,50 t de HFC-365mfc; la habilitación de una línea de producción de aire acondicionado residencial a HFC-32 para la eliminación de 48,90 t de consumo de R-410A; y actividades de asistencia técnica para 15 pequeñas empresas dedicadas a la fabricación de máquinas de hielo y cámaras frigoríficas para la eliminación de 8,97 t de HFC-134a. 
La propuesta actualizada del PAK presentada en la 98ª reunión incluye la habilitación de tres líneas de producción de equipos de refrigeración domésticos en tres empresas para realizar la eliminación gradual de 39,05 t de HFC-134a; y la habilitación de dos líneas de producción de aire acondicionado residencial en dos empresas para realizar la eliminación gradual de 104,94 t de R-410A.
En el cuadro 19 se presenta una visión general de los proyectos aprobados y propuestos para su ejecución en el sector de la fabricación en la etapa I.
Cuadro 19. Resumen de los proyectos de fabricación aprobados y propuestos en la etapa I actualizada del PAK
	Subsector
	Empresa
	Actividad
	Sustancia
	Eliminación(t)
	Coste (USD)

	Aprobación (95ª reunión)

	Espumas de poliuretano
	Vitapur
	Asistencia técnica
	HFC-365mfc
	 262,50
	80.000

	Espumas de poliuretano
	Lange y subvenciones
	Asistencia técnica
	HFC-365mfc
	210,00
	80.000

	Aire acondicionado residencial
	HPZ
	Habilitación
	R-410A
	48,90
	542.250

	Refrigeración comercial
	15 pequeñas empresas de máquinas de hielo y cámaras frigoríficas
	Asistencia técnica
	HFC-134a
	8,97
	105.000

	Subtotal (95.º)
	530,37
	807.250

	Propuesto (98a reunión)

	Aire acondicionado residencial
	SIMS
	Habilitación
	R-410A
	81,10
	1.046.344

	Aire acondicionado residencial
	Care Global
	Habilitación
	R-410A
	23,84
	365.000

	Equipo de refrigeración doméstico
	SIMS
	Habilitación
	HFC-134a
	27,72
	379.401

	Equipo de refrigeración doméstico
	Somotex
	Habilitación
	HFC-134a
	3,15
	47.250

	Equipo de refrigeración doméstico
	Koolboks
	Habilitación
	HFC-134a
	8,17
	122.900

	Subtotal (98 %)
	143,98
	1.960.895

	Total
	674,35
	2.768.145


Habilitaciones de la fabricación de aire acondicionado residencial propuestas en la 98ª reunión

91. Los dos fabricantes de aire acondicionado residencial, SIMS Nigeria Limited (SIMS) y Care Global Consumer Limited (Care Global), se constituyeron en 2004 y 2000, respectivamente. SIMS es de propiedad 100 % nigeriana, mientras que el 37 % de las acciones de Care Global están en manos de una entidad con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Ambas empresas fabrican utilizando kits semi-desmontados (SKD) o completamente desmontados (CKD) y producen una variedad de aparatos de aire acondicionado residencial. La carga de refrigerante por unidad varía de 0,45 kg–1,70 kg en el caso de SIMS, y de 0,425 kg–3,37 kg en el de Care Global. La carga de refrigerante y la reducción propuesta mediante la reconversión de las empresas se presentan en el cuadro 20 a continuación. 


Cuadro 20: Consumo de R-410A en las habilitaciones de las empresas del subsector de fabricación de aire acondicionado residencial (t)
	Empresa
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Reducción propuesta

	SIMS
	77,36
	80,89
	85,04
	92,19
	104,49
	114,50
	81,10

	Care Global
	26,41
	23,58
	21,55
	28,30
	55,69
	59,34
	23,84

	Subtotal 
	103,77
	104,47
	106,59
	120,49
	160,18
	173,84
	104,94

	HPZ
	52,98
	40,87
	66,17
	39,66
	39,90
	20,6
	48,90*

	Total 
	156,75
	145,34
	172,76
	160,15
	200,08
	173,84
	153,84


* Aprobado en la 95a reunión.
Se consideraron varias tecnologías alternativas. El R-290 tiene un bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA), pero plantea dificultades debido a su alta inflamabilidad, lo que añade complejidad al diseño, la fabricación y el mantenimiento de los equipos. Puede ser adecuado para pequeñas unidades de aire acondicionado split; sin embargo, la experiencia con esta tecnología es limitada. Nigeria aún no cuenta con las normas de seguridad necesarias, personas técnicas formadas y certificadas para manejar refrigerantes inflamables, ni una aceptación social más amplia de los refrigerantes inflamables por parte de las personas usuarias finales. Dado que el HFC-32 tiene un PCA de 675, se utiliza ampliamente a nivel mundial, presenta solo una inflamabilidad leve y ofrece mayor eficiencia y capacidad que el R-410A, el proyecto propone que las dos líneas se conviertan inicialmente de R-410A a HFC-32, y posteriormente de HFC- e a R-290 una vez que los sistemas y la infraestructura estén disponibles para la adopción segura y completa de un refrigerante inflamable.
92. Los pasos principales del proceso de fabricación incluyen el desembalaje de la unidad exterior SKD o CKD, la fijación del compresor y las cañerías, la soldadura, el cableado, el vaciado, la carga de refrigerante, las pruebas de fugas, las pruebas de rendimiento y el embalaje de los productos finales. Los sobrecostos de capital (CIC) de la habilitación incluyen el recambio de los equipos de referencia (como las máquinas de carga de refrigerante, los detectores de fugas y los equipos de pruebas de rendimiento), así como la instalación de tanques de almacenamiento de refrigerante, sistemas de detección de fugas y de ventilación para la manipulación segura de refrigerantes inflamables.
93. Como se muestra en la tabla 21, el costo total solicitado para la habilitación de las dos líneas de producción de aire acondicionado asciende a USD 1.411.344, lo que permitirá la eliminación gradual de 104,95 t de R-410A con una relación costo-beneficio media de USD 13,45/kg, según lo originalmente solicitado.
Cuadro 21. Costes propuestos para las actividades de habilitación en los fabricantes de aire acondicionado residencial SIMS y Care Global (USD)
	Descripción
	Nº de unidades
	Costos unitarios
	Coste total

	SIMS

	Producción (USD 235.000)

	Almacenamiento de refrigerante
	1
	40.000
	40.000

	Sistema de transferencia de refrigerante
	1
	25.000
	25.000

	Nuevas placas de carga de refrigerante que incorporan las características de seguridad necesarias
	2
	70.000
	140.000

	Nuevos detectores de fugas
	3
	10.000
	30.000

	Seguridad de la planta (USD 185.000)

	Sistema de ventilación y extracción para las zonas de almacenamiento, carga y pruebas
	3
	25.000
	75.000

	Sensores de gas y sistema de control de alarmas para la planta
	3
	25.000
	75.000

	Sistema de protección y control contra incendios para la planta
	1
	10.000
	10.000

	Protección contra rayos y puesta a tierra
	1
	10.000
	10.000

	Auditoría de seguridad/inspección de seguridad y certificación
	1
	15.000
	15.000

	Trabajos generales (USD 37.500)

	Modificación del replanteo actual para permitir la instalación de nuevos equipos, tales como puesta a tierra, suelo antiestático en zonas peligrosas, paredes de seguridad alrededor de las zonas peligrosas, interruptores eléctricos a prueba de explosiones, conexión de motores, etc.
	1
	32.500
	32.500

	Depósito de agua para extinción de incendios
	1
	5.000
	5.000

	Capacitación y puesta en marcha (USD 50.000)

	Diseño, prototipo y pruebas de seis modelos con refrigerante HFC-32
	6
	5.000
	30.000

	Capacitación para el manejo de tecnologías alternativas inflamables
	1
	10.000
	10.000

	Pruebas, ensayos y puesta en marcha de las líneas de producción
	1
	10.000
	10.000

	Imprevistos (10 % de los gastos de equipamiento)
	45.750

	Total de CIC
	553.250

	Un año de sobrecostos de operación (IOC)
	493.094

	Coste total del proyecto
	1.046.344

	Total de la eliminación gradual (t CO₂)
	81,10

	Relación costo-beneficio del proyecto (USD/kg)
	  12,90

	Care Global

	Producción (USD 130.000)

	Almacenamiento de refrigerante
	1
	25.000
	25.000

	Sistema de transferencia de refrigerante
	1
	15.000
	15.000

	Nuevas placas de carga de refrigerante que incorporan las características de seguridad necesarias
	1
	70.000
	70.000

	Nuevos detectores de fugas
	2
	10.000
	20.000

	Seguridad de la planta (USD 165.000)

	Sistema de ventilación y extracción para las zonas de almacenamiento, carga y pruebas
	3
	25.000
	75.000

	Sensores de gas y sistema de control de alarmas para la planta
	3
	25.000
	75.000

	Sistema de protección y control contra incendios para la planta*
	1
	10.000
	0

	Protección contra rayos y puesta a tierra*
	1
	10.000
	0

	Auditoría de seguridad/inspección de seguridad y certificación
	1
	15.000
	15.000

	Trabajos generales (USD 5.000)

	Modificación del replanteo existente para permitir la instalación de nuevos equipos, tales como puesta a tierra, suelo antiestático en zonas peligrosas, paredes de seguridad alrededor de las zonas peligrosas, interruptores eléctricos a prueba de explosiones, conexión de motores, etc.*
	1
	32.500
	0

	Depósito de agua para la extinción de incendios
	1
	5.000
	5.000

	Capacitación y puesta en marcha (USD 35.000)

	Diseño, prototipo y pruebas de tres modelos con refrigerante HFC-32
	3
	5.000
	15.000

	Capacitación sobre el manejo de tecnologías alternativas inflamables
	1
	10.000
	10.000

	Pruebas, ensayos y puesta en marcha de las líneas de producción
	1
	10.000
	10.000

	Imprevistos (10 % de los gastos de equipamiento)*
	  30.000

	Total de CICs
	  365.000

	Un año de gastos operativos de la COI
	0

	Coste total del proyecto
	  365.000

	Eliminación total (t)
	23,84

	Relación costo-beneficio del proyecto (USD/kg)
	15,31


* Care Global cubrirá un total de USD 57.750 en concepto de CIC como cofinanciamiento.
Habilitaciones de la fabricación nacional de equipos de refrigeración domésticos propuestas en la 98ª reunión
94. Las tres empresas del subsector de fabricación de equipos de refrigeración domésticos, a saber, SIMS, Somotex Nigeria Limited (Somotex) y Koolboks Limited (Koolboks), se fundaron en 2004, 1997 y 2019, respectivamente, y todas son de propiedad 100 % nigeriana. Estas empresas fabrican una variedad de refrigeradores domésticos y congeladores pequeños comerciales utilizando kits SKD o CKD con HFC-134a. La carga de refrigerante por unidad varía de 0,31 kg–0,45 kg. El consumo de HFC-134a y la reducción propuesta mediante la reconversión de las empresas se presentan en el cuadro 22 a continuación. 
Tabla 22: Consumo de HFC-134a en las habilitaciones de empresas del subsector de fabricación de equipos de refrigeración domésticos (t) 
	Empresa
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Reducción propuesta

	SIMS 
	35,45
	28,36
	19,35
	20,02
	9,88
	9,61
	27,72

	Somotex 
	2,38
	3,48
	3,59
	4,07
	4,35
	3,99
	3,15

	Koolboks
	6,3
	6,63
	11,59
	9,46
	10,03
	10,08
	8,17

	Total 
	156,75
	145,34
	172,76
	160,15
	200,08
	173,84
	39,04



95. Se eligió el R-600a como tecnología alternativa, ya que se trata de una tecnología ampliamente adoptada con un bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA). El proceso de fabricación incluye las siguientes etapas principales: desembalaje de los kits SKD o CKD; montaje o fijación de puertas, compresores y tuberías; soldadura; pruebas de fugas; vaciado; carga de refrigerante; conexión; pruebas de rendimiento; y embalaje de los productos finales. Los costes indirectos de habilitación incluyen la sustitución de equipos de referencia (como máquinas de soldadura por ultrasonidos, máquinas de carga de refrigerante, detectores de fugas, herramientas para la manipulación de refrigerantes inflamables y equipos de pruebas de rendimiento), así como la instalación de tanques de almacenamiento de refrigerante alternativo y sistemas de ventilación para la manipulación segura de refrigerantes inflamables.
96. Como se muestra en la tabla 23, el costo total solicitado para la habilitación de tres líneas de producción asciende a USD 549.551 para la eliminación gradual de 39,04 t de HFC-134a con una relación costo-beneficio media de USD 14,07/kg, según lo originalmente solicitado.
Cuadro 23. Costes propuestos para las actividades de habilitación en los fabricantes nacionales de equipo de refrigeración doméstico SIMS, Somotex y Koolboks (USD)
	Descripción
	Nº de unidades
	Coste unitario
	Gasto total

	SIMS

	Producción (USD 105.000)

	Nuevo sistema de carga y suministro de refrigerante que incorpora las características de seguridad necesarias
	1
	85.000
	85.000

	Nuevos detectores de fugas
	2
	10.000
	20.000

	Seguridad de la planta (USD 85.000)

	Sistema de ventilación y extracción
	1
	25.000
	25.000

	Sensores de CO₂ y sistema de control de alarmas para la planta
	1
	25.000
	25.000

	Sistema de protección y control contra incendios para la planta
	1
	10.000
	10.000

	Protección contra rayos y puesta a tierra
	1
	10.000
	10.000

	Auditoría de seguridad/inspección de seguridad y certificación
	1
	15.000
	15.000

	Trabajos generales (USD 37.500)

	Modificación del replanteo actual para permitir la instalación de nuevos equipos, tales como puesta a tierra, suelo antiestático en zonas peligrosas, paredes de seguridad alrededor de las zonas peligrosas, interruptores eléctricos a prueba de explosiones, conexión de motores, etc.
	1
	32.500
	32.500

	Depósito de agua para extinción de incendios
	1
	5.000
	5.000

	Capacitación y puesta en servicio (USD 50.000)

	Diseño, prototipo y pruebas de seis modelos con refrigerante R-600a
	6
	5.000
	30.000

	Capacitación para el manejo de tecnologías alternativas inflamables
	1
	10.000
	10.000

	Pruebas, ensayos y puesta en marcha de las líneas de producción
	1
	10.000
	10.000

	Imprevistos (10 % de los gastos de equipamiento)
	22.700

	Total de CICs
	299.700

	Un año de los COI
	79.701

	Coste total del proyecto
	379.401

	Eliminación total (t)
	27,72

	Relación costo-beneficio del proyecto (USD/kg)
	13,69

	Somotex

	Producción (USD 45.000)

	Nuevo sistema de carga de refrigerante que incorpora las características de seguridad necesarias
	1
	45.000
	45.000

	Nuevo detector de fugas*
	1
	10.000
	0

	Seguridad de la planta (USD 0)

	Sistema de ventilación y extracción*
	1
	15.000
	0

	Sensores de gas y sistema de control de alarmas para la planta*
	1
	15.000
	0

	Sistema de protección y control contra incendios para la planta*
	1
	10.000
	0

	Protección contra rayos y puesta a tierra*
	1
	10.000
	0

	Auditoría de seguridad/inspección de seguridad y certificación*
	1
	15.000
	0

	Trabajos generales (USD 0)

	Modificación del replanteo existente para acomodar la instalación de nuevos equipos, tales como puesta a tierra, suelo antiestático en zonas peligrosas, paredes de seguridad alrededor de las zonas peligrosas, interruptores eléctricos a prueba de explosiones, conexión de motores, etc.*
	1
	5.000
	0

	Depósito de agua para la extinción de incendios*
	1
	2.000
	0

	Capacitación y puesta en servicio (USD 0)

	Capacitación para el manejo de tecnologías alternativas inflamables*
	1
	5.000
	0

	Pruebas, ensayos y puesta en marcha de las líneas de producción*
	1
	5.000
	0

	Imprevistos (5 % del coste de los equipos)*
	2.250

	Total de CIC
	47.250

	Un año de gastos operativos de la COI
	0

	Coste total del proyecto
	47.250

	Eliminación total (t)
	3,15

	Relación costo-beneficio del proyecto (USD/kg)
	15,00

	Koolboks

	Producción (USD 70.000)

	Nuevo sistema de carga de refrigerante que incorpora las características de seguridad necesarias
	1
	60.000
	60.000

	Nuevos detectores de fugas
	1
	10.000
	10.000

	Seguridad de la planta (USD 28.000)

	Sistema de ventilación y extracción
	1
	14.000
	14.000

	Sensores de CO₂ y sistema de control de alarmas para la planta
	1
	14.000
	14.000

	Sistema de protección y control contra incendios para la planta*
	1
	10.000
	0

	Protección contra rayos y puesta a tierra*
	1
	10.000
	0

	Auditoría de seguridad/inspección de seguridad y certificación*
	1
	10.000
	0

	Trabajos generales (USD 0)

	Modificación del replanteo existente para acomodar la instalación de nuevos equipos, tales como puesta a tierra, suelo antiestático en zonas peligrosas, muros de seguridad alrededor de las zonas peligrosas, interruptores eléctricos a prueba de explosiones, conexión de motores, etc.*
	1
	10.000
	0

	Depósito de agua para la extinción de incendios*
	1
	5.000
	0

	Capacitación y puesta en servicio (USD 50.000)

	Capacitación sobre el manejo de tecnologías alternativas inflamables
	1
	10.000
	10.000

	Pruebas, ensayos y puesta en marcha de las líneas de producción
	1
	10.000
	10.000

	Imprevistos (5 % de los gastos de equipamiento)
	4.900

	Total de CICs
	122.900

	Un año de gastos operativos
	0

	Coste total del proyecto
	122.900

	Eliminación total (t)
	8,17

	Relación costo-beneficio del proyecto (USD/kg)
	15,04


* Somotex cubrirá un total de USD 96.100 de gastos y Koolboks un total de USD 45.000 de gastos.

Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado
Además de las actividades aprobadas en la 95ª reunión, se proponen nuevas actividades para el sector de servicio y mantenimiento en la etapa I actualizada. En el cuadro 24 se presenta un desglose de costos de las actividades acordadas en la 95ª reunión, así como los costos totales actualizados.
Cuadro 24. Actividades del sector de servicio y mantenimiento y sus costos en la etapa I del PAK de Nigeria, tal como se acordó en la 95ª reunión y según presentación a la presente reunión (en USD)
	Componente del proyecto
	Organismo
	Acordado en la 95a reunión
	Costes actualizados, según presentación*

	Sector de servicio y mantenimiento

	Fortalecimiento del sistema de concesión de licencias y cupos de HFC
	  350.000
	  350.000

	Organización de 10 talleres para sensibilizar a las partes interesadas sobre el sistema de licencias de HFC
	PNUMA
	  250.000
	  250.000

	Elaboración de controles adicionales sobre las importaciones, incentivos fiscales y controles adicionales
	
	  50.000
	50.000

	Ejecución de cuotas de HFC a través del registro electrónico de licencias de importación
	PNUD
	50.000
	50.000

	Creación de capacidad aduanera
	  320.000
	320.000

	Actualización del plan de estudios de la institución de capacitación aduanera para incluir los HFC, los controles de las medidas de eficiencia energética y los equipos de refrigeración y aire acondicionado usados
	PNUD
	  30.000
	  30.000

	Capacitación de 20 personas formadoras en medidas de control de los HFC utilizando el plan de estudios actualizado 
	
	  20.000
	  20.000

	Capacitar a 300 personas funcionarias de aduanas en medidas de control de HFC utilizando el plan de estudios actualizado 
	
	150.000
	  150.000

	Realizar capacitación para 200 personas agentes de despacho de aduanas en medidas de control de HFC
	
	  120.000
	  120.000

	Creación de capacidad de personas técnicas de refrigeración y aire acondicionado
	  610.000
	  1.510.000

	Actualización del plan de capacitación de MAC e inclusión de las personas técnicas de sistemas de aire acondicionado para vehículos en el plan de certificación de personas técnicas de refrigeración y aire acondicionado de RAC
	PNUD
	  100.000
	  100.000

	Formar a 60 personas formadoras en buenas prácticas de servicio y mantenimiento utilizando el plan de estudios actualizado
	
	60.000
	60.000

	Realizar capacitación para 500 personas técnicas de sistemas de aire acondicionado para vehículos en buenas prácticas utilizando el plan de estudios actualizado
	
	  200.000
	  200.000

	Organizar 50 talleres de capacitación para formar a otras 1.000 personas técnicas de sistemas de aire acondicionado para vehículos
	
	-
	  300.000

	Organizar 30 talleres especializados para brindar capacitación a 600 personas técnicas de refrigeración y aire acondicionado en sistemas de hidrocarburos 
	
	-
	  150.000

	Organizar 10 talleres especializados para brindar capacitación a 200 personas técnicas de refrigeración y aire acondicionado en sistemas de CO₂
	
	-
	  50.000

	Cubrir los gastos de certificación de 800 personas técnicas capacitadas, entre las que se incluyen al menos 400 mujeres
	
	-
	  400.000

	Asistencia técnica a 50 grandes sistemas de refrigeración para la prevención de fugas
	
	  150.000
	  150.000

	Prestación de apoyo a la Asociación Nigeriana de Técnicos del Automóvil (NATA)
	
	  100.000
	  100.000

	Adquisición de equipos
	874.133
	4.420.883

	Establecer cinco centros de excelencia para el sector de aire acondicionado para vehículos (MAC); crear 10 unidades de capacitación en refrigeración comercial con HFC-290; proporcionar juegos de herramientas y equipos a 100 garajes de MAC; equipar 13 institutos de refrigeración y aire acondicionado (RAC) con herramientas y equipos de seguridad; equipar dos institutos de RAC con laboratorios de capacitación en CO₂ transcrítico; y proporcionar juegos básicos de herramientas de seguridad a 450 personas técnicas de RAC
	PNUD
	874.133
	874.133

	Adquirir juegos adicionales de herramientas de servicio y mantenimiento para 800 personas técnicas de refrigeración y aire acondicionado
	
	-
	3.108.000

	Adquirir juegos adicionales de herramientas de servicio y mantenimiento para 125 personas técnicas de sistemas de aire acondicionado para vehículos
	
	-
	438.750

	Programa de recuperación y reutilización de refrigerantes 
	  123.000
	  123.000

	Evaluar las prácticas de eliminación de bombonas de un solo uso
	PNUD
	20.000
	20.000

	Crear un centro de recogida y recuperación de bombonas de un solo uso
	
	20.000
	  20.000

	Establecer un programa de incentivos para la devolución de bombonas
	
	  63.000
	  63.000

	Evaluación y ajustes del programa
	
	  20.000
	  20.000

	Proyecto piloto para el sector de la refrigeración comercial 
	  745.000
	  745.000

	Individualizar personas candidatas adecuadas para los proyectos piloto, incluida la evaluación preliminar
	PNUD
	  25.000
	  25.000

	Llevar a cabo dos proyectos piloto sobre monobloques de R-290 en cámaras frigoríficas para el almacenamiento y la conservación de alimentos, incluyendo el equipo, la instalación, la puesta en marcha y la capacitación
	
	  100.000
	  100.000

	Demostrar el uso de refrigerantes naturales en un sistema de refrigeración indirecta con glicol/agua refrigerada en una cámara frigorífica de gran tamaño o en los usos de refrigeración de almacenes industriales
	
	  250.000
	  250.000

	Demostración de la sustitución de un sistema de aire acondicionado comercial multisplit que utiliza
R-410A por un sistema de aire acondicionado centralizado basado en R-290
	
	  300.000
	  300.000

	Supervisión y evaluación de los impactos del proyecto y de las mejoras en la eficiencia energética, e impartir capacitación a las personas técnicas y las personas usuarias finales durante seis meses
	
	  20.000
	  20.000

	Sensibilizar sobre las tecnologías de bajo PCA demostradas y establecer una cadena de abastecimiento para estas tecnologías
	
	  30.000
	  30.000

	Visitas in situ para que las personas importadoras comprendan las nuevas tecnologías
	
	  20.000
	20.000

	Proyecto piloto para introducir sistemas en cascada de hidrocarburos/CO₂ y tecnologías de circuito de agua en la refrigeración comercial 
	-
	  1.350.000

	Desarrollar una estrategia para sustituir las instalaciones de minimercados y supermercados que utilizan HFC por tecnologías libres de gases fluorados, incluidos los sistemas en cascada y/o de circuito de agua
	PNUD
	-
	  35.000

	Talleres de lanzamiento en al menos tres regiones
	
	-
	22.500

	Adquisición e instalación de ocho sistemas de refrigeración para minimercados o supermercados en diferentes regiones
	PNUD
	-
	  950.000

	
	Italia
	-
	  250.000

	Capacitación en la operación y mantenimiento de los sistemas instalados
	PNUD
	-
	30.000

	Supervisión y mantenimiento continuos de los sistemas instalados durante todo el período del proyecto (al menos dos años) 
	
	-
	  40.000

	Taller de clausura para difundir los resultados del proyecto y las enseñanzas extraídas
	
	-
	  22.500

	Estudio de factibilidad técnico-económico para la producción local de hidrocarburos
	-
	153.000

	Evaluación técnica y financiera detallada de la viabilidad de establecer una planta de producción de hidrocarburos, que abarca consideraciones financieras, económicas y técnicas
	ONUDI
	-
	153.000

	Evaluación de la preparación del mercado para la sustitución de aparatos de refrigeración con refrigerantes fluorados ineficientes en Nigeria
	-
	500.000

	Gestión y gobernanza del proyecto
	PNUD
	-
	90.000

	Asesoramiento preparatorio sobre el marco de la administración, el financiero y el operativo
	
	-
	  50.000

	Creación de capacidad para las instituciones financieras
	
	-
	  75.000

	Capacitación técnica para personas instaladoras, proveedoras de equipos y operadoras de centros de desguace
	
	-
	  30.000

	Misiones y visitas a terreno
	
	-
	18.000

	Cuatro talleres de validación con las partes interesadas
	
	-
	32.000

	Evaluación de oportunidades en mercados emergentes
	
	-
	  15.000

	Campaña de sensibilización y divulgación entre las personas consumidoras
	
	-
	  30.000

	Proyecto piloto de sustitución de 320 refrigeradores domésticos para evaluar la preparación del sistema
	
	-
	160.000

	Apoyo a la conversión de almacenes de almacenamiento en frío que utilizan HFC a tecnologías a base de hidrocarburos alimentadas con energía solar, dirigido a cooperativas de personas en las zonas rurales de Nigeria
	-
	  337.000

	Desarrollar una estrategia para sustituir las instalaciones de almacenamiento en frío basadas en HFC por alternativas libres de HFC, con especial atención a las cooperativas de personas en las regiones rurales 
	PNUD
	-
	10.000

	Talleres de lanzamiento en al menos dos regiones
	
	-
	6.000

	Compra e instalación de ocho unidades de almacenamiento en frío en diferentes regiones
	
	-
	  315.000

	Capacitación en la operación y mantenimiento de los sistemas instalados (costes cubiertos por el PGEH)
	
	-
	0

	Supervisión y mantenimiento continuos de los sistemas instalados durante todo el período del proyecto (al menos dos años) (gastos cubiertos por el PGEH)
	
	-
	0

	Taller de clausura para difundir los resultados del proyecto y las enseñanzas extraídas
	
	-
	  6.000

	Incorporación de la perspectiva de género
	  100.000
	  482.000

	Elaboración de una evaluación de género y capacitación de las principales partes interesadas basada en los resultados y recomendaciones de la evaluación
	PNUD
	  50.000
	  50.000

	Beca para 40 personas del sector de aire acondicionado para vehículos con el fin de incentivar la participación de las personas
	
	  50.000
	50.000

	Ampliar el programa de becas mediante la concesión de becas a 60 personas en instituciones RAC acreditadas, tutoría y apoyo profesional, promoción y divulgación, supervisión del impacto, difusión de resultados, cajas de herramientas para 60 graduadas (incluidas herramientas manuales, herramientas de diagnóstico, herramientas de refrigeración y equipo de seguridad)
	ONUDI
	-
	  382.000

	Participación de las personas usuarias finales y actividades de promoción
	-
	146.022

	Sesiones de capacitación e información para personas usuarias finales con el fin de promover alternativas a las tecnologías a base de HFC en la refrigeración comercial
	PNUD
	-
	36.000

	Viaje de estudios para al menos 10 personas usuarias finales a un país del artículo 5 para observar tecnologías a base de hidrocarburos en usos comerciales de refrigeración y aire acondicionado
	
	-
	  50.000

	Viaje de estudios para al menos 10 personas usuarias finales a un país no acogido al artículo 5 para observar sistemas transcríticos de CO₂ sin HFC, sistemas de circuito de agua y sistemas en cascada
	
	-
	50.000

	Actualización del sistema de registro para usuarios finales grandes y medianos con un consumo anual superior a 5 t
	
	-
	10.022

	Subtotal (servicio y mantenimiento)
	3.122.133
	10.436.905

	Oficina de Gestión del Proyecto (OGP)

	Actividades de coordinación y supervisión del proyecto (véase el párrafo 134)
	353.650
	1.188.460

	Actividades de la OGP para el PNUD
	PNUD
	268.390
	878.579

	Actividades de la OGP para la ONUDI
	ONUDI
	58.260
	282.881

	Actividades de la OGP para el PNUMA
	PNUMA
	27.000
	27.000

	Subtotal para el PNUD
	3.090.533
	9.980.484

	Subtotal para la ONUDI
	58.250
	817.881

	Subtotal para el PNUMA
	  327.000
	  327.000

	Subtotal para Italia
	-
	  500.000

	Total
	3.475.783
	11.625.365


* Los gastos actualizados incluyen los convenidos en la 95ª reunión,así como los gastos recientemente propuestos.
Ejecución, coordinación y supervisión del proyecto
97. La Unidad de Gestión del Proyecto (OGP) establecida en el marco del PGEH seguirá prestando apoyo a la etapa I del PAK, en la que el PNUD, la ONUDI y el PNUMA colaborarán con la DNO para planificar y ejecutar las iniciativas del proyecto, supervisar las actividades, informar sobre los avances y trabajar con las partes interesadas para llevar a cabo la Eliminación de los HFC. El costo original de esas actividades, acordado en la 95ª reunión, ascendía a USD 353.650; el costo actualizado de esas actividades asciende a USD 1.188.460 e incluye personal y consultoría (USD 909.028), reuniones de coordinación y presentación de informes (USD 83.480) y viajes de seguimiento (USD 195.952). La desagregación de los costos de la OGP entre los organismos se presenta en el cuadro 25.
Tabla 25. Gastos propuestos de la OGP para la etapa I del PAK de Nigeria por organismo (USD)
	Organismo
	Acordado en la 95a reunión
	Costos extra propuestos
	Total

	PNUD
	268.400
	610.179
	878.579

	ONUDI
	58.250
	224.631
	282.881

	PNUMA
	27.000
	0
	27.000

	Total
	353.650
	834.810
	1.188 .460


Costo total de la etapa I actualizada del plan de ejecución de Kigali para los HFC
Se ha propuesto un presupuesto actualizado para la etapa I de USD 14.393.510. El costo de las actividades del sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración se ha propuesto de conformidad con la decisión 92/37.
[bookmark: _Hlk118631498]Las actividades propuestas y el costo de la etapa I actualizada del PAK se resumen en el cuadro 26.
Tabla 26. Resumen de los costos propuestos para ejecutar la etapa I actualizada del PAK para Nigeria (USD)
	Subsector
	Etapa I
	Segundo tramo

	Habilitaciones en el sector manufacturero (USD 2.768.145)
	

	Espumas de poliuretano 
	160.000
	0

	Aire acondicionado residencial 
	1.953.594
	1.411.344

	Equipo de refrigeración doméstico
	549.551
	549.551

	Refrigeración comercial 
	  105.000
	0

	Actividades de servicio y mantenimiento de sistemas de refrigeración y aire acondicionado (USD 10.436.905)
	

	Fortalecimiento del sistema de licencias y cupos de HFC
	350.000
	0

	Creación de capacidad aduanera
	  320.000
	0

	Fortalecimiento de la creación de capacidad de las personas técnicas de refrigeración y aire acondicionado
	  1.510.000
	74.000

	Adquisición de equipos
	4.420.883
	582.750

	Programa de recuperación y reutilización de refrigerantes 
	  123.000
	0

	Proyecto piloto para el sector de la refrigeración comercial 
	745.000
	0

	Proyecto piloto para introducir sistemas en cascadadehidrocarburos/CO₂ y tecnologías de circuito de agua en contextos de refrigeración comercial
	  1.350.000
	68.750

	Estudio de factibilidad técnico-económico para la producción local de hidrocarburos
	153.000
	153.000

	Evaluación de la preparación del mercado para la sustitución de aparatos de refrigeración con refrigerantes fluorados ineficientes en Nigeria
	  500.000
	118.800

	Apoyo a la habilitación de almacenes de almacenamiento en frío que utilizan tecnologías a base de HFC a tecnologías a base de hidrocarburos alimentadas con energía solar, dirigido a cooperativas de personas en las zonas rurales de Nigeria
	337.000
	  19.000

	Incorporación de la perspectiva de género
	482.000
	382.000

	Participación de las personas usuarias finales y promoción
	146.022
	112.000

	OGP (USD 1.188.460)
	

	Coordinación y supervisión del proyecto: PNUD
	878.579
	87.777

	Coordinación y supervisión del proyecto: ONUDI
	282.881
	224.631

	Coordinación y supervisión del proyecto: PNUMA
	  27.000
	0

	Subtotal para el PNUD
	10.140.484
	994.327

	Subtotal para la ONUDI
	3.426.026
	2.720.526

	Subtotal para el PNUMA
	327.000
	0

	Subtotal para Italia
	  500.000
	68.750

	Total
	14.393.510
	3.783.603


Plan de ejecución para el primer tramo
El primer tramo de financiamiento de la etapa I del PAK se presentó según la aprobación en la 95ª reunión, por un importe de USD 2.738.360, para ejecutarse entre enero de 2025–diciembre de 2027. El segundo tramo de financiamiento de la etapa I actualizada del PAK, solicitado en la presente reunión, se presentó por un importe total de USD 3.783.603, tal y como se muestra en el cuadro 26 anterior, para ejecutarse entre 1 de julio de 2026–31 de diciembre de 2028. La información detallada sobre las actividades que se llevarán a cabo en el marco del segundo tramo, incluidos los ajustes y el nivel de fondos acordados, se presenta en el párrafo 159 más adelante.
[bookmark: _Hlk126916095]OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARíA
V.	Observaciones
[bookmark: _Hlk126916105]Estrategia general
De acuerdo con lo dispuesto en la decisión 92/44, el Gobierno de Nigeria ha expresado su firme compromiso de apoyar la reducción del consumo de HFC antes de que se alcancen los objetivos del Protocolo de Montreal.[footnoteRef:26]  [26:  Según la carta de 12 de marzo de 2026 del Ministerio Federal del Medio Ambiente de Nigeria al PNUD.] 

La Secretaría tomó nota de que la etapa I del PAK solo abordará parcialmente el consumo de HFC en los subsectores de fabricación de aire acondicionado residencial y equipo de refrigeración doméstico, ya que, por el momento, no ha sido posible individualizar a algunas empresas. La Secretaría recordó las dificultades a las que se enfrentaban las empresas del país que habían acordado pasar del HCFC-22 al HFC-32 en el marco del PGEH y que, a falta de un enfoque sectorial, habían fabricado temporalmente con R-410A en su lugar.[footnoteRef:27] Se mantuvieron nuevas negociaciones con el Gobierno a través del PNUD para adoptar un enfoque sectorial, garantizando una transición oportuna de los subsectores y la sostenibilidad de las conversiones. Tras un debate en profundidad, se acordó que en la etapa I se eliminará progresivamente todo el consumo de R-410A en el subsector de fabricación de aire acondicionado y todo el consumo de HFC-134a en el subsector de fabricación de equipos de refrigeración domésticos. El Gobierno establecerá una prohibición de la importación y fabricación de equipos de aire acondicionado basados en R-410A y de equipos de refrigeración domésticos basados en HFC-134a antes del 30 de junio de 2030. La Secretaría incentivó al PNUD y a la ONUDI a identificar todas las empresas de esos subsectores para que todas las empresas admisibles pudieran incluirse en el proyecto y beneficiarse de la asistencia del Fondo Multilateral; sin embargo, los organismos de ejecución necesitaban más tiempo para identificar dichas empresas. En consecuencia, y con carácter excepcional y sin sentar precedente, se acordó además que Nigeria pudiera presentar, como máximo, la 100ª reunión una solicitud para convertir las empresas elegibles restantes que fabrican aparatos de aire acondicionado residencial con R-410A y refrigeradores domésticos con HFC-134a que se habían omitido inadvertidamente del presente proyecto, en el entendimiento de que el consumo elegible que se abordará en dichos proyectos de ampliación se determinará a partir del consumo del subsector durante los años de referencia de los HFC, menos la cantidad de HFC cubierta por los proyectos de conversión presentados a la presente reunión. [27:  Se aborda en los párrafos 22–24 del presente documento.] 

[bookmark: _Hlk126916111]Marco institucional, normativo y reglamentario
Sistema de concesión de licencias y cuotas para los HFC
De conformidad con la decisión 87/50 g), el PNUD ha confirmado que Nigeria cuenta con un sistema establecido y aplicable de concesión de licencias y cuotas para supervisar las importaciones y exportaciones de HFC. Las cuotas asignadas para 2025 y 2026 son de 24.985.021 toneladas de CO₂ equivalente, por debajo de las metas de control del Protocolo de Montreal. 
[bookmark: _Hlk126916116]El Secretariado analizó el establecimiento de una prohibición sobre la fabricación de espumas que contengan HFC una vez que se completen los proyectos de conversión en el sector de espumas en el marco de la etapa I del KIP. La ONUDI informó que los proyectos de conversión aún están en curso. El Gobierno propone aplicar, a partir del 1 de enero de 2028, la prohibición de importar HFC, tanto en forma pura como contenidos en polioles premezclados importados, para la producción de espumas. Para entonces, se prevé que las empresas de espumas hayan completado la conversión hacia alternativas a los HFC, tras demostraciones satisfactorias, actividades adecuadas de sensibilización y la conversión plena a dichas alternativas.
Aspectos técnicos y de costos
Sector manufacturero
Sobre la base del debate sobre la eliminación total en los subsectores de aire acondicionado residencial y equipo de refrigeración doméstico que figura en el párrafo 139, y señalando que se establecerá una prohibición de la importación y la fabricación de equipos que utilizan HFC y que utilizan R-410A en el subsector de aire acondicionado residencial y HFC-134a en el subsector de equipo de refrigeración doméstico posterior a la finalización de los proyectos de conversión, se acordó que el consumo total del sector de 286 t de R-410A (aire acondicionado residencial) y 101,87 t de HFC-134a (equipo de refrigeración doméstico), calculado utilizando el consumo medio para 2020–2022, se descontará del consumo restante admisible para financiamiento. 
El plan de eliminación propuesto en los dos planes sectoriales, tal como se presentaron originalmente, se calculó en función del consumo promedio de cada empresa durante los años de referencia (2020–2022). Sin embargo, dado que la cantidad de eliminación para un proyecto de conversión debe calcularse en función del año más reciente o del promedio de los tres años más recientes, las cantidades de eliminación se ajustaron posteriormente utilizando los datos de consumo de 2025. Tras el ajuste de las cantidades de eliminación con los datos de 2025, la eliminación total en la etapa I del KIP —incluidos los proyectos aprobados en la 95.ª reunión para HPZ (48,9 tm de R‑410A) y la asistencia técnica para 15 PYME (8,97 tm de HFC‑134a), asciende a 222,74 tm en el subsector de aire acondicionado residencial y 32,65 tm en el subsector de refrigeración doméstica. El consumo restante que deberá abordarse mediante conversiones adicionales que podrían presentarse hasta la 100.ª reunión, según lo indicado en el párrafo 139, será la diferencia entre el consumo total del sector y la cantidad de eliminación ya prevista en la propuesta actual, es decir, 63,26 tm de R‑410A en el subsector de fabricación de AC residencial y 69,22 tm de HFC‑134a en el subsector de fabricación de refrigeración doméstica. Se acordó que estas cantidades constituirían el consumo máximo admisible para los posibles proyectos que se presenten antes de la 100.ª reunión. Si el PNUD y la ONUDI identifican empresas admisibles cuyo consumo agregado supere el consumo restante en el subsector (es decir, 63,26 tm en AC residencial y 69,22 tm en refrigeración doméstica), ese consumo adicional se eliminará sin financiamiento adicional del Fondo Multilateral.
La Secretaría tomó nota de que la conversión de las dos líneas de producción de aparatos de aire acondicionado de SIMS y Care Global se realizará inicialmente del R-410A al HFC-32, y posteriormente al R-290 una vez que se disponga de los sistemas y la infraestructura necesarios para la adopción segura y completa de un refrigerante inflamable, y preguntó por los planes de conversión futuros y los costos asociados. La ONUDI informó de que las empresas llevarán a cabo la conversión del R-32 al R-290 por cuenta propia.
La Secretaría revisó los costos de las habilitaciones de fabricación en los sectores de aire acondicionado residencial y refrigeración doméstica. De acuerdo con lo dispuesto en la decisión 95/86 y proyectos anteriores similares, los costos de las habilitaciones en el sector de la fabricación se ajustaron de la siguiente manera:
Se eliminaron los costes de inversión inicial (IOC) para las habilitaciones de SIMS en la fabricación de aire acondicionado residencial y de Somotex en la fabricación de equipos de refrigeración domésticos;
El CIC para la habilitación de SIMS en la fabricación de aire acondicionado residencial se ajustó de USD 553.250 a USD 463.500, tras la reducción de los costes del sistema de carga de refrigerante, la seguridad de la planta y el replanteo de la distribución de la planta. Esto dio lugar a una mejora de la relación costo-beneficio de USD 5,72/kg;
El CIC para la habilitación de Care Global en la fabricación de aire acondicionado residencial se ajustó de USD 422.750 a USD 365.000, tras la reducción de los costes del replanteo de la planta y la seguridad de la misma. Esto dio lugar a una mejora de la relación costo-beneficio de USD 6,15/kg. Tras descontar el 37 % de la participación de los Emiratos Árabes Unidos, se acordó que los costos admisibles fueran de USD 160.965; y
El ICC para la habilitación de SIM en la fabricación de equipos de refrigeración domésticos se ajustó de USD 299.700 a USD 214.200, tras el ajuste de los costes del sistema de carga de refrigerante[footnoteRef:28] , la seguridad de la planta y la capacitación para la manipulación de refrigerantes inflamables, lo que dio lugar a una relación costo-beneficio de USD 22,29/kg. Aplicando el umbral de relación costo-beneficio de USD 13,76/kg en el sector de la refrigeración doméstica, se acordó un costo final de USD 132.234. [28:  Dado que la máquina se adquirió en 2004, se aplicó un descuento del 25 % al gasto relacionado con una máquina nueva. ] 

Sobre la base del enfoque de eliminación gradual sectorial esbozado en el párrafo 143, el costo total acordado para la conversión de la fabricación de aire acondicionado residencial (incluida la zona de alta presión con aprobación en la 95ª reunión) es de USD 1.166.715 para eliminar gradualmente 597.025 toneladas de CO₂ equivalente (286 t) de R-410A con una relación costo-eficacia de USD 4,08/kg. En cuanto a la fabricación de equipos de refrigeración domésticos (incluida la asistencia técnica a 15 PYMES aprobadas en la 95ª reunión), el costo total acordado es de USD 407.384 para la eliminación de 145.674 toneladas de CO₂ equivalente (101,87 t) de HFC-134a a un costo unitario de USD 4,00/kg. 
Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado para vehículos
El PAK incluía inicialmente un estudio de evaluación técnica y financiera, con un costo total de USD 153.000, para la producción local de refrigerantes a base de hidrocarburos a escala comercial en Nigeria. La Secretaría informó a la ONUDI de que el costo de la producción de refrigerantes alternativos (hidrocarburos) sería admisible para financiamiento en el marco del sector de la producción, pero no en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado, y señaló que Nigeria no tiene un nivel básico de referencia de HFC ni de HCFC. Posteriormente, este proyecto se revisó para centrarse en la capacitación del personal técnico de refrigeración y aire acondicionado de las empresas manufactureras en la instalación de aparatos que utilizan refrigerantes inflamables, con el objetivo de subsanar la falta de competencias en la instalación, puesta en marcha y mantenimiento seguros de dichos aparatos. La capacitación se dirigirá a un mínimo de 32 personas técnicas de cada una de las 10 empresas (30 % personas técnicas mujeres), incluidos fabricantes y plantas de montaje de aparatos que utilizan refrigerantes inflamables, y también se elaborará un documento de orientación posventa adaptado a las empresas manufactureras para apoyar prácticas de normalización y mantenimiento estandarizadas y seguras. 
98. La etapa I actualizada del PAK también había propuesto un proyecto autosuficiente, con un gasto de USD 382.000, para promover la participación de las mujeres y la excelencia técnica en el sector de la refrigeración y el aire acondicionado (RAC) mediante la concesión de becas y herramientas para la graduación. Tras debatirlo con la Secretaría, la actividad se modificó para centrarse en la capacitación de personas profesionales jóvenes del sector de la refrigeración y el aire acondicionado, con el fin de desarrollar una cantera de talentos en la fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado más preparada para el mercado laboral y con una representación equilibrada de mujeres, para apoyar la transición hacia tecnologías de refrigeración de bajo PCA y con alta eficiencia energética. La actividad establece un programa de formación industrial de tres años, cofinanciado, con prácticas rotativas en seis funciones de fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado[footnoteRef:29] a un coste total reducido de USD 360.000, con el objetivo de alcanzar al menos un 30 % de participación femenina, para desarrollar una mano de obra preparada para el empleo en tecnologías de refrigeración de bajo PCA y con alta eficiencia energética.  [29:  Incluidas la línea de producción y montaje; la estación de soldadura, unión y carga; las pruebas de fugas; el control de calidad y las pruebas de laboratorio; la investigación y el desarrollo para la mejora de productos; y el servicio posventa (análisis de devoluciones por calidad).] 

El PAK actualizado incluía un programa de sustitución, ejecutado en sinergia con el proyecto AGORA financiado por el Gobierno de Francia[footnoteRef:30], para sustituir 320 refrigeradores domésticos que utilizan HFC-134a por equipos de R-600a. El proyecto tiene como objetivo validar los procedimientos de administración, los criterios de admisibilidad, la acreditación de proveedores, los procedimientos de instalación y desmantelamiento, y los mecanismos de seguimiento. También pretende demostrar las ventajas de la tecnología basada en HC para la sustitución a gran escala de frigoríficos que utilizan HFC, incluyendo la gestión de residuos, la manipulación y la recomercialización de materiales, la recuperación ambientalmente responsable de los gases refrigerantes y la eliminación adecuada de los aceites, así como el cálculo de los costes unitarios, el transporte, la manipulación, la destrucción y el tiempo y el espacio necesarios para operaciones a mayor escala. La Secretaría señaló la incertidumbre respecto a cómo el proyecto apoyaría de manera sostenible la transición del subsector, dado que se basa en incentivos para las personas usuarias finales, mientras que la tecnología R-600a ya es dominante en Nigeria. También se plantearon preguntas sobre la admisibilidad de ciertos elementos de costo, incluyendo la gestión del proyecto, la gobernanza, las consultas preparatorias, la creación de capacidad para las instituciones financieras y las evaluaciones de los mercados emergentes. Tras debatir el tema, se acordó eliminar este proyecto del PAK actualizado. [30:  Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de equipos obsoletos de refrigeración y aire acondicionado en Ghana y Nigeria, con financiamiento del Gobierno de Francia, al margen del PAK.] 

Las actividades de capacitación de técnicos fueron analizadas. En vista de lo señalado en el párrafo 60 del HPMP, el número de técnicos que se capacitarán en el marco del KIP se incrementó de 600 (a través de 30 cursos de formación) a 6 640 (a través de 332 cursos de formación) en la etapa I del KIP, incluidos 12 cursos sobre tecnología de CO₂ y 320 cursos sobre tecnología de hidrocarburos. El presupuesto correspondiente se ajustó en consecuencia.
La Secretaría tomó nota de que en el KIP actualizado se había incluido una demostración de refrigerantes a base de hidrocarburos en el sector de la refrigeración comercial, recordando que en la 95.ª reunión ya se había aprobado un proyecto piloto de R‑290 por un valor de USD 1.475.000 para ese mismo sector. El PNUD explicó que el proyecto piloto anterior utiliza sistemas de glicol/circuito de agua con cargas de hidrocarburos más bajas y controladas, adecuados para mercados densamente poblados. En cambio, el proyecto actual está dirigido a grupos de mujeres rurales que utilizan sistemas 100 % R‑290 para la conservación hortícola, donde las instalaciones son menos densas y el contacto con el público es mínimo, aunque se mantendrán las medidas de seguridad. El KIP actualizado propone demostraciones tecnológicas de sistemas en cascada (R‑290/CO₂) y tecnologías de water‑loop en supermercados y minimercados de distintas regiones de Nigeria para demostrar la viabilidad técnica y operativa de la tecnología R‑290/CO₂ en diversos contextos climáticos y comerciales. La Secretaría señaló que ambos proyectos respaldarán el desarrollo de una estrategia de transición del sector para alejar la refrigeración comercial de los sistemas basados en HFC, e incluirán la capacitación de técnicos, el seguimiento de las mejoras en eficiencia energética y actividades de difusión de información para maximizar el impacto ; por lo tanto, la Secretaría apoya la actividad, teniendo en cuenta la gran extensión del país y la variedad de aplicaciones de refrigeración.
De acuerdo con lo dispuesto en la decisión 92/36 g), el PNUD presentará un informe final sobre la ejecución de los proyectos de demostración mencionados en el párrafo 149, incluyendo la eliminación de los HFC y las mejoras en la eficiencia energética logradas al término de los proyectos.
En vista de la revisión del nivel básico de referencia, la Secretaría tomó nota de que el PCA medio en el sector de servicio y mantenimiento en los años de referencia ha cambiado de 1.712,84 para el proyecto aprobado en la 95ª reunión a 1.785,42 según la presentación de datos del programa de país revisada. Se utilizó el valor revisado del Potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de 1.785,42 para calcular la reducción en el sector de servicio y mantenimiento en el marco de la etapa I   actualizada del PAK.   
Objetivo, reducción y financiamiento
Tras ajustar la eliminación gradual de la producción y los costes, así como las actividades del sector de mantenimiento y los valores del Potencial de calentamiento atmosférico (PCA), se acordó que el coste de la etapa I actualizada del PAK fuera de USD 11.366.952 para lograr una reducción del 16,85 % respecto al nivel básico de referencia, lo que permitirá al país cumplir la meta de reducción del 10 % del Protocolo de Montreal para 2029. 
La etapa I del PAK fue aprobada en la 95ª reunión con el fin de lograr una reducción del 10,13 % respecto al nivel básico de referencia establecido en ese momento para 2029. El financiamiento aprobado ascendió a USD 4.283.033 para eliminar progresivamente 1.518.628 toneladas de CO₂ equivalente (1.142,54 t con un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de 1.712,84 en el sector servicio técnico). Tras la revisión del nivel básico de referencia y los ajustes asociados, la reducción total en el marco de las actividades aprobadas se recalculó en 1.583.059 toneladas de CO₂ equivalente, lo que representa el 6,34 % del nivel básico de referencia revisado.
El financiamiento complementario neto solicitado se calcula en USD 7.083.919 para reducir un 10,51 %   adicional del nivel básico de referencia revisado.   
Basándose en el costo de las actividades en el sector de mantenimiento, acordado en USD 8.835.053, las reducciones del consumo de HFC admisible para financiamiento en el sector de mantenimiento ascienden a 3.092.993 toneladas de CO₂ equivalente, tal y como se resume en la tabla 27.[footnoteRef:31] En consecuencia, el Gobierno de Nigeria ha acordado reducir su consumo de HFC en 2029 a 20.775.549 toneladas de CO₂ equivalente, lo que representa el 16,85 % del nivel básico de HFC revisado para el cumplimiento. [31:  Calculado de acuerdo con la metodología presentada en el anexo I del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/46.] 

Tabla 27. Costos convenidos y reducciones del consumo de HFC admisibles para financiamiento y objetivo final
	Sector de servicio y mantenimiento

	Consumo medio de HFC en el sector de servicio y mantenimiento en los años de referencia
	t
	10.038

	
	toneladas de CO₂ eq. 
	17.921.513

	POTC medio de todos los HFC consumidos en el sector
	1.785,42

	Financiación acordada
	USD
	        8.835.053

	Umbral de relación costo-beneficio acordado
	USD/kg
	5,10 

	Reducciones en el sector de servicio y mantenimiento
	toneladas de CO₂ eq. 
	1.732,36

	
	toneladas de CO₂ eq. 
	3.092.993

	Reducciones sectoriales

	Base establecida de consumo de HFC
	toneladas de CO₂ eq. 
	24.986.406

	Reducciones logradas mediante habilitaciones en el sector manufacturero
	toneladas de CO₂ eq. 
	        1.117.864 

	Reducciones logradas mediante actividades en el sector de servicio y mantenimiento
	toneladas de CO₂ eq. 
	3.092.993

	Reducción total en la etapa I del PAK
	toneladas de CO₂ eq.
	        4.210.857 

	Objetivo

	Objetivo para 2029–2030
	toneladas de CO₂ eq.
	      20.775.549


Coste total del proyecto
Con un costo total de USD 11.366.952, la etapa I actualizada del PAK para Nigeria dará lugar a una reducción de 4.210.857 toneladas de CO₂ equivalente del consumo de HFC admisible para financiamiento, tal y como se resume en la tabla 28. 
Cuadro 28. Costos convenidos de las actividades que se ejecutarán durante la etapa I del PAK en Nigeria 
	Sector
	NIC
	HFC
	Eliminación que se pretende lograr
	Gasto
	RCB*

	
	
	
	t
	toneladas de CO₂ equivalente
	USD
	USD/kg
	USD/ tons. de CO₂ eq.

	
	
	
	Financiado
	Sin financiamiento
	Financiado
	Sin financiamiento
	
	
	

	Fabricación
	ONUDI
	R-410A, HFC-134a
	255,39
	132,48
	511.659
	231.040
	1.574.099
	4,06
	2,12

	Fabricación
	PNUD
	HFC-365mfc
	472,50
	0
	375.165
	0
	160.000
	0,34
	0,43

	Servicio y mantenimiento
	ONUDI
	HFC-32,
HFC-134a,
R-404A,
R-410A
	100,59
	0
	179.592
	0
	513.000
	5,10
	2,86

	Servicio y mantenimiento
	PNUD
	
	1.469,62
	0
	2.623.882
	0
	7.495.052
	5,10
	2,86

	Servicio y mantenimiento
	PNUMA
	
	64,12
	0
	114.477
	0
	327.000
	5,10
	2,86

	Servicio y mantenimiento
	Reino Unido
	
	98,04
	0
	175.041
	0
	500.000
	5,10
	2,86

	OGP
	ONUDI
	n.a.
	0
	0
	0
	0
	187.000
	n.a.
	n.a.

	OGP
	PNUD
	n.a.
	0
	0
	0
	0
	583.800
	n.a.
	n.a.

	OGP
	PNUMA
	n.a.
	0
	0
	0
	0
	27.000
	n.a.
	n.a.

	Total
	
	
	2.592,73
	4.210.857
	11.366.952
	4,38
	2,70


*CE = relación costo-beneficio
La etapa I del PAK se ejecutará en cuatro tramos. Las actividades detalladas de la etapa I actualizada se presentan en el cuadro 29.
Tabla 29. Resumen de los costos que se ejecutarán en la etapa I del PAK para Nigeria según lo acordado (USD)
	Subsector
	Organismo
	Según presentación
	Acordado

	Habilitaciones en la industria manufacturera (USD 1.734.099)

	Espumas de poliuretano 
	160.000
	160.000

	Vitapur/Lange y subvenciones*
	PNUD
	160.000
	160.000

	Aire acondicionado residencial
	1.953.594
	1.166.715

	HPZ*
	ONUDI
	542.250
	542.250

	SIMS/Care Global
	ONUDI
	1.411.344
	624.465

	Equipo de refrigeración doméstico
	
	549.551
	302.384

	SIMS/Somotex/Koolboks
	ONUDI
	549.551
	302.384

	Refrigeración comercial 
	105.000
	105.000

	15 pequeñas empresas de máquinas de hielo y cámaras frigoríficas*
	ONUDI
	 105.000
	105.000

	Actividades de servicio y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y refrigeración (USD 8.835.053)

	Fortalecimiento del sistema de concesión de licencias y cupos de HFC*
	PNUMA/
PNUD
	350.000
	350.000

	Creación de capacidad aduanera*
	PNUD
	320.000
	320.000

	Fortalecimiento de la creación de capacidad de las personas técnicas de refrigeración y aire acondicionado
	1.510.000
	2.684.000

	Capacitación y asistencia técnica*
	PNUD
	610.000
	610.000

	Capacitación adicional, talleres especializados, certificación
	PNUD
	900.000
	2.074.000

	Adquisición de equipos
	4.420.883
	2.291.093

	Cinco centros de excelencia*
	PNUD
	874.133
	874.133

	Herramientas de servicio y mantenimiento para las personas técnicas de los MAC/RAC (PNUD)
	PNUD
	3.546.750
	1.166.960

	Herramientas de servicio y mantenimiento para personas técnicas de sistemas de aire acondicionado para vehículos (Italia)
	Italia
	0
	250.000

	Programa de recuperación y reutilización de refrigerantes*
	PNUD
	123.000
	123.000

	Proyecto piloto para el sector de la refrigeración comercial 
	PNUD
	745.000
	745.000

	Proyecto piloto para introducir sistemas en cascadadehidrocarburos/CO₂ y tecnologías de circuito de agua en contextos de refrigeración comercial
	PNUD/
Italia
	1.350.000
	1.270.000

	Estudio de factibilidad técnico-económico para la producción local de hidrocarburos
	ONUDI
	153.000
	0

	Capacitación a nivel empresarial para el personal de fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado sobre la instalación de aparatos que utilizan refrigerantes inflamables
	ONUDI
	0
	153.000

	Evaluación de la preparación del mercado para la sustitución de aparatos de refrigeración con refrigerantes fluorados ineficientes en Nigeria
	PNUD
	500.000
	0

	Apoyo a la habilitación de los almacenes de almacenamiento en frío que utilizan tecnologías a base de HFC a tecnología de hidrocarburos alimentada con energía solar, dirigido a cooperativas de personas en las zonas rurales de Nigeria
	PNUD
	337.000
	302.000

	Incorporación de la perspectiva de género
	482.000
	100.000

	Evaluación de género, becas*
	PNUD
	100.000
	100.000

	Más becas y cajas de herramientas
	ONUDI
	382.000
	0

	Programa de capacitación industrial trienal para personas profesionales del sector manufacturero, con un objetivo de participación femenina de al menos el 30 %
	ONUDI
	0
	360.000

	Participación de las personas usuarias finales y promoción
	PNUD
	146.022
	136.960

	OGP (USD 797.800)

	Coordinación y supervisión del proyecto: PNUD
	PNUD
	878.579
	583.790

	Coordinación y supervisión del proyecto: ONUDI
	ONUDI
	282.881
	187.010

	Coordinación y supervisión del proyecto: PNUMA
	PNUMA
	27.000
	27.000

	Subtotal para el PNUD
	10.140.484
	8.265.843

	Subtotal para la ONUDI
	3.426.026
	2.274.109

	Subtotal para el PNUMA
	327.000
	327.000

	Subtotal para Italia
	500.000
	500.000

	Total
	14.393.510
	11.366.952


* Acordado en la 95ª reunión
Plan de ejecución de los primeros y segundos tramos del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC
La financiación del primer tramo se acordó en la 95ª reunión por un importe de USD 2.738.360, más los gastos de apoyo del organismo por valor de USD 199.534. Para más detalles, véase el párrafo 66 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/70.
[bookmark: _Hlk126916207][bookmark: _Hlk126916178]En la presente reunión se solicita el financiamiento para el segundo tramo, que comprende exclusivamente las nuevas actividades incluidas en la etapa I actualizada del PAK. El coste de dichas actividades se acordó en USD 2.483.980, más los gastos de apoyo del organismo por valor de USD 188.879, tal y como se muestra en el cuadro 30.
Tabla 30. Resumen de los costos convenidos que se ejecutarán en el segundo tramo de la etapa I actualizada del PAK para Nigeria (en USD)
	Componente/actividad del proyecto
	Organismo
	Costos convenidos

	Sector manufacturero (USD 926.849)

	Aire acondicionado residencial: Habilitaciones en SIMS y Care Global
	ONUDI
	624.465

	Equipo de refrigeración doméstico: Habilitaciones en SIMS, Somotex y Koolboks
	ONUDI
	302.384

	Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado (USD 1.353.250)

	Fomento de la creación de capacidad de personas técnicas de refrigeración y aire acondicionado:
Capacitación de personas técnicas (USD 202.500), capacitación especializada en CO₂ (USD 25.000) y certificación (USD 45.450)
	PNUD
	272.950

	Adquisición de equipos:
Herramientas y equipos del RAC (PNUD USD 332.750, Italia USD 250.000)
	PNUD/
Italia
	582.750

	Proyecto piloto para introducir sistemas en cascadadehidrocarburos/CO₂ y tecnologías de circuito de agua en la refrigeración comercial:
Formulación de estrategias (USD 57.500), talleres (USD 33.750)
	PNUD
	68.750

	Apoyo a la habilitación de almacenes en frío que utilizan HFC:
Formulación de estrategias (USD 10.000), talleres (USD 9.000)
	PNUD
	19.000

	Capacitación a nivel empresarial para el personal de la fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado sobre la instalación de aparatos con refrigerantes inflamables
	ONUDI
	 91.800 

	Programa de prácticas industriales para personas profesionales del sector de la refrigeración y el aire acondicionado
	ONUDI
	216.000 

	Participación de las personas usuarias finales:
Talleres informativos (USD 36.000); viajes de estudios (USD 90.000) y actualización del registro (USD 10.961)
	PNUD
	102.000

	Coordinación y supervisión del proyecto (USD 203.881)

	OGP del PNUD:
Equipo y personas consultoras (USD 85.316) y gastos de viaje para la supervisión (USD 28.439)
	PNUD
	113.755

	OGP de la OGP del PNUD:
Personal y consultoría (USD 67.594) y gastos de supervisión (USD 22.531)
	ONUDI
	90.125

	Subtotal para el PNUD
	909.206

	Subtotal para la ONUDI
	1.324.774

	Subtotal Italia
	250.000

	Total
	2.483.980


Exención para las Partes de alta temperatura ambiente 
Nigeria es uno de los países que opera al amparo de la exención por altas temperaturas ambiente (HAT), de acuerdo con lo dispuesto en la decisión XXVIII/2. La decisión permite a estos países solicitar exenciones para subsectores o usos específicos en los que no existan alternativas adecuadas.[footnoteRef:32] Además, la cantidad de sustancias del Anexo F sujetas a la exención HAT no es admisible para financiamiento por el Fondo Multilateral, mientras que dichas sustancias están exentas para esa Parte. Nigeria no tiene intención de acogerse a la exención HAT. [32:  Los equipos exentos en virtud de la exención HAT incluyen los sistemas de aire acondicionado multisplit (comerciales y residenciales); los sistemas de aire acondicionado split con conductos (comerciales y residenciales); y los sistemas de aire acondicionado integrados comerciales (autónomos) con conductos.] 

Cofinanciación
El Gobierno y las principales partes interesadas de Nigeria apoyarán la ejecución del PAK aportando sus competencias técnicas y capacidades logísticas. La cofinanciación del Gobierno se proporcionará en especie mediante espacio de oficinas, instalaciones de almacenamiento, servicios de comunicación e Internet, y apoyo administrativo. La unidad de comunicaciones del Ministerio del Medio Ambiente prestará asistencia en la realización de actividades de sensibilización relacionadas con el proyecto, utilizando todos los canales de divulgación disponibles.
Las personas beneficiarias de los proyectos de conversión de aire acondicionado residencial y refrigeración doméstica contribuirán a la conversión sufragando los costes de los equipos de sustitución que no sean subvencionables en virtud de la política del Fondo Multilateral. Además, las personas beneficiarias de los proyectos de demostración en el sector de la refrigeración comercial aportarán contribuciones en especie, que incluirán obras de ingeniería civil, mejoras eléctricas y de ventilación por motivos de seguridad, así como mantenimiento rutinario y seguimiento de la eficiencia energética.
[bookmark: _Hlk126916238]Plan administrativo del Fondo Multilateral para 2026-2028
El PNUD, la ONUDI, el PNUMA y el Gobierno de Italia solicitan USD 11.366.952, más los gastos de apoyo del organismo, para la ejecución de la etapa I del PAK para Nigeria. El valor total de USD 7.295.098, incluidos los gastos de apoyo del organismo, solicitado para el período 2026–2028, es USD 534.212 inferior a la cantidad prevista en el plan administrativo.
Aplicación de políticas de género
[bookmark: _Hlk126916186]En consonancia con la política de género del Fondo Multilateral, el PNUD, la ONUDI e Italia han realizado esfuerzos para integrar dicha política en la etapa I del KIP. Un análisis inicial identificó que el sector de refrigeración y aire acondicionado (RAC) está abrumadoramente dominado por hombres, y que las mujeres representan una proporción muy reducida de las personas técnicas y de ingeniería. En respuesta, el plan de acción incluye actividades específicas para aumentar la participación de mujeres en todos los componentes del proyecto. La actividad destinada a promover la excelencia técnica de las mujeres en el sector RAC aborda directamente las barreras estructurales que limitan su participación, mientras que el proyecto de capacitación de técnicos tiene como objetivo incluir al menos a 200 mujeres entre los 400 técnicos que recibirán apoyo para la certificación. El programa de prácticas industriales busca alcanzar al menos un 30 % de participación femenina para avanzar hacia una fuerza laboral más equilibrada en el sector de fabricación de equipos RAC, con un enfoque en promover la participación de mujeres en funciones técnicas y operativas. Además, la actividad de apoyo a cooperativas agrícolas dirigidas por mujeres en zonas rurales de Nigeria promueve el acceso a tecnologías de refrigeración sostenibles mediante la conversión de sistemas de almacenamiento en frío basados en HFC a alternativas de hidrocarburos y energía solar.
Sostenibilidad de la reducción de los HFC y evaluación de riesgos
El proyecto individualizó las restricciones de la cadena de abastecimiento que restringen la disponibilidad de tecnologías de bajo PCA como el mayor riesgo. Para abordarlo, las medidas incluyen mejorar la cadena de abastecimiento de nuevas tecnologías, facilitar la aceptación por parte de los importadores locales mediante apoyo externo, garantizar la participación activa en el proyecto y aprovechar iniciativas complementarias como el proyecto AGORA para apoyar el ingreso al mercado. Otros riesgos clave y sus medidas de mitigación son los siguientes: la dificultad para hacer efectivo el sistema de cuotas de HFC se abordará proporcionando el apoyo necesario a la DNO y a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley para desarrollar su capacidad; el crecimiento del consumo de HFC superior al previsto se gestionará mediante la aplicación de cupos de importación, medidas de control y consultas con las personas importadoras y las personas usuarias finales; la mayor disponibilidad de equipos que utilizan HFC a precios más bajos se controlará mediante medidas reglamentarias; y la limitada aceptación por parte de las partes interesadas de la reducción del uso de HFC se mitigará mediante consultas continuas con contrapartes a lo largo de la planificación y la ejecución de las actividades.
[bookmark: _Hlk126916245]Impacto en el clima
Las actividades propuestas, incluida la eliminación gradual de los HFC mediante la conversión a alternativas de bajo PCA, los esfuerzos para promover alternativas de bajo PCA y la recuperación y reutilización de refrigerantes, indican que la ejecución de la etapa I del PAK reducirá las emisiones de refrigerantes a la atmósfera, lo que reportará beneficios climáticos. El cálculo del impacto sobre el clima de las actividades del PAK indica que, para 2030, Nigeria habrá reducido sus emisiones de HFC en aproximadamente 4.210.857 toneladas de CO₂ equivalente, calculadas como la diferencia entre el nivel de referencia de HFC para el cumplimiento y el objetivo de 2029, suponiendo que todos los HFC consumidos se hubieran emitido finalmente.
Actualización del Acuerdo
[bookmark: _Hlk126916251]En el anexo II del presente documento figura un proyecto actualizado del Acuerdo entre el Gobierno de Nigeria y el Comité Ejecutivo para la etapa I actualizada del PAK.
Coordinación de actividades en el sector de servicio y mantenimiento en el marco de los planes de eliminación de HCFC y reducción de HFC
El anexo III resume la ejecución simultánea de las actividades en el marco del PGEH y el KIP.
VI.	Recomendación
El Comité Ejecutivo podría decidir contemplar lo siguiente:
a) Aprobar, en principio, la etapa I actualizada del PAK relativo a los HFC para Nigeria correspondiente al período 2024–2030, con el fin de reducir el consumo de HFC en un 16,85 % respecto al nivel básico de referencia del país para 2029, por un importe de USD 12.212.259, compuesto por USD 8.265.843, más gastos de apoyo del organismo de USD 578.609, para el PNUD; USD 2.274.109, más gastos de apoyo del organismo de USD 159.188, para la ONUDI; USD 327.000, más gastos de apoyo del organismo por valor de USD 42.510, para el PNUMA, y USD 500.000, más gastos de apoyo del organismo por valor de USD 65.000, para el Gobierno de Italia; 
Señalando que la financiación especificada en el inciso a) anterior incluye la financiación para el primer tramo de la etapa I del PAK aprobado en virtud de la decisión 95/69 e);
b) Tomar nota además del compromiso del Gobierno de Nigeria de aplicar las siguientes medidas reglamentarias para apoyar la eliminación total de los HFC en los sectores de fabricación de equipos de aire acondicionado residencial y de equipos de refrigeración domésticos: 
i) La prohibición de la importación y la fabricación de equipos de aire acondicionado residencial basados en R-410A una vez finalizados los proyectos de conversión incluidos en la etapa I del PAK, a más tardar en junio de 2030; 
ii) Prohibición de la importación y fabricación de equipos de refrigeración domésticos que utilicen HFC-134a una vez finalizados los proyectos de conversión incluidos en la etapa I del PAK, a más tardar en 30 de junio de 2030; 
iii) Prohibición de la importación y fabricación de espumas que contengan HFC una vez que se haya completado el proyecto de conversión en el sector de las espumas en la etapa I del PAK, a más tardar el 1 de enero de 2028;
Deducir 4.210.857 toneladas de CO₂ equivalente de HFC del punto de partida para las reducciones acumulativas sostenidas del consumo de HFC que se establecerá sobre la base de la orientación proporcionada por el Comité Ejecutivo;
Observar que, al finalizar los proyectos para usuarios finales incluidos en la etapa I del KIP, el PNUD y el Gobierno de Italia presentarán un informe final sobre su ejecución, de acuerdo con lo dispuesto en la decisión 92/36 g), que incluirá la eliminación de HFC y las ganancias de eficiencia energética logradas;
c) Invitando, con carácter excepcional, al Gobierno de Nigeria a que presente, antes de la 100ª reunión del Comité Ejecutivo, una propuesta para la reconversión de las empresas admisibles restantes que fabrican aparatos de aire acondicionado residencial que utilizan R-410A y refrigeradores domésticos que utilizan HFC-134a, en el entendimiento de que:
El consumo máximo remanente de R-410A admisible para financiamiento era de 132.055 toneladas de CO₂ equivalente (63,26 t); 
El consumo remanente admisible para financiamiento de HFC-134a era de 98.985 toneladas de CO₂ equivalente (69,22 t); 
d) Aprobación:
El segundo tramo de la etapa I actualizada del PAK para Nigeria y el correspondiente plan de ejecución del tramo, por un importe de USD 2.672.858, compuesto por USD 909.206, más los gastos de apoyo del organismo de USD 63.644, para el PNUD, USD 1.324.774, más gastos de apoyo del organismo por valor de USD 92.734, para la ONUDI, y USD 250.000, más gastos de apoyo del organismo por valor de USD 32.500, para el Gobierno de Italia; y
El proyecto actualizado de Acuerdo entre el Gobierno de Nigeria y el Comité Ejecutivo para la reducción del consumo de HCFC, de conformidad con la etapa I del KIP actualizado, que figura en el anexo II del presente documento. 
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Anexo I
PROYECTO DE ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE NIGERIA
Y EL COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE HIDROCLOROFLUOROCARBUROS
DE CONFORMIDAD CON LA ETAPA IV DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN PROGRESIVA DE LOS HCFC
Objetivo
1. El presente Acuerdo representa el entendimiento alcanzado entre el Gobierno de Nigeria (el “País”) y el Comité Ejecutivo respecto a la reducción del uso controlado de las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) indicadas en el Apéndice 1-A (“Sustancias”) hasta un nivel sostenido de 0 toneladas PAO a más tardar el 1º de enero de 2030, en cumplimiento con el calendario del Protocolo de Montreal.
100. El País conviene en cumplir con los límites anuales de consumo de las Sustancias tal como se establecen en el renglón 1.2 del Apéndice 2-A (“Metas y financiamiento”) del presente Acuerdo, así como en el calendario de reducción del Protocolo de Montreal para todas las Sustancias mencionadas en el Apéndice 1-A. El País acepta que, en virtud de su aceptación del presente Acuerdo y del cumplimiento por parte del Comité Ejecutivo de sus obligaciones de financiación descritas en el párrafo 3, se le impide solicitar o recibir nuevos fondos del Fondo Multilateral en relación con ningún consumo de las Sustancias que supere el nivel definido en la fila 1.2 del Apéndice 2-A como medida de reducción final conforme a este Acuerdo para todas las Sustancias especificadas en el Apéndice 1-A, y con respecto a cualquier consumo de cada una de las Sustancias que exceda el nivel definido en los renglones 4.1.3, 4.2.3 y 4.3.3 (consumo remanente admisible para financiamiento).
101. Con sujeción al cumplimiento por parte del País de las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo, el Comité Ejecutivo conviene, en principio, en proporcionar al País el financiamiento indicado en el renglón 3.1 del Apéndice 2-A. En principio, el Comité Ejecutivo proporcionará esta financiación en las reuniones del Comité Ejecutivo especificadas en el Apéndice 3-A (“Calendario de aprobación de la financiación”).
102. El País acepta aplicar este Acuerdo conforme a la etapa IV del plan de gestión para la eliminación de HCFC aprobado (“el Plan”). Conforme al párrafo 5 b), acepta además que el correspondiente organismo bilateral o de ejecución encomiende a un ente independiente la verificación de los límites anuales de consumo que estipula el renglón 1.2 del Apéndice 2-A. La verificación mencionada será encomendada por el organismo bilateral o de ejecución pertinente.
Condiciones para la liberación de la financiación
103. El Comité Ejecutivo proporcionará únicamente la financiación conforme al Calendario de Aprobación de la Financiación cuando el País satisfaga las siguientes condiciones con una antelación de por lo menos 10 semanas con respecto a la reunión del Comité Ejecutivo correspondiente indicada en el Calendario de Aprobación de la Financiación:
a) Que el país haya cumplido con los Objetivos estipulados en la fila 1.2 del Apéndice 2-A para todos los años pertinentes. Los años pertinentes son todos los años transcurridos desde el año en que se aprobó el presente Acuerdo, salvo aquellos para los que no existan informes de ejecución del programa país pendientes a la fecha de la reunión del Comité Ejecutivo en que se presenta la solicitud de financiamiento;
b) Que salvo que el Comité Ejecutivo indique que no es necesario, una entidad independiente haya verificado el cumplimiento de los Objetivos para todos los años pertinentes;
c) Que el País presente para cada ejercicio anterior el informe de ejecución de tramo previsto en el Apéndice 4-A (Formato de informes y planes de ejecución de tramos); que las actividades iniciadas con cargo a tramos anteriormente aprobados muestren un nivel importante de ejecución, y que se haya desembolsado más del 20 por ciento de los recursos procedentes de dichos tramos; y
d) Que el País haya presentado el plan de ejecución de tramo para todos los ejercicios según lo previsto en el Apéndice 4-A, incluido el año en que el cronograma de financiamiento contemple la presentación del tramo siguiente. Cuando se trate del último tramo, el plan deberá abarcar hasta el término de todas las actividades previstas.
Supervisión
104. El País garantizará que realiza una supervisión precisa de sus actividades en virtud del presente Acuerdo. Las instituciones indicadas en el Apéndice 5-A (“Instituciones y funciones de supervisión”) supervisarán e informarán sobre la ejecución de las actividades previstas en los anteriores Planes de Ejecución de Tramos, de conformidad con sus funciones y responsabilidades estipuladas en dicho Apéndice.
Flexibilidad en la reasignación de fondos
105. El Comité Ejecutivo acepta que, de convenir a la mejor reducción del consumo y eliminación de las Sustancias indicadas en el Apéndice 1-A, el País dispondrá de flexibilidad para reasignar total o parcialmente los fondos aprobados, como sigue:
a) Las reasignaciones que supongan cambios significativos deberán documentarse por anticipado en el plan de ejecución del tramo previsto en el párrafo 5 d), o bien como ajuste a un plan existente que deberá presentarse a aprobación ocho semanas antes de la correspondiente sesión del Comité Ejecutivo. Los cambios importantes estarían relacionados con:
i) Materias que pudieran afectar al reglamento y las políticas del Fondo Multilateral;
ii) Los que modifiquen las cláusulas de este Acuerdo;
iii) Cambios en los niveles anuales de financiación asignados a organismos bilaterales y de ejecución individuales para los diferentes tramos;
iv) La entrega de financiación a actividades no contempladas en el Plan de Ejecución de Tramo actualmente aprobado o la eliminación de una actividad del Plan de Ejecución de Tramo, con un costo mayor al 30 por ciento del costo total del último tramo aprobado;
v) Cambios en las tecnologías alternativas, en cuyo caso todas las solicitudes de ese tipo deberán precisar los sobrecostos asociados, el potencial impacto climático y cualesquiera diferencias en toneladas PAO a eliminar, si corresponde, y confirmar que el País conviene en que un posible menor costo de la tecnología redundará en una disminución equivalente en el nivel general de financiamiento previsto en este Acuerdo;
b) Las reasignaciones que no supongan cambios significativos podrán incorporarse al plan de ejecución de tramo aprobado en curso y notificarse al Comité Ejecutivo en el siguiente informe de ejecución de tramo; y
c) Los fondos remanentes que conserven los organismos bilaterales o de ejecución o el País en virtud del Plan serán devueltos al Fondo Multilateral al concluirse el último tramo previsto conforme a este Acuerdo.
Consideraciones sobre el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración
106. Se dará especial atención a la ejecución de las actividades contempladas en el Plan para el sector de servicio técnico de equipos de refrigeración, en particular:
a) Si el País recurre a la flexibilidad que le concede el presente Acuerdo para atender necesidades específicas que pudieran presentarse durante la ejecución del proyecto; y
b) Que durante la ejecución del Plan, el País y los organismos bilaterales y/o de ejecución tomen en consideración las decisiones aplicables al sector de servicio técnico de equipos de refrigeración.
Organismos bilaterales y de ejecución
107. El País asume la responsabilidad general por la gestión y ejecución del presente Acuerdo y de toda actividad que, en cumplimiento de las obligaciones aquí contraídas, emprenda por sí o por terceros en su representación. El PNUD ha aceptado ser el principal organismo de ejecución (el “Principal Organismo de Ejecución”) y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha aceptado ser el organismo de ejecución cooperante (el “Organismo de Ejecución Cooperante”) bajo la dirección del Principal Organismo de Ejecución en lo que respecta a las actividades del País en virtud del presente Acuerdo. El País acepta que se lleven a cabo evaluaciones, que podrían ser realizadas en el marco de los programas de trabajo de supervisión y evaluación del Fondo Multilateral o en el marco del programa de evaluación del OE Principal y/o del OE Cooperante que participan en este Acuerdo.
108. El OE Principal tendrá la responsabilidad de garantizar la planificación, ejecución y presentación de informes de forma coordinada de todas las actividades en el marco del presente Acuerdo, incluida, entre otras cosas, la verificación independiente a realizar conforme al subpárrafo 5 b). El OE Cooperante prestará apoyo al OE Principal mediante la ejecución del Plan bajo la coordinación general de ese último. Las funciones del OE Principal y del OE Cooperante se describen en el Apéndice 6-A y el Apéndice 6-B, respectivamente. El Comité Ejecutivo acuerda, en principio, pagar al OE Principal y al OE Cooperante los honorarios que indican las filas 2.2 y 2.4 del Apéndice 2-A.
Incumplimiento
109. Si por cualquier motivo el País no logra las metas de eliminación de Sustancias que fija el renglón 1.2 del Apéndice 2-A, o si de cualquier otra forma incumple lo estipulado en el presente Acuerdo, éste acepta que no podrá recibir el financiamiento previsto en el calendario de aprobación. A discreción del Comité Ejecutivo, la financiación se reanudará según un Calendario de Aprobación de la Financiación revisado determinado por el Comité Ejecutivo después de que el País haya demostrado que cumple todas las obligaciones que debían cumplirse antes de recibir el siguiente tramo de financiación según el Calendario de Aprobación de la Financiación. El País reconoce que el Comité Ejecutivo podrá reducir el financiamiento en el monto previsto en el Apéndice 7-A (“Reducción del financiamiento en caso de incumplimiento”) por kg/PAO de reducción del consumo no alcanzado en cualquiera de los años establecidos. El Comité Ejecutivo analizará los incumplimientos caso a caso y resolverá en consecuencia. Una vez adoptada su decisión, el caso específico de incumplimiento de este Acuerdo no obstará para la entrega de financiamiento para futuros tramos conforme al párrafo 5 anterior.
110. No se modificará la Financiación del presente Acuerdo en virtud de decisiones futuras del Comité Ejecutivo que pudieran afectar la financiación de cualquier otro proyecto en el sector de consumo o de otras actividades afines en el País.
111. El País acatará cualquier solicitud razonable del Comité Ejecutivo, el OE Principal y el OE Cooperante para facilitar la aplicación del presente Acuerdo. En particular, proporcionará al OE Principal y al OE Cooperante acceso a la información necesaria para verificar el cumplimiento del presente Acuerdo.
Fecha de finalización
112. El Plan y el Acuerdo asociado concluirán al final del año siguiente al último año para el que se haya especificado un nivel de consumo total máximo permitido en el Apéndice 2-A. En el caso de que para ese entonces sigan pendientes actividades previstas en el último Plan de Ejecución del Tramo y sus modificaciones según el subpárrafo 5 d) y el párrafo 7, la conclusión del Plan se aplazará hasta el término del año que siga a la ejecución de las actividades pendientes. Salvo indicación en contrario del Comité Ejecutivo, la obligación de informar conforme a lo previsto en los incisos 1 a), 1 b), 1 d) y 1 e) del Apéndice 4-A se mantendrá vigente hasta la conclusión del Plan.
Validez
113. Las condiciones del presente Acuerdo rigen exclusivamente en el marco del Protocolo de Montreal y conforme a lo aquí estipulado. Salvo indicación en contrario, los términos utilizados en este Acuerdo tienen el significado que les asigna el Protocolo de Montreal.
114. El presente Acuerdo solo podrá modificarse o extinguirse por la voluntad escrita del País y del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral.
APÉNDICES
APÉNDICE 1-A: LAS SUSTANCIAS
	Sustancia
	Anexo
	Grupo
	Punto de partida para reducciones acumulativas en el consumo (tons. PAO)

	HCFC-22
	C
	I
	248,5

	HCFC-141b
	C
	I
	96,4

	Subtotal
	344,9

	HCFC-141b contenido en polioles premezclados de importación
	53,2

	Total
	398,2


APÉNDICE 2-A: OBJETIVOS Y FINANCIACIÓN
	Renglón
	Detalles
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	1.1
	Calendario de reducción del Protocolo de Montreal para las sustancias del Anexo C, Grupo I (tons. PAO)
	112,09
	112,09
	112,09
	112,09
	0,00
	n.a.

	1.2
	Consumo total máximo permitido de sustancias del Anexo C, Grupo I (tons. PAO)
	112,09
	112,09
	112,09
	112,09
	0,00
	n.a.

	2.1
	Financiación convenida para el OE Principal (PNUD) (USD)
	3.318.477
	0
	2.917.578
	
	759.654
	6.995.709

	2.2
	Gastos de apoyo para el OE Principal (USD)
	232.293
	0
	204.230
	0
	53.176
	489.699

	2.3
	Organismo cooperante (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) – Financiamiento convenido (USD)
	519.000
	0
	82.400
	0
	0
	601.400

	2.4
	Gastos de apoyo para el OE Cooperante (USD)
	65.720
	0
	10.434
	0
	0
	76.154

	3.1
	Financiación convenida total (USD)
	3.837.477
	0
	2.999.978
	0
	759.654
	7.597.109

	3.2
	Total gastos de apoyo (USD)
	298.013
	0
	214.664
	0
	53.176
	565.853

	3.3
	Gastos convenidos totales (USD)
	4.135.490
	0
	3.214.642
	0
	812.830
	8.162.962

	4.1.1
	Eliminación total de HCFC-22 que debe lograrse según el presente Acuerdo (tons. PAO)
	97,21

	4.1.2
	Eliminación de HCFC-22 prevista en proyectos previamente aprobados (tons. PAO)
	151,31

	4.1.3
	Consumo admisible remanente de HCFC-22 (tons. PAO)
	0,00

	4.2.1
	Eliminación total de HCFC-141b convenida en el presente Acuerdo (tons. PAO)
	0,00

	4.2.2
	Eliminación de HCFC-141b prevista en proyectos previamente aprobados (tons. PAO)
	96,40 

	4.2.3
	Consumo admisible remanente de HCFC-141b (tons. PAO)
	0,00

	4.3.1
	Eliminación total de HCFC-141b en polioles premezclados de importación convenida en el presente Acuerdo (tons. PAO)
	0,00

	4.3.2
	Eliminación de HCFC-141b en polioles premezclados de importación prevista para la etapa anterior (tons. PAO)
	53,30

	4.3.3
	Consumo admisible remanente de HCFC-141b en polioles premezclados de importación (tons. PAO)
	0,00


* Fecha de finalización de las etapas II y III según sus respectivos acuerdos: 31 de diciembre de 2026. En la 98ª reunión se solicitó la extensión de ambos acuerdos hasta el 31 de diciembre de 2027.
APÉNDICE 3-A: CALENDARIO DE APROBACIÓN DE LA FINANCIACIÓN
1. La financiación para los tramos futuros se considerará para aprobación en la primera reunión del año especificado en el Apéndice 2-A.
APÉNDICE 4-A: FORMATO DE INFORMES Y PLANES DE EJECUCIÓN DE TRAMOS
1. Los informes y planes de ejecución de cada solicitud de tramo constarán de cinco partes:
a) Un informe descriptivo de los avances por tramo logrados desde el informe anterior que refleje el estado de situación del País en cuanto a la eliminación de las Sustancias, la contribución de las distintas actividades, y cómo éstas se relacionan entre sí. Debe incluir la eliminación de SAO lograda como resultado directo de la ejecución de las actividades, por sustancia, así como la tecnología alternativa utilizada y su introducción gradual a fin de que la Secretaría pueda informar al Comité Ejecutivo sobre el consiguiente cambio en las emisiones que afectan al clima. El informe debe además destacar los logros, experiencias y problemas relativos a las actividades contempladas en el Plan, haciendo constar los cambios que pudieran haber ocurrido en las circunstancias del País y otros antecedentes pertinentes. El informe también deberá incluir información acerca de cualesquiera cambios, y la justificación de los mismos, respecto de los planes de ejecución de tramos presentados anteriormente, tales como retrasos, uso de flexibilidad para reasignar fondos durante la ejecución de un tramo, conforme lo permite el párrafo 7 de este Acuerdo, u otros cambios;
b) Una verificación independiente de los resultados del Plan y del consumo de las Sustancias, según lo previsto en el párrafo 5 b) del Acuerdo. Salvo indicación en contrario del Comité Ejecutivo, dicha verificación deberá acompañar a cada solicitud de tramo e indicar que se ha verificado el consumo de todos los años pertinentes tal como se especifica en el inciso 5 a) del Acuerdo para los que el Comité Ejecutivo manifieste no haber recibido un informe de verificación;
c) Una descripción escrita de las actividades previstas durante el período contemplado en el tramo solicitado, destacando los hitos de ejecución, fecha de término e interdependencia entre actividades e incorporando las experiencias adquiridas y los avances logrados en la ejecución de tramos anteriores; los datos del plan se proporcionarán para cada ejercicio. La descripción también debe contener una referencia al Plan general, a los avances logrados y a los posibles cambios previstos en el Plan, especificando y explicando en detalle cualquier modificación. La descripción de futuras actividades se podrá presentar como parte del informe descriptivo previsto en el párrafo b) anterior;
d) Una matriz de datos cuantitativos sobre todos los informes y planes de ejecución de tramos, a presentar a través de una base de datos en línea; y
e) Un resumen ejecutivo de unos cinco párrafos con una síntesis de la información contenida en los incisos 1 a) a 1 d) anteriores.
117. Cuando en un mismo año se estén ejecutando en paralelo dos etapas del Plan, al elaborar los informes y planes de ejecución de tramos se deberá tener en cuenta lo siguiente:
a) Los informes y planes de ejecución de tramos previstos en el presente Acuerdo deberán referirse únicamente a las actividades y recursos aquí contemplados; y
b) Cuando el Apéndice 2-A de cada Acuerdo contemple distintas metas de consumo de HCFC para etapas en curso en un mismo año, servirá de referencia para el cumplimiento de dichos Acuerdos y como base para la verificación independiente la que resulte menor.
APÉNDICE 5-A: INSTITUCIONES DE SUPERVISIÓN Y FUNCIONES
1. La supervisión general correrá a cargo del Ministerio del Medio Ambiente, a través de la ENO, con la asistencia del principal organismo de ejecución.
El consumo será supervisado y determinado sobre la base de los datos oficiales de importaciones y exportaciones de sustancias registrados por el departamento gubernamental correspondiente.
La ENO recopilará y comunicará los siguientes datos e información cada año, en los plazos establecidos o antes de estos:
Informes anuales sobre el consumo de las sustancias que se presentarán a la Secretaría del Ozono;
Informes anuales sobre los avances en la aplicación del Plan que se presentarán al Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral.
El organismo responsable de la evaluación tendrá pleno acceso a la información técnica y financiera pertinente relacionada con la ejecución del Plan.
APÉNDICE 6-A: FUNCIONES DEL ORGANISMO PRINCIPAL
1. El OE Principal tendrá, como mínimo, las siguientes responsabilidades:
a) Velar por la verificación financiera y el desempeño según lo previsto en el presente Acuerdo y en los procedimientos y requisitos internos específicos establecidos en el Plan del País;
b) Colaborar con el País en la confección de los Informes y Planes de Ejecución de Tramos de conformidad con el Apéndice 4-A;
c) Proporcionar al Comité Ejecutivo verificación independiente de haberse alcanzado los Objetivos y completado las actividades asociadas del tramo, como se indica en el Plan de Ejecución del Tramo, de conformidad con el Apéndice 4-A;
d) Actualizar el plan general y los futuros planes de ejecución de tramos de modo que reflejen las experiencias y avances logrados, conforme a los párrafos 1 c) y 1 d) del Apéndice 4-A;
e) Cumplir los requisitos de información respecto de los Informes y Planes de Ejecución de Tramos y el Plan general especificados en el Apéndice 4-A que se deben presentar al Comité Ejecutivo, y que deben incluir las actividades que cumpla el OE Cooperante;
f) Cuando el tramo final de financiamiento se solicite uno o más ejercicios antes del último año para el cual se haya fijado una meta de consumo, los informes anuales de ejecución de tramos y, cuando corresponda, de verificación de la etapa en curso del Plan, deberán seguirse presentando hasta el término de las actividades previstas y el logro de las metas de consumo;
g) Velar por que las evaluaciones técnicas las realicen expertos independientes calificados;
h) Llevar a cabo las labores de supervisión que sean necesarias;
i) Coordinar las actividades de los organismos cooperantes y garantizar una adecuada secuencia de actividades;
j) Coordinar las actividades del OE Cooperante y garantizar la secuencia adecuada de las mismas;
k) En el caso de que se reduzca la financiación por falta de cumplimiento conforme al párrafo 11 del Acuerdo, determinar, en consulta con el País y el OE Cooperante, la asignación de las reducciones a las diferentes partidas presupuestarias y a la financiación del OE Principal y de la OE Cooperante;
l) Procurar que los desembolsos a la cuenta del País se hagan en base al uso de indicadores;
m) Colaborar en materia de gestión, apoyo técnico y desarrollo de políticas, según sea necesario;
n) Alcanzar un consenso con el OE Cooperante sobre cualquier acuerdo de planificación, coordinación y presentación de informes necesario para facilitar la ejecución del Plan; y
o) Liberación oportuna de fondos al País/empresas participantes para terminar las actividades relacionadas con el proyecto.
120. En consulta con el País, y tomando en cuenta sus puntos de vista, el organismo principal seleccionará a una entidad independiente para realizar la verificación de los resultados del Plan y del consumo de las Sustancias indicadas en el Apéndice 1-A, según lo previsto en los párrafos 5 b) del Acuerdo y 1 b) del Apéndice 4-A.
APÉNDICE 6-B: FUNCIÓN DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCIÓN COOPERANTES
1. El Organismo de Ejecución Cooperante tendrá a su cargo diversas de actividades. Éstas se especifican con más detalle en el Plan, e incluyen como mínimo las siguientes: 
a) Proporcionar asistencia para la elaboración de políticas cuando se requiera; 
b) Brindar asistencia al País en la ejecución y evaluación de las actividades que financie, y derivar la consulta al Organismo de Ejecución Principal para asegurar que las actividades se ejecuten en una secuencia coordinada;
c) Informar de estas actividades al OE Principal para su inclusión en los informes refundidos que se presenten con arreglo al Apéndice 4-A; y
d) Consensuar con el OE Principal las medidas de planificación, coordinación y presentación de informes que faciliten la ejecución del Plan.
APÉNDICE 7-A: REDUCCIÓN DEL FINANCIAMIENTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
1. Conforme al párrafo 11 del Acuerdo, el financiamiento proporcionado podrá reducirse en USD 156,30 por kg/PAO de consumo que exceda el nivel definido en el renglón 1.2 del Apéndice 2-A para cada año en que no se cumpla la meta especificada en el renglón 1.2 del Apéndice 2-A. Podría evaluarse la adopción de medidas adicionales en aquellos casos en que el incumplimiento se prolongue durante dos años consecutivos.
123. Cuando corresponda sancionar en un año en que estén vigentes dos Acuerdos (dos etapas del Plan en ejecución paralela) que prevean multas de distinta cuantía, el monto se determinará caso a caso, teniendo en cuenta los sectores específicos donde se produjo el incumplimiento. Si no fuese posible precisar el sector, o si ambas etapas se ocupan de un mismo sector, se aplicará el que resulte mayor.
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Anexo II
PROYECTO DE ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE NIGERIA
Y EL COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE HIDROFLUOROCARBONOS
DE CONFORMIDAD CON LA ETAPA I DEL PLAN DE APLICACIÓN DE LA ENMIENDA DE KIGALI RELATIVA A LOS HFC
(Período: 2024-2029)
Objetivo
1. El presente Acuerdo constituye el entendimiento entre el Gobierno de Nigeria (“el País”) y el Comité Ejecutivo con respecto a la reducción del uso controlado de las sustancias del Anexo F que figuran en el Apéndice 1-A (“las Sustancias”) hasta un nivel sostenido de 20.775.549 toneladas de CO₂ equivalente (tons. de CO₂ eq.) para el 1 de enero de 2029, de conformidad con el calendario del Protocolo de Montreal y los términos del presente Acuerdo.
El País conviene en cumplir con los límites anuales de consumo de las Sustancias del Anexo F establecidos en la fila 1.2 del Apéndice 2-A (“Objetivos y financiamiento”) del presente Acuerdo, así como en el calendario de reducción del Protocolo de Montreal para todas las sustancias del Anexo F mencionadas en el Apéndice 1-A. El País acepta que, en virtud de su aceptación del presente Acuerdo y del cumplimiento por parte del Comité Ejecutivo de sus obligaciones de financiación descritas en el párrafo 3, se le impide solicitar o recibir nuevos fondos del Fondo Multilateral en relación con ningún consumo de las sustancias del Anexo F que supere el nivel definido en la fila 1.2 del Apéndice 2-A como medida de reducción final conforme a este Acuerdo para todas las sustancias del Anexo F especificadas en el Apéndice 1-A, y en relación con cualquier consumo de sustancias del Anexo F que exceda el nivel definido en el renglón 4.1.3 (consumo remanente admisible para financiamiento).
Con sujeción al cumplimiento por parte del País de las obligaciones estipuladas en este Acuerdo, el Comité Ejecutivo conviene, en principio, en proporcionar al País el financiamiento indicado en el renglón 3.1 del Apéndice 2-A. En principio, el Comité Ejecutivo proporcionará esta financiación en las reuniones del Comité Ejecutivo especificadas en el Apéndice 3-A (“Calendario de aprobación de la financiación”).
El país acepta aplicar este Acuerdo conforme a la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali de los HFC (“el Plan”) tal como se aprobó. Conforme al subpárrafo 5 b) de este Acuerdo, el País aceptará la verificación independiente del logro de los límites anuales de consumo de las sustancias del Anexo F que se estipulan en la fila 1.2 del Apéndice 2-A de este Acuerdo. La verificación mencionada será encomendada por el organismo bilateral o de ejecución pertinente.
Condiciones para la liberación de la financiación
El Comité Ejecutivo proporcionará únicamente la financiación, conforme al Calendario de Aprobación de la Financiación, cuando el País satisfaga las siguientes condiciones con una antelación de por lo menos 10 semanas con respecto a la reunión del Comité Ejecutivo correspondiente indicada en el Calendario de Aprobación de la Financiación:
a) Que el país haya cumplido con los Objetivos estipulados en la fila 1.2 del Apéndice 2-A para todos los años pertinentes. Los años pertinentes son todos los años transcurridos desde el año en que se aprobó el presente Acuerdo, salvo aquellos para los que no existan informes de ejecución del programa país pendientes a la fecha de la reunión del Comité Ejecutivo en que se presenta la solicitud de financiamiento;
b) Que salvo que el Comité Ejecutivo indique que no es necesario, una entidad independiente haya verificado el cumplimiento de los Objetivos para todos los años pertinentes;
c) Que el País haya presentado un Informe de Ejecución de Tramos conforme al Apéndice 4-A (“Formato de Informes y Planes de Ejecución de Tramos”) que cubra cada año civil anterior e; que haya logrado un nivel importante de ejecución de las actividades iniciadas con tramos aprobados anteriormente; y que la tasa de desembolso de financiación disponible del tramo aprobado anterior sea superior al 20 por ciento; y
d) Que el País haya presentado para todos los años civiles un Plan de Ejecución de Tramo conforme al Apéndice 4-A, hasta e inclusive el año en que el Calendario de Aprobación de la Financiación contemple la presentación del tramo siguiente. Cuando se trate del último tramo, el plan deberá abarcar hasta el término de todas las actividades previstas.
Supervisión
El País garantizará que realiza una supervisión precisa de sus actividades en virtud del presente Acuerdo. Las instituciones indicadas en el Apéndice 5-A (“Instituciones y funciones de supervisión”) supervisarán e informarán sobre la ejecución de las actividades previstas en los anteriores Planes de Ejecución de Tramos, de conformidad con sus funciones y responsabilidades estipuladas en dicho Apéndice.
Flexibilidad en la reasignación de fondos
El Comité Ejecutivo conviene en que el País podrá tener flexibilidad para reasignar parte o la totalidad los fondos aprobados según la evolución de las circunstancias, para lograr la reducción del consumo y la reducción gradual más ágil posible de las sustancias del Anexo F especificadas en el Apéndice 1-A de acuerdo con las consideraciones siguientes:
e) Las reasignaciones que supongan cambios significativos deberán documentarse por anticipado en el Plan de Ejecución del Tramo previsto en el subpárrafo 5 d), o bien como revisión de un Plan de Ejecución de Tramo existente que deberá presentarse a aprobación 10 semanas antes de la sesión correspondiente del Comité Ejecutivo. Los cambios importantes estarían relacionados con:
i) Materias que pudieran afectar al reglamento y las políticas del Fondo Multilateral; 
ii) Cambios que modifiquen cláusulas de este Acuerdo; 
iii) Cambios en los niveles anuales de financiación asignados a organismos bilaterales o de ejecución individuales para los diferentes tramos;
iv) La entrega de financiación a actividades no contempladas en el Plan de Ejecución de Tramo actualmente aprobado, o la eliminación de una actividad del Plan de Ejecución de Tramo, con un costo mayor al 30 por ciento del costo total del último tramo aprobado;
v) Cambios en las tecnologías alternativas, en el entendido de que cualquier presentación de una solicitud de ese tipo deberá precisar los sobrecostos asociados, impacto climático potencial y diferencia en toneladas de CO₂ equivalente a reducir, si procede, y confirmar que el País conviene en que el menor costo de la tecnología redundará en una disminución equivalente en el nivel general de financiamiento previsto en este Acuerdo;
f) Las reasignaciones que no supongan cambios significativos podrán incorporarse al Plan de Ejecución de Tramo aprobado en curso y notificarse al Comité Ejecutivo en el siguiente Informe de Ejecución de Tramo;
g) Cualquier empresa incluida en el Plan que resulte no ser admisible conforme a las políticas del Fondo Multilateral (es decir, debido a propiedad extranjera o a su establecimiento después de la fecha límite aplicable) no recibirá asistencia financiera. Esta información se comunicará como parte del Plan de Ejecución de la Tranche.
h) Los fondos remanentes que conserven los organismos bilaterales o de ejecución o el País en virtud del Plan serán devueltos al Fondo Multilateral al concluirse el último tramo previsto conforme a este Acuerdo.
Se prestará especial atención a la ejecución de actividades en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración incluidos en el Plan, en particular que el País podrá utilizar la flexibilidad disponible en virtud de este Acuerdo para abordar las necesidades específicas que pudieran surgir durante la ejecución de proyectos.
Organismos bilaterales y de ejecución
El País asume la responsabilidad general por la gestión y ejecución del presente Acuerdo y de toda actividad que, en cumplimiento de las obligaciones aquí contraídas, emprenda por sí o por terceros en su representación. El PNUD ha aceptado ser el organismo de ejecución principal y único (el “OE Principal”) y la ONUDI, el PNUMA y el Gobierno de Italia han aceptado ser los organismos de ejecución cooperantes (los “OE Cooperantes”) bajo la dirección del OE Principal en lo que respecta a las actividades del país en virtud del presente Acuerdo. El País acepta que se lleven a cabo evaluaciones, que podrían ser realizadas en el marco de los programas de trabajo de supervisión y evaluación del Fondo Multilateral o en el marco del programa de evaluación del OE Principal y/o de los OE Cooperantes que participan en este Acuerdo.
El OE Principal tendrá la responsabilidad de garantizar la planificación, ejecución y presentación de informes de forma coordinada de todas las actividades en el marco del presente Acuerdo, incluida, entre otras cosas, la verificación independiente a realizar conforme al subpárrafo 5 b). Los OE Cooperantes prestarán apoyo al OE Principal mediante la ejecución del Plan bajo la coordinación general de ese último. Las funciones del OE Principal y de los OE Cooperantes se describen en el Apéndice 6-A y el Apéndice 6-B, respectivamente. El Comité Ejecutivo acuerda, en principio, pagar al OE Principal y a los OE Cooperantes los honorarios que indican las filas 2.2, 2.4, 2.6 y 2.8 del Apéndice 2-A.
Incumplimiento de los Objetivos del Acuerdo
Si por cualquier motivo el País no logra cumplir los Objetivos de eliminación de las sustancias del Anexo F que establece la fila 1.2 del Apéndice 2-A, o si de cualquier otra forma incumple lo estipulado en el presente Acuerdo, entonces el País acepta que no podrá recibir Financiación según lo previsto en el Calendario de Aprobación de la Financiación. A discreción del Comité Ejecutivo, la financiación se reanudará según un Calendario de Aprobación de la Financiación revisado determinado por el Comité Ejecutivo después de que el País haya demostrado que cumple todas sus obligaciones que debían cumplirse antes de recibir el siguiente tramo de financiación según el Calendario de Aprobación de la Financiación. El País reconoce que el Comité Ejecutivo puede reducir el monto de la Financiación en la medida que se precisa en el Apéndice 7-A (“Reducciones de la Financiación en caso de Incumplimiento”) por cada kg de CO₂ equivalente de reducciones del consumo no alcanzado en cualquiera de los años establecidos. El Comité Ejecutivo analizará los incumplimientos caso a caso y resolverá en consecuencia; una vez adoptada su decisión, el caso específico de incumplimiento de este Acuerdo no obstará para la entrega de financiamiento para futuros tramos conforme al párrafo 5 anterior.
No se modificará la Financiación del presente Acuerdo en virtud de decisiones futuras del Comité Ejecutivo que pudieran afectar la financiación de cualquier otro proyecto en el sector de consumo o de otras actividades afines en el País.
El País acatará cualquier solicitud razonable del Comité Ejecutivo, el OE Principal y los OE Cooperantes para facilitar la aplicación del presente Acuerdo. En particular, proporcionará al OE Principal y a los OE Cooperantes acceso a la información necesaria para verificar el cumplimiento del presente Acuerdo.
Fecha de finalización
El Plan y el Acuerdo asociado concluirán al final del año siguiente al último año para el que se haya especificado un nivel de consumo total máximo permitido en el Apéndice 2-A. En el caso de que para ese entonces sigan pendientes actividades previstas en el último Plan de Ejecución del Tramo y sus modificaciones según el subpárrafo 5 d) y el párrafo 7, la conclusión del Plan se aplazará hasta el término del año que siga a la ejecución de las actividades pendientes. Salvo indicación en contrario del Comité Ejecutivo, la obligación de informar conforme a lo previsto en los subpárrafos 1 a), 1 b) y 1 d) del Apéndice 4-A se mantendrá vigente hasta la conclusión del Plan.
Validez
Las condiciones del presente Acuerdo rigen exclusivamente en el marco del Protocolo de Montreal y conforme a lo aquí estipulado. Salvo indicación en contrario, los términos utilizados en este Acuerdo tienen el significado que les asigna el Protocolo de Montreal.
El presente Acuerdo solo podrá modificarse o extinguirse por la voluntad escrita del País y del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral.
APÉNDICES
APÉNDICE 1-A: LAS SUSTANCIAS
	[bookmark: _Hlk131268561]Sustancias
	Punto de partida para reducciones acumulativas del consumo
(toneladas de CO₂ equivalente)

	HFCs
	Por determinar


APÉNDICE 2-A: OBJETIVOS Y FINANCIACIÓN
	Renglón
	Detalles
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	1.1
	Calendario del Protocolo de Montreal para la reducción de las sustancias del Anexo F (tons. de CO₂ eq.) 
	%
	24.986.406
	moratoria
	moratoria
	moratoria
	moratoria
	10
	n.a.

	
	
	tons. de CO₂ eq.
	24.986.406
	24.986.406
	24.986.406
	24.986.406
	22.487.765
	22.487.765
	n.a.

	1.2
	Consumo total máximo permitido para sustancias del Anexo F (tons. de CO₂ eq.)
	Reducciónen %
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16,85
	16,85
	n.a.

	
	
	tons. de CO₂ eq.
	24.986.406
	24.986.406
	24.986.406
	24.986.406
	20.775.549
	20.775.549
	n.a.

	2.1
	Financiación convenida para el OE Principal (PNUD) (USD)
	1.902.050
	909.206
	0
	3.673.872
	0
	1.780.715
	8.265.843

	2.2
	Gastos de apoyo para el OE Principal (USD)
	133.144
	63.644
	0
	257.171
	0
	124.650
	578.609

	2.3
	Financiación convenida para el OE Cooperante (ONUDI) (USD)
	705.510
	1.324.774
	0
	243.825
	0
	0
	2.274.109

	2.4
	Gastos de apoyo para el OE Cooperante (USD)
	49.386
	92.734
	0
	17.068
	0
	0
	159.188

	2.5
	Financiación convenida parael OE Cooperante (ONUDI) (USD)
	130.800
	0
	0
	130.800
	0
	65.400
	327.000

	2.6
	Gastos de apoyo para el OE Cooperante (USD)
	17.004
	0
	0
	17.004
	0
	8.502
	42.510

	2.7
	Financiación convenida para el OE Cooperante (Italia) (USD)
	0
	  250.000
	0
	  250.000
	0
	0
	500.000

	2.8
	Gastos de apoyo para el OE Cooperante (USD)
	0
	  32.500
	0
	  32.500
	0
	0
	65.000

	3.1
	Financiación convenida total (USD)
	2.738.360
	2.483.980
	0
	4.298.497
	0
	1.846.115
	11.366.952

	3.2
	Total gastos de apoyo (USD)
	199.534
	188.878
	0
	323.743
	0
	133 152
	845.307

	3.3
	Gastos convenidos totales (USD)
	2.937.894
	2.672.858
	0
	4.622.240
	0
	1.979.267
	12.212.259

	4.1
	Deducción de HFC en virtud del presente Acuerdo (tons. de CO₂ eq.)
	4.210.857

	4.2
	Deducción de HFC de proyectos aprobados anteriormente (tons. de CO₂ eq.)
	0

	4.3
	Consumo restante admisible de HFC (tons. de CO₂ eq.)
	Por determinar


APÉNDICE 3-A: CALENDARIO DE APROBACIÓN DE LA FINANCIACIÓN
1. La financiación para los tramos futuros se considerará para aprobación en la primera reunión del año especificado en el Apéndice 2-A.
APÉNDICE 4-A: FORMATO DE LOS PLANES E INFORMES DE EJECUCIÓN DE TRAMOS
1. La presentación del Informe de Ejecución de Tramo y de los Planes para cada tramo solicitado constará de cuatro partes:
a) Un informe descriptivo, que proporcione datos por tramo, en el que se describan los progresos logrados desde el informe anterior, se refleje la situación del País respecto a la reducción de las sustancias del Anexo F, cómo contribuyen a la misma las diferentes actividades y cómo se relacionan entre sí, incluyendo, cuando corresponda, las actividades relacionadas con la eficiencia energética aprobadas en el contexto de la reducción de los HFC conforme a la decisión 91/65. El informe debería incluir la reducción lograda del consumo de sustancias del Anexo F como consecuencia directa de la ejecución de las actividades, por sustancia, la tecnología alternativa utilizada y la introducción progresiva de alternativas, de forma que la Secretaría pueda informar al Comité Ejecutivo sobre el cambio resultante en las emisiones relevantes para el clima. El informe debe además incluir información cuantitativa sobre las actividades ejecutadas y destacar los logros, experiencias y retos relacionados con las diferentes actividades incluidas en el Plan, reflexionando acerca de los cambios de circunstancias en el País y proporcionar toda otra información pertinente. El informe también deberá notificar y justificar los cambios respecto del Plan de Ejecución del Tramo o Planes de Ejecución del Tramo, tales como retrasos, el uso de flexibilidad o reasignación de fondos durante la ejecución conforme lo permite el párrafo 7 de este Acuerdo, y otros cambios;
b) Un informe de verificación independiente de resultados del Plan y del consumo de sustancias del Anexo F, según lo previsto en el subpárrafo 5 b) del Acuerdo. Si el Comité Ejecutivo no decide otra cosa, se debe proporcionar dicha verificación de los datos de consumo con cada solicitud de tramo, abarcando todos los años pertinentes para los que el Comité no haya reconocido aún un informe de verificación, tal como se especifica en el subpárrafo 5 a) del Acuerdo;
El Plan proporcionará cada año civil la descripción escrita de las actividades previstas durante el período contemplado en el tramo solicitado, incluyendo información cuantitativa, destacando los plazos programados, fecha de término e interdependencia entre actividades e incorporando las experiencias adquiridas y avances logrados en la ejecución de tramos anteriores. La descripción también debe contener una referencia al Plan general, a los avances logrados y a los posibles cambios previstos en el Plan, especificando y explicando en detalle cualquier modificación. La descripción de actividades futuras se podrá presentar como parte del mismo documento que el informe descriptivo según el subpárrafo 1 a) anterior; y
c) Un Resumen Ejecutivo de unos cinco párrafos con una síntesis de la información de los subpárrafos 1 a) a 1 c) anteriores.
APÉNDICE 5-A: INSTITUCIONES DE SUPERVISIÓN Y FUNCIONES
1. El Ministerio del Medio Ambiente (MOE) de Nigeria es la entidad responsable de la coordinación general, la gestión estratégica y la orientación normativa de los programas y actividades en el marco del Plan y de las iniciativas más amplias del Protocolo de Montreal. El MOE cuenta con el apoyo directo de la Oficina Nacional del Ozono (ENO), que actúa como oficina de ejecución especializada responsable de la ejecución diaria de todas las actividades del Plan.
La ENO actúa como principal centro nacional de coordinación para coordinar e impulsar las actividades operativas del Plan. Con el apoyo del MOE, la ENO trabaja en estrecha coordinación con entidades nacionales clave, entre ellas el Servicio de Aduanas de Nigeria, la Agencia Nacional de Administración y Control de Alimentos y Medicamentos y el Ministerio Federal de Energía, junto con otras contrapartes de ejecución y partes interesadas del sector privado. Estas colaboraciones son esenciales para facilitar el desarrollo, la ejecución y la supervisión rigurosa del Plan, garantizando el estricto cumplimiento por parte de Nigeria de sus compromisos en virtud del Protocolo de Montreal.
La coordinación y el seguimiento del Plan se llevarán a cabo mediante la supervisión operativa continua de las actividades del Plan por parte de la ENO. Este marco incluye la verificación de los hitos del proyecto, el seguimiento de los desembolsos de financiamiento y el seguimiento y la evaluación exhaustivos de las actividades de reducción gradual implementadas para garantizar un progreso sostenido en la reducción del consumo de HFC en todo el país.
APÉNDICE 6-A: FUNCIONES DEL ORGANISMO PRINCIPAL
1. El OE Principal tendrá, como mínimo, las siguientes responsabilidades:
a) Velar por la verificación financiera y el desempeño según lo previsto en el presente Acuerdo y en los procedimientos y requisitos internos específicos establecidos en el Plan del país;
b) Colaborar con el País en la confección de los Informes y Planes de Ejecución de Tramos previstos en el Apéndice 4-A;
c) Proporcionar al Comité Ejecutivo verificación independiente de haberse alcanzado los Objetivos y completado las actividades asociadas del tramo, como se indica en el Plan de Ejecución del Tramo, de conformidad con el Apéndice 4-A;
d) Asegurar que las experiencias y avances se reflejen en las actualizaciones del Plan general y en los futuros Planes de Ejecución de Tramos, de conformidad con el apartado 1 c) del Apéndice 4-A;
e) Cumplir los requisitos de información respecto de los Informes y Planes de Ejecución de Tramos y el Plan general especificados en el Apéndice 4-A que se deben presentar al Comité Ejecutivo, incluidas las actividades que cumplan los OE Cooperantes;
f) Cuando el tramo final del financiamiento se solicite uno o más ejercicios antes del último año para el cual se ha fijado una meta de consumo, los informes anuales de ejecución de tramos y, cuando corresponda, los informes de verificación de la etapa en curso del Plan deberán seguirse presentando hasta el término de todas las actividades previstas y el logro de las metas de consumo de HFC;
g) Velar por que las evaluaciones técnicas las realicen expertos independientes calificados;
h) Llevar a cabo las misiones de supervisión requeridas;
i) Asegurar la presencia de un mecanismo de funcionamiento que permita la ejecución eficaz y transparente del Plan de Ejecución del Tramo y la presentación de datos precisos;
j) Coordinar las actividades de los OE Cooperantes y velar por la secuencia adecuada de las actividades;
k) En el caso de que se reduzca la financiación por falta de cumplimiento conforme al párrafo 11 del Acuerdo, determinar, en consulta con el País y los OEs Cooperantes, la asignación de las reducciones a las diferentes partidas presupuestarias y a la financiación del OE Principal y de cada OE Cooperante;
l) Procurar que los desembolsos a la cuenta del País se hagan en base al uso de indicadores;
m) Brindar asistencia respecto de políticas, gestión y apoyo técnico, cuando sea necesario;
n) Alcanzar un consenso con los OEs Cooperantes sobre cualquier acuerdo de planificación, coordinación y presentación de informes necesario para facilitar la ejecución del Plan;
o) Liberación oportuna de fondos al País/empresas participantes para terminar las actividades relacionadas con el proyecto.
Tras consultar con el País y teniendo en cuenta las opiniones que pudieran expresarse, el OE Principal seleccionará y encomendará a una entidad independiente la verificación de los resultados del Plan y del consumo de las sustancias del Anexo F mencionadas en el Apéndice 1-A, conforme al subpárrafo 5 b) del Acuerdo y el subpárrafo 1 b) del Apéndice 4-A.
APÉNDICE 6-B: FUNCIÓN DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCIÓN COOPERANTES
1. Los Organismos de Ejecución Cooperantes tendrán a su cargo diversas de actividades. Éstas se especifican con más detalle en el Plan, e incluyen como mínimo las siguientes:
a) Proporcionar asistencia para la elaboración de políticas cuando se requiera;
b) Brindar asistencia al País en la ejecución y evaluación de las actividades que financien, remitiéndose al Organismo de Ejecución Principal para asegurar que las actividades se ejecuten en una secuencia coordinada;
c) Informar de estas actividades al OE Principal para su inclusión en los informes refundidos que se presenten con arreglo al Apéndice 4-A; y
d) Consensuar con el OE Principal las medidas de planificación, coordinación y presentación de informes que faciliten la ejecución del Plan.
APÉNDICE 7-A: REDUCCIONES DE FINANCIACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL ACUERDO
1. De conformidad con el párrafo 11 del Acuerdo, el importe del financiamiento proporcionado podrá reducirse en USD 5,40 por toneladas de CO₂ equivalente de consumo que exceda el nivel definido en el renglón 1.2 del Apéndice 2-A por cada año en que no se haya cumplido la meta especificada en el renglón 1.2 del Apéndice 2-A, en el entendimiento de que la reducción máxima de la financiación no excederá el nivel de financiamiento del tramo solicitado. Podría evaluarse la adopción de medidas adicionales en aquellos casos en que el incumplimiento se prolongue durante dos años consecutivos. Cuando el País haya incumplido el Acuerdo debido al comercio ilegal, la reducción de la financiación no se aplicaría si las sustancias controladas comercializadas ilegalmente son incautadas y, posteriormente, confiscadas, destruidas, exportadas o devueltas al país de origen.
APÉNDICE 8-A: ARREGLOS PARA SECTORES ESPECÍFICOS
1. Durante la ejecución de la etapa I del Plan, se permitirá al Gobierno, con carácter excepcional, presentar, a más tardar en la 100ª reunión del Comité Ejecutivo, una propuesta para convertir cualquier empresa admisible remanente que realice la fabricación de aparatos de aire acondicionado residenciales que utilicen R-410A y refrigeradores domésticos que utilicen HFC-134a, en el entendimiento de que: 
El consumo máximo remanente de R-410A admisible para financiamiento era de 132.055 toneladas de CO₂ equivalente (63,26 t); y
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El consumo remanente admisible para financiamiento de HFC-134a era de 98.985 toneladas de CO₂ equivalente (69,22 t).
Annex III
SIMULTANEOUS IMPLEMENTATION OF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN NIGERIA
	
	HPMP – stage IV
	KIP – stage I
	HPMP+KIP combined cost
(US $)

	Category of activity
	Activity
	Cost (US $)
	Activity
	Cost
(US $)
	

	Manufacturing

	Foam 
	
	
	TA to the two remaining enterprises, Vitapur and Lange and Grants
	160,000
	160,000

	Residential AC
	
	
	Phase out R‑410A at three residential AC manufacturers
	1,166,715
	1,166,715

	Domestic refrigeration
	
	
	Conversions to phase out of HFC‑134a at three domestic refrigeration enterprises
	302,384
	302,384

	Commercial refrigeration 
	
	
	TA to 15 small ice machine and cold room enterprises to phase out HFC‑134a
	105,000
	105,000

	Servicing

	Strengthening the HCFC regulatory framework
	Strengthen enforcement and quota system
	121,584
	Workshops, import controls, implement HFC quotas
	350,000
	471,584

	Customs training and equipment procurement
	Develop refrigerant monitoring system, train 320 customs officers, importers, stakeholders

Purchase lab equipment and refrigerant identifiers
	299,000
	Update curriculum to include HFCs, train 20 trainers and 500 customs officers and clearance agents
	320,000
	619,000

	RAC/MAC technician training and equipment procurement
	Train and certify technicians, provide equipment to training centers and tools to technicians

QCR framework: Update training institution curricula, establish 5 centres of excellence
	4,948,650
	Update MAC curriculum, train MAC trainers and MAC and RAC technicians

Establish centres of excellence, provide tools and equipment to training institutes and technicians
	4,975,093
	9,923,743



	Strengthening RRR
	Establish am RRR centers and 8 recovery centres, train technicians in RRR, monitor RR activities
	538,922
	Establish a recovery centre and incentive schemes
	123,000
	661,922

	Promoting alternative technologies
	Installation of R‑290‑based cold rooms in rural regions
	961,828
	Two pilot projects on R‑290 monoblocs in cold rooms for food storage and preservation

Demonstration of natural refrigerants in an indirect glycol/chilled water‑cooling system in large cold room or industrial warehouse cooling application

Demonstration of an 
R‑290‑based centralized AC system

Support for the conversion of HFC‑based cold storage to solar‑powered hydrocarbon technology, targeting women's cooperatives in rural Nigeria
	2,317,000
	3,278,828

	Enterprise-level training
	
	
	Enterprise-level training for RAC manufacturing staff on the installation of flammable refrigerant appliances
	153,000
	153,000

	Gender mainstreaming
	
	
	Gender assessment and scholarships
	100,000
	100,000

	Young professionals training programme
	
	
	Three-year industrial training programme training of young professionals in the manufacturing sector
	360,000
	360,000

	Awareness-raising
	
	222,000
	Commercial refrigeration information sessions, study tours for alternate systems and technologies 
	136,960
	340,372

	PMU
	Monitoring and reporting activities
	505,125
	Monitoring and reporting activities
	797,800
	1,436,079

	Total
	
	7,597,109
	
	11,366,952
	19,097,215

	Percentage of total (%)
	
	40
	
	60
	100
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